
 GPS week: 1217   Day: 2   MJD: 52765                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2775      4    -0.19     0.38     4.82     0.00
 cod |   288     0  22883      4     0.13    -0.65     0.07    19.39
 emr |   288     0  15395      8  1696.12    35.72     0.06    21.30
 esa |   288     0  14564   1902     0.21    -0.44     0.13     8.21
 gfz |   288     0  18167      0    -0.23     0.02     0.04    34.25
 igu |    96     0   2679      0    -0.07     0.19     4.26     0.00
 jpl |   288     0  11345    726     1.99    -0.97     0.07    16.85
 ngs |    96     0   2775      6    -0.25     0.46     4.53     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     6  21588    695    -7.22    12.73     0.11     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |-15711   -70    72  -108    72-10741  -179-14043     -   133 |
    2 | -4978   -61    -9   -89    23 -2614   135 -4922     -     0 |
    3 |  7449   -68    44     X    26  9767   -54  6351     -    15 |
    4 |   775   130     2   -22    37 -2466  -474   371     -    79 |
    5 |  1443    53   -99    27   -59  7608   315   117     -    41 |
    6 | -8191    92  -116     X    32 -8605   -49 -8566     -    25 |
    7 |  -952    22    -7   -51   -37 -3637   178 -1297     -    81 |
    8 | -8669   -48   -45   144    23-10924   -10 -7951     -   103 |
    9 |  4118   114  -144   172   -24  6723    29  3441     -   143 |
   10 |  1921   -31  -123   385  -121  7942   468  2177     -    13 |
   11 |  1415   -19   162  -188    22  -865  -327  1634     -    30 |
   13 |  3710    60    43   -91   117  2013  -543  3903     -   154 |
   14 |  4751    81   -13    14   -44  1158     8  4905     -   -30 |
   15 |  -234  -100   -30     -    33  -783   207   108     -   -76 |
   16 |  3993    31    -8  -166    -3 -1352   129  4021     -     6 |
   17 | -8053   -33  -174     X    11     -   406 -7452     -  -128 |
   18 |  3300    79  -106    42    -2   640    50  3393     -   -76 |
   20 |  4480  -162    83  -138    13  1831   294  4538     -   -33 |
   21 |  7824    29  -118   145   -21 -3175   192  7682     -     5 |
   22 |  7142   -70   -24    22  -135  8265   644  6073     -     3 |
   23 | -2760   -24  -157   153    -8  2093   404 -2700     -  -141 |
   24 | -7671   102   -70   -62    30 -9835  -109 -6605     -   -87 |
   25 |  8786   -48   -30   -14    69  9160   -93  7840     -     4 |
   26 |  -906   106  -141    15    67 -1939  -148  -929     -    27 |
   27 | -1330  -185   -44   -69   154 -5990   -24 -1312     -   -23 |
   28 |  3062    76   -18   -74    11 10235  -109  3939     -  -289 |
   29 |  -159    83  -112   -15    54  -664  -138  -344     -    60 |
   30 | -1634    85  -171   168   127  -119  -532 -1708     -    40 |
   31 | -3289   -45     6   -38    28 -3688    16 -3283     -    62 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -219    29     -     -     -   213     -     -   152 |
 ALGO |     -   -35   -10   290     -     -     -     -     -   -31 |
 AMC2 |     -  -182   166     -     -     -     X     -     -   -52 |
 AOML |     -   -12     -     -     -     -    14     -     -    33 |
 ARTU |     -    21     -     -   -25     -    27     -     -     - |
 ASC1 |     -    39     -     -   -22     -     X     -     -    38 |
 AUCK |     -  -547     -     X   310     -     -     -     -  -590 |
 BAHR |     -    45   119     -  -100     -     -     -     -    53 |
 BILI |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    54     -     -   -31     -     -     -     -   -31 |
 CHAT |     -     6     -    59    -7     -     -     -     -    89 |
 CORD |     -   -44     -     -     -     -    51     -     -     - |
 CRO1 |     -   101    35     -    30     -  -221     -     -    44 |
 DAEJ |     -   -32    29     -     -     -     -     -     -   -22 |
 DRAO |     -    40   -37     -     -     -     -     -     -   -36 |
 EISL |     -    49     -   -58     -     -   -26     -     -  -115 |
 FAIR |     -     -   -26     X   -76     -   178     -     -   -11 |
 FLIN |     -   -11     -     -     -     -    13     -     -     - |
 GODZ |     -   -88   133  -135     -     -     -     -     -   -40 |
 GOLD |     -   127     -  -147     -     -   -75     -     -   165 |
 GRAZ |     -     -    32   -82     -     -     -     -     -   -53 |
 GUAM |     -   188     -  -184    48     -  -225     -     -   308 |
 GUAT |     -    71     -     -   -89     -   111     -     -     - |
 HOB2 |     -   -55    64   -96     -     -     -     -     -     8 |
 HRAO |     -    48     -     -   -10     -   -36     -     -   131 |
 IISC |     -   -20     -   101   -13     -     -     -     -   154 |
 KERG |     -    78   -10   340   -60     -     -     -     -    56 |
 KIRU |     -    37   -60    56     -     -     5     -     -    18 |
 KOKB |     -   -65   214     -    33     -  -263     -     -   -72 |
 KOUR |     -   106     -  -265    58     -  -109     -     -    -7 |
 LPGS |     -   715     -     -  -405     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -68     -   286    13     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -  -611   147     -     -     -     -  -653 |
 MAS1 |     -    34    23    17   -54     -    30     -     -   -12 |
 MDO1 |     -     -    -9    24    -3     -     5     -     -  -174 |
 METS |     -  -143   130     -     -     -     -     -     -    47 |
 MKEA |     -     -     -    36   -27     -    48     -     -   138 |
 NANO |     -    63     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 NKLG |     -  -142     -   140    47     -     -     -     -    24 |
 NLIB |     -     -   160  -262     -     -   -19     -     -   -52 |
 NPLD |     -  -106    96     -     -     -     -     -     -   -77 |
 NRC2 |     -     -    44     X   -28     -     -     -     -   -67 |
 NYA1 |     -   117     -     -   -66     -     -     -     -   -81 |
 OHI2 |     -    89     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 OS0G |     -     -    42   227   -46     -     -     -     -   -70 |
 PERT |     -    28    16    23   -52     -    42     -     -    49 |
 PIE1 |     -     -    73  -190     -     -     -     -     -  -240 |
 POL2 |     -    78     -     -     -     -   -90     -     -   147 |
 POTS |     -   -34     -    24    17     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    42     -     X   -24     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    26     -     X   -15     -     -     -     -    55 |
 SFER |     -  -144   131     -     -     -     -     -     -    85 |
 SUTH |     -  -215     -   508     -     -     -     -     -  -147 |
 THU3 |     -    84     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -18     -   199   -38     -     X     -     -     X |
 TRO1 |     -  -137     -     -    77     -     -     -     -    97 |
 TSKB |     -   -94    41     -    28     -     -     -     -     7 |
 USNO |     -   -40    36     -     -     -     -     -     -  -102 |
 USUD |     -   -53     -   102     -     -    12     -     -    63 |
 WSRT |     -   -28     -    66     -     -     -     -     -    42 |
 WTZR |     -   -67     -   159     -     -     -     -     -    63 |
 YELL |     -    34     -  -131    -7     -     -     -     -   -45 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6135    42    47   120    36  7574    72  5652     -    98 |  288   3.36
    2 |  2610    52    46   124    33  2216    46  2598     -    46 |  288   2.56
    3 |  5335   139    87     X    33  3852   116  4308     -   142 |  276   2.16
    4 |  1458    55    28   176    50  1651    62  1976     -   170 |  288   0.49
    5 |  6510    65    39    54    29  5075    51  5895     -    95 |  288   3.29
    6 | 12622   154    78     X    40  8712    50 12023     -    79 |  277  11.50
    7 |  2212   159    64   150    60  2550   111  1949     -   133 |  283   0.98
    8 |  7256    41    22    93    32  6583    40  7338     -   134 |  288   3.99
    9 |  2319    46    46    70    32  3966    57  2476     -   107 |  288   2.08
   10 |  7429    77    36   186    31  6333    39  7175     -   170 |  288   2.60
   11 |  1391    75    43    76    35   712    38  1497     -   131 |  288   0.28
   13 |   774    44    33   155    32  1005    89   610     -   144 |  288   0.38
   14 |   603    57    70   103    37   507    47   562     -   197 |  288   0.30
   15 |  5167    51    34     -    40  4396    49  5042     -    47 |  288   1.92
   16 |  1134    58    81   173    41  1445   133  1207     -    99 |  288   0.31
   17 |  4899    56    26     X    27     -    66  3817     -    78 |  288   3.14
   18 |   614    66    40    98    32   539    51   540     -   173 |  288   0.36
   20 |   563    85    62    90    29  1045    69   600     -   128 |  288   0.21
   21 |  2060    85    87   116    95  1912    38  2014     -   119 |  288   0.54
   22 |  8706   126    76   157    51  8893    70  8488     -   177 |  288   7.59
   23 |  7672    63    41    86    29  3743    29  7704     -    81 |  288   7.59
   24 |  5950    64    23   147    31  4409    84  5606     -    96 |  288   3.05
   25 |  4551    38    23   139    41  3180    44  3887     -    62 |  288   2.21
   26 |   837    44    24   157    22  1529    37  1024     -   111 |  288   0.69
   27 |   674    38    20   145    27  4173    42   669     -    95 |  288   0.99
   28 |  6425    46    69   181    30  7311    41  5033     -   382 |  288   0.95
   29 |   703    59    41   197    23   741    57   744     -   108 |  288   0.50
   30 |   955    65    36    58    29  1161    51  1219     -   114 |  288   0.81
   31 |  1768   115    70   123    33  1743    88  1616     -   162 |  288   1.50
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   206    99     -     -     -   284     -     -   255 |  268   0.79
 ALGO |     -    21    23    58     -     -     -     -     -    67 |  288   0.07
 AMC2 |     -    47    43     -     -     -     X     -     -    93 |  287   0.06
 AOML |     -    22     -     -     -     -    25     -     -    89 |  288  30.12
 ARTU |     -    36     -     -    15     -    34     -     -     - |  288  12.27
 ASC1 |     -    88     -     -    50     -     X     -     -   132 |  284    >>>
 AUCK |     -    49     -     X    28     -     -     -     -    48 |  264  16.47
 BAHR |     -    31    26     -    25     -     -     -     -    46 |  288   0.86
 BILI |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   9.21
 CAS1 |     -    51     -     -    29     -     -     -     -   183 |  288   9.50
 CHAT |     -    48     -    64    29     -     -     -     -    74 |  287  16.21
 CORD |     -    35     -     -     -     -    40     -     -     - |  283  24.81
 CRO1 |     -    27    27     -    18     -    35     -     -    90 |  288  23.88
 DAEJ |     -    92    83     -     -     -     -     -     -   107 |  287   2.75
 DRAO |     -    31    29     -     -     -     -     -     -    78 |  288   0.07
 EISL |     -    42     -   110     -     -    46     -     -   100 |  276  42.69
 FAIR |     -     -    61     X    66     -    62     -     -   137 |  276   0.27
 FLIN |     -    18     -     -     -     -    20     -     -     - |  288   7.74
 GODZ |     -    64    54   103     -     -     -     -     -    76 |  288   0.06
 GOLD |     -    60     -   166     -     -    33     -     -    82 |  288  22.10
 GRAZ |     -     -    27    70     -     -     -     -     -    40 |   91   1.67
 GUAM |     -    65     -   210    25     -    35     -     -    68 |  288  15.83
 GUAT |     -    32     -     -    22     -    33     -     -     - |  288    >>>
 HOB2 |     -    36    32    41     -     -     -     -     -    66 |  288   0.08
 HRAO |     -    31     -     -    17     -    47     -     -    53 |  288  20.37
 IISC |     -    37     -    54    23     -     -     -     -    61 |  288  24.64
 KERG |     -   125    95   192   110     -     -     -     -    88 |  287   1.66
 KIRU |     -    86   107    90     -     -    68     -     -    57 |  288  10.99
 KOKB |     -    36   112     -    52     -    60     -     -    54 |  288   0.08
 KOUR |     -    37     -    96    28     -    40     -     -    78 |  288   1.71
 LPGS |     -    59     -     -    34     -     -     -     -     - |  234  22.24
 MAC1 |     -    31     -    43    17     -     -     -     -     - |  288  13.70
 MALI |     -     -     -   132    32     -     -     -     -   229 |  112    >>>
 MAS1 |     -    24    29    75    17     -    32     -     -    60 |  288   4.06
 MDO1 |     -     -    31   159    24     -    34     -     -   101 |  288   9.53
 METS |     -    94    85     -     -     -     -     -     -    93 |  287   0.29
 MKEA |     -     -     -    32    18     -    37     -     -    75 |  288  29.17
 NANO |     -    26     -     -     -     -    30     -     -     - |  288  50.44
 NKLG |     -    42     -    77    19     -     -     -     -    49 |  287    >>>
 NLIB |     -     -   190   166     -     -   186     -     -   223 |  228 309.16
 NPLD |     -    46    42     -     -     -     -     -     -    87 |  287   0.06
 NRC2 |     -     -    21     X    13     -     -     -     -    60 |  288   0.03
 NYA1 |     -    39     -     -    22     -     -     -     -    58 |  288   0.08
 OHI2 |     -    73     -     -    41     -     -     -     -     - |  288   7.64
 OS0G |     -     -    71    68    42     -     -     -     -    68 |  288   0.18
 PERT |     -   121    73   125    97     -    92     -     -   107 |  285  11.95
 PIE1 |     -     -    62   162     -     -     -     -     -   173 |  280   0.08
 POL2 |     -    33     -     -     -     -    38     -     -    60 |  288  14.95
 POTS |     -    53     -    25    31     -     -     -     -     - |  288  11.44
 RIOG |     -    61     -     X    34     -     -     -     -     - |  275  14.27
 SANT |     -    61     -     X    34     -     -     -     -    66 |  280   5.84
 SFER |     -    51    46     -     -     -     -     -     -    56 |  285   0.65
 SUTH |     -    15     -    35     -     -     -     -     -    55 |  108  10.30
 THU3 |     -    49     -     -    28     -     -     -     -     - |  288   9.25
 TIDB |     -    24     -   105    23     -     X     -     -     X |  140   0.15
 TRO1 |     -    43     -     -    24     -     -     -     -   162 |  285  13.59
 TSKB |     -    54    53     -    20     -     -     -     -    58 |  288   0.99
 USNO |     -    23    21     -     -     -     -     -     -    65 |  288   0.02
 USUD |     -    66     -   123     -     -    30     -     -    74 |  288  13.89
 WSRT |     -    47     -   112     -     -     -     -     -    68 |  282   0.04
 WTZR |     -    16     -    37     -     -     -     -     -    75 |  108   0.22
 YELL |     -    22     -    27    14     -     -     -     -    73 |  278   0.12
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4820    67    59   125    38  4262    74  4530     -   115 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

