
 GPS week: 1220   Day: 6   MJD: 52790                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2654      0    -0.09     0.23     5.11     0.00
 cod |   288     0  24415      0    -0.97     1.22     0.05    39.49
 emr |   288     0  20480    905  2583.29    40.40     0.13    12.57
 gfz |   288     0  19351    604    -0.29     0.41     0.08    23.84
 igu |    96     0   2366      0    -0.04     0.00     4.05     0.00
 ngs |    96     0   2654      0    -0.10     0.23     4.94     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30869    906   313.67    15.25     0.07    24.10

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 | -8034   -17  -116    37-13353 -7013     -    52 |
    2 |  1435   -28  -121   128  7131  1150     -   -18 |
    3 |-14275    67  -127     X     --12230     -   -43 |
    4 |   180   -18   -30   -52  1834    80     -    97 |
    5 |  2213   164    41  -190  6329  1128     -  -102 |
    6 |  -357    69     X    10  3591 -1387     -  -122 |
    7 |  -823   -30    30    12  -311  -974     -    22 |
    8 | -6738   -47   -96    47 -8019 -5617     -    80 |
    9 |  1859    33    48    26  8625  1680     -  -105 |
   10 | -4351   -11   -10   -24 -5864 -5353     -    47 |
   11 |  5928   -17  -127    -2  1495  5777     -    96 |
   13 |  7639   -11   -91    -6  3479  7602     -    71 |
   14 |  6177   148   -23  -141  4481  5990     -   -97 |
   15 | -2502     -    74     X  3248 -2962     -   -39 |
   16 |  5854    64  -190    20  1998  5725     -   -26 |
   17 |   199    91     X   118     -   549     -  -284 |
   18 |  6012    80   -87    33  2168  6047     -  -118 |
   20 |  6468    30  -108    41  2163  6418     -   -34 |
   21 |  1689    45     X   -75 -2938  1846     -     X |
   23 |  3415    62   -27    68  3297  2837     -  -156 |
   24 |  2943   103   114  -254     -  2768     -   -37 |
   25 |-11680    18   -94   161 -4828-10163     -  -140 |
   26 |  -133   -63   -25   171  3213   254     -   -54 |
   27 |   432   -75   -56   154 -8292   282     -     X |
   28 |  8604    -1   -28   -79 -1692  7318     -    94 |
   29 |   -73   -17    13    12  1909  -251     -    10 |
   30 | -3282    66   138   -29 -1083 -3180     -  -151 |
   31 | -9552    67  -172   -49 -8374 -9123     -    26 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -167   206     -     -     -     -   170 |
 ALGO |     -     -   -46     -     -     -     -    24 |
 AMC2 |     -  -171   324     -     -     -     -   112 |
 AOML |     -   -75     -     -     -     -     -   122 |
 AREQ |     -   -58    34   -38     -     -     -   114 |
 ARTU |     -    35     -   -58     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -39     -    47     -     -     -    18 |
 BAHR |     -    12  -171   161     -     -     -   -90 |
 BILI |     -     0     -     0     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -20     -   -33     -     -     -    69 |
 BOR1 |     -     -   -38     -     -     -     -    20 |
 BRMU |     -     -     -     7     -     -     -    -7 |
 BRUS |     -     -   -76     -     -     -     -    40 |
 CAS1 |     -    48     -    47     -     -     -  -125 |
 CEDU |     -   -59     -     -     -     -     -    96 |
 CHAT |     -   -32     -     -     -     -     -    52 |
 CHUR |     -    76   218     -     -     -     -  -233 |
 COCO |     -   -12     -   106     -     -     -   -84 |
 CRO1 |     -     -   114  -148     -     -     -   106 |
 DAVR |     -   -39     -    58     -     -     -     6 |
 DRAO |     -   -69   -14     -     -     -     -   120 |
 DWH1 |     -     -   256     -     -     -     -  -134 |
 EISL |     -    -5     -     -     -     -     -     8 |
 FAIR |     -     -   -73  -224     -     -     -   260 |
 FORT |     -     -     -   101     -     -     -  -100 |
 GODZ |     -  -110   146     -     -     -     -   106 |
 GOLD |     -   -25     -     -     -     -     -    40 |
 GRAZ |     -     -   -70     -     -     -     -    37 |
 GUAM |     -    17     -   -23     -     -     -    -5 |
 HERS |     -     -  -450     -     -     -     -   235 |
 HOB2 |     -   -13   336    -8     -     -     -  -136 |
 HOFN |     -    29     -   -48     -     -     -     - |
 HRAO |     -    10     -   -85     -     -     -    67 |
 IISC |     -    49     -   -68     -     -     -   -13 |
 JPLM |     -     -   326     -     -     -     -  -170 |
 KERG |     -    50  -147   112     -     -     -  -118 |
 KGN0 |     -     -   -29     -     -     -     -    15 |
 KIRU |     -    31   -47     -     -     -     -   -28 |
 KOKB |     -     -   281  -107     -     -     -   -38 |
 KOUR |     -   -29     -    31     -     -     -    18 |
 KSTU |     -     -     -    35     -     -     -   -34 |
 LPGS |     -    27     -     -     -     -     -   -44 |
 MAC1 |     -    15     -    -1     -     -     -   -25 |
 MADR |     -    66  -206     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -    41  -108   -31     -     -     -    20 |
 MAW1 |     -    21     -    48     -     -     -   -83 |
 MCM4 |     -     -     -   404     -     -     -  -399 |
 MDO1 |     -     -   137   -68     -     -     -    -5 |
 MEDI |     -     -  -112     -     -     -     -    58 |
 METS |     -     3  -204     -     -     -     -   102 |
 MIZU |     -     -    73     -     -     -     -   -38 |
 MKEA |     -     -     -   -52     -     -     -    51 |
 NKLG |     -     -     -   -37     -     -     -    36 |
 NLIB |     -     -   162     -     -     -     -   -84 |
 NOT1 |     -   150  -285     -     -     -     -   -98 |
 NPLD |     -    36   -57     -     -     -     -   -29 |
 NRC2 |     -   -51   235   -91     -     -     -    51 |
 NTUS |     -   -32     -     -     -     -     -    52 |
 NYA1 |     -   125     -  -140     -     -     -   -67 |
 NYAL |     -     -    99     -     -     -     -   -52 |
 OS0G |     -    31   -92   -33     -     -     -    30 |
 PENC |     -    54     -     -     -     -     -   -88 |
 PIE1 |     -     -   304     -     -     -     -  -159 |
 POTS |     -    -2     -    45     -     -     -   -41 |
 RBAY |     -   -32     -     -     -     -     -    52 |
 REYK |     -   -11     -     -     -     -     -    18 |
 RIOG |     -    30     -  -178     -     -     -   127 |
 SANT |     -  -188     -  -135     -     -     -   441 |
 SCH2 |     -   -91   116     -     -     -     -    91 |
 SFER |     -  -106  -215     -     -     -     -   288 |
 STJO |     -   -73    60     -     -     -     -    88 |
 SUTH |     -   -60     -     -     -     -     -    98 |
 THTI |     -     -     -   111     -     -     -  -110 |
 THU3 |     -   -47     -    78     -     -     -     - |
 TIXI |     -    51     -   -85     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -44     -    13     -     -     -    59 |
 TSKB |     -     -   -17    66     -     -     -   -57 |
 TWTF |     -     -    31     -     -     -     -   -16 |
 URUM |     -    24     -     -     -     -     -   -40 |
 USNO |     -     -    60     -     -     -     -   -31 |
 USUD |     -     -   -85     -     -     -     -    44 |
 VILL |     -    61     -     -     -     -     -  -100 |
 WILL |     -   -76   210     -     -     -     -    16 |
 WSRT |     -    18   -19     -     -     -     -   -20 |
 WTZR |     -    35   -34     -     -     -     -   -39 |
 YAKT |     -   -84    22     -     -     -     -   127 |
 YAR2 |     -  -103     -     -     -     -     -   168 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  4576    47   168    97  9356  4718     -   117 |  278   4.70
    2 |  2445    59   137   162  4158  2398     -    86 |  288   1.63
    3 |  4480    64   142     X     -  4790     -    76 |  288   1.97
    4 |   944    41   174   118  1030   902     -    72 |  288   0.63
    5 |  8757    36   103    92  9014  8558     -    49 |  288   5.70
    6 | 14307    70     X   145  4755 14333     -    46 |  288   8.95
    7 |  1270   106    97   112   769  1117     -    95 |  288   0.72
    8 |  9160    43    97    51  3025  7569     -    86 |  288   4.99
    9 |  2966    26    61    48  4664  2880     -    40 |  288   2.58
   10 |  7785    52   104    90  3907  6251     -    53 |  288   2.73
   11 |   834    58   120    80  1429   799     -    46 |  288   0.30
   13 |  1728    48   141    89  2781  1666     -   133 |  288   0.41
   14 |  1038    58   232   106  2344   973     -   102 |  288   0.24
   15 |  6404     -   191     X  3417  6234     -    99 |  228   1.97
   16 |  1346    53   144   144  1400  1261     -    71 |  288   0.17
   17 |  6090    51     X   137     -  5555     -   174 |  288   3.68
   18 |  1307    69   174    86  1369  1168     -    57 |  288   0.43
   20 |   850    60   112    87  1594   685     -    80 |  288   0.13
   21 |   941    61     X   101  1698  1036     -     X |  275   0.64
   23 |  8575    66   100   112  6751  9281     -    90 |  288   8.34
   24 |  3279    52   133   119     -  3171     -    65 |  288   2.87
   25 |  3358    40    64    66  4054  3833     -    47 |  288   1.50
   26 |  3284    50   108    49  1822  3235     -    89 |  276   0.90
   27 |  1752    28    59    49  4425  1525     -     X |  288   0.81
   28 |  7345    40   113    33  2309  6870     -    85 |  288   0.58
   29 |  1035    36    98    85  1345   979     -    92 |  278   0.58
   30 |   979    42   236    76   793  1114     -    40 |  288   0.70
   31 |  1247   117   228   178  5522  1851     -   167 |  288   1.16
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29   195     -     -     -     -    76 |  287   0.06
 ALGO |     -     -    85     -     -     -     -    44 |  288   0.04
 AMC2 |     -    32    77     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 AOML |     -    37     -     -     -     -     -    61 |  275  37.19
 AREQ |     -    57    58    34     -     -     -    99 |  288  18.50
 ARTU |     -    18     -    30     -     -     -     - |  288   9.59
 AUCK |     -    24     -    33     -     -     -    30 |  264  13.74
 BAHR |     -    30    91    28     -     -     -    38 |  288   0.37
 BILI |     -    36     -    60     -     -     -     - |  286  11.12
 BJFS |     -    78     -   122     -     -     -   176 |  283    >>>
 BOR1 |     -     -   108     -     -     -     -    56 |  282   0.68
 BRMU |     -     -     -    32     -     -     -    32 |  262    >>>
 BRUS |     -     -    79     -     -     -     -    41 |  286   0.06
 CAS1 |     -    32     -    45     -     -     -    45 |  288   8.97
 CEDU |     -    18     -     -     -     -     -    30 |  262  16.23
 CHAT |     -    23     -     -     -     -     -    38 |  285  15.11
 CHUR |     -    75   154     -     -     -     -    96 |  287   9.40
 COCO |     -    33     -    53     -     -     -    49 |  288  10.95
 CRO1 |     -     -    55    29     -     -     -    39 |  288  19.21
 DAVR |     -    55     -    47     -     -     -    62 |  288  20.09
 DRAO |     -    26   117     -     -     -     -    87 |  288   0.09
 DWH1 |     -     -   122     -     -     -     -    63 |  201   0.40
 EISL |     -    46     -     -     -     -     -    76 |  276  69.91
 FAIR |     -     -   198    38     -     -     -   118 |  288   0.12
 FORT |     -     -     -    76     -     -     -    75 |  288   0.12
 GODZ |     -    38    95     -     -     -     -    67 |  288   0.07
 GOLD |     -    32     -     -     -     -     -    53 |  282  13.45
 GRAZ |     -     -    77     -     -     -     -    40 |  284  30.52
 GUAM |     -    33     -    70     -     -     -    75 |  288  19.54
 HERS |     -     -    62     -     -     -     -    32 |  237   6.04
 HOB2 |     -    40   225    55     -     -     -    66 |  288   0.07
 HOFN |     -    48     -    79     -     -     -     - |  266    >>>
 HRAO |     -    41     -    49     -     -     -    35 |  288  14.43
 IISC |     -    35     -    23     -     -     -    55 |  288  23.90
 JPLM |     -     -    87     -     -     -     -    46 |  283  17.34
 KERG |     -    47   131    52     -     -     -    66 |  287   1.28
 KGN0 |     -     -   194     -     -     -     -   101 |  230   0.46
 KIRU |     -    38    85     -     -     -     -    74 |  288  11.14
 KOKB |     -     -   164    50     -     -     -    61 |  288   0.10
 KOUR |     -    23     -    39     -     -     -    51 |  288   1.84
 KSTU |     -     -     -    55     -     -     -    55 |  287  10.52
 LPGS |     -    45     -     -     -     -     -    74 |  273  20.87
 MAC1 |     -    50     -    44     -     -     -    77 |  288  17.12
 MADR |     -    36   112     -     -     -     -     X |  250  14.09
 MAS1 |     -    22    30    28     -     -     -    55 |  288   2.34
 MAW1 |     -    55     -    51     -     -     -   105 |  286 121.53
 MCM4 |     -     -     -    42     -     -     -    42 |  288  16.58
 MDO1 |     -     -    98    44     -     -     -    77 |  288   8.07
 MEDI |     -     -    75     -     -     -     -    39 |  286   2.10
 METS |     -    25   108     -     -     -     -    37 |  287   0.32
 MIZU |     -     -   210     -     -     -     -   110 |  271   0.46
 MKEA |     -     -     -    21     -     -     -    21 |  286  21.31
 NKLG |     -     -     -    27     -     -     -    27 |  287 148.79
 NLIB |     -     -   141     -     -     -     -    73 |  190 418.50
 NOT1 |     -    25   124     -     -     -     -    41 |  288    >>>
 NPLD |     -    18    65     -     -     -     -    22 |  287   0.06
 NRC2 |     -    32    79    19     -     -     -    71 |  288   0.06
 NTUS |     -    25     -     -     -     -     -    41 |  288  10.93
 NYA1 |     -    72     -    47     -     -     -    78 |  288   0.44
 NYAL |     -     -    80     -     -     -     -    42 |  285   0.43
 OS0G |     -    39    76    47     -     -     -    28 |  288   0.07
 PENC |     -    20     -     -     -     -     -    33 |  285    >>>
 PIE1 |     -     -    99     -     -     -     -    52 |  286   0.11
 POTS |     -    35     -    44     -     -     -    29 |  288  10.86
 RBAY |     -    92     -     -     -     -     -   150 |  177  45.72
 REYK |     -    29     -     -     -     -     -    48 |  279  12.79
 RIOG |     -    74     -    48     -     -     -    98 |  288  12.38
 SANT |     -    61     -    47     -     -     -    76 |  288   7.77
 SCH2 |     -    30   140     -     -     -     -    50 |  288  18.60
 SFER |     -    27    80     -     -     -     -    22 |  287   0.43
 STJO |     -    25    42     -     -     -     -    44 |  288  38.44
 SUTH |     -    21     -     -     -     -     -    35 |  286  13.56
 THTI |     -     -     -    38     -     -     -    38 |  287   5.30
 THU3 |     -    42     -    70     -     -     -     - |  288   9.40
 TIXI |     -    30     -    49     -     -     -     - |  287   9.31
 TRO1 |     -    42     -    27     -     -     -    77 |  288  13.80
 TSKB |     -     -   163    89     -     -     -    49 |  288   0.96
 TWTF |     -     -    90     -     -     -     -    47 |  286   0.55
 URUM |     -    32     -     -     -     -     -    52 |  288  13.36
 USNO |     -     -    60     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 USUD |     -     -   168     -     -     -     -    87 |  284  19.37
 VILL |     -    21     -     -     -     -     -    35 |  288   6.02
 WILL |     -    21   142     -     -     -     -    91 |  288  30.39
 WSRT |     -    40    59     -     -     -     -    55 |  288   0.04
 WTZR |     -    21    80     -     -     -     -    28 |  288   0.04
 YAKT |     -    62    87     -     -     -     -   100 |  288   0.65
 YAR2 |     -    25     -     -     -     -     -    41 |  286   4.31
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5109    47   126    75  4055  4940     -    71 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

