
 GPS week: 1243   Day: 1   MJD: 52946                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2687      0    -0.15     0.17     4.75     0.00
 cod |   288     0  26830    382     0.10    -0.24     0.05    17.40
 emr |   288     0  12028      0   546.17    10.94     0.04    22.96
 esa |   288     0  19267   1383    -0.60    -0.93     0.08     8.32
 gfz |   288     0  19385      7    -0.03     0.27     0.04    20.12
 iga |    96     0   2591      0    -0.14     0.20     0.10     0.00
 igu |    96     0   2591      4    -0.04    -0.02     2.67     0.00
 jpl |   288     0  12970    898    -5.72     1.85     0.06    14.41
 ngs |    96     0   2687      0    -0.15     0.18     4.65     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29222    885    75.41    15.44     0.05    16.79

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2174    56   -27    50   -57   -72  4339   130  2047     -   -40 |
    2 | -7966  -113   -24     X   149    98 -7037    23 -6866     -   -39 |
    3 | -6597   -20   -91   311    -6   -26 -9097    86 -6119     -   -47 |
    4 | -1837   -43    -4  -220   190  -214  -270   112 -1890     -  -111 |
    5 |  1773     2   163   -33  -204   109 -3814    65   534     -     8 |
    6 | -6581    -3    -8   -56    59  -204  6616    41 -4205     -   -52 |
    7 |   773    -3    97   -69   -16   -84 -1380  -115   465     -   -21 |
    8 |  5032   -10   -53    77   157   -45 16605  -211  4335     -   -44 |
    9 | -4912   -79   125   -28   -53     2   262     X -4184     -   -12 |
   10 | -8143    41   -31  -174   177   111 -6974    18 -7160     -  -132 |
   11 |  2109   165  -142     X   -19   -24   -32    61  2211     -    22 |
   13 |  5161    64   -69    62   -24  -136  -986   122  4772     -   -17 |
   14 |  6437    65   -75    -2    67    31  1491    27  6538     -   -52 |
   15 | -2759   -16   -54   -50    72   107 -2227    92 -2407     -   -17 |
   16 |  2296   -65  -129   180    36   -26   163    87  2435     -    75 |
   17 |  1213    17    92  -121   -22   186 -2539    93   907     -   -97 |
   18 |  2911    90    -1   165  -239   255   -13   164  2812     -    55 |
   20 |  4907   112   -82   -68    84   -94  1596   177  4602     -  -144 |
   21 | 10279    34   -77   271  -182   156  2906   203  8924     -    63 |
   23 | -7905    94   -92   151  -192     -     -   427 -7904     -    42 |
   24 |   918    -3   197  -329   -27  -252  2297     X   190     -   -71 |
   25 | -3365    28  -104    81  -113    51  4256   343 -2499     -    49 |
   26 |  2062   -77   -18  -109   224    41  1880    65  1940     -  -146 |
   27 | -4504   -18   -27   -26   143  -100 -7068    -9 -4253     -   -99 |
   28 |  7753    71    67   135  -267    45  3442    47  7266     -    70 |
   29 |  2022   -68   -10   -24   119    30  3502   -48  1412     -   -23 |
   30 |   910   -77    13   -95   185   -37   139     X   646     -  -113 |
   31 | -4146    -5  -101   146   120    92 -7382   -39 -4541     -   -61 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    -5     -     -     -     -     -   -53     -     -    51 |
 AMC2 |     -   -68     -     -     -     -     -   -95     -     -   152 |
 AOML |     -     -     -     -     -     -     -  -123     -     -   106 |
 AREQ |     -    28     -   -56   -29     -     -     -     -     -    34 |
 ARTU |     -     -     -     -   -28     -     -    39     -     -     - |
 AUCK |     -  -296     -     X   495     -     -     -     -     -  -280 |
 BAHR |     -    24     -    56   -14     -     -     -     -     -   -35 |
 BOGT |     -   105     -     -     -     -     -     -     -     -  -109 |
 BOR1 |     -   147     -     -     -     -     -     -     -     -  -152 |
 BRMU |     -     -     -     -   -32     -     -     -     -     -    38 |
 CAS1 |     -   -80     -   130     0     -     -     -     -     -    19 |
 CEDU |     -   -62     -  -218     -     -     -     -     -     -   172 |
 CHAT |     -     -     -   -28     -     -     -     -     -     -    14 |
 CHUR |     -   126     -     -     -     -     -   -12     -     -  -122 |
 COCO |     -   -24     -   350   -34     -     -     -     -     -     - |
 CORD |     -    22     -     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -     -    57     -     -   -49 |
 DRAO |     -    85   -24     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 DWH1 |     -   157     -     -     -     -     -  -151     -     -   -30 |
 FAIR |     -   -57    35    35   -79     -     -    -5     -     -    89 |
 FORT |     -   413     -  -324   -16     -     -   -67     -     -  -143 |
 GLPS |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -  -109     -    91     -     -     -     -     -     -    68 |
 GRAZ |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 GUAM |     -  -127     -  -149  -104     -     -   171     -     -   205 |
 GUAT |     -    42     -     -  -113     -     -     -     -     -    93 |
 HARB |     -   129     -     -  -112     -     -     -     -     -     X |
 HERS |     -  -272     -     -     -     -     -     -     -     -   282 |
 HOB2 |     -  -104     -   185     -     -     -     -     -     -    16 |
 HRAO |     -   -12     -     -  -109     -     -   102     -     -    56 |
 IISC |     -    -3     -    61    26     -     -     -     -     -   -57 |
 KERG |     -    -5    24    16    38     -     -     -     -     -   -81 |
 KIRU |     -   -73     -   -95     -     -     -    23     -     -   103 |
 KOKB |     -  -167   151     -   -68     -     -  -138     -     -   143 |
 KOSG |     -   -57     -     -     -     -     -     -     -     -    59 |
 KOUR |     -    -4     5   -17    83     -     -   -82     -     -   -23 |
 LHAS |     -     -     -  -325     -     -     -     -     -     -   161 |
 LPGS |     -     -     -   -69     -     -     -     -     -     -    34 |
 MAC1 |     -  -104     -   -28    -2     -     -     -     -     -   124 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -  -504     -     -   432 |
 MAS1 |     -     -     0   -31   -37     -     -    99     -     -   -24 |
 MATE |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 MCM4 |     -   406     -     -  -168     -     -     -     -     -  -199 |
 MDO1 |     -     -     -     -    37     -     -    45     -     -   -83 |
 MEDI |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 METS |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 MKEA |     -     5     -  -120  -105     -     -    38     -     -   148 |
 NANO |     -   181     -     -     -     -     -  -218     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -41 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    32     -     -   -27 |
 NNOR |     -     -     -    54     -     -     -     -     -     -   -27 |
 NRC1 |     -   -55    91  -171   -25     -     -   -17     -     -    61 |
 NYA1 |     -     X     -     -   -29     -     -     -     -     -    35 |
 NYAL |     -     -     -   138     -     -     -     -     -     -   -68 |
 ONSA |     -   -48     -   100     0     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -18    36    50   -49     -     -    54     -     -   -35 |
 PIE1 |     -   182     -  -220     -     -     -     -     -     -   -79 |
 PIMO |     -     -     -    84   -35     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -    44     -    -4   -19     -     -     -     -     -   -21 |
 QAQ1 |     -     0     -     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 REYK |     -  -100     -     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 RIOG |     -  -272     -  -203   523     -     -     -     -     -  -244 |
 SANT |     -   -98     -   411  -128     -     -    -8     -     -    49 |
 SCH2 |     -    -9     -     -     -     -     -    11     -     -     - |
 SELE |     -     -     -    20     -     -     -     -     -     -   -10 |
 STJO |     -  -111    53     -     -     -     -    50     -     -     - |
 SUTH |     -     0     -     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 THTI |     -     -     -   -34    22     -     -     -     -     -    -9 |
 THU3 |     -   166     -     -  -144     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 TRO1 |     -  -117     -     -   105     -     -     -     -     -    -7 |
 TROM |     -     -   -32   273     -     -     -     -     -     -   -94 |
 TSKB |     -   -43    31  -151    57     -     -     -     -     -     9 |
 TWTF |     -  -110     -     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 URUM |     -    25     -     -   -72     -     -     -     -     -    60 |
 USN1 |     -     -     -     -     -     -     -  -297     -     -   255 |
 USNO |     -   -91    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   -90     -    34   -92     -     -   192     -     -    51 |
 VILL |     -     1     3     X     -     -     -    40     -     -   -39 |
 WILL |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 WSRT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 WTZR |     -    15     -   -28     -     -     -     -     -     -    -2 |
 WUHN |     -   345     -   107     -     -     -  -359     -     -  -158 |
 YAR2 |     -  -104     -     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 YELL |     -   -31     -   120   -77     -     -    76     -     -     - |
 ZAMB |     -   147     -     -   -34     -     -  -157     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6868    54    28   125    29   105  3602    74  6649     -    83 |  288   6.04
    2 |  5896    44    43     X    43    79  2759    99  6213     -    41 |  288   2.75
    3 |  4137   143    26   114    64    65  4566    65  3207     -    53 |  288   1.82
    4 |  1532    47    41   124    25   102  1282    88  1380     -    49 |  288   0.87
    5 |  8021    41    39    35    50    78  5261    43  8031     -    39 |  288   3.64
    6 | 12134   138    40   131    69   183  5080    56 12201     -    63 |  288  11.26
    7 |  1071   182    90   109    65   180   803    51   820     -    89 |  288   1.06
    8 |  7930    55    42    59    30    51  3897    52  7629     -   115 |  288   5.51
    9 |  5724    25    54    97    20    66  2508     X  5014     -    48 |  288   2.00
   10 |  4570    71    28    70    23    62  2721    72  4694     -    40 |  288   2.19
   11 |  1390    50    63     X    47    45   918    70  1279     -    65 |  288   0.87
   13 |  2437    51    24   167    25    99   462    42  1986     -    79 |  288   0.19
   14 |  1723    56    40   152    50   155   889    75  1601     -    55 |  288   0.26
   15 |  2347    56    44   101    53    91  1918    60  2614     -    84 |  287   2.09
   16 |   915    44    26    61    28    58   481    26   777     -    43 |  288   0.35
   17 |  2116    60    35   131    29   109  1075    57  1710     -    87 |  287   0.95
   18 |   771    51    49    90    43    54   390    94   717     -    34 |  288   0.31
   20 |   990    91    47   185    58    69  1395   104   871     -    39 |  288   0.18
   21 |  4371    42    32    67    28    52  1603    45  4085     -    40 |  288   0.33
   23 | 10251    94    36   145    58     -     -   106 10395     -    49 |  288   9.61
   24 |  2968    37    37    78    30   125  2651     X  2684     -    30 |  288   1.97
   25 |  4497    33    29    69    39    59  3297    84  4235     -    38 |  288   1.64
   26 |  1527    44    51   131    41   100  1167    69  1469     -    71 |  288   1.03
   27 |  2170    51    39    90    30    62  3972    54  2166     -    77 |  288   0.42
   28 |  1931    83    49    53    50    69  1267    62  1825     -    89 |  288   0.42
   29 |  2421    43    37    89    32    94  2083    61  2297     -    41 |  288   1.04
   30 |   759    46    15    27    27    62   730     X   747     -    50 |  288   1.02
   31 |  3628    65    44   100    94   206  4024   153  3560     -   132 |  288   1.67
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    50     -     -     -     -     -    51     -     -    41 |  288  11.67
 AMC2 |     -    30     -     -     -     -     -    30     -     -    37 |  288   0.03
 AOML |     -     -     -     -     -     -     -    35     -     -    30 |  288  25.41
 AREQ |     -    31     -    37    41     -     -     -     -     -    41 |  288  19.33
 ARTU |     -     -     -     -    53     -     -    74     -     -     - |  213  12.43
 AUCK |     -    55     -     X    50     -     -     -     -     -    29 |  264  15.51
 BAHR |     -    19     -    31    30     -     -     -     -     -    24 |  288   0.44
 BOGT |     -    75     -     -     -     -     -     -     -     -    78 |  287  32.83
 BOR1 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.44
 BRMU |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 CAS1 |     -    24     -    27    25     -     -     -     -     -    16 |  288   8.13
 CEDU |     -    25     -    49     -     -     -     -     -     -    21 |  288  16.06
 CHAT |     -     -     -    32     -     -     -     -     -     -    16 |  203   9.10
 CHUR |     -    45     -     -     -     -     -    35     -     -    53 |  286   5.79
 COCO |     -    25     -    61    15     -     -     -     -     -     - |  287  10.37
 CORD |     -    34     -     -     -     -     -    41     -     -     - |  287  15.68
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -     -    39     -     -    34 |  287  22.85
 DRAO |     -    21    19     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.15
 DWH1 |     -    38     -     -     -     -     -    34     -     -    39 |  288   0.61
 FAIR |     -    26    27    42    20     -     -    43     -     -    20 |  288   0.04
 FORT |     -    40     -    46    43     -     -    37     -     -    64 |  285   0.11
 GLPS |     -    20     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  34.49
 GODE |     -    16     -    23     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.10
 GRAZ |     -    48     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  275  53.06
 GUAM |     -    40     -   101    44     -     -    77     -     -    72 |  288  25.10
 GUAT |     -    32     -     -    20     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 HARB |     -    30     -     -    26     -     -     -     -     -     X |  285  26.89
 HERS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  264  20.07
 HOB2 |     -    50     -    32     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.08
 HRAO |     -    53     -     -    74     -     -    70     -     -   150 |  288  20.69
 IISC |     -    35     -    38    36     -     -     -     -     -    38 |  288  34.49
 KERG |     -    49    32   129    49     -     -     -     -     -    25 |  287   1.55
 KIRU |     -    30     -    69     -     -     -    70     -     -    31 |  288   9.05
 KOKB |     -    38    32     -    55     -     -    57     -     -    51 |  288   0.07
 KOSG |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288 145.23
 KOUR |     -    22    27    37    23     -     -    40     -     -    51 |  288   2.13
 LHAS |     -     -     -    48     -     -     -     -     -     -    24 |  288  18.57
 LPGS |     -     -     -    67     -     -     -     -     -     -    33 |  288  27.02
 MAC1 |     -    40     -    45    31     -     -     -     -     -    22 |  288  16.04
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -    93     -     -    80 |  130 277.23
 MAS1 |     -     -    22    28    16     -     -    34     -     -    18 |  288   1.12
 MATE |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -    58 |  287    >>>
 MCM4 |     -    40     -     -    49     -     -     -     -     -    60 |  266    >>>
 MDO1 |     -     -     -     -    22     -     -    35     -     -    36 |  288   6.26
 MEDI |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.04
 METS |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287  13.71
 MKEA |     -    45     -    36    42     -     -    51     -     -    33 |  288  39.94
 NANO |     -    29     -     -     -     -     -    35     -     -     - |  288  48.70
 NKLG |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    34 |  287 270.93
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    21     -     -    18 |  286   0.03
 NNOR |     -     -     -    63     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.65
 NRC1 |     -    28    11    34    19     -     -    42     -     -    29 |  288   0.02
 NYA1 |     -     X     -     -    17     -     -     -     -     -    20 |  281   0.05
 NYAL |     -     -     -    40     -     -     -     -     -     -    20 |  281   0.07
 ONSA |     -    17     -    31    14     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PERT |     -    27    16    39    36     -     -    64     -     -    42 |  288   9.50
 PIE1 |     -    15     -    42     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -   138    57     -     -     -     -     -     X |  278  26.22
 POTS |     -    22     -    52    23     -     -     -     -     -    21 |  288  20.76
 QAQ1 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  284   8.85
 REYK |     -    63     -     -     -     -     -     -     -     -    65 |  282  13.04
 RIOG |     -    44     -    63    43     -     -     -     -     -    57 |  288  15.04
 SANT |     -    57     -   111    60     -     -    34     -     -    59 |  288   6.09
 SCH2 |     -    22     -     -     -     -     -    26     -     -     - |  287  95.23
 SELE |     -     -     -    27     -     -     -     -     -     -    13 |  288  32.78
 STJO |     -    21    16     -     -     -     -    26     -     -     - |  288   0.05
 SUTH |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287  19.87
 THTI |     -     -     -    70    36     -     -     -     -     -    27 |  287   2.05
 THU3 |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     -     X |  288   8.45
 TLSE |     -    55     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  287   0.71
 TRO1 |     -    32     -     -    39     -     -     -     -     -    33 |  288  10.71
 TROM |     -     -    15    53     -     -     -     -     -     -    16 |  287  14.68
 TSKB |     -    40    21    74    47     -     -     -     -     -    33 |  288   1.45
 TWTF |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.37
 URUM |     -    19     -     -    16     -     -     -     -     -    20 |  288  57.24
 USN1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    22 |  288   0.03
 USNO |     -    18    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.03
 USUD |     -    40     -    60    46     -     -    39     -     -    71 |  288  19.24
 VILL |     -    42    32     X     -     -     -    40     -     -    29 |  288   5.77
 WILL |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  22.64
 WSRT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  286   0.04
 WTZR |     -    22     -    37     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 WUHN |     -    34     -    47     -     -     -    32     -     -    34 |  287  17.80
 YAR2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  11.55
 YELL |     -    27     -    60    12     -     -    25     -     -     - |  288   0.03
 ZAMB |     -    34     -     -    47     -     -    62     -     -     - |  288  26.37
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4747    49    38    81    41   101  2674    55  4654     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

