
 GPS week: 1262   Day: 4   MJD: 53082                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2494      1     0.55    -0.33     3.62     0.00
 cod |   288     0  26808    470     0.41    -0.61     0.06    16.48
 emr |   288     0  25313    573  2267.09    26.31     0.04    24.10
 esa |   288     0  18277    628  -359.96    -0.06     0.08    11.12
 gfz |   288     0  20184   1263     0.75    -1.05     0.08    10.12
 iga |    96     0   2493    136    19.30   -27.58    28.34     0.00
 igu |    96     0   2494     52     0.96    -1.17     3.19     0.00
 jpl |   288     0  15329    167    -0.96    -1.58     0.04    22.18
 ngs |    96     0   2494      1     0.58    -0.43     3.51     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  35197    908   513.59    11.14     0.06    16.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6209   -95  -140   547    11  3024 -6282   -86 -6341     -    20 |
    3 |  1480     5     8   410   -62  3083  -386  -132  1624     -  -229 |
    4 | -2137   -91   -98  -157   104  2982   269    54 -2081     -   223 |
    6 |  2565   121    28  -272     X****** 24700  -122  1078     -    55 |
    7 | -1728     0    18    13    -3  2994   376    70 -1663     -   -51 |
    8 | -2450   -87     2   158  -145  3060  2864   105 -2402     -   -50 |
    9 | -1714    48  -134   -68   214  3098  3754   108 -1364     -   -62 |
   10 |  1407  -116    28    56    68 -3575  7200    25  1521     -   -58 |
   11 |  2207   -72   -42   277  -168  3078  1308   -24  2026     -    57 |
   13 |  5075    42  -169   214  -187  3180   498   139  4983     -   145 |
   14 |  6869   167   -49  -249    25  -419   211    74  6499     -    40 |
   15 | -1001    38   -27    12    46-52066  5409    36  -367     -   -77 |
   16 |  4482   149  -118   200    13 -3675   535   112  4616     -  -151 |
   17 | -1657   -39   -67    10   326-52067  1044     8 -2047     -   -77 |
   18 |  3248   122    74  -246  -139  2373   985   112  3382     -  -108 |
   20 |  5851   -45   -97   584  -247 -7551  3340    37  5746     -   -72 |
   21 |  3349    15     6    39   128  2946   679   150  3501     -  -171 |
   22 | -6911   155   106  -387    33  2378 -4024   123 -5991     -  -211 |
   24 | -3511   -42   -72  -135   169******  -127   -10 -3029     -   151 |
   25 |   325   137   -66   -29   156  2948 -1452    79  -307     -  -139 |
   26 | -3788   -15   -19  -128   384  3168  1641    44 -3274     -  -160 |
   27 |  1798   -39   -80   299     7  2943 -2466    52  1473     -   -65 |
   28 |  -554   -87   -25    23  -125 -4827 -8078   199  -532     -   -38 |
   29 | -3471     2    28  -110   147  3290 -5525   150 -3663     -   -99 |
   30 |  -940    19  -147   -30   263 -1109 -4860    -5 -1130     -    77 |
   31 | -2551   -34    40   346   -71  3041 -8932   -37 -2233     -  -179 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -40    22     -     -     -     -   -28     -     -    47 |
 ALGO |     -     -  -102  -648     -     -     -   327     -     -   151 |
 AMC2 |     -  -174   135     -     -     -     -  -100     -     -   114 |
 AOML |     -   -57     -     -     -     -     -    37     -     -     8 |
 ARTU |     -   117     -    80   -39     -     -  -110     -     -     - |
 ASC1 |     -    70     -     -  -111     -     -     -     -     -   -14 |
 ASPA |     -     -     -     -   385     -     -   -53     -     -  -176 |
 AUCK |     -    72     -     X     -     -     -     -     -     -   -74 |
 BAHR |     -    19     7     -    53     -     -     -     -     -   -63 |
 BAN2 |     -     -   -94     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 BILI |     -    56     -     -   -91     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    18    34     -     -     -     -   -90     -     -    46 |
 BREW |     -     -    54     -     -     -     -   -66     -     -    11 |
 BRMU |     -     -     -     -   -32     -     -     -     -     -    20 |
 BRUS |     -    41    39     -     -     -     -   -95     -     -    30 |
 CAGZ |     -   -20     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 CAS1 |     -    88     -   -69   -88     -     -    24     -     -   -21 |
 CEDU |     -  -142     -   388     -     -     -   -30     -     -   -83 |
 CHAT |     -     9     -    47    33     -     -     -     -     -   -63 |
 CHUR |     -     -   111     -     -     -     -     -     -     -  -167 |
 COCO |     -   118     -  -156     X     -     -     -     -     -   -14 |
 CORD |     -    -6     -   -12     -     -     -     9     -     -     - |
 CRO1 |     -    57     X   -78   -53     -     -   -26     -     -    66 |
 DAEJ |     -  -257   176     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    33     -     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   123     -     -  -112     -     -     -     -     -   -56 |
 DRAO |     -   -44   -88     -     -     -     -   119     -     -    14 |
 DWH1 |     -   -12   105     -     -     -     -  -124     -     -    26 |
 FAIR |     -     -    41  -301   -13     -     -    82     -     -    42 |
 FLIN |     -    12     -     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 FORT |     -  -149   -85     -    47     -     -   161     -     -   -24 |
 GLPS |     -    25     -   129    10     -     -   -85     -     -     - |
 GODE |     -    56   108  -330     -     -     -     -     -     -     9 |
 GUAM |     -     -     -  -243   -20     -     -    21     -     -   152 |
 GUAT |     -    38     -     -   -93     -     -     -     -     -    20 |
 HERS |     -     -  -209     -     -     -     -     -     -     -   315 |
 HOB2 |     -    85    17  -138     -     -     -     -     -     -   -17 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -60     -     -    83 |
 IENG |     -  -140    96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    31     -  -225   -43     -     -     -     -     -   152 |
 JPLM |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 KERG |     -     -    53  -330     3     -     -     -     -     -    14 |
 KGN0 |     -   241   -89     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 KIRU |     -    44     -    12     -     -     -   -44     -     -     8 |
 KIT3 |     -     -     -    31  -319     -     -   129     -     -   -10 |
 KOKB |     -     -  -197     -   -63     -     -   213     -     -    41 |
 KOSG |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 KSTU |     -     -     -   -32     -     -     -     -     -     -    22 |
 LAE1 |     -     -     -     -   -86     -     -    67     -     -   -38 |
 LHAS |     -     -     -  -123     -     -     -     -     -     -    86 |
 LPGS |     -  -150   -53   344     X     -     -     -     -     -   -24 |
 MAC1 |     -    60     -   -31  -137     -     -     -     -     -    44 |
 MAD2 |     -     -     1     -     -     -     -     X     -     -    -2 |
 MAG0 |     -     0     -     -     -     -     -     0     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -62     -     -     -     -     -     -    43 |
 MAS1 |     -     -   -18    36     -     -     -    74     -     -  -100 |
 MAW1 |     -   153     -     -  -233     -     -     -     -     -   -10 |
 MCM4 |     -   162  -220     -   284     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -41     -   -63     -     -     -     -     -    98 |
 MEDI |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 METS |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 MIZU |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 MKEA |     -   -27     -    -9     -     -     -     -     -     -    33 |
 NKLG |     -     -     -  -124     -     -     -     -     -     -    86 |
 NLIB |     -     -   -19     -     -     -     -    78     -     -   -79 |
 NNOR |     -     -    31   -14     -     -     -   -69     -     -    59 |
 NPLD |     -   -73    66     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 NRC1 |     -     -   -14     -   -43     -     -   -36     -     -    98 |
 NRIL |     -    50     -     -   -25     -     -   -22     -     -     - |
 NTUS |     -   -75     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NYA1 |     -     X     -     -   -66     -     -     -     -     -    42 |
 NYAL |     -     -    53     -     -     -     -     -     -     -   -80 |
 ONSA |     -  -111    48    61     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    16     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    66  -163    59     -     -     -     -     -   -23 |
 PETP |     -   -36     -     -    58     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -73   137    51     -     -     -   -62     -     -   -81 |
 PIMO |     -     -     -    77   -85     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -   -33     -     -    52     -     -     -     -     -     2 |
 PRDS |     -   -38    32     -     -     -     -     -     -     -   -10 |
 PTBB |     -   -27    53     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 RIOG |     -   -11   -60   210    23     -     -     -     -     -   -59 |
 SANT |     -     -     -     -   216     -     -     -     -     -  -137 |
 SCH2 |     -     -    96     -     -     -     -  -196     -     -   127 |
 SEY1 |     -     -     -     -  -107     -     -     -     -     -    68 |
 SFER |     -   -21   -40     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 SPT0 |     -   -98    53     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 STJO |     -     -   -56     -     -     -     -   -32     -     -   129 |
 STR1 |     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 SUTH |     -     5     -     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 SUTM |     -     -   206     -  -303     -     -   -85     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   154     -     -     -     -     -     -  -107 |
 THU3 |     -    63   -12     -   -75     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -   110     -     -     -     -     -   -82     -     -     - |
 TLSE |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 TRO1 |     -  -149     X     -    40     -     -     -     -     -   129 |
 TSKB |     -   -51     5     -    44     -     -     -     -     -    18 |
 TWTF |     -   -19   -44     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 UNSA |     -     -     -   140    95     -     -     -     -     -  -152 |
 URUM |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 USN1 |     -   169   173     -     -     -     -  -390     -     -   108 |
 USNO |     -   -55    46     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 USUD |     -     -  -112   302     -     -     -    23     -     -   -72 |
 VILL |     -    28     -     X     -     -     -     -     -     -   -29 |
 WES2 |     -   -53    28     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 WHIT |     -  -174     -     -     -     -     -     -     -     -   179 |
 WSRT |     -  -102   133     -     -     -     -     -     -     -   -95 |
 WTZR |     -    -4   188  -370     -     -     -     -     -     -   -21 |
 WUHN |     -     -    83     -     X     -     -     -     -     -  -124 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   -36     -     -    50 |
 YAR2 |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 YEBE |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 YELL |     -     -   -61    67     X     -     -     -     -     -    61 |
 ZAMB |     -    22     -     -   219     -     -  -115     -     -     - |
 ZWEN |     -    71     -  -131   -81     -     -     -     -     -    65 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4287    54    31    52    22 12788  3021    32  4319     -    52 |  288   4.12
    3 |  3363    45    38    80    32 12802  3482    33  3272     -    64 |  288   2.74
    4 |   910    27    49   125    43 12791   865    24   860     -   136 |  288   0.52
    6 |  9816    63    37    73     X 81970  8996    39  9182     -   101 |  288   5.57
    7 |  1023    42    20    52    47 12793   739    34   998     -    48 |  288   0.56
    8 |  3597    65    29    35    28 12805  5437    31  3661     -    32 |  288   2.77
    9 |  2457    58    31    60    36 12804  3658    30  2366     -   115 |  288   1.77
   10 |  2337   126    44   174    59  8841  3251    26  2221     -   151 |  283   2.06
   11 |  1554    47    51   110    20 12804  1171    67  1640     -    57 |  288   0.45
   13 |   646    76    28    67    33 12824  1089    64   660     -    80 |  288   0.39
   14 |  1725    54    76   103    56 10313   773   100  1749     -    42 |  288   0.26
   15 |  7136    31    58   196   171 45882  5466    93  7310     -   111 |  288   2.65
   16 |   648   112    41    68    57  8322  1005    93   656     -   110 |  288   0.37
   17 |  2427    49    21    96    57 45880  1056    42  2430     -    52 |  288   0.86
   18 |   764    42    41   113    63 13652   677    72   802     -    44 |  288   0.35
   20 |   427    69    39    77    48  7640  1771    44   476     -    43 |  288   0.27
   21 |   718    37    20    42    36 13272  1044    40   703     -    26 |  288   0.30
   22 |  3439    40    43   105    72 13483  2049    91  3420     -    73 |  288   0.50
   24 |  5210    54    27   124    32126484  2237    59  5031     -    81 |  288   1.92
   25 |  6234    30    43   104    33 12796  4189    28  5779     -    66 |  288   3.24
   26 |  2189    60    45    58    37 12809   768    19  2025     -    39 |  288   0.80
   27 |  3567    82    37    54    31 12805  1989    38  3461     -    29 |  288   0.79
   28 |  4102    77    47    57    40  8868  5218    50  4056     -    43 |  288   0.70
   29 |  2663    45    38    49    31 12822  2740    38  2421     -    28 |  288   0.94
   30 |  1823   147    58    70   124 10786  2218    82  1625     -    96 |  288   0.76
   31 |  2588    46   101    94    60 12794  6148    49  2644     -   164 |  288   0.94
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    25    20     -     -     -     -    30     -     -    30 |  288   5.93
 ALGO |     -     -    30    33     -     -     -    13     -     -    25 |  288   0.02
 AMC2 |     -    31    20     -     -     -     -    30     -     -    25 |  288   0.03
 AOML |     -    80     -     -     -     -     -    35     -     -    41 |  288  36.58
 ARTU |     -    42     -    75    34     -     -    41     -     -     - |  284   9.15
 ASC1 |     -    71     -     -   165     -     -     -     -     -   116 |  285    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    36     -     -    27     -     -    38 |  288    >>>
 AUCK |     -    27     -     X     -     -     -     -     -     -    28 |  264  11.68
 BAHR |     -    91    33     -   178     -     -     -     -     -    31 |  288   0.57
 BAN2 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -    45 |  284  18.64
 BILI |     -    19     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  287   8.06
 BOR1 |     -    83    42     -     -     -     -    20     -     -    24 |  288   0.59
 BREW |     -     -    60     -     -     -     -    18     -     -   105 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    73     -     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 BRUS |     -    30    20     -     -     -     -    18     -     -    28 |  288   0.03
 CAGZ |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  277   0.74
 CAS1 |     -    66     -    39   100     -     -    45     -     -    38 |  288   8.78
 CEDU |     -    39     -    32     -     -     -    30     -     -    31 |  288  14.79
 CHAT |     -    71     -    44    68     -     -     -     -     -    29 |  287  12.38
 CHUR |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   4.90
 COCO |     -    25     -    34     X     -     -     -     -     -    34 |  288  10.27
 CORD |     -    77     -   104     -     -     -    76     -     -     - |  288  42.53
 CRO1 |     -    67     X    56    64     -     -    25     -     -    57 |  285  23.49
 DAEJ |     -    25    17     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   1.94
 DAKA |     -    29     -     -    46     -     -     -     -     -     - |  263  23.25
 DAV1 |     -    67     -     -   165     -     -     -     -     -    64 |  288  13.70
 DRAO |     -    55    29     -     -     -     -   129     -     -    88 |  288    >>>
 DWH1 |     -    76    36     -     -     -     -    46     -     -    32 |  288   0.94
 FAIR |     -     -    19    47    25     -     -    17     -     -    55 |  288   0.04
 FLIN |     -    18     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  278   9.28
 FORT |     -    29    20     -    39     -     -    39     -     -    67 |  288   0.12
 GLPS |     -    63     -    78    80     -     -    55     -     -     - |  278  25.30
 GODE |     -    31    26    48     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.12
 GUAM |     -     -     -    55    42     -     -    29     -     -    45 |  288  18.03
 GUAT |     -    23     -     -    33     -     -     -     -     -    14 |  264    >>>
 HERS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    10 |  241   6.59
 HOB2 |     -    38    20    76     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.05
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    50     -     -    69 |  284   0.61
 IENG |     -    24    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   0.71
 IISC |     -    26     -    35    43     -     -     -     -     -    17 |  288  31.34
 JPLM |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  12.89
 KERG |     -     -    37    68    75     -     -     -     -     -    18 |  288   1.65
 KGN0 |     -    66    15     -     -     -     -     -     -     -    53 |  286   0.87
 KIRU |     -    24     -    19     -     -     -    15     -     -    29 |  288   9.35
 KIT3 |     -     -     -    48   170     -     -    27     -     -    48 |  288  16.86
 KOKB |     -     -    28     -    33     -     -    32     -     -    27 |  288   0.06
 KOSG |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  81.87
 KSTU |     -     -     -    80     -     -     -     -     -     -    55 |  285  11.84
 LAE1 |     -     -     -     -    45     -     -    18     -     -    32 |  287  20.73
 LHAS |     -     -     -    26     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.73
 LPGS |     -    50    27    88     X     -     -     -     -     -    44 |  288  30.84
 MAC1 |     -    71     -    80    83     -     -     -     -     -    42 |  288  13.58
 MAD2 |     -     -    10     -     -     -     -     X     -     -    15 |  167   0.05
 MAG0 |     -    22     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  286   8.26
 MALI |     -     -     -   123     -     -     -     -     -     -    85 |  270  25.79
 MAS1 |     -     -    23    44     -     -     -    21     -     -    58 |  288   2.27
 MAW1 |     -    36     -     -    62     -     -     -     -     -    24 |  288  24.70
 MCM4 |     -   129    50     -   229     -     -     -     -     -     - |  288  25.92
 MDO1 |     -     -     9     -    31     -     -     -     -     -    15 |  288  13.35
 MEDI |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 METS |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    34 |  287   8.41
 MIZU |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.47
 MKEA |     -    30     -    45     -     -     -     -     -     -    52 |  288  36.98
 NKLG |     -     -     -    37     -     -     -     -     -     -    26 |  287 616.38
 NLIB |     -     -    36     -     -     -     -    20     -     -    37 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    28    37     -     -     -    29     -     -    50 |  288  22.53
 NPLD |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.14
 NRC1 |     -     -    22     -   118     -     -    29     -     -    23 |  288   0.03
 NRIL |     -   101     -     -    57     -     -    55     -     -     - |  287   9.72
 NTUS |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   8.73
 NYA1 |     -     X     -     -    33     -     -     -     -     -    21 |  245   0.06
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 ONSA |     -    22    16    30     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    36     -     -    59     -     -     -     -     -     - |  288  54.21
 PERT |     -     -    46    60   218     -     -     -     -     -    52 |  288   1.87
 PETP |     -    17     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  287   8.06
 PIE1 |     -    93    30    51     -     -     -    38     -     -    60 |  288   0.03
 PIMO |     -     -     -    42    46     -     -     -     -     -     X |  253  18.40
 POTS |     -    58     -     -   125     -     -     -     -     -    25 |  288  23.75
 PRDS |     -    29    14     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1.25
 PTBB |     -    88    45     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288   0.24
 RIOG |     -    52    38    56    36     -     -     -     -     -    78 |  288  16.94
 SANT |     -     -     -     -    72     -     -     -     -     -    46 |  167   2.27
 SCH2 |     -     -    33     -     -     -     -    28     -     -    19 |  288 117.80
 SEY1 |     -     -     -     -   103     -     -     -     -     -    65 |  268  24.85
 SFER |     -    69    27     -     -     -     -     -     -     -    47 |  284 256.58
 SPT0 |     -    29    23     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.03
 STJO |     -     -    20     -     -     -     -    14     -     -    24 |  288   0.05
 STR1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.79
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  16.16
 SUTM |     -     -    37     -   143     -     -    85     -     -     - |  288   2.75
 THTI |     -     -     -    49     -     -     -     -     -     -    34 |  120   0.52
 THU3 |     -    77    28     -    80     -     -     -     -     -     X |  288   7.04
 TIXI |     -    29     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  286   8.03
 TLSE |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.41
 TRO1 |     -    59     X     -    52     -     -     -     -     -    40 |  288   9.50
 TSKB |     -    29    55     -    66     -     -     -     -     -    57 |  288   1.06
 TWTF |     -    21    24     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.80
 UNSA |     -     -     -    57    45     -     -     -     -     -    50 |  288  23.36
 URUM |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  285  27.98
 USN1 |     -    23    44     -     -     -     -    38     -     -    23 |  288   0.05
 USNO |     -    84    26     -     -     -     -     -     -     -    58 |  288   0.06
 USUD |     -     -    28    93     -     -     -    35     -     -    33 |  288  10.70
 VILL |     -    17     -     X     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2.92
 WES2 |     -    22    22     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   9.40
 WSRT |     -    81    46     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.05
 WTZR |     -    98    46    30     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.11
 WUHN |     -     -   176     -     X     -     -     -     -     -   264 |  201  13.95
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -    34     -     -    47 |  288   0.39
 YAR2 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    27 |  285   6.53
 YEBE |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.14
 YELL |     -     -    48   116     X     -     -     -     -     -    27 |  288   0.28
 ZAMB |     -    30     -     -    42     -     -    28     -     -     - |  277  21.43
 ZWEN |     -    28     -    32    53     -     -     -     -     -    19 |  288  15.13
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3625    57    39    77    82 28338  3187    45  3514     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 4.45e-14  1.09e-14  2.32e-15 |
 NPLD |   287     1     0   285    9.52   | 4.57e-14  1.40e-14  3.87e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.18   | 3.31e-14  6.59e-15  2.53e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.99   | 3.63e-14  9.03e-15  2.81e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    7.84   | 3.66e-14  5.35e-15  2.51e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    7.75   | 3.33e-14  8.11e-15  4.87e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.20   | 3.83e-14  6.61e-15  1.91e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.91   | 6.74e-14  1.02e-14  4.33e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.18   | 2.95e-14  1.27e-14  3.24e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.63   | 4.07e-14  5.98e-15  2.72e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.61   | 4.53e-14  1.25e-14  4.87e-15 |
 MAD2 |   167     0     0   167    3.09   | 4.94e-14  8.32e-15         - |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.82   | 3.90e-14  7.68e-15  2.42e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.28   | 3.68e-14  6.29e-15  4.62e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.06   | 3.70e-14  6.29e-15  1.68e-15 |
 NYA1 |   245     1     0   244    1.86   | 3.41e-14  9.50e-15         - |
 WTZR |   288     0     0   288    1.82   | 4.86e-14  3.12e-14  9.58e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    1.52   | 6.66e-14  1.82e-14  1.09e-14 |
 KOKB |   288     1     0   287    1.49   | 5.73e-14  1.30e-14  3.76e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.15   | 3.85e-14  7.04e-15  2.59e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.05   | 3.86e-14  8.60e-15  5.25e-15 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.73   | 1.13e-13  2.43e-14  1.32e-14 |
 YELL |   288     2     0   286    0.73   | 4.89e-14  8.01e-15  3.36e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.43   | 4.75e-14  7.22e-15  2.83e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.36   | 9.21e-14  2.09e-14  1.31e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.35   | 3.71e-14  8.10e-15  8.60e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.12   | 3.30e-13  6.92e-14  2.56e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.49e-13  8.77e-14  5.57e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.10   | 3.11e-13  9.34e-14  8.34e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.08   | 3.06e-13  8.51e-14  3.09e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 3.95e-13  1.14e-13  5.50e-14 |
 SFER |   284     1     0   279    0.08   | 4.55e-13  1.19e-13  1.81e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.11e-13  1.05e-13  4.03e-14 |
 KGN0 |   286     1     0   283    0.07   | 3.61e-13  9.27e-14  1.56e-14 |
 G22  |   288     0     0   249    0.07   | 5.55e-13  7.64e-14  4.21e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 4.96e-13  9.13e-14  2.68e-14 |
 HRAO |   284     0     0   138    0.06   | 1.30e-13  5.21e-14  7.29e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.47e-13  1.24e-13  6.77e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.79e-13  1.26e-13  6.21e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.33e-13  9.03e-14  7.25e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.59e-13  1.61e-13  3.03e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.72e-13  8.82e-14  7.11e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.49e-13  1.43e-13  5.70e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.62e-13  1.49e-13  8.40e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 5.11e-13  8.69e-14  7.58e-14 |
 IENG |   282     0     0   278    0.04   | 5.71e-13  1.66e-13  6.33e-14 |
 G14  |   288     0     3    62    0.04   | 5.57e-13  6.71e-14  1.96e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.24e-13  1.37e-13  7.90e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.72e-13  1.12e-13  1.19e-13 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.03   | 5.51e-14  1.84e-14  3.53e-15 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 7.14e-13  1.66e-13  7.83e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.96e-13  1.02e-13 |
 G13  |   288     0     2    12    0.01   | 5.83e-13  6.11e-14  4.21e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.66e-13  2.09e-13 |
 G10  |   283     0     0   282    0.01   | 1.29e-12  4.45e-13  2.10e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  4.29e-13  1.66e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  4.35e-13  2.27e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  4.53e-13  9.25e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.31e-12  3.28e-13  2.01e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  3.77e-13  2.08e-13 |
 G28  |   288     0     3     9    0.00   | 7.13e-13  8.17e-14  4.85e-14 |
 SUTM |   288     0     0   168    0.00   | 7.02e-13  2.22e-13  1.56e-13 |
 G20  |   288     0     1     3    0.00   | 5.19e-13  7.05e-14  1.55e-14 |
 WHIT |   288     0     1   285    0.00   | 5.62e-13  2.70e-13  5.49e-13 |
 THTI |   120     0     0   120    0.00   | 3.74e-13  1.16e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-14  4.29e-15  1.38e-15 |
 PIMO |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   201     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.14e-13  1.06e-13  2.53e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.27e-12  1.22e-13  3.10e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  6.01e-13  3.11e-13 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.79e-13  7.01e-14  5.42e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  5.49e-13  1.66e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.10e-13  5.10e-13  2.69e-13 |
 G06  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.67e-13  3.35e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   277     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   285     0     0     0    0.00   | 9.99e-13  1.27e-12  6.60e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.09e-12  1.09e-12  2.52e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   167     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  4.56e-13  1.64e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 7.66e-13  8.38e-13  1.41e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.17e-13  5.36e-13  1.73e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.42e-13  2.15e-13 |
 MALI |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.87e-13  3.51e-13  1.27e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AOML |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.91e-17  2.29e-16  1.37e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      ALGO      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
