
 GPS week: 1263   Day: 3   MJD: 53088                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2496     24    -0.27     0.92     3.82     0.00
 cod |   288     0  25850      4    -0.52     1.54     0.04    26.54
 esa |   288     0  18222    894    81.67     2.24     0.07    15.62
 gfz |   288     0  19714     42    -0.18     0.12     0.03    33.72
 iga |    96     0   2591     87    -6.81    19.23     5.66     0.00
 igu |    96     0   2592      0    -0.29     1.89     3.72     0.00
 ngs |    96     0   2592     28    -0.63     1.77     3.36     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28990    847   587.02    15.00     0.05    24.12

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   700  -192    94   152 -7009  9269   729     -   -62 |
    3 |  2775    25   184  -135   -64 10189  1835     -    42 |
    4 |   477   -19   117    -6    15  5861   370     -   -47 |
    5 | -4071    83  -248   121 -2582  -665 -3968     -   -96 |
    6 | 18895    67    65   -54  6937-16516 15934     -   -40 |
    7 | -1957    48    31    -5    -4  3377 -1866     -   -66 |
    8 | -1390   -45    64    65  3044-10593 -5122     -   -83 |
    9 |   246    48  -125   207  3022   366   723     -  -261 |
   10 |  -397    39  -283   247  1627  -427  -231     -  -202 |
   11 |     -  -116   316   -70  -587  1840  3884     -    25 |
   13 |  4700    30    24   -19 -3592  1799  4648     -   -21 |
   14 |  2116    42  -144    -1   -29  2708  2037     -    49 |
   15 | -4203  -133   -72   125 14590 -2293 -3851     -    19 |
   16 |  3121    57   -29   -53  5511  2938  3130     -    27 |
   17 | -2100   -13   -15   238 14459  3530 -2037     -  -309 |
   18 |  1838   120   -28  -178  -527  3559  1875     -    88 |
   20 |  7267   127     X   -97  2205  5142  7259     -   -10 |
   21 |  7191    77   -92  -120   -11  3562  6119     -   143 |
   22 |  -540   114   -79  -136   -83   646  -731     -   107 |
   24 | -8255    29  -127    40 14605-12087 -7488     -    -6 |
   25 | -7760   101  -164    84  -154 -9865 -7683     -  -122 |
   26 | -5010    72   -35    -7   137  1293 -4816     -   -50 |
   27 | -6088    27   184    38  2889 -1695 -5770     -  -201 |
   28 |  9509  -151   -15   156 -1213 -4036  9499     -   -33 |
   29 | -2149   -10  -130   136     7  3863 -2203     -   -96 |
   30 | -2585   142    54  -104 -8014  1496 -2201     -   -53 |
   31 | -7518  -139   162   116 -6958 -3261 -7084     -  -113 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   280     -     -     -     -     -  -181 |
 AMC2 |     -  -166     -     -     -     -     -     -   182 |
 AOML |     -   -70     -     -     -     -     -     -    77 |
 AREQ |     -     -   -79   -15     -     -     -     -    72 |
 ARTU |     -    17     4   -15     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -   179     -  -141     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -   109     -     -     -     -  -152 |
 AUCK |     -   117  -198     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -    26     -   -41     -     -     -     -    29 |
 BILI |     -    92     -   -72     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -17     -     -     -     -     -     -    19 |
 BRMU |     -     -     -   -73     -     -     -     -   101 |
 BRUS |     -    -9     -     -     -     -     -     -    10 |
 CAGZ |     -    12     -     -     -     -     -     -   -13 |
 CAS1 |     -    57    -5   -46     -     -     -     -     6 |
 CEDU |     -  -205   453     -     -     -     -     -   -68 |
 CHAT |     -   -19    32     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   131     -     -     -     -     -     -  -144 |
 COCO |     -   -35     3    52     -     -     -     -   -36 |
 CORD |     -    34   -58     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    37   -17     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -     1     -    21     -     -     -     -   -30 |
 DRAO |     -     7     -     -     -     -     -     -    -8 |
 DWH1 |     -    71     -     -     -     -     -     -   -79 |
 FAIR |     -   -51    17   -86     -     -     -     -   166 |
 FORT |     -   155     -   -29     -     -     -     -  -106 |
 GLPS |     -   -54   109   -11     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -74    97     -     -     -     -     -    19 |
 GOLD |     -   -17   -94     -     -     -     -     -    79 |
 GUAT |     -    31     -   -22     -     -     -     -    -3 |
 IISC |     -     -    -7   -56     -     -     -     -    82 |
 KERG |     -     -    28    -6     -     -     -     -   -10 |
 KGN0 |     -    41     -     -     -     -     -     -   -46 |
 KIRU |     -   -57    61     -     -     -     -     -    22 |
 KIT3 |     -     -    78   -56     -     -     -     -    28 |
 KOKB |     -   -11     -     -     -     -     -     -    12 |
 KOSG |     -   -62     -     -     -     -     -     -    69 |
 LHAS |     -     -  -127     -     -     -     -     -    82 |
 LPGS |     -    58  -244     -     -     -     -     -    97 |
 MAC1 |     -   -22    63   -76     -     -     -     -    89 |
 MALI |     -   152  -118     -     -     -     -     -   -98 |
 MAS1 |     -     -  -130     -     -     -     -     -    84 |
 MAW1 |     -   113     -   -33     -     -     -     -   -78 |
 MCM4 |     -   157     -  -124     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    -4     -     7     -     -     -     -    -5 |
 METS |     -   -18     -     -     -     -     -     -    20 |
 NKLG |     -     -   -60     -     -     -     -     -    39 |
 NNOR |     -     -   -91     -     -     -     -     -    59 |
 NPLD |     -   -28     -     -     -     -     -     -    31 |
 NRC1 |     -     -     -   -37     -     -     -     -    52 |
 NRIL |     -    38     -   -30     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -72     -     -     -     -     -     -    79 |
 ONSA |     -    10   -17     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -56     -    44     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -68    98     -     -     -     -   -93 |
 PETP |     -   -37     -    29     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -52     -     -     -     -     -    34 |
 PIMO |     -     -     5    -2     -     -     -     -     X |
 POTS |     -    -8     -    -3     -     -     -     -    13 |
 PTBB |     -    49     -     -     -     -     -     -   -54 |
 QAQ1 |     -  -126     -     -     -     -     -     -   139 |
 REYK |     -  -163     -     -     -     -     -     -   179 |
 RIOG |     -   100     X  -108     -     -     -     -    41 |
 SANT |     -     -   270  -127     -     -     -     -     2 |
 SEY1 |     -     -     -   -67     -     -     -     -    93 |
 SFER |     -   -20     -     -     -     -     -     -    22 |
 SPT0 |     -  -110     -     -     -     -     -     -   122 |
 SUTH |     -    28     -     -     -     -     -     -   -31 |
 THTI |     -     -    77   -31     -     -     -     -    -7 |
 THU3 |     -   -32     -     2     -     -     -     -    33 |
 TIDB |     -    43   -86    11     -     -     -     -    -6 |
 TOW2 |     -   -72     -    57     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -146     -    49     -     -     -     -    91 |
 TSKB |     -   -95     -    57     -     -     -     -    25 |
 TWTF |     -   -82     -     -     -     -     -     -    91 |
 UNSA |     -     -   -32    84     -     -     -     -   -97 |
 URUM |     -   -17     -     -     -     -     -     -    18 |
 USN1 |     -    50     -     -     -     -     -     -   -55 |
 USNO |     -   -14     -     -     -     -     -     -    15 |
 USUD |     -     -   -40     -     -     -     -     -    26 |
 VILL |     -    16   -64     -     -     -     -     -    24 |
 WHIT |     -    -5     -     -     -     -     -     -     6 |
 WSRT |     -    11     -     -     -     -     -     -   -12 |
 WUHN |     -     -     -     7     -     -     -     -   -10 |
 YAKT |     -  -106     -     -     -     -     -     -   117 |
 YELL |     -   -29     X  -148     -     -     -     -   240 |
 ZWEN |     -     -    17    71     -     -     -     -  -110 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  2416    45    45    47  8246  3528  2459     -    52 |  288   2.71
    3 |  5312    49    56    19  3730  5061  5306     -    38 |  288   2.83
    4 |  2332    36    31    24  1278  3678  2292     -    34 |  288   0.61
    5 |  2768    61    54    46  3922  2883  2726     -   103 |  288   2.36
    6 | 10394    53   117    46  6850  9506 10506     -    47 |  288   1.56
    7 |  1364    40    49    27  1279  1562  1243     -    66 |  288   0.50
    8 | 11361    49    34    33  1867  9663  7579     -    64 |  288   2.84
    9 |  5108    33    86    20  1868  2782  4897     -    48 |  288   2.12
   10 |  2182   138   139   111   543  2075  2068     -    88 |  288   1.88
   11 |     -    46   137    22  1835  1462   621     -    41 |  288   0.39
   13 |   518    45    37    48  4854  1210   521     -    45 |  288   0.20
   14 |   909    57    30    24  1300  1795   822     -    58 |  288   0.21
   15 |  3949    34    67    27 13437  1959  4335     -    39 |  288   2.67
   16 |   428    65   145    38  4293  1802   417     -    86 |  288   0.32
   17 |   646    33    45    27 13424  1245   757     -    59 |  288   0.47
   18 |   775    72   108    64  3646  1966   743     -    52 |  288   0.40
   20 |  1468    54     X    40   881  2736  1345     -    31 |  288   0.25
   21 |  3724    31    43    32  1294  2268  3282     -    59 |  288   0.33
   22 |  1002    69    40    52  1357   693  1127     -   103 |  288   0.35
   24 |  5176    39    40    19 13404  5528  4925     -    66 |  288   2.90
   25 |  3558    28    32    23  1298  4545  3712     -    57 |  288   2.45
   26 |  1131    60    34    57  1292  1195   989     -   153 |  288   0.50
   27 |  1425    43    30    28  1696   902  1116     -    38 |  288   0.79
   28 |   961    56    40    31  2643  4548   940     -    47 |  288   0.60
   29 |   929    27    55    31  1281  2580   907     -    62 |  288   0.70
   30 |  2824    63    57    35  9267   909  2594     -    63 |  288   0.64
   31 |  1682    44    60    12  8200  2159  1879     -    36 |  288   1.38
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    38     -     -     -     -     -    25 |  288   0.03
 AMC2 |     -    30     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.03
 AOML |     -    15     -     -     -     -     -     -    17 |  278  32.47
 AREQ |     -     -    54    23     -     -     -     -    23 |  288  24.65
 ARTU |     -    16    14    14     -     -     -     -     - |  288  10.81
 ASC1 |     -    40     -    32     -     -     -     -     X |  285    >>>
 ASPA |     -     -     -    67     -     -     -     -    94 |  286    >>>
 AUCK |     -   101   172     -     -     -     -     -     - |  123  12.21
 BAHR |     -    34     -    19     -     -     -     -    24 |  288   0.47
 BILI |     -    21     -    17     -     -     -     -     - |  286   9.16
 BOR1 |     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.39
 BRMU |     -     -     -    14     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -    27     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 CAGZ |     -    47     -     -     -     -     -     -    52 |  276   0.49
 CAS1 |     -    37    99    26     -     -     -     -    30 |  288   7.69
 CEDU |     -    58    99     -     -     -     -     -    36 |  288  12.14
 CHAT |     -    24    40     -     -     -     -     -     - |  287  10.00
 CHUR |     -    27     -     -     -     -     -     -    30 |  288  55.70
 COCO |     -    27    55    35     -     -     -     -    43 |  288   8.86
 CORD |     -    55    94     -     -     -     -     -     - |  281  19.81
 CRO1 |     -     -    70    32     -     -     -     -     X |  283  24.58
 DAV1 |     -    24     -    16     -     -     -     -    17 |  288  14.90
 DRAO |     -    20     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 DWH1 |     -    27     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.47
 FAIR |     -    38    33    29     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 FORT |     -    46     -    25     -     -     -     -    38 |  288   0.14
 GLPS |     -    50    92    27     -     -     -     -     - |  288  28.02
 GODE |     -    24    27     -     -     -     -     -    22 |  288   0.27
 GOLD |     -    60    28     -     -     -     -     -    67 |  284  15.31
 GUAT |     -    16     -    19     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 IISC |     -     -    46    34     -     -     -     -    59 |  288  31.37
 KERG |     -     -    35    16     -     -     -     -    22 |  288   1.59
 KGN0 |     -    31     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.31
 KIRU |     -    28    13     -     -     -     -     -    31 |  288  11.17
 KIT3 |     -     -    60    15     -     -     -     -    35 |  288  20.68
 KOKB |     -    53     -     -     -     -     -     -    59 |  286   0.10
 KOSG |     -    32     -     -     -     -     -     -    35 |  288  19.29
 LHAS |     -     -    28     -     -     -     -     -    18 |  288  12.60
 LPGS |     -    68   110     -     -     -     -     -    20 |  287  43.18
 MAC1 |     -    87   138    24     -     -     -     -    29 |  288  12.91
 MALI |     -   116   154     -     -     -     -     -   154 |  231  25.62
 MAS1 |     -     -    27     -     -     -     -     -    17 |   99   1.28
 MAW1 |     -    31     -    18     -     -     -     -    30 |  288  36.91
 MCM4 |     -    31     -    24     -     -     -     -     - |  288  79.92
 MDO1 |     -    24     -    17     -     -     -     -    18 |  288   8.98
 METS |     -    29     -     -     -     -     -     -    32 |  287  10.77
 NKLG |     -     -    32     -     -     -     -     -    21 |  287 592.54
 NNOR |     -     -    68     -     -     -     -     -    44 |  287  22.11
 NPLD |     -    32     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -    18     -     -     -     -    25 |  288   0.02
 NRIL |     -    15     -    12     -     -     -     -     - |  288   8.27
 NTUS |     -    31     -     -     -     -     -     -    34 |  288   8.51
 ONSA |     -    11    19     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -    25     -    20     -     -     -     -     - |  288  53.33
 PERT |     -     -    67    28     -     -     -     -    24 |  288   1.96
 PETP |     -    50     -    39     -     -     -     -     - |  287   9.95
 PIE1 |     -     -    20     -     -     -     -     -    13 |  288   0.02
 PIMO |     -     -    81    38     -     -     -     -     X |  249  21.19
 POTS |     -    15     -    14     -     -     -     -    25 |  288  22.69
 PTBB |     -    32     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.26
 QAQ1 |     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  288  12.13
 REYK |     -    16     -     -     -     -     -     -    17 |  287   8.04
 RIOG |     -    33     X    33     -     -     -     -    41 |  288  17.80
 SANT |     -     -    79    30     -     -     -     -    30 |  288   5.61
 SEY1 |     -     -     -    15     -     -     -     -    21 |  288  25.71
 SFER |     -    26     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.43
 SPT0 |     -    34     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.03
 SUTH |     -    20     -     -     -     -     -     -    22 |  288  18.51
 THTI |     -     -    31    47     -     -     -     -    67 |  288   2.32
 THU3 |     -    15     -    24     -     -     -     -    39 |  288   9.35
 TIDB |     -    40    55    39     -     -     -     -    33 |  288   0.09
 TOW2 |     -    38     -    30     -     -     -     -     - |  287  16.49
 TRO1 |     -    27     -    45     -     -     -     -    38 |  288   9.05
 TSKB |     -    35     -    27     -     -     -     -    28 |  288   1.39
 TWTF |     -    25     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.46
 UNSA |     -     -    48    47     -     -     -     -    67 |  288  19.06
 URUM |     -    36     -     -     -     -     -     -    39 |  288  15.34
 USN1 |     -    19     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 USNO |     -    27     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.02
 USUD |     -     -    42     -     -     -     -     -    27 |  288  13.64
 VILL |     -    25    28     -     -     -     -     -    20 |  288   3.22
 WHIT |     -    36     -     -     -     -     -     -    40 |  288   3.58
 WSRT |     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.03
 WUHN |     -     -     -    47     -     -     -     -    66 |  287    >>>
 YAKT |     -    32     -     -     -     -     -     -    35 |  284   1.03
 YELL |     -    24     X    57     -     -     -     -    97 |  278    >>>
 ZWEN |     -     -    19    16     -     -     -     -    20 |  288  16.32
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3821    43    69    35  5662  3716  3356     -    48 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   14.64   | 2.99e-14  5.96e-15  2.48e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   14.64   | 2.98e-14  7.13e-15  2.44e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   13.86   | 3.28e-14  6.60e-15  1.10e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.22   | 3.91e-14  7.17e-15  2.53e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.89   | 3.43e-14  6.22e-15  1.91e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.32   | 5.25e-14  1.24e-14  3.55e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.04   | 3.18e-14  6.06e-15  2.44e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    5.77   | 7.01e-14  9.90e-15  3.66e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.98   | 2.60e-14  5.01e-15  1.27e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.93   | 3.57e-14  8.30e-15  1.59e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.57   | 6.22e-14  2.10e-14  9.98e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.53   | 1.70e-13  2.77e-14  7.66e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.30   | 4.17e-14  1.19e-14  4.28e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.06   | 3.49e-14  5.57e-15  3.04e-15 |
 KOKB |   286     0     0   284    0.69   | 8.66e-14  2.31e-14  5.97e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.40   | 7.15e-14  1.96e-14  1.72e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.38   | 3.18e-14  9.39e-15  2.19e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 3.46e-13  8.06e-14  2.22e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.14   | 3.24e-13  8.00e-14  4.51e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.12   | 4.18e-13  1.18e-13  5.48e-14 |
 G22  |   288     0     1   198    0.11   | 5.65e-13  7.16e-14  2.72e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.97e-13  7.20e-14  3.05e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.10e-13  8.58e-14  2.01e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.11   | 3.80e-13  1.14e-13  4.41e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.99e-13  6.96e-14  6.78e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.51e-13  9.82e-14  5.72e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.09e-13  1.18e-13  7.28e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.19e-13  1.15e-13  5.26e-14 |
 G28  |   288     1     4   119    0.06   | 6.82e-13  8.84e-14  3.50e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.06   | 4.28e-13  1.15e-13  4.06e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.38e-13  1.53e-13  3.62e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.73e-13  1.26e-13  4.50e-14 |
 YAKT |   284     0     0   283    0.05   | 4.32e-13  1.25e-13  8.15e-14 |
 G14  |   288     0     4    46    0.05   | 5.85e-13  7.22e-14  1.51e-14 |
 YELL |   278     0     0   277    0.04   | 4.75e-14  1.13e-13  3.30e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.18e-13  1.21e-13  1.25e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.51e-13  1.04e-13  9.88e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.49e-13  1.28e-13  7.97e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.58e-13  1.52e-13  1.15e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.75e-13  2.82e-13  1.39e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.45e-13  2.18e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.28e-13  2.29e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.19e-13  1.17e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.56e-13  2.23e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.62e-13  2.26e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.72e-13  1.46e-13  1.91e-13 |
 PERT |   288     0     0   143    0.00   | 1.97e-12  4.72e-13  1.20e-13 |
 G11  |   288     0     3     2    0.00   | 6.59e-13  7.08e-14  4.78e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.28e-14  4.37e-15  1.38e-15 |
 AUCK |   123     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AOML |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.25e-13  3.45e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.25e-13  1.21e-13  3.60e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 5.44e-13  7.52e-14  1.81e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.54e-12  1.61e-13  3.18e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.60e-13  2.98e-13 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.67e-13  5.53e-14  2.25e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 3.92e-13  3.10e-13  3.32e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.58e-13  2.70e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  6.48e-13  3.13e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.07e-13  1.93e-13  2.73e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.14e-12  9.16e-13  2.80e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 7.44e-13  7.75e-13  5.57e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 5.97e-13  9.96e-13  4.42e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |    99     0     0     0    0.00   | 2.12e-12  7.11e-13         - |
 MALI |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.48e-13  7.78e-13  1.45e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   276     0     6     0    0.00   | 1.67e-12  1.59e-13  4.86e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.77e-17  2.12e-16  1.27e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
