
 GPS week: 1263   Day: 4   MJD: 53089                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2489      0    -0.08     0.42     3.82     0.00
 cod |   288     0  26538    167    -0.10     0.21     0.04    24.21
 esa |   288     0  18276    744    83.26     5.08     0.08    10.51
 gfz |   288     0  20332   1118    -0.02    -0.46     0.04    26.35
 iga |    96     0   2585     22    -0.16     0.51     0.11     0.00
 igu |    96     0   2585    210    -4.03     9.69     3.60     0.00
 jpl |   288     0  16184      0    -4.02     4.15     0.04    23.06
 ngs |    96     0   2585      0    -0.09     0.43     3.54     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30864    635   601.17    17.31     0.06    15.87

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -8395   -85    99    70    36-13394   -26 -7357     -   -33 |
    3 |  1301   -65   328    27  -113 -4816     3  1383     -  -166 |
    4 | -2391  -181   -20   220   -17 -7101     4 -2287     -   -79 |
    5 |    56    60  -177   100    67  3546    25  -342     -  -158 |
    6 | 16658   181    85  -320   -15  -771    92 14200     -   138 |
    7 |  -596   -39    70    -9   120 -2084     2  -910     -    27 |
    8 | -5608   200   109   -45    16  7347   -86 -6728     -  -226 |
    9 | -2895    67  -178   146   -62   408    15 -3802     -  -240 |
   10 | -2893   -48   -12   123   -62 -1448    44 -3002     -  -153 |
   11 |     -   -16   308  -145    80  -614    17  3985     -    50 |
   13 |  5480    76  -201    46    20  2298   -64  5591     -   -11 |
   14 |  3121   176   -55  -136    -5  -506    91  2921     -   -74 |
   15 | -7126   -71    -9     X    52 -6800   114 -6143     -    35 |
   16 |  4326   152   154  -174     7  1036   184  4455     -  -187 |
   17 | -3696   -32   -34    67    36  -853    88 -3498     -  -112 |
   18 |  3539    49  -125    64  -229  -688   -78  3828     -   -38 |
   20 |  6889   -25   387  -139   216 -1152   140  6438     -  -100 |
   21 |  4719    93   191  -297   -79 -1357   136  4239     -   129 |
   22 |  -845   104  -141   -59   -80 -1101    82  -613     -   -38 |
   24 | -1576   -36    33    12    -9 20414    89 -1816     -   -53 |
   25 |  1604    84   -58     7  -110  2686   196   986     -  -242 |
   26 | -2138   -30  -276   238    -6  2129    36 -2025     -  -190 |
   27 | -4574  -137   154   155   -56 -1956    40 -4170     -  -180 |
   28 |  -702    14    40   -87   333  5173    -1  -635     -    93 |
   29 | -1756   -25  -193   121    55 -1653    39 -1664     -   -65 |
   30 | -1890    82    19     6   -97 -1653    44 -2209     -  -185 |
   31 | -1034   -65    62    75    68  3539    57 -1185     -  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -     -     -     -    28     -     -   -40 |
 ALGO |     -     -   -29     -     -     -    41     -     -   -40 |
 AMC2 |     -   -90     -     -     -     -   -15     -     -   159 |
 AOML |     -   -97     -     -     -     -    38     -     -    89 |
 ARTU |     -   -48   -28    85     -     -   -34     -     -     - |
 ASC1 |     -     6     -    -4     -     -     -     -     -    -4 |
 ASPA |     -     -     -   267     -     -  -131     -     -  -256 |
 AUCK |     -   -33    76     -     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -   -15     -     1     -     -     -     -     -    22 |
 BILI |     -    51     -   -18     -     -   -33     -     -     - |
 BOR1 |     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 BREW |     -     -     -     -     -     -   -48     -     -    69 |
 BRMU |     -     -     -   -29     -     -     -     -     -    47 |
 BRUS |     -   -48     -     -     -     -    18     -     -    48 |
 CAGZ |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 CAS1 |     -    47    74   -80     -     -    78     -     -  -102 |
 CEDU |     -  -132     X     -     -     -   112     -     -    36 |
 CHAT |     -    10   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 COCO |     -   -20   109     -     -     -     -     -     -   -40 |
 CORD |     -    26    50     -     -     -   -49     -     -     - |
 CRO1 |     -   -72   125    94     -     -   -50     -     -   -61 |
 DAV1 |     -    17     -   -31     -     -     -     -     -    25 |
 DRAO |     -    38     -     -     -     -    72     -     -  -162 |
 DWH1 |     -   127     -     -     -     -   -88     -     -   -65 |
 FAIR |     -     -    81   -99     -     -    59     -     -    25 |
 FORT |     -     -     -   -83     -     -    95     -     -     X |
 GLPS |     -    70    -1    50     -     -  -115     -     -     - |
 GODE |     -   -48   -31     -     -     -    25     -     -    56 |
 GOL2 |     -     -     -     -     -     -   -24     -     -    35 |
 GOLD |     -    14     8     -     -     -    16     -     -   -51 |
 GUAM |     -     -  -521   219     -     -  -138     -     -   181 |
 GUAT |     -    24     -   -65     -     -     -     -     -    72 |
 HOLM |     -    74     -     -     -     -   -78     -     -     - |
 HRAO |     -   -48     -   -66     -     -    15     -     -   159 |
 IISC |     -     -   -44     X     -     -     -     -     -    29 |
 JPLM |     -     -     -     -     -     -    69     -     -  -101 |
 KERG |     -   115    -7  -130     -     -     -     -     -    45 |
 KGN0 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 KIRU |     -   -33    46     -     -     -     -     -     -    20 |
 KOKB |     -     8     -    88     -     -   -63     -     -   -68 |
 KOSG |     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 LHAS |     -     -  -100     -     -     -     -     -     -    66 |
 LPGS |     -   235  -305  -259     -     -     -     -     -   292 |
 MAC1 |     -    53    74  -130     -     -     -     -     -    88 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -    59     -     -   -85 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -   -45     -     -    65 |
 MALI |     -    45     X     X     -     -     -     -     -   -69 |
 MAS1 |     -     -   -33     -     -     -     -     -     -    22 |
 MAW1 |     -   188     -  -135     -     -    -7     -     -   -53 |
 MCM4 |     -   -44     -    40     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -11     -     -     -     -     -    18 |
 NKLG |     -     -    83     -     -     -     -     -     -   -55 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    74     -     -  -108 |
 NNOR |     -     -   -97     -     -     -     -     -     -    64 |
 NRC1 |     -   -42     -    83     -     -   -85     -     -    49 |
 NRIL |     -     1     -   -15     -     -    16     -     -     - |
 NTUS |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 NYA1 |     -     X     -  -247     -     -     -     -     -   409 |
 ONSA |     -     -   107   -43     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -19     -   -13     -     -    35     -     -     - |
 PERT |     -     -  -653   127     -     -     -     -     -   117 |
 PETP |     -   -69     -    66     -     -    -3     -     -     - |
 PIE1 |     -   -51   382     -     -     -   -51     -     -  -101 |
 PIMO |     -     -   138   -55     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -   -50     -    -3     -     -     -     -     -    80 |
 PTBB |     -    46     -     -     -     -     -     -     -   -71 |
 REYK |     -  -107     -     -     -     -     -     -     -   163 |
 RIOG |     -    40    77     X     -     -     -     -     -  -112 |
 SANT |     -    -6  -382    80     -     -     -     -     -    75 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -   -96     -     -   139 |
 SFER |     -   -29     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 SPT0 |     -   -84     -     -     -     -     -     -     -   129 |
 STJO |     -   -38     -     -     -     -   -35     -     -   110 |
 SUTH |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 THTI |     -     -    92   -25     -     -     -     -     -   -19 |
 THU3 |     -    42     -  -109     -     -     -     -     -   116 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -38     -     -    55 |
 TIDB |     -    -9   201   -76     -     -     -     -     -     6 |
 TIXI |     -    30     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 TOW2 |     -   -37     -    34     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -112     -    23     -     -     -     -     -   133 |
 TSKB |     -   -66     -    52     -     -     -     -     -    14 |
 TWTF |     -   -65     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 UNSA |     -     -   -78    45     -     -     -     -     -   -23 |
 URUM |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 USN1 |     -   245     -     -     -     -  -370     -     -   165 |
 USNO |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 USUD |     -     -    51     -     -     -    42     -     -   -95 |
 VILL |     -     -  -360     -     -     -     -     -     -   239 |
 WHIT |     -    14     -   -82     -     -     -     -     -   115 |
 WSRT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 WTZR |     -   -50   150     -     -     -     -     -     -   -23 |
 WUHN |     -     -     -   231     -     -     -     -     -  -383 |
 YAKT |     -  -218     -     -     -     -   100     -     -   188 |
 YELL |     -   -31    72     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -     -     -     0     -     -     0     -     -     - |
 ZWEN |     -     -   -47     -     -     -     -     -     -    31 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7020    40    53    32    96  3135    19  5129     -    45 |  288   4.39
    3 |  3765    49    76    25   326  6862    30  3808     -    70 |  288   2.87
    4 |   647    37    55    35    62  3623    45   758     -    65 |  288   0.67
    5 |  3993    61    74    27   131  3104    37  3309     -    90 |  288   2.29
    6 |  9289    35    50    20    65 13021    45  8712     -    80 |  288   1.60
    7 |  2090    44    97    22    69  2048    43  1920     -    59 |  288   0.92
    8 |  3675    52    46    36   105  7796    68  5384     -    60 |  288   3.16
    9 |  8122    25    73    30    76  2972    36  7279     -   106 |  288   1.75
   10 |  2276   127   157    89   101  1743   101  2378     -    77 |  288   1.82
   11 |     -    50    86    34    53   502    36   797     -    65 |  288   0.44
   13 |  1004    52    60    47   109  1333    39   833     -    83 |  288   0.20
   14 |  1094    40    61    49    64   754    38  1056     -    75 |  288   0.33
   15 |  5857    41   123     X   156  2454    39  6096     -   136 |  269   2.57
   16 |   992    54    59    61   104   739    63  1046     -    70 |  288   0.31
   17 |  1038    68    67    35   132   914    65  1127     -    38 |  288   0.85
   18 |  1141    80    41    30    73   425    34  1235     -    70 |  288   0.41
   20 |  2037    46    40    58    85   940    69  1840     -    37 |  288   0.20
   21 |  2996    49    73    38    51  1373    58  2604     -    42 |  288   0.34
   22 |  1471    68    75    43    95   903    34  1588     -    86 |  288   0.41
   24 |  3537    31    52    25   118  8721    27  3202     -    37 |  288   1.84
   25 |  6298    33    46    33    88 13294    84  6061     -    42 |  288   2.24
   26 |   908    27    61    39    82   743    28   679     -    79 |  288   0.90
   27 |  2456    35    81    30    76  1287    42  2450     -    47 |  288   1.00
   28 |  1049    34    60    28   114  4766    63  1196     -    60 |  288   0.72
   29 |   740    30    90    18   131  4555    22   666     -    78 |  288   0.55
   30 |  2558    53    62    34   157  1034    51  2327     -    98 |  288   0.57
   31 |  2542    29    72    33    59  2370    31  2586     -    50 |  288   2.43
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -     -     -     -    19     -     -    27 |  288   0.03
 ALGO |     -     -   164     -     -     -    68     -     -    25 |  288   0.07
 AMC2 |     -    26     -     -     -     -    27     -     -    31 |  288   0.04
 AOML |     -    21     -     -     -     -    30     -     -    42 |  288  28.55
 ARTU |     -    34    29    19     -     -    33     -     -     - |  288  10.60
 ASC1 |     -    54     -    91     -     -     -     -     -    94 |  287    >>>
 ASPA |     -     -     -    33     -     -    29     -     -    44 |  288    >>>
 AUCK |     -    72   166     -     -     -     -     -     -     - |  120  14.31
 BAHR |     -    26     -    27     -     -     -     -     -    23 |  288   0.37
 BILI |     -    38     -    31     -     -    14     -     -     - |  287   7.73
 BOR1 |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    51 |  286   0.77
 BREW |     -     -     -     -     -     -    21     -     -    31 |  287   0.05
 BRMU |     -     -     -    16     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 BRUS |     -    44     -     -     -     -    24     -     -    43 |  288   0.04
 CAGZ |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    77 |  263   0.64
 CAS1 |     -    33   102    28     -     -    36     -     -    32 |  288   7.47
 CEDU |     -    31     X     -     -     -    25     -     -    25 |  288  19.38
 CHAT |     -    21    48     -     -     -     -     -     -     - |  285  12.76
 CHUR |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288  17.17
 COCO |     -    34   128     -     -     -     -     -     -    56 |  288  10.93
 CORD |     -    33    62     -     -     -    46     -     -     - |  288  16.81
 CRO1 |     -    58    53    47     -     -    65     -     -   167 |  287  21.84
 DAV1 |     -    18     -    15     -     -     -     -     -    27 |  288  20.03
 DRAO |     -    28     -     -     -     -    30     -     -    46 |  288   0.07
 DWH1 |     -    26     -     -     -     -    31     -     -    37 |  288   0.42
 FAIR |     -     -    46    17     -     -    15     -     -    34 |  288   0.06
 FORT |     -     -     -    37     -     -    42     -     -     X |  288   0.08
 GLPS |     -    24    85    23     -     -    24     -     -     - |  288  26.70
 GODE |     -    19    43     -     -     -    13     -     -    55 |  288   0.22
 GOL2 |     -     -     -     -     -     -    49     -     -    71 |  263   0.14
 GOLD |     -    42   105     -     -     -    54     -     -   108 |  284  16.42
 GUAM |     -     -    76    22     -     -    47     -     -    41 |  275  18.51
 GUAT |     -    23     -    22     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 HOLM |     -    22     -     -     -     -    23     -     -     - |  288   8.52
 HRAO |     -    31     -    62     -     -    57     -     -    70 |  286   0.57
 IISC |     -     -   119     X     -     -     -     -     -    79 |  287  30.75
 JPLM |     -     -     -     -     -     -    20     -     -    30 |  287  17.21
 KERG |     -    38    56    41     -     -     -     -     -    55 |  288   2.54
 KGN0 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.42
 KIRU |     -    18    40     -     -     -     -     -     -    39 |  288  11.09
 KOKB |     -    95     -    61     -     -    32     -     -    44 |  288   0.08
 KOSG |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    46 |  288  32.49
 LHAS |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    16 |  288  10.77
 LPGS |     -    21    62    17     -     -     -     -     -    30 |  288  30.36
 MAC1 |     -    35   106    37     -     -     -     -     -    39 |  287  10.91
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -    82     -     -   120 |  279 972.03
 MADR |     -     -     -     -     -     -    50     -     -    72 |  288  21.11
 MALI |     -    53     X     X     -     -     -     -     -    81 |  269  28.49
 MAS1 |     -     -    53     -     -     -     -     -     -    35 |  287   2.18
 MAW1 |     -    19     -    14     -     -    21     -     -    19 |  288  33.64
 MCM4 |     -    26     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  15.36
 MDO1 |     -     -     -    29     -     -     -     -     -    48 |  288  19.84
 NKLG |     -     -    92     -     -     -     -     -     -    61 |  286    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    15     -     -    21 |  287   0.09
 NNOR |     -     -    63     -     -     -     -     -     -    42 |  288  18.25
 NRC1 |     -    31     -    27     -     -    24     -     -    36 |  288   0.01
 NRIL |     -    30     -    18     -     -    22     -     -     - |  288  10.75
 NTUS |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   7.91
 NYA1 |     -     X     -    13     -     -     -     -     -    22 |  120   0.05
 ONSA |     -     -    23     9     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PDEL |     -    26     -    23     -     -    27     -     -     - |  288  56.88
 PERT |     -     -    59    18     -     -     -     -     -    35 |  288   3.41
 PETP |     -    42     -    34     -     -    14     -     -     - |  287   8.34
 PIE1 |     -    27    27     -     -     -    27     -     -    41 |  288   0.04
 PIMO |     -     -   136    54     -     -     -     -     -     X |  232  21.00
 POTS |     -    24     -    17     -     -     -     -     -    44 |  288  20.51
 PTBB |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    63 |  288   0.44
 REYK |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   7.06
 RIOG |     -    29    93     X     -     -     -     -     -    56 |  288  16.39
 SANT |     -    29    77    21     -     -     -     -     -    34 |  288   6.20
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -    49     -     -    72 |  287 287.54
 SFER |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287   0.90
 SPT0 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.04
 STJO |     -    23     -     -     -     -    16     -     -    49 |  288   0.03
 SUTH |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  16.95
 THTI |     -     -    50    21     -     -     -     -     -    24 |  288   2.35
 THU3 |     -    20     -    31     -     -     -     -     -    44 |  288   9.61
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    13     -     -    18 |  287   0.05
 TIDB |     -    30    70    19     -     -     -     -     -    25 |  288   0.07
 TIXI |     -    18     -     -     -     -    19     -     -     - |  287   7.24
 TOW2 |     -    30     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  14.93
 TRO1 |     -    20     -    56     -     -     -     -     -    70 |  288   9.09
 TSKB |     -    39     -    27     -     -     -     -     -    30 |  288   0.86
 TWTF |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.34
 UNSA |     -     -    51    23     -     -     -     -     -    25 |  288  15.33
 URUM |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  20.60
 USN1 |     -    27     -     -     -     -    40     -     -    34 |  288   0.02
 USNO |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.03
 USUD |     -     -    56     -     -     -    30     -     -    27 |  288  12.40
 VILL |     -     -    49     -     -     -     -     -     -    32 |  288   2.20
 WHIT |     -    36     -    40     -     -     -     -     -    30 |  288   0.87
 WSRT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.03
 WTZR |     -    13    38     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -    13     -     -     -     -     -    21 |  287  24.52
 YAKT |     -    35     -     -     -     -    29     -     -    20 |  288   0.47
 YELL |     -    29    66     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.04
 ZAMB |     -     -     -    30     -     -    34     -     -     - |  288  13.35
 ZWEN |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    12 |  164  12.51
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3816    39    76    36   115  3602    40  3537     -    56 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.96   | 3.42e-14  6.62e-15  2.64e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.30   | 4.22e-14  8.62e-15  3.80e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.82   | 3.36e-14  7.84e-15  3.62e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.63   | 3.17e-14  6.73e-15  1.76e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.15   | 3.49e-14  7.40e-15  1.72e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    8.07   | 4.67e-14  1.05e-14  5.08e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.01   | 2.65e-14  4.73e-15  3.74e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    7.22   | 6.40e-14  9.20e-15  1.43e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.82   | 3.22e-14  8.75e-15  4.60e-15 |
 BREW |   287     0     0   142    4.05   | 5.22e-14  7.38e-15  2.65e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.50   | 1.78e-13  1.57e-14  5.10e-15 |
 NLIB |   287     1     0   141    2.40   | 4.82e-14  9.04e-15  2.41e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.25   | 6.82e-14  1.87e-14  7.21e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.19   | 5.65e-14  6.44e-15  4.02e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    2.08   | 3.86e-14  2.11e-14  3.97e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.99   | 3.91e-14  5.51e-15  2.49e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    1.87   | 3.05e-14  5.00e-15  3.62e-15 |
 TID1 |   287     0     0   142    1.39   | 5.42e-14  7.95e-15  3.03e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.05   | 6.45e-14  1.77e-14  7.83e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.62   | 6.86e-14  2.99e-14  7.22e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.51   | 3.26e-14  8.51e-15  1.54e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.26   | 3.57e-13  7.54e-14  4.23e-14 |
 GOL2 |   263     1     0   141    0.25   | 4.63e-14  9.56e-15  3.53e-15 |
 ALBH |   288     2     0   143    0.24   | 4.54e-14  1.04e-14  2.33e-15 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.23   | 3.23e-13  1.05e-13  3.32e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.18   | 3.49e-13  1.05e-13  5.35e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.17   | 4.21e-13  1.06e-13  3.88e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.17   | 4.47e-13  7.75e-14  2.99e-14 |
 G11  |   288     0     3   149    0.16   | 6.97e-13  7.24e-14  5.61e-14 |
 NYA1 |   120     0     0    21    0.14   | 3.37e-14  9.49e-15         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.13   | 4.37e-13  1.28e-13  6.02e-14 |
 G22  |   288     0     2   127    0.12   | 6.18e-13  7.07e-14  2.93e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.11   | 3.90e-13  1.19e-13  6.12e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 4.49e-13  1.34e-13  4.95e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.10   | 3.03e-13  1.24e-13  6.63e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.09   | 4.46e-13  1.19e-13  4.41e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.09   | 4.36e-13  1.33e-13  7.57e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.09   | 4.23e-13  1.03e-13  7.48e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.08   | 4.82e-13  1.42e-13  7.04e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.29e-13  1.08e-13  9.01e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.88e-13  9.49e-14  1.12e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.39e-13  1.01e-13  1.25e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.53e-13  1.58e-13  1.34e-13 |
 HRAO |   286     0     0   143    0.03   | 1.05e-13  2.99e-14  5.80e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.62e-13  1.62e-13  1.63e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.01e-12  2.47e-13  5.89e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  3.40e-13  9.62e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.67e-12  3.86e-13  1.60e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.97e-13  2.20e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  4.02e-13  2.27e-13 |
 G15  |   269     0     0   250    0.01   | 1.59e-12  5.00e-13         - |
 THTI |   288     0     0   288    0.01   | 3.71e-13  1.20e-13  2.04e-13 |
 YELL |   276     0     0   276    0.01   | 3.04e-14  5.83e-15  3.44e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  3.91e-13  1.92e-13 |
 MAS1 |   287     0     0   142    0.00   | 1.80e-12  5.41e-13  1.51e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.99e-14  4.29e-15  1.25e-15 |
 GUAM |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAD2 |   279     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     1     0    0.00   | 5.35e-13  5.19e-13  1.69e-12 |
 CAGZ |   263     0     6     0    0.00   | 1.57e-12  1.53e-13  4.85e-14 |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   120     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.83e-13  7.46e-14  4.11e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.72e-13  1.15e-13  3.64e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.90e-13  6.62e-14  1.28e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.34e-12  1.21e-13  3.87e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.25e-13  6.69e-14  2.64e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.76e-14  1.39e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  3.81e-13  1.36e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.93e-13  3.26e-13  4.30e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.76e-13  3.47e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  4.89e-13  5.06e-13 |
 ZWEN |   164     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.67e-13  1.69e-13  5.57e-14 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  9.35e-13  2.23e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  6.36e-13  3.51e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.63e-13  9.44e-13  1.36e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.04e-13  9.50e-13  1.12e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AOML |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.90e-17  2.28e-16  1.36e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      USN1 |
------------------------------------------+------------------------------+
