
 GPS week: 1264   Day: 4   MJD: 53096                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2678     21     0.09    -0.01     2.98     0.00
 cod |   288     0  26713     36    -0.57     0.16     0.05    15.32
 emr |   288     0  17174     47  2637.76    25.12     0.04    19.63
 esa |   288     0  18561   1487  2636.23    25.20     0.06    10.95
 gfz |   288     0  20169    555     0.07    -0.13     0.04    18.61
 iga |    96     0   2486      1  2169.85 -9543.96     0.08     0.00
 igu |    96     0   2582     29 -1895.11  6164.33     2.90     0.00
 jpl |   288     0  17360    572    -5.32    -1.08     0.04    20.26
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31880   1920 30995.09   -32.88     0.05    15.24

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3679  -127   -45    41   158    47-13459   -65     -     9 |
    3 | -2411   -52   -62   226    69    36   877   -61     -   -77 |
    4 |  -162   -58   -74  -129   192   -30   958    64     -   -27 |
    5 | -5687   190   -13  -226   -23   148  3136    99     -   -55 |
    6 | -1594    94   -56    55    73   -28-11475    44     -  -178 |
    7 | -2140    27     3  -127    -2    47  -927    10     -    56 |
    8 | -3887   -68   -91    44   240    65  3565   -92     -   -83 |
    9 | -1735   171   -24  -139   111  -113  5698    28     -  -193 |
   10 |  -415   -56   -90    57    84   -44 -5461    41     -     X |
   11 |  7453    58    14    59  -198   -61  5222   131     -    43 |
   13 |  4358   151   -79    56  -148   -37  1355    42     -    60 |
   14 |  2662   302    90  -457  -223   -42    96   305     -   -38 |
   15 | -6275   -32    58   -77   -59    42  4270    67     -    38 |
   16 |  4147    39   -97   -90   115   -81   937   118     -   -62 |
   17 | -3453    16   -56   -92   118    79   865    68     -   -70 |
   18 |  3144    50    21  -147    87   -19  1017    74     -  -127 |
   19 |  4716  -531     -    11   398     -     -     -     -     - |
   20 |  5409   -64    -6   487  -218   355  1739   110     -  -101 |
   21 |  2867    42   -13   212  -200    56   935    93     -     X |
   22 | -8310   165    28  -384    78  -145 -3634    76     -   -67 |
   24 | -1192     4   -35   -79    29    28  1686    78     -     6 |
   25 | -2765   224   -26  -136   -41  -238 -5731    86     -   -96 |
   26 | -2478     9   -82    33    89   -43   569    32     -   -55 |
   27 |  -972    14  -177   228   185   -57 -1145  -114     -  -106 |
   28 |  4482    80   -17   -19  -149   -63  8085   146     -    49 |
   29 |  2144     6     5   140   -94     - -3778    20     -    -9 |
   30 |   389   141   -75  -159     X   -21  2045    94     -     X |
   31 |  5532   -96    -5   125    99   121  3431   -50     -   -72 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    57     -     -     -     -   -44     -   -14 |
 ALGO |     -     -   -60     X     -     -     -    67     -   -11 |
 AMC2 |     -  -110   151     -     -     -     -  -102     -    52 |
 AOML |     -  -155     -     -     -     -     -    22     -   125 |
 ARTU |     -    81     -    31   -35     -     -   -46     -     - |
 ASC1 |     -   -28     -     -    23     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   269     -     -     -     -  -328 |
 AUCK |     -    -1     -     X     -     -     -     -     -     1 |
 BAHR |     -   -44    26     -   -78     -     -    92     -   -17 |
 BAN2 |     -     -  -103     -     -     -     -     -     -   133 |
 BILI |     -    44     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -     -  -148     -     -     -     -   181 |
 BOR1 |     -    -8    99     -     -     -     -     -     -  -120 |
 BREW |     -     -    99     -     -     -     -   -73     -   -32 |
 BRMU |     -     -     -     -   -40     -     -     -     -    48 |
 BRUS |     -    37    18     -     -     -     -   -40     -    -7 |
 CAS1 |     -   100     -    29   -33     -     -     -     -   -81 |
 CEDU |     -  -143     -   111     -     -     -    46     -     2 |
 CHAT |     -   -96     -   -69    44     -     -     -     -    92 |
 CHUR |     -    60    93     -     -     -     -     -     -  -179 |
 COCO |     -    90     -  -268   149     -     -   -19     -   -54 |
 CORD |     -    55     -   -77     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -29    18   -15    -8     -     -    19     -     X |
 DARW |     -    36    99     -     -     -     -  -124     -     - |
 DAV1 |     -    37     -     -   -79     -     -   159     -  -153 |
 DRAO |     -    31   -51     -     -     -     -    78     -   -70 |
 DWH1 |     -   114   144     -     -     -     -  -159     -   -88 |
 FAIR |     -   -70   -18   327  -142     -     -    -9     -    43 |
 GLPS |     -    79     -   -53    -3     -     -   -18     -     - |
 GODE |     -    40    30  -144     -     -     -     -     -    25 |
 GOL2 |     -     -    66     -     -     -     -   -64     -     X |
 GOLD |     -    99     -  -150     -     -     -    35     -   -42 |
 GUAM |     -     -     -     X   -52     -     -     X     -    63 |
 GUAT |     -   -30     -     -   -64     -     -     -     -   107 |
 HERS |     -     -  -244     -     -     -     -     -     -   314 |
 HOB2 |     -    25   -32     -     -     -     -    69     -   -75 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -53     -    70 |
 IENG |     -  -112    88     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -82   -30     -     -     -     -    95 |
 JPLM |     -     -    81     -     -     -     -     -     -  -104 |
 KERG |     -     -     -  -123   -28     -     -     -     -   123 |
 KGN0 |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 KIT3 |     -     -     -   -63     6     -     -     -     -    39 |
 KOKB |     -     -     -     -   -76     -     -     -     -    92 |
 KOSG |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 KOUR |     -     6     -    45    10     -     -   -37     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    32     -   -43 |
 LPGS |     -   120     -  -223     X     -     -     8     -    36 |
 MAC1 |     -   -50     -   139  -182     -     -    80     -    65 |
 MALI |     -     -     -    21     -     -     -     -     -   -15 |
 MAS1 |     -   -30    37  -192     -     -     -    75     -    20 |
 MATE |     -     -     -   -28     -     -     -     -     -    20 |
 MAW1 |     -    70     -     -   108     -     -     -     -  -202 |
 MCM4 |     -    44   -69     -    25     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -  -133    87     -   -41     -     -     -     -    71 |
 METS |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 MKEA |     -     -     -  -131     -     -     -   -82     -   203 |
 NKLG |     -  -223     -    12   -53     -     -   131     -    94 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    51     -   -68 |
 NPLD |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 NRC1 |     -     6    29     -   -14     -     -   -85     -    86 |
 NRIL |     -     5     -     -   -31     -     -    25     -     - |
 NYAL |     -     -    21     -     -     -     -     X     -   -27 |
 ONSA |     -   -59   -47   167     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    -8   -17     X    62     -     -     9     -   -56 |
 PIE1 |     -     -     -     1     -     -     -    -5     -     6 |
 PIMO |     -     -     -    20   -12     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -   -18     -     -     -     -     -   -33     -    62 |
 POTS |     -    17     -     -    18     -     -     -     -   -38 |
 PTBB |     -    40     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 REYK |     -  -107     -     -     -     -     -    61     -    26 |
 RIOG |     -   186     -     -   -86     -     -     -     -  -108 |
 SANT |     -   -55     -    39   -10     -     -     -     -    38 |
 SEY1 |     -  -106     -     -   123     -     -     -     -   -44 |
 SFER |     -  -218     -     -     -     -     -     -     -   220 |
 SPT0 |     -  -110     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 STJO |     -     -   -42     -     -     -     -   -61     -   135 |
 SUTH |     -    80     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 SUTM |     -     -    45     -   185     -     -  -208     -     - |
 THTI |     -     -   124   -57  -118     -     -   -59     -   104 |
 THU3 |     -     -     -     -   -32     -     -     -     -    39 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -34     -    46 |
 TIDB |     -   -47     -   133     -     -     -     -     -   -48 |
 TOW2 |     -    -9     -     -   -25     -     -    30     -     - |
 TRO1 |     -   -95     -     -    75     -     -     -     -     3 |
 TSKB |     -   -20    38     -     -     -     -     -     -   -28 |
 TWTF |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 USN1 |     -   331     -     -     -     -     -  -360     -   147 |
 USNO |     -   -33    50     -     -     -     -     -     -   -31 |
 USUD |     -     -     -    82     -     -     -     -     -   -59 |
 VILL |     -   -20     -     X    -2     -     -     -     -    22 |
 WHIT |     -  -110     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 WTZR |     -    12     -    75     -     -     -   -23     -   -36 |
 YAKT |     -    56     -     -     -     -     -   -70     -    37 |
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -     8     -   -11 |
 YELL |     -   -37    19   341   -98     -     -     -     -  -114 |
 YSSK |     -    37     -     -     -     -     -   -28     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   619  -328     -     -     -     -     2 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7458    38    40    50    30    31  6621    19     -    27 |  288   5.16
    3 |  3658    81    24    57    58    69  2581    40     -    47 |  288   2.50
    4 |   773    60    26    38    14    33   785    28     -    44 |  288   0.65
    5 |  1775    56    26    33    34    51  2332    32     -    60 |  288   2.04
    6 |  1093    47    42    31    22    55  7306    48     -    65 |  288   1.79
    7 |  1731    48    56    68    20    57   535    33     -    48 |  288   0.60
    8 |  3201    42    31    45    35    72  2091    20     -    62 |  288   2.84
    9 |  2046    36    41    31    26    26  3169    49     -    68 |  288   1.82
   10 |  5776   147    95   164    79   167  5185    65     -     X |  287   1.68
   11 |  1094    61    54    60    44    75  2681    28     -   121 |  288   0.38
   13 |   622    39    56    42    46    78  1146    29     -    70 |  288   0.21
   14 |  3671    75    42    95    37    94   505    54     -    49 |  288   0.24
   15 |  6524    50    25    59    36    73  4317    31     -    28 |  288   1.90
   16 |   544    72    43    58    28    58   686    52     -    46 |  288   0.30
   17 |   984    55    34    48    24    48  1532    21     -   110 |  288   0.92
   18 |   839    62    38    93    19   115   751    29     -    68 |  288   0.41
   19 |  1322    49     -    57    55     -     -     -     -     - |  288   1.13
   20 |   446    55    35    62    22    71  1008    42     -    56 |  288   0.24
   21 |   487    33    25    23    18    68   589    14     -     X |  288   0.25
   22 |  3849    81    43   120    49    55  2483    67     -    97 |  288   0.47
   24 |  3181    34    56    43    37    93  2097    26     -    74 |  288   2.43
   25 |  2233    30    40    83    50   128  2873    27     -    63 |  288   1.73
   26 |  1668    23    39    43    40    56   657    28     -    71 |  288   0.49
   27 |  1290    38    45    31    21    45  1021    42     -    56 |  288   0.52
   28 |  1501    82    59    61    31    62  4089    68     -   115 |  288   0.54
   29 |  3426    27    39    79    41     -  1449    22     -    79 |  288   0.61
   30 |  1801    54    71    69     X    82  1058    38     -     X |  257    >>>
   31 |  3245    46    30   117    41    89  1630    54     -    57 |  288   1.19
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    24     -     -     -     -    26     -    38 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    21     X     -     -     -    11     -    29 |  288   0.06
 AMC2 |     -    26    31     -     -     -     -    20     -    38 |  288   0.02
 AOML |     -    41     -     -     -     -     -    12     -    38 |  288  28.09
 ARTU |     -    62     -    24    31     -     -    34     -     - |  277    >>>
 ASC1 |     -    32     -     -    27     -     -     -     -     X |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    28     -     -     -     -    34 |  286    >>>
 AUCK |     -    31     -     X     -     -     -     -     -    31 |  264  13.61
 BAHR |     -    21    26     -    18     -     -    35     -    26 |  288   0.54
 BAN2 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    24 |  288  18.00
 BILI |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   7.32
 BJFS |     -     -     -     -    15     -     -     -     -    19 |  287  11.75
 BOR1 |     -    25    17     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.44
 BREW |     -     -    24     -     -     -     -    20     -    32 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    33 |  288    >>>
 BRUS |     -    29    12     -     -     -     -    22     -    12 |  288   0.04
 CAS1 |     -    34     -    37    18     -     -     -     -    29 |  288   7.80
 CEDU |     -    44     -    51     -     -     -    15     -    32 |  288  11.45
 CHAT |     -    30     -    21    19     -     -     -     -    31 |  287  11.66
 CHUR |     -    32    33     -     -     -     -     -     -    27 |  288   8.12
 COCO |     -    36     -    48    39     -     -    25     -    40 |  288  10.56
 CORD |     -    73     -   102     -     -     -     -     -     - |  283  68.74
 CRO1 |     -    19    19    34    21     -     -    19     -     X |  288  17.54
 DARW |     -    18    20     -     -     -     -    18     -     - |  288   4.52
 DAV1 |     -    31     -     -    26     -     -    27     -    38 |  288  16.41
 DRAO |     -    56    25     -     -     -     -    11     -    49 |  288   0.05
 DWH1 |     -    39    46     -     -     -     -    27     -    35 |  288   0.50
 FAIR |     -    30    35    44    38     -     -    59     -    20 |  287   0.10
 GLPS |     -    30     -    46    23     -     -    18     -     - |  288  24.87
 GODE |     -    35    37    35     -     -     -     -     -    40 |  287 144.61
 GOL2 |     -     -    39     -     -     -     -    38     -     X |  288   0.29
 GOLD |     -    66     -    37     -     -     -    37     -    40 |  288  15.80
 GUAM |     -     -     -     X    47     -     -     X     -    58 |  284  17.94
 GUAT |     -    21     -     -    26     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 HERS |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    15 |  241  12.66
 HOB2 |     -    32    17     -     -     -     -    19     -    32 |  288   0.11
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    80     -   106 |  288   0.28
 IENG |     -    18    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.81
 IISC |     -     -     -    51    30     -     -     -     -    29 |  288  27.85
 JPLM |     -     -    48     -     -     -     -     -     -    61 |  288    >>>
 KERG |     -     -     -    24    17     -     -     -     -    23 |  288   1.58
 KGN0 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  281   0.34
 KIT3 |     -     -     -    38    31     -     -     -     -    28 |  288  21.52
 KOKB |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 KOSG |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  50.08
 KOUR |     -    26     -    37    26     -     -    25     -     - |  288   1.23
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    18     -    23 |  288  41.18
 LPGS |     -    38     -    65     X     -     -    37     -    20 |  288  37.54
 MAC1 |     -    51     -    77    39     -     -    21     -    37 |  288  15.33
 MALI |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    40 |  288  27.42
 MAS1 |     -    32    56    34     -     -     -    21     -   101 |  288   1.81
 MATE |     -     -     -    33     -     -     -     -     -    24 |  288   0.14
 MAW1 |     -    31     -     -    21     -     -     -     -    36 |  288  31.12
 MCM4 |     -    29    23     -    23     -     -     -     -     - |  288  31.87
 MDO1 |     -    42    32     -    21     -     -     -     -    46 |  288   9.77
 METS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287  22.47
 MKEA |     -     -     -    48     -     -     -    33     -    34 |  288  30.13
 NKLG |     -    45     -    67    80     -     -    52     -    67 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    16     -    22 |  288   0.06
 NPLD |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.06
 NRC1 |     -    36    21     -    18     -     -    10     -    33 |  288   0.03
 NRIL |     -    18     -     -    19     -     -    16     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -    20     -     -     -     -     X     -    26 |  288   0.08
 ONSA |     -    43    32    45     -     -     -     -     -     - |  284   0.04
 PERT |     -    23    31     X    18     -     -    18     -    43 |  288   2.76
 PIE1 |     -     -     -    24     -     -     -    25     -    30 |  288   0.06
 PIMO |     -     -     -    99    58     -     -     -     -     X |  218  15.82
 POL2 |     -    32     -     -     -     -     -    28     -    49 |  288    >>>
 POTS |     -    29     -     -    21     -     -     -     -    14 |  288  22.65
 PTBB |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.34
 REYK |     -    81     -     -     -     -     -    44     -    28 |  287   7.60
 RIOG |     -    88     -     -   103     -     -     -     -    81 |  203  11.25
 SANT |     -    54     -    56    31     -     -     -     -    43 |  288 337.15
 SEY1 |     -    28     -     -    23     -     -     -     -    21 |  288  26.27
 SFER |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.37
 SPT0 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 STJO |     -     -    18     -     -     -     -    14     -    19 |  288   0.02
 SUTH |     -   112     -     -     -     -     -     -     -   113 |  266  17.89
 SUTM |     -     -    68     -   160     -     -   115     -     - |  282    >>>
 THTI |     -     -    35    54    35     -     -    37     -    35 |  288   1.81
 THU3 |     -     -     -     -    14     -     -     -     -    17 |  280  21.65
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    20     -    26 |  288   0.05
 TIDB |     -    42     -    51     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 TOW2 |     -    26     -     -    40     -     -    25     -     - |  288  12.56
 TRO1 |     -    17     -     -    33     -     -     -     -    35 |  288  10.06
 TSKB |     -    62    28     -     -     -     -     -     -    44 |  288   1.74
 TWTF |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.31
 USN1 |     -    57     -     -     -     -     -    24     -    29 |  288   0.05
 USNO |     -    47    25     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.02
 USUD |     -     -     -    30     -     -     -     -     -    21 |  288  21.87
 VILL |     -    34     -     X    20     -     -     -     -    42 |  288   3.85
 WHIT |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   4.05
 WTZR |     -    32     -    52     -     -     -    15     -    30 |  286   0.08
 YAKT |     -    86     -     -     -     -     -   101     -    58 |  288   0.77
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -     9     -    12 |  288   0.09
 YELL |     -    26    21    25    16     -     -     -     -    43 |  288   0.09
 YSSK |     -    18     -     -     -     -     -    14     -     - |  286  10.44
 ZWEN |     -     -     -    44    24     -     -     -     -    33 |  288  26.34
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2975    47    38    60    39    77  2901    37     -    48 |


 BEST CLOCK FIT: STJO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.27e-14  4.89e-15  2.06e-15 |
 ONSA |   284     0     0   283    9.78   | 3.40e-14  6.75e-15  2.78e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.63   | 3.73e-14  5.35e-15  1.53e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.32   | 4.09e-14  5.34e-15  2.09e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.12   | 2.45e-14  5.58e-15  2.82e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.08   | 4.03e-14  7.06e-15  1.62e-15 |
 NPLD |   287     0     2   192    6.64   | 5.22e-14  1.07e-14  5.24e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.37   | 6.85e-14  9.99e-15  2.46e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.91   | 4.28e-14  5.05e-15  6.46e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.60   | 3.49e-14  6.86e-15  3.43e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    3.41   | 5.15e-14  8.60e-15  3.71e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.02   | 3.23e-14  5.81e-15  2.92e-15 |
 GOL2 |   288     3     0   285    2.90   | 5.25e-14  1.52e-14  5.53e-15 |
 FAIR |   287     1     0   285    2.66   | 5.28e-14  7.65e-15  4.56e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.60   | 3.54e-14  5.92e-15  1.70e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.25   | 4.09e-14  6.46e-15  6.13e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    1.92   | 6.00e-14  1.20e-14  6.51e-15 |
 WTZR |   286     0     0   285    1.73   | 3.90e-14  1.54e-14  1.07e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.41   | 3.98e-14  1.10e-14  8.42e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.20   | 2.01e-13  1.84e-14  4.64e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.79   | 6.99e-14  1.86e-14  5.67e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.68   | 3.17e-14  5.93e-15  4.82e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    0.54   | 5.59e-14  1.14e-14  9.41e-15 |
 GODE |   287     0     0   286    0.42   | 3.28e-14  5.48e-15  1.55e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    0.39   | 7.04e-14  1.69e-14  4.21e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.19   | 4.58e-14  8.33e-15  2.36e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 3.74e-13  6.87e-14  2.90e-14 |
 KGN0 |   281     0     0   279    0.12   | 3.33e-13  8.30e-14  3.05e-14 |
 G22  |   288     0     0   288    0.11   | 5.60e-13  6.45e-14  3.94e-14 |
 G30  |   257     0     0   256    0.10   | 3.38e-13  7.77e-14         - |
 G27  |   288     0     0   288    0.10   | 3.46e-13  1.04e-13  5.35e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.09   | 3.20e-13  1.02e-13  6.26e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 3.92e-13  1.07e-13  1.89e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.08   | 4.04e-13  1.25e-13  4.01e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.47e-13  1.02e-13  5.65e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 4.69e-13  6.33e-14  2.24e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.51e-13  1.53e-13  6.74e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.90e-13  8.55e-14  6.23e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.32e-13  8.79e-14  2.68e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.28e-13  1.28e-13  5.67e-14 |
 G29  |   288     1     0   287    0.04   | 3.62e-13  1.09e-13  6.26e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.04   | 4.21e-13  1.31e-13  9.50e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.88e-13  1.21e-13  6.05e-14 |
 HRAO |   288     0     0   143    0.03   | 1.33e-13  3.76e-14  3.72e-14 |
 G19  |   288     2     0   143    0.03   | 6.97e-13  8.46e-14  6.63e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.91e-13  1.20e-13  1.21e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.70e-13  1.58e-13  1.84e-13 |
 G11  |   288     0     4    23    0.01   | 6.08e-13  6.73e-14  4.35e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.51e-13  3.37e-13  2.05e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.20e-13  2.10e-13  1.08e-13 |
 G28  |   288     0     2    26    0.01   | 6.50e-13  7.86e-14  3.48e-14 |
 G10  |   287     0     0   286    0.01   | 1.42e-12  3.73e-13  1.99e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  5.57e-13  1.50e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.58e-12  5.44e-13  2.34e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  5.18e-13  1.06e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.20e-13  2.48e-13  2.58e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.21e-12  3.62e-13  1.07e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.40e-13  2.62e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.79e-12  5.51e-13  1.76e-13 |
 G25  |   288     0     1   143    0.00   | 1.45e-12  3.85e-13  1.73e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.59e-12  5.07e-13  2.84e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.34e-14  4.95e-15  2.02e-15 |
 PIMO |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 7.95e-13  1.45e-13  6.04e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.98e-13  8.66e-14  1.91e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.30e-12  1.17e-13  3.71e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  7.66e-14  2.14e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  5.73e-14  1.90e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.17e-13  3.75e-13  3.78e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.59e-13  2.80e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.92e-13  3.06e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  5.94e-13  5.44e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     0     6     0    0.00   | 2.19e-13  3.34e-14  8.64e-15 |
 VILL |   288     0     2     0    0.00   | 1.03e-12  1.82e-12  2.51e-13 |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   280     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.61e-13  1.25e-13  1.96e-13 |
 SUTM |   282     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 8.12e-13  9.89e-13  6.99e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.11e-13  5.38e-13  1.84e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.54e-13  8.09e-13  2.76e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.93e-13  2.29e-13  5.85e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.43e-13  7.08e-13  4.37e-13 |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   283     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   277     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AOML |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.69e-17  2.02e-16  1.21e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      AMC2      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
