
 GPS week: 1266   Day: 2   MJD: 53108                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.00     0.05     3.30     0.00
 cod |   288     0  26711    322    -0.20     0.18     0.04    19.06
 emr |   288     0  24661    655  2957.42    25.61     0.03    19.83
 esa |   288     0  17719   1252 -1490.77   -31.92     0.07     7.58
 gfz |   288     0  20295    286    -0.29     0.42     0.03    20.54
 iga |    96     0   2400     10    -0.01     0.07     0.07     0.00
 igu |    96     0   2592      0     0.00     0.05     2.74     0.00
 jpl |   288     0  15895      0    -2.96    -0.96     0.03    20.33
 ngs |    96     0   2592      0     0.00     0.05     3.27     0.00
 usn |   288     0  33987    301   115.56    11.78     0.05    12.65

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3951   -24   -81   -37   -27   -89  8627     6  2894   224 |
    3 | -7721    -1  -157   308     6   -99 -2856   -24 -7189    72 |
    4 | -7512   -73  -106    86   154   -86  2913    67 -7054   -79 |
    5 |  2337   132    38  -169   -39    95   427   157  1546  -221 |
    7 | -2451    15  -101     X    77     - -3051    13 -2490     0 |
    8 |  3003    52   -85    15     0  -124-11342    36  1752    18 |
    9 |   245   102   -87     7   181   -55  5089    76   533  -376 |
   10 |  3082   -64   104  -202    86    56  5557   100  3245  -166 |
   11 |  5093    55  -121  -299   -30   -46  -115    57  4963   288 |
   13 |  5198   149   -70  -279   -30  -142  -228     6  5006    95 |
   14 |   729   183   -61  -192   -59    -7  1098    60  1302   -23 |
   15 |   287   -79   -53   239     8    13  7478    41   203    12 |
   16 |  5265    86   -64   128  -188  -207  1157    83  5112   133 |
   17 | -3822     8     8  -155   104    20    76   187 -3712  -253 |
   18 |  2729    69   -82   225   -14   -98   550    -9  2814   -80 |
   19 |  4622  -221    40    13   199  1485   943   224  4521  -288 |
   20 |  5367   -64  -167   325    35   -91  1281    94  5435    30 |
   21 |   989    15   -52   307   -93   124   142    86  1149   -48 |
   22 | -7640    45    -3   -67   -10    27 -1732    31 -7377   -33 |
   24 | -2504   -23    -2    -6    87    62 -3818   188 -1672  -252 |
   25 | -6936   119  -119    56   -49  -283 -2301   107 -6432   -32 |
   26 |  -241     4   -83   -48   163    -8 -2437    50  -288  -149 |
   27 | -1606    30  -182   -64   156  -308 -1342    66 -1579   -27 |
   28 |  6450    39   -16  -121   -13    10  7518    24  6071    42 |
   29 | -3147   -33   -71     X   154     - -6344   -22 -2772  -103 |
   30 | -2962   141    19  -112     2   -46 -1804    28 -3222  -202 |
   31 | -2805    14   -34   110   -54  -118 -5482   -68 -2757   114 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    20     -     -     -     -     2     -   -34 |
 ALGO |     -     -  -107   137     -     -     -   102     -   -79 |
 AMC2 |     -   -59   133     -     -     -     -  -125     -    81 |
 ARTU |     -     X     -    73    17     -     -   -44     -     - |
 ASC1 |     -   248     -     -  -249     -     -     -     -    30 |
 ASPA |     -     -     -     -   196     -     -     -     -  -318 |
 AUCK |     -    34     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 BAHR |     -   -28    -3     -   -47     -     -    80     -    -4 |
 BAN2 |     -     -   -52     -     -     -     -     -     -    81 |
 BILI |     -    19     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    61    35     -     -     -     -     -     -  -147 |
 BREW |     -     -    52     -     -     -     -     -     -   -82 |
 BRMU |     -     -     -     -   -56     -     -     -     -    91 |
 BRUS |     -    20    58     -     -     -     -   -85     -    16 |
 CAS1 |     -     3     -    66  -160     -     -   139     -   -10 |
 CEDU |     -  -121     -    79     -     -     -    56     -    45 |
 CHAT |     -   -65     -     -   104     -     -     -     -   -71 |
 CHUR |     -    44   123     -     -     -     -     -     -  -260 |
 COCO |     -    35     -    23     X     -     -     5     -   -75 |
 CRO1 |     -     -    18    92   -63     -     -    30     -   -28 |
 DAV1 |     -    81     -     -  -143     -     -    37     -    50 |
 DRAO |     -    72   -55     -     -     -     -    18     -   -50 |
 DWH1 |     -   189   174     -     -     -     -  -287     -   -96 |
 FAIR |     -   -78   -73     X  -155     -     -   305     -    -8 |
 GLPS |     -    -2     -   231   -50     -     -   -34     -     - |
 GODE |     -     -   -32   403     -     -     -     -     -  -181 |
 GOL2 |     -     -    52     -     -     -     -     -     -   -82 |
 GOLD |     -    20     -   -38     -     -     -   -10     -     9 |
 GUAM |     -     -     -  -308    46     -     -   -70     -   222 |
 GUAT |     -    88     -     -  -133     -     -     -     -    85 |
 HERS |     -     -  -222     -     -     -     -     -     -   348 |
 HOB2 |     -    76   -89     -     -     -     -     -     -    25 |
 HRAO |     -   -78     -     -   -89     -     -    20     -   231 |
 IENG |     -  -120   115     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -21     -  -182    45     -     -     -     -    73 |
 JAB1 |     -    84     -  -282     -     -     -    19     -     - |
 JPLM |     -     -    65     -     -     -     -     -     -  -101 |
 KERG |     -     -    22   101   -48     -     -     -     -   -16 |
 KGN0 |     -   -22     7     -     -     -     -     -     -    22 |
 KIT3 |     -     -     -   -93   -27     -     -     -     -   100 |
 KOSG |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 KOUR |     -    39     -  -361   127     -     -     -     -   -47 |
 KSTU |     -     -     -   -48     -     -     -   -53     -   113 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    -1     -     2 |
 LHAS |     -     -     -  -177     -     -     -     -     -   106 |
 LPGS |     -   -29    17  -301   245     -     -  -147     -    33 |
 MAC1 |     -   -28     -  -149  -155     -     -   154     -   122 |
 MAG0 |     -   -50     -     -     -     -     -    47     -     - |
 MALI |     -     -     -  -103     -     -     -     -     -    61 |
 MAS1 |     -     -    48    43     -     -     -   -17     -   -74 |
 MAW1 |     -   126     -     -  -165     -     -     -     -    79 |
 MCM4 |     -     6    19     -   -24     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    23     -   -38     -     -     -     -    27 |
 MEDI |     -     -    55     -     -     -     -     -     -   -86 |
 METS |     -  -100    56     -     -     -     -     -     -    63 |
 MIZU |     -     -   120  -524     -     -     -   -57     -   187 |
 MKEA |     -     -     -  -100    74     -     -   -70     -    51 |
 NLIB |     -     -   -44     -     -     -     -   139     -  -156 |
 NNOR |     -     -    38    24     -     -     -   -97     -    83 |
 NPLD |     -  -111   116     -     -     -     -     -     -   -15 |
 NRC1 |     -     -   -25     -    67     -     -   -78     -    55 |
 NRIL |     -    62     -     -   -48     -     -    -9     -     - |
 NSSP |     -   -60     -     -     -     -     -    18     -    62 |
 NYA1 |     -    71     -     -   -74     -     -     -     -    13 |
 NYAL |     -     -    23     -     -     -     -     -     -   -36 |
 ONSA |     -  -116   -45   409     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    91     -     -  -130     -     -    46     -     - |
 PERT |     -     -   -70     X   124     -     -     -     -   -93 |
 PETP |     -   -59     -     -    55     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   181    41     -     -     -  -128     -  -102 |
 POL2 |     -   -37     -     -     -     -     -   -70     -   168 |
 POTS |     -   -49     -     -    10     -     -     -     -    57 |
 PRDS |     -     -    34     -     -     -     -     -     -   -53 |
 PTBB |     -     7    46     -     -     -     -     -     -   -83 |
 QAQ1 |     -  -132    47     -     -     -     -     -     -   125 |
 RBAY |     -     -     -     -   -20     -     -     -     -    32 |
 REYK |     -   -96     -     -     -     -     -     -     -   145 |
 RIOG |     -    -8   106   127  -129     -     -     -     -   -20 |
 SCH2 |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -    24 |
 SFER |     -   -27    10     -     -     -     -     -     -    32 |
 SPT0 |     -  -113   109     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     9   -84     -     -     -     -     -     -   118 |
 STR1 |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -    24 |
 SUTH |     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 SUTM |     -     -   128     -    30     -     -  -156     -     - |
 THTI |     -     -     -  -250   191     -     -   -97     -    -5 |
 THU3 |     -    56    19     -   -75     -     -     -     -     8 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -44     -    71 |
 TIDB |     -   -15   -36   171     -     -     -     -     -   -24 |
 TIXI |     -    50     -     -     -     -     -   -47     -     - |
 TLSE |     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -52 |
 TOW2 |     -    39     -     -  -101     -     -    65     -     - |
 TRO1 |     -   -64     X     -   -11     -     -     -     -   116 |
 TSKB |     -   -79     7     -    57     -     -     -     -    14 |
 TWTF |     -  -117     -     -     -     -     -   -52     -   138 |
 URUM |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -   154 |
 USN1 |     -   197   167     -     -     -     -  -350     -     7 |
 USNO |     -   -22    59     -     -     -     -     -     -   -60 |
 USUD |     -     -   -17   -53     -     -     -     -     -    58 |
 WES2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -   -37 |
 WHIT |     -  -116     -     -     -     -     -     -     -   175 |
 WSRT |     -   -80   119     -     -     -     -     -     -   -67 |
 WTZR |     -  -136    55   384     -     -     -     -     -  -111 |
 WUHN |     -     -     X     -    66     -     -     -     -  -106 |
 YAKT |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 YELL |     -   -72   -11   313   -37     -     -     -     -    -1 |
 ZWEN |     -   -32     -    53     8     -     -     -     -     4 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4555    51    32    45    33    53  3358    33  5777    54 |  288   5.80
    3 |  4073    52    35    46    36    54  2513    32  4488    39 |  288   1.91
    4 |  1881    41    24   113    25   107  1784    25  1743    43 |  288   0.61
    5 |  3896    35    30    88    30    50  2201    41  3908    82 |  288   1.81
    7 |   864    51    47     X    23     -  1990    24   945    69 |  288   0.94
    8 |  8435    33    38    40    26    21  8177    20  7482    64 |  288   4.58
    9 |  4156    67    40    58    28    29  3198    52  4184    73 |  288   2.78
   10 |  3834    65    54    67    29    97  3736    24  3943    49 |  288   3.80
   11 |  1557    25    36    30    22    69   372    26  1437    52 |  288   0.34
   13 |  1157    45    33    58    24    64   256    39  1137    67 |  288   0.21
   14 |  2002    40    43   115    20    42   657    49  2165    86 |  288   0.24
   15 |  5220    33    20    79    25    24  5152    50  5082    48 |  288   3.02
   16 |   672    46    47    96    69    64   747    58   714    40 |  288   0.22
   17 |  1018    34    33    44    25    53   970    28  1065    68 |  288   0.94
   18 |   706    55    23    77    33    51   928    22   686    48 |  288   0.38
   19 |   694    61    31    50    27   119   503    43   869    90 |  288   0.42
   20 |  1163    47    22    41    18    74  1566    33  1013    30 |  288   0.37
   21 |  1250    45    50    67    37    62   380    41  1348   152 |  288   0.31
   22 |  2284    58    76    54    40    49  1532    79  2653    51 |  288   0.62
   24 |  8412    33    37   113    35   139  2839    40  8015    63 |  288   3.59
   25 |  1696    32    21   119    27    66  1671    68  1948    41 |  288   1.31
   26 |   779    31    59    35    80    53  1269    43   812    66 |  288   0.43
   27 |  1093    35    35    48    27    43   863    23   947    56 |  288   0.51
   28 |  1559    40    63    50    27    64  2795    32  1562    97 |  288   0.34
   29 |  1701    70   109     X    72     -  3563    62  1694   114 |  288   0.61
   30 |  2740    50    30    59    34    46  1115    30  2516    68 |  288   0.85
   31 |  1860    53    37    95    48    72  3742    28  1711    94 |  288   1.43
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    12     -     -     -     -    20     -    26 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    20    92     -     -     -    17     -    21 |  288   0.02
 AMC2 |     -    36    29     -     -     -     -    21     -    24 |  288   0.04
 ARTU |     -     X     -    78    66     -     -    43     -     - |  288  11.80
 ASC1 |     -    24     -     -    28     -     -     -     -    22 |  286    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    22     -     -     -     -    36 |  286    >>>
 AUCK |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    24 |  264  12.83
 BAHR |     -    35    17     -    35     -     -    40     -    24 |  288   0.46
 BAN2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -    21 |  288  19.84
 BILI |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   7.15
 BOR1 |     -    22    26     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.43
 BREW |     -     -   100     -     -     -     -     -     -   157 |  287   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -    25    14     -     -     -     -    22     -    20 |  288   0.04
 CAS1 |     -    23     -    63    27     -     -    46     -    38 |  277   8.03
 CEDU |     -    37     -    78     -     -     -    45     -    50 |  288  12.59
 CHAT |     -    21     -     -    19     -     -     -     -    33 |  287  13.54
 CHUR |     -    37    21     -     -     -     -     -     -    29 |  288  10.57
 COCO |     -    16     -   112     X     -     -    23     -    47 |  288   9.90
 CRO1 |     -     -    19    52    30     -     -    23     -    22 |  288  23.00
 DAV1 |     -    33     -     -    16     -     -    23     -    27 |  288  16.12
 DRAO |     -    51    24     -     -     -     -    23     -    23 |  288   0.11
 DWH1 |     -    37    12     -     -     -     -    28     -    24 |  288   0.56
 FAIR |     -    34    24     X    13     -     -    20     -    26 |  288   0.05
 GLPS |     -    21     -    62    21     -     -    19     -     - |  288  21.56
 GODE |     -     -    31    78     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 GOL2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    15 |  273   0.04
 GOLD |     -    45     -    32     -     -     -    27     -    70 |  288  17.77
 GUAM |     -     -     -    64    35     -     -    44     -    45 |  288  14.86
 GUAT |     -    30     -     -    27     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 HERS |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    51 |  234  10.29
 HOB2 |     -    24    16     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.09
 HRAO |     -    33     -     -    40     -     -    38     -    88 |  283   0.78
 IENG |     -    41    40     -     -     -     -     -     -     - |  276   3.00
 IISC |     -    44     -    66    31     -     -     -     -    38 |  288  25.76
 JAB1 |     -    48     -   114     -     -     -    33     -     - |  288  17.52
 JPLM |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    34 |  288  18.55
 KERG |     -     -    27    71    46     -     -     -     -    29 |  288   1.07
 KGN0 |     -    12    24     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.33
 KIT3 |     -     -     -    72    22     -     -     -     -    19 |  288  19.49
 KOSG |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288    >>>
 KOUR |     -    23     -    72    32     -     -     -     -    34 |  288   1.69
 KSTU |     -     -     -    39     -     -     -    18     -    29 |  284   8.33
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    25     -    40 |  288  49.87
 LHAS |     -     -     -    24     -     -     -     -     -    14 |  288  10.40
 LPGS |     -    50    21    81    24     -     -    42     -    79 |  288  35.05
 MAC1 |     -    65     -    95    34     -     -    52     -    34 |  287  12.45
 MAG0 |     -    26     -     -     -     -     -    25     -     - |  286   7.28
 MALI |     -     -     -   136     -     -     -     -     -    81 |  268  25.95
 MAS1 |     -     -    25    69     -     -     -    34     -    34 |  288   2.08
 MAW1 |     -    18     -     -    21     -     -     -     -    25 |  288  32.83
 MCM4 |     -    15    47     -    45     -     -     -     -     - |  288  42.22
 MDO1 |     -     -    17     -    17     -     -     -     -    26 |  288  33.09
 MEDI |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 METS |     -    20    23     -     -     -     -     -     -    21 |  287   9.89
 MIZU |     -     -    23    49     -     -     -    21     -    20 |  288   0.55
 MKEA |     -     -     -    78    31     -     -    49     -    53 |  288  32.25
 NLIB |     -     -    11     -     -     -     -    15     -    16 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    26    49     -     -     -    35     -    31 |  288  18.21
 NPLD |     -    28    16     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    16     -    22     -     -    15     -    20 |  288   0.02
 NRIL |     -    19     -     -     9     -     -    19     -     - |  288   8.26
 NSSP |     -    28     -     -     -     -     -    23     -    18 |  288  13.00
 NYA1 |     -    11     -     -    13     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 NYAL |     -     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.08
 ONSA |     -    15    25    45     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -    23     -     -    31     -     -    28     -     - |  288  57.07
 PERT |     -     -    17     X    20     -     -     -     -    20 |  288   4.28
 PETP |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   8.76
 PIE1 |     -     -    19    41     -     -     -    22     -    22 |  288   0.05
 POL2 |     -    40     -     -     -     -     -    49     -    29 |  284  11.52
 POTS |     -    21     -     -    11     -     -     -     -    21 |  288  22.97
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   1.65
 PTBB |     -    21    27     -     -     -     -     -     -    53 |  288   0.29
 QAQ1 |     -    17    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288   7.22
 RBAY |     -     -     -     -    10     -     -     -     -    17 |  218  67.42
 REYK |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    48 |  288   7.69
 RIOG |     -    41    28    71    17     -     -     -     -    54 |  288  13.57
 SCH2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -    12 |  288  45.34
 SFER |     -    35    36     -     -     -     -     -     -    27 |  286 173.37
 SPT0 |     -    26    25     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.03
 STJO |     -    25    12     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 STR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    21 |  288   1.19
 SUTH |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  13.64
 SUTM |     -     -    34     -    41     -     -    29     -     - |  288   0.94
 THTI |     -     -     -    73    29     -     -    55     -    57 |  240   4.13
 THU3 |     -    18    18     -    10     -     -     -     -    18 |  288  10.07
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -    41 |  288   0.04
 TIDB |     -    21    37    85     -     -     -     -     -    45 |  286   0.12
 TIXI |     -    10     -     -     -     -     -     9     -     - |  278   7.09
 TLSE |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    34 |  287   0.42
 TOW2 |     -    23     -     -    42     -     -    33     -     - |  288  13.08
 TRO1 |     -    22     X     -    17     -     -     -     -    43 |  282   9.37
 TSKB |     -    20    18     -    14     -     -     -     -    19 |  288   1.37
 TWTF |     -    37     -     -     -     -     -    26     -    30 |  284   0.84
 URUM |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  17.27
 USN1 |     -    58    66     -     -     -     -    37     -   193 |  288   0.14
 USNO |     -    34    24     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 USUD |     -     -    17    52     -     -     -     -     -    36 |  288   9.30
 WES2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 WHIT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   1.96
 WSRT |     -    18    21     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.02
 WTZR |     -    27    22    44     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     X     -    71     -     -     -     -   116 |  287  17.08
 YAKT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.72
 YELL |     -    45    54    58    33     -     -     -     -    48 |  288   0.08
 ZWEN |     -    17     -    35    15     -     -     -     -    18 |  288  13.94
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3301    36    34    72    33    67  2737    34  3274    51 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.71e-14  5.74e-15  1.80e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.93   | 3.43e-14  6.16e-15  2.64e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.93   | 3.09e-14  4.43e-15  2.13e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.34   | 3.81e-14  7.90e-15  3.25e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.73   | 5.78e-14  1.85e-14  3.20e-15 |
 GOL2 |   273     0     0   272    6.68   | 4.16e-14  7.04e-15  1.61e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.44   | 3.23e-14  6.01e-15  3.36e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.28   | 3.29e-14  6.32e-15  1.87e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    4.90   | 3.85e-14  5.19e-15  2.86e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.55   | 2.35e-14  4.89e-15  1.48e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    4.02   | 4.66e-14  1.06e-14  3.89e-15 |
 BREW |   287     0     0   286    3.49   | 5.00e-14  8.69e-15  2.32e-15 |
 USN1 |   288     1     0   287    2.64   | 1.05e-13  2.29e-14  5.48e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.13   | 3.80e-14  1.13e-14  5.15e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    1.78   | 4.89e-14  1.48e-14  3.23e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.67   | 6.48e-14  2.08e-14  1.11e-14 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.47   | 4.24e-14  5.45e-15  2.70e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.38   | 3.47e-14  6.51e-15  4.54e-15 |
 TIDB |   286     0     0   285    1.19   | 1.84e-13  2.39e-14  1.33e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.10   | 5.40e-14  1.10e-14  4.49e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.05   | 3.44e-14  7.22e-15  2.87e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.04   | 4.03e-14  6.96e-15  2.78e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.74   | 3.89e-14  8.60e-15  3.67e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.68   | 4.47e-14  1.42e-14  7.93e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.16   | 3.83e-14  6.64e-15  6.19e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 3.30e-13  8.95e-14  2.35e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.15   | 5.02e-13  5.67e-14  1.97e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.13   | 2.75e-14  6.17e-15  6.53e-15 |
 G27  |   288     0     0   288    0.12   | 3.41e-13  1.03e-13  4.33e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.18e-13  1.09e-13  4.69e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.10   | 7.13e-14  1.72e-14  5.15e-15 |
 TWTF |   284     0     0   283    0.08   | 4.04e-13  1.07e-13  5.97e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.06e-13  8.05e-14  3.85e-14 |
 G22  |   288     0     2   121    0.07   | 5.43e-13  5.77e-14  4.51e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.06   | 4.28e-13  1.02e-13  4.04e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.26e-13  8.46e-14  3.73e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.05   | 3.22e-13  1.12e-13  5.50e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.74e-13  1.26e-13  7.12e-14 |
 SFER |   286     1     0   283    0.05   | 4.03e-13  1.29e-13  4.47e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.39e-13  1.18e-13  3.80e-14 |
 HRAO |   283     0     0   282    0.05   | 1.08e-13  3.76e-14  8.71e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.18e-13  1.24e-13  7.17e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.04   | 4.41e-13  1.18e-13  6.99e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 5.05e-13  1.20e-13  5.07e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.21e-13  1.21e-13  9.54e-14 |
 G19  |   288     0     2   156    0.04   | 7.28e-13  8.21e-14  4.18e-14 |
 IENG |   276     0     0   274    0.03   | 5.63e-13  1.74e-13  1.03e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 3.12e-13  1.02e-13  1.16e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.19e-13  1.03e-13  1.05e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 7.09e-13  1.98e-13  7.35e-14 |
 G14  |   288     0     4    14    0.01   | 5.87e-13  5.91e-14  2.62e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.42e-13  1.60e-13  1.51e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.47e-13  1.46e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.11e-13  1.61e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.25e-13  1.67e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.65e-12  2.84e-13  9.15e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  4.97e-13  1.43e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.86e-13  1.29e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.47e-13  2.15e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.19e-12  4.13e-13  3.63e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.83e-12  5.53e-13  1.64e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.28e-13  1.34e-13  1.17e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-14  3.92e-15  2.19e-15 |
 ASC1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     5     0    0.00   | 6.47e-13  7.53e-14  2.83e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.55e-13  4.47e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.03e-13  9.22e-14  2.83e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.66e-13  9.02e-14  2.86e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.35e-12  1.22e-13  3.53e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.31e-13  3.99e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  5.90e-14  1.29e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 6.70e-13  8.63e-14  5.81e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.16e-13  3.41e-13  5.97e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.46e-13  1.07e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  7.72e-13  7.42e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   240     0     0     0    0.00   | 3.83e-13  1.64e-13         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   | 7.07e-13  1.81e-13  9.21e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-12  5.06e-13  2.96e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.19e-13  5.98e-13  2.31e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     1     0    0.00   | 8.04e-13  5.89e-13  1.23e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.75e-13  5.10e-13  1.97e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.26e-17  2.71e-16  1.63e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      AMC2      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
