
 GPS week: 1266   Day: 3   MJD: 53109                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0    -0.07    -0.28     2.83     0.00
 cod |   288     0  27903      0    -0.22    -0.12     0.04    12.70
 emr |   288     0  23287    284  2981.97    25.10     0.02    27.32
 esa |   288     0  18846    941  2981.45    25.13     0.05     9.58
 gfz |   288     0  21287    288    -0.23     0.18     0.03    18.09
 iga |    96     0   2688    146    -0.15    -0.24     0.08     0.00
 igu |    96     0   2400      0    -0.08    -0.27     2.31     0.00
 jpl |   288     0  16409      0    -4.24    -1.09     0.03    17.23
 ngs |    96     0   2592      0    -0.08    -0.28     2.76     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34865     37   126.26    11.64     0.04    15.08

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -5914   -96   -90   408   106   -20 -4138   -76 -6275     -   -55 |
    3 |  2447   -17   -96   262    79     1  4652    -6  1812     -   -65 |
    4 | -5002   -89  -104    74   218   -54  1450   -43 -5216     -     4 |
    5 | -3270   108    60  -367   -11    34 -3519     - -4213     -    46 |
    6 | -7798    59   -25   -71    86   -84     -    16     -     -   -81 |
    7 | -1471    36   -57   -74   166   -29     -     - -1617     -   -80 |
    8 |-13230    23   -13    70    -3    26 -9385     --13520     -   -37 |
    9 |  2252   142   -84   -66   107  -115  3922     -  1960     -   -55 |
   10 |  6347    75    63  -325   114     3  6045   -31  5944     -   -72 |
   11 |  3381    11   -76   196   -50    23  -194     -  3134     -    64 |
   13 |  3582    88  -137   280   -10   -14  -253    72  3367     -   -73 |
   14 |  4781   147   -60  -277  -210     9   579   313  4218     -    56 |
   15 |  -886    -7   -37   132    28    37 -7130     - -1195     -   -45 |
   16 |  4624    12    -2   -91   -86    42   375   130  4173     -     5 |
   17 | -2917    63   -86   -21   221   -62  4692     - -3058     -  -151 |
   18 |  5634   115   -23   -86    11   -29  1000     -  5453     -   -13 |
   19 |  5476  -278   -62   270    64     X  1465   458  4887     -  -427 |
   20 |  8936  -123  -162   659   -25   -53  1291   196  8691     -  -190 |
   21 |  -364    87    57    26  -195     7  1527     -  -249     -    42 |
   22 | -7533    97    -9  -225  -135    24  -675   172 -6535     -    43 |
   24 |  4885   -16   -18  -102   133   158 -2895    12  4040     -   -63 |
   25 | -7044   200  -108    47    79    28  4303     - -7285     -   -98 |
   26 |   327    70   -67  -159     2    76    53   116   -16     -    28 |
   27 | -1372     5   -84   194   109   -95  -656     - -1798     -  -107 |
   28 |  2345   -13   -27     0   -14    81 -6325     -  2156     -    75 |
   29 |  1555   125    13  -376    14    16     -     -  1324     -    93 |
   30 | -3540   173   -52  -257    87    17  -134     - -3658     -     6 |
   31 |  3769   -50   -19   186    31    46  3950     6  3476     -   -87 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -83    -5     -     -     -     -    23     -     -    53 |
 ALGO |     -     -   -49   452     -     -     -   -66     -     -  -123 |
 AMC2 |     -  -177   124     -     -     -     -  -140     -     -    84 |
 ARTU |     -    56     -    44    -2     -     -   -64     -     -     - |
 ASC1 |     -   122     -     -   -75     -     -     -     -     -   -14 |
 ASPA |     -     -     -     -   187     -     -     -     -     -  -224 |
 AUCK |     -    23     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -     -    12     -   -29     -     -    60     -     -   -56 |
 BAN2 |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 BILI |     -    74     -     -   -64     -     -    12     -     -     - |
 BOR1 |     -    81    81     -     -     -     -     -     -     -  -216 |
 BREW |     -     -   -32     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 BRMU |     -     -     -     -   -41     -     -     -     -     -    49 |
 BRUS |     -    29    41     -     -     -     -   -76     -     -   -12 |
 CAS1 |     -   105     -   -78   -68     -     -     -     -     -    43 |
 CEDU |     -  -312     -   271     -     -     -    99     -     -   -22 |
 COCO |     -   -38     -   -33   120     -     -     -     -     -   -91 |
 CRO1 |     -     -    57  -135     -     -     -     -     -     -   -17 |
 DAV1 |     -    77     -     -  -114     -     -   148     -     -   -96 |
 DRAO |     -   -58  -118     -     -     -     -   195     -     -    40 |
 DWH1 |     -   192   146     -     -     -     -  -275     -     -  -112 |
 FAIR |     -   184   186   -29    17     -     -  -300     -     -  -150 |
 GLPS |     -    55     -   -69    -6     -     -     4     -     -     - |
 GODE |     -   -23    34     9     -     -     -     -     -     -   -48 |
 GOL2 |     -     -    74     -     -     -     -     -     -     -  -135 |
 GOLD |     -   -33     -   -39     -     -     -     5     -     -    45 |
 GUAM |     -     -     -  -522   194     -     -  -173     -     -   287 |
 GUAT |     -    12     -     -  -109     -     -     -     -     -   121 |
 HERS |     -     -  -182     -     -     -     -     -     -     -   330 |
 HOB2 |     -   -34   -14     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 HOFN |     -     -     -     -   -70     -     -    73     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -  -129     -     -     0     -     -   155 |
 IISC |     -   -51     -  -141   -17     -     -     -     -     -   149 |
 JPLM |     -     -   -27     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 KERG |     -     -    -3  -150    75     -     -     -     -     -    12 |
 KGN0 |     -   -27   -19     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 KIRU |     -   -66     -    17     -     -     -   -23     -     -    71 |
 KIT3 |     -     -     -   -15   -55     -     -     -     -     -    76 |
 KOSG |     -   -45     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 KOUR |     -   114     -  -310    83     -     -     -     -     -     1 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -41     -     -    47 |
 LAE1 |     -  -192     -     -     -     -     -     -     -     -   162 |
 LHAS |     -     -     -  -241     -     -     -     -     -     -   153 |
 LPGS |     -   104   113   223  -388     -     -     -     -     -    36 |
 MAC1 |     -    -2     -   -18  -213     -     -   174     -     -    69 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -13     -     -    15 |
 MALI |     -    79     -   -38     -     -     -     -     -     -   -42 |
 MAS1 |     -   -14    55   -97     -     -     -    34     -     -   -65 |
 MAW1 |     -    67     -     -   -10     -     -     -     -     -   -44 |
 MCM4 |     -   289   140     -  -414     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -37     -    35     -     -     -     -     -    26 |
 MEDI |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -   -78 |
 METS |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 MIZU |     -     -   -29     X     -     -     -     -     -     -    53 |
 MKEA |     -    36     -   -39    35     -     -   -45     -     -     3 |
 NKLG |     -     -     -   -57   -44     -     -     -     -     -    89 |
 NLIB |     -     -    60     -     -     -     -    46     -     -  -161 |
 NNOR |     -     -    71   -39     -     -     -   -89     -     -    -1 |
 NPLD |     -  -120    79     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 NRC1 |     -     -    11     -     8     -     -   -46     -     -    24 |
 NRIL |     -    18     -     -     X     -     -   -13     -     -     - |
 NSSP |     -   -66     -     -     -     -     -   -17     -     -    75 |
 NYA1 |     -  -474     -     -   193     -     -     -     -     -   168 |
 NYAL |     -     -    35     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 ONSA |     -  -103   -30   222     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   163     -     -  -161     -     -    49     -     -     - |
 PERT |     -     -   -35     X    74     -     -     -     -     -   -25 |
 PETP |     -   -39     -     -   -51     -     -    82     -     -     - |
 PIE1 |     -    91   166   -80     -     -     -  -169     -     -  -132 |
 POTS |     -   -14     -     -    -4     -     -     -     -     -    16 |
 PRDS |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 PTBB |     -   -46    59     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 QAQ1 |     -  -102    -9     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 REYK |     -  -107     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 RIOG |     -   -15    64    46   -53     -     -     -     -     -   -70 |
 SANT |     -   -41     -    31    17     -     -     -     -     -    -6 |
 SCH2 |     -   -13    -7     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 SCUB |     -    95     -     -     -     -     -   -70     -     -     - |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -   -20     -     -    23 |
 SFER |     -     5   -45     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    32     -     -   -37 |
 SPT0 |     -  -102    47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 SUTH |     -     4     -     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 SUTM |     -     -    75     -    11     -     -  -130     -     -     - |
 THTI |     -     -    55  -280    -1     -     -     -     -     -   -25 |
 THU3 |     -    10   -10     -   -32     -     -     -     -     -    48 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -70     -     -    80 |
 TIDB |     -    24     -    61   -57     -     -     -     -     -     9 |
 TLSE |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 TOW2 |     -   -55     -     -    -8     -     -    49     -     -     - |
 TRO1 |     -  -123     X     -    26     -     -     -     -     -    72 |
 TSKB |     -   -85     3     -    46     -     -     -     -     -    11 |
 TWTF |     -  -144    -5     -     -     -     -   -58     -     -   189 |
 UNSA |     -     -     -    93   104     -     -  -116     -     -   -51 |
 URUM |     -  -107     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 USN1 |     -   192   138     -     -     -     -  -381     -     -    26 |
 USNO |     -  -102    76     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 USUD |     -     -   -72   220     -     -     -   -12     -     -     4 |
 VILL |     -    -2     -     X     -     -     -     -     -     -     2 |
 WES2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 WHIT |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 WSRT |     -    92     -     -     -     -     -     -     -     -   -78 |
 WTZR |     -   -25     -   114     -     -     -     -     -     -   -51 |
 WUHN |     -     -     -     -    48     -     -     -     -     -   -58 |
 YAKT |     -   -44     -     -     -     -     -   -20     -     -    60 |
 YAR2 |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 YELL |     -   -67   -14   234   -94     -     -     -     -     -    45 |
 YSSK |     -   -12     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 ZWEN |     -   -43     -  -174   117     -     -     -     -     -     7 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5210    53    18    34    25    60  3284    45  5222     -    44 |  288   5.57
    3 |  2406    91    33    40    50    72  2755    34  2044     -    48 |  288   2.51
    4 |   556    33    15    49    44    53   746    55   590     -    85 |  288   0.58
    5 |  5341    45    20    51    32    63  1910     -  5127     -    30 |  288   2.75
    6 |  2517    55    22    37    23   187     -    38     -     -    50 |  288   1.29
    7 |  1269    57    22    25    27    61     -     -  1161     -    52 |  288   0.93
    8 |  5362    30    17    33    19    37  3653     -  5352     -    40 |  288   3.83
    9 |  2820    19    31    46    23    33  3503     -  2793     -    53 |  288   1.25
   10 |  3058    72    23    68    56    51  5082    31  3241     -    44 |  288   1.55
   11 |  1066    52    23    62    43    48   455     -  1028     -    95 |  288   0.34
   13 |   745    46    21    32    14    75   496    28   855     -    65 |  288   0.29
   14 |   678    48    49    56    34    39   850    88   755     -    67 |  288   0.39
   15 |  2864    46    19    52    22    55  5544     -  2689     -    45 |  288   1.40
   16 |   561    39    25    35    44    56   653    54   477     -    59 |  288   0.42
   17 |  1221    39    17    50    45    58  1436     -  1221     -    48 |  288   0.57
   18 |  1030    55    24    35    32    57   668     -  1019     -    22 |  288   0.41
   19 |  1323    48    72    81    30     X   617    27  1283     -    74 |  288   0.53
   20 |  1352    59    27    34    15    32   682    78  1361     -    84 |  288   0.28
   21 |  1338    29    32    36    23    47   898     -  1277     -    78 |  288   0.28
   22 |  7072    71    28    62    32    76   377    39  6529     -    37 |  288   0.31
   24 |  4554    32    21    75    25   277  2873    25  4547     -    20 |  288   2.47
   25 |  2070    34    23    58    36    69  1699     -  2046     -    70 |  288   1.25
   26 |  1963    36    25    55    48    41  1421    25  1851     -   102 |  288   0.85
   27 |  1042    42    28    50    40    33   669     -   856     -    59 |  288   0.81
   28 |   929    49    22    49    28    80  2518     -   774     -    50 |  288   0.79
   29 |  1209    40    20    35    54   118     -     -  1393     -    59 |  288   0.56
   30 |  1479    41    27    69    38    56   600     -  1544     -    54 |  288   0.65
   31 |  2771    46    29    35    28   100  1884    65  2730     -    37 |  288   1.79
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    33    18     -     -     -     -    24     -     -    15 |  288   0.10
 ALGO |     -     -    11    20     -     -     -    13     -     -    18 |  288   0.03
 AMC2 |     -    33    20     -     -     -     -    24     -     -    23 |  288   0.03
 ARTU |     -    24     -    20    13     -     -    22     -     -     - |  288  14.51
 ASC1 |     -    78     -     -    38     -     -     -     -     -    54 |  282    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    39     -     -     -     -     -    47 |  286    >>>
 AUCK |     -    91     -   121     -     -     -     -     -     -     - |  157  15.71
 BAHR |     -     -    18     -    20     -     -    43     -     -    25 |  288   0.43
 BAN2 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    37 |  284  17.81
 BILI |     -    45     -     -    21     -     -    17     -     -     - |  286   8.69
 BOR1 |     -    30    15     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.47
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 BRUS |     -    41    15     -     -     -     -    16     -     -    21 |  288   0.05
 CAS1 |     -    38     -    31    27     -     -     -     -     -    27 |  288   7.48
 CEDU |     -    38     -    66     -     -     -    19     -     -    30 |  288  12.48
 COCO |     -    31     -    72    21     -     -     -     -     -    28 |  288   9.07
 CRO1 |     -     -    10    42     -     -     -     -     -     -    18 |  288  17.15
 DAV1 |     -    22     -     -    18     -     -    20     -     -    19 |  288  13.91
 DRAO |     -    49    17     -     -     -     -    25     -     -    12 |  288   0.06
 DWH1 |     -    56    41     -     -     -     -    53     -     -    21 |  288   0.51
 FAIR |     -    41    14    22    15     -     -    21     -     -    20 |  288   0.07
 GLPS |     -    16     -    57    28     -     -    27     -     -     - |  288  20.49
 GODE |     -    36    23    68     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 GOL2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288 853.67
 GOLD |     -    34     -    51     -     -     -    23     -     -    19 |  288  20.47
 GUAM |     -     -     -    86    49     -     -    29     -     -    28 |  288  14.55
 GUAT |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 HERS |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  241  15.43
 HOB2 |     -    36    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    20     -     -    21     -     -    16 |  288   0.80
 IISC |     -    35     -    51    42     -     -     -     -     -    47 |  288  23.91
 JPLM |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    17 |  192  23.76
 KERG |     -     -    16    27    29     -     -     -     -     -    24 |  288   2.56
 KGN0 |     -    35    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.25
 KIRU |     -    29     -    18     -     -     -    11     -     -    23 |  288  11.07
 KIT3 |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     -    14 |  288  26.57
 KOSG |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  22.04
 KOUR |     -    37     -    51    35     -     -     -     -     -    30 |  288   2.01
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    31 |  288  40.61
 LAE1 |     -    85     -     -     -     -     -     -     -     -    72 |  214  11.46
 LHAS |     -     -     -    12     -     -     -     -     -     -     8 |  142  12.90
 LPGS |     -    56    23    36    44     -     -     -     -     -    20 |  288  34.07
 MAC1 |     -    81     -    91    40     -     -    20     -     -    24 |  288  12.56
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    20     -     -    23 |  288  14.28
 MALI |     -    24     -    50     -     -     -     -     -     -    32 |  288  25.74
 MAS1 |     -    33    17    59     -     -     -    29     -     -    17 |  288   4.34
 MAW1 |     -    47     -     -    20     -     -     -     -     -    30 |  288  27.71
 MCM4 |     -    22    17     -    21     -     -     -     -     -     - |  288  20.57
 MDO1 |     -     -    13     -    16     -     -     -     -     -    19 |  288  32.72
 MEDI |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 METS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    13 |  125  10.00
 MIZU |     -     -    17     X     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.37
 MKEA |     -    37     -    50    22     -     -    53     -     -    40 |  288  32.63
 NKLG |     -     -     -    37    20     -     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    18     -     -     -     -    31     -     -    21 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    30    60     -     -     -    15     -     -    18 |  288  15.95
 NPLD |     -    40    16     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    11     -    33     -     -    16     -     -    24 |  288   0.02
 NRIL |     -    13     -     -     X     -     -    10     -     -     - |  288  10.84
 NSSP |     -    47     -     -     -     -     -    34     -     -    17 |  288  18.06
 NYA1 |     -    14     -     -    27     -     -     -     -     -    37 |  288   0.19
 NYAL |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.18
 ONSA |     -    24     9    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    36     -     -    32     -     -    24     -     -     - |  288  54.61
 PERT |     -     -    13     X    21     -     -     -     -     -    24 |  288   1.86
 PETP |     -    32     -     -    17     -     -    15     -     -     - |  287  10.37
 PIE1 |     -    34    21    32     -     -     -    26     -     -    14 |  288   0.02
 POTS |     -    28     -     -     8     -     -     -     -     -    22 |  288  23.27
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   1.22
 PTBB |     -    31    19     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.37
 QAQ1 |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.38
 REYK |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287   6.79
 RIOG |     -    42    32    38    42     -     -     -     -     -    31 |  288  12.58
 SANT |     -    48     -    35    32     -     -     -     -     -    23 |  288   5.89
 SCH2 |     -    32    14     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  19.82
 SCUB |     -    20     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  286  15.75
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    31     -     -    35 |  288  33.19
 SFER |     -    34    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  285 345.95
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    18 |  288  62.13
 SPT0 |     -    27    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.09
 STR1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   1.48
 SUTH |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288  14.92
 SUTM |     -     -    16     -    29     -     -    16     -     -     - |  288   0.78
 THTI |     -     -    25    51    46     -     -     -     -     -    28 |  288   3.28
 THU3 |     -    22    14     -    17     -     -     -     -     -    30 |  288   8.36
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    21 |  288   0.04
 TIDB |     -    31     -    31    19     -     -     -     -     -    21 |  285   0.10
 TLSE |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.40
 TOW2 |     -    25     -     -    39     -     -    35     -     -     - |  288  13.82
 TRO1 |     -    27     X     -    47     -     -     -     -     -    48 |  283   9.95
 TSKB |     -    65    17     -    44     -     -     -     -     -    49 |  288   0.94
 TWTF |     -    38    39     -     -     -     -    17     -     -    49 |  288   0.42
 UNSA |     -     -     -    51    37     -     -    27     -     -    40 |  288  21.41
 URUM |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288  28.80
 USN1 |     -    58    30     -     -     -     -    52     -     -    47 |  287   0.09
 USNO |     -    33    14     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 USUD |     -     -    27    65     -     -     -    34     -     -    31 |  288  11.80
 VILL |     -    23     -     X     -     -     -     -     -     -    19 |  288   3.71
 WES2 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.09
 WHIT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3.05
 WSRT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.02
 WTZR |     -    23     -    27     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.10
 WUHN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    22 |  287  18.42
 YAKT |     -    21     -     -     -     -     -    41     -     -    36 |  288   0.58
 YAR2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   5.36
 YELL |     -    33    12    24    16     -     -     -     -     -    19 |  288   0.09
 YSSK |     -    31     -     -     -     -     -    23     -     -     - |  287   9.48
 ZWEN |     -    22     -    38    23     -     -     -     -     -    25 |  288  17.93
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2829    41    22    50    31    79  2308    34  2760     -    37 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.96   | 2.98e-14  5.62e-15  4.10e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.17e-14  5.31e-15  1.38e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.82e-14  4.29e-15  3.15e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.45e-14  5.39e-15  3.33e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.39   | 2.98e-14  6.40e-15  2.75e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    6.98   | 1.99e-14  3.69e-15  1.29e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.32   | 3.86e-14  8.35e-15  1.99e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    5.15   | 4.13e-14  6.22e-15  2.48e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   287    4.50   | 3.44e-14  1.14e-14  2.76e-15 |
 BREW |   288     1     0   287    3.85   | 4.84e-14  1.03e-14  5.38e-15 |
 SPT0 |   286     1     0   284    3.65   | 4.13e-14  6.09e-15  4.50e-15 |
 FAIR |   288     1     0   287    2.80   | 5.22e-14  1.52e-14  4.10e-15 |
 USN1 |   287     0     0   286    2.79   | 7.37e-14  1.05e-14  4.40e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    2.32   | 6.05e-14  1.98e-14  8.34e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.28   | 3.76e-14  1.21e-14  1.15e-14 |
 DRAO |   288     1     0   287    1.98   | 7.05e-14  1.80e-14  7.89e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.56   | 3.60e-14  6.05e-15  2.98e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.40   | 3.08e-14  4.72e-15  5.94e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.27   | 3.56e-14  5.89e-15  1.35e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.20   | 3.77e-14  8.24e-15  2.30e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.09   | 3.39e-14  1.08e-14  1.57e-14 |
 HOB2 |   288     1     0   287    0.79   | 4.56e-14  1.19e-14  3.42e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.75   | 3.85e-14  8.08e-15  9.69e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.72   | 2.68e-14  1.05e-14  1.60e-14 |
 TIDB |   285     0     2   101    0.48   | 1.68e-13  2.46e-14  8.02e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.22   | 3.70e-14  9.21e-15  2.25e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 4.00e-13  6.48e-14  2.91e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.13   | 3.53e-13  1.06e-13  3.21e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.13   | 4.30e-13  6.11e-14  3.63e-14 |
 G22  |   288     0     0   260    0.12   | 5.46e-13  5.90e-14  3.51e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.12   | 3.41e-13  8.89e-14  5.35e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.11   | 4.03e-13  1.26e-13  6.98e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.14e-13  8.51e-14  2.43e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 3.84e-13  9.23e-14  3.86e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 3.98e-13  9.48e-14  4.78e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.25e-13  9.49e-14  7.90e-14 |
 G19  |   288     0     0   228    0.06   | 6.73e-13  8.25e-14  3.90e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 3.51e-13  1.12e-13  3.25e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.38e-13  1.43e-13  5.03e-14 |
 SFER |   285     1     0   281    0.06   | 4.21e-13  1.30e-13  2.68e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.01e-13  1.25e-13  7.56e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.42e-13  1.40e-13  6.66e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.07e-13  1.17e-13  6.14e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.58e-13  1.51e-13  4.37e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.05e-13  3.06e-14  8.20e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.04   | 4.47e-13  1.57e-13  6.49e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.06e-13  9.97e-14  1.13e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 7.14e-13  1.54e-13  1.05e-13 |
 G06  |   288     0     0   143    0.01   | 4.29e-13  1.53e-13  9.52e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.53e-13  3.24e-13  7.41e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.50e-13  1.77e-13  2.24e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.68e-12  4.76e-13  1.25e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.11e-13  1.81e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.96e-13  9.51e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  4.17e-13  1.88e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  4.41e-13  9.30e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  3.63e-13  2.06e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.13e-13  3.02e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.84e-12  5.00e-13  3.17e-13 |
 G09  |   288     0     5    54    0.00   | 1.30e-12  4.22e-13  1.03e-13 |
 WHIT |   288     0     1   131    0.00   | 4.89e-13  1.91e-13  2.30e-13 |
 THTI |   288     0     0   287    0.00   | 4.00e-13  1.35e-13  2.40e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-14  4.35e-15  1.86e-15 |
 JPLM |   192     0     1     0    0.00   | 5.29e-13  6.06e-13         - |
 LAE1 |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   125     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   157     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.31e-13  7.80e-14  5.07e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.65e-13  3.01e-13 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.31e-13  1.48e-13  6.94e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  7.37e-14  2.12e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.58e-12  1.42e-13  4.09e-14 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 5.69e-13  5.59e-14  2.98e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.48e-13  6.49e-14  2.72e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.64e-13  6.45e-14  3.94e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 3.85e-13  3.32e-13  5.18e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.82e-13  1.62e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  7.30e-13  5.15e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.01e-12  1.11e-12  6.58e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  1.30e-12  2.98e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   | 6.85e-13  2.00e-13  5.12e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-12  5.22e-13  1.96e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   142     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.03e-17  2.43e-16  1.46e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
