
 GPS week: 1266   Day: 5   MJD: 53111                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.00     0.01     3.10     0.00
 cod |   288     0  28644    116     0.26    -0.30     0.04    14.71
 emr |   288     0  23166    361  3031.40    27.14     0.03    27.69
 esa |   288     0  19407   1165  3030.83    27.01     0.06     9.72
 gfz |   288     0  21401     33    -0.32     0.34     0.04    18.73
 iga |    96     0   2688     13    -0.01     0.02     0.08     0.00
 igu |    96     0   2688      0     0.00     0.03     2.97     0.00
 jpl |   288     0  16221    113    -6.45    -0.14     0.04    14.66
 ngs |    96     0   2688      0     0.00     0.01     3.04     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  35355   2101   148.57    12.65     0.05    14.49

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  5650   -70   -22   138    79   -79-11601   -61  4829     -   -50 |
    3 |  1869    85   -12   220  -137    34  5998    62   690     -   -28 |
    4 | -3916   -32  -172    26   224   -85  -203   104 -3439     -     1 |
    5 |    58   159    -7  -181   -57    58  4511   115 -1328     -    -9 |
    6 | -6577   104   -31   126  -138   -92-15392    63 -5465     -    16 |
    7 | -3117   -41  -185    86   275   -60    59    88 -2595     -   -63 |
    8 |  2318   -71   -53   157    75   -70  1825    32   856     -   -46 |
    9 |  -387    12  -114   134   180   -85 -3003    15 -1149     -  -124 |
   10 |  1439   -95    45  -225   156  -192  4813   183  -289     -  -135 |
   11 |  1531   -42   -79    76    16  -142  1293    27  2174     -   109 |
   13 |  5045   111  -157  -123   133  -133  1913    67  4676     -    64 |
   14 |  2395   223   -12  -209  -214   -22  1853   202  2614     -   113 |
   15 |  -901   -35   -33    33   123   -56   765     - -1563     -   -82 |
   16 |  3321    15   -12  -119    24   -18  2265   106  3492     -     5 |
   17 |   236    51  -108    83   218    25  4044   128   319     -  -246 |
   18 |  1541    96    33  -163   -79   -55  1822    90  2305     -     5 |
   19 |  5250  -250   -18    34   432  1404  -510    66  4812     -  -326 |
   20 |  4488    14    25   504  -272   155  2503   198  4352     -  -146 |
   21 |  7545   110    90   171  -400    80  9839   170  7648     -    31 |
   22 | -7615    59     6    -1  -110   -52 -2814    34 -5470     -    55 |
   24 |  6832    53   -54  -267   109   -53  1149   184  4841     -   -22 |
   25 |   762   147   -44   -73   -12  -202 -2006   150   463     -   -76 |
   26 | -4374    12   -43    52    -8   -16  1648    56 -3408     -    18 |
   27 |  -111   -54   -95   122   230  -205  3405    -4  -103     -  -142 |
   28 | -5728   -61   -22  -236    64    -2 -5979    91 -3529     -   134 |
   29 | -6952    84   -93  -192    43    41 -2265   103 -5558     -   113 |
   30 | -2537   140   -37  -216    40   -17   249    89 -2583     -   -22 |
   31 | -8065   -18    17    40     7   -72 -6182   -12 -7595     -   -44 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -33    32     -     -     -     -     7     -     -   -36 |
 ALGO |     -  -169  -122   514     -     -     -   116     -     -   -56 |
 ALIC |     -   -42     -     -     -     -     -    42     -     -     - |
 AMC2 |     -  -158   137     -     -     -     -  -154     -     -    55 |
 ARTU |     -    37     -    64    26     -     -  -112     -     -     - |
 ASC1 |     -    55     -     -   -47     -     -     -     -     -     6 |
 ASPA |     -     -     -     -   197     -     -     -     -     -  -255 |
 BAHR |     -     4     -     -  -168     -     -   276     -     -   -66 |
 BILI |     -   113     -     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -55    29     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 BRMU |     -     -     -     -   -47     -     -     -     -     -    61 |
 BRUS |     -    -7    83     -     -     -     -  -113     -     -   -38 |
 CAS1 |     -    19     -     5   -56     -     -   103     -     -   -54 |
 CEDU |     -   -10     -   128     -     -     -     -     -     -   -76 |
 CHAT |     -   -12     -     -    52     -     -     -     -     -   -55 |
 CHUR |     -   -99   161     -     -     -     -    26     -     -  -194 |
 COCO |     -   -68     -   -92   133     -     -   -43     -     -     1 |
 CRO1 |     -     -   -10   -48    77     -     -    -8     -     -   -43 |
 DARW |     -    14    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    37     -     -  -142     -     -   145     -     -     X |
 DRAO |     -    27   -69     -     -     -     -   153     -     -   -50 |
 DWH1 |     -   104   -39     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 FAIR |     -     -    73   -22   -21     -     -  -182     -     -    73 |
 FORT |     -     -   126     -   -75     -     -     -     -     -  -143 |
 GLPS |     -   -17     -   294   -73     -     -   -83     -     -     - |
 GMAS |     -     -   126     -     -     -     -  -239     -     -     X |
 GODE |     -     -    -4    81     -     -     -     -     -     -   -46 |
 GOL2 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 GOLD |     -    60     -   -73     -     -     -    19     -     -   -39 |
 GUAM |     -  -105     -  -123   -35     -     -    12     -     -   259 |
 GUAT |     -   -21     -     -   -56     -     -     -     -     -    94 |
 HERS |     -     -  -172     -     -     -     -     -     -     -   329 |
 HOB2 |     -   -14    -4     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 HRAO |     -   -59     -     -  -120     -     -    16     -     -   249 |
 IENG |     -  -158    84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   122   -63     -     -     -     -     -     X |
 JAB1 |     -    21     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -   -94 |
 KERG |     -    92    -1  -165   -12     -     -     -     -     -    35 |
 KGN0 |     -   -45     0     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 KIRU |     -   -55     -    24     -     -     -   -43     -     -    83 |
 KIT3 |     -     -     -    19    16     -     -     2     -     -   -35 |
 KOKB |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -   -24 |
 KOSG |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 KOUR |     -     2     -  -196    77     -     -     -     -     -    30 |
 KSTU |     -     -     -   -78     -     -     -     -     -     -    52 |
 LAE1 |     -     -     -     -  -151     -     -   101     -     -    93 |
 LHAS |     -     -     -  -236     -     -     -    -3     -     -   148 |
 LPGS |     -    67   116  -163  -209     -     -    47     -     -    47 |
 MAC1 |     -   -92     -   139  -118     -     -     -     -     -   161 |
 MAG0 |     -   -63     -     -     -     -     -    64     -     -     - |
 MALI |     -   101     -  -152     -     -     -     -     -     -   -29 |
 MAS1 |     -     -    89  -150     -     -     -     -     -     -   -69 |
 MAW1 |     -   131     -     -  -173     -     -     -     -     -   108 |
 MCM4 |     -   -58  -188     -   312     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     2     -    -5     -     -     -     -     -     3 |
 MEDI |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 METS |     -  -120    86     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 MIZU |     -     -   -43     X     -     -     -     -     -     -    82 |
 MKEA |     -     -     -   -90     -     -     -     -     -     -    60 |
 NKLG |     -   190     -  -113   -86     -     -    76     -     -   -75 |
 NLIB |     -     -    61     -     -     -     -    -8     -     -  -109 |
 NNOR |     -     -    86   -89     -     -     -  -165     -     -    62 |
 NRC1 |     -    -3    -9     -    -6     -     -   -33     -     -    62 |
 NRIL |     -    49     -     -   -29     -     -   -11     -     -     - |
 NSSP |     -    41     -     -     -     -     -   -50     -     -     8 |
 NTUS |     -  -142     -     -     -     -     -     -     -     -   144 |
 NYA1 |     -     -     -     -   -18     -     -     -     -     -    23 |
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 ONSA |     -   -38   -61   231     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   121     -     -   -95     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -73     X   126     -     -     -     -     -   -25 |
 PETP |     -  -114     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   173   -66     -     -     -  -147     -     -  -137 |
 PIMO |     -     -     -   114   -59     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -   -83     -     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 POTS |     -   -34     -     -    17     -     -     -     -     -    13 |
 PRDS |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 QAQ1 |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 RESO |     -    47     -     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 REYK |     -   -73     -     -    23     -     -     -     -     -    45 |
 RIOG |     -    38   110     -  -202     -     -     -     -     -    12 |
 SANT |     -   250     -   -70  -159     -     -     -     -     -     X |
 SCH2 |     -     -   -17     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 SFER |     -   -79   -38     -     -     -     -     -     -     -   153 |
 SPT0 |     -  -165    52     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 STJO |     -   -17   -76     -     -     -     -    50     -     -   113 |
 STR1 |     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 SUTM |     -     -   213     -    33     -     -  -445     -     -     - |
 THTI |     -     -   177  -188  -119     -     -   -58     -     -     1 |
 THU3 |     -    36    37     -   -93     -     -     -     -     -    13 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -14     -     -    15 |
 TIDB |     -    -1  -103   253     -     -     -     -     -     -    29 |
 TIXI |     -    26     -     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 TLSE |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 TOW2 |     -   -18     -     -     -     -     -    18     -     -     - |
 TRO1 |     -   -91     X     -    -5     -     -     -     -     -   122 |
 TSKB |     -  -102    30     -    26     -     -     -     -     -    14 |
 TWTF |     -   586     -     -     -     -     -  -248     -     -   189 |
 UNSA |     -     -     -    47     -     -     -     -     -     -   -32 |
 URUM |     -   -98     -     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 USN1 |     -   262     -     -     -     -     -  -266     -     -     6 |
 USNO |     -   -56    56     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 USUD |     -     -     -     5     -     -     -     -     -     -    -4 |
 VILL |     -    -5     -     X     -     -     -     -     -     -     5 |
 WHIT |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 WSRT |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 WTZR |     -   -27     -    42     -     -     -     -     -     -    -1 |
 WUHN |     -     -     -     -   434     -     -     -     -     -  -561 |
 YAKT |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 YELL |     -    49    -2   123   -69     -     -     -     -     -   -40 |
 YSSK |     -    11     -     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -160    46     -     -     -     -     -    48 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3619    43    23    47    19    43  8045    53  4421     -    34 |  288   3.50
    3 |  5500   102    40   127    41   159  3690    44  5353     -    50 |  288   2.64
    4 |  1012    36    16    61    30    38   732    43   911     -    23 |  288   0.58
    5 |  5572    42    26    54    32    47  2415    27  3634     -    45 |  288   2.00
    6 |  2496    56    23    31    30    53  7395    33  2453     -    29 |  288   1.09
    7 |  1316    67    24    67    33   115   621    73  1095     -    52 |  288   0.80
    8 |  6518    44    36    32    20    39  1944    69  7025     -    80 |  288   4.45
    9 |  3058    29    24    28    21    64  1692    23  2586     -    36 |  288   2.01
   10 |  5832    58    24   104    21   102  2584    54  5411     -    69 |  288   1.61
   11 |   885    32    22    63    24    78   884    42  1136     -    48 |  288   0.37
   13 |  1087    58    22    43    39    36   689    59   852     -    69 |  288   0.28
   14 |   512    42    34    99    70    60  1010    68   631     -    45 |  288   0.32
   15 |  3664    45    20    47    25    73  3121     -  3048     -    41 |  288   3.38
   16 |   679    50    36    76    31    62  1153   122   726     -    41 |  288   0.30
   17 |  1775    32    19    63    25   111  3164    61  1819     -    34 |  288   0.77
   18 |   626    56    22    73    38    58  1242    74  1038     -    44 |  288   0.44
   19 |  1696    45    38    47    53   163  1781    54  1741     -    83 |  288   0.50
   20 |   622    58    21    29    24   101  1484    37   541     -    36 |  288   0.26
   21 |  4114    39    21    69    30    56  5092    24  3458     -    43 |  288   0.75
   22 |  4539    53    35    63    37    93  1946    60  3593     -    87 |  288   0.46
   24 |  2637    65    21    82    40    60  3514    60  4748     -    72 |  288   3.34
   25 |  1754    34    40    95    27    66  1435    41  1859     -    44 |  288   1.29
   26 |  2572    50    28    49    31    89  1110    24  2274     -    79 |  288   0.49
   27 |  1297    55    38    42    34    53  2281    36  1283     -    64 |  288   0.93
   28 |  3829    39    38    36    35    83  2642   105  3282     -    65 |  288   0.83
   29 |  1558    50    24    52    28    58  1273    23  2404     -    72 |  288   0.53
   30 |  1291    56    33    37    24    28  1219    25  1328     -    54 |  288   1.30
   31 |  2443    57    23    62    43    62  2404    48  3160     -    32 |  288   1.35
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    48    26     -     -     -     -    23     -     -    17 |  288   0.06
 ALGO |     -    28    21    36     -     -     -    16     -     -    17 |  288   0.07
 ALIC |     -    21     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  288  12.36
 AMC2 |     -    42    28     -     -     -     -    23     -     -    29 |  288   0.04
 ARTU |     -    24     -    48    17     -     -    40     -     -     - |  288  11.23
 ASC1 |     -    21     -     -    18     -     -     -     -     -    18 |  285    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    36     -     -     -     -     -    46 |  281    >>>
 BAHR |     -    21     -     -    22     -     -    40     -     -    23 |  288   0.41
 BILI |     -    27     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  286   8.11
 BOR1 |     -    39    21     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   4.20
 BREW |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 BRUS |     -    31    16     -     -     -     -    32     -     -    28 |  288   0.04
 CAS1 |     -    42     -    79    25     -     -    25     -     -    52 |  288   7.52
 CEDU |     -    54     -    28     -     -     -     -     -     -    45 |  288  11.80
 CHAT |     -    51     -     -    38     -     -     -     -     -    38 |  275  10.42
 CHUR |     -    26    24     -     -     -     -    40     -     -    37 |  286   4.69
 COCO |     -    48     -    27    16     -     -    27     -     -    49 |  288   9.63
 CRO1 |     -     -    45    97    46     -     -    28     -     -    15 |  287  36.77
 DARW |     -    40    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3.86
 DAV1 |     -    43     -     -    47     -     -    97     -     -     X |  288  12.17
 DRAO |     -    43    28     -     -     -     -    19     -     -    23 |  288   0.15
 DWH1 |     -    38    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.78
 FAIR |     -     -    16    38    25     -     -    49     -     -    31 |  267   0.49
 FORT |     -     -    35     -    55     -     -     -     -     -    32 |  288   0.18
 GLPS |     -    30     -    92    30     -     -    26     -     -     - |  288  22.14
 GMAS |     -     -    15     -     -     -     -    28     -     -     X |  288   1.22
 GODE |     -     -    18    33     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.43
 GOL2 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    64 |  262 756.87
 GOLD |     -    30     -    42     -     -     -    58     -     -    87 |  288  16.23
 GUAM |     -    53     -    99    62     -     -    50     -     -    51 |  288  15.32
 GUAT |     -    23     -     -    22     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 HERS |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    29 |  241   8.08
 HOB2 |     -    51    34     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.09
 HRAO |     -    71     -     -    33     -     -    82     -     -    75 |  288   0.74
 IENG |     -    31    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.65
 IISC |     -     -     -    30    16     -     -     -     -     -     X |  288  23.93
 JAB1 |     -    27     -    41     -     -     -     -     -     -     - |  288  21.07
 JPLM |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287  10.42
 KERG |     -    52    24    51    26     -     -     -     -     -    53 |  288   2.18
 KGN0 |     -    40    26     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.50
 KIRU |     -    33     -    35     -     -     -    32     -     -    24 |  288   9.99
 KIT3 |     -     -     -    40    22     -     -    42     -     -    21 |  288  17.52
 KOKB |     -     -     -     -     -     -     -    64     -     -    65 |  288   0.06
 KOSG |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  34.62
 KOUR |     -    49     -    73    22     -     -     -     -     -    29 |  288   0.97
 KSTU |     -     -     -    44     -     -     -     -     -     -    29 |  285   9.73
 LAE1 |     -     -     -     -    36     -     -    30     -     -    30 |  287  14.12
 LHAS |     -     -     -    44     -     -     -    35     -     -    18 |  287  11.45
 LPGS |     -    37    32    53    45     -     -    48     -     -    33 |  288  35.73
 MAC1 |     -    51     -    46    74     -     -     -     -     -    79 |  288  12.52
 MAG0 |     -    17     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  286   7.69
 MALI |     -    94     -   104     -     -     -     -     -     -   109 |  263  22.37
 MAS1 |     -     -    13    44     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3.11
 MAW1 |     -    47     -     -    37     -     -     -     -     -    35 |  286  45.87
 MCM4 |     -    67    71     -    52     -     -     -     -     -     - |  288  25.67
 MDO1 |     -     -    24     -    36     -     -     -     -     -    26 |  288   7.48
 MEDI |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 METS |     -    22    18     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287  10.68
 MIZU |     -     -    14     X     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.41
 MKEA |     -     -     -    52     -     -     -     -     -     -    35 |  288  32.24
 NKLG |     -    50     -    58    47     -     -    48     -     -    34 |  285    >>>
 NLIB |     -     -    14     -     -     -     -    25     -     -    24 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    24    34     -     -     -    24     -     -    25 |  288  13.98
 NRC1 |     -    27    24     -    22     -     -    17     -     -    28 |  288   0.05
 NRIL |     -    24     -     -    26     -     -    37     -     -     - |  288  10.44
 NSSP |     -    32     -     -     -     -     -    34     -     -    24 |  288  13.35
 NTUS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   8.08
 NYA1 |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    30 |  288   0.11
 NYAL |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.12
 ONSA |     -    40    22    35     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.05
 PDEL |     -    24     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  52.77
 PERT |     -     -    13     X    34     -     -     -     -     -    35 |  288   2.14
 PETP |     -    38     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  287   9.79
 PIE1 |     -     -    22    34     -     -     -    26     -     -    24 |  288   0.06
 PIMO |     -     -     -   120    62     -     -     -     -     -     X |  232  14.60
 POL2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  14.35
 POTS |     -    24     -     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288  22.78
 PRDS |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1.29
 QAQ1 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   8.67
 RESO |     -    15     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  12.97
 REYK |     -    23     -     -    12     -     -     -     -     -    33 |  288   8.58
 RIOG |     -    83    39     -    26     -     -     -     -     -    41 |  287  14.85
 SANT |     -    78     -    67    63     -     -     -     -     -     X |  288   4.68
 SCH2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  66.07
 SFER |     -    34    67     -     -     -     -     -     -     -   104 |  287 115.87
 SPT0 |     -    17    14     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 STJO |     -    35    22     -     -     -     -    15     -     -    48 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   1.20
 SUTM |     -     -    28     -    54     -     -    62     -     -     - |  288   1.97
 THTI |     -     -    55    74    67     -     -    68     -     -    81 |  288   4.81
 THU3 |     -    26    27     -    17     -     -     -     -     -    36 |  288   9.75
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    23     -     -    23 |  288   0.06
 TIDB |     -    42    19    41     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 TIXI |     -    15     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  278   7.23
 TLSE |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.56
 TOW2 |     -    37     -     -     -     -     -    38     -     -     - |  286  13.58
 TRO1 |     -    52     X     -    53     -     -     -     -     -    41 |  274   8.29
 TSKB |     -    50    30     -    55     -     -     -     -     -    37 |  287 475.02
 TWTF |     -   177     -     -     -     -     -    38     -     -    39 |  287   0.34
 UNSA |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    24 |  275  19.56
 URUM |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  16.35
 USN1 |     -    60     -     -     -     -     -    31     -     -    84 |  287   0.12
 USNO |     -    31    20     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    44     -     -     -     -     -     -    30 |  288  13.51
 VILL |     -    19     -     X     -     -     -     -     -     -    19 |  288   2.78
 WHIT |     -   116     -     -     -     -     -     -     -     -   118 |  265   3.68
 WSRT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.03
 WTZR |     -    20     -    20     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.16
 WUHN |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    16 |  229  14.88
 YAKT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.85
 YELL |     -    53    22    62    73     -     -     -     -     -   128 |  288   0.07
 YSSK |     -    11     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  287   8.53
 ZWEN |     -     -     -    34    23     -     -     -     -     -    15 |  288  16.85
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3105    45    27    60    37    80  2971    44  3035     -    46 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.71e-14  5.03e-15  2.27e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.19e-14  4.80e-15  2.03e-15 |
 ONSA |   276     0     0   275    9.51   | 3.35e-14  7.92e-15  3.23e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    8.42   | 5.73e-14  1.66e-14  5.51e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.14   | 2.54e-14  6.52e-15  2.07e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.49   | 2.57e-14  6.55e-15  3.13e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.98   | 3.65e-14  4.92e-15  1.63e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.24   | 2.92e-14  8.57e-15  7.48e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.74   | 4.12e-14  6.28e-15  3.18e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.32   | 3.63e-14  7.85e-15  2.80e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.21   | 4.71e-14  1.36e-14  4.91e-15 |
 GOL2 |   262     0     0   260    3.13   | 4.05e-14  7.88e-15  3.75e-15 |
 USN1 |   287     0     0   286    2.83   | 8.08e-14  1.12e-14  5.33e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.77   | 8.50e-14  2.01e-14  5.19e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.71   | 7.47e-14  1.82e-14  9.54e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.32   | 3.90e-14  2.08e-14  1.40e-14 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.89   | 5.07e-14  1.03e-14  1.62e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.86   | 3.85e-14  6.12e-15  2.77e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.65   | 4.62e-14  8.44e-15  5.73e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    1.53   | 4.93e-14  1.31e-14  5.84e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.90   | 3.67e-14  6.74e-15  5.27e-15 |
 TIDB |   288     0     1   131    0.78   | 1.64e-13  2.14e-14  6.36e-15 |
 NYAL |   288     0     0   176    0.64   | 4.08e-14  9.27e-15  1.17e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.54   | 3.95e-14  1.01e-14  2.76e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.26   | 3.22e-14  9.91e-15  1.13e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.20   | 4.63e-13  5.66e-14  3.26e-14 |
 FORT |   288     0     0   143    0.20   | 8.47e-14  2.41e-14  1.79e-14 |
 FAIR |   267     3     2    83    0.19   | 6.09e-13  8.04e-14  1.30e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.44e-13  9.16e-14  5.43e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 3.27e-13  8.87e-14  3.74e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.12   | 4.70e-13  1.15e-13  5.84e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.12   | 3.94e-13  1.23e-13  2.99e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.11   | 6.64e-13  7.87e-14  2.97e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.32e-13  1.07e-13  2.55e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.66e-13  7.77e-14  6.47e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.10   | 4.56e-13  1.15e-13  3.14e-14 |
 SFER |   287     1     0   285    0.07   | 4.30e-13  1.22e-13  4.02e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.07   | 4.73e-13  1.37e-13  3.46e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.05e-13  1.03e-13  6.92e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.07   | 5.21e-13  1.47e-13  6.96e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.99e-13  1.18e-13  8.06e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.78e-13  1.11e-13  4.14e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.30e-13  1.45e-13  6.48e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.40e-13  1.64e-13  1.07e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.50e-13  1.03e-13  1.26e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.04e-13  1.17e-13  9.54e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.23e-13  3.39e-14  7.33e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.15e-13  1.78e-13  8.55e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.02   | 4.43e-13  1.49e-13  8.11e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 7.14e-13  2.16e-13  7.62e-14 |
 TSKB |   287     0     0   286    0.02   | 1.06e-12  2.36e-13  1.54e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  3.63e-13  2.01e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  5.05e-13  1.22e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.56e-12  4.21e-13  1.09e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  3.67e-13  7.95e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.62e-12  3.92e-13  1.66e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.01   | 8.87e-13  3.87e-13  7.38e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.07e-13  2.60e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.44e-13  2.30e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.95e-12  6.21e-13  2.39e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 7.03e-13  2.02e-13  1.98e-13 |
 WHIT |   265     0     0   261    0.00   | 4.87e-13  1.67e-13  2.48e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-14  5.08e-15  2.48e-15 |
 WUHN |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     1     0    0.00   | 5.58e-13  3.85e-13  9.79e-13 |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 6.53e-13  7.47e-14  6.23e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.44e-13  4.50e-13 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 5.59e-13  5.87e-14  3.61e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.90e-13  1.41e-13  6.07e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.15e-13  9.18e-14  2.50e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.62e-12  1.32e-13  4.30e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  5.31e-13  3.35e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.31e-13  7.13e-14  2.41e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.41e-14  3.02e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.09e-13  6.76e-14  3.91e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.05e-13  3.42e-13  5.52e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.79e-13  2.97e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  5.60e-13  4.71e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.04e-12  1.02e-12  2.12e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.96e-13  2.07e-13  3.67e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.96e-12  8.95e-13  5.03e-13 |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.62e-13  1.06e-12  5.64e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.69e-13  6.14e-13  2.18e-12 |
 MAW1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.78e-12  4.48e-13  2.73e-13 |
 MALI |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.32e-13  7.14e-13  2.84e-13 |
 CRO1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.78e-17  2.14e-16  1.28e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      AMC2      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
