
 GPS week: 1266   Day: 6   MJD: 53112                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.14    -0.13     2.99     0.00
 cod |   288     0  27466     79    -0.27     0.41     0.04    16.54
 emr |   288     0  22107    285  3058.63    24.88     0.04    15.68
 esa |   288     0  18745    489   127.25     4.68     0.07     7.94
 gfz |   288     0  21484    277    -0.07     0.22     0.04    17.49
 iga |    96     0   2688     56     0.12    -0.17     0.09     0.00
 igu |    96     0   2688      0     0.13    -0.11     3.30     0.00
 jpl |   288     0  16670    564    -6.18    -1.08     0.03    25.56
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33031    939 30463.26   -34.87     0.04    16.80

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |-10954   -27     6   223   -98   -71-10928     6     -     8 |
    3 |  1459    30  -125   316    99   -92 -4664    -3     -  -138 |
    4 | -4072   -45   -19   120   -67   -69  1292    10     -    61 |
    5 | -9424   118   -37   -74    16   105 -6247     6     -   -63 |
    6 | -5320    30   -61   118    33   -14-14056    -1     -   -62 |
    7 | -4393    19   -98   320  -106     7 -1567    -6     -    36 |
    8 |  3383    -8   -60   -33    71   -73 -2710    -5     -     6 |
    9 | -6181    88   -99  -154    82   -15 -3965    64     -  -116 |
   10 |  -482     5   120  -187  -110   -89  1152    23     -    52 |
   11 |  2720   -61   -72   333   -38  -117  2545    64     -     4 |
   13 |  3572   142   -38  -123   -40  -175  1059    86     -   -10 |
   14 |  3856    65   -98  -202    61   -62  1578   171     -  -189 |
   15 |  1181   -71   -36   144   102   258   -18   132     -   -79 |
   16 |  4017    46   -56    55   -61   -17  2432   172     -  -207 |
   17 |  2022    92    42   -58    -7    85  6313    43     -   -98 |
   18 |  3833    93   -30  -115    52   108  2327   127     -   -71 |
   19 |  3364  -205    91   100    97   975   952   195     -  -314 |
   20 |  4512    33   -89   359  -177    59  3767   187     -  -208 |
   21 |  7133     6   -60   109    35   141  2098    59     -   -42 |
   22 | -2180     5   -40  -158   -10     8  1794   101     -   -29 |
   24 | -6940    93    72   -79  -110    23-13874    66     -   -12 |
   25 |  -717    88  -126    80   123  -121   967    88     -  -139 |
   26 | -2075    22   -35    41    54    36 -1378     8     -   -76 |
   27 |   726    23  -162   163   187  -164  3204     2     -  -143 |
   28 |  1093    10   -47  -113  -120   -60 11830    30     -   211 |
   29 |  2332  -103   -23  -117   192    -6  3974   -42     -   -18 |
   30 |   651   102   -77  -124   209  -103  4358     X     -  -187 |
   31 |  6885   -38    18   320     X   -22  7768   -54     -   -53 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    -3    -3     -     -     -     -     2     -     3 |
 ALGO |     -   -74   -62   290     -     -     -    59     -   -73 |
 AMC2 |     -  -118   164     -     -     -     -  -121     -   146 |
 AREQ |     -   -15    13     -   -25     -     -   -27     -    68 |
 ARTU |     -   109     -   109    28     -     -  -123     -     - |
 ASC1 |     -  -201     -     -  -120     -     -     -     -   296 |
 BAHR |     -     -     -     -  -128     -     -   449     -  -551 |
 BAN2 |     -     -   102     -     -     -     -     -     -   -95 |
 BILI |     -     5     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -  -100     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 BOR1 |     -    52   -56     -     -     -     -     -     -     2 |
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -   -13 |
 BRMU |     -     -     -     -   -64     -     -     -     -    66 |
 BRUS |     -    85    90     -     -     -     -  -120     -    16 |
 CAS1 |     -    27     -    66  -115     -     -    85     -   -67 |
 CEDU |     -   -34     -    70     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -    90    50     -     -     -     -     -     -  -133 |
 COCO |     -   -30     -    33   162     -     -   -20     -  -124 |
 CRO1 |     -     -   -25   111    71     -     -   -68     -     X |
 DAKA |     -   -41     -     -    39     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -49    51     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    43     -     -   -56     -     -    55     -   -67 |
 DRAO |     -    24   -79     -     -     -     -   101     -  -103 |
 DWH1 |     -   229    60     -     -     -     -  -145     -   -59 |
 FAIR |     -    25    97     4    41     -     -  -128     -    36 |
 FORT |     -   199     -     -   -57     -     -     -     -  -108 |
 GLPS |     -    31     -   124   -69     -     -   -11     -     - |
 GMAS |     -     -   271     -     -     -     -  -166     -     X |
 GOL2 |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     4 |
 GOLD |     -    65     -   -24     -     -     -     2     -   -55 |
 GUAM |     -    77     -  -405   110     -     -   -68     -   105 |
 GUAT |     -    22     -     -   -27     -     -     -     -     6 |
 HERS |     -  -258  -142     -     -     -     -     -     -   373 |
 HOB2 |     -    51   -27     -     -     -     -     -     -   -25 |
 HRAO |     -   -99     -     -  -106     -     -    -9     -   220 |
 JAB1 |     -    14     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    58     -     -     -     -     -     -   -54 |
 KERG |     -   152   118  -433  -140     -     -     -     -    91 |
 KGN0 |     -    13     0     -     -     -     -     -     -   -13 |
 KIRU |     -   -39     -    19     -     -     -   -34     -    81 |
 KIT3 |     -   -10     -   105   -74     -     -     -     -    37 |
 KOKB |     -     -     -     -   -85     -     -   -11     -   105 |
 KOSG |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -    52 |
 KOUR |     -     -     -  -316     -     -     -     -     -   149 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    36     -   -54 |
 LAE1 |     -   -57     -     -  -119     -     -   184     -  -100 |
 LHAS |     -     -     -  -167     1     -     -     -     -    78 |
 LPGS |     -    40   123   -78     -     -     -  -109     -    50 |
 MAC1 |     -   -85     -    96   -48     -     -     -     -    88 |
 MAG0 |     -   -99     -     -     -     -     -    64     -     - |
 MALI |     -   111     -  -175     -     -     -     -     -   -27 |
 MAS1 |     -     -   174  -192     -     -     -     -     -   -71 |
 MATE |     -     -     -     -   -61     -     -     X     -    64 |
 MAW1 |     -   149     -     -  -115     -     -     -     -   -27 |
 MCM4 |     -     -  -470     -   421     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -12     -   -41     -     -     -     -    61 |
 METS |     -  -120   -24     -     -     -     -     -     -   141 |
 MIZU |     -     -   100  -596     -     -     -     -     -   188 |
 MKEA |     -    12     -  -194   -79     -     -     -     -   162 |
 NKLG |     -     -     -  -401     -     -     -    87     -    28 |
 NLIB |     -     -    97     -     -     -     -   -22     -   -56 |
 NNOR |     -     -    98    18     -     -     -  -127     -    94 |
 NRC1 |     -    -3   -21     -     0     -     -   -38     -    80 |
 NRIL |     -    38     -     -   -61     -     -    18     -     - |
 NSSP |     -   -34     -     -     -     -     -   -16     -    59 |
 NTUS |     -  -106     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 ONSA |     -   -47   -11   119     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -103   -43     X   206     -     -     -     -   -73 |
 PETP |     -   -51     -     -    48     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   166  -155     -     -     -    -6     -   -72 |
 PIMO |     -     -     -   173   -79     -     -     -     -     X |
 POTS |     -   -31     -     -    -8     -     -     -     -    38 |
 PRDS |     -  -107    41     -     -     -     -     -     -    67 |
 REYK |     -     -     -     -    -3     -     -     -     -     3 |
 RIOG |     -     -    12  -162     -     -     -     -     -    64 |
 SANT |     -   182     -  -157   -43     -     -     -     -   -74 |
 SCH2 |     -   -80    11     -     -     -     -     -     -    68 |
 SELE |     -    63     -     -     -     -     -   -59     -    27 |
 SFER |     -   -33   -90     -     -     -     -     -     -   116 |
 SPT0 |     -   -95   100     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -50     -     -     -     -   -76     -   161 |
 STR1 |     -     -   -58     -     -     -     -     -     -    54 |
 SUTM |     -     -   -10     -    -9     -     -    12     -     - |
 THTI |     -     -    90    18    22     -     -   -72     -    -7 |
 THU3 |     -   -30    17     -   -30     -     -     -     -    44 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    -2     -     3 |
 TIDB |     -    42   -82   222   -66     -     -     -     -    -1 |
 TIXI |     -    14     -     -     -     -     -    -9     -     - |
 TLSE |     -     -   -36     -     -     -     -     -     -    34 |
 TOW2 |     -   -34     -     -     -     -     -    22     -     - |
 TRO1 |     -  -139     X     -    16     -     -     -     -   130 |
 TSKB |     -   -77    50     -    42     -     -     -     -   -14 |
 TWTF |     -     X     -     -     -     -     -   -23     -    35 |
 UNSA |     -     -     -   -14    53     -     -     -     -   -48 |
 USN1 |     -   258   208     -     -     -     -  -382     -   133 |
 USNO |     -   -32    76     -     -     -     -     -     -   -40 |
 USUD |     -     -     -   -10     -     -     -    36     -   -50 |
 VILL |     -     -     -   -71    25     -     -     -     -     7 |
 WHIT |     -   -87     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 WTZR |     -   -13     -    11     -     -     -     -     -     8 |
 WUHN |     -     -     -     -    67     -     -     -     -   -70 |
 YAKT |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 YELL |     -  -139   -32   602   -64     -     -     -     -   -51 |
 ZWEN |     -     -     -   -49    66     -     -   -83     -    81 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5841    45    46    38    38    58  6484    23     -    68 |  288   3.59
    3 |  3443   108    48    88    35   101  3000    35     -    57 |  288   1.48
    4 |  1737    40    78    78    26    71   792    51     -    41 |  288   1.10
    5 |  3700    51    39    44    49    72  3044    45     -    48 |  288   1.71
    6 |  1433    41    40    73    64   153  8255    43     -    43 |  288   1.30
    7 |  1014    74   159    60   122   107   842    28     -    63 |  288   0.76
    8 |  4722    24    53    52    32    54  2144    10     -    35 |  288   4.81
    9 |  4853    70    44    62    85    43  2741    27     -    91 |  288   1.60
   10 |  2664    65    50   110    31   102  1457    43     -    76 |  288   1.62
   11 |  1304    36    41    88    34    69  1464    20     -    42 |  288   0.28
   13 |   812    48    61    41    23    67   704    42     -    65 |  288   0.33
   14 |  1788    50    45    64    38    48  1004    45     -    77 |  288   0.22
   15 |  5576    31    60    39    32   109  2965    51     -    33 |  288   3.40
   16 |   778    53    62    93    22    87  1181    42     -    47 |  288   0.26
   17 |  1614    43    36    75    32    82  3313    40     -    73 |  288   0.82
   18 |   826    54    39    49    25    52  1341    49     -    46 |  288   0.37
   19 |   960    99    78   109    60    49   789    20     -   114 |  288   0.43
   20 |   483    60    29    41    28    83  1723    22     -    46 |  288   0.25
   21 |  3361    36    51    38    40    50  1427    28     -    47 |  288   0.66
   22 |  3581    61    65    93    54    71   986    30     -    62 |  288   0.42
   24 |  4319    40    24    79    18   145  6470    40     -    57 |  288   1.93
   25 |  4266    37    21    33    33    60  2044    31     -    55 |  288   2.13
   26 |  1672    44    38   100    25    43   767    41     -    44 |  288   0.55
   27 |  1410    33    32    77    34    72  2556     8     -    47 |  288   0.39
   28 |  1495    57    95    99    34   102  5967    32     -    26 |  288   0.49
   29 |  1589    39    31   111    28   163  2720    40     -    57 |  288   0.61
   30 |  2757    58    36    70    48   165  2257     X     -    44 |  288   0.94
   31 |  3707    73    32    90     X   140  5427    33     -    46 |  288   1.09
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28    13     -     -     -     -    19     -    14 |  288   0.14
 ALGO |     -    25    13   175     -     -     -    39     -    16 |  288   0.06
 AMC2 |     -    36    16     -     -     -     -    34     -    16 |  288   0.05
 AREQ |     -    37    46     -    34     -     -    47     -    29 |  288  16.26
 ARTU |     -    28     -    23    13     -     -    18     -     - |  288  12.13
 ASC1 |     -    29     -     -    35     -     -     -     -    41 |  287    >>>
 BAHR |     -     -     -     -    40     -     -    23     -    37 |  288   0.27
 BAN2 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    30 |  285  17.57
 BILI |     -    20     -     -    19     -     -     -     -     - |  285   9.83
 BJFS |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287  10.35
 BOR1 |     -    30    25     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.51
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     8 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 BRUS |     -    56    31     -     -     -     -    15     -    24 |  288   0.07
 CAS1 |     -    44     -    71    33     -     -    20     -    27 |  288   7.92
 CEDU |     -    35     -    73     -     -     -     -     -     - |  276  11.37
 CHUR |     -    72    53     -     -     -     -     -     -    30 |  288   3.62
 COCO |     -    25     -    45    43     -     -    29     -    33 |  288   8.56
 CRO1 |     -     -    70   100   102     -     -    59     -     X |  285  20.95
 DAKA |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     - |  264  21.62
 DARW |     -    21    22     -     -     -     -     -     -     - |  288  46.32
 DAV1 |     -    24     -     -    21     -     -    21     -    49 |  288  12.34
 DRAO |     -    39     9     -     -     -     -    23     -    15 |  288   0.15
 DWH1 |     -    44    31     -     -     -     -    20     -    24 |  288   0.69
 FAIR |     -    39    22    25    14     -     -    16     -    14 |  288   0.08
 FORT |     -    47     -     -    40     -     -     -     -    31 |  288   0.09
 GLPS |     -    36     -    99    27     -     -    25     -     - |  288  20.93
 GMAS |     -     -    19     -     -     -     -    12     -     X |  288   1.52
 GOL2 |     -     -    46     -     -     -     -     -     -    43 |  228 245.92
 GOLD |     -    29     -    55     -     -     -    40     -    21 |  288  18.51
 GUAM |     -    41     -    67    31     -     -    34     -    49 |  288  15.29
 GUAT |     -    35     -     -    19     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 HERS |     -    39    38     -     -     -     -     -     -    24 |  264   7.17
 HOB2 |     -    32    38     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.15
 HRAO |     -    33     -     -    33     -     -    16     -    30 |  288   0.96
 JAB1 |     -    22     -    46     -     -     -     -     -     - |  288  22.17
 JPLM |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    15 |  288  12.58
 KERG |     -    39    32    52    29     -     -     -     -    29 |  288   1.12
 KGN0 |     -    34    34     -     -     -     -     -     -    32 |  287   0.39
 KIRU |     -    28     -    35     -     -     -    15     -    26 |  288  11.60
 KIT3 |     -    37     -    33    35     -     -     -     -    31 |  288  23.93
 KOKB |     -     -     -     -    35     -     -    27     -    21 |  288   0.08
 KOSG |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  61.87
 KOUR |     -     -     -    44     -     -     -     -     -    21 |  288   1.74
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    18     -    27 |  286  34.11
 LAE1 |     -    48     -     -    32     -     -    37     -    62 |  287  15.57
 LHAS |     -     -     -    37    16     -     -     -     -    21 |  288  11.06
 LPGS |     -    37    41    57     -     -     -    20     -    40 |  288  37.32
 MAC1 |     -    40     -    59    49     -     -     -     -    56 |  287  13.51
 MAG0 |     -    37     -     -     -     -     -    24     -     - |  286   8.72
 MALI |     -    30     -    55     -     -     -     -     -    36 |  288  26.07
 MAS1 |     -     -    26    37     -     -     -     -     -    38 |  288   2.55
 MATE |     -     -     -     -    17     -     -     X     -    18 |  288   0.07
 MAW1 |     -    47     -     -    24     -     -     -     -    38 |  285  53.97
 MCM4 |     -     -    21     -    18     -     -     -     -     - |  288  35.15
 MDO1 |     -     -    69     -    67     -     -     -     -    21 |  276    >>>
 METS |     -    25    19     -     -     -     -     -     -    22 |  287  11.52
 MIZU |     -     -    24    30     -     -     -     -     -    21 |  288   0.29
 MKEA |     -    40     -    66    41     -     -     -     -    33 |  288  33.64
 NKLG |     -     -     -    60     -     -     -    31     -    37 |  287 336.55
 NLIB |     -     -    23     -     -     -     -    26     -    24 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    32    46     -     -     -    31     -    50 |  288  16.48
 NRC1 |     -    29    29     -    32     -     -    19     -    22 |  288   0.05
 NRIL |     -    25     -     -    14     -     -    13     -     - |  288  10.07
 NSSP |     -    48     -     -     -     -     -    21     -    27 |  288  12.28
 NTUS |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   8.11
 ONSA |     -    42    49    30     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PERT |     -    32    30     X    36     -     -     -     -    25 |  288   2.27
 PETP |     -    23     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   9.51
 PIE1 |     -     -    16    48     -     -     -    15     -    22 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    90    41     -     -     -     -     X |  264  15.39
 POTS |     -    25     -     -    10     -     -     -     -    21 |  288  23.88
 PRDS |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1.70
 REYK |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    13 |  288   8.20
 RIOG |     -     -    52    89     -     -     -     -     -    79 |   96   8.21
 SANT |     -    43     -    58    26     -     -     -     -    55 |  283   3.59
 SCH2 |     -    52    36     -     -     -     -     -     -    20 |  288  68.17
 SELE |     -    32     -     -     -     -     -    19     -    36 |  288  44.06
 SFER |     -    21    15     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.59
 SPT0 |     -    36    38     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.08
 STJO |     -     -    16     -     -     -     -    20     -    20 |  288   0.10
 STR1 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.78
 SUTM |     -     -    25     -    41     -     -    21     -     - |  288   6.14
 THTI |     -     -    65   124    67     -     -    38     -    66 |  288    >>>
 THU3 |     -    13    22     -    22     -     -     -     -    19 |  288   6.75
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    20     -    31 |  288   0.07
 TIDB |     -    34    20    33    27     -     -     -     -    40 |  288   0.09
 TIXI |     -    25     -     -     -     -     -    16     -     - |  277   8.15
 TLSE |     -     -    61     -     -     -     -     -     -    57 |  287   0.36
 TOW2 |     -    25     -     -     -     -     -    16     -     - |  288  15.26
 TRO1 |     -    26     X     -    31     -     -     -     -    43 |  285   9.36
 TSKB |     -    59    22     -    27     -     -     -     -    52 |  288   1.83
 TWTF |     -     X     -     -     -     -     -    26     -    39 |  287   0.76
 UNSA |     -     -     -    55    34     -     -     -     -    40 |  288  17.75
 USN1 |     -    37    17     -     -     -     -    27     -    10 |  288   0.07
 USNO |     -    29    19     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.08
 USUD |     -     -     -    45     -     -     -    24     -    45 |  288  11.30
 VILL |     -     -     -    19    13     -     -     -     -    15 |  288   3.52
 WHIT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   2.99
 WTZR |     -    21     -    16     -     -     -     -     -    18 |  288   0.10
 WUHN |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    28 |  287  18.11
 YAKT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    21 |  281   0.34
 YELL |     -    33    15    26    42     -     -     -     -    72 |  288   0.14
 ZWEN |     -     -     -    59    15     -     -    21     -    15 |  288  14.59
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2986    42    44    68    39    94  3299    29     -    40 |


 BEST CLOCK FIT: PIE1   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   10.39   | 3.63e-14  7.41e-15  1.83e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   10.39   | 2.90e-14  7.61e-15  1.81e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.39   | 3.57e-14  5.25e-15  1.63e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.39   | 3.37e-14  6.40e-15  2.35e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    8.56   | 4.46e-14  8.33e-15  1.74e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.61   | 3.77e-14  6.47e-15  1.38e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.79   | 3.52e-14  7.03e-15  2.44e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.38   | 4.79e-14  8.67e-15  5.22e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.45   | 4.50e-14  5.98e-15  1.62e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    3.41   | 3.72e-14  5.36e-15  2.70e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    2.82   | 7.82e-14  8.46e-15  1.97e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.34   | 6.82e-14  1.39e-14  5.02e-15 |
 GOL2 |   228     0     0   227    2.30   | 5.76e-14  1.32e-14         - |
 STJO |   288     0     0   288    2.12   | 5.06e-14  1.17e-14  3.51e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.02   | 4.52e-14  1.16e-14  5.38e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    1.98   | 4.98e-14  1.24e-14  3.39e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.94   | 3.84e-14  3.21e-14  6.97e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.94   | 5.57e-14  1.61e-14  4.07e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.91   | 3.07e-14  6.25e-15  4.90e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.76   | 1.90e-13  1.74e-14  4.46e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.74   | 6.41e-14  2.23e-14  1.36e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.37   | 3.77e-14  9.14e-15  5.42e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.68   | 4.69e-14  1.71e-14  5.22e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.32   | 7.32e-14  1.70e-14  9.65e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.24   | 3.48e-13  9.83e-14  3.45e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.19   | 3.27e-13  1.03e-13  3.42e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.14   | 2.97e-13  9.22e-14  2.58e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.23e-13  8.63e-14  2.08e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 3.54e-13  8.86e-14  2.60e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.12   | 3.78e-13  1.06e-13  6.79e-14 |
 G16  |   288     0     2   126    0.10   | 5.11e-13  5.33e-14  2.24e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.09   | 4.31e-13  1.28e-13  3.30e-14 |
 G06  |   288     0     1   256    0.09   | 5.75e-13  1.40e-13  8.59e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.09   | 4.13e-13  1.21e-13  6.51e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.08   | 4.21e-13  1.15e-13  5.12e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.92e-13  1.55e-13  2.98e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.07   | 3.65e-13  1.18e-13  9.36e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.98e-13  8.89e-14  9.50e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.84e-13  1.60e-13  5.54e-14 |
 YAKT |   281     0     0   279    0.05   | 4.02e-13  1.13e-13  2.70e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.37e-13  1.33e-13  1.06e-13 |
 G19  |   288     0     2   114    0.04   | 7.12e-13  7.97e-14  4.07e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.46e-13  1.22e-13  1.11e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.19e-13  1.18e-13  9.79e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.09e-13  3.45e-14  1.05e-13 |
 G28  |   288     0     3    40    0.02   | 7.44e-13  7.98e-14  4.32e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 7.21e-13  2.30e-13  6.26e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.02   | 8.71e-13  3.99e-13  1.09e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.69e-13  3.03e-13  1.31e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  5.05e-13  1.58e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.20e-13  2.01e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.70e-13  1.71e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  3.56e-13  1.14e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.25e-13  1.70e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.99e-13  8.16e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.62e-13  2.41e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.73e-13  2.13e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.66e-13  1.60e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.96e-12  4.56e-13  2.07e-13 |
 G22  |   288     0     2     5    0.00   | 6.42e-13  7.54e-14  3.52e-14 |
 WHIT |   288     0     1   142    0.00   | 4.66e-13  1.72e-13  2.17e-13 |
 SUTM |   288     0     1   167    0.00   | 7.43e-13  1.88e-13  3.68e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-14  6.24e-15  4.01e-15 |
 RIOG |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.31e-13  1.28e-13  5.72e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  7.18e-14  2.21e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.20e-12  1.15e-13  4.11e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  5.90e-13  3.20e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.80e-14  2.09e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 6.24e-13  6.63e-14  3.22e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  6.72e-14  3.14e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.07e-13  3.89e-13  6.23e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.18e-13  4.17e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.07e-12  1.20e-12  2.95e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.88e-13  1.58e-13  3.84e-13 |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   283     0     1     0    0.00   | 2.01e-12  7.34e-13  2.64e-13 |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.15e-13  4.40e-13  2.18e-12 |
 MAW1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.95e-12  5.58e-13  1.68e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.78e-13  3.18e-13  9.41e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  1.02e-12  2.87e-13 |
 CEDU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.81e-17  2.18e-16  1.30e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      BRUS      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
