
 GPS week: 1267   Day: 5   MJD: 53118                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676      0    -4.48     0.74     3.29     0.00
 cod |   288     0  26849    140    -4.62     0.80     0.05    19.73
 emr |   288     0  19320    334  3213.73    25.20     0.07     0.00
 esa |   288     0  18477   2063  3211.95    25.40     0.07    12.99
 gfz |   288     0  18969     52    -4.44     0.59     0.04    24.82
 iga |    96     0   2676     97    -4.54     0.81     0.11     0.00
 igu |    96     0   2580      0    -4.55     0.83     3.00     0.00
 jpl |   288     0  15784      0    -9.21    -1.79     0.04    28.01
 ngs |    96     0   2676      0    -4.48     0.75     3.18     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  27973   1003 -1822.14   103.97     0.06    14.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  4525   -46   -74   153   -18   -46  9095   -54  3466     -    52 |
    3 | -3172    29  -175    20     6   -64 -4236    15 -3329     -   -93 |
    4 | -4684   -62   -78   114   -23   -84  -951    64 -4377     -    11 |
    5 | -6173    63  -112   -59   -35    52 -9330   105 -6353     -  -161 |
    6 |  -894   -29  -172    41    32  -262-12943   -20  -891     -   -47 |
    7 | -3290   -92  -151   132    76    92 -1942   -48 -3149     -   -36 |
    8 |-11188   -33   -40    33    49   -61     -   -58 -9999     -   -61 |
    9 | -5202    18   -98  -140   118  -170 -3440    75 -5458     -  -114 |
   10 |  -942   -41    88   121   -79    72 -2051    69  -960     -   -41 |
   11 |  6121    -3  -129    30   -20   -12   682     6  5959     -     X |
   13 |   852    75   -91    99   -56   -21  1110    14  1144     -  -100 |
   14 |  6489   149     6   -57  -272   -32   810   198  6483     -   -37 |
   15 |  1487   -88   -73   -20   111   284 12949     3   705     -   -53 |
   16 |  4197    12   -71   131  -149    16   252    86  4130     -   -31 |
   17 | -2376    52    36   -26   -59    64  1550    85 -2473     -   -98 |
   18 |  4216    74   -45  -147    42   -63   142    -3  4314     -   -40 |
   19 |  4072  -111   113    58   189  2162 -3245   -62  4084     -  -104 |
   20 |  3719   -42   -98   178   -47   -21  -188    60  3702     -   -32 |
   21 | 10687    30  -165   119  -126   210  4865    54 10841     -    59 |
   22 | -5624    68   -86   -75    -2    37 -3422    67 -4801     -  -140 |
   24 |  1939   -70   -65   -28    81   -50 -1231    25  2183     -   -21 |
   25 |  6676   117  -107   -56   -96  -212  6661    82  5583     -   -90 |
   26 |  1671   -41  -185  -189    74   -27 -3959    91  1532     -   -68 |
   27 | -1831   -29   -84    87    15  -163  5217    23 -1783     -   -68 |
   28 | -2275   -43   -88   -50    74    62   773   -52 -1623     -   -16 |
   29 |  3581    12  -129     X    20  -367 -1573    36  2896     -   -58 |
   30 | -3747   181  -142  -209    22   -64   761    76 -3079     -  -110 |
   31 | -9023    23   -28     X     7    43  3434    -8 -8979     -   -20 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    61     -     -     -     -     1     -     -    -1 |
 ALGO |     -   -61   -17     X     -     -     -    66     -     -   -44 |
 AMC2 |     -   -52   123     -     -     -     -   -51     -     -   171 |
 ARTU |     -   124     -   -63    -2     -     -   -57     -     -     - |
 ASC1 |     -    51     -     -   -77     -     -     -     -     -    63 |
 ASPA |     -     -     -     -    59     -     -     -     -     -  -101 |
 AUCK |     -    19     -     X     -     -     -     -     -     -   -25 |
 BAHR |     -    42    13     -   -30     -     -     -     -     -    -7 |
 BILI |     -   -19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 BOR1 |     -    55  -139     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 BRMU |     -     -     -     -   -46     -     -     -     -     -    79 |
 BRUS |     -    60    23     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 CAS1 |     -    52     -     X   -42     -     -     -     -     -     X |
 CEDU |     -  -173     -   207     -     -     -     -     -     -    50 |
 CHAT |     -   -98     -     -    86     -     -     -     -     -   -14 |
 CHUR |     -     -   249     -     -     -     -    68     -     -  -132 |
 COCO |     -   -63     -    -1    99     -     -   -31     -     -   -22 |
 CRO1 |     -     -    46   -11    22     -     -    -3     -     -   -24 |
 DARW |     -    67   180     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 DAV1 |     -    16     -     -   -49     -     -    54     -     -   -46 |
 DRAO |     -     9  -134   -17     -     -     -    45     -     -   -86 |
 DWH1 |     -   334   129     -     -     -     -  -202     -     -   -62 |
 FAIR |     -     -    38   150   -26     -     -   -82     -     -    84 |
 GODE |     -   -72    65   165     -     -     -     -     -     -   -50 |
 GOLD |     -    11     -   101     -     -     -    -5     -     -   -96 |
 GUAM |     -   116     -  -499   228     -     -  -186     -     -   235 |
 GUAT |     -   161     -     -   -85     -     -     -     -     -   -74 |
 HOB2 |     -    -7    33     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 HRAO |     -   -31     -     -  -134     -     -    23     -     -   227 |
 ISPA |     -   -21     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -   111     -  -169     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -56     -     -     -     -     -    39     -     -     - |
 KERG |     -  -223     -    84     -     -     -     -     -     -   230 |
 KGN0 |     -    -3    22     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 KIRU |     -     6     -    -7     -     -     -   -19     -     -    35 |
 KIT3 |     -   -81     -     -    49     -     -     9     -     -     8 |
 KOKB |     -     -     -     -     5     -     -     -     -     -    -9 |
 KOUR |     -   115     -  -204     -     -     -    19     -     -   -10 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -21     -     -    41 |
 LAE1 |     -   -31     -     -   -89     -     -   144     -     -   -85 |
 LAMA |     -  -433     -     -     -     -     -   305     -     -     - |
 LPGS |     -     7    21   -91    37     -     -     5     -     -     0 |
 MAC1 |     -  -156     -   177  -120     -     -    93     -     -    76 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -28     -     -    54 |
 MALI |     -    74     -  -181     -     -     -     -     -     -    61 |
 MAS1 |     -     -   189  -138     -     -     -    72     -     -   -16 |
 MATE |     -    75     -     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 MDO1 |     -     -   -17     -    56     -     -     -     -     -   -96 |
 MKEA |     -    70     -  -129     -     -     -   -71     -     -   158 |
 NKLG |     -     -     -  -229    36     -     -     -     -     -   145 |
 NLIB |     -     -   -26     -     -     -     -    26     -     -   -51 |
 NNOR |     -     -    83   -37     -     -     -   -31     -     -    93 |
 NPLD |     -     0   197     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 NRC1 |     -     -    42     -     2     -     -   -68     -     -   128 |
 NRIL |     -    45     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -     0     -     -     -     -     -   -38     -     -    73 |
 NYA1 |     -    88     -     -   -48     -     -     -     -     -   -38 |
 ONSA |     -     5    68    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -63   -60     X    85     -     -     -     -     -   -60 |
 PETP |     -   -97     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    27    78  -168     -     -     -    50     -     -    16 |
 POTS |     -    24     -     -     6     -     -     -     -     -   -45 |
 PRDS |     -   -76    90     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 QAQ1 |     -   -79     9     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 RBAY |     -     -     -  -253     -     -     -     -     -     -   228 |
 RESO |     -    -5     -     -     -     -     -     3     -     -     - |
 REYK |     -  -119     -     -    67     -     -     -     -     -    48 |
 RIOG |     -     7    65    90   -40     -     -     -     -     -   -22 |
 SANT |     -   -97     -   206  -131     -     -     -     -     -   176 |
 SCH2 |     -     -   211     -     -     -     -  -121     -     -   235 |
 SFER |     -   -60   -78     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 STJO |     -    44   -47     -     -     -     -   -81     -     -    97 |
 SUTM |     -     -   167     -  -115     -     -   102     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    24   -29     -     -     -     -     -    28 |
 THU3 |     -    28    58     -   -58     -     -     -     -     -    65 |
 TIDB |     -   -97  -196   229     -     -     -     -     -     -   -73 |
 TOW2 |     -   -87     -   198     -     -     -   -31     -     -     - |
 TRO1 |     -   -66     X     -    52     -     -     -     -     -     X |
 TWTF |     -   -48    50     -     -     -     -   -78     -     -   206 |
 UNSA |     -     -     -   143     -     -     -   -49     -     -   -33 |
 URUM |     -   -55     -     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 USN1 |     -   285   381     -     -     -     -  -303     -     -   202 |
 USNO |     -     9    88     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 USUD |     -     -   -72  -101     -     -     -    81     -     -   -67 |
 VILL |     -     7     -     X     4     -     -     -     -     -   -16 |
 WES2 |     -   -22    80     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 WHIT |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 WTZR |     -    17   153     7     -     -     -     -     -     -   -29 |
 WUHN |     -     -     -     -   143     -     -     -     -     -  -246 |
 YAKT |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -     -   107 |
 YAR2 |     -   -39   120     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 YELL |     -   166    -8   164   -84     -     -     -     -     -  -176 |
 ZAMB |     -    53     -     -    81     -     -  -109     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -64   190     -     -  -138     -     -    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7948    48    36    65    20    73  4919    26  6786     -    53 |  288   4.62
    3 |  2772   120    83   119    44    94  2081    48  2665     -   131 |  288   1.94
    4 |  1079    33    57    64    33    64  1057    44   968     -    47 |  288   0.96
    5 |  4900    66    54    32    29    86  4806    56  4595     -    55 |  288   2.35
    6 |   809   110    71   102    96   108  8144    27   628     -    83 |  282   1.63
    7 |   838   109    49   116    34   155  1398    85   989     -   114 |  288   0.94
    8 |  5084    34    47    71    63    49     -    44  4591     -   110 |  288   3.03
    9 |  4594    51    69    61    51   110  3102    34  4648     -    55 |  288   3.03
   10 |  1877    51    62    71    28   159  2116    25  1712     -    45 |  288   1.46
   11 |  1254    41   113    54    27    70   682    32  1067     -     X |  288   0.38
   13 |  1261    47    52    87    32    64   897    35  1395     -   103 |  288   0.43
   14 |   788    55    45    68    47    88   484    38   939     -   107 |  288   0.18
   15 |  5169    33    48    59    25    56  5054    24  5923     -    57 |  288   3.69
   16 |   744    29    49    55    36    76   392    75   799     -    69 |  288   0.32
   17 |  1459    42    98    59    37    86  1249    31  1382     -    64 |  287   0.98
   18 |   652    36    51    39    24    58   432    23   738     -    37 |  288   0.35
   19 |  1012   102    68    71    27   331  2896    34  1059     -   151 |  288   0.52
   20 |   838    40    38    38    40   123   472    64   861     -    89 |  288   0.21
   21 |  2463    37    83    48    27    62  2884    32  2605     -    70 |  288   0.29
   22 |  2646    44    50    57    55    78  1990    39  2417     -   121 |  288   0.43
   24 |  4506    32    76    54    54   105  2230    36  4581     -    85 |  288   3.36
   25 |  6551    32    47    62    24    88  5228    44  6437     -    48 |  288   2.34
   26 |  2430    52   107    77    28    63  2232    28  2421     -    71 |  288   0.40
   27 |   924    34    40    70    29    45  2654    38  1081     -    68 |  288   0.88
   28 |  4409    62    60    40    34   124  3139    28  4284     -    45 |  288   1.20
   29 |  1861    87   120     X    67   245   981    51  1907     -   110 |  271   0.85
   30 |  3432    48    68    71    52    86   841    38  3288     -    49 |  288   0.89
   31 |  2142   104    43     X    26   164  2310    45  1997     -    45 |  277   2.66
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    38     -     -     -     -    14     -     -    28 |  225   0.04
 ALGO |     -    33    28     X     -     -     -    15     -     -    31 |  288   0.08
 AMC2 |     -    35    43     -     -     -     -    16     -     -    30 |  288   0.02
 ARTU |     -    31     -    36    20     -     -    35     -     -     - |  288  12.56
 ASC1 |     -    89     -     -    88     -     -     -     -     -    82 |  284    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    36     -     -     -     -     -    63 |  131    >>>
 AUCK |     -    23     -     X     -     -     -     -     -     -    31 |  262  16.36
 BAHR |     -    33    38     -    20     -     -     -     -     -    28 |  286   0.36
 BILI |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  286   8.99
 BJFS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  135  11.26
 BOR1 |     -    23    40     -     -     -     -     -     -     -    31 |  228   0.44
 BRMU |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    22 |  129    >>>
 BRUS |     -    17    43     -     -     -     -     -     -     -    23 |  229   0.03
 CAS1 |     -    22     -     X    17     -     -     -     -     -     X |  285   6.81
 CEDU |     -    76     -    81     -     -     -     -     -     -    40 |  287  14.37
 CHAT |     -    28     -     -    29     -     -     -     -     -    33 |  251   7.61
 CHUR |     -     -   130     -     -     -     -    52     -     -   101 |  226   8.15
 COCO |     -    32     -    57    36     -     -    31     -     -    27 |  288   9.45
 CRO1 |     -     -    42    65    24     -     -    32     -     -    53 |  288  21.92
 DARW |     -    26    32     -     -     -     -    19     -     -     - |  286   4.24
 DAV1 |     -    26     -     -    20     -     -    20     -     -    40 |  288  15.03
 DRAO |     -    48    23    39     -     -     -    21     -     -    32 |  288   0.07
 DWH1 |     -    49    34     -     -     -     -    29     -     -    25 |  288   0.56
 FAIR |     -     -   129    86    70     -     -    51     -     -    74 |  286   0.64
 GODE |     -    34    75    55     -     -     -     -     -     -    70 |  288   0.06
 GOLD |     -    44     -    54     -     -     -    18     -     -    32 |  288  18.28
 GUAM |     -    39     -    79    41     -     -    32     -     -   104 |  288  17.53
 GUAT |     -    70     -     -    78     -     -     -     -     -    53 |  278    >>>
 HOB2 |     -    42    50     -     -     -     -     -     -     -    57 |  230   0.04
 HRAO |     -    72     -     -    30     -     -    43     -     -   125 |  288   0.76
 ISPA |     -    35     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  287  24.23
 JAB1 |     -    44     -    67     -     -     -     -     -     -     - |  288  24.65
 KARR |     -    29     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  17.23
 KERG |     -    36     -    65     -     -     -     -     -     -    36 |   75   0.78
 KGN0 |     -    20    36     -     -     -     -     -     -     -    28 |  226   0.40
 KIRU |     -    26     -    21     -     -     -    17     -     -    21 |  288  10.16
 KIT3 |     -    60     -     -    32     -     -    25     -     -    26 |  288  22.67
 KOKB |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    30 |  131   0.08
 KOUR |     -    30     -    86     -     -     -    26     -     -    24 |  288   2.28
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    22 |  134  32.80
 LAE1 |     -    32     -     -    34     -     -    32     -     -    31 |  287  16.99
 LAMA |     -    29     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  287  13.47
 LPGS |     -    50    62    56    54     -     -    27     -     -    53 |  288  32.22
 MAC1 |     -    57     -    70    35     -     -    38     -     -    48 |  288  13.36
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -     9     -     -    18 |  130  29.36
 MALI |     -    43     -    62     -     -     -     -     -     -    30 |  284  25.06
 MAS1 |     -     -    43    81     -     -     -    33     -     -    25 |  288   1.33
 MATE |     -    50     -     -     -     -     -     -     -     -    68 |  133   0.07
 MDO1 |     -     -    32     -    18     -     -     -     -     -    31 |  199 217.32
 MKEA |     -    55     -    39     -     -     -    39     -     -    41 |  288  35.02
 NKLG |     -     -     -    68    66     -     -     -     -     -    83 |  286 369.62
 NLIB |     -     -    55     -     -     -     -    11     -     -    22 |  224   0.03
 NNOR |     -     -    48   121     -     -     -    32     -     -    89 |  287  16.93
 NPLD |     -    15    46     -     -     -     -     -     -     -    21 |  228   0.03
 NRC1 |     -     -    33     -    16     -     -    13     -     -    21 |  288   0.03
 NRIL |     -    23     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  274  11.48
 NSSP |     -    69     -     -     -     -     -    52     -     -    29 |  276  15.12
 NYA1 |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     -    19 |  288   0.05
 ONSA |     -    18    77    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -    29    50     X    37     -     -     -     -     -    72 |  288   1.87
 PETP |     -    40     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  287   9.17
 PIE1 |     -    35    27    67     -     -     -    25     -     -    33 |  288  17.22
 POTS |     -    28     -     -    29     -     -     -     -     -    24 |  288  25.30
 PRDS |     -    28    22     -     -     -     -     -     -     -    38 |  229   1.72
 QAQ1 |     -    35    52     -     -     -     -     -     -     -    48 |  218   8.32
 RBAY |     -     -     -    64     -     -     -     -     -     -    58 |   75  19.50
 RESO |     -    15     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   9.74
 REYK |     -    23     -     -    24     -     -     -     -     -    27 |  286   7.45
 RIOG |     -    46    33    68    26     -     -     -     -     -    38 |  288  17.89
 SANT |     -    45     -    49    33     -     -     -     -     -    31 |  288   5.18
 SCH2 |     -     -    32     -     -     -     -     9     -     -    17 |  227 212.48
 SFER |     -    34    37     -     -     -     -     -     -     -    47 |  226 251.09
 STJO |     -    43    66     -     -     -     -    30     -     -    19 |  288   0.07
 SUTM |     -     -    48     -    34     -     -    30     -     -     - |  288   2.74
 THTI |     -     -     -    52    30     -     -     -     -     -    23 |  288   3.47
 THU3 |     -    36    66     -    28     -     -     -     -     -    80 |  288   7.63
 TIDB |     -    50    59    80     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.08
 TOW2 |     -    29     -    48     -     -     -    24     -     -     - |  288  17.62
 TRO1 |     -    27     X     -    21     -     -     -     -     -     X |  288   8.76
 TWTF |     -    42    84     -     -     -     -    22     -     -    27 |  274   0.38
 UNSA |     -     -     -    49     -     -     -    41     -     -    57 |  276  19.42
 URUM |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  130  25.40
 USN1 |     -    46    29     -     -     -     -    16     -     -    45 |  287   0.05
 USNO |     -    25    34     -     -     -     -     -     -     -    34 |  231   0.04
 USUD |     -     -    52    54     -     -     -    19     -     -    40 |  288  14.90
 VILL |     -    19     -     X    25     -     -     -     -     -    46 |  288   6.19
 WES2 |     -    26    30     -     -     -     -     -     -     -    35 |  226   0.67
 WHIT |     -    63     -     -     -     -     -     -     -     -    87 |  130   1.18
 WTZR |     -    65    35    44     -     -     -     -     -     -    76 |  273  25.71
 WUHN |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    45 |  133  20.02
 YAKT |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  132   0.82
 YAR2 |     -    26    34     -     -     -     -     -     -     -    36 |  226   9.43
 YELL |     -    61   244    80    25     -     -     -     -     -   151 |  288   0.11
 ZAMB |     -    73     -     -    48     -     -    77     -     -     - |  288  17.63
 ZWEN |     -     -     -    45    19     -     -    31     -     -    29 |  288  16.94
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3291    48    66    66    39   107  3000    35  3179     -    62 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   10.83   | 3.67e-14  7.86e-15  3.60e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.83   | 3.44e-14  6.01e-15  2.40e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    9.99   | 3.30e-14  5.79e-15  1.73e-15 |
 BRUS |   229     0     0   216    8.12   | 4.31e-14  6.66e-15         - |
 USNO |   231     0     0   219    7.91   | 3.88e-14  8.21e-15         - |
 USN1 |   287     0     0   286    7.66   | 7.00e-14  1.15e-14  2.43e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.49   | 3.08e-14  5.61e-15  3.58e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.32   | 4.33e-14  1.05e-14  6.14e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.30   | 3.30e-14  6.53e-15  4.07e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.63   | 3.83e-14  9.88e-15  6.23e-15 |
 WTZR |   273     0     0   269    4.22   | 3.96e-14  1.61e-14  4.01e-15 |
 NPLD |   228     0     0    95    3.57   | 3.71e-14  9.55e-15         - |
 FAIR |   286     2     0   283    2.71   | 6.74e-14  2.26e-14  5.65e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.98   | 6.88e-14  1.53e-14  6.88e-15 |
 ALBH |   225     0     0   212    1.86   | 4.65e-14  1.32e-14         - |
 HOB2 |   230     1     0   215    1.51   | 5.42e-14  1.45e-14         - |
 TIDB |   288     0     0   159    1.30   | 1.86e-13  2.84e-14  7.29e-15 |
 KOKB |   131     0     0   106    1.01   | 6.70e-14  1.68e-14         - |
 NLIB |   224     0     0   211    0.75   | 4.16e-14  5.66e-15         - |
 MATE |   133     0     0    49    0.39   | 4.00e-14  9.33e-15         - |
 GODE |   288     0     0   288    0.39   | 5.62e-14  1.58e-14  5.62e-15 |
 G14  |   288     0     2   132    0.25   | 5.61e-13  6.82e-14  1.53e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.24   | 3.59e-13  8.66e-14  6.78e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.22   | 5.23e-13  6.75e-14  3.77e-14 |
 BAHR |   286     0     0   284    0.17   | 3.22e-13  1.02e-13  2.98e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.17   | 3.24e-14  9.53e-15  2.45e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.12   | 3.10e-13  1.04e-13  4.47e-14 |
 TWTF |   274     0     0   268    0.11   | 3.85e-13  1.20e-13  3.06e-14 |
 KGN0 |   226     0     0   211    0.11   | 3.03e-13  1.02e-13         - |
 G13  |   288     2     2   140    0.10   | 5.54e-13  7.58e-14  2.18e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.87e-13  1.40e-13  4.32e-14 |
 SFER |   226     1     0   209    0.09   | 4.30e-13  1.24e-13         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.78e-13  1.27e-13  1.02e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.33e-13  1.14e-13  9.96e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.93e-13  9.64e-14  1.17e-13 |
 G29  |   271     0     0   269    0.05   | 4.46e-13  1.21e-13  9.39e-14 |
 G06  |   282     0     0   279    0.05   | 4.43e-13  1.60e-13  1.31e-13 |
 BOR1 |   228     0     0   213    0.04   | 4.60e-13  1.32e-13         - |
 G17  |   287     0     0   286    0.04   | 4.14e-13  1.33e-13  1.26e-13 |
 WES2 |   226     0     0    99    0.04   | 3.80e-14  1.21e-14         - |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.22e-13  3.15e-14  7.53e-14 |
 G31  |   277     0     0   275    0.03   | 2.44e-13  1.46e-13  1.44e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 1.46e-12  4.25e-13  1.73e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.45e-13  2.29e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.50e-13  1.67e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.59e-13  1.19e-13 |
 YAKT |   132     0     0    46    0.01   | 4.38e-13  1.13e-13         - |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.08e-13  2.84e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.26e-13  2.12e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.85e-12  5.06e-13  1.36e-13 |
 PRDS |   229     0     0   218    0.00   | 1.44e-12  4.82e-13         - |
 KERG |    75     0     0    75    0.00   | 1.58e-12  2.84e-13         - |
 SUTM |   288     0     0   143    0.00   | 6.72e-13  1.82e-13  1.70e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.15e-14  4.67e-15  2.12e-15 |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   130     0     0     0    0.00   | 5.36e-13  1.47e-13         - |
 RBAY |    75     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   130     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   130     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   135     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   131     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   134     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   129     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   133     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   262     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.16e-13  8.82e-14  7.11e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  3.43e-13  4.59e-13 |
 G22  |   288     0     2     0    0.00   | 5.39e-13  6.10e-14  2.99e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.48e-13  1.10e-13  2.54e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  6.46e-14  2.38e-14 |
 G19  |   288     0     2     0    0.00   | 6.82e-13  8.11e-14  3.22e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.23e-12  1.19e-13  3.26e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  4.43e-13  3.26e-13 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  7.69e-14  4.74e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.11e-13  2.88e-13  3.41e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  6.20e-13  5.90e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     1     0    0.00   | 1.14e-12  1.54e-12  4.35e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.68e-13  1.31e-13  3.05e-13 |
 SCH2 |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-12  7.53e-13  5.81e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  3.96e-13  2.29e-13 |
 NSSP |   276     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   199     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   286     0     0     0    0.00   | 2.46e-13  6.29e-13  2.25e-13 |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.76e-17  2.12e-16  1.28e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
