
 GPS week: 1268   Day: 5   MJD: 53125                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2675      0    -0.08    -0.26     2.46     0.00
 cod |   288     0  28210   1175    -0.05    -0.77     0.04    15.71
 emr |   288     0  18169    106  3422.80    25.01     0.04    16.51
 esa |   288     0  18591   2186  3421.66    24.89     0.06     8.65
 gfz |   288     0  20627    590    -0.40     0.53     0.03    21.59
 iga |    96     0   2675     21    -0.10    -0.24     0.09     0.00
 igu |    96     0   2675      0    -0.11    -0.20     2.79     0.00
 jpl |   288     0  16058      0     1.31    -0.86     0.03    23.18
 ngs |    96     0   2675      0    -0.09    -0.25     2.35     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34250    663   -49.81    12.93     0.04    14.36

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2875   -43  -140   254    -1   -22 -3562   -50 -2964     -   131 |
    3 | -2910     X   -25     X   104  -132 -8389   -69 -2917     -   -26 |
    4 | -2659   -20   -54    41    74   -42  -471    41 -2635     -   -57 |
    5 |  7523    11    13  -141   -46     3  7476   145  5175     -   -87 |
    6 |  -544     X   -35     X    45  -178-13225    93 -1070     -   -41 |
    7 | -2349     X   -17     X    36    99 -2524   166 -2462     -   -53 |
    8 | -5054    22   -58   156   -80    49 -4404   109 -4249     -    55 |
    9 |  2544   -19  -118   -85   242  -139  4583   -13  1980     -  -155 |
   10 |  4584  -133    11  -236   113    46  -531   211  3060     -  -208 |
   11 |  1776   -23   -95   -44    76  -150  -412  -110  2004     -    62 |
   13 |  5232   131   -69   -16   -65   -34  1314    19  5272     -    14 |
   14 | -3105   184   106  -265  -104   -85  1547   202  -896     -   -34 |
   15 |-10192     0   -30   118    57    88 -2909   -10 -9202     -  -122 |
   16 |  5175   145    -3    25  -169  -127  1832    26  4873     -    43 |
   17 | -1386    36   -20  -182   -19    44  4563   230 -1497     -  -219 |
   18 |  5906    73   -97  -116    76   -41  1449    98  5210     -  -158 |
   19 |  8418  -229   227  -141    94  1216  4983  -119  8136     -   -46 |
   20 |  2188   -67    -7   414  -109  -121 -1234    21  2436     -    -6 |
   21 |  4774    45   -21    29   -70    71  1498    43  4714     -     0 |
   22 | -4486   142   -40  -103    32   -30  -885    24 -3640     -   -99 |
   24 |  -700   -45    -7   194   -23   -50 10686   120   213     -  -204 |
   25 |   550   120   -85     9     1  -298   119    52 -1067     -   -48 |
   26 |  1091   -90  -150  -246   289   -10  1253    39  1173     -   -73 |
   27 | -4326   -42  -217   229    46  -131  1692    62 -3417     -    -4 |
   28 |  -521   -76   -39   -34   152   123 -2287  -123    38     -   102 |
   29 |   -53   -95  -110  -184   151    80 -1295    92  -293     -   -23 |
   30 | -2212   144   -42  -145    20  -108  -421    56 -2291     -   -59 |
   31 | -6676    14   -12   228    -1   -52 -1569   -37 -5992     -  -101 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    46     -     -     -     -   -36     -     -     5 |
 ALGO |     -   -69    -7     X     -     -     -    65     -     -   -21 |
 AMC2 |     -  -159   191     -     -     -     -  -114     -     -   137 |
 ARTU |     -   103     -    43     4     -     -   -89     -     -     - |
 ASC1 |     -   100     -     -    40     -     -     -     -     -  -179 |
 ASPA |     -     -     -     -    27     -     -     -     -     -   -40 |
 AUCK |     -    18     -     X     -     -     -     -     -     -   -19 |
 BAHR |     -     -    -4     -    32     -     -    11     -     -   -62 |
 BAN2 |     -     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 BILI |     -    23     -     -    45     -     -   -58     -     -     - |
 BOGT |     -   -57     -   333     -     -     -   -49     -     -   -58 |
 BOR1 |     -    90    14     -     -     -     -     -     -     -  -114 |
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 BRMU |     -     -     -     -   -56     -     -     -     -     -    84 |
 BRUS |     -   161    63     -     -     -     -  -102     -     -   -85 |
 CAS1 |     -    94     -   -10   -42     -     -    27     -     -   -77 |
 CEDU |     -     -     -   180     -     -     -    15     -     -  -133 |
 CHAT |     -   -99     -     -    66     -     -     -     -     -     9 |
 CHUR |     -     -   139     -     -     -     -     -     -     -  -159 |
 COCO |     -  -118     -   -38   129     -     -     -     -     -   -42 |
 CRO1 |     -   132    96   -93  -212     -     -   109     -     -   -53 |
 DAEJ |     -  -233   222     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DARW |     -     -    82     -     -     -     -   -59     -     -     - |
 DAV1 |     -    35     -     -   -91     -     -    63     -     -    -4 |
 DRAO |     -   -66  -123     -     -     -     -   162     -     -   -47 |
 DWH1 |     -   172   216     -     -     -     -  -269     -     -    -3 |
 FAIR |     -     -   -43   323  -127     -     -    12     -     -    27 |
 FORT |     -    11  -112     -    84     -     -     -     -     -   -27 |
 GMAS |     -     -    99     -     -     -     -   -71     -     -     X |
 GODE |     -   -46    69   -54     -     -     -     -     -     -     4 |
 GOL2 |     -     -   160     -     -     -     -     -     -     -  -184 |
 GOLD |     -   -40     -  -157     -     -     -   -29     -     -   168 |
 GUAM |     -     -     -   -49    41     -     -   -87     -     -   108 |
 GUAT |     -  -104     -     -  -110     -     -     -     -     -   278 |
 HERS |     -     -  -225     -     -     -     -     -     -     -   259 |
 HOB2 |     -    33   -24     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 HOFN |     -     -     -     -   -79     -     -    74     -     -     - |
 HRAO |     -   -76     -     -     -     -     -    -8     -     -    94 |
 IENG |     -   -56    54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -30     -    90   -43     -     -     -     -     -    53 |
 ISPA |     -   157     -     -     -     -     -  -106     -     -     - |
 JAB1 |     -    60     -  -109     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 KERG |     -    49    12   -91    13     -     -     -     -     -   -65 |
 KGN0 |     -  -100    36     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 KIRU |     -   -11     -   -44     -     -     -     4     -     -    33 |
 KOKB |     -     -   154     -  -184     -     -     -     -     -    99 |
 KOSG |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 KOUR |     -    72     -  -261    20     -     -     -     -     -    49 |
 KSTU |     -     -     -  -139     -     -     -     -     -     -    84 |
 LAE1 |     -     -     -     -  -159     -     -   128     -     -    32 |
 LHAS |     -    30     -  -273     -     -     -     1     -     -   131 |
 LPGS |     -   -36    36  -105     X     -     -     -     -     -    60 |
 MAC1 |     -   -47     -    56  -148     -     -   133     -     -    26 |
 MALI |     -   101     -  -149     -     -     -     -     -     -   -10 |
 MAS1 |     -     -    50   -78     -     -     -     -     -     -   -11 |
 MAW1 |     -    90     -    33   -29     -     -     -     -     -   -75 |
 MDO1 |     -    72   -41     -   -88     -     -     -     -     -   103 |
 METS |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 MKEA |     -    34     -  -133     -     -     -   -50     -     -   123 |
 NKLG |     -     X     -    65    61     -     -     -     -     -  -131 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    49     -     -   -79 |
 NNOR |     -     -     -   145     -     -     -   -55     -     -     1 |
 NPLD |     -     5     -     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 NRC1 |     -   193     -     -   -77     -     -  -206     -     -   237 |
 NRIL |     -   116     -     -   -46     -     -   -33     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -   -26     -     -    43 |
 NTUS |     -  -131     -     -     -     -     -     -     -     -   144 |
 NYA1 |     -   140     -     -   -69     -     -     -     -     -   -50 |
 PDEL |     -    36     -     -  -135     -     -   101     -     -     - |
 PERT |     -     -   -58     X   138     -     -     -     -     -  -142 |
 PETP |     -   -57     -     -     X     -     -    38     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -  -181     -     -     -    88     -     -   -32 |
 POL2 |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 POTS |     -     6     -     -    33     -     -     -     -     -   -56 |
 PTBB |     -    43     -     -     -     -     -     -     -     -   -47 |
 SANT |     -   -98     -   477   -78     -     -     -     -     -     4 |
 SCH2 |     -   -93     -     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 SFER |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 SPT0 |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 STJO |     -     -   -68     -     -     -     -   -51     -     -   160 |
 SUTH |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 SUTM |     -     -     -     -   -34     -     -    32     -     -     - |
 THTI |     -     -  -129   252    76     -     -     -     -     -   -29 |
 THU3 |     -   -21   113     -   -75     -     -     -     -     -     6 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -21     -     -    33 |
 TIDB |     -   -91     -   311     -     -     -     -     -     -   -88 |
 TOW2 |     -   -19     -     -     -     -     -    13     -     -     - |
 TRO1 |     -  -123     -     -    -4     -     -     -     -     -   166 |
 TSKB |     -  -112     1     -    58     -     -     -     -     -    33 |
 UNSA |     -     -     -    54    74     -     -   -89     -     -     0 |
 URUM |     -     0     -     -   -57     -     -     -     -     -    85 |
 USN1 |     -   273     -     -     -     -     -  -276     -     -   146 |
 USNO |     -   -69    88     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 USUD |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -   -22 |
 VILL |     -    -7     -     X     -     -     -     -     -     -     8 |
 WHIT |     -  -116     -     -     -     -     -     -     -     -   127 |
 WSRT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 WTZR |     -   -10     -    41     -     -     -     -     -     -   -13 |
 WUHN |     -     -     -     -   150     -     -     -     -     -  -225 |
 YAKT |     -   -37     -     -     -     -     -   -56     -     -   130 |
 YAR2 |     -    51     -     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 YELL |     -   -73    56    98   -54     -     -     -     -     -    38 |
 ZWEN |     -     -     -   -86   -11     -     -     -     -     -    68 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3449    46    44    28    24    60  3260    39  3324     -    34 |  288   3.09
    3 |  2172     X   115     X    69   167  3011    77  2321     -    99 |  273   2.24
    4 |  1263    45    26    68    18    43   810    18   893     -    19 |  288   0.86
    5 |  2581    36    29    55    44   103  4819    22  3964     -    39 |  288   1.96
    6 |  2254     X    37     X    31   178  8278    35  2519     -    56 |  276   0.89
    7 |   949     X   103     X    41   284   853    57   791     -    58 |  276   0.67
    8 |  5086    31    22    38    26    44  4920    37  3977     -    24 |  288   2.67
    9 |  2056    23    25    78    41    33  3235    24  2196     -    18 |  288   1.71
   10 |  2930    45    35   107    30    98  2914    59  3062     -    55 |  288   2.98
   11 |  1399    58    61    41    54    74   277    66  1321     -   114 |  288   0.37
   13 |   715    38    39    32    27    45   293    31   593     -    44 |  288   0.25
   14 |  5031    56    37    70    21    52  1157    58  4539     -    73 |  288   0.19
   15 |  4944    40    22    34    28    82  3921    20  4523     -    41 |  288   3.17
   16 |   573    77    32    94    21    46   746    67   398     -    50 |  288   0.26
   17 |   810    34    25    67    45    44  2669    30   762     -    66 |  288   0.76
   18 |  1113    45    35    58    26    86   928    21  1063     -    18 |  288   0.41
   19 |  1667    89    98   109    33   108  1230    35  1626     -    99 |  288   0.73
   20 |   618    47    37    37    23    45   474    36   583     -    50 |  288   0.28
   21 |   495    80    26    93    67    66   851    28   455     -    24 |  288   0.27
   22 |  1872    56    36    71    47    76   425    27  1796     -    37 |  288   0.27
   24 |  4099    31    21    62    18    79  4540    29  3034     -    25 |  288   1.88
   25 |  3090    28    19    49    43    46  2610    84  2938     -    45 |  288   2.22
   26 |  1833    60    24    66    35    38  1476    44  1780     -    52 |  288   0.49
   27 |  2653    44    30    36    33    76  1871    27  2486     -    35 |  288   0.58
   28 |  1156    41    68    77    48    91  1352    22  1497     -    46 |  288   0.50
   29 |   683    56    25    54    39    57   730    47   669     -    31 |  288   0.59
   30 |   632    35    24    69    19    26   559    29   839     -    34 |  288   0.57
   31 |  1194   111    87   115    61   112  1535    48  1922     -    73 |  288   1.51
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    25     -     -     -     -    17     -     -    14 |  288   0.10
 ALGO |     -    21    17     X     -     -     -     9     -     -    12 |  288   0.02
 AMC2 |     -    42    16     -     -     -     -    18     -     -    28 |  288   0.02
 ARTU |     -    28     -    61    25     -     -    29     -     -     - |  288  12.67
 ASC1 |     -    32     -     -    17     -     -     -     -     -    33 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -    51 |  286    >>>
 AUCK |     -    35     -     X     -     -     -     -     -     -    38 |  264  12.07
 BAHR |     -     -    28     -    18     -     -    28     -     -    28 |  288   0.37
 BAN2 |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -    46 |  286  17.61
 BILI |     -    40     -     -    24     -     -    14     -     -     - |  287   8.98
 BOGT |     -    24     -    53     -     -     -    23     -     -    37 |  288  11.00
 BOR1 |     -    46    25     -     -     -     -     -     -     -    62 |  288   0.56
 BREW |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 BRUS |     -    45    21     -     -     -     -    24     -     -    22 |  288   0.03
 CAS1 |     -    23     -    31    19     -     -    19     -     -    18 |  288   7.16
 CEDU |     -     -     -    45     -     -     -    14     -     -    37 |  288  11.17
 CHAT |     -    30     -     -    17     -     -     -     -     -    20 |  287  12.55
 CHUR |     -     -    41     -     -     -     -     -     -     -    47 |  281   3.25
 COCO |     -    33     -    41    24     -     -     -     -     -    19 |  288   8.82
 CRO1 |     -    33    30    51    38     -     -    27     -     -    37 |  288  13.34
 DAEJ |     -    29    27     -     -     -     -     -     -     -     X |  274   2.88
 DARW |     -     -    29     -     -     -     -    21     -     -     - |  288   3.77
 DAV1 |     -    40     -     -    22     -     -    27     -     -    27 |  288  13.77
 DRAO |     -    36    26     -     -     -     -    10     -     -    16 |  288   0.05
 DWH1 |     -    40    14     -     -     -     -    21     -     -    32 |  288   0.37
 FAIR |     -     -    13    31    12     -     -    13     -     -    16 |  288   0.04
 FORT |     -    58    35     -    67     -     -     -     -     -    75 |  288   0.14
 GMAS |     -     -    19     -     -     -     -    13     -     -     X |  288   1.96
 GODE |     -    34    16    23     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.12
 GOL2 |     -     -    50     -     -     -     -     -     -     -    58 |  205   0.06
 GOLD |     -    37     -    40     -     -     -    37     -     -    38 |  288  18.15
 GUAM |     -     -     -    61    25     -     -    28     -     -    43 |  288  11.15
 GUAT |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 HERS |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  231  13.83
 HOB2 |     -    57    56     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.10
 HOFN |     -     -     -     -    28     -     -    26     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    77     -     -     -     -     -    40     -     -    48 |  288   0.63
 IENG |     -    16    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.48
 IISC |     -    52     -   119    61     -     -     -     -     -   191 |  288  22.00
 ISPA |     -    20     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  284  18.23
 JAB1 |     -    16     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  288  17.13
 JPLM |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  10.15
 KERG |     -    35    50    28    13     -     -     -     -     -    50 |  288   0.99
 KGN0 |     -    34    29     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.39
 KIRU |     -    28     -    61     -     -     -    14     -     -    25 |  288   7.60
 KOKB |     -     -    21     -    20     -     -     -     -     -    22 |  288   0.08
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  78.39
 KOUR |     -    48     -    32    23     -     -     -     -     -    54 |  288   1.95
 KSTU |     -     -     -   103     -     -     -     -     -     -    62 |  274   8.24
 LAE1 |     -     -     -     -    36     -     -    28     -     -    29 |  287  12.21
 LHAS |     -    36     -    64     -     -     -    22     -     -    24 |  288  12.89
 LPGS |     -    34    48    48     X     -     -     -     -     -    59 |  288  45.58
 MAC1 |     -    41     -    45    35     -     -    31     -     -    38 |  288  12.10
 MALI |     -    93     -    84     -     -     -     -     -     -    83 |  288  25.99
 MAS1 |     -     -    41   115     -     -     -     -     -     -    29 |  288   2.68
 MAW1 |     -    25     -    34    13     -     -     -     -     -    22 |  288  28.00
 MDO1 |     -    36    25     -    19     -     -     -     -     -    29 |  288  22.61
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   9.89
 MKEA |     -    37     -    53     -     -     -    35     -     -    25 |  288  29.64
 NKLG |     -     X     -    85    29     -     -     -     -     -    61 |  287 359.33
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    23     -     -    38 |  288   0.02
 NNOR |     -     -     -    48     -     -     -    15     -     -    18 |  288  12.79
 NPLD |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.03
 NRC1 |     -    54     -     -    27     -     -    35     -     -    45 |  288   0.02
 NRIL |     -    23     -     -    33     -     -    30     -     -     - |  253   8.83
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    26 |  288  13.79
 NTUS |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  10.02
 NYA1 |     -    20     -     -    15     -     -     -     -     -    21 |  288   0.10
 PDEL |     -    25     -     -    11     -     -    17     -     -     - |  288  48.42
 PERT |     -     -    18     X    17     -     -     -     -     -    12 |  288   2.73
 PETP |     -    32     -     -     X     -     -    22     -     -     - |  287   9.04
 PIE1 |     -     -     -    45     -     -     -    16     -     -    17 |  288   0.04
 POL2 |     -    47     -     -     -     -     -     -     -     -    52 |  284  14.23
 POTS |     -    28     -     -    23     -     -     -     -     -    22 |  288  25.63
 PTBB |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.37
 SANT |     -    49     -    91    23     -     -     -     -     -    47 |  288   4.66
 SCH2 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288  27.19
 SFER |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.71
 SPT0 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.02
 STJO |     -     -    14     -     -     -     -    14     -     -    15 |  288   0.03
 SUTH |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288  13.20
 SUTM |     -     -     -     -    29     -     -    27     -     -     - |  288   0.68
 THTI |     -     -    36    36    35     -     -     -     -     -    29 |  288   3.22
 THU3 |     -    15    19     -    11     -     -     -     -     -    20 |  288   8.58
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    22 |  288   0.05
 TIDB |     -    28     -    41     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 TOW2 |     -    20     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  284  13.02
 TRO1 |     -    19     -     -    27     -     -     -     -     -    34 |  288   8.46
 TSKB |     -    50    23     -    21     -     -     -     -     -    26 |  288   1.22
 UNSA |     -     -     -    55    24     -     -    21     -     -    39 |  288  17.55
 URUM |     -    40     -     -    17     -     -     -     -     -    27 |  287  19.61
 USN1 |     -    43     -     -     -     -     -    20     -     -    31 |  288   0.06
 USNO |     -    87    49     -     -     -     -     -     -     -    69 |  249   0.05
 USUD |     -     -     -    42     -     -     -     -     -     -    25 |  288   9.54
 VILL |     -    17     -     X     -     -     -     -     -     -    18 |  288   7.15
 WHIT |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2.31
 WSRT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.02
 WTZR |     -    40     -    72     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    24 |  287  14.76
 YAKT |     -    34     -     -     -     -     -    48     -     -    57 |  288   0.89
 YAR2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   5.96
 YELL |     -    37    40    39    17     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -     -    37    31     -     -     -     -     -    52 |  288  14.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2462    42    39    63    32    94  2787    30  2347     -    44 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288    9.96   | 2.44e-14  6.29e-15  1.43e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 4.02e-14  6.05e-15  1.82e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.76   | 3.18e-14  6.20e-15  1.19e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    7.91   | 3.79e-14  7.40e-15  6.64e-15 |
 USN1 |   288     0     0   287    7.63   | 6.06e-14  1.11e-14  3.55e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.00   | 4.10e-14  7.83e-15  2.54e-15 |
 NPLD |   287     0     0   133    4.60   | 3.56e-14  6.34e-15  1.48e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.10   | 3.23e-14  8.35e-15  2.05e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.03   | 3.74e-14  2.72e-14  7.00e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    3.90   | 4.17e-14  7.19e-15  2.32e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.80   | 3.28e-14  5.65e-15  4.60e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.78   | 3.70e-14  7.34e-15  1.89e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    3.53   | 3.60e-14  6.34e-15  1.85e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.92   | 3.32e-14  8.39e-15  2.41e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.44   | 3.94e-14  9.96e-15  6.01e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.30   | 4.38e-14  7.77e-15  3.55e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.07   | 6.50e-14  1.75e-14  4.10e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.78   | 5.71e-14  1.04e-14  4.45e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.42   | 2.64e-14  6.56e-15  7.58e-15 |
 USNO |   249     0     0   239    1.37   | 4.43e-14  7.63e-15         - |
 NRC1 |   288     0     0   143    1.20   | 3.69e-14  8.28e-15  2.12e-15 |
 TIDB |   288     0     0   143    0.95   | 1.54e-13  1.79e-14  3.83e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.68   | 5.88e-14  9.81e-15  3.07e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.55   | 3.78e-14  9.32e-15  1.37e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.46   | 6.85e-14  2.46e-14  1.61e-14 |
 GOL2 |   205     0     0    60    0.44   | 3.19e-14  6.77e-15         - |
 G16  |   288     0     0   288    0.41   | 4.61e-13  5.20e-14  2.43e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.18   | 3.23e-13  1.03e-13  4.29e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.17   | 3.02e-13  9.17e-14  3.47e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.17   | 3.42e-13  9.63e-14  5.70e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.15   | 4.95e-13  1.14e-13  6.35e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.14   | 3.46e-13  8.65e-14  7.04e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.14   | 3.93e-13  1.36e-13  5.16e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.11   | 6.51e-13  8.99e-14  4.40e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.10   | 3.07e-13  7.58e-14  4.10e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.26e-13  1.48e-13  3.95e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.93e-13  1.47e-13  2.81e-14 |
 G11  |   288     0     2    80    0.08   | 5.99e-13  6.77e-14  4.43e-14 |
 G07  |   276     0     0   274    0.08   | 3.00e-13  9.47e-14  7.93e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.08   | 5.53e-13  1.79e-13  3.17e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 3.47e-13  1.00e-13  7.19e-14 |
 G14  |   288     0     5    35    0.07   | 5.75e-13  7.31e-14  1.63e-14 |
 SFER |   287     0     0   133    0.05   | 3.92e-13  1.04e-13  6.29e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.56e-13  1.49e-13  1.02e-13 |
 G06  |   276     0     0   274    0.04   | 5.32e-13  1.86e-13  5.97e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.13e-13  2.55e-14  6.51e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.68e-13  1.43e-13  1.65e-13 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.02   | 4.08e-13  1.03e-13  7.26e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 8.80e-13  3.27e-13  8.43e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.80e-13  1.59e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.23e-13  2.17e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.59e-12  3.60e-13  2.13e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.52e-13  2.22e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.59e-13  1.29e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.87e-13  1.04e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  4.05e-13  2.26e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 2.02e-12  5.58e-13  2.16e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.01   | 6.83e-13  1.77e-13  4.58e-14 |
 DAEJ |   274     0     0   125    0.00   | 1.34e-12  3.78e-13  1.69e-13 |
 PERT |   288     0     0   143    0.00   | 1.70e-12  4.65e-13  1.62e-13 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.06e-13  4.27e-13  1.49e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.80e-13  1.75e-13  2.61e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-14  3.97e-15  1.03e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.88e-13  8.18e-14  6.42e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.95e-13  1.52e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 5.46e-13  5.77e-14  2.63e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.65e-13  1.24e-13  4.28e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.27e-13  6.94e-14  1.79e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.57e-12  1.50e-13  3.87e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.60e-13  3.15e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.83e-14  1.86e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.00e-13  2.77e-13  2.84e-13 |
 G03  |   273     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.76e-13  1.98e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  5.61e-13  3.77e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 6.84e-13  8.89e-13  1.53e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     2     0    0.00   | 5.90e-13  3.66e-13  1.14e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.42e-13  4.97e-13  2.08e-13 |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.91e-17  3.49e-16  2.10e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
