
 GPS week: 1269   Day: 0   MJD: 53127                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676      0    -0.23     0.34     2.87     0.00
 cod |   288     0  27998    903    -0.64     0.52     0.05    13.93
 emr |   288     0  18793     10  3472.76    26.17     0.04    18.45
 esa |   288     0  18504   2726  3471.19    26.14     0.06     8.77
 gfz |   288     0  21093    500    -0.30     0.37     0.03    22.37
 iga |    96     0   2675    102    -0.29     0.30     0.14     0.00
 igu |    96     0   2676      0    -0.25     0.34     2.73     0.00
 jpl |   288     0  17157    212    -4.71    -0.22     0.03    19.23
 ngs |    96     0   2676      0    -0.23     0.33     2.84     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  32815   1256   -23.16    13.39     0.04    17.26

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2430  -119   -85   334     1   -83 -8087    -2 -1256     -    18 |
    3 | -6209     X   -45     X   143   -72  3176    14 -4425     -  -139 |
    4 |  1575  -131  -141    87    95    -7   775   126  1187     -    77 |
    5 |  2823   131    15  -139   -92   137  6358   108  -183     -   -43 |
    6 | -4892     X   -27     X   -15  -186-10112   -37 -4597     -    52 |
    7 |  -761     X   -44     X    57   215  1189   144  -906     -  -178 |
    8 | -6091    78   -21    17   -20   108  5402    46 -6287     -   -27 |
    9 |  5003   102   -11  -121    38  -120   635    44  3403     -   -66 |
   10 |   244    13    75    19   -12    78 -4128   108   752     -   -95 |
   11 |   574   -75   -74   245    32   -78   670    39  1136     -   -31 |
   13 |  3761    -3   -67   -90    42    10   762     7  3953     -    59 |
   14 |  4746   153    64  -303   -98   -18  1581   138  4296     -   -51 |
   15 |    19    50   -82   174    30   134  8655     6  -683     -   -84 |
   16 |  4349    51   -82    76     5    16   927    71  4156     -   -71 |
   17 | -1192    36    56   -19   -40   145  3862    99 -1027     -  -129 |
   18 |  4597   149   -13    10   -28   -69   892    44  4373     -   -78 |
   19 |  4379  -114    71  -175   400   141  1466   -56  3808     -  -341 |
   20 |  3951  -162    39     X   118   146   224   132  4090     -   -77 |
   21 |  3248   167     5  -161   -88    93   489    19  3674     -    60 |
   22 | -5855   141  -136  -245    40   -14 -2355    61 -4863     -    41 |
   24 |   963   -72    -6   195   -21  -112  -899    42   287     -   -51 |
   25 | -3396   167   -73   -61    57  -232 -1686    44 -2405     -  -103 |
   26 | -1861   120   -66  -153    40   -47  -725    34 -1568     -    -3 |
   27 | -2634   -31   -92   -29   150  -169  1598    94 -2479     -  -154 |
   28 |  4113   -10   -46   -53    76   190 -1329     5  3810     -   -19 |
   29 | -2188    41   -16  -199   -22  -130  -458    53 -1960     -    46 |
   30 | -5387   162   -29     9   -38   -44  1114    16 -4177     -   -55 |
   31 | -1967    -2  -101    88   183   120-10240    -5 -2522     -  -169 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -66   -23     -     -     -     -    24     -     -    50 |
 ALGO |     -     -    15     X     -     -     -    38     -     -   -59 |
 AMC2 |     -   -89   183     -     -     -     -  -221     -     -   123 |
 ARTU |     -    89     -    91    -9     -     -   -96     -     -     - |
 ASC1 |     -   101     -     -  -302     -     -     -     -     -   344 |
 ASPA |     -     -     -     -   140     -     -     -     -     -  -181 |
 AUCK |     -    39     -     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 BAHR |     -   -61   161     -   -65     -     -    10     -     -   -48 |
 BILI |     -   -25     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   110     -     X     -     -     -   -80     -     -     X |
 BOR1 |     -    79  -133     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 BRMU |     -     -     -     -   -41     -     -     -     -     -    53 |
 BRUS |     -    57    23     -     -     -     -   -63     -     -    -1 |
 CAS1 |     -   109     -   108  -106     -     -    58     -     -   -70 |
 CEDU |     -    -7     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -   -57     -     -    37     -     -     -     -     -    -2 |
 CHUR |     -    61   145     -     -     -     -     -     -     -  -205 |
 COCO |     -   -55     -   134    94     -     -   -67     -     -   -71 |
 CRO1 |     -   -84   -56   196    96     -     -   -13     -     -   -84 |
 DAEJ |     -   -14    10     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DARW |     -     -     2     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 DAV1 |     -   122     -     -   -48     -     -     -     -     -   -36 |
 DRAO |     -   -40   -53     -     -     -     -   130     -     -   -57 |
 DWH1 |     -   215   126     -     -     -     -  -206     -     -   -79 |
 FAIR |     -  -101   -35   153   -55     -     -    84     -     -    18 |
 FORT |     -   -24   -64     -    82     -     -     -     -     -   -24 |
 GMAS |     -     -    82     -     -     -     -   -79     -     -     X |
 GODE |     -  -105   105   -46     -     -     -     -     -     -    -4 |
 GOL2 |     -     -    62     -     -     -     -     -     -     -   -67 |
 GOLD |     -   -32     -   -86     -     -     -   -26     -     -    97 |
 GUAM |     -     -     -  -353     X     -     -     X     -     -   179 |
 GUAT |     -     -     -     -  -106     -     -     -     -     -   137 |
 HERS |     -     -  -256     -     -     -     -     -     -     -   274 |
 HOB2 |     -    45   -44     -     -     -     -    68     -     -   -65 |
 HOFN |     -     -     -     -  -115     -     -   134     -     -     - |
 HRAO |     -   -29     -     -  -112     -     -   -21     -     -   192 |
 IENG |     -   -36    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -45     -   267   -68     -     -     -     -     -   -13 |
 ISPA |     -    41     -     -    20     -     -   -53     -     -     - |
 JPLM |     -     -    69     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 KERG |     -   174    66  -359   -96     -     -     -     -     -   -11 |
 KIRU |     -   -22     -  -122     -     -     -   -13     -     -    94 |
 KIT3 |     -     -     -    63    34     -     -     -     -     -   -76 |
 KOKB |     -   -67     -     -    32     -     -     -     -     -    12 |
 KOSG |     -  -106     -     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 KOUR |     -     6     -  -195    53     -     -   -17     -     -    45 |
 KSTU |     -     -     -    99     -     -     -   -45     -     -     X |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -20     -     -    23 |
 LHAS |     -   -75     -   -83     -     -     -     -     -     -   103 |
 LPGS |     -   -13    39   105     X     -     -  -110     -     -    37 |
 MAC1 |     -   -92     -   177     7     -     -     -     -     -   -24 |
 MAG0 |     -   -38     -     -     -     -     -    28     -     -     - |
 MALI |     -    86     -   -84     -     -     -     -     -     -   -26 |
 MAS1 |     -     -    48   -77     -     -     -     -     -     -   -12 |
 MATE |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 MAW1 |     -   131     -     -   -18     -     -   -59     -     -   -17 |
 MDO1 |     -    19    13     -   -86     -     -     -     -     -    82 |
 MEDI |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 MIZU |     -     -    34     X     -     -     -  -206     -     -   193 |
 MKEA |     -    41     -   -87     -     -     -   -67     -     -    85 |
 NKLG |     -     -     -  -228  -111     -     -   222     -     -    13 |
 NLIB |     -     -   109     -     -     -     -    55     -     -  -177 |
 NNOR |     -     -   188   -14     -     -     -  -219     -     -    51 |
 NPLD |     -   -39   101     -     -     -     -     -     -     -   -76 |
 NRC1 |     -   -68   -37     -    30     -     -   -59     -     -   121 |
 NRIL |     -    45     -     -   -27     -     -    -1     -     -     - |
 NYA1 |     -   137     -     -  -104     -     -     -     -     -    24 |
 NYAL |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 ONSA |     -     -  -128   269     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    66     -     -  -164     -     -   143     -     -     - |
 PERT |     -   -27   -16     X   107     -     -     -     -     -   -99 |
 PETP |     -  -131     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -  -179     -     -     -   105     -     -   -26 |
 POTS |     -   -62     -     -     6     -     -     -     -     -    41 |
 PTBB |     -    62     -     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 REYK |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 SANT |     -   -15     -   110  -106     -     -     -     -     -   129 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    -5     -     -     6 |
 SFER |     -  -124     -     -     -     -     -     -     -     -   100 |
 SUTM |     -     -     -     -   -63     -     -    73     -     -     - |
 THTI |     -     -     -  -148    12     -     -   -76     -     -    99 |
 THU3 |     -   -45    24     -   -48     -     -     -     -     -    73 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    63     -     -   -70 |
 TIDB |     -    22     -   165     -     -     -     -     -     -  -102 |
 TOW2 |     -   -98     -     -   162     -     -  -118     -     -     - |
 TRO1 |     -   -64     -     -   -26     -     -     -     -     -    85 |
 TSKB |     -   -95    33     -    32     -     -     -     -     -     0 |
 TWTF |     -     X     -     -     -     -     -   -81     -     -    91 |
 UNSA |     -     -     -   415  -179     -     -    63     -     -   -29 |
 URUM |     -  -105     -     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 USN1 |     -    50     -     -     -     -     -     0     -     -   -35 |
 USNO |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 USUD |     -     -     -     0     -     -     -     -     -     -     0 |
 VILL |     -   -43     -     X     -     -     -     -     -     -    34 |
 WHIT |     -  -161     -     -     -     -     -     -     -     -   130 |
 WSRT |     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 WTZR |     -   -51     -   132     -     -     -     -     -     -   -26 |
 YAKT |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 YAR2 |     -   -11     -     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 YELL |     -   -84    38   219   -95     -     -     -     -     -    39 |
 ZAMB |     -    -9     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -547   108     -     -   -27     -     -   167 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5004    42    33    41    23    50  6212    57  5343     -    49 |  288   4.32
    3 |  5837     X    70     X    37   249  3412    38  5820     -    39 |  276   3.10
    4 |  2628    40    20    31    23    37  1174    33  2720     -    27 |  288   1.18
    5 |  6767    35    39    86    37    71  3361    25  6035     -    48 |  288   3.04
    6 |  1550     X    49     X    79   265  5449    52  1380     -    59 |  276   0.54
    7 |   989     X    54     X    43   351  1051    28   857     -    86 |  276   0.96
    8 |  5364    42    67    45    14    46  5898    27  5450     -    75 |  288   5.41
    9 |  2735    17    59   118    32    96  1981    25  4263     -    56 |  288   2.06
   10 |  4099    64    28    68    22    75  2522    39  3900     -    35 |  288   3.46
   11 |  1138    39    46    78    23    81  1706    37  1847     -    56 |  288   0.83
   13 |   687    46    47    36    25    42   479    53   652     -    50 |  288   0.27
   14 |  1086    49    57    45    39   101   828    37  1177     -    38 |  288   0.23
   15 |  3056    65    49    59    33    88  3130    40  3009     -    37 |  288   2.41
   16 |   556    48    23    46    26    48   524    46   611     -    64 |  288   0.22
   17 |  1313    35    29    55    23    76  2355    26  1329     -    34 |  288   0.80
   18 |   898    74    23    43    33    68   715    24   780     -    32 |  288   0.47
   19 |  1931    70    67    93    19    73   597    33  1793     -    65 |  288   0.44
   20 |   555    50    28     X    36    43   483    60   528     -    47 |  288   0.24
   21 |   684    81    33    33    33    61   413    17   670     -    45 |  288   0.32
   22 |  1973    56    51    42    40    72  1503    24  1527     -    73 |  288   0.69
   24 |  2397    33    21    44    11    27  2782    27  2772     -    27 |  288   1.94
   25 |  3880    28    32    53    16    33  2605    47  3331     -    44 |  288   1.69
   26 |   687    41    23    84    23    94   688    27   449     -    28 |  288   0.36
   27 |   846    34    43    65    16   198  1072    25   684     -    56 |  288   0.63
   28 |  1855    44    54    34    40    55  1948    41  1640     -    74 |  288   0.39
   29 |  1179    40    23   150    28   221   961    24   924     -    46 |  288   0.55
   30 |  2871    48    25    34    33    47  1163    38  2251     -    65 |  288   0.71
   31 |  2486   126    78   114    29   366  5293    49  2456     -    39 |  288   1.85
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    42    21     -     -     -     -    26     -     -    19 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    16     X     -     -     -    16     -     -    17 |  288   0.03
 AMC2 |     -    56    26     -     -     -     -    27     -     -    63 |  287   0.07
 ARTU |     -    77     -    28    32     -     -    34     -     -     - |  284  11.55
 ASC1 |     -    50     -     -    33     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    45     -     -     -     -     -    58 |  286    >>>
 AUCK |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  264  11.48
 BAHR |     -    57    33     -    15     -     -    45     -     -    19 |  288   0.46
 BILI |     -    27     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   8.85
 BOGT |     -    73     -     X     -     -     -    53     -     -     X |  286  12.04
 BOR1 |     -    20    17     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.73
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 BRUS |     -    23    20     -     -     -     -    22     -     -    29 |  288   0.03
 CAS1 |     -    24     -    57    16     -     -    28     -     -    21 |  288   7.80
 CEDU |     -    27     -    43     -     -     -     -     -     -     - |  264  10.39
 CHAT |     -    44     -     -    33     -     -     -     -     -    28 |  251   8.29
 CHUR |     -    29    11     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   7.33
 COCO |     -    37     -    53    37     -     -    29     -     -    52 |  288   8.81
 CRO1 |     -    42    71    45    30     -     -    39     -     -    69 |  286  15.35
 DAEJ |     -    30    22     -     -     -     -     -     -     -     X |  283   1.98
 DARW |     -     -    28     -     -     -     -    27     -     -     - |  288   4.81
 DAV1 |     -    36     -     -    18     -     -     -     -     -    24 |  288  14.57
 DRAO |     -    31    14     -     -     -     -    18     -     -    18 |  288   0.12
 DWH1 |     -    44    28     -     -     -     -    21     -     -    14 |  288   0.49
 FAIR |     -    42    16    29    31     -     -    29     -     -    25 |  288   0.05
 FORT |     -   169    51     -    76     -     -     -     -     -    51 |  288   0.15
 GMAS |     -     -    22     -     -     -     -    21     -     -     X |  282   2.33
 GODE |     -    39    24    36     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.10
 GOL2 |     -     -    51     -     -     -     -     -     -     -    55 |  193 166.88
 GOLD |     -    32     -    70     -     -     -    29     -     -    23 |  288  16.00
 GUAM |     -     -     -   128     X     -     -     X     -     -    65 |  212  10.83
 GUAT |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 HERS |     -     -    35     -     -     -     -     -     -     -    37 |  236   8.63
 HOB2 |     -    50    24     -     -     -     -    35     -     -    29 |  287    >>>
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    15     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    41     -     -    31     -     -    38     -     -    29 |  288   0.73
 IENG |     -    25    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.86
 IISC |     -    61     -    61    48     -     -     -     -     -    70 |  288  21.11
 ISPA |     -    24     -     -    25     -     -    21     -     -     - |  288  15.57
 JPLM |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   4.94
 KERG |     -    44    29    47    18     -     -     -     -     -    24 |  288   1.34
 KIRU |     -    14     -    28     -     -     -    16     -     -    16 |  288   8.26
 KIT3 |     -     -     -    23    12     -     -     -     -     -    14 |  288  22.82
 KOKB |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     -    28 |  288   0.08
 KOSG |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  45.48
 KOUR |     -    59     -    43    26     -     -    50     -     -    29 |  288   1.75
 KSTU |     -     -     -    27     -     -     -    12     -     -     X |  286   8.15
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    39     -     -    44 |  288  28.63
 LHAS |     -    61     -    53     -     -     -     -     -     -    28 |  288   8.01
 LPGS |     -    60    24    64     X     -     -    30     -     -    33 |  288  32.53
 MAC1 |     -    63     -    54    36     -     -     -     -     -    34 |  288  13.24
 MAG0 |     -    21     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  286   9.03
 MALI |     -    47     -    42     -     -     -     -     -     -    34 |  288  26.05
 MAS1 |     -     -    18    32     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1.53
 MATE |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |   84   0.03
 MAW1 |     -    28     -     -    24     -     -    55     -     -    43 |  288  23.89
 MDO1 |     -    43    22     -    13     -     -     -     -     -    32 |  288  42.03
 MEDI |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 MIZU |     -     -    26     X     -     -     -    31     -     -    25 |  288   0.47
 MKEA |     -    32     -   104     -     -     -    44     -     -    42 |  288  28.99
 NKLG |     -     -     -    38    29     -     -    27     -     -    25 |  287 345.74
 NLIB |     -     -    13     -     -     -     -    19     -     -    21 |  288   0.02
 NNOR |     -     -    30    74     -     -     -    20     -     -    33 |  288  11.73
 NPLD |     -    25    23     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.03
 NRC1 |     -    31    21     -    20     -     -    18     -     -    15 |  288   0.03
 NRIL |     -    34     -     -    10     -     -    21     -     -     - |  288  10.94
 NYA1 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -    14 |  288   0.05
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.05
 ONSA |     -     -    16    34     -     -     -     -     -     -     - |  285   0.02
 PDEL |     -    14     -     -    22     -     -    27     -     -     - |  288  55.69
 PERT |     -    20    37     X    18     -     -     -     -     -    42 |  288   1.94
 PETP |     -    25     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   9.56
 PIE1 |     -     -     -    83     -     -     -    73     -     -    43 |  288 110.30
 POTS |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -    17 |  288  24.99
 PTBB |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.38
 REYK |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.78
 SANT |     -    45     -   110    36     -     -     -     -     -    34 |  283   4.45
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    20 |  288  27.52
 SFER |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.39
 SUTM |     -     -     -     -    30     -     -    35     -     -     - |  288   1.13
 THTI |     -     -     -    99    44     -     -    49     -     -    49 |  288   2.40
 THU3 |     -    16    14     -    13     -     -     -     -     -    27 |  288   8.20
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    52     -     -    58 |  288   0.04
 TIDB |     -    31     -    44     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.07
 TOW2 |     -    50     -     -    31     -     -    35     -     -     - |  288  12.93
 TRO1 |     -    24     -     -    30     -     -     -     -     -    36 |  288   8.35
 TSKB |     -    62    25     -    27     -     -     -     -     -    41 |  288   0.68
 TWTF |     -     X     -     -     -     -     -    22     -     -    24 |  288   0.46
 UNSA |     -     -     -    57    43     -     -    38     -     -    51 |  288  21.03
 URUM |     -    53     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288  21.48
 USN1 |     -    34     -     -     -     -     -    20     -     -    14 |  288   0.04
 USNO |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    55     -     -     -     -     -     -    28 |  288   7.86
 VILL |     -    26     -     X     -     -     -     -     -     -    21 |  288   4.83
 WHIT |     -    62     -     -     -     -     -     -     -     -    50 |  264   2.64
 WSRT |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.02
 WTZR |     -    14     -    28     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 YAKT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.89
 YAR2 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   9.51
 YELL |     -    41    23    29    22     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 ZAMB |     -    26     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  263  11.02
 ZWEN |     -     -     -    30    25     -     -    44     -     -    30 |  288  13.85
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2866    46    36    62    30   142  2732    34  2844     -    38 |


 BEST CLOCK FIT: ONSA   285   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 4.00e-14  6.80e-15  2.23e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    9.93   | 2.06e-14  4.99e-15  1.40e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.81e-14  6.18e-15  2.31e-15 |
 ONSA |   285     0     0   283    9.79   | 3.96e-14  6.48e-15  2.28e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.51   | 4.22e-14  7.49e-15  2.61e-15 |
 AMC2 |   287     0     0   286    7.48   | 3.60e-14  5.59e-15  3.27e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.26   | 3.94e-14  1.11e-14  4.66e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.99   | 3.70e-14  5.61e-15  1.97e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.98   | 4.27e-14  1.59e-14  3.41e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.84   | 6.87e-14  1.42e-14  2.76e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    4.40   | 3.89e-14  7.34e-15  1.65e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.86   | 3.63e-14  2.03e-14  2.77e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.83   | 2.90e-14  7.52e-15  1.78e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.54   | 3.07e-14  7.63e-15  3.88e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.22   | 2.54e-14  5.92e-15  3.65e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.68   | 4.54e-14  9.04e-15  2.86e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.62   | 3.46e-14  1.09e-14  2.28e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.52   | 6.49e-14  2.14e-14  9.09e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.12   | 5.90e-14  1.33e-14  4.99e-15 |
 TIDB |   288     0     2   142    0.87   | 1.74e-13  1.81e-14  7.45e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.83   | 5.39e-14  1.04e-14  3.85e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.48   | 3.23e-14  5.80e-15  3.78e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.40   | 5.35e-14  1.59e-14  6.60e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.23   | 8.71e-14  2.21e-14  1.57e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.17   | 3.62e-13  6.44e-14  3.13e-14 |
 GOL2 |   193     0     0    42    0.16   | 3.41e-14  7.52e-15         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.14   | 3.39e-13  1.03e-13  4.45e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.12   | 3.12e-13  1.04e-13  4.07e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.21e-13  9.06e-14  5.09e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.10   | 3.51e-13  9.37e-14  7.52e-14 |
 G06  |   276     0     0   274    0.09   | 3.80e-13  1.28e-13  4.08e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.08   | 4.14e-13  1.19e-13  5.00e-14 |
 G16  |   288     0     5    60    0.08   | 5.29e-13  5.27e-14  2.43e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.08   | 3.78e-13  1.34e-13  5.27e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 3.74e-13  9.07e-14  5.70e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 4.40e-13  1.28e-13  8.78e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.00e-13  1.31e-13  4.21e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.46e-13  1.67e-13  6.20e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.06   | 5.45e-13  1.37e-13  7.56e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.43e-13  9.66e-14  5.93e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.47e-13  1.23e-13  7.11e-14 |
 G07  |   276     0     0   274    0.05   | 2.94e-13  9.78e-14  9.62e-14 |
 G19  |   288     0     1   145    0.04   | 6.67e-13  8.46e-14  3.34e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.22e-13  1.27e-13  1.09e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.13e-13  3.35e-14  7.27e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.36e-13  1.76e-13  1.79e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  2.32e-13  6.44e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.73e-13  2.09e-13 |
 GMAS |   282     0     0   280    0.01   | 1.01e-12  4.21e-13  1.50e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.76e-13  1.07e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.76e-13  1.44e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.27e-13  1.56e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.50e-13  2.03e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.78e-13  3.10e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.81e-12  5.72e-13  1.08e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.88e-13  2.12e-13  9.92e-14 |
 DAEJ |   283     0     0   142    0.00   | 1.56e-12  5.04e-13  1.54e-13 |
 WHIT |   264     0     0   263    0.00   | 5.02e-13  3.22e-13  3.62e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-14  4.01e-15  8.86e-16 |
 GUAM |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   236     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.46e-13  9.27e-14  5.78e-14 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 5.77e-13  5.95e-14  4.81e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.58e-13  1.21e-13  2.88e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  6.29e-14  1.53e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.59e-12  1.50e-13  5.04e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  5.06e-13  1.82e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.54e-13  7.13e-14  2.34e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  6.59e-14  3.06e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  6.60e-14  5.72e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  3.52e-13  3.91e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 3.76e-13  3.80e-13  6.57e-13 |
 G03  |   276     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.06e-13  2.89e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  7.15e-13  4.89e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     1     0    0.00   | 1.13e-12  1.53e-12  4.36e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.19e-13  1.77e-13  2.11e-13 |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  5.16e-13  1.81e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    84     0     0     0    0.00   | 4.44e-14  7.57e-15         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.46e-13  6.87e-13  2.72e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.93e-13  2.39e-13  2.82e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOB2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-13  5.93e-13  3.53e-13 |
 CRO1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.41e-17  2.89e-16  1.74e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
