
 GPS week: 1269   Day: 1   MJD: 53128                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2670     34     2.49     1.02     2.71     0.00
 cod |   288     0  23947    239     2.33    -0.11     0.06    17.09
 emr |   288     0  19895    653  3503.49    23.42     0.11     9.59
 esa |   288     0  18305   2260  3501.47    24.20     0.10     9.77
 gfz |   288     0  20235    288     2.23     1.36     0.04    30.25
 iga |    96     0   2574     26     1.92    -0.40     0.11     0.00
 igu |    96     0   2670     34     2.45     1.30     3.32     0.00
 jpl |   288     0  15742    223     2.43    -3.38     0.05    22.44
 ngs |    96     0   2574     28     2.44     0.85     2.51     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31426    656     1.94   -79.85     0.10    10.87

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -3839   -44   -58    74    30   -72  2860   -17 -3454     -    -8 |
    3 |  7873   170   -22   158   -37  -149 11178   -89  4628     -  -203 |
    4 | -2950  -215  -211   119   105   -29 -2143    85 -2523     -    32 |
    5 | -2339  -158   -75   204    -7    97  -105   155  -541     -   -32 |
    6 | -5679   -55   -99   252     7   -95-18205    14 -4779     -   -86 |
    7 | -2170   -47  -176    92    36   -51 -5877   110 -2152     -   -68 |
    8 | -9645     X    38    96   -80  -187 -7203    30 -6025     -    90 |
    9 | -3319  -156  -201   214    97   -92   927     5 -3293     -   -30 |
   10 |   956  -202    76     9    25   -26  4064   155   327     -   -12 |
   11 |  7903   135     2    47  -112  -112  2799    25  7051     -    39 |
   13 |  1530    73   -59  -126    49   -47  -174   -17  1921     -   -81 |
   14 |  4505   189   -42   319  -157   -50 -1586    42  4970     -  -126 |
   15 | -1773   -41     X   199    -4    66 -2982     X -1302     -   -90 |
   16 |  3448   204    50   221  -197  -106   177   151  3239     -  -133 |
   17 |  -618  -124   -33  -207   103    -1  4324   167 -1168     -  -105 |
   18 |  3582    74     6   105   -71   -43  -287    83  3789     -  -100 |
   19 |  2678   113   -49  -202   174  1412   552  -111  3205     -  -324 |
   20 |  3935   -25   -19   168   -46   -67   -84   126  3912     -  -103 |
   21 |  3672    92    80   122  -131   101  -348    96  3836     -   -54 |
   22 | -5476   176     X   119  -132    -5  -907    38 -4006     -   -44 |
   24 | -2660  -287  -145   217   105   -96 -5565    92 -3453     -    27 |
   25 |  5744    48  -145   216   -26  -203  7931    71  5225     -  -136 |
   26 | -1325  -115  -103    21    87    10  1695    61 -1283     -   -55 |
   27 | -4879    17   -62    10    28  -165 -2359    91 -4634     -  -159 |
   28 |  2062   136    86   -91  -102    53   682    15  2117     -    52 |
   29 | -4852  -102   -55   -12    71   -46   905    18 -4351     -     2 |
   30 | -4715     5  -121   108    74  -112 -3756     1 -4345     -  -197 |
   31 |  2951    81    65    13    -2     -  9402     -     -     -  -196 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -86     -     -     -     -    26     -     -    21 |
 ALGO |     -   -71   -57     X     -     -     -    84     -     -   -11 |
 AMC2 |     -   -37   132     -     -     -     -   -96     -     -   140 |
 ARTU |     -     -     -   202    -3     -     -   -76     -     -     - |
 ASC1 |     -   111     -     -   -86     -     -     -     -     -    65 |
 ASPA |     -     -     -     -    55     -     -   -12     -     -  -128 |
 AUCK |     -    -2     -     X     -     -     -     -     -     -     4 |
 BAHR |     -   -58   359     -  -149     -     -   124     -     -   -67 |
 BOGT |     -   192     -    90    37     -     -  -172     -     -  -123 |
 BOR1 |     -    82   -13     -     -     -     -     -     -     -  -117 |
 BREW |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 BRMU |     -     -     -     -   -39     -     -     -     -     -   110 |
 BRUS |     -     7   136     -     -     -     -   -81     -     -    37 |
 CAS1 |     -   100     -   119  -118     -     -    77     -     -   -84 |
 CEDU |     -   -32     -   191     -     -     -    36     -     -  -182 |
 CHAT |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 CHUR |     -     -   129     -     -     -     -     -     -     -  -114 |
 COCO |     -   -84     -    72   181     -     -  -122     -     -  -179 |
 CRO1 |     -     -    39    47    42     -     -   -68     -     -   -56 |
 DAEJ |     -   -46    83     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    98     -     -   -40     -     -     -     -     -   -42 |
 DRAO |     -   -78  -146     -     -     -     -   133     -     -   -25 |
 DWH1 |     -    59  -203     -     -     -     -    71     -     -   -48 |
 FAIR |     -     -  -102   426  -159     -     -    97     -     -   -19 |
 GMAS |     -     -   406     -     -     -     -  -173     -     -     X |
 GODE |     -   -66   -50   240     -     -     -     -     -     -   -52 |
 GOL2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -10 |
 GOLD |     -     0     -   -26     -     -     -   -21     -     -    63 |
 GUAM |     -     -     -  -528   153     -     -   -80     -     -   174 |
 GUAT |     -   -56     -     -    21     -     -     -     -     -    29 |
 HERS |     -  -250   -65     -     -     -     -     -     -     -   447 |
 HOB2 |     -   -28  -146     -     -     -     -   123     -     -   -82 |
 HOFN |     -     -     -     -   -89     -     -   120     -     -     - |
 HRAO |     -   -99     -     -     -     -     -    23     -     -   106 |
 IENG |     -  -105   188     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   100   -17     -     -     -     -     -   -36 |
 ISPA |     -    -5     -     -    61     -     -   -78     -     -     - |
 JAB1 |     -  -114     -   196     -     -     -     9     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 KERG |     -    82  -214   214   -29     -     -     -     -     -   -78 |
 KGN0 |     -   -55    36     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 KIRU |     -     -     -    14     -     -     -   -26     -     -    41 |
 KIT3 |     -     -     -    22   -14     -     -     -     -     -    19 |
 KOKB |     -     -   -69     -     6     -     -     -     -     -    43 |
 KOSG |     -  -107     -     -     -     -     -     -     -     -   169 |
 KOUR |     -   173     -  -293     -     -     -     -     -     -   -24 |
 KSTU |     -     -     -   -64     -     -     -   -42     -     -   139 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -   -51 |
 LHAS |     -   -72     -   -78    28     -     -     -     -     -   100 |
 LPGS |     -     -   174   129     X     -     -  -184     -     -   121 |
 MAC1 |     -    28     -   177  -108     -     -     -     -     -   111 |
 MALI |     -    50     -   -30     -     -     -     -     -     -   -55 |
 MAS1 |     -     -   111    12     -     -     -     -     -     -  -108 |
 MATE |     -    85     -     -     -     -     -     -     -     -  -133 |
 MAW1 |     -   163     -     -  -253     -     -    89     -     -   172 |
 MDO1 |     -    40    60     -   -20     -     -     -     -     -   -66 |
 METS |     -   -55   203     -     -     -     -     -     -     -   -92 |
 MIZU |     -     -   140  -291     -     -     -   -55     -     -   230 |
 MKEA |     -     -     -   -35     -     -     -   -60     -     -   154 |
 NKLG |     -   110     -     X   -88     -     -     -     -     -   466 |
 NLIB |     -    30    38     -     -     -     -     -     -     -   -80 |
 NNOR |     -     -    34    98     -     -     -   -50     -     -    -7 |
 NPLD |     -   -80   119     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 NRC1 |     -    -2    14     -    15     -     -   -51     -     -    55 |
 NRIL |     -     -     -     -     6     -     -    -8     -     -     - |
 NYA1 |     -    75     -     -   -55     -     -     -     -     -    35 |
 NYAL |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 ONSA |     -     -  -118   116     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -  -108     -     -   145     -     -     - |
 PERT |     -    40   -68  -546   170     -     -     -     -     -   -26 |
 PETP |     -  -125     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    40    53  -149     -     -     -    49     -     -   -87 |
 POTS |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -     -    63 |
 PRDS |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 PTBB |     -   -24   111     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 QAQ1 |     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 SANT |     -   -36     -   194   -82     -     -     -     -     -   126 |
 SCH2 |     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -     3     -     -    -7 |
 SEY1 |     -     -     -     -  -257     -     -     -     -     -   714 |
 SFER |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -   155 |
 SPT0 |     -  -115     -     -     -     -     -     -     -     -   180 |
 STJO |     -     -  -224     -     -     -     -     -     -     -   198 |
 SUTM |     -     -     -     -    92     -     -  -124     -     -     - |
 THTI |     -     -  -370   441   289     -     -  -221     -     -  -158 |
 THU3 |     -     -    73     -   -34     -     -     -     -     -    31 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -   -51 |
 TIDB |     -    13     -   265   -66     -     -     -     -     -   -56 |
 TOW2 |     -   -53     -     -    29     -     -     1     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -   -30     -     -     -     -     -    84 |
 TSKB |     -   -73    20     -    39     -     -     -     -     -   -12 |
 UNSA |     -     -     -  -186   100     -     -   -97     -     -    74 |
 URUM |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 USN1 |     -   194     -     -     -     -     -  -247     -     -   205 |
 USNO |     -   -15    16     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 USUD |     -     -     -   -82     -     -     -     -     -     -    74 |
 WES2 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -   -43 |
 WHIT |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 WSRT |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 WTZR |     -   -55     -   181     -     -     -     -     -     -   -63 |
 WUHN |     -     -     -     -    96     -     -     -     -     -  -266 |
 YAKT |     -  -113     -     -     -     -     -     -     -     -   177 |
 YAR2 |     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 YELL |     -     -   -41   321   -60     -     -     -     -     -   -62 |
 ZWEN |     -     -     -     X   129     -     -  -159     -     -   -31 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4933    70   187    51    49   118  6081    37  5196     -    84 |  288   4.02
    3 |  3928   209   131   187    74   123  7779    81  4174     -    84 |  288   1.91
    4 |  1452    45    54    78    34    66  1192    28  1256     -   104 |  288   0.93
    5 |  5636    49    68    86    27    53  1336    37  4992     -   140 |  288   1.63
    6 |  2585   150    82   202    57   132  9547    56  2246     -   206 |  288   0.94
    7 |  1674   183    86    83    60    92  2827    66  1543     -   134 |  288   0.94
    8 |  3831     X    70   121    32    93  2377    46  3988     -    87 |  234  25.29
    9 |  3001    22    73   103    32    53  3178    29  2981     -   140 |  288   1.24
   10 |  2701    72    83    90    25    69  3747    37  3142     -   189 |  288   2.51
   11 |  1004    35   130   186    60    82  1000    26  1911     -    81 |  288   0.34
   13 |  1752    40    94    48    37    53   572    32  1486     -    81 |  288   0.20
   14 |   983    33    86    52    42    35  1265    44  1099     -   161 |  288   0.25
   15 |  3205    69     X   131    40   106  2688     X  3173     -   124 |  288   2.70
   16 |  1771    39    66    64    16    55   707    34  1643     -    34 |  288   0.26
   17 |  2061    32    48    45    19    70  1414    22  1361     -    82 |  288   0.67
   18 |   903    57   262    38    43    87   712    49   830     -    81 |  288   0.50
   19 |   855    76    98    55    27   120  1550    44  1081     -   120 |  288   0.55
   20 |  1222    56    76    81    41    86   417    20  1238     -   150 |  288   0.33
   21 |  1014    46   269    49    49   128   924    43   802     -    81 |  288   0.39
   22 |  2708    73     X    86    54    76   985   144  2274     -   147 |  288   0.32
   24 |  5444    40   198   177    81   370  4309    55  4246     -   143 |  288   2.16
   25 |  2162    35    72    59    65    48  2897    25  2374     -   137 |  288   2.19
   26 |   570    49   122    52    26    72   973    16   486     -    55 |  288   0.57
   27 |  1849    20   112   114    46    45  1706    22  1975     -   123 |  288   0.52
   28 |  1676    44   102    73    45    88   607    72  1462     -    61 |  288   0.34
   29 |  1213    61   127    63    27    80  1119    27  1066     -    50 |  288   0.59
   30 |   718    56   123    74    42    70  1806    19  1056     -    56 |  288   0.79
   31 |  4513   132   115   189    48     -  5159     -     -     -   200 |  288   1.84
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    70     -     -     -     -    28     -     -    25 |  288   0.05
 ALGO |     -    35   100     X     -     -     -    29     -     -   107 |  288   0.04
 AMC2 |     -    47   135     -     -     -     -    51     -     -    46 |  288   0.02
 ARTU |     -     -     -    76    26     -     -    52     -     -     - |  256  11.79
 ASC1 |     -    55     -     -    20     -     -     -     -     -    98 |  286    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    34     -     -    35     -     -    57 |  214    >>>
 AUCK |     -    83     -     X     -     -     -     -     -     -   130 |  179  10.69
 BAHR |     -    54    60     -    30     -     -    34     -     -    54 |  288   0.39
 BOGT |     -   176     -    76    62     -     -   207     -     -    74 |  258  14.36
 BOR1 |     -    25    46     -     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.52
 BREW |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -    41 |  198   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    29 |  195    >>>
 BRUS |     -    20    46     -     -     -     -    34     -     -    62 |  288   0.04
 CAS1 |     -    25     -    62    23     -     -    22     -     -    43 |  288   8.30
 CEDU |     -    31     -    49     -     -     -    27     -     -    64 |  288  10.85
 CHAT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  125   6.62
 CHUR |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    25 |  200  10.94
 COCO |     -    37     -    87    27     -     -    33     -     -    54 |  288   9.16
 CRO1 |     -     -   115    76    46     -     -    96     -     -   112 |  287  14.63
 DAEJ |     -    39    69     -     -     -     -     -     -     -     X |  282   2.75
 DAV1 |     -    20     -     -    20     -     -     -     -     -    44 |  288  13.68
 DRAO |     -    40   129     -     -     -     -    28     -     -   112 |  288   0.04
 DWH1 |     -    66    88     -     -     -     -    62     -     -    91 |  281   0.77
 FAIR |     -     -   103    44    20     -     -    30     -     -    34 |  288   0.08
 GMAS |     -     -    30     -     -     -     -    13     -     -     X |  288   1.65
 GODE |     -    26    94    61     -     -     -     -     -     -    79 |  288   0.05
 GOL2 |     -     -    86     -     -     -     -     -     -     -    76 |  201   0.18
 GOLD |     -    27     -    81     -     -     -    27     -     -    49 |  288  18.76
 GUAM |     -     -     -   119    27     -     -    40     -     -    78 |  288  10.21
 GUAT |     -    34     -     -    28     -     -     -     -     -    81 |  288    >>>
 HERS |     -    32    39     -     -     -     -     -     -     -    50 |  256   6.14
 HOB2 |     -    34    80     -     -     -     -    40     -     -    59 |  288    >>>
 HOFN |     -     -     -     -    14     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    28     -     -     -     -     -    34     -     -    56 |  288   0.86
 IENG |     -    26    47     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.61
 IISC |     -     -     -    46    33     -     -     -     -     -   112 |  288  21.76
 ISPA |     -    26     -     -    29     -     -    28     -     -     - |  288  17.23
 JAB1 |     -    27     -    71     -     -     -    39     -     -     - |  288  19.17
 JPLM |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -    38 |  200   2.23
 KERG |     -    38    30    77    26     -     -     -     -     -    22 |  287   4.24
 KGN0 |     -    48    90     -     -     -     -     -     -     -    44 |  287   0.71
 KIRU |     -     -     -    29     -     -     -    30     -     -    59 |  288   9.80
 KIT3 |     -     -     -    52    21     -     -     -     -     -    53 |  288  23.96
 KOKB |     -     -    90     -    26     -     -     -     -     -    65 |  288   0.07
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  203  52.04
 KOUR |     -    77     -    65     -     -     -     -     -     -    92 |  286   0.86
 KSTU |     -     -     -    89     -     -     -    58     -     -   131 |  282    >>>
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    71     -     -   148 |  191  27.42
 LHAS |     -    31     -    57    19     -     -     -     -     -    40 |  288   9.67
 LPGS |     -     -   191   255     X     -     -   148     -     -    78 |  252  34.24
 MAC1 |     -   125     -    61    72     -     -     -     -     -   123 |  287  14.01
 MALI |     -   142     -   154     -     -     -     -     -     -   225 |  262  29.12
 MAS1 |     -     -    50    51     -     -     -     -     -     -    60 |  288   1.84
 MATE |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  198   0.11
 MAW1 |     -    59     -     -    20     -     -    33     -     -    72 |  288  30.01
 MDO1 |     -    76   122     -    58     -     -     -     -     -   158 |  288  21.31
 METS |     -    29    48     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   9.31
 MIZU |     -     -    80   250     -     -     -    63     -     -    65 |  288   0.34
 MKEA |     -     -     -    78     -     -     -    38     -     -    54 |  288  29.14
 NKLG |     -    29     -     X    13     -     -     -     -     -    82 |  287    >>>
 NLIB |     -    29    99     -     -     -     -     -     -     -    97 |  288   0.04
 NNOR |     -     -   140    66     -     -     -    32     -     -   186 |  288  10.87
 NPLD |     -    30    38     -     -     -     -     -     -     -    34 |  287   0.03
 NRC1 |     -    41    84     -    34     -     -    40     -     -    49 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    14     -     -    19     -     -     - |  288  11.73
 NYA1 |     -    20     -     -    20     -     -     -     -     -    59 |  288   0.04
 NYAL |     -     -    55     -     -     -     -     -     -     -    49 |  198   0.04
 ONSA |     -     -   128   126     -     -     -     -     -     -     - |  275   0.11
 PDEL |     -     -     -     -    26     -     -    34     -     -     - |  288  53.85
 PERT |     -    28   131    56    39     -     -     -     -     -    48 |  288   2.39
 PETP |     -    41     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  287   9.34
 PIE1 |     -    42    96    43     -     -     -    44     -     -    69 |  288   0.04
 POTS |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    64 |  200  25.97
 PRDS |     -     -    48     -     -     -     -     -     -     -    42 |  200   1.53
 PTBB |     -    35    38     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.24
 QAQ1 |     -     -   117     -     -     -     -     -     -     -   103 |  200   7.45
 SANT |     -    66     -   131    22     -     -     -     -     -    72 |  288   2.96
 SCH2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    24 |  199  17.92
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    21     -     -    44 |  195  38.45
 SEY1 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    86 |  186 708.86
 SFER |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    51 |  194 592.40
 SPT0 |     -   107     -     -     -     -     -     -     -     -   168 |  199   0.07
 STJO |     -     -   158     -     -     -     -     -     -     -   140 |   80    >>>
 SUTM |     -     -     -     -    22     -     -    30     -     -     - |  288   2.28
 THTI |     -     -   150    58    43     -     -    34     -     -    88 |  276    >>>
 THU3 |     -     -    52     -    74     -     -     -     -     -   190 |  288   7.58
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    30 |  195   0.03
 TIDB |     -    33     -    49    25     -     -     -     -     -    43 |  288   0.08
 TOW2 |     -    44     -     -    27     -     -    23     -     -     - |  288  13.00
 TRO1 |     -     -     -     -    37     -     -     -     -     -   103 |  197   7.96
 TSKB |     -    54    75     -    30     -     -     -     -     -    80 |  288   1.71
 UNSA |     -     -     -   117    33     -     -    26     -     -    66 |  288  24.17
 URUM |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  198  22.53
 USN1 |     -    45     -     -     -     -     -    42     -     -    52 |  288   0.04
 USNO |     -    41    52     -     -     -     -     -     -     -    50 |  277   0.07
 USUD |     -     -     -   146     -     -     -     -     -     -   131 |  190  13.82
 WES2 |     -    78     -     -     -     -     -     -     -     -   123 |  197   0.05
 WHIT |     -    51     -     -     -     -     -     -     -     -    81 |  199   2.93
 WSRT |     -   121     -     -     -     -     -     -     -     -   191 |  196  17.11
 WTZR |     -    47     -    32     -     -     -     -     -     -    73 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    63     -     -     -     -     -   176 |  190  14.54
 YAKT |     -    43     -     -     -     -     -     -     -     -    68 |  196   0.28
 YAR2 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  197   7.27
 YELL |     -     -   116    42    18     -     -     -     -     -   149 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -     -     X    42     -     -    32     -     -    57 |  288  12.30
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2707    65   105   102    39   108  3323    52  2507     -    96 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 4.52e-14  8.65e-15  2.10e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 4.20e-14  1.12e-14  2.05e-15 |
 ONSA |   275     1     0   273    8.77   | 5.53e-14  1.36e-14  3.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.59   | 3.89e-14  5.76e-15  1.74e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.49   | 4.67e-14  1.26e-14  2.18e-15 |
 WSRT |   196     0     0   178    6.15   | 3.26e-14  8.60e-15         - |
 NLIB |   288     0     0   288    5.73   | 3.74e-14  8.90e-15  1.67e-15 |
 USNO |   277     0     0   276    5.22   | 5.34e-14  1.39e-14  3.50e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    5.07   | 6.80e-14  1.24e-14  2.32e-15 |
 BREW |   198     0     0   183    4.89   | 4.75e-14  9.59e-15         - |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.51   | 3.42e-14  6.33e-15  1.59e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.88   | 3.17e-14  5.84e-15  2.82e-15 |
 SPT0 |   199     0     0    85    2.63   | 3.42e-14  6.51e-15         - |
 WTZR |   288     0     0   288    2.62   | 4.56e-14  2.37e-14  4.81e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.23   | 2.82e-14  8.39e-15  4.80e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.21   | 4.15e-14  8.18e-15  3.67e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.16   | 3.97e-14  1.21e-14  3.55e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.81   | 5.07e-14  9.16e-15  6.34e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.60   | 6.29e-14  1.71e-14  2.60e-15 |
 MATE |   198     0     0    83    1.22   | 4.55e-14  8.97e-15         - |
 KOKB |   288     0     0   288    1.15   | 5.92e-14  1.26e-14  5.11e-15 |
 GOL2 |   201     1     0   184    0.85   | 3.58e-14  8.43e-15         - |
 NYAL |   198     0     0   182    0.75   | 4.83e-14  8.25e-15         - |
 TID1 |   195     0     0   178    0.61   | 5.93e-14  7.93e-15         - |
 TIDB |   288     0     1    95    0.54   | 1.81e-13  1.96e-14  8.29e-15 |
 WES2 |   197     0     0    84    0.49   | 3.86e-14  1.71e-14         - |
 GODE |   288     0     0   288    0.41   | 6.62e-14  1.52e-14  5.76e-15 |
 G22  |   288     0     0   272    0.23   | 5.69e-13  6.30e-14  2.39e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 3.47e-13  7.45e-14  2.70e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.10   | 3.47e-13  1.01e-13  3.18e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.43e-13  9.79e-14  3.01e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.09   | 3.57e-13  9.81e-14  6.80e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.34e-13  1.09e-13  5.90e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.07   | 3.95e-13  1.29e-13  7.08e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.78e-13  1.18e-13  1.00e-13 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.92e-13  1.42e-13  5.05e-14 |
 DWH1 |   281     0     0   280    0.06   | 5.00e-13  1.31e-13  9.61e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.06   | 6.47e-13  9.89e-14  3.67e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.09e-13  1.65e-13  6.67e-14 |
 KGN0 |   287     1     0   137    0.05   | 3.36e-13  9.04e-14  3.59e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.37e-13  1.49e-13  7.22e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.83e-13  1.04e-13  8.15e-14 |
 SFER |   194     1     0   174    0.04   | 3.61e-13  1.25e-13         - |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 3.24e-13  1.32e-13  1.05e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.07e-13  3.16e-14  8.89e-14 |
 YAKT |   196     0     0   180    0.02   | 4.14e-13  1.14e-13         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.51e-13  1.44e-13  1.31e-13 |
 G11  |   288     0     3    30    0.02   | 6.03e-13  6.39e-14  4.19e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.07e-12  2.51e-13  1.77e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.40e-13  1.51e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.84e-13  1.73e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.13e-13  2.11e-13  1.96e-13 |
 G05  |   288     0     1   180    0.01   | 1.34e-12  3.96e-13  1.72e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.68e-13  2.60e-13 |
 KERG |   287     0     0   286    0.01   | 1.45e-12  3.57e-13  2.93e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.01   | 8.92e-13  2.84e-13  1.16e-13 |
 KOUR |   286     0     0   285    0.01   | 1.46e-12  3.44e-13  7.86e-14 |
 G28  |   288     0     3    12    0.01   | 6.72e-13  7.23e-14  3.80e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.60e-13  1.78e-13 |
 DAEJ |   282     0     0   278    0.00   | 1.47e-12  3.40e-13  1.93e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.73e-12  4.06e-13  1.71e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.39e-13  1.72e-13  1.92e-13 |
 WHIT |   199     0     0   184    0.00   | 4.83e-13  3.96e-13         - |
 PRDS |   200     0     0    85    0.00   | 1.38e-12  4.10e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.17e-14  1.02e-14  2.70e-15 |
 STJO |    80     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   179     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   125     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   190     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   191     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   190     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   195     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   195     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.52e-13  1.14e-13  3.31e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.32e-13  7.43e-14  3.20e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.73e-12  1.62e-13  5.62e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.31e-13  5.64e-14  2.84e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.40e-13  2.65e-13 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 6.28e-13  7.65e-14  2.51e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.40e-13  5.44e-14  1.73e-14 |
 G08  |   234     1     0     0    0.00   | 4.54e-13  3.37e-13         - |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  6.18e-13  1.68e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  6.60e-13  4.31e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     1     0     0    0.00   | 4.25e-13  1.73e-13  1.58e-13 |
 SEY1 |   186     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   199     0     1     0    0.00   | 6.78e-13  8.22e-13         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-12  6.66e-13  2.25e-13 |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-12  5.57e-13  2.07e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   282     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   200     0     0     0    0.00   | 6.09e-13  2.18e-13         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOB2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.18e-17  2.62e-16  1.57e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
