
 GPS week: 1271   Day: 2   MJD: 53143                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.09    -0.13     2.76     0.00
 cod |   288     0  26919     68    -0.40     0.45     0.06    14.12
 emr |   288     0  16587      0  3887.16    22.23     0.04    23.75
 esa |   288     0  18197    950  3886.45    22.68     0.07     9.81
 gfz |   288     0  21567    348     0.03    -0.64     0.05    16.66
 iga |    96     0   2688      8     0.09    -0.17     0.09     0.00
 igu |    96     0   2688    383 -9999.90  2929.15     3.59     0.00
 jpl |   288     0  17421    242    -2.19    -2.73     0.05    18.22
 ngs |    96     0   2688      0     0.10    -0.15     2.45     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33397    355  3887.16    22.22     0.05    17.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1243    49    60    26  -108   -12 12648   -72   304     -    18 |
    3 | -7312    55     3    28   101  -125  -231    11 -6565     -  -167 |
    4 | -2319    23   -21    38   -90   -46   497    87 -2258     -    45 |
    5 | -4079    48   -62   -94    55    49  5376   116 -3074     -     7 |
    6 | -1818    42  -134   -40   103  -102     X   112 -2039     -    -7 |
    7 | -5487   -69    28  -105   159    -1 -3501    11 -5228     -   -80 |
    8 |  1076    34   -70    45    51     0  -560    63  1027     -   -27 |
    9 |  4313    43   -51  -153   107  -115 -2129   207  3699     -   -52 |
   10 | -6017   -81    78   -41   -15   -48 -7499   117 -5703     -   -87 |
   11 |   866   -10   -22   139     8  -117 -1810   -19  1553     -   -41 |
   13 |  5388    64   -45    72   -71   -79 -1580    15  5134     -    23 |
   14 |  3490    69   -72   -17    20  -121 -1926   163  3807     -   -81 |
   15 |  9028   -50    32    43    63    84 16423     X  5595     -   -89 |
   16 |  3596    35    47     1   -97   -97 -2101    22  3336     -   -15 |
   17 | -2321    14   -20   -92   238    60  1305    32 -1952     -  -171 |
   18 |  3033    71   -87   -48   120   -91 -2113   135  3398     -  -123 |
   19 |  2690   131    70   -23   -40  1114  -973    18  3045     -  -158 |
   20 |  3362     4   -83    82    72    67 -1269   172  3378     -   -63 |
   21 |  2358   -71   -79   153     1    44 -5515   114  2905     -    -2 |
   22 |   632    31   -62   -36   122   -90 -7887  -135   507     -     4 |
   24 | -8437   -41    15   -26    51   -14     X     9 -6834     -   -29 |
   25 |  5821   115   -43   -89   139   -79 13757    60  4235     -  -136 |
   26 | -4072    30   -67    94   -78   -62 -4706   193 -3354     -    21 |
   27 | -4591    21    -3    89    38   -82  -590    85 -4106     -  -127 |
   28 |   844  -112    64   163  -193    55  -396   -25  1143     -   115 |
   29 | -1478   -18   -11  -278    13    25     X   131 -1755     -    97 |
   30 | -1850   121   -39  -120   -80  -133 -5346    98 -1978     -    29 |
   31 |  2044    16   121    34  -127     2     X    93  1778     -  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -19     -     -     -     -    15     -     -    10 |
 ALGO |     -     -   -82   407     -     -     -    10     -     -  -107 |
 ALRT |     -   -29     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -111    79     -     -     -     -  -117     -     -   105 |
 ARTU |     -    59     -   115   -72     -     -   -42     -     -     - |
 ASC1 |     -    38     -     -   -32     -     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   129     -     -     -     -     -  -123 |
 AUCK |     -   -12     -     X     -     -     -     -     -     -     9 |
 BAN2 |     -     -   -32     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 BILI |     -   -48     -     -   101     -     -   -55     -     -     - |
 BOGT |     -   182     -   -12    95     -     -  -138     -     -   -35 |
 BOR1 |     -   -21   -62     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 BREW |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 BRMU |     -     -     -     -   -18     -     -     -     -     -    17 |
 BRUS |     -   117    47     -     -     -     -   -83     -     -   -72 |
 CAGZ |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 CAS1 |     -    46     -   102   -95     -     -    64     -     -   -71 |
 CEDU |     -   -33     -   216     -     -     -   -69     -     -   -23 |
 CHAT |     -   -41     -     -    -9     -     -     -     -     -    41 |
 CHUR |     -    -9   169     -     -     -     -   -82     -     -  -137 |
 COCO |     -   -75     -   146    92     -     -   -21     -     -   -88 |
 CRO1 |     -     -    50    86   121     -     -    58     -     -  -339 |
 DAKA |     -    70     -     -   -59     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    47     -     -  -100     -     -     -     -     -    58 |
 DRAO |     -     -   -79     -     -     -     -   166     -     -   -66 |
 DWH1 |     -   178    15     -     -     -     -  -246     -     -    88 |
 FAIR |     -   -80     3   212  -103     -     -    -9     -     -    49 |
 FORT |     -     -   -51     -   237     -     -     -     -     -  -157 |
 GODE |     -    10     -  -126     -     -     -     -     -     -    63 |
 GOL2 |     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 GOLD |     -   -46     -   -45     -     -     -    23     -     -    39 |
 GUAM |     -    38     -  -400   104     -     -  -134     -     -   234 |
 GUAT |     -   -35     -     -   -51     -     -     -     -     -    76 |
 HERS |     -     -  -198     -     -     -     -     -     -     -   270 |
 HOB2 |     -  -108   118     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 HOFN |     -     -     -     -   -81     -     -    74     -     -     - |
 HRAO |     -  -114     -     -     -     -     -   -34     -     -   164 |
 IISC |     -   -40     -  -126    63     -     -     -     -     -    43 |
 ISPA |     -    91     -     -   -33     -     -   -40     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 KARR |     -    56     -   -81     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   153    -6     X  -100     -     -     -     -     -   -19 |
 KGN0 |     -   -80    51     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 KIRU |     -   -20     -   -15     -     -     -     -     -     -    25 |
 KOSG |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 KOUR |     -    33     -  -284    63     -     -    20     -     -    52 |
 KSTU |     -     -     -   -95     -     -     -    26     -     -    26 |
 LAE1 |     -   -59     -     -  -118     -     -   182     -     -   -31 |
 LHAS |     -     -     -  -169     -     -     -     -     -     -    95 |
 LPGS |     -    50   106  -475     -     -     -   -57     -     -   111 |
 MAC1 |     -   -95     -   179   -86     -     -     -     -     -    58 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -45     -     -    47 |
 MAS1 |     -     -    54  -199   -40     -     -    74     -     -    -1 |
 MATE |     -    71     -     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 MAW1 |     -     -     -     -     X     -     -   -25     -     -    26 |
 MBAR |     -    63     -     -     7     -     -    37     -     -   -96 |
 MCM4 |     -   299    36     -  -305     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    12     -   -25     -     -     -     -     -     7 |
 METS |     -   158     -     -     -     -     -     -     -     -  -128 |
 MIZU |     -     -     -  -384     -     -     -     -     -     -   216 |
 MKEA |     -     -     -   -57    58     -     -   -25     -     -     3 |
 NLIB |     -   -47     -     -     -     -     -   145     -     -  -114 |
 NNOR |     -     -     -   268     -     -     -  -192     -     -    69 |
 NRC1 |     -     -    26     -   -16     -     -   -58     -     -    41 |
 NRIL |     -    35     -     -    -9     -     -   -19     -     -     - |
 NSSP |     -  -138     -     -     -     -     -    12     -     -    99 |
 NTUS |     -  -144     -     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 NYA1 |     -   119     -     -   -14     -     -     -     -     -   -83 |
 NYAL |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 ONSA |     -     -     -   112   -66     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -   -30     -     -    27     -     -     - |
 PERT |     -   -27   -10     X   101     -     -     -     -     -   -60 |
 PETP |     -   -74     -     -    19     -     -    40     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -    41     -     -     -    70     -     -   -96 |
 POTS |     -   -15     -     -    26     -     -     -     -     -   -13 |
 PTBB |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 QAQ1 |     -  -148     -     -     -     -     -     -     -     -   120 |
 RESO |     -    -6     -     -     -     -     -     4     -     -     - |
 RIOG |     -    51     -     -   -31     -     -     -     -     -   -11 |
 SANT |     -    -7     -    76   -63     -     -     -     -     -    23 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -27     -     -     -     -     -    26 |
 SFER |     -   -81     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -   -19 |
 STJO |     -     -   -17     -     -     -     -   -68     -     -    94 |
 SUTM |     -     -     -     -    78     -     -   -71     -     -     - |
 THTI |     -     -    83    51  -136     -     -    -9     -     -    -3 |
 THU3 |     -   -77     -     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    39     -     -   -41 |
 TIDB |     -   -58     -   236     -     -     -     -     -     -   -86 |
 TRO1 |     -  -159     -     -    71     -     -     -     -     -    60 |
 TSKB |     -   -58     -     -   -16     -     -     -     -     -    62 |
 TWTF |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 UNSA |     -     -     -   -46     -     -     -   -93     -     -   122 |
 URUM |     -   -46     -     -  -143     -     -     -     -     -   174 |
 USN1 |     -   170     -     -     -     -     -  -242     -     -   117 |
 USNO |     -   -84    61     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 USUD |     -     -     -    65     -     -     -    -5     -     -   -31 |
 WHIT |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 WSRT |     -     5     -     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 WTZR |     -   -56     -   157     -     -     -     -     -     -   -43 |
 WUHN |     -     -     -     -    98     -     -     -     -     -   -94 |
 YAKT |     -  -104     -     -     -     -     -   -17     -     -   102 |
 YAR2 |     -     -     -   -88     -     -     -     -     -     -    49 |
 YELL |     -    -9    38   216  -196     -     -     -     -     -    23 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7207    94    75    50    52    62  9361    43  5894     -    35 |  288   4.50
    3 |  2655    57    33    73    29    55  2198    44  2066     -    59 |  288   2.22
    4 |   808    74    23    40    33    42   468    24   565     -    60 |  288   0.59
    5 |  2692    30    40    30    24    44  2673    23  2598     -    69 |  288   1.40
    6 |  1050    56    32    44    31   139     X    35  1414     -    21 |  288   1.12
    7 |  1361    74    59    82    60    72  1816    34  1131     -    75 |  288   0.82
    8 |  1703    30    46    47    31   164  1739    26  1471     -    53 |  288   1.75
    9 |  2016    39    51    59    20    49  2281    52  3199     -    60 |  288   2.02
   10 |  3245    50    34    74    23    71  3020    60  3027     -    72 |  288   2.53
   11 |   847    60    30    98    70    68   675    31   895     -    83 |  288   0.35
   13 |   475    75    37    62    48    49  1005    30   959     -    67 |  288   0.21
   14 |   361    60    54    69    35    85   938    84   484     -    45 |  288   0.20
   15 |  5288    51    36   119    49   125  8924     X  4497     -   138 |  288   2.74
   16 |  1747    56    28    57    32    52  1089    47  1202     -    41 |  288   0.22
   17 |  1084    51    40    47    33    61  1139    35  1136     -    61 |  288   1.20
   18 |   688    35    27    72    43    43  1160    88   539     -    23 |  288   0.37
   19 |   527   113    59    78    50   136  1291    44   653     -   101 |  288   0.42
   20 |  1442    59    41    78    46    44   873    38  1266     -    54 |  288   0.16
   21 |   703    58    43    67    44    57  3226    61   786     -    64 |  288   0.33
   22 |  1323    64    68    51    46    36  5439    59  1107     -    62 |  288   0.29
   24 |  3140    56    29    52    30    67     X    25  2877     -    49 |  288   1.92
   25 |  7951    45    17    63    27    42  7016    56  6661     -    54 |  288   3.46
   26 |  1309   162    50    84    56    90  1794    29   947     -   117 |  288   0.46
   27 |   706    29    29    57    27    73   713    29   623     -    47 |  288   0.48
   28 |  1366    60    68    41    39    65   644    42  1394     -    51 |  288   0.28
   29 |  1299   114    76    76    95   267     X    53  1023     -    64 |  287   0.92
   30 |  1873    49    45    70    31    23  3081    30  1430     -    45 |  288   0.56
   31 |  2759    70    26    48    20    59     X    28  3234     -    26 |  288   1.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    32     -     -     -     -    47     -     -    15 |  287   0.09
 ALGO |     -     -    27   165     -     -     -    25     -     -    40 |  288   0.03
 ALRT |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6.37
 AMC2 |     -    26    33     -     -     -     -    37     -     -    25 |  288   0.06
 ARTU |     -    46     -    32    33     -     -    43     -     -     - |  288   9.69
 ASC1 |     -   214     -     -   181     -     -     -     -     -     X |  238    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    46     -     -     -     -     -    44 |  286    >>>
 AUCK |     -    19     -     X     -     -     -     -     -     -    15 |  264  13.18
 BAN2 |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    34 |  282  16.54
 BILI |     -    26     -     -    12     -     -    25     -     -     - |  287   9.78
 BOGT |     -    59     -   110    38     -     -    37     -     -    67 |  267    >>>
 BOR1 |     -    27    26     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   1.07
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    25 |  285   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    75     -     -     -     -     -    72 |  276    >>>
 BRUS |     -    23    32     -     -     -     -    17     -     -    43 |  288   0.05
 CAGZ |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  156   0.40
 CAS1 |     -    54     -    94    30     -     -    30     -     -    50 |  288   9.20
 CEDU |     -    53     -    54     -     -     -    35     -     -    22 |  288  10.04
 CHAT |     -    18     -     -    20     -     -     -     -     -    13 |  287  12.47
 CHUR |     -    23    15     -     -     -     -    37     -     -    23 |  288  10.52
 COCO |     -    34     -    83    25     -     -    45     -     -    31 |  288   8.33
 CRO1 |     -     -    43    79    35     -     -    72     -     -    20 |  284  19.28
 DAKA |     -    33     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  253  18.96
 DAV1 |     -    42     -     -    56     -     -     -     -     -    38 |  288  14.54
 DRAO |     -     -    10     -     -     -     -    32     -     -    28 |  288   0.08
 DWH1 |     -    43    42     -     -     -     -   113     -     -    77 |  287   0.56
 FAIR |     -    62    22    40    24     -     -    33     -     -    45 |  288   0.03
 FORT |     -     -    62     -    83     -     -     -     -     -    57 |  288   0.25
 GODE |     -    20     -    41     -     -     -     -     -     -    19 |  286   6.22
 GOL2 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.04
 GOLD |     -    83     -    94     -     -     -   103     -     -    71 |  288  17.88
 GUAM |     -    16     -    84    37     -     -    40     -     -    55 |  288  12.69
 GUAT |     -    35     -     -    25     -     -     -     -     -    14 |  252    >>>
 HERS |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    36 |  241  26.61
 HOB2 |     -    45    26     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    47     -     -    43     -     -     - |  283    >>>
 HRAO |     -    61     -     -     -     -     -    77     -     -   120 |  288   0.78
 IISC |     -    54     -   136    85     -     -     -     -     -    48 |  288  22.48
 ISPA |     -    25     -     -    72     -     -    70     -     -     - |  230  14.09
 JPLM |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   3.64
 KARR |     -    37     -    54     -     -     -     -     -     -     - |  288  11.72
 KERG |     -    84    45     X    40     -     -     -     -     -   147 |  285 601.76
 KGN0 |     -    38    36     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.39
 KIRU |     -    22     -    27     -     -     -     -     -     -    14 |  288   8.14
 KOSG |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  47.90
 KOUR |     -    97     -    54    32     -     -    36     -     -    53 |  288   1.33
 KSTU |     -     -     -   104     -     -     -    38     -     -    32 |  271  10.68
 LAE1 |     -    24     -     -    48     -     -    36     -     -    50 |  287  10.34
 LHAS |     -     -     -    87     -     -     -     -     -     -    49 |  205    >>>
 LPGS |     -    43    55   102     -     -     -    17     -     -    58 |  288  34.71
 MAC1 |     -    56     -    73    30     -     -     -     -     -    23 |  288  12.63
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    28 |  288  12.70
 MAS1 |     -     -    21    49   118     -     -    70     -     -    36 |  288   3.79
 MATE |     -    81     -     -     -     -     -     -     -     -    65 |  280   0.21
 MAW1 |     -     -     -     -     X     -     -    40     -     -    41 |  282 105.71
 MBAR |     -    26     -     -    47     -     -    51     -     -    72 |  288  24.06
 MCM4 |     -   180    19     -   142     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 MDO1 |     -     -    20     -    15     -     -     -     -     -    25 |  288  16.91
 METS |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -     9 |  287   8.93
 MIZU |     -     -     -    47     -     -     -     -     -     -    26 |  213   0.37
 MKEA |     -     -     -    64    33     -     -    42     -     -    34 |  288  29.74
 NLIB |     -    33     -     -     -     -     -    28     -     -    19 |  288   0.06
 NNOR |     -     -     -   116     -     -     -    67     -     -    45 |  287  11.78
 NRC1 |     -     -    18     -    48     -     -    30     -     -    23 |  288   0.03
 NRIL |     -    23     -     -    26     -     -    38     -     -     - |  287   9.01
 NSSP |     -    30     -     -     -     -     -    27     -     -    30 |  288  13.36
 NTUS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   9.89
 NYA1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    14 |  288   0.09
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 ONSA |     -     -     -    41    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 PDEL |     -     -     -     -    50     -     -    45     -     -     - |  288  54.49
 PERT |     -    36    19     X    35     -     -     -     -     -    22 |  288   2.91
 PETP |     -    47     -     -    21     -     -    29     -     -     - |  287  11.69
 PIE1 |     -     -     -    56     -     -     -    28     -     -    21 |  288   0.03
 POTS |     -    43     -     -    41     -     -     -     -     -    21 |  288  25.41
 PTBB |     -    58     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.35
 QAQ1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   6.69
 RESO |     -    29     -     -     -     -     -    22     -     -     - |  288   7.99
 RIOG |     -    84     -     -    42     -     -     -     -     -    46 |  288  10.15
 SANT |     -    46     -   104    24     -     -     -     -     -    26 |  288   8.66
 SEY1 |     -     -     -     -    50     -     -     -     -     -    48 |  288 338.89
 SFER |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  283   0.36
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -    31 |  287 111.62
 STJO |     -     -    15     -     -     -     -    21     -     -    17 |  288   0.06
 SUTM |     -     -     -     -    23     -     -    21     -     -     - |  288   1.85
 THTI |     -     -    22    71    36     -     -    35     -     -    21 |  288   5.12
 THU3 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   7.80
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    19 |  288   0.09
 TIDB |     -    30     -    49     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.11
 TRO1 |     -    27     -     -    36     -     -     -     -     -    22 |  288   8.30
 TSKB |     -    66     -     -    39     -     -     -     -     -    54 |  288   1.49
 TWTF |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.30
 UNSA |     -     -     -    83     -     -     -    46     -     -    34 |  288  14.04
 URUM |     -    23     -     -    31     -     -     -     -     -    38 |  288  69.91
 USN1 |     -    48     -     -     -     -     -    53     -     -    48 |  286   0.11
 USNO |     -    34     7     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.06
 USUD |     -     -     -    49     -     -     -    24     -     -    40 |  288  13.93
 WHIT |     -    39     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   3.10
 WSRT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 WTZR |     -    25     -    40     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    27     -     -     -     -     -    26 |  287  17.64
 YAKT |     -    19     -     -     -     -     -    25     -     -    17 |  288   1.07
 YAR2 |     -     -     -    49     -     -     -     -     -     -    28 |  288   5.92
 YELL |     -    40    33    33    39     -     -     -     -     -    56 |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2761    58    38    73    50    90  3592    46  2447     -    48 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 4.05e-14  8.97e-15  2.24e-15 |
 BREW |   285     0     0   284    9.80   | 4.23e-14  9.75e-15  2.79e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.22   | 3.78e-14  6.21e-15  2.30e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.06   | 3.72e-14  8.26e-15  3.07e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.53   | 4.85e-14  1.08e-14  2.70e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.84   | 3.86e-14  7.53e-15  2.33e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.35   | 4.66e-14  1.73e-14  5.95e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    4.93   | 3.20e-14  7.78e-15  2.22e-15 |
 USN1 |   286     0     0   284    3.84   | 1.02e-13  1.70e-14  3.43e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.73   | 5.50e-14  1.60e-14  2.72e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.69   | 5.72e-14  1.45e-14  3.79e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.03   | 5.61e-14  1.62e-14  4.36e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.95   | 6.35e-14  2.37e-14  4.32e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.94   | 3.98e-14  3.09e-14  4.49e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.85   | 5.61e-14  1.17e-14  1.73e-15 |
 FAIR |   288     0     0   211    2.36   | 4.01e-14  9.99e-15  3.36e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.15   | 2.78e-14  6.92e-15  8.86e-15 |
 ALBH |   287     0     0   286    2.06   | 3.96e-14  9.02e-15  4.17e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.65   | 3.68e-14  8.10e-15  9.15e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    1.56   | 5.20e-14  1.24e-14  9.47e-15 |
 TIDB |   288     0     0   211    1.36   | 1.56e-13  2.00e-14  1.23e-14 |
 GOL2 |   288     0     0   288    0.85   | 4.14e-14  1.09e-14  2.55e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.69   | 9.86e-14  4.57e-14  2.61e-14 |
 MATE |   280     0     0   134    0.51   | 4.37e-14  1.15e-14  8.62e-15 |
 GODE |   286     0     0   284    0.24   | 6.69e-14  1.73e-14  6.33e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 3.43e-13  7.88e-14  3.96e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.22   | 3.60e-13  9.71e-14  3.14e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.18   | 3.19e-13  7.49e-14  3.89e-14 |
 G16  |   288     0     0   206    0.16   | 4.43e-13  5.47e-14  1.49e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.04e-13  8.85e-14  4.41e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.13   | 3.72e-13  7.69e-14  4.49e-14 |
 G22  |   288     0     4    93    0.11   | 5.64e-13  5.77e-14  3.68e-14 |
 G19  |   288     0     1   250    0.09   | 6.71e-13  8.41e-14  3.03e-14 |
 SFER |   283     0     0   278    0.08   | 4.03e-13  1.27e-13  2.87e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.06   | 4.43e-13  1.27e-13  3.07e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.05   | 4.65e-13  1.38e-13  6.92e-14 |
 G14  |   288     0     6    31    0.05   | 6.74e-13  9.54e-14  1.64e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.05   | 1.47e-13  4.33e-14  7.53e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.34e-13  1.45e-13  6.55e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 3.63e-13  1.16e-13  1.31e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.76e-13  1.10e-13  1.15e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.75e-13  1.43e-13  1.14e-13 |
 G29  |   287     0     0   286    0.03   | 4.68e-13  1.13e-13  1.21e-13 |
 MIZU |   213     0     0    66    0.03   | 3.35e-13  8.33e-14         - |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.56e-13  1.37e-13  9.41e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.02   | 3.93e-13  1.28e-13  2.77e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.01   | 4.49e-13  1.17e-13  1.07e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.98e-13  1.42e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.51e-13  1.16e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  4.83e-13  2.01e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.01   | 6.78e-13  2.05e-13  1.20e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.59e-12  4.07e-13  1.27e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.97e-13  2.04e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.14e-13  2.15e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  3.59e-13  1.88e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  4.79e-13  1.48e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.98e-13  3.79e-13  2.48e-13 |
 KERG |   285     0     0   139    0.00   | 1.37e-12  3.51e-13  1.53e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.48e-14  9.11e-15  2.35e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   253     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.22e-13  7.68e-14  4.54e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.16e-13  1.19e-13  2.43e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.05e-13  6.83e-14  1.39e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.20e-12  1.24e-13  3.69e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  5.60e-13  2.57e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  7.07e-14  1.40e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.06e-13  7.02e-14  4.23e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.69e-13  2.33e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  9.07e-13  3.33e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.82e-13  1.82e-13  4.14e-13 |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 4.55e-14  6.32e-15  4.61e-15 |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.93e-12  5.07e-13  3.22e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 7.21e-13  9.66e-13  1.00e-12 |
 MCM4 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   282     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-12  5.51e-13  3.79e-13 |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   205     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.22e-13  8.81e-13  2.63e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.30e-13  2.52e-13  4.28e-13 |
 ISPA |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   156     2     4     0    0.00   | 1.67e-12  2.02e-13         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   267     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   238     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.04e-17  2.45e-16  1.47e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
