
 GPS week: 1272   Day: 6   MJD: 53154                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2683      0     0.04    -0.22     3.15     0.00
 cod |   288     0  26812    284    -0.08    -0.72     0.06    13.93
 emr |   288     0  24013     69  4183.12    28.53     0.04    19.50
 esa |   288     0  18861    978  4182.36    28.44     0.07    10.39
 gfz |   288     0  20846      7     0.17    -0.94     0.05    16.47
 iga |    96     0   2683     21     0.01    -0.18     0.12     0.00
 igu |    96     0   2587      0     0.02    -0.17     3.13     0.00
 jpl |   288     0  17474    320    -3.15     0.70     0.04    24.86
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34826   1193  4183.10    28.55     0.05    14.86

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3889   -18   -19   -57   144  -153 11563  -138     -    -7 |
    3 |  -134    90   -21   -94    53  -120  4992    43     -  -100 |
    4 |  -228    76  -135     2    23    10 -3196    40     -    32 |
    5 |  4713    22  -109   104    74    39  6271    60     -   -75 |
    6 | -2742    40  -125   135    57  -191-11500    66     -  -109 |
    7 | -5046     6  -153   -65    86   175 -1322   107     -    21 |
    8 | -1008    40  -135    78   -13    58  -881    46     -    46 |
    9 | -6951   -65  -171    17    94  -172 -2059    92     -   129 |
   10 | -4679    69    23    16   -37    -9  3838    43     -   -87 |
   11 |  1193   -48   -34    87   110  -192   199   -66     -   -59 |
   13 |  3857    21   -96   -98   115   118  1521   -14     -    69 |
   14 | -1265    70   -34   -79   -60   -83   135    81     -     X |
   15 |   287     7   -17   -50   -15     9 -7098    85     -   -31 |
   16 |  4446    57   -21   100  -123    37  -423    78     -     0 |
   17 |  1985   -40   -79    86    87   -11  4767   114     -  -212 |
   18 |  3886    58   -21    62    10   -36  -520    69     -  -117 |
   19 |  4871   215    50   178  -107  1571  -194    17     -  -292 |
   20 |  2872    82   -62   -16    52    59   327    82     -   -85 |
   21 |   851    22     3    94  -121    19  2221   104     -   -11 |
   22 |  8038    -7   -92   -26    71  -144     -    74     -   -19 |
   24 |  -949    63     9   -94     3  -125 -3322    50     -   -33 |
   25 |   634    83  -105   -41    85  -230  1163    30     -   -40 |
   26 |  -653    48  -173   379    -3  -311  -281    57     -  -154 |
   27 | -1313   -36  -158   129   147  -144  -708    57     -   -80 |
   28 |  4533   -73     6   -32    -7   141  1358    89     -    46 |
   29 | -5257    50   -69     X    80  -180 -2128    43     -   -66 |
   30 | -3782    29  -103   154    86  -176 -6515    26     -  -109 |
   31 |-12317    83    29   -21    -3     0  1684    -7     -   -93 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -16     -     -     -     -    37     -   -40 |
 ALGO |     -     -  -151   652     -     -     -   -31     -  -162 |
 AMC2 |     -   -97   133     -     -     -     -  -100     -    82 |
 ARTU |     -    74     -   116    18     -     -  -102     -     - |
 ASC1 |     -    20     -     -    22     -     -     -     -   -47 |
 ASPA |     -     -     -     -    43     -     -     -     -   -47 |
 AUCK |     -   -52     -     X     -     -     -     -     -    49 |
 BAHR |     -   -10    28     -   -44     -     -     -     -    21 |
 BAN2 |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     1 |
 BOGT |     -   -36     -  -158   117     -     -   100     -  -153 |
 BOR1 |     -    28     2     -     -     -     -     -     -   -29 |
 BREW |     -     -    36     -     -     -     -     -     -   -47 |
 BRMU |     -     -     -     -   -65     -     -     -     -    72 |
 BRUS |     -   121    14     -     -     -     -   -75     -    -6 |
 CAGZ |     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 CAS1 |     -    39     -    74   -81     -     -    57     -   -93 |
 CEDU |     -   -96     -   232     -     -     -   -66     -    38 |
 CHUR |     -     X   127     -     -     -     -     -     -  -167 |
 COCO |     -    27     -   -15   139     -     -   -58     -   -71 |
 CRO1 |     -  -123   -71     9   192     -     -   -70     -   130 |
 DAV1 |     -   106     -     -   -56     -     -    25     -   -79 |
 DRAO |     -    25   -78     -     -     -     -   109     -  -103 |
 DWH1 |     -   281   131     -     -     -     -  -175     -  -142 |
 FAIR |     -     -   -21    47   -71     -     -    44     -     X |
 FORT |     -   330   168  -366     1     -     -     -     -  -248 |
 GODE |     -   -99    86     -     -     -     -     -     -   -21 |
 GOL2 |     -     -    56     -     -     -     -     -     -   -73 |
 GOLD |     -    43     -   -78     -     -     -   -29     -    63 |
 GRAZ |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     2 |
 GUAM |     -   -17     -   -72  -194     -     -    92     -   164 |
 GUAT |     -   -41     -     -  -127     -     -     -     -   179 |
 HERS |     -     -  -252     -     -     -     -     -     -   330 |
 HOB2 |     -   -12    35     -     -     -     -   -15     -    -9 |
 HRAO |     -     -     -     -   -77     -     -    51     -     X |
 IISC |     -     9     -   -91    82     -     -     -     -   -35 |
 ISPA |     -    19     -     -    19     -     -   -23     -     - |
 JAB1 |     -   -59     -     -     -     -     -    33     -     - |
 JPLM |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -    10 |
 KARR |     -     8     -  -125     -     -     -    48     -     - |
 KERG |     -   146     4  -163     1     -     -     -     -   -29 |
 KGN0 |     -   -29     7     -     -     -     -     -     -    19 |
 KIRU |     -   -68     -    38     -     -     -     -     -    37 |
 KIT3 |     -     -     -   188   -87     -     -    26     -   -77 |
 KOKB |     -  -125   128     -  -107     -     -     -     -    68 |
 KOSG |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 KOUR |     -     -     -  -348     -     -     -   137     -    14 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -     8     -   -13 |
 LHAS |     -     -     -     -   -60     -     -     -     -    67 |
 LPGS |     -  -108   165  -127     -     -     -   -43     -    40 |
 MAC1 |     -  -160     -   146   -47     -     -    77     -   -28 |
 MAG0 |     -   -13     -     -     -     -     -     8     -     - |
 MAS1 |     -     -    59  -179   -17     -     -    98     -   -98 |
 MAW1 |     -   135     -     -  -173     -     -     -     -    68 |
 MBAR |     -    15     -     -    -2     -     -   113     -  -201 |
 MDO1 |     -     -    13     -   -13     -     -     -     -    -2 |
 MEDI |     -     -   -23     -     -     -     -     -     -    30 |
 MIZU |     -     -   111  -277     -     -     -   -87     -   194 |
 MKEA |     -     -     -   -71     -     -     -   -64     -   157 |
 NNOR |     -     -    55   -98     -     -     -     -     -    -4 |
 NPLD |     -   -63    78     -     -     -     -     -     -   -43 |
 NRC1 |     -     -   114     -   311     -     -  -234     -  -102 |
 NRIL |     -    49     -     -   -28     -     -    -8     -     - |
 NSSP |     -   -68     -     -     -     -     -     2     -    61 |
 NTUS |     -  -181     -    -9     -     -     -     -     -   176 |
 NYA1 |     -    90     -     -   -86     -     -     -     -    10 |
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     -     -   -23 |
 ONSA |     -   -76    32    42     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    36     -     -   -26     -     -    -3     -     - |
 PERT |     -   -18    20     X    88     -     -   -21     -   -71 |
 PETP |     -   -96     -     -    81     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   115   -61     -     -     -    11     -  -127 |
 POTS |     -   -45     -     -    72     -     -     -     -   -37 |
 PRDS |     -     -    26     -     -     -     -     -     -   -34 |
 QAQ1 |     -  -143   118     -     -     -     -     -     -   -17 |
 RIOG |     -    28    96     -   -59     -     -     -     -   -86 |
 SANT |     -   185     -  -187  -172     -     -     -     -   190 |
 SCH2 |     -     -    36     -     -     -     -   -17     -   -20 |
 SFER |     -  -102   -23     -     -     -     -     -     -   133 |
 SPT0 |     -  -142    67     -     -     -     -     -     -    46 |
 STJO |     -     -   -41     -     -     -     -    19     -    22 |
 STR1 |     -     -   -41     -     -     -     -     -     -    54 |
 SUTM |     -     -   113     -     2     -     -   -90     -     - |
 THTI |     -     -     -    73    19     -     -   -43     -     0 |
 THU3 |     -   -63    79     -  -144     -     -     -     -   115 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -32     -    53 |
 TIDB |     -   -21   -51   139   -56     -     -     -     -    51 |
 TLSE |     -     -   -73     -     -     -     -     -     -    96 |
 TOW2 |     -   -55     -     -    -6     -     -    35     -     - |
 TRO1 |     -  -106     -     -    -5     -     -     -     -   101 |
 TSKB |     -   -87    -7   105   -23     -     -     -     -    43 |
 TWTF |     -   -57    78     -     -     -     -  -130     -   169 |
 UNSA |     -     -     -   -40     -     -     -   -16     -    55 |
 URUM |     -    -5     -     -  -101     -     -     -     -   116 |
 USN1 |     -   369     -     -     -     -     -  -277     -   124 |
 USNO |     -   -84    96     -     -     -     -     -     -   -48 |
 USUD |     -     -     1   -29     -     -     -     -     -    20 |
 VILL |     -     -     -  -214     -     -     -     -     -   150 |
 WES2 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -   -23 |
 WHIT |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 WTZR |     -   -86   135   -35     -     -     -     -     -   -72 |
 YAKT |     -  -158     -     -     -     -     -     -     -   148 |
 YAR2 |     -   -89     2     -     -     -     -     -     -    80 |
 YEBE |     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     4 |
 YELL |     -   -39    21   116   -57     -     -     -     -    -8 |
 ZWEN |     -     -     -  -226  -158     -     -     X     -   311 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4608   164   100    76   105   281  7796    68     -   115 |  288   4.63
    3 |  3101    55    60   151    53    50  4206    36     -    43 |  288   1.88
    4 |   655    76    24    49    42    75  1506    31     -    76 |  288   0.55
    5 |  4883    62    44    78    21    27  2429    33     -    69 |  288   1.53
    6 |  1571    88    28    47    26    45  6822    42     -    87 |  288   1.48
    7 |  1387    60    37   113    44   123   686    34     -    32 |  288   0.96
    8 |  2367    29    42    31    19    41  2755    28     -    89 |  288   2.22
    9 |  3513    48    40   108    61    42  2969    37     -   169 |  288   1.78
   10 |  7852    67    41    32    26   102  5770    34     -    92 |  288   2.77
   11 |   855    99    40   119    46   133   512    28     -    42 |  288   0.46
   13 |   526    55    46   129    43    76   958    52     -    58 |  288   0.21
   14 |   336    34    60   174    35   137   745    60     -     X |  288   0.20
   15 |  3685    50    16    60    29    73  4690    23     -    37 |  288   3.02
   16 |   872    48    44    79    31    87   411    29     -    64 |  288   0.18
   17 |  3310    92    86    71    71   146  2389    43     -    92 |  287   1.30
   18 |   574    61    34   102    43    76   275    66     -    41 |  288   0.40
   19 |   512   103    41    50    45   188  1000    60     -   115 |  288   0.44
   20 |   433    48    71    97    27    58   561    59     -    91 |  288   0.15
   21 |   873    70    31    40    41    45  1705    40     -    60 |  288   0.79
   22 |  6331    72    65    45    30   267     -    32     -    66 |  288   1.21
   24 |  5798    53    24    43    24   147  5472    25     -    52 |  288   2.24
   25 |  4278    41    29    28    16    42  3158    18     -    24 |  288   2.10
   26 |  1640   132   105   147    64   104   704    52     -    55 |  288   0.36
   27 |  1686    28    44    28    16    90   630    17     -    53 |  288   1.09
   28 |  1843    23    68   100    34    60   555    46     -    93 |  288   0.40
   29 |  1482   195   147     X    80   166  1107    74     -    79 |  273   0.62
   30 |  2497    52    37    57    27    30  2230    23     -    61 |  288   0.39
   31 |  1885    50    41    38    35    71  1502    37     -    48 |  288   1.42
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    43     -     -     -     -    40     -    15 |  288   0.10
 ALGO |     -     -    16    29     -     -     -    21     -    24 |  288   0.04
 AMC2 |     -    34    19     -     -     -     -    15     -    21 |  288   0.03
 ARTU |     -    57     -    49    42     -     -    41     -     - |  288  11.88
 ASC1 |     -   120     -     -   165     -     -     -     -    85 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    33     -     -     -     -    36 |  286    >>>
 AUCK |     -    21     -     X     -     -     -     -     -    20 |  264  10.89
 BAHR |     -    35    22     -    25     -     -     -     -    39 |  288   0.61
 BAN2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -    37 |  286  17.80
 BOGT |     -    23     -    35    18     -     -    16     -    31 |  288   9.32
 BOR1 |     -    26    21     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.93
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 BRUS |     -    37    15     -     -     -     -    27     -    35 |  288   0.04
 CAGZ |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.48
 CAS1 |     -    61     -    33    14     -     -    29     -    32 |  288   9.45
 CEDU |     -    56     -    57     -     -     -    29     -    51 |  288  10.88
 CHUR |     -     X    26     -     -     -     -     -     -    34 |  265   9.47
 COCO |     -    24     -    67    19     -     -    43     -    25 |  288   8.55
 CRO1 |     -    51    19    65    67     -     -    25     -   146 |  284  17.94
 DAV1 |     -    40     -     -    54     -     -    27     -    61 |  288  15.05
 DRAO |     -    47    19     -     -     -     -    25     -    52 |  288   0.06
 DWH1 |     -    37    40     -     -     -     -    30     -    23 |  288   0.53
 FAIR |     -     -    19    46    76     -     -    36     -     X |  288   0.10
 FORT |     -    79    54    74    52     -     -     -     -    79 |  288   0.12
 GODE |     -    24    24     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 GOL2 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -    71 |  288   0.11
 GOLD |     -    40     -    45     -     -     -    51     -    41 |  288  17.72
 GRAZ |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    26 |  286    >>>
 GUAM |     -    46     -    90    47     -     -    25     -    60 |  240  11.29
 GUAT |     -    44     -     -    19     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 HERS |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    43 |  241  53.44
 HOB2 |     -    68    36     -     -     -     -    38     -    41 |  288   0.08
 HRAO |     -     -     -     -    24     -     -    16     -     X |  288   0.89
 IISC |     -    42     -    53    45     -     -     -     -    69 |  288  20.65
 ISPA |     -    75     -     -    37     -     -    54     -     - |  288  15.32
 JAB1 |     -    38     -     -     -     -     -    21     -     - |  288  13.91
 JPLM |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    20 |  288   5.42
 KARR |     -    23     -    50     -     -     -    27     -     - |  288  10.29
 KERG |     -    42    43    33    27     -     -     -     -    20 |  288   1.04
 KGN0 |     -    49    44     -     -     -     -     -     -    23 |  287   0.47
 KIRU |     -    16     -    26     -     -     -     -     -    28 |  288   6.95
 KIT3 |     -     -     -   100   173     -     -   119     -    66 |  276    >>>
 KOKB |     -    38    23     -    36     -     -     -     -    59 |  288   0.09
 KOSG |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288  16.31
 KOUR |     -     -     -    50     -     -     -    25     -    46 |  288   2.25
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    12     -    20 |  288  25.98
 LHAS |     -     -     -     -    14     -     -     -     -    16 |  288  10.22
 LPGS |     -    79    36   118     -     -     -    30     -    31 |  288  38.37
 MAC1 |     -    95     -    31    34     -     -    40     -    47 |  288  12.74
 MAG0 |     -    32     -     -     -     -     -    18     -     - |  286   8.85
 MAS1 |     -     -    17    25    19     -     -    21     -    33 |  288   2.26
 MAW1 |     -    63     -     -    59     -     -     -     -    72 |  287  35.34
 MBAR |     -    21     -     -    28     -     -    56     -   110 |  288  23.77
 MDO1 |     -     -    15     -    20     -     -     -     -    21 |  288  23.28
 MEDI |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 MIZU |     -     -    39    91     -     -     -    21     -    19 |  288   0.40
 MKEA |     -     -     -    67     -     -     -    35     -    30 |  288  26.14
 NNOR |     -     -    40    37     -     -     -     -     -    51 |  288  10.44
 NPLD |     -    32    29     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    18     -    16     -     -    18     -    21 |  288   0.03
 NRIL |     -    46     -     -    33     -     -    16     -     - |  288  10.78
 NSSP |     -    37     -     -     -     -     -    26     -    25 |  288  11.84
 NTUS |     -    24     -    39     -     -     -     -     -    31 |  288   9.05
 NYA1 |     -    16     -     -    18     -     -     -     -    15 |  288   0.12
 NYAL |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.12
 ONSA |     -    35    37    29     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    23     -     -    22     -     -    16     -     - |  288  50.26
 PERT |     -    52    42     X    23     -     -    34     -    24 |  288   1.89
 PETP |     -    35     -     -    29     -     -     -     -     - |  285   9.62
 PIE1 |     -     -    23    31     -     -     -    36     -    34 |  288   0.04
 POTS |     -    39     -     -    35     -     -     -     -    15 |  288  21.97
 PRDS |     -     -    11     -     -     -     -     -     -    15 |  288   2.12
 QAQ1 |     -    44    21     -     -     -     -     -     -    33 |  288  10.86
 RIOG |     -    60    27     -    53     -     -     -     -    44 |  288   9.10
 SANT |     -    89     -   101   149     -     -     -     -    86 |  247  13.01
 SCH2 |     -     -    15     -     -     -     -    12     -    16 |  288  13.79
 SFER |     -    75    53     -     -     -     -     -     -   139 |  286 654.50
 SPT0 |     -    29    11     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 STJO |     -     -    22     -     -     -     -    13     -    26 |  288   0.04
 STR1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1.00
 SUTM |     -     -    49     -    15     -     -    42     -     - |  288   1.45
 THTI |     -     -     -    98    73     -     -    42     -    69 |  288   5.65
 THU3 |     -    24    18     -    22     -     -     -     -    16 |  288   7.93
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    19     -    32 |  288   0.10
 TIDB |     -    71    37    37    24     -     -     -     -    24 |  288   0.11
 TLSE |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.56
 TOW2 |     -    61     -     -    36     -     -    35     -     - |  288  11.08
 TRO1 |     -    62     -     -    68     -     -     -     -    52 |  288   8.18
 TSKB |     -    43    31    59    27     -     -     -     -    43 |  288   1.92
 TWTF |     -    34    37     -     -     -     -    18     -    42 |  288   0.62
 UNSA |     -     -     -    78     -     -     -    20     -    38 |  288  14.97
 URUM |     -    24     -     -    23     -     -     -     -    34 |  288  16.58
 USN1 |     -    36     -     -     -     -     -    14     -    34 |  285   0.05
 USNO |     -    40    14     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 USUD |     -     -    40    49     -     -     -     -     -    63 |  288  13.76
 VILL |     -     -     -    26     -     -     -     -     -    18 |  288   4.44
 WES2 |     -     -    98     -     -     -     -     -     -   128 |  257  73.95
 WHIT |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   6.07
 WTZR |     -    28    14    20     -     -     -     -     -    20 |  288   0.08
 YAKT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.68
 YAR2 |     -    51    30     -     -     -     -     -     -    22 |  288  10.17
 YEBE |     -     -    36     -     -     -     -     -     -    47 |  276 762.44
 YELL |     -    22    19    47    44     -     -     -     -    96 |  288   0.05
 ZWEN |     -     -     -    35    35     -     -     X     -    52 |  287  18.60
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3148    59    42    72    51   116  3130    36     -    55 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   288     0     0   288    9.94   | 3.42e-14  4.87e-15  2.05e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.71e-14  7.30e-15  2.92e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.93   | 4.71e-14  1.00e-14  2.12e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.75   | 3.86e-14  8.80e-15  2.34e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    6.55   | 4.12e-14  6.62e-15  1.50e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   286    5.55   | 5.82e-14  1.63e-14  4.31e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.41   | 3.72e-14  6.72e-15  4.22e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.99   | 3.72e-14  8.38e-15  3.03e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    4.40   | 8.39e-14  2.14e-14  6.83e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.16   | 3.79e-14  1.08e-14  4.85e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.73   | 5.00e-14  1.46e-14  4.37e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.32   | 4.56e-14  8.66e-15  2.85e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.95   | 4.59e-14  7.84e-15  4.59e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    2.88   | 4.11e-14  6.78e-15  3.12e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.77   | 4.13e-14  6.84e-15  5.69e-15 |
 USN1 |   285     0     0   284    1.77   | 7.90e-14  1.54e-14  2.39e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.65   | 1.61e-13  1.61e-14  7.05e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.57   | 4.19e-14  1.14e-14  7.33e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.45   | 4.78e-14  1.03e-14  7.13e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.24   | 2.74e-14  7.60e-15  1.44e-14 |
 WES2 |   257     0     0   111    1.07   | 5.44e-14  1.05e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.92   | 7.34e-14  2.13e-14  6.25e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.81   | 3.54e-14  8.71e-15  1.40e-14 |
 TID1 |   288     0     0   287    0.81   | 4.97e-14  9.01e-15  4.61e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.73   | 7.41e-14  2.08e-14  9.05e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    0.66   | 3.30e-14  6.50e-15  2.03e-15 |
 YEBE |   276     3     0   272    0.60   | 7.38e-14  3.87e-14  3.79e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.15   | 5.00e-14  7.09e-15  2.85e-15 |
 G19  |   288     0     2   217    0.14   | 6.29e-13  6.61e-14  2.42e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.47e-13  1.14e-13  3.87e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.12   | 3.85e-13  1.07e-13  3.17e-14 |
 G13  |   288     0     3   114    0.10   | 5.50e-13  6.62e-14  1.21e-14 |
 SFER |   286     1     0   283    0.09   | 4.31e-13  1.13e-13  2.70e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.09   | 3.52e-13  9.43e-14  3.39e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.29e-13  1.27e-13  4.11e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.18e-13  9.62e-14  3.94e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 3.88e-13  1.29e-13  4.58e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.49e-13  1.24e-13  9.71e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.69e-13  1.18e-13  5.97e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.73e-13  1.33e-13  5.83e-14 |
 G29  |   273     0     0   269    0.03   | 4.34e-13  1.23e-13  6.69e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.41e-13  1.75e-13  6.85e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.42e-13  1.18e-13  1.45e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.39e-13  3.89e-14  9.49e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 3.02e-13  9.11e-14  1.37e-13 |
 G17  |   287     0     0   286    0.02   | 4.11e-13  1.34e-13  1.66e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.35e-13  1.45e-13  1.55e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.22e-13  1.45e-13  1.51e-13 |
 G22  |   288     0     0   143    0.01   | 5.59e-13  1.18e-13  7.42e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.31e-13  3.17e-13  1.41e-13 |
 G16  |   288     0     5     7    0.01   | 5.21e-13  5.06e-14  1.71e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.71e-13  1.09e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.39e-13  1.10e-13  4.43e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.01   | 4.53e-13  1.18e-13  5.14e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.82e-13  1.08e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  4.31e-13  2.33e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  4.35e-13  1.25e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.39e-13  2.43e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  5.01e-13  1.21e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  3.41e-13  1.81e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.50e-12  3.73e-13  1.42e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.87e-12  5.56e-13  2.29e-13 |
 G08  |   288     0     0   202    0.00   | 1.33e-12  4.36e-13  2.39e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.84e-13  2.08e-13  1.03e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.42e-13  4.84e-13  5.95e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-14  4.19e-15  2.49e-15 |
 CHUR |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     3     0    0.00   | 6.08e-13  6.72e-14  3.29e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.04e-13  2.69e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.30e-13  6.89e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.78e-13  5.81e-14  1.31e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.03e-13  3.72e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.32e-13  2.92e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.24e-13  6.71e-14  2.32e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.23e-13  7.01e-14  4.55e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  7.79e-13  4.96e-13 |
 ZWEN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     2     0    0.00   | 1.19e-12  1.56e-12  7.44e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.16e-12  1.28e-12  3.29e-13 |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.34e-13  2.12e-13  4.05e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.38e-13  3.60e-13  9.65e-13 |
 SANT |   247     0     1     0    0.00   | 1.81e-12  7.95e-13         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  4.89e-13  2.10e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 6.82e-13  9.49e-13  1.72e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.31e-13  6.39e-13  1.25e-12 |
 KIT3 |   276     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.63e-13  2.45e-13  5.84e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     6     0    0.00   | 1.51e-12  1.56e-13  3.82e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.39e-17  2.87e-16  1.73e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      SPT0      BREW |
------------------------------------------+------------------------------+
