
 GPS week: 1273   Day: 6   MJD: 53161                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2678      0     0.18     0.02     3.60     0.00
 cod |   288     0  26901    305     0.09    -0.32     0.06    20.73
 emr |   288     0  15625      6   644.22    -0.04     0.07    16.16
 gfz |   288     0  20297      7     0.49    -0.50     0.05    25.80
 iga |    96     0   2582      2     0.15     0.05     0.25     0.00
 igu |    96     0   2678      0     0.16     0.03     3.72     0.00
 jpl |   288     0  16301    292    -4.03     0.14     0.06    20.54
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29932   1503   922.01   -32.85     0.07    16.77

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1094   -62   103   -17  -277 14672    74     -     X |
    3 |   -51   -29   -16   109  -315   275    38     -  -160 |
    4 |   759   -83   -23   192  -224   682   -63     -  -167 |
    5 |   313   -35  -114   141   -21 16740   105     -  -186 |
    6 | -2482    48  -169    71   137-10200   146     -  -174 |
    7 |  -420    32   -64    72   263 -2888    63     -  -162 |
    8 |   257   -58   -39   121    50 -4800    48     -  -133 |
    9 | -1530     4  -202    53  -601  4767   161     -   -79 |
   10 | -1471    35  -148    29   -12   482   109     -   -72 |
   11 |  5451   -73    87    40   153  2527    -1     -   -52 |
   13 |  4634   -55    -7   227   214  1380  -149     -   -89 |
   14 |  2108    84   -90   -97   223  1261   145     -   -42 |
   15 | -5372    42   -79   -32   266 -5757   152     -    63 |
   16 |  5948   117   157  -156   -62   792   137     -   -66 |
   17 |   500   -46  -144   102   211  5749   109     -   -87 |
   18 |  3453   117  -175    18     3  2164   154     -   -15 |
   19 |  4168   174    29  -158  1230  1990     X     -     X |
   20 |  3851    16   108    68   -83   620   113     -  -237 |
   21 |  -441    79  -120     6   200  -766   127     -     X |
   22 | -1485   -38   -15   -28   -93  -643    76     -    16 |
   24 | -1415     -  -167    64     --14142    66     -   -11 |
   25 | -9326    92    -7   -13  -147 -1736   130     -  -237 |
   26 | -4245     X   -97    88  -466 -2777    49     -   -98 |
   27 | -1931   -52    73    97   -80 -2545    22     -  -156 |
   28 |  4884  -129    70    86    79 10873     5     -   -40 |
   29 | -1614   -17   -95    78  -137 -1691    74     -   -11 |
   30 | -1505   -18   -70   173  -212 -2304   159     -  -190 |
   31 | -2183    15    67    12  -308-14241    54     -  -105 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    21     -     -     -   -62     -    55 |
 ALRT |     -   -73     -    59     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -52    36     -     -     -  -118     -   174 |
 ARTU |     -    64     -   -43     -     -   -11     -     - |
 ASC1 |     -    28     -  -149     -     -     -     -   196 |
 ASPA |     -     -     -    48     -     -     -     -   -74 |
 BAHR |     -   -19   -75    -8     -     -   142     -   -66 |
 BAN2 |     -     -    22     -     -     -     -     -   -21 |
 BILI |     -    50     -   -68     -     -    35     -     - |
 BOGT |     -  -291     -   126     -     -   134     -     X |
 BOR1 |     -   -44   136     -     -     -     -     -   -76 |
 BREW |     -     -   -25     -     -     -     -     -    24 |
 BRMU |     -     -     -    80     -     -     -     -  -123 |
 BRUS |     -    42   114     -     -     -   -50     -  -100 |
 CAGZ |     -    33     -     -     -     -     -     -   -41 |
 CAS1 |     -    60     -    -5     -     -     -     -   -66 |
 CEDU |     -   -62     -     -     -     -     -     -    77 |
 CRO1 |     -    44   -19  -114     -     -   -54     -   259 |
 DGAR |     -   -41     -   -69     -     -    96     -    39 |
 DRAO |     -   -65   -48     -     -     -    19     -   104 |
 DWH1 |     -   326    34     -     -     -  -338     -   -17 |
 FAIR |     -   -10    78  -114     -     -   -35     -   155 |
 FLIN |     -    19     -     -     -     -   -19     -     - |
 GMAS |     -     -   154     -     -     -  -121     -     X |
 GODE |     -     -    73     -     -     -   -96     -    48 |
 GOL2 |     -     -  -196     -     -     -     -     -   188 |
 GOLD |     -   -28     -     -     -     -   -49     -    96 |
 GUAM |     -    65     -    22     -     -  -247     -   188 |
 GUAT |     -  -120     -   -28     -     -     -     -   192 |
 HERS |     -     -  -200     -     -     -     -     -   193 |
 HOB2 |     -   -73   136     -     -     -     -     -   -41 |
 HOFN |     -     -     -   -16     -     -    21     -     - |
 HRAO |     -   -71     -     -     -     -    60     -    14 |
 IISC |     -   -23     -    34     -     -     -     -   -23 |
 ISPA |     -   116     -    54     -     -   -61     -  -152 |
 JPLM |     -     -     5     -     -     -     -     -    -5 |
 KGN0 |     -   -28    30     -     -     -     -     -     6 |
 KIRU |     -   -10     -     -     -     -     -     -    12 |
 KOKB |     -   -91   116  -160     -     -    26     -   215 |
 KOSG |     -   -14     -     -     -     -     -     -    17 |
 KOUR |     -   146     -   -45     -     -     -     -  -103 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    37     -   -45 |
 LHAS |     -     -     -     -     -     -    -8     -    10 |
 LPGS |     -   -25    67     -     -     -   -23     -    -8 |
 MAC1 |     -   -16     -   -21     -     -     -     -    53 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -   -34     -    42 |
 MAG0 |     -   -67     -     -     -     -    68     -     - |
 MALI |     -   -11     -     -     -     -     -     -    14 |
 MAS1 |     -     -    74    -5     -     -     -     -   -64 |
 MBAR |     -    20     -    -5     -     -    56     -   -86 |
 MCM4 |     -   215     -  -172     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    68  -103     -     -     -     -    92 |
 METS |     -    21     -     -     -     -     -     -   -26 |
 MIZU |     -     -     -     -     -     -   -67     -    82 |
 MKEA |     -    -5     -  -214     -     -   -10     -   348 |
 NOT1 |     -    27     -     -     -     -     -     -   -34 |
 NPLD |     -    -5     -     -     -     -     -     -     6 |
 NRIL |     -    32     -   -42     -     -    21     -     - |
 NSSP |     -   -74     -     -     -     -    43     -    39 |
 NTUS |     -  -120     -     -     -     -     -     -   149 |
 NYA1 |     -   113     -   -51     -     -     -     -   -61 |
 PDEL |     -    24     -    28     -     -   -59     -     - |
 PERT |     -     -     -    97     -     -     -     -  -149 |
 PETP |     -   -28     -    23     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -     -     -     -     4     -    -4 |
 POTS |     -   -14     -    54     -     -     -     -   -66 |
 QAQ1 |     -   -41     -     -     -     -     -     -    51 |
 RIOG |     -    -4   111  -118     -     -     -     -    79 |
 SCUB |     -     2     -     -     -     -    -2     -     - |
 SELE |     -     -     -     -     -     -    10     -   -12 |
 SFER |     -   -72     -     -     -     -     -     -    90 |
 STJO |     -     -    45   -72     -     -    21     -    42 |
 SUTM |     -     -    58     8     -     -   -55     -     - |
 THU3 |     -   -75   144     -     -     -     -     -   -46 |
 TIDB |     -    37     -   -22     -     -     -     -   -12 |
 TIXI |     -    -4     -     -     -     -     4     -     - |
 TOW2 |     -   -28     -    22     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -126     -    61     -     -     -     -    62 |
 TSKB |     -   -23     -    21     -     -     -     -    -4 |
 TWTF |     -    17     -     -     -     -     2     -   -24 |
 UNSA |     -     -     -  -214     -     -    11     -   316 |
 URUM |     -    25     -   -49     -     -     -     -    44 |
 USN1 |     -   205     -     -     -     -  -384     -   217 |
 USNO |     -   -25    77     -     -     -     -     -   -43 |
 WHIT |     -   -11     -     -     -     -     -     -    14 |
 WSRT |     -    53     -     -     -     -     -     -   -66 |
 WTZR |     -    30     -     -     -     -     -     -   -38 |
 WUHN |     -     -     -   186     -     -     -     -  -286 |
 YAR2 |     -   -60     -     -     -     -     -     -    74 |
 YELL |     -     8     -   -13     -     -     -     -    11 |
 ZAMB |     -     0     -     -     -     -     0     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -380     -     -     X     -   585 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5233   151   152    75   487  8066   168     -     X |  277   4.51
    3 |  5895    50    63    19   121  2908    85     -    50 |  288   2.39
    4 |   904    68    62    35   321   679   130     -    71 |  288   0.45
    5 |  8691    35   106    29    35  9819    44     -    88 |  288   1.88
    6 |  1174    46    64    41   349  6538    30     -    43 |  288   1.48
    7 |   924    69    53    33   422   913    70     -   130 |  288   0.49
    8 |  1543    34    28    32    44  3288    53     -    86 |  288   1.51
    9 |  4106    36    73    36   610  2565    69     -    43 |  288   2.47
   10 |  3838    34    57    35   174  2121    62     -    93 |  288   2.28
   11 |   523    74    78    31   245  1360   104     -    62 |  288   0.34
   13 |   968    64    47    41   303   907    88     -    79 |  288   0.36
   14 |  1275    82    73    30   233  1244    63     -    73 |  288   0.31
   15 |  8712    55    94    27   135  3540   219     -    54 |  288   4.37
   16 |   374    38    49    23   121   468   115     -    42 |  288   0.19
   17 |  1175    57    64    33   147  2328    76     -    93 |  288   0.69
   18 |   828    39    75    29   138  1332    80     -    30 |  288   0.39
   19 |   561    51    43    22   236   446     X     -     X |  288   0.41
   20 |  1437    39    69    34   227   609   199     -    55 |  288   0.18
   21 |  1226    49    49    29    72   939   111     -     X |  288   0.39
   22 |  4487    53   113    39   166  2230    49     -    67 |  288   1.95
   24 |  3058     -   198   123     -  4567   111     -   137 |  286   2.31
   25 |  1235    44    61    34   166  2163    35     -    42 |  288   1.61
   26 |  1450     X    48    49   347  1285    27     -    93 |  276   0.47
   27 |   729    49    35    48    64  1473    43     -    49 |  288   0.84
   28 |  1255    25    41    29    80  6259    46     -    79 |  288   0.28
   29 |  1016   169    98    67   193   960    52     -   105 |  282   0.86
   30 |  1304    45    49    51   115  1240    35     -    95 |  288   0.40
   31 |  8273    41    60    37   207  7458    76     -    26 |  288   1.43
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    32     -     -     -    43     -    34 |  288   0.05
 ALRT |     -    32     -    26     -     -     -     -     - |  288   8.00
 AMC2 |     -    37    35     -     -     -    32     -    24 |  288   0.04
 ARTU |     -    27     -    13     -     -    23     -     - |  288   9.94
 ASC1 |     -   144     -    62     -     -     -     -   267 |  287    >>>
 ASPA |     -     -     -    53     -     -     -     -    82 |  286    >>>
 BAHR |     -    39    30    23     -     -    40     -    32 |  288   0.64
 BAN2 |     -     -    37     -     -     -     -     -    36 |  288  19.88
 BILI |     -    22     -    19     -     -    18     -     - |  286  10.43
 BOGT |     -    56     -   111     -     -   186     -     X |  288   8.85
 BOR1 |     -    35    37     -     -     -     -     -    15 |  288   0.56
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -    23     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 BRUS |     -    30    22     -     -     -    23     -    18 |  288   0.02
 CAGZ |     -    20     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.49
 CAS1 |     -    29     -    25     -     -     -     -    24 |  288   9.45
 CEDU |     -    62     -     -     -     -     -     -    77 |  288  14.10
 CRO1 |     -    45    60    34     -     -    81     -    26 |  283  14.00
 DGAR |     -    36     -    49     -     -    34     -    86 |  288  18.28
 DRAO |     -    35    45     -     -     -    46     -    54 |  288   0.13
 DWH1 |     -    47    76     -     -     -    49     -   145 |  288   0.75
 FAIR |     -    28    32    27     -     -    28     -    42 |  288   0.08
 FLIN |     -    25     -     -     -     -    25     -     - |  288   8.24
 GMAS |     -     -    28     -     -     -    22     -     X |  288   1.34
 GODE |     -     -    27     -     -     -    28     -    35 |  288   0.05
 GOL2 |     -     -   190     -     -     -     -     -   183 |  189   0.11
 GOLD |     -    74     -     -     -     -   142     -    93 |  288  17.43
 GUAM |     -    54     -    31     -     -    29     -   121 |  288  11.90
 GUAT |     -    15     -    29     -     -     -     -    43 |  288    >>>
 HERS |     -     -    17     -     -     -     -     -    16 |  241  14.03
 HOB2 |     -    67    74     -     -     -     -     -    23 |  288   0.14
 HOFN |     -     -     -    10     -     -    12     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    47     -     -     -     -    56     -    44 |  288   1.07
 IISC |     -    46     -    30     -     -     -     -    59 |  288  18.83
 ISPA |     -    24     -    28     -     -    53     -    34 |  288  14.71
 JPLM |     -     -    31     -     -     -     -     -    30 |  274    >>>
 KGN0 |     -    26    74     -     -     -     -     -    73 |  287   0.41
 KIRU |     -    22     -     -     -     -     -     -    27 |  288   7.84
 KOKB |     -    26    37    31     -     -    40     -    68 |  288   0.04
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -    21 |  288  10.79
 KOUR |     -    50     -    35     -     -     -     -    45 |  288   1.23
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    59     -    72 |  288  14.55
 LHAS |     -     -     -     -     -     -    24     -    30 |  288  10.84
 LPGS |     -    57    28     -     -     -    44     -    59 |  288  46.11
 MAC1 |     -    71     -    37     -     -     -     -    63 |  288  12.91
 MADR |     -     -     -     -     -     -    18     -    22 |  288  12.60
 MAG0 |     -    32     -     -     -     -    33     -     - |  286   9.62
 MALI |     -    41     -     -     -     -     -     -    50 |  288  24.24
 MAS1 |     -     -    27    18     -     -     -     -    23 |  288   2.78
 MBAR |     -    79     -    46     -     -    32     -   148 |  288  25.98
 MCM4 |     -   249     -   200     -     -     -     -     - |  252    >>>
 MDO1 |     -     -    28    26     -     -     -     -    45 |  288   9.02
 METS |     -    28     -     -     -     -     -     -    34 |  287  10.59
 MIZU |     -     -     -     -     -     -    58     -    71 |  233   0.38
 MKEA |     -    41     -    19     -     -    50     -    66 |  288  24.16
 NOT1 |     -    88     -     -     -     -     -     -   109 |  287   0.14
 NPLD |     -    26     -     -     -     -     -     -    32 |  287   0.04
 NRIL |     -    22     -    12     -     -    20     -     - |  288   8.31
 NSSP |     -    34     -     -     -     -    29     -    21 |  288  13.00
 NTUS |     -    31     -     -     -     -     -     -    38 |  286  10.14
 NYA1 |     -    15     -    22     -     -     -     -    28 |  288   0.07
 PDEL |     -    22     -    26     -     -    25     -     - |  288  57.57
 PERT |     -     -     -    23     -     -     -     -    36 |  288   5.29
 PETP |     -    34     -    27     -     -     -     -     - |  287  10.99
 PIE1 |     -     -     -     -     -     -    22     -    27 |  288   0.04
 POTS |     -    25     -    25     -     -     -     -    21 |  288  24.18
 QAQ1 |     -    20     -     -     -     -     -     -    25 |  287   8.16
 RIOG |     -    55    39    28     -     -     -     -    85 |  288   9.95
 SCUB |     -    20     -     -     -     -    20     -     - |  286  11.33
 SELE |     -     -     -     -     -     -    24     -    29 |  288  55.68
 SFER |     -    38     -     -     -     -     -     -    47 |  285   0.36
 STJO |     -     -    22    19     -     -    15     -    27 |  288   0.04
 SUTM |     -     -   111    32     -     -    78     -     - |  288   1.18
 THU3 |     -    18    24     -     -     -     -     -    34 |  288   7.35
 TIDB |     -    42     -    25     -     -     -     -    56 |  288   0.07
 TIXI |     -    32     -     -     -     -    32     -     - |  287   8.46
 TOW2 |     -    35     -    28     -     -     -     -     - |  287   9.27
 TRO1 |     -    60     -    76     -     -     -     -    46 |  288   8.18
 TSKB |     -    61     -    65     -     -     -     -    46 |  288   1.22
 TWTF |     -    17     -     -     -     -    37     -    55 |  288   0.47
 UNSA |     -     -     -    22     -     -    28     -    45 |  288  17.22
 URUM |     -    18     -    18     -     -     -     -    30 |  288  21.92
 USN1 |     -    20     -     -     -     -    25     -    41 |  288   0.04
 USNO |     -    39    42     -     -     -     -     -    40 |  288   0.03
 WHIT |     -    23     -     -     -     -     -     -    28 |  288   1.65
 WSRT |     -    17     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.03
 WTZR |     -    16     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -    41     -     -     -     -    63 |  287  14.95
 YAR2 |     -    42     -     -     -     -     -     -    51 |  285   7.86
 YELL |     -    24     -    27     -     -     -     -    33 |  287   0.04
 ZAMB |     -    49     -     -     -     -    49     -     - |  288   9.63
 ZWEN |     -     -     -    19     -     -     X     -    30 |  260  18.14
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3597    56    68    45   251  3721    57     -    67 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   11.86   | 3.93e-14  6.57e-15  1.87e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   11.78   | 3.35e-14  7.25e-15  1.87e-15 |
 BREW |   288     0     1   272   10.86   | 5.26e-14  1.29e-14  3.10e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.82   | 3.62e-14  1.08e-14  2.31e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    9.58   | 2.80e-14  5.39e-15  3.76e-15 |
 WSRT |   287     0     0   286    7.68   | 2.74e-14  4.95e-15  2.82e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    5.37   | 4.67e-14  1.01e-14  3.22e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.30   | 5.71e-14  1.41e-14  4.33e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.34   | 7.04e-14  9.30e-15  3.25e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    4.30   | 4.48e-14  1.29e-14  5.64e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.68   | 3.37e-14  8.46e-15  3.12e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.76   | 4.68e-14  1.17e-14  3.09e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.71   | 3.59e-14  2.75e-14  4.27e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    1.42   | 8.06e-14  1.42e-14  4.00e-15 |
 TIDB |   288     0     0   199    1.21   | 1.55e-13  1.51e-14  7.65e-15 |
 NOT1 |   287     2     0   143    1.06   | 4.03e-14  2.28e-14  6.00e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.04   | 3.14e-14  9.23e-15  7.39e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.95   | 4.55e-14  9.86e-15  1.43e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.92   | 4.44e-14  1.46e-14  3.15e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.78   | 8.81e-14  2.26e-14  8.58e-15 |
 GOL2 |   189     0     0    73    0.72   | 3.84e-14  7.93e-15         - |
 SFER |   285     0     0   282    0.08   | 3.91e-13  1.05e-13  3.02e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.34e-13  1.07e-13  3.10e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.88e-13  9.05e-14  6.06e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.74e-13  1.47e-13  4.68e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.06   | 3.29e-13  1.08e-13  2.54e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.41e-13  1.18e-13  5.01e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.78e-13  1.01e-13  8.53e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.97e-13  1.40e-13  6.02e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.04   | 4.20e-13  1.02e-13  3.21e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   142    0.04   | 3.35e-13  7.45e-14  4.52e-14 |
 MIZU |   233     0     0   233    0.04   | 3.50e-13  1.00e-13         - |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.31e-13  1.05e-13  7.79e-14 |
 G29  |   282     0     0   280    0.03   | 4.10e-13  1.18e-13  1.12e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.68e-13  1.49e-13  1.34e-13 |
 G22  |   288     0     1   143    0.02   | 5.91e-13  8.91e-14  1.57e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.30e-13  8.79e-14  5.93e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.18e-13  4.52e-14  1.08e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.24e-13  1.28e-13  1.58e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  2.72e-13  1.14e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.53e-13  1.50e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.83e-13  1.45e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  4.08e-13  1.43e-13 |
 G24  |   286     0     0   285    0.01   | 1.19e-12  3.26e-13  1.79e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.25e-13  1.69e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.86e-13  1.04e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  4.90e-13  2.88e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.02e-12  5.47e-13  2.79e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.06e-12  4.95e-13  1.38e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.39e-13  1.75e-13  1.43e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-14  9.10e-15  1.47e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.66e-13  7.20e-14  2.44e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.89e-13  1.21e-13  2.68e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.53e-14  1.19e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.26e-13  8.26e-14  2.83e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.31e-13  7.07e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.70e-13  5.34e-14  1.65e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.03e-13  5.78e-13 |
 G14  |   288     1     5     0    0.00   | 6.07e-13  7.49e-14  3.21e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 6.15e-13  7.44e-14  2.80e-14 |
 G11  |   288     0     3     0    0.00   | 6.21e-13  6.13e-14  3.59e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.79e-13  2.30e-13 |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  8.52e-13  1.89e-13 |
 ZWEN |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.68e-13  4.34e-13  1.49e-13 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  6.40e-13  5.36e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.69e-13  8.02e-13  7.81e-13 |
 MCM4 |   252     0     1     0    0.00   | 5.83e-13  3.78e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.91e-13  7.59e-13  1.01e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   274     0     0     0    0.00   | 5.59e-13  2.80e-13  4.34e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     3     6     0    0.00   | 1.49e-12  1.94e-13  8.86e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.97e-17  2.36e-16  1.41e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
