
 GPS week: 1277   Day: 0   MJD: 53183                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2674      0     0.03     0.04     2.97     0.00
 cod |   288     0  27985    687    -0.03    -0.19     0.05    15.51
 emr |   288     0  16811    337   340.52    29.71     0.05    16.17
 esa |   288     0  17914   1856   339.44    30.42     0.07     8.85
 gfz |   288     0  21397    286     0.41    -0.55     0.04    21.85
 iga |    96     0   2578     20     0.04    -0.05     0.10     0.00
 igu |    96     0   2674      0     0.02    -0.07     2.92     0.00
 jpl |   288     0  16652      3     7.99    -3.61     0.03    24.09
 ngs |    96     0   2578      0     0.06    -0.02     2.45     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  35450    596   340.52    29.77     0.06    13.54

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1730   -44  -134   120    74     - -6906   -40     -     -    77 |
    3 | -2098  -101  -147   -18    99   -31 -5202    66 -3206     -    35 |
    4 | -3671     X  -105    38    78  -243  5607   -53 -3380     -    65 |
    5 |  -725    10   100  -238   107    41  2948   103  -649     -  -164 |
    6 | -1443   187    28   -80   -72   -54 -8692   170 -1565     -  -104 |
    7 | -4128    -6   -65     -    74    20  1012    68 -4168     -   -46 |
    8 | -7968   -26  -113    22    63    36  2904    15 -5902     -    23 |
    9 |  7477   -21    33   -16    37   -83  3172    70  4614     -  -179 |
   10 | -1978     X    64   134   -56   176   486    29 -2015     -   -78 |
   11 |  3495   -68   -49  -201    47   -21   672    97  3398     -    37 |
   13 |  2975    80  -118  -348   136   -74  2951   -29  3387     -    62 |
   14 |  4767    92   -50   -25   -63    35  1068   119  4243     -    54 |
   15 | -7451     9   -63   246    -1   -26 -8173    -3 -3709     -  -100 |
   16 |  4143   -38  -115   285   -28   -75  1908    36  3531     -   -20 |
   17 |  1055    84     X     X    16   136  5764    36   -93     -  -116 |
   18 |  4592    56   -31  -148    70   -17  1033    64  4586     -   -52 |
   19 |  4645    -1  -157   595  -251  1106    -5   189  3899     -   -38 |
   20 |  2565   -25  -125   513   -68    19  1560   155  2646     -   -61 |
   21 |  4026   107   122   -90   -96   147 -3889    89  4681     -   -77 |
   22 |  -261   -73  -125   121   167   -31   116   -46  -717     -   -41 |
   24 |  1119    18    95    45   -69  -233 -7517   138   -18     -   -44 |
   25 |  1949    62   -50   118    -1   -78  2667   150  1273     -  -108 |
   26 |  -945    44   -44  -162   105  -159 -5615    36 -1296     -  -120 |
   27 | -4085    -6  -133  -194   124  -143  3902    23 -4162     -    55 |
   28 | -2031   -56   -52   -51   129    -6  1042  -106 -1175     -   125 |
   29 | -1597    56    25    59   -80   -75  2184     1 -1705     -    -4 |
   30 | -2392    15   153  -564    34  -137  2997   133 -2110     -  -171 |
   31 |  -381   -23  -112    41    53   -24  2777    60  -580     -   -49 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     2     -     -     -     -    51     -     -   -93 |
 ALGO |     -     -   -30     X     -     -     -    74     -     -   -96 |
 ALRT |     -   -66     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -136   197     -     -     -     -  -123     -     -   140 |
 ARTU |     -    -2     -   162    -6     -     -   -54     -     -     1 |
 ASC1 |     -   109     -     -  -111     -     -     -     -     -    56 |
 ASPA |     -     -     -     -   154     -     -     -     -     -  -248 |
 BAHR |     -     -     9     -   -47     -     -    37     -     -     X |
 BILI |     -   -56     -     -     X     -     -   -23     -     -   105 |
 BOGT |     -   146     -     X    -5     -     -     -     -     -  -158 |
 BOR1 |     -    73    61     -     -     -     -     -     -     -  -156 |
 BREW |     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 BRMU |     -     -     -     -   -18     -     -     -     -     -    30 |
 BRUS |     -    59     8     -     -     -     -    17     -     -  -106 |
 CAGZ |     -   119     -     -     -     -     -     -     -     -  -136 |
 CEDU |     -     7     -    88     -     -     -     -     -     -   -65 |
 CHAT |     -   -64     -     -    28     -     -     -     -     -    28 |
 CHUR |     -     4   148     -     -     -     -   -24     -     -  -139 |
 CRO1 |     -     -    65    20   -80     -     -    42     -     -   -38 |
 DARW |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 DAV1 |     -    49     -     -   -27     -     -     -     -     -   -12 |
 DGAR |     -  -117     -     -    16     -     -    53     -     -    13 |
 DRAO |     -   -58  -130     -     -     -     -   152     -     -   -49 |
 DWH1 |     -   314   115     -     -     -     -  -271     -     -   -14 |
 FAIR |     -   -97    12   113   -92     -     -    57     -     -    70 |
 GLPS |     -    66     -   -20   -18     -     -   -19     -     -     - |
 GODE |     -  -126   192    23     -     -     -     -     -     -  -100 |
 GOL2 |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 GOLD |     -   -50     -   -44     -     -     -   -34     -     -   146 |
 GRAZ |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 GUAT |     -    29     -     -    27     -     -     -     -     -   -77 |
 HERS |     -     -    94     -     -     -     -     -     -     -  -112 |
 HLFX |     -     -   160     -     -     -     -     -     -     -  -191 |
 HOB2 |     -  -134    54   219     -     -     -     -     -     -   -55 |
 HOFN |     -     -     -     -   -33     -     -    30     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -11     -     -    19 |
 IENG |     -  -111   107     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    88  -161     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    40     -     -   -19     -     -    19     -     -   -50 |
 JAB1 |     -    36     -   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -56     -     -     -     -     -    90 |
 KERG |     -     -     -  -380   196     -     -     -     -     -   -68 |
 KGN0 |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 KIRU |     -   -12     -     -     -     -     -    30     -     -   -39 |
 KIT3 |     -     -     -    -7    24     -     -   -18     -     -    -4 |
 KOKB |     -   -28     -     -  -151     -     -    94     -     -   108 |
 KOUR |     -   119     -  -381     -     -     -   108     -     -   -77 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -39     -     -    69 |
 LAE1 |     -    17     -     -   -15     -     -     -     -     -     4 |
 LHAS |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -     -   121 |
 LPGS |     -  -143   -44    72   277     -     -  -142     -     -   -38 |
 MAC1 |     -   -77     -   115     6     -     -     -     -     -     3 |
 MALI |     -    50     -   -87     -     -     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -     -     5    61   -61     -     -    75     -     -   -83 |
 MATE |     -     -     -  -286     -     -     -     -     -     -   187 |
 MAW1 |     -    59     -     -    -9     -     -     -     -     -   -53 |
 MBAR |     -   -12     -     -   -51     -     -   -37     -     -   161 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -430     -     -     -     -     -   694 |
 MDO1 |     -   -14    51     -  -100     -     -     -     -     -   117 |
 METS |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 MKEA |     -    30     -  -144     -     -     -     -     -     -    60 |
 MONP |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 NKLG |     -    62     -   -82     -     -     -   -55     -     -    81 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    88     -     -  -156 |
 NNOR |     -     -     -   473     -     -     -   -43     -     -  -203 |
 NPLD |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 NRC1 |     -     -    92     -     7     -     -  -105     -     -    65 |
 NRIL |     -   -72     -     -   -33     -     -   -20     -     -   172 |
 NSSP |     -   -78     -     -     -     -     -    32     -     -    33 |
 NYA1 |     -   120     -     -   -81     -     -     -     -     -    -7 |
 OHI2 |     -    95     -    32   -57     -     -    36     -     -  -102 |
 ONSA |     -     -     -   177     -     -     -     -     -     -  -116 |
 PDEL |     -   -35     -     -    34     -     -   -21     -     -    22 |
 PERT |     -     -   -82     X    92     -     -     -     -     -   -51 |
 PETP |     -   -91     -     -    32     -     -    30     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -   183     -     -     -     -     -     -  -120 |
 PIMO |     -     -     -   497     -     -     -     -     -     -  -325 |
 POTS |     -   -93     -     -    51     -     -     -     -     -    25 |
 RESO |     -    33     -     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 RIOG |     -   109     -     -   -99     -     -     -     -     -    45 |
 SANT |     -     2     -     X   -53     -     -     -     -     -    87 |
 SCH2 |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 SPT0 |     -   -15     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 STJO |     -     -   -66     -     -     -     -   -33     -     -   137 |
 SUTM |     -     -     -     -  -143     -     -    12     -     -   209 |
 THTI |     -     -     -   -77     -     -     -     5     -     -    42 |
 THU3 |     -    62     -     -     -     -     -     -     -     -   -71 |
 TIDB |     -    47   -77   181     -     -     -     -     -     -   -80 |
 TIXI |     -   -79     -    18     -     -     -     -     -     -    79 |
 TOW2 |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 TRO1 |     -  -125     -     -   -15     -     -     -     -     -   167 |
 TSKB |     -   -18   -13    37     5     -     -     -     -     -     3 |
 TWTF |     -   186     -     -     -     -     -  -160     -     -   198 |
 URUM |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 USN1 |     -   363     -     -     -     -     -  -287     -     -    96 |
 USNO |     -  -111   128     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 USUD |     -     -     -  -139     -     -     -     5     -     -    81 |
 VILL |     -   130     -  -417     -     -     -     -     -     -   124 |
 WHIT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 WILL |     -  -122     -     -     -     -     -     -     -     -   140 |
 WTZA |     -   -57     -     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 WTZR |     -     -     -   -47     -     -     -     -     -     -    31 |
 WUHN |     -     -     -     -    54     -     -     -     -     -   -88 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   -64     -     -   114 |
 YAR2 |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 YELL |     -   -27    67     X   -37     -     -     -     -     -    10 |
 YKRO |     -  -311     -     -   221     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -49     -     -     -     -     -    31     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -    -4    -6     -     -     -     -     -    13 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3660    65    33    42    20     -  4332    24     -     -    34 |  288   3.41
    3 |  4336    32    28    33    35    94  4317    24  2997     -    94 |  288   1.47
    4 |  2624     X    84   130    59   181  3412    54  2726     -   116 |  277   0.77
    5 |  1976    28    26    48    27    53  2452    42  2027     -    95 |  288   1.85
    6 |  2063    45    34    55    21    80  6618    55  1796     -    73 |  288   1.88
    7 |   686    41    49     -    42    79  1042    33   607     -    57 |  288   0.55
    8 |  6129    43    23    33    33    38  6683    46  3820     -    75 |  288   2.92
    9 |  2878    49    29    60    37    56  1973    39  4024     -    82 |  288   1.86
   10 |  5154     X    43   159    62   136  3048    62  3769     -    54 |  288   2.40
   11 |   693    70    34    70    29    88   284    22   728     -    41 |  288   0.27
   13 |  1775    64    40    38    16    40  1740    43  1692     -    53 |  288   0.32
   14 |   938    68    62    41    50    78   451    60   766     -    90 |  288   0.23
   15 |  6525   165   164   137    35   142  2340    62  3767     -    99 |  288   2.39
   16 |   830    21    68   108    21    56   845    39   659     -    54 |  288   0.28
   17 |  2492   160     X     X    51   122  2126   129  2498     -   131 |  258   0.70
   18 |   653    91    28    53    35    84   403    30   723     -    74 |  288   0.33
   19 |  2244    74    28    63    35   166   905    27  1802     -   160 |  288   0.32
   20 |   626    49    40    39    18    50   528    47   706     -    84 |  288   0.26
   21 |  2831    49    70   110    75    68  2087    69  2154     -    89 |  288   0.40
   22 |   985    56    43    44    33    67   403    24   715     -   110 |  288   0.28
   24 |  4621    77   100   122    53   212  4521    50  4706     -    80 |  288   3.04
   25 |  3985    52    37    35    25    56  3318    41  3422     -    35 |  288   2.65
   26 |   880    55    37    54    32   125  3763    24   871     -    71 |  288   0.70
   27 |   953    51    31    49    24   100  1709    49  1193     -    56 |  288   0.87
   28 |  2105    25    80    36    33    55  1102    26  2380     -    65 |  288   0.23
   29 |  1687    65    46    72    28    58   667    31  1675     -   100 |  288   0.80
   30 |  1977    26    33    73    33    52  2291    34  1550     -    57 |  288   0.63
   31 |  3195    52    45    48    28    64  2845    47  3772     -    86 |  288   1.56
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    26     -     -     -     -    14     -     -    25 |  288   0.15
 ALGO |     -     -     9     X     -     -     -    13     -     -    22 |  288   0.01
 ALRT |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   7.19
 AMC2 |     -    32    15     -     -     -     -    24     -     -    16 |  288   0.03
 ARTU |     -   103     -    84    45     -     -    86     -     -    84 |  288  11.83
 ASC1 |     -   114     -     -    26     -     -     -     -     -   157 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 BAHR |     -     -    16     -    23     -     -    24     -     -     X |  288   0.53
 BILI |     -    25     -     -     X     -     -    15     -     -    30 |  286   9.70
 BOGT |     -    35     -     X    45     -     -     -     -     -    92 |  288  10.69
 BOR1 |     -    19    18     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.59
 BREW |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -    59 |  241    >>>
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 BRUS |     -    31    30     -     -     -     -    22     -     -    41 |  288   0.04
 CAGZ |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  276   0.57
 CEDU |     -    53     -   154     -     -     -     -     -     -    51 |  287  11.91
 CHAT |     -    37     -     -    26     -     -     -     -     -    20 |  287  12.45
 CHUR |     -    24    19     -     -     -     -    20     -     -    24 |  288  34.95
 CRO1 |     -     -    55    95    50     -     -    52     -     -    64 |  285  18.28
 DARW |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   3.19
 DAV1 |     -    18     -     -    30     -     -     -     -     -    36 |  288  14.45
 DGAR |     -    33     -     -    27     -     -    37     -     -    35 |  288  15.88
 DRAO |     -    38    37     -     -     -     -    58     -     -    45 |  280    >>>
 DWH1 |     -    41    28     -     -     -     -    21     -     -    31 |  288   0.50
 FAIR |     -    22    17    39    19     -     -    16     -     -    21 |  288   0.07
 GLPS |     -    22     -    77    19     -     -    19     -     -     - |  288  11.07
 GODE |     -    22    21    46     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.06
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 GOLD |     -    67     -   130     -     -     -    38     -     -    25 |  288  14.59
 GRAZ |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 GUAT |     -    40     -     -    25     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 HERS |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -    55 |  239   5.92
 HLFX |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -    54 |  284    >>>
 HOB2 |     -    56    51    79     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -    17     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    41     -     -    74 |  288   0.53
 IENG |     -    33    31     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.54
 IRKT |     -     -    21    38     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.10
 ISPA |     -    35     -     -    19     -     -    19     -     -    36 |  288  10.81
 JAB1 |     -    21     -    37     -     -     -     -     -     -     - |  288  10.74
 JPLM |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 KERG |     -     -     -    60    34     -     -     -     -     -    35 |  288   1.44
 KGN0 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.35
 KIRU |     -    19     -     -     -     -     -    26     -     -    35 |  288   7.56
 KIT3 |     -     -     -    34    22     -     -    34     -     -    29 |  288  52.14
 KOKB |     -    26     -     -    17     -     -    38     -     -    84 |  288   0.08
 KOUR |     -    29     -    57     -     -     -    31     -     -    40 |  288   1.96
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    12     -     -    22 |  288  23.48
 LAE1 |     -    44     -     -    18     -     -     -     -     -    50 |  287  10.66
 LHAS |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    22 |  288  10.61
 LPGS |     -    56    25    45    28     -     -    26     -     -    30 |  288  94.13
 MAC1 |     -    49     -    61    42     -     -     -     -     -    39 |  288  11.79
 MALI |     -    29     -    50     -     -     -     -     -     -     X |  280  21.11
 MAS1 |     -     -    20    46    26     -     -    20     -     -    26 |  285   2.55
 MATE |     -     -     -    57     -     -     -     -     -     -    38 |   99    >>>
 MAW1 |     -    16     -     -    16     -     -     -     -     -    23 |  288  28.85
 MBAR |     -    21     -     -    28     -     -    40     -     -    36 |  288  22.09
 MCM4 |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    19 |  279  40.83
 MDO1 |     -    30    15     -    26     -     -     -     -     -    21 |  288  12.80
 METS |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287  10.42
 MKEA |     -    58     -    74     -     -     -     -     -     -    63 |  288  23.34
 MONP |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287  15.14
 NKLG |     -    26     -    48     -     -     -    35     -     -    26 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    28 |  288   0.03
 NNOR |     -     -     -    63     -     -     -    24     -     -    38 |  288  12.95
 NPLD |     -    69     -     -     -     -     -     -     -     -    79 |  287   0.06
 NRC1 |     -     -    13     -    20     -     -    17     -     -    27 |  288   0.04
 NRIL |     -    39     -     -    31     -     -    31     -     -    26 |  288  10.15
 NSSP |     -    31     -     -     -     -     -    36     -     -    36 |  288  10.34
 NYA1 |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     -    30 |  288   0.07
 OHI2 |     -    57     -    77    26     -     -    33     -     -    37 |  288   6.53
 ONSA |     -     -     -    16     -     -     -     -     -     -    11 |  167   0.03
 PDEL |     -    26     -     -    30     -     -    26     -     -    30 |  288  56.45
 PERT |     -     -    38     X    49     -     -     -     -     -    51 |  288   2.15
 PETP |     -    55     -     -    91     -     -    51     -     -     - |  287  11.11
 PIE1 |     -     -     -    80     -     -     -     -     -     -    52 |   80 279.54
 PIMO |     -     -     -   125     -     -     -     -     -     -    81 |  120  14.95
 POTS |     -    22     -     -    23     -     -     -     -     -    27 |  288  20.64
 RESO |     -    19     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   8.97
 RIOG |     -    55     -     -    43     -     -     -     -     -    22 |  273  10.50
 SANT |     -    62     -     X    31     -     -     -     -     -    29 |  232  18.28
 SCH2 |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   8.29
 SPT0 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  208   0.02
 STJO |     -     -    14     -     -     -     -    15     -     -    19 |  288   0.04
 SUTM |     -     -     -     -   109     -     -    61     -     -    75 |  286   1.37
 THTI |     -     -     -    90     -     -     -    41     -     -   102 |  288  32.55
 THU3 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   7.61
 TIDB |     -    55    70    56     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.07
 TIXI |     -    19     -    44     -     -     -     -     -     -    16 |  287   8.20
 TOW2 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   8.59
 TRO1 |     -    42     -     -    53     -     -     -     -     -    45 |  288   8.72
 TSKB |     -    41    30    79    34     -     -     -     -     -    23 |  288   1.27
 TWTF |     -    46     -     -     -     -     -    20     -     -    23 |  288   0.52
 URUM |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  10.60
 USN1 |     -    36     -     -     -     -     -    32     -     -    23 |  284   0.04
 USNO |     -    29    14     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -    52     -     -     -    28     -     -    33 |  286   9.92
 VILL |     -    29     -    41     -     -     -     -     -     -    19 |  288   9.28
 WHIT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  25.89
 WILL |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  286 223.05
 WTZA |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286   0.46
 WTZR |     -     -     -    42     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    28 |  287  13.04
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -    40     -     -    71 |  288   0.76
 YAR2 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   8.16
 YELL |     -    92   111     X    88     -     -     -     -     -   105 |  288   0.07
 YKRO |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  276  42.56
 YSSK |     -    34     -     -     -     -     -    22     -     -     - |  287  10.03
 ZWEN |     -     -     -    75    34     -     -     -     -     -    34 |  288  13.91
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2970    49    47    73    37    98  2921    34  2455     -    55 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     0     0   288    9.96   | 3.74e-14  7.89e-15  2.04e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    9.44   | 3.88e-14  9.40e-15  2.15e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.88   | 4.27e-14  6.32e-15  1.57e-15 |
 BREW |   241     0     0   240    7.80   | 5.17e-14  1.34e-14         - |
 BRUS |   288     0     0   288    7.42   | 4.57e-14  9.83e-15  2.03e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    6.96   | 5.54e-14  1.64e-14  6.34e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.51   | 4.11e-14  8.25e-15  2.53e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.56   | 5.46e-14  8.56e-15  4.25e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.83   | 4.44e-14  8.07e-15  3.54e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.61   | 5.05e-14  1.29e-14  1.79e-14 |
 GOL2 |   288     0     0   288    3.44   | 4.58e-14  8.02e-15  3.55e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.22   | 4.22e-14  9.38e-15  3.21e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.12   | 6.37e-14  2.57e-14  4.97e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   143    3.02   | 4.45e-14  1.26e-14  8.02e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.98   | 4.11e-14  1.05e-14  2.96e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    2.88   | 4.23e-14  1.51e-14  3.27e-15 |
 USN1 |   284     0     0   134    2.76   | 6.67e-14  9.83e-15  2.34e-15 |
 SPT0 |   208     0     0    63    1.55   | 4.06e-14  5.80e-15         - |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.53   | 2.65e-14  6.98e-15  2.69e-15 |
 DRAO |   280     0     0   279    1.49   | 7.45e-14  2.12e-14  8.46e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.34   | 4.08e-14  9.49e-15  5.68e-15 |
 TIDB |   288     0     1   143    0.85   | 1.54e-13  1.57e-14  5.59e-15 |
 ONSA |   167     0     0    22    0.39   | 4.64e-14  8.36e-15         - |
 IRKT |   287     0     0   142    0.35   | 7.51e-14  1.59e-14  6.30e-15 |
 G27  |   288     0     0   288    0.13   | 3.43e-13  1.16e-13  6.85e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 4.06e-13  1.10e-13  3.09e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.94e-13  7.78e-14  6.90e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.73e-13  1.29e-13  5.79e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.07   | 4.31e-13  1.29e-13  4.80e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.35e-13  9.55e-14  6.37e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 4.00e-13  1.23e-13  5.86e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.87e-13  1.63e-13  7.72e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.68e-13  1.35e-13  1.03e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.42e-13  1.41e-13  1.39e-13 |
 G17  |   258     0     0   254    0.04   | 4.77e-13  1.28e-13         - |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.36e-13  1.47e-13  4.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.94e-13  1.59e-13  4.80e-14 |
 G04  |   277     0     0   275    0.03   | 4.46e-13  1.77e-13  6.42e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.31e-13  2.23e-14  5.06e-14 |
 WTZA |   286     0     0   141    0.02   | 4.47e-13  1.24e-13  3.54e-14 |
 G13  |   288     0     6    13    0.02   | 5.62e-13  5.68e-14  2.55e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.11e-13  2.21e-13  1.30e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.54e-13  1.42e-13  1.48e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.90e-13  1.92e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.50e-13  1.84e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.57e-13  1.56e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.01e-13  2.10e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  4.46e-13  2.38e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.75e-13  1.46e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.32e-13  1.50e-13 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.01   | 3.39e-13  9.67e-14  4.45e-14 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.53e-12  4.86e-13  2.28e-13 |
 MAS1 |   285     0     0   284    0.00   | 1.74e-12  5.35e-13  2.13e-13 |
 SUTM |   286     0     0   285    0.00   | 6.87e-13  2.18e-13  9.24e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-14  6.08e-15  1.90e-15 |
 PIMO |   120     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   232     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    99     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  8.24e-14  2.08e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.72e-13  3.58e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.21e-13  6.38e-14  2.18e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.35e-12  1.93e-13  6.18e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  7.18e-14  2.77e-14 |
 G19  |   288     1     5     0    0.00   | 6.55e-13  7.66e-14  3.19e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.22e-12  1.11e-13  2.86e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.15e-13  5.14e-14  3.67e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.67e-13  6.90e-14  2.60e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.06e-13  6.81e-14  3.23e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.68e-13  3.24e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.26e-13  3.27e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   276     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 5.15e-13  8.45e-13  1.47e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.15e-12  1.26e-12  7.32e-13 |
 USUD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     1     0    0.00   | 4.08e-13  8.89e-13  2.77e-12 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.12e-13  4.45e-13  7.52e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIE1 |    80     0     0     0    0.00   | 4.06e-14  1.14e-14         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.99e-13  1.53e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   279     0     1     0    0.00   | 6.03e-13  4.07e-13  2.54e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 6.20e-13  2.54e-13  5.27e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   284     0     0     0    0.00   | 2.48e-13  3.26e-13  4.72e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.25e-13  3.19e-13  1.70e-13 |
 CRO1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   276     0     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.17e-13  3.78e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.94e-17  2.32e-16  1.39e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      SPT0      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
