
 GPS week: 1277   Day: 6   MJD: 53189                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784     11    -0.15     0.54     3.07     0.00
 cod |   288     0  24142      0    -0.40    -0.06     0.05    19.56
 esa |   288     0  18555   1036   529.25    34.64     0.07    13.95
 gfz |   288     0  19770    288    -0.15    -0.08     0.04    25.01
 iga |    96     0   2687     33    -0.19     0.77     0.26     0.00
 igu |    96     0   2784      0    -0.21     0.96     3.24     0.00
 jpl |   288     0  14706    336    -5.74     0.91     0.05    19.61
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  20212    334   529.90    34.81     0.05    21.87

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   159   -27    25    27  -101 -5688   -17     -   -14 |
    3 | -3168    32   -74    50  -137   842    60     -   -64 |
    4 |    86    31   -49    48  -159 -2398  -104     -    -3 |
    5 |  -608  -123   -51   138    68  6975    27     -   -26 |
    6 |    37   -33    -1   -16  -113-14025    28     -    35 |
    7 |  -738   -15  -165   156   104  1281   -34     -   -44 |
    8 | -2582    28   -45   -13   -83 10322    37     -     3 |
    9 | -6299   -88    39    20    61 -7731    92     -   -10 |
   10 | -1955    44   -80    27    15 -3604   -42     -     1 |
   11 |   211    55  -112   -40    67    91    46     -    44 |
   13 |  5108   155  -140    16  -245  2115    17     -   -75 |
   14 |  4172    88   122  -148    43  2045    88     -   -22 |
   15 | -1770   -49   166   -59   -20  -259    -4     -     5 |
   16 |  3576   -33   132    40   -74   622    48     -  -120 |
   17 | -3332    60   101   -88    27  2999   -30     -    -1 |
   18 |  3849    59   -19   -12   -25  2551   -17     -   -18 |
   19 |  3964   188    51    23  1164   652   175     -  -299 |
   20 |  4849    64    28     5    61  2007   213     -  -169 |
   21 |  2659   -52    41   -31   341   838    28     -    43 |
   22 | -3346   -25   -47    28   -73 -2704    11     -    15 |
   23 | 11802   -99  -439   281     --11029     X     -    50 |
   24 |   392    43   -93    79    32 14801  -112     -   -30 |
   25 | -3695     4   -66    53  -238  3352    21     -   -39 |
   26 | -3007   -43    98     2  -196  1383    14     -   -34 |
   27 | -1828    71   -95    22  -222  2524   -11     -   -23 |
   28 |  1610    48   -74   -90  -130 -5399    50     -    83 |
   29 | -3486   -26   118   -80  -281 -1017   -13     -    45 |
   30 | -3697   -80     9    57   108  -689     3     -    -1 |
   31 | -1604    31   -60    23     4  -860    92     -   -61 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -31     -     -     -     -    31     -     - |
 ALGO |     -     -   551     -     -     -  -124     -  -240 |
 ALRT |     -   -13     -    10     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    11     -     -     -     -   -11     -     - |
 ARTU |     -    29    37   -30     -     -   -18     -     - |
 ASC1 |     -   -32     -   -69     -     -     -     -   107 |
 AUCK |     -   -35     X     -     -     -     -     -    31 |
 BAHR |     -    11     -   -45     -     -    21     -    23 |
 BOGT |     -   128     X  -100     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    73     -     -     -     -   -72     -     - |
 CAS1 |     -    66    38   -84     -     -     -     -    13 |
 CEDU |     -  -134    50     -     -     -    58     -    36 |
 COCO |     -  -104   200     0     -     -   -93     -    49 |
 CRO1 |     -     -   -10   -27     -     -    42     -     X |
 DAV1 |     -    71     -     -     -     -     -     -   -63 |
 DGAR |     -   -13     -     3     -     -     9     -     - |
 DRAO |     -     -     -     -     -     -    60     -   -54 |
 DWH1 |     -   185     -     -     -     -  -185     -     - |
 FAIR |     -   -51    62     6     -     -     0     -     - |
 FORT |     -    47     -    92     -     -     -     -  -142 |
 GLPS |     -    33     -    -5     -     -   -27     -     - |
 GODE |     -  -122   259     -     -     -     -     -   -56 |
 GOLD |     -    57   -96     -     -     -    11     -     - |
 GUAT |     -   -17     -  -114     -     -     -     -   146 |
 HOB2 |     -   -39   212   -66     -     -     -     -   -14 |
 HOFN |     -     -     -  -138     -     -   176     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -  -111     -    99 |
 IISC |     -   -55    24     6     -     -     -     -    27 |
 ISPA |     -    34     -    33     -     -     2     -   -71 |
 JAB1 |     -   136  -190     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    35   -48     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   258  -144     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -26     -  -209     -     -    66     -   202 |
 KOSG |     -   -49     -     -     -     -     -     -    44 |
 KOUR |     -   195  -492     2     -     -    70     -    74 |
 LPGS |     -     -  -148     -     -     -   105     -     - |
 MAC1 |     -   -59    83     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -    43  -116     -     -     -     -     -    36 |
 MAS1 |     -     -  -278     1     -     -   147     -    44 |
 MAW1 |     -    38     -     -     -     -     -     -   -34 |
 MBAR |     -   -19     -     X     -     -   -55     -    66 |
 MDO1 |     -    61     -   -48     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -87    49     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    34     -   -31 |
 NNOR |     -     -   534     -     -     -  -318     -   -56 |
 NRC1 |     -     -     -    60     -     -   -71     -    -5 |
 NRIL |     -    44     -   -17     -     -   -22     -     - |
 NSSP |     -   -13     -     -     -     -    13     -     - |
 NTUS |     -  -154  -123     -     -     -     -     -   216 |
 NYA1 |     -     5     -    -4     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   108     7   -79     -     -   -12     -     - |
 ONSA |     -     -   183  -102     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -135     -    39     -     -    85     -     - |
 PERT |     -     4  -602   254     -     -     -     -    34 |
 PIE1 |     -     -  -133     -     -     -     X     -    85 |
 POL2 |     -  -111     -     -     -     -     -     -    99 |
 POTS |     -   -62     -    29     -     -     -     -    22 |
 SANT |     -   -71    44   -34     -     -     -     -    74 |
 STJO |     -    29     -     -     -     -   -29     -     - |
 SUTM |     -     -     -    40     -     -   -51     -     - |
 THU3 |     -    11     -     -     -     -     -     -   -10 |
 TIXI |     -   -74   104     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     5     -   -61     -     -    73     -     - |
 TSKB |     -   -75   124   -32     -     -     -     -    24 |
 TWTF |     -   316     -     -     -     -  -315     -     - |
 UNSA |     -     -  -134   -20     -     -   121     -     - |
 USNO |     -   -21     -     -     -     -     -     -    19 |
 USUD |     -     -    49     -     -     -   -35     -     - |
 VILL |     -     7     X     -     -     -     -     -    -6 |
 WHIT |     -   -62     -     -     -     -     -     -    56 |
 WTZR |     -   -30   -40     -     -     -     -     -    52 |
 WUHN |     -     -     -   189     -     -     -     -  -216 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -  -125     -   112 |
 YELL |     -   -84   231   -43     -     -     -     -   -23 |
 YKRO |     -  -175     -   137     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7481    41    40    17   108  3838    70     -    44 |  288   4.17
    3 |  2802    44    52    20    92  1336    51     -    29 |  288   1.43
    4 |  1247   156   136   106   125  1032    94     -    66 |  288   0.76
    5 |  3345    47    39    28   178  2729   113     -    46 |  288   2.34
    6 |  1028    46    45    13    96  8591    53     -    50 |  288   1.69
    7 |  1254    40    50    33   181   825    33     -    19 |  288   0.71
    8 |  6298    73    48    38    69  5978    56     -    37 |  288   1.88
    9 |  3784    72    41    25   291  4474   115     -    71 |  288   1.98
   10 |  2290   105   120    18   156  2940    23     -    36 |  288   2.18
   11 |  1692    69    74    40   354   687    67     -    52 |  288   0.54
   13 |   584    39    37    25    64  1508    40     -    29 |  288   0.14
   14 |   737    56   148    98   103  1399    55     -    51 |  288   0.29
   15 |  3218   137    86    53   305  1977   115     -   152 |  288   2.40
   16 |   844    19    60    58   142   692    68     -    59 |  288   0.26
   17 |  1052   155   116   105   162  2038    93     -    59 |  288   0.97
   18 |   696    61    46    26   139  1426    50     -    43 |  288   0.41
   19 |  1491    39    78    35   231   806    45     -    22 |  288   0.21
   20 |   563    42    31    19    67   998    52     -    48 |  288   0.28
   21 |   534    79   109    37   444   592    36     -    38 |  288   0.32
   22 |  1481    60    46    42    93  2006    37     -    41 |  288   0.57
   23 |  8315    69    85    82     -  7016     X     -   125 |  288   1.61
   24 |  4314    88    80   105   538  7280   135     -    92 |  288   1.84
   25 |  3951    49   163    39    67  3275    51     -    60 |  288   2.68
   26 |  1592    44    47    28   113  1153    34     -    41 |  288   0.64
   27 |  1149    53    44    24    80  1512    58     -    21 |  288   1.14
   28 |  2441    25    50    32    94  1945    45     -    66 |  288   1.48
   29 |   713    40    47    14   774   398    26     -    33 |  288   0.35
   30 |  1039    18    32    16   539   961    63     -    16 |  288   0.92
   31 |  2932    38    54    24    86  1141    54     -    49 |  288   0.88
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21     -     -     -     -    21     -     - |  288   0.28
 ALGO |     -     -    46     -     -     -    21     -    18 |  288   0.03
 ALRT |     -     8     -     7     -     -     -     -     - |  287   6.89
 AMC2 |     -    20     -     -     -     -    20     -     - |  288   0.02
 ARTU |     -    48    37    37     -     -    26     -     - |  288  10.75
 ASC1 |     -    71     -    32     -     -     -     -    80 |  288    >>>
 AUCK |     -    36     X     -     -     -     -     -    32 |  264  15.11
 BAHR |     -    55     -    42     -     -    38     -    29 |  288   0.88
 BOGT |     -    43     X    34     -     -     -     -     - |  288   9.79
 BRUS |     -    38     -     -     -     -    38     -     - |  288   0.03
 CAS1 |     -    28    82    45     -     -     -     -    24 |  288   8.16
 CEDU |     -    72    53     -     -     -    76     -    26 |  288  10.49
 COCO |     -    27    59    44     -     -    56     -    26 |  288   8.19
 CRO1 |     -     -    61    44     -     -    40     -     X |  277  17.71
 DAV1 |     -    31     -     -     -     -     -     -    28 |  288  17.68
 DGAR |     -    31     -    36     -     -    28     -     - |  288  13.79
 DRAO |     -     -     -     -     -     -    21     -    19 |  288   0.17
 DWH1 |     -    21     -     -     -     -    20     -     - |  225   0.43
 FAIR |     -    19    22    17     -     -    28     -     - |  288   0.06
 FORT |     -    82     -    52     -     -     -     -    38 |  285   0.07
 GLPS |     -    28     -    14     -     -    30     -     - |  288   9.10
 GODE |     -    23    47     -     -     -     -     -    25 |  288   0.03
 GOLD |     -    40    46     -     -     -    32     -     - |  288  13.00
 GUAT |     -    17     -    16     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 HOB2 |     -    40    89    37     -     -     -     -    58 |  286 253.51
 HOFN |     -     -     -     9     -     -    12     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -    80     -    72 |  288   0.63
 IISC |     -    21    67    24     -     -     -     -    53 |  288  14.42
 ISPA |     -    44     -    23     -     -    45     -    44 |  288   9.87
 JAB1 |     -    28    39     -     -     -     -     -     - |  288  11.83
 KARR |     -    29    40     -     -     -     -     -     - |  288   6.88
 KIT3 |     -     -   101    56     -     -     -     -     - |  287  41.77
 KOKB |     -    18     -    18     -     -    52     -    35 |  288   0.03
 KOSG |     -    24     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9.29
 KOUR |     -    68    38    46     -     -    54     -    36 |  288   1.59
 LPGS |     -     -    69     -     -     -    49     -     - |  287  85.78
 MAC1 |     -    61    86     -     -     -     -     -     - |  286  12.37
 MALI |     -    28    68     -     -     -     -     -    44 |  288  22.51
 MAS1 |     -     -    51    25     -     -    36     -    24 |  288   1.69
 MAW1 |     -    21     -     -     -     -     -     -    18 |  285  28.53
 MBAR |     -    44     -     X     -     -    82     -    41 |  288  24.10
 MDO1 |     -    32     -    25     -     -     -     -     - |  285   4.78
 MKEA |     -     -    47    26     -     -     -     -     - |  288  22.48
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    18     -    16 |  263   0.04
 NNOR |     -     -    46     -     -     -    57     -    56 |  288  15.24
 NRC1 |     -     -     -    15     -     -    18     -    15 |  288   0.04
 NRIL |     -    23     -    14     -     -    17     -     - |  288   8.28
 NSSP |     -    35     -     -     -     -    35     -     - |  288  25.15
 NTUS |     -    17    42     -     -     -     -     -    28 |  288   9.25
 NYA1 |     -    37     -    29     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OHI2 |     -    76    77    13     -     -    35     -     - |  288   7.99
 ONSA |     -     -    25    14     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PDEL |     -    42     -    21     -     -    23     -     - |  288  52.88
 PERT |     -    45    53    18     -     -     -     -    31 |  288   1.83
 PIE1 |     -     -    94     -     -     -     X     -    60 |  173 108.80
 POL2 |     -    15     -     -     -     -     -     -    13 |  288  10.28
 POTS |     -    38     -    22     -     -     -     -    30 |  288  20.43
 SANT |     -    28    47    71     -     -     -     -    69 |  287 349.78
 STJO |     -    11     -     -     -     -    11     -     - |  287  35.43
 SUTM |     -     -     -    38     -     -    49     -     - |  288   1.51
 THU3 |     -    20     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.29
 TIXI |     -    15    22     -     -     -     -     -     - |  285   7.77
 TOW2 |     -    36     -    32     -     -    61     -     - |  288  11.85
 TSKB |     -    34    41    27     -     -     -     -    36 |  288   1.20
 TWTF |     -    53     -     -     -     -    52     -     - |  116   0.71
 UNSA |     -     -    49    43     -     -    74     -     - |  287  13.75
 USNO |     -    17     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 USUD |     -     -    34     -     -     -    24     -     - |  288   8.45
 VILL |     -    23     X     -     -     -     -     -    21 |  288  14.80
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -    20 |  288   5.44
 WTZR |     -    25    36     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -    43     -     -     -     -    49 |  287  13.91
 YAKT |     -     -     -     -     -     -    24     -    22 |  288   0.87
 YELL |     -    15    22    16     -     -     -     -    12 |  288   0.03
 YKRO |     -    58     -    45     -     -     -     -     - |  277  33.76
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3070    52    66    41   260  3242    51     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   13.46   | 3.85e-14  7.70e-15  1.11e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   13.12   | 3.10e-14  6.43e-15  2.96e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   11.06   | 3.86e-14  6.44e-15  2.42e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.56   | 5.32e-14  1.01e-14  2.31e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    9.45   | 4.53e-14  8.64e-15  2.53e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    8.72   | 3.95e-14  1.07e-14  1.36e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.15   | 3.18e-14  5.80e-15  1.79e-15 |
 STJO |   287     0     0   286    4.45   | 3.89e-14  7.20e-15  4.24e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.70   | 4.70e-14  3.47e-14  4.36e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    3.38   | 4.55e-14  1.08e-14  2.68e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.19   | 3.29e-14  1.07e-14  5.18e-15 |
 NLIB |   263     0     0   262    2.65   | 6.52e-14  1.96e-14  3.80e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.00   | 5.31e-14  9.34e-15  3.29e-15 |
 HOB2 |   286     0     0   285    1.93   | 5.54e-14  1.23e-14  6.37e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    1.80   | 3.50e-14  1.63e-14  9.22e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.27   | 6.92e-14  2.04e-14  1.16e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.22   | 4.35e-14  1.66e-14  3.14e-14 |
 FORT |   285     0     0   138    0.56   | 7.55e-14  2.39e-14  4.30e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.21   | 3.44e-13  7.87e-14  4.20e-14 |
 PIE1 |   173     1     0    32    0.20   | 6.04e-14  1.01e-14         - |
 G29  |   288     0     0   288    0.14   | 4.05e-13  9.43e-14  3.28e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.13   | 2.94e-13  1.11e-13  8.20e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 3.02e-13  1.01e-13  7.33e-14 |
 G14  |   288     0     2    32    0.08   | 5.40e-13  5.45e-14  2.24e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.57e-13  1.07e-13  8.38e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 5.55e-13  1.30e-13  1.16e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.47e-13  1.27e-13  8.91e-14 |
 DWH1 |   225     0     0   225    0.05   | 4.87e-13  1.40e-13         - |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 4.23e-13  1.07e-13  1.15e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.38e-13  1.70e-13  8.20e-14 |
 TWTF |   116     0     0   101    0.04   | 3.41e-13  1.47e-13         - |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.35e-13  8.84e-14  6.72e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.00e-12  3.06e-13  1.46e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 5.06e-13  1.39e-13  6.42e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  4.15e-13  1.53e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.83e-13  1.24e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.37e-13  1.95e-13 |
 G08  |   288     0     0   180    0.01   | 1.37e-12  3.83e-13  1.33e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.83e-12  5.22e-13  1.70e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.00   | 1.21e-13  2.93e-14  6.77e-14 |
 SUTM |   288     0     1   163    0.00   | 7.45e-13  2.09e-13  1.56e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-14  4.13e-15  1.19e-15 |
 TIXI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.32e-13  8.37e-14  8.65e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.82e-13  2.86e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  3.76e-13  1.75e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.87e-13  6.10e-14  9.20e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 8.89e-13  1.47e-13  4.66e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.95e-13  1.14e-13  2.90e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  7.43e-14  2.70e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.20e-13  6.85e-14  2.12e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  9.76e-14  5.34e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.13e-13  5.34e-14  2.25e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  4.75e-13  2.57e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.12e-13  5.67e-14  1.02e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  8.16e-14  3.50e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.88e-13  2.15e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.80e-13  1.90e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.91e-13  3.96e-13 |
 YKRO |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.25e-13  4.03e-13  3.42e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.08e-12  9.29e-13  1.32e-12 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  5.15e-13  1.97e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   285     0     0     0    0.00   | 8.27e-13  9.03e-13  4.77e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.37e-13  6.62e-13  9.84e-13 |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.50e-13  7.92e-13  7.65e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.65e-17  1.97e-16  1.18e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
