
 GPS week: 1278   Day: 0   MJD: 53190                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780      0    -0.02     0.09     2.72     0.00
 cod |   288     0  25089    310    -0.16    -0.18     0.05    15.90
 emr |   288     0  15972     42   564.09    35.84     0.04    18.32
 esa |   288     0  18760   1511   563.11    35.86     0.07    10.42
 gfz |   288     0  21084    236    -0.06    -0.12     0.04    23.22
 iga |    96     0   2780     34    -0.07     0.17     0.11     0.00
 igu |    96     0   2684      0    -0.05     0.17     3.26     0.00
 jpl |   288     0  14679    240    -5.48     1.59     0.04    18.14
 ngs |    96     0   2684      0    -0.04     0.13     2.25     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29426   9021   563.99    35.90     0.05    13.99

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -791    12   -31   102   -39   -64 -3998   -15 -1211     -    27 |
    3 | -8540    70   -15    91   -60   -29 -6161   108 -6010     -   -91 |
    4 | -3639     X  -131     X    96   -65 -2401     3 -3105     -    10 |
    5 |  3548   -88   -80   -48    81    54  9578    73  2425     -    63 |
    6 | -6570    48  -175    99    62  -128-16460    76 -4870     -   -51 |
    7 | -2441   -41   -54  -250   166   -43 -3771   -22 -2162     -    41 |
    8 | -1638     5  -129    38    -8   -41  1606    29 -2181     -   129 |
    9 | -4341   -25  -132    26    48  -123  3316    87 -3112     -    41 |
   10 | -2683    90   -68   -45   -30   181  -407    23 -2023     -    55 |
   11 |  6186   -35    32   -59    -2  -111  6915    36  6245     -    20 |
   13 |  5735    66   -62  -169    96   -61  -323   -28  5413     -    -6 |
   14 |  3888   117    29    80  -128    -9    47    57  4085     -   -51 |
   15 |  -753   112    -6   181  -117   137  3672    30 -1330     -   -90 |
   16 |  3601    47    65   105  -130    -3  1241    97  4044     -   -68 |
   17 |  -275   101  -113   -18    66   -39  9410    -5  -637     -   -54 |
   18 |  2869    91   -67    37   -11    70 -1267    64  3210     -   -66 |
   19 |  3477    24   294   -56  -259  1333  1897   139  3997     -   -27 |
   20 |  4603    25   -20   141    -2   -55  1009   125  4743     -  -177 |
   21 |  1424    55    39   -17   -59   159   982    16  1879     -   -17 |
   22 | -6330    24    99   -55    49   -56 -3715    21 -4979     -  -213 |
   23 |  6900  -139     -  -270   215  -180     -     X     -     -     X |
   24 | -2312    -9   -67   -70   114  -212 -5583    -3 -2247     -   -41 |
   25 |  3670    53   -25    54    51  -131  7212    85  2553     -  -212 |
   26 | -4600     4  -190   154    58   -80 -2531   -13 -3553     -    42 |
   27 | -1911   -43  -100    35    94  -188  1576   -15 -1765     -     7 |
   28 |  8690  -129   -67  -105   155  -146  9734   -93  7521     -   115 |
   29 | -4054   -50  -242   129    96   -67 -1645   -15 -3422     -    52 |
   30 | -4638   -55  -126    80   106   -18 -6682    41 -3695     -   -33 |
   31 |   769    17   -67   -65    28   -93 -3346    90    61     -    12 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -17     -     -     -     -    17     -     -     X |
 ALGO |     -   -97   -55     X     -     -     -   152     -     -   -15 |
 ALRT |     -   -18     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -86   170     -     -     -     -   -97     -     -     X |
 ARTU |     -    35     -   243   -55     -     -   -99     -     -     X |
 ASC1 |     -   227     -     -  -155     -     -     -     -     -     X |
 AUCK |     -   -41     -     X     -     -     -     -     -     -    47 |
 BAHR |     -    37    27     -   -96     -     -    45     -     -    23 |
 BILI |     -     -     -     -   -35     -     -    45     -     -     X |
 BOGT |     -    71     -     X   -48     -     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -  -103    89     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -    47    52     -     -     -     -   -94     -     -     X |
 CAS1 |     -    80     -    85   -78     -     -     -     -     -   -24 |
 CEDU |     -    88     -   -62     -     -     -     -     -     -   -54 |
 CHAT |     -  -112     -     -    45     -     -     -     -     -    52 |
 COCO |     -  -115     -     6     -     -     -     -     -     -   127 |
 CRO1 |     -    78   -19    84    -5     -     -   -42     -     -   -59 |
 DAEJ |     -   -72    62     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -   -11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    43     -     -   -83     -     -     -     -     -    89 |
 DGAR |     -   -34     -     -    -1     -     -    30     -     -     X |
 DRAO |     -     0   -63     -     -     -     -    46     -     -    23 |
 DWH1 |     -   146    69     -     -     -     -  -227     -     -     X |
 FAIR |     -   -42    72    25   -17     -     -   -29     -     -     X |
 FORT |     -   211    49     -  -107     -     -     -     -     -  -100 |
 GLPS |     -    95     -     -    23     -     -  -113     -     -     - |
 GODE |     -     -    74   -56     -     -     -     -     -     -   -54 |
 GOL2 |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -   -47 |
 GOLD |     -    17     -   -24     -     -     -    -1     -     -     X |
 GRAZ |     -     -   105     -     -     -     -     -     -     -  -138 |
 GUAT |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -     -    38 |
 HOB2 |     -  -131   180    23     -     -     -     -     -     -  -104 |
 HOFN |     -     -     -     -   -47     -     -    60     -     -     - |
 HRAO |     -   -36     -     -     -     -     -   -16     -     -    62 |
 IENG |     -  -195   169     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -33    15     -     -     -     -     -     X |
 ISPA |     -   -29     -     -    90     -     -  -136     -     -    59 |
 JAB1 |     -     9     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   248     -  -195     -     -     -     -     -     X |
 KARR |     -    59     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -49    42     -     -     -     -     -     -     -     X |
 KIT3 |     -     -     -   -24    11     -     -     -     -     -     X |
 KOKB |     -    -2     -     -  -149     -     -    56     -     -   177 |
 KOSG |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 KOUR |     -   117     -  -251     9     -     -    71     -     -   -53 |
 LHAS |     -     6     -     -     -     -     -    -5     -     -     X |
 LPGS |     -     -   -61   140     -     -     -   -19     -     -     X |
 MAC1 |     -    34     -   147   -91     -     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -   -26    63  -269   -20     -     -   111     -     -    36 |
 MBAR |     -    -3     -     -   -66     -     -   -23     -     -   143 |
 MDO1 |     -     -    75     -   -68     -     -     -     -     -    15 |
 MKEA |     -    45     -   -12   -55     -     -     -     -     -    49 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    34     -     -   -45 |
 NNOR |     -     -     -   240     -     -     -   -72     -     -   -84 |
 NRC1 |     -     -  -240     -   160     -     -     5     -     -    42 |
 NRIL |     -     -     -     -    14     -     -   -19     -     -     X |
 NSSP |     -   -10     -     -     -     -     -     9     -     -     X |
 NTUS |     -     -     -  -208     -     -     -     -     -     -   155 |
 NYA1 |     -   114     -     -   -78     -     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -   109     -    27   -85     -     -    -2     -     -     X |
 ONSA |     -    61     -   -93     -     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -  -261     -     -    85     -     -   119     -     -     - |
 PERT |     -   -21     3  -584   203     -     -     -     -     -    54 |
 PETP |     -   -45     -     -     1     -     -    39     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -   -81     -     -     -    21     -     -    32 |
 POTS |     -   -27     -     -   -33     -     -     -     -     -    85 |
 SANT |     -     -     -   224     X     -     -     -     -     -  -166 |
 STJO |     -     -    11     -     -     -     -   -11     -     -     X |
 SUTM |     -     -     -     -    47     -     -   -60     -     -     X |
 THU3 |     -    80     -     -     -     -     -     -     -     -   -91 |
 TIDB |     -    -9     -    13     -     -     -     -     -     -     X |
 TOW2 |     -   -27     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -65     -     -    45     -     -     -     -     -     X |
 TSKB |     -   -88    67   104   -47     -     -     -     -     -    15 |
 UNSA |     -     -     -   176    87     -     -  -212     -     -     X |
 USNO |     -  -108   113     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 USUD |     -     -     -    85     -     -     -   -26     -     -   -30 |
 VILL |     -    -4     -     X     -     -     -     -     -     -     5 |
 WHIT |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 WTZR |     -   -57     -     4     -     -     -     -     -     -    62 |
 WUHN |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -   -21 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   -80     -     -   103 |
 YAR2 |     -   -14     -    22     -     -     -     -     -     -     X |
 YELL |     -   -74    26   237   -63     -     -     -     -     -   -22 |
 ZWEN |     -     -     -  -301    86     -     -     -     -     -    82 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6135    57    53    51    26    71  3179    95  4914     -    40 |  288   2.95
    3 |  2967    47    67    43    38    34  4226    57  2530     -    59 |  288   1.85
    4 |  1309     X    21     X    36   176  1204    60  1182     -    54 |  276   1.08
    5 |  3498    33    34    46    22    90  6384    42  2859     -    34 |  288   1.84
    6 |  2309    33    36    27    17    57  9942    50  2396     -    70 |  288   1.72
    7 |   799    30    37    74    34    81  1488    29   716     -    60 |  288   0.46
    8 |  1671    38    36    45    32    39  1218    40  1972     -    43 |  288   1.43
    9 |  4830    41    30    39    24    47  1724    83  3491     -    47 |  288   1.48
   10 |  2829    49    31    87    33   123  1583    76  2539     -    55 |  288   2.33
   11 |  1274    70    32    66    58    65  3372    66  1567     -    43 |  288   0.34
   13 |  1273    45    27    35    33    82   304    25  1109     -    33 |  288   0.29
   14 |   508    63    55    65    52   129   324    36   387     -    42 |  288   0.20
   15 |  4153   119    99    55    78   142  1429    97  3009     -    77 |  288   1.47
   16 |   616    52    46    37    26    97   767    79   640     -    49 |  288   0.23
   17 |  1665   145    73   117    71   123  4744   112  1995     -    90 |  288   0.87
   18 |   793    44    57    90    39    72   361    38   841     -    85 |  288   0.34
   19 |   654    73    90    63    29   146   255    56   596     -   151 |  288   0.36
   20 |   806    55    22    74    31   100   690    45   665     -    56 |  288   0.17
   21 |  1003    97    49    45    51    76   480    37   827     -    37 |  288   0.53
   22 |  1979    46    28    50    44    72  2449    57  2242     -   121 |  288   0.85
   23 |  5321    68     -    78    57   184     -     X     -     -     X |  288   1.29
   24 |  4136    89    98    85    62   138  2816   121  3819     -    52 |  288   1.87
   25 |  4054    86    36    32    31   103  5815    27  3791     -   107 |  288   2.53
   26 |  1546    46    22    60    41    47  1102    27  1458     -    50 |  288   0.54
   27 |  1333    59    49   123    24    47  2019    30  1500     -    44 |  288   1.02
   28 |  3351    41    53   113    26    74  4224    26  3214     -    49 |  288   0.69
   29 |   706    63    84    82    58   299  1389    38   983     -    74 |  288   0.65
   30 |  2314    28    44    32    36    42  2696    60  1667     -    44 |  288   0.47
   31 |  1745    37    31    57    17    36  2022    27  1338     -    56 |  288   1.32
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    22     -     -     -     -    22     -     -     X |  288   0.34
 ALGO |     -    16    15     X     -     -     -    12     -     -    19 |  288   0.04
 ALRT |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   9.02
 AMC2 |     -    25    36     -     -     -     -    29     -     -     X |  288   0.04
 ARTU |     -    58     -    31    45     -     -    67     -     -     X |  288  11.39
 ASC1 |     -    40     -     -    27     -     -     -     -     -     X |  284    >>>
 AUCK |     -    53     -     X     -     -     -     -     -     -    60 |  264  15.01
 BAHR |     -    61    22     -    29     -     -    44     -     -    23 |  288   1.21
 BILI |     -     -     -     -    19     -     -    24     -     -     X |  247  10.50
 BOGT |     -    23     -     X    15     -     -     -     -     -     X |  288  10.25
 BOR1 |     -    20    17     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.66
 BRUS |     -    34    30     -     -     -     -    31     -     -     X |  288   0.03
 CAS1 |     -    35     -    49    16     -     -     -     -     -    29 |  288   8.43
 CEDU |     -    33     -    47     -     -     -     -     -     -    21 |  288  10.31
 CHAT |     -    69     -     -    39     -     -     -     -     -    31 |  287  12.17
 COCO |     -    42     -    52     -     -     -     -     -     -    35 |  288   8.50
 CRO1 |     -    34    31    48    37     -     -    28     -     -    21 |  278  16.46
 DAEJ |     -    42    36     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   1.01
 DAKA |     -    33     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  285  15.54
 DAV1 |     -    32     -     -    26     -     -     -     -     -    28 |  288  18.20
 DGAR |     -    29     -     -    25     -     -    30     -     -     X |  288  15.80
 DRAO |     -    32    15     -     -     -     -    11     -     -    26 |  288   0.13
 DWH1 |     -    23    37     -     -     -     -    31     -     -     X |  288   0.44
 FAIR |     -    17    31    43    25     -     -    20     -     -     X |  288   0.06
 FORT |     -    66    34     -    59     -     -     -     -     -    41 |  288   0.09
 GLPS |     -    60     -     -    90     -     -    67     -     -     - |  257   8.80
 GODE |     -     -    39    96     -     -     -     -     -     -    40 |  286 825.70
 GOL2 |     -     -   101     -     -     -     -     -     -     -   132 |  236 131.02
 GOLD |     -    54     -    93     -     -     -    21     -     -     X |  288  12.99
 GRAZ |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    21 |  284    >>>
 GUAT |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 HOB2 |     -    59    28    54     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    15     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    27     -     -     -     -     -    24     -     -    39 |  288   0.76
 IENG |     -    29    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.75
 IISC |     -     -     -    34    15     -     -     -     -     -     X |  288  15.22
 ISPA |     -    35     -     -    30     -     -    62     -     -    68 |  288   9.83
 JAB1 |     -    31     -    48     -     -     -     -     -     -     - |  288  14.51
 JPLM |     -     -    36     -    29     -     -     -     -     -     X |  288   5.14
 KARR |     -    37     -    56     -     -     -     -     -     -     - |  288   7.92
 KGN0 |     -    31    27     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.72
 KIT3 |     -     -     -    95    42     -     -     -     -     -     X |  287 143.23
 KOKB |     -    23     -     -    21     -     -    26     -     -    25 |  288   0.05
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  20.01
 KOUR |     -    33     -    50    23     -     -    22     -     -    20 |  288   1.72
 LHAS |     -    44     -     -     -     -     -    38     -     -     X |  285  10.02
 LPGS |     -     -    19    42     -     -     -    20     -     -     X |  288 165.17
 MAC1 |     -    60     -    85    30     -     -     -     -     -     X |  287  13.94
 MAS1 |     -    27    23    57    26     -     -    18     -     -    35 |  288   2.60
 MBAR |     -    62     -     -    30     -     -    26     -     -    63 |  288  21.00
 MDO1 |     -     -    14     -    12     -     -     -     -     -    17 |  288  13.58
 MKEA |     -    36     -    82    18     -     -     -     -     -    42 |  288  25.08
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    12     -     -    16 |  288   0.04
 NNOR |     -     -     -    38     -     -     -    38     -     -    43 |  288  16.64
 NRC1 |     -     -    26     -    47     -     -    23     -     -    32 |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -     -    27     -     -    34     -     -     X |  288   8.67
 NSSP |     -    44     -     -     -     -     -    38     -     -     X |  288  24.14
 NTUS |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    27 |  288   8.65
 NYA1 |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     X |  288   0.08
 OHI2 |     -    34     -    63    15     -     -    36     -     -     X |  288   7.35
 ONSA |     -    32     -    49     -     -     -     -     -     -     X |  191   0.07
 PDEL |     -    32     -     -    35     -     -    28     -     -     - |  288  54.50
 PERT |     -    40    30    46    32     -     -     -     -     -    46 |  288   4.22
 PETP |     -    17     -     -    24     -     -    29     -     -     - |  287  11.76
 PIE1 |     -     -     -   115     -     -     -    93     -     -    62 |  248 459.69
 POTS |     -    27     -     -    19     -     -     -     -     -    26 |  288  20.43
 SANT |     -     -     -   173     X     -     -     -     -     -   129 |  233  46.71
 STJO |     -     -    14     -     -     -     -    14     -     -     X |  288   0.04
 SUTM |     -     -     -     -    14     -     -    18     -     -     X |  288   1.07
 THU3 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   7.91
 TIDB |     -    22     -    34     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.08
 TOW2 |     -    41     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  288   6.80
 TRO1 |     -    80     -     -    55     -     -     -     -     -     X |  287   8.24
 TSKB |     -    38    28    75    27     -     -     -     -     -    30 |  288   1.82
 UNSA |     -     -     -    54    21     -     -    25     -     -     X |  287  13.70
 USNO |     -    30    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    43     -     -     -    31     -     -    28 |  288  10.56
 VILL |     -    31     -     X     -     -     -     -     -     -    35 |  288  13.90
 WHIT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   3.54
 WTZR |     -    18     -    41     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    35 |  287  14.16
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -    40     -     -    51 |  288   0.38
 YAR2 |     -    38     -    58     -     -     -     -     -     -     X |  288   4.96
 YELL |     -    39    20    36    18     -     -     -     -     -    16 |  288   0.05
 ZWEN |     -     -     -    43    23     -     -     -     -     -    33 |  288  13.61
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2724    48    43    66    35   107  3258    43  2246     -    53 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   12.43   | 4.73e-14  1.13e-14  1.58e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   11.32   | 2.66e-14  1.28e-14  5.46e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.36   | 4.06e-14  7.66e-15  1.80e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.85   | 6.44e-14  1.42e-14  3.11e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.66   | 3.23e-14  6.89e-15  1.78e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    8.08   | 4.47e-14  1.11e-14  2.99e-15 |
 GODE |   286     0     0   284    7.81   | 6.23e-14  1.40e-14  5.24e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    4.68   | 3.85e-14  7.51e-15  1.62e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.89   | 4.46e-14  2.65e-14  4.58e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.19   | 5.22e-14  1.55e-14  4.59e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.18   | 4.90e-14  1.35e-14  3.92e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    2.58   | 7.96e-14  3.13e-14  5.73e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.29   | 6.21e-14  1.07e-14  2.94e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.16   | 7.20e-14  1.91e-14  9.44e-15 |
 PIE1 |   248     1     0   242    1.80   | 7.44e-14  1.39e-14         - |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.79   | 5.72e-14  2.18e-14  7.65e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    1.77   | 3.44e-14  9.90e-15  2.10e-15 |
 GOL2 |   236     2     0   109    1.41   | 7.87e-14  2.84e-14         - |
 TIDB |   288     0     1    94    0.79   | 1.66e-13  1.50e-14  6.29e-15 |
 ONSA |   191     0     0    42    0.78   | 4.60e-14  1.56e-14         - |
 ALBH |   288     0     0   288    0.75   | 5.00e-14  2.16e-14  3.75e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.22   | 3.91e-13  8.93e-14  4.28e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.18   | 3.37e-13  1.28e-13  5.84e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.15   | 2.78e-13  7.72e-14  5.30e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.15   | 4.12e-13  8.88e-14  4.99e-14 |
 G23  |   288     0     4    62    0.10   | 6.03e-13  6.41e-14  7.13e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.08   | 5.27e-13  1.30e-13  4.53e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   137    0.06   | 3.73e-13  1.19e-13  4.06e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.06   | 2.22e-13  1.01e-13  8.58e-14 |
 G14  |   288     0     5    16    0.05   | 5.23e-13  5.92e-14  2.02e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 5.50e-13  1.25e-13  1.40e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.40e-13  1.24e-13  1.29e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.14e-13  1.24e-13  1.10e-13 |
 BOR1 |   288     0     0   143    0.03   | 4.70e-13  1.44e-13  4.20e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.03   | 5.05e-13  1.21e-13  6.82e-14 |
 G22  |   288     4     3    48    0.02   | 8.95e-13  1.29e-13  4.15e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.08e-13  1.00e-13  8.96e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.92e-13  2.86e-13  2.04e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.02   | 4.81e-13  1.07e-13  3.36e-14 |
 G04  |   276     0     0   274    0.02   | 4.35e-13  1.32e-13  1.49e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.68e-13  1.38e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  5.08e-13  1.72e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  3.78e-13  1.52e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.39e-13  1.25e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.85e-13  1.11e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.20e-13  1.49e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.78e-12  4.58e-13  2.64e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-13  2.93e-14  8.43e-14 |
 G03  |   288     0     2    97    0.01   | 1.38e-12  3.31e-13  1.62e-13 |
 SUTM |   288     0     0   270    0.00   | 6.97e-13  1.92e-13  1.36e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   137    0.00   | 1.39e-12  4.19e-13  9.54e-14 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.61e-13  3.58e-13  2.41e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.37e-14  1.12e-14  1.92e-15 |
 BILI |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.82e-14  4.23e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  4.52e-13  2.68e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.37e-13  2.98e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.43e-14  1.44e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 6.28e-13  6.40e-14  2.51e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.00e-13  4.07e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.03e-13  5.89e-14  2.76e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.62e-14  2.37e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.66e-13  6.65e-14  3.93e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  2.80e-13  2.95e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  5.75e-13  2.85e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     2     0    0.00   | 1.21e-12  9.00e-13  1.48e-12 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-12  4.89e-13  4.89e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.86e-13  7.65e-13  1.18e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.22e-13  5.06e-13  1.23e-12 |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.10e-13  2.21e-13  6.47e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   257     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.46e-13  7.22e-13  8.06e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.94e-17  2.33e-16  1.40e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
