
 GPS week: 1279   Day: 2   MJD: 53199                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.05    -0.06     3.46     0.00
 cod |   288     0  26247     12     0.24    -0.89     0.04    24.19
 emr |   288     0  17437     26   879.94    34.65     0.07    14.39
 esa |   288     0  18360    861   -10.16   -13.18     0.07    13.48
 gfz |   288     0  20759    575    -0.22     0.23     0.03    31.66
 iga |    96     0   2688      7     0.05    -0.07     0.15     0.00
 igu |    96     0   2784      0     0.08    -0.13     3.22     0.00
 jpl |   288     0  15282    235    -6.25     0.01     0.06    16.29
 ngs |    96     0   2592      0     0.06    -0.10     3.30     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288    43  21834   3116  2100.02 -2421.01     0.73     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -7194    10   -56   -25    46   -32 -1768   -63 -4227     -  -257 |
    3 |  4870   -17   -80  -101    46   -50   471   166  2964     -  -299 |
    4 | -1499    72   -66  -170    61   -73 -2574   -48 -2244     -   -29 |
    5 | -3114     7   -80   -64    23   -49 -7995   126 -1955     -   -35 |
    6 |   551    54  -138   -65    23   -66 -3989   102   296     -    49 |
    7 | -2207   -30  -147   -45    85   -84   765   101 -2714     -   157 |
    8 | -9659    -1   -84    -5    49    84-10675   -30 -7505     -   266 |
    9 |  -842    15   -56   107   -63  -169-16202   109  -877     -  -155 |
   10 | -4441    33  -154   -70    55  -204-12779    74 -4458     -  -344 |
   11 |  -557    -2   -70    80     6   -27   760   -26  -561     -   286 |
   13 |  3331    98   -31   -30   -49  -125  1196     1  3125     -   -75 |
   14 |  2630   116   -60   229  -158   119  3335    -6  3160     -  -128 |
   15 |  5806   -34    13    66   -34   104  9805   104  5557     -  -397 |
   16 |  4158    25   -47    57   -44    13  2407    95  3720     -  -222 |
   17 |  -746    86  -203    23     1  -186  3487    46 -1233     -   246 |
   18 |   487    43    15    15   -43    77  2051   -11  1223     -    74 |
   19 |   999    39  -136   236   -78   161  3238    40   938     -  -160 |
   20 |  3671    -2  -135   190   -33   -13  3633    60  3889     -  -112 |
   21 |  4992   -14   -47   135   -36   163  6699    41  4385     -  -591 |
   22 | -1987   -76  -119    13   114   135  1349   -49 -1402     -    14 |
   23 | -1209     6    11  -128    45   -16   260     X     -     -   292 |
   24 | -8014    73   -46  -122    15   -64  6284     7 -7115     -   280 |
   25 |  5615   -18   -58    35     6   208  6152    71  4320     -  -228 |
   26 | -5341    -9     2    11   -44    12  2530   174 -4624     -   126 |
   27 |  -802   -69     5    85   -14  -198  1480   132 -1317     -     5 |
   28 |  8939    45    41    60  -113   191 -6070   133  6902     -   216 |
   29 |  -367   -12    86     X   -62     -  2196   125     -     -   -61 |
   30 | -1728   -34    49   -80    17    11  5468    89 -1497     -    28 |
   31 |  3656   -22   -61   -64    60    81 -1514    53  1249     -  -148 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     -  -376 |
 ALGO |     -   -38   -21   -81     -     -     -   141     -     -     - |
 ALRT |     -   -18     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -28   193     -     -     -     -  -130     -     -  -101 |
 ARTU |     -     -     -   167   -28     -     -   -84     -     -     - |
 ASC1 |     -   -92     -     -    70     -     -     -     -     -   535 |
 BAHR |     -   -12   -28     -    21     -     -     -     -     -   -34 |
 BILI |     -   105     -     -   -60     -     -   -41     -     -     - |
 BOGT |     -    55     -     X   -42     -     -     -     -     -   310 |
 BOR1 |     -   -13    23     -     -     -     -     -     -     -  -252 |
 BRUS |     -    13     2     -     -     -     -   -21     -     -   -23 |
 CAS1 |     -    76     -   165  -128     -     -     -     -     -  -273 |
 CEDU |     -  -100     -   179     -     -     -     -     -     -   214 |
 CHAT |     -    28     -     -   -22     -     -     -     -     -   -93 |
 CHUR |     -    -4    48     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 COCO |     -    41     -   -74     -     -     -     -     -     -   -19 |
 CRO1 |     -    94   -32   -64    10     -     -   -78     -     -  -356 |
 DAEJ |     -    59   -99     -     -     -     -     -     -     -  -243 |
 DAKA |     -    29     -     -    51     -     -  -142     -     -     - |
 DAV1 |     -    58     -     -   -44     -     -     -     -     -   169 |
 DGAR |     -   -22     -     -     0     -     -    34     -     -  -147 |
 DWH1 |     -   225   105     -     -     -     -  -427     -     -   203 |
 FAIR |     -   -40    30   210  -147     -     -   145     -     -   -99 |
 GLPS |     -    26     -    25   -23     -     -   -14     -     -     - |
 GODE |     -   -90   221   -74     -     -     -     -     -     -  -164 |
 GOLD |     -     -     -   -31    31     -     -   -35     -     -   181 |
 GUAT |     -    44     -     -   -34     -     -     -     -     -   228 |
 HOB2 |     -   -61    62    44     -     -     -     -     -     -  -217 |
 HRAO |     -   -44     -     -     -     -     -    66     -     -   152 |
 IISC |     -  -104     -   -76   112     -     -     -     -     -   -30 |
 ISPA |     -    76     -     -     4     -     -  -122     -     -   -63 |
 JPLM |     -     -   255     -  -116     -     -     -     -     -   185 |
 KERG |     -    23   -35  -157    65     -     -     -     -     -  -110 |
 KGN0 |     -   -14    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     5     -    -4     -     -     -    -5     -     -   -74 |
 KOKB |     -    29   191     -  -131     -     -    41     -     -   181 |
 KOUR |     -   -49     -    54   -38     -     -   100     -     -   -65 |
 KSTU |     -     -     -    -2     -     -     -     2     -     -    78 |
 LAE1 |     -   -30     -     -    23     -     -     -     -     -   403 |
 LPGS |     -   -73    45     3     X     -     -    60     -     -  -268 |
 MAC1 |     -  -327     -  -134   306     -     -     -     -     -  -320 |
 MALI |     -    93     -  -167     -     -     -     -     -     -    20 |
 MAS1 |     -     -   -62    41     X     -     -    21     -     -  -166 |
 MATE |     -     -     -   263  -112     -     -     -     -     -   -28 |
 MAW1 |     -   186     -     -  -142     -     -     -     -     -   295 |
 MBAR |     -    88     -     -   -81     -     -    30     -     -   -64 |
 METS |     -   -39    66     -     -     -     -     -     -     -   795 |
 MIZU |     -     -   228  -243     -     -     -     -     -     -  -231 |
 MKEA |     -   101     -  -182     -     -     -     -     -     -   -30 |
 NLIB |     -   -66    52     -     -     -     -    52     -     -   -59 |
 NNOR |     -     -   221    93     -     -     -  -272     -     -    19 |
 NPLD |     -   -18    30     -     -     -     -     -     -     -  -147 |
 NRC1 |     -     -   143     -     9     -     -  -144     -     -     - |
 NRIL |     -     5     -     -   -28     -     -    47     -     -     - |
 NTUS |     -   -45     -    81     -     -     -     -     -     -   228 |
 NYA1 |     -  -490     -     -   375     -     -     -     -     -   959 |
 ONSA |     -     9    59   -48   -13     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -96     -     -    38     -     -    69     -     -     - |
 PERT |     -  -184  -122   137   137     -     -     -     -     -  -242 |
 PETP |     -   -61     -     -    11     -     -    69     -     -     - |
 POL2 |     -    -4     -     -     -     -     -     6     -     -   117 |
 POTS |     -   -22     -     -    17     -     -     -     -     -   -26 |
 RESO |     -    27     -     -     -     -     -   -40     -     -     - |
 SANT |     -     4     -     X    -3     -     -     -     -     -    34 |
 SCH2 |     -    36     -     -     -     -     -   -53     -     -     - |
 SCUB |     -    90     -     -     -     -     -  -134     -     -     - |
 STJO |     -    72   -78     -     -     -     -   -38     -     -     - |
 SUTM |     -     -     -     -    37     -     -   -71     -     -     - |
 THTI |     -     -    46   -69     8     -     -     -     -     -  -193 |
 TIDB |     -    41   -47   -23     -     -     -     -     -     -  -157 |
 TSKB |     -   -60    -5   -89    86     -     -     -     -     -    11 |
 TWTF |     -    43     -     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   361  -150     -     -    -8     -     -  -850 |
 URUM |     -    29     -     -   -22     -     -     -     -     -   216 |
 USUD |     -     -     -  -252     -     -     -   209     -     -  -367 |
 YAKT |     -   -41     -     -     -     -     -    60     -     -   350 |
 YELL |     -    32   120  -174    -5     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -91    39     -     -     -     -     -   -25 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9540    45   111    60    21    32  4511    37  9657     -   743 |  288   5.04
    3 |  4878    44    32   103    30    61  1889    52  3692     -   514 |  288   1.84
    4 |  3158    59    44    81    38    89  1943    38  2392     -   176 |  288   1.20
    5 |  3773    16    93    46    29    43  4881    37  3382     -   434 |  288   2.55
    6 |  1915    38    79    76    22    43  2797    49  1471     -   937 |  288   1.25
    7 |  1440    30    30    39    18    48   469    51  1316     -   548 |  288   0.65
    8 |  5217    59    31    52    25    56  3952    72  4644     -  1048 |  288   1.14
    9 |  1605   111    76    86    70   181  7826    63  1629     -   561 |  288   1.39
   10 |  2530    39    33   121    40   509  4790    58  2566     -   917 |  288   1.96
   11 |  1582    71    48    36    38    32   746   149  1648     -  1006 |  288   0.36
   13 |  1657    65    53    50    32    65  1006   137  1865     -   425 |  288   0.43
   14 |  1514    52    32    62    63    85  2060   151  1153     -   458 |  288   0.26
   15 |  2207    83   168   132    30    89  2715    82  2872     -  1189 |  288   2.45
   16 |  1576    26    39    43    16    41  1459    91  1379     -   622 |  288   0.23
   17 |  2218   139   140   144    77   189  2309   111  2069     -  1112 |  288   0.82
   18 |  1422    38   135    50    49    49  1637   128  1626     -   941 |  288   0.37
   19 |  1031    55    31    96    36   146  1405    88  1023     -   899 |  288   0.28
   20 |  1247    36    62   116    30    79  2101   119  1122     -   616 |  288   0.18
   21 |  1457    62    99    46    52    87  2864   124  1750     -  1873 |  288   0.31
   22 |  2158    72   148    39    30    70  1220   153  1371     -   410 |  288   0.33
   23 |  1395    65    46    70    29   348   692     X     -     -  1008 |  288   0.70
   24 |  2106    62    47    45    47    96  3466    62  2352     -  1070 |  288   2.37
   25 |  3516    55    43    57    32   142  4768    74  4111     -   625 |  288   1.48
   26 |   939    41    36    81    37   133  1213    74   862     -   711 |  288   0.42
   27 |  1210    61   173    75    63    94  1300    97  1580     -  1122 |  288   0.88
   28 |  6468    34    77    45    19    98  4293    86  6175     -   811 |  288   0.56
   29 |  2158    69    63     X    64     -  1268    53     -     -   521 |  288   0.47
   30 |  1231    31    85    63    38    43  2955    46  1039     -   125 |  288   0.72
   31 |  8389    32    36    73    42    94  6214    59  6425     -   443 |  288   3.53
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    68     -     -     -     -    60     -     -    63 |  288   0.48
 ALGO |     -    33    16    55     -     -     -    18     -     -     - |  288   0.02
 ALRT |     -    24     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   7.32
 AMC2 |     -    17    22     -     -     -     -    25     -     -    32 |  288   0.03
 ARTU |     -     -     -   126    56     -     -    48     -     -     - |  245   8.62
 ASC1 |     -    32     -     -    24     -     -     -     -     -   560 |  177    >>>
 BAHR |     -    36    32     -    23     -     -     -     -     -   701 |  288   0.72
 BILI |     -    24     -     -    15     -     -    18     -     -     - |  287   8.70
 BOGT |     -    76     -     X    58     -     -     -     -     -    32 |  288  12.63
 BOR1 |     -    37    62     -     -     -     -     -     -     -    65 |  287   0.51
 BRUS |     -    37    27     -     -     -     -    40     -     -    42 |  288   0.03
 CAS1 |     -    28     -    67    17     -     -     -     -     -   464 |  288   7.34
 CEDU |     -    17     -    30     -     -     -     -     -     -  1028 |  288  14.82
 CHAT |     -    31     -     -    23     -     -     -     -     -   274 |  287  11.38
 CHUR |     -    23    48     -     -     -     -    19     -     -     - |  288  52.72
 COCO |     -    46     -    82     -     -     -     -     -     -   466 |  288   3.34
 CRO1 |     -    56    49    60    22     -     -    44     -     -  1034 |  270  18.67
 DAEJ |     -    30    50     -     -     -     -     -     -     -   692 |  287   1.69
 DAKA |     -    37     -     -    29     -     -    29     -     -     - |  288  22.93
 DAV1 |     -    36     -     -    27     -     -     -     -     -  1017 |  288  15.66
 DGAR |     -    31     -     -    34     -     -    52     -     -    69 |  288  15.85
 DWH1 |     -    17    70     -     -     -     -    43     -     -    51 |  288   0.69
 FAIR |     -    25    51    26    29     -     -    18     -     -    59 |  288   0.12
 GLPS |     -    16     -    54    20     -     -    32     -     -     - |  288   9.62
 GODE |     -    48    24    77     -     -     -     -     -     -   443 |  270 284.82
 GOLD |     -     -     -    67    25     -     -    91     -     -   190 |  288  12.67
 GUAT |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     -  1161 |  279    >>>
 HOB2 |     -    23    22    42     -     -     -     -     -     -   448 |  288   0.09
 HRAO |     -    51     -     -     -     -     -    76     -     -    68 |  287   0.73
 IISC |     -    20     -    47    21     -     -     -     -     -   881 |  288  16.87
 ISPA |     -    51     -     -    36     -     -    42     -     -   497 |  288  12.79
 JPLM |     -     -    70     -    32     -     -     -     -     -    56 |  288   3.28
 KERG |     -    32    27    62    31     -     -     -     -     -   489 |  288   2.20
 KGN0 |     -    44    74     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.26
 KIRU |     -    56     -    74     -     -     -    64     -     -    32 |  286   8.14
 KOKB |     -    19    96     -    25     -     -    55     -     -   460 |  288   0.10
 KOUR |     -    53     -    46    25     -     -    39     -     -   475 |  288   1.66
 KSTU |     -     -     -   107     -     -     -    89     -     -   245 |  278   9.38
 LAE1 |     -    38     -     -    29     -     -     -     -     -  1031 |  287  14.27
 LPGS |     -    48    48    71     X     -     -    76     -     -   870 |  288 189.57
 MAC1 |     -    36     -    39    22     -     -     -     -     -   909 |  261  12.47
 MALI |     -    31     -    56     -     -     -     -     -     -   636 |  280  19.53
 MAS1 |     -     -    35    42     X     -     -    24     -     -   471 |  288   3.61
 MATE |     -     -     -    29    12     -     -     -     -     -    40 |   98    >>>
 MAW1 |     -    68     -     -    52     -     -     -     -     -  1090 |  287  26.64
 MBAR |     -    32     -     -    17     -     -    58     -     -   901 |  288  24.70
 METS |     -    11    18     -     -     -     -     -     -     -    47 |  287  11.79
 MIZU |     -     -    53    57     -     -     -     -     -     -    96 |  288   0.50
 MKEA |     -    30     -    54     -     -     -     -     -     -   893 |  287  26.14
 NLIB |     -    27    58     -     -     -     -    29     -     -   461 |  287   0.05
 NNOR |     -     -    25    48     -     -     -    51     -     -  1043 |  288  14.96
 NPLD |     -    23    39     -     -     -     -     -     -     -    46 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    22     -    18     -     -    20     -     -     - |  288   0.02
 NRIL |     -    30     -     -    15     -     -    39     -     -     - |  288   9.24
 NTUS |     -    20     -    36     -     -     -     -     -     -   497 |  288   9.13
 NYA1 |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -    47 |  288   0.19
 ONSA |     -    18    67    46    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PDEL |     -    23     -     -    16     -     -    19     -     -     - |  288  59.43
 PERT |     -    28    23    49    15     -     -     -     -     -   477 |  288   1.92
 PETP |     -    24     -     -    15     -     -    19     -     -     - |  287   9.36
 POL2 |     -    23     -     -     -     -     -    35     -     -  1100 |  288  17.31
 POTS |     -    26     -     -    20     -     -     -     -     -   448 |  288  21.32
 RESO |     -    12     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   9.21
 SANT |     -    43     -     X    33     -     -     -     -     -   714 |  284  12.30
 SCH2 |     -    10     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  21.73
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    26     -     -     - |  287  11.39
 STJO |     -    15    19     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   0.09
 SUTM |     -     -     -     -    24     -     -    47     -     -     - |  288   2.90
 THTI |     -     -    53    52    23     -     -     -     -     -   441 |  288   5.03
 TIDB |     -    21    31    30     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.11
 TSKB |     -    48    31    70    26     -     -     -     -     -   746 |  288   1.04
 TWTF |     -    43     -     -     -     -     -    63     -     -     - |  288   0.51
 UNSA |     -     -     -    96    25     -     -    72     -     -    55 |  288  15.38
 URUM |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     -   894 |  288  68.02
 USUD |     -     -     -    46     -     -     -    38     -     -   871 |  288  10.61
 YAKT |     -    26     -     -     -     -     -    38     -     -  1061 |  288   0.61
 YELL |     -    28    20    42    19     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 ZWEN |     -     -     -   150    64     -     -     -     -     -   477 |  249  17.83
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3464    44    67    71    34   147  3224    61  3298     -   725 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   15.80   | 3.85e-14  9.16e-15  1.95e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   15.07   | 3.95e-14  8.87e-15  2.09e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   12.64   | 3.47e-14  9.69e-15  2.80e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    9.70   | 3.00e-14  1.10e-14  4.04e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.05   | 3.73e-14  8.92e-15  1.81e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    6.67   | 5.32e-14  1.67e-14  6.32e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.12   | 3.98e-14  6.33e-15  6.67e-15 |
 GODE |   270     0     0   269    5.51   | 5.42e-14  1.56e-14  5.23e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.35   | 3.51e-14  9.67e-15  2.98e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    5.03   | 4.43e-14  1.10e-14  7.93e-15 |
 NLIB |   287     0     0   285    3.71   | 8.36e-14  2.91e-14  7.55e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.91   | 4.73e-14  1.24e-14  5.30e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.19   | 3.66e-14  8.42e-15  2.31e-15 |
 TIDB |   288     0     2   114    1.00   | 1.70e-13  1.81e-14  7.54e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.19   | 4.48e-14  1.77e-14  4.14e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.18   | 3.47e-13  9.68e-14  3.23e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.17   | 2.71e-14  7.47e-15  1.41e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.15   | 3.68e-13  1.22e-13  4.62e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.14   | 4.47e-13  1.23e-13  8.89e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.14   | 3.51e-13  8.56e-14  6.26e-14 |
 G23  |   288     0     2    96    0.14   | 5.01e-13  5.42e-14  3.93e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.13   | 3.17e-13  1.21e-13  6.44e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.12   | 4.37e-13  1.18e-13  5.91e-14 |
 G16  |   288     0     2    65    0.12   | 4.58e-13  5.48e-14  2.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.12   | 3.09e-13  8.65e-14  7.35e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 5.15e-13  1.53e-13  7.73e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   136    0.08   | 3.77e-13  9.72e-14  2.88e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.07   | 4.34e-13  1.31e-13  3.99e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.06   | 4.08e-13  1.34e-13  4.08e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.11e-13  1.17e-13  1.06e-13 |
 HRAO |   287     0     0   286    0.04   | 1.46e-13  7.93e-14  7.86e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.42e-13  1.52e-13  1.01e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.83e-13  1.62e-13  9.79e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.03e-13  1.73e-13  2.67e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.02   | 1.34e-12  3.40e-13  7.78e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 1.27e-12  4.46e-13  9.98e-14 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.02   | 3.56e-13  8.91e-14  5.58e-14 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 1.22e-12  4.39e-13  1.49e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 9.92e-13  2.71e-13  1.11e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.93e-13  1.98e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  5.22e-13  2.51e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.04e-13  1.61e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.96e-13  1.47e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  5.20e-13  1.55e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.68e-12  5.54e-13  2.27e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   136    0.01   | 1.60e-12  4.20e-13  1.53e-13 |
 SUTM |   288     0     1   144    0.00   | 6.63e-13  2.13e-13  2.13e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.99e-14  4.59e-15  1.72e-15 |
 MAC1 |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    98     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 8.43e-13  1.09e-13  4.70e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.32e-13  2.93e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.93e-13  7.86e-14  2.22e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.40e-13  4.63e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.19e-13  6.07e-14  1.55e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 9.16e-13  8.53e-14  2.18e-14 |
 G18  |   288     3     6     0    0.00   | 1.40e-12  1.97e-13  5.95e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  5.94e-13  1.89e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 7.77e-13  6.85e-14  2.05e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.45e-13  7.52e-14  2.80e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.45e-13  7.39e-14  4.33e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.65e-12  6.96e-13  6.51e-13 |
 ZWEN |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.68e-13  2.18e-13  4.10e-13 |
 SCUB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  5.07e-13  2.92e-13 |
 MALI |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.00e-13  2.16e-13  1.91e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   270     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 3.35e-13  8.48e-13  2.79e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   177     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.03e-17  2.44e-16  1.45e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      STJO      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
