
 GPS week: 1282   Day: 5   MJD: 53223                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2684      0     0.06     0.03     3.15     0.00
 cod |   288     0  28507    280    -0.06    -0.43     0.03    18.56
 emr |   288     0  24110     30   786.19    36.75     0.03    19.69
 esa |   288     0  18758   2395   785.61    36.65     0.05    10.17
 gfz |   288     0  20687    361     0.07    -0.07     0.03    20.28
 iga |    96     0   2684      4     0.07     0.04     0.07     0.00
 igu |    96     0   2684      4     0.05     0.20     3.28     0.00
 jpl |   288     0  14328   3900    -0.78    -0.01     0.04    16.83
 ngs |    96     0   2684      0     0.06     0.04     2.98     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  35184   1619   786.16    36.70     0.04    14.47

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   -50    88   -94   -80    62     6 -5433     X  -617     -   -16 |
    3 |  1736    20   -51    41    67  -100  6164     X  1884     -   -80 |
    4 |  -453    83  -164   102    48   -12  1736     X  -382     -   -22 |
    5 |  -897    18  -135   161    41   125 -1772     X -1157     -   -10 |
    6 | -3800    42   -94    40    51  -158-16825     X -3747     -   -26 |
    7 | -5852   -25  -127     6    95    94 -3595    12 -5835     -    67 |
    8 | -1705     X   -40     X    31  -108 -3696     X -2282     -    12 |
    9 | -6988   -11  -108   185    86  -178 -3851     X -6077     -  -113 |
   10 |  3093   -23  -148   -18    80    -5  -919   282  2730     -  -110 |
   11 |  4892    27   -52   -50    23   -65  2323     X  4742     -    40 |
   13 |  4797   144   -54   -94    22    31   803     X  4799     -   -75 |
   14 |   539    86   -63    90   -61    28   578     X   663     -    -2 |
   15 |   642    64  -154    29    94    30 19114     X  -304     -   -25 |
   16 |  3312    56    -8    86   -33  -112   625     X  3351     -   -76 |
   17 | -2796    15   -52    18    42    97  5263     X -2692     -   -20 |
   18 |  4489    10   -27    13    80   -84  1510     X  4598     -   -97 |
   19 |  5895    21   195  -181   -20  1086  -213     X  5744     -  -137 |
   20 |  4745    67    10  -198    70    -8  -119     X  4819     -   -59 |
   21 |  6464    88   -59   -67    32    84  2428     X  6346     -   -31 |
   22 | -5785    10   -75  -102   126   -98  -722     X -5045     -   -16 |
   24 | -2782    48  -115     1    39   -67-10349   297 -2725     -    27 |
   25 | -4624     4   -39    39    93  -155  8518     X -3978     -  -104 |
   26 | -5001   -11   -76   110    84   -89 -3026     X -4608     -   -77 |
   27 |  -319  -101    37     X    99  -149 -4145     X  -765     -   -55 |
   28 |  1895    46   -77   -47    -7    40  6483     X  2008     -    89 |
   29 | -3940   -16   -23     X    -5  -166 -4309     X -3752     -    59 |
   30 |   663    -6   -40    16    92   -65  2325     X   491     -   -78 |
   31 |  1755    27   -71    71   -60     3   194    88  1690     -    22 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    75   -14     -     -     -     -    22     -     -  -102 |
 ALGO |     -     -  -153   504     -     -     -   -12     -     -  -132 |
 ALRT |     -   -24     -     -    22     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -118   205     -     -     -     -  -196     -     -   100 |
 AREQ |     -   -20    33     -   -39     -     -     X     -     -    36 |
 ARTU |     -    47     -    97   -51     -     -   -49     -     -     X |
 AUCK |     -     -     -  -115     -     -     -     -     -     -    81 |
 BAHR |     -     0     8     -   -95     -     -    91     -     -    16 |
 BAN2 |     -     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 BOGT |     -     -     -     X    38     -     -     -     -     -   -53 |
 BOR1 |     -   -14    39     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -   -10 |
 BRUS |     -   -54    36     -     -     -     -    -1     -     -    22 |
 CAS1 |     -    21     -    66   -61     -     -     -     -     -    12 |
 CEDU |     -   153     -  -382     -     -     -     -     -     -    74 |
 CHAT |     -     -     -     -    -9     -     -     -     -     -    12 |
 CHUR |     -   -15    85     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 COCO |     -    16     -    -5  -181     -     -     -     -     -   236 |
 CRO1 |     -     -   -61   211    59     -     -   -29     -     -   -59 |
 DAEJ |     -  -284     -     -     -     -     -     -     -     -   364 |
 DAV1 |     -    44     -     -     5     -     -     -     -     -   -63 |
 DGAR |     -   -95     -     -     -     -     -    25     -     -    92 |
 DWH1 |     -   310    59     -     -     -     -  -254     -     -  -182 |
 FAIR |     -   -25   -39   252   -54     -     -    55     -     -   -81 |
 FLIN |     -    31     -     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 GLPS |     -    49     -   -51   -19     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   110   -49    48     -     -     -     -     -     -  -108 |
 GOL2 |     -     -   -20     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 GOLD |     -    47     -  -235     -     -     -   -36     -     -   147 |
 HERS |     -    70    69     -     -     -     -     -     -     -  -176 |
 HOB2 |     -   -14   143  -223     -     -     -     -     -     -   -20 |
 HOFN |     -     -     -     -   -91     -     -   109     -     -     - |
 HOLM |     -    22     -     -     -     -     -   -24     -     -     - |
 HRAO |     -   -81     -     -   -77     -     -    67     -     -   133 |
 IENG |     -   -25    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -212     1     -     -     -     -     -   147 |
 ISPA |     -    97     -     -   -16     -     -     0     -     -  -103 |
 JPLM |     -     -   -15     -     -     -     -    76     -     -   -67 |
 KERG |     -     -   -57  -238   181     -     -     -     -     -    -9 |
 KGN0 |     -   -76   125     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 KIRU |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 KIT3 |     -     -     -   -41  -102     -     -    66     -     -   109 |
 KOKB |     -   -41    70     -  -106     -     -    24     -     -    77 |
 KOUR |     -   134     -   -27   -82     -     -    19     -     -   -62 |
 LAE1 |     -   -49     -     -   -56     -     -     -     -     -   141 |
 LHAS |     -    12     -     -     -     -     -   -99     -     -    99 |
 LPGS |     -   -95    72   240     -     -     -  -145     -     -    19 |
 MAC1 |     -   -29     -    31     X     -     -     -     -     -    15 |
 MAG0 |     -    14     -     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -73     -     -     -     -     -     -    51 |
 MAS1 |     -     -     -  -104   -52     -     -   117     -     -    10 |
 MATE |     -    35     -     -    14     -     -     -     -     -   -63 |
 MAW1 |     -   149     -     -  -125     -     -     -     -     -   -16 |
 MBAR |     -   -15     -     -  -104     -     -    39     -     -   142 |
 MDO1 |     -    35    94     -  -111     -     -     -     -     -   -17 |
 MEDI |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 METS |     -   -95    91     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 MIZU |     -     -   -17     X     -     -     -     -     -     -    23 |
 MKEA |     -     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     6 |
 NKLG |     -     -     -     -   -44     -     -     -     -     -    61 |
 NLIB |     -     -    82     -     -     -     -   -32     -     -   -76 |
 NNOR |     -     -   149     X     -     -     -   -84     -     -  -105 |
 NPLD |     -  -106   120     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 NRC1 |     -    76   -34     -   -30     -     -     -     -     -   -10 |
 NRIL |     -    16     -     -   -10     -     -    -6     -     -     X |
 NYA1 |     -    67     -     -   -74     -     -     -     -     -    17 |
 NYAL |     -     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 ONSA |     -     -   -33    65     -     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -    41     -     -     1     -     -   -46     -     -     - |
 PERT |     -     -    17     X    68     -     -     -     -     -  -119 |
 PETP |     -     -     -    73   -37     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -    42   -57     -     -     -     -     -     -   -18 |
 PIMO |     -     -     -     -   406     -     -     -     -     -  -570 |
 POL2 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 POTS |     -   -69     -     -    12     -     -     -     -     -    72 |
 PRDS |     -   -21    60     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 PTBB |     -    36   -19     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 RESO |     -   -12     -     -     -     -     -    13     -     -     - |
 REYK |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 RIOG |     -    -8    19     -    -9     -     -     -     -     -    -2 |
 SANT |     -   -57     -    91    -3     -     -     -     -     -    18 |
 SCH2 |     -    18    58     -     -     -     -   -77     -     -   -12 |
 SFER |     -  -111    31     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 SPT0 |     -    69   -65     -     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     -   -44     -   -70     -     -    48     -     -   102 |
 STR1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 SUTH |     -   -97     -     -     -     -     -     -     -     -   124 |
 THTI |     -     -   146   -21  -144     -     -     -     -     -    17 |
 THU3 |     -   -52    96     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 TIDB |     -     5   -34    70     -     -     -     -     -     -   -10 |
 TIXI |     -    37     -   -31   -18     -     -     -     -     -     X |
 TSKB |     -   -94    97   -37    51     -     -     -     -     -   -58 |
 TWTF |     -   -65   -22     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 URUM |     -  -156     -     -     -     -     -     -     -     -   201 |
 USNO |     -    63   -18     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 USUD |     -     -     6     3     -     -     -   -37     -     -    33 |
 VILL |     -    -6     -     X     -     -     -    26     -     -   -22 |
 WES2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 WHIT |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 WILL |     -   -98    32     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 WTZR |     -   -95   133   -72     -     -     -     -     -     -    -8 |
 WUHN |     -     -   -51     -   171     -     -     -     -     -  -170 |
 YAR2 |     -  -251   194     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 YEBE |     -     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 YELL |     -    -1    32   120  -107     -     -     -     -     -    23 |
 YSSK |     -   -96     -     -     -     -     -   106     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -108   -11     -     -     -     -     -    91 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6290    45    23    35    29    27  3490     X  5366     -    36 |  288   4.02
    3 |  2868    39    26    40    19    46  2829     X  2875     -    48 |  288   1.59
    4 |  1175    40    22    40    26    46   926     X  1165     -    59 |  288   0.95
    5 |  3323    28    26    52    26    20  2991     X  3351     -    55 |  288   2.81
    6 |   813    20    19    46    15    51  9821     X   778     -    30 |  288   1.94
    7 |  1399    18    18    31    13    23  2260    64  1317     -    54 |  288   0.40
    8 |  6436     X    34     X    32   171  4064     X  5651     -    86 |  276   1.89
    9 |  5000    81   114    66    71    51  3092     X  4477     -    79 |  288   2.43
   10 |  2855    57    42    33    32    37  1973   140  2850     -    35 |  288   1.85
   11 |   858    44    22    52    30    30  1177     X   963     -    46 |  288   0.35
   13 |   617    57    25    62    47    55   764     X   582     -    37 |  288   0.32
   14 |   709    29    34    65    61    45   541     X   753     -    78 |  288   0.20
   15 |  7508    40    27    46    16    52  6862     X  7117     -    40 |  288   2.91
   16 |   381    43    41    55    56    37   550     X   385     -    61 |  288   0.40
   17 |  1467    44    32    38    22    34  4456     X  1371     -    62 |  288   1.24
   18 |   834    55    32    35    13    61   835     X   843     -    61 |  288   0.33
   19 |   724    24    26    79    32   158  1159     X   729     -    51 |  288   0.29
   20 |   527    58    25    30    22    41   539     X   515     -    51 |  288   0.25
   21 |  1103    38    28    52    45    65  1276     X  1076     -    46 |  288   0.28
   22 |  2125    52    37    31    33    36  1072     X  2034     -    60 |  288   0.38
   24 |  3645    42    25    70    25    36  4484    91  3677     -    24 |  288   2.89
   25 |  4470    54    24    51    31   144  3995     X  4711     -    67 |  288   2.29
   26 |  3502    44    37    29    23    44  1323     X  3371     -    41 |  288   1.25
   27 |  2654    92    48     X    17    86  3230     X  2624     -    77 |  288   1.10
   28 |  1612    58    41    30    34    40  2394     X  1636     -    40 |  288   0.56
   29 |  1717    34    28     X    25    50  3406     X  1640     -    46 |  288   1.04
   30 |  1230    37    28    50    13    41  1292     X  1046     -    47 |  288   1.27
   31 |  4153    29    29    62    21    29  2015    99  4217     -    38 |  288   1.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    35     -     -     -     -    19     -     -    17 |  288   5.15
 ALGO |     -     -    17    25     -     -     -    10     -     -     7 |  288   0.03
 ALRT |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5.51
 AMC2 |     -    14    17     -     -     -     -    16     -     -    14 |  288   0.04
 AREQ |     -    46    39     -    19     -     -     X     -     -    30 |  263  11.88
 ARTU |     -    20     -    31    19     -     -    22     -     -     X |  288  12.02
 AUCK |     -     -     -   120     -     -     -     -     -     -    84 |  147  12.66
 BAHR |     -    34    22     -    29     -     -    38     -     -    34 |  288   1.09
 BAN2 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  16.30
 BOGT |     -     -     -     X    33     -     -     -     -     -    46 |  288  13.45
 BOR1 |     -    19    14     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.75
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 BRUS |     -    12    15     -     -     -     -    24     -     -    19 |  288   0.03
 CAS1 |     -    33     -    44    18     -     -     -     -     -    20 |  288   8.07
 CEDU |     -    14     -    27     -     -     -     -     -     -    18 |  288  13.13
 CHAT |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    18 |  286  13.01
 CHUR |     -    23    26     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  20.41
 COCO |     -    27     -    51    33     -     -     -     -     -    31 |  288   8.80
 CRO1 |     -     -    21    54    18     -     -    18     -     -    19 |  275  18.09
 DAEJ |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   1.66
 DAV1 |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -    20 |  288  14.95
 DGAR |     -    16     -     -     -     -     -    32     -     -    36 |  288  13.60
 DWH1 |     -    23    27     -     -     -     -    16     -     -    19 |  288   0.59
 FAIR |     -    17    31    31    14     -     -    27     -     -    15 |  288   0.12
 FLIN |     -    12     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   7.81
 GLPS |     -    22     -    33    13     -     -     -     -     -     - |  288  10.56
 GODE |     -    38    14    46     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.07
 GOL2 |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    28 |  261   0.26
 GOLD |     -    37     -    58     -     -     -    33     -     -    22 |  284  13.16
 HERS |     -    42    87     -     -     -     -     -     -     -    78 |  264  18.59
 HOB2 |     -    18    30    41     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    34     -     -    41     -     -     - |  286    >>>
 HOLM |     -    10     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   8.73
 HRAO |     -    22     -     -    26     -     -    52     -     -    66 |  288   0.90
 IENG |     -    20    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1.11
 IISC |     -     -     -    27    18     -     -     -     -     -    22 |  288  12.84
 ISPA |     -    18     -     -    23     -     -    39     -     -    46 |  288   8.80
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -    21     -     -    11 |  288   6.11
 KERG |     -     -    32    32    31     -     -     -     -     -    36 |  288   1.51
 KGN0 |     -    23    33     -     -     -     -     -     -     -    23 |  287   0.53
 KIRU |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  279   8.14
 KIT3 |     -     -     -    60    41     -     -    27     -     -    89 |  276  30.38
 KOKB |     -    50    43     -    53     -     -    46     -     -    40 |  288   0.07
 KOUR |     -    35     -    64    20     -     -    19     -     -    49 |  288   1.88
 LAE1 |     -    36     -     -    41     -     -     -     -     -    61 |  287  12.32
 LHAS |     -    18     -     -     -     -     -    15     -     -    22 |  288  11.97
 LPGS |     -    34    34    33     -     -     -    26     -     -    29 |  288  97.96
 MAC1 |     -    29     -    44     X     -     -     -     -     -    51 |  287  13.43
 MAG0 |     -    19     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  287   8.05
 MALI |     -     -     -    57     -     -     -     -     -     -    40 |  285  19.25
 MAS1 |     -     -     -    25    21     -     -    16     -     -    38 |  288   2.95
 MATE |     -    22     -     -    27     -     -     -     -     -    34 |  288   0.07
 MAW1 |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     -    18 |  288  26.53
 MBAR |     -    36     -     -    36     -     -    44     -     -    65 |  288  19.57
 MDO1 |     -    29    26     -    22     -     -     -     -     -    29 |  288  24.16
 MEDI |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.14
 METS |     -    18    14     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287  12.25
 MIZU |     -     -    17     X     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.64
 MKEA |     -     -     -    24     -     -     -     -     -     -    17 |  288  20.60
 NKLG |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    22 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    13     -     -     -     -    14     -     -     8 |  288 275.53
 NNOR |     -     -    28     X     -     -     -    35     -     -    22 |  288  20.59
 NPLD |     -    14    62     -     -     -     -     -     -     -    81 |  287   0.04
 NRC1 |     -    20    15     -    12     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 NRIL |     -    22     -     -    16     -     -    14     -     -     X |  288   9.53
 NYA1 |     -    15     -     -    19     -     -     -     -     -    17 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.09
 ONSA |     -     -    47    91     -     -     -     -     -     -     X |  254   0.09
 PDEL |     -    21     -     -    26     -     -    19     -     -     - |  288  55.41
 PERT |     -     -    29     X    38     -     -     -     -     -    30 |  288   2.04
 PETP |     -     -     -    88    44     -     -     -     -     -     X |  286  11.08
 PIE1 |     -     -    39    64     -     -     -     -     -     -    40 |  279   2.12
 PIMO |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    24 |   85  14.18
 POL2 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   9.19
 POTS |     -    29     -     -    34     -     -     -     -     -    26 |  288  32.33
 PRDS |     -    26    23     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   1.52
 PTBB |     -    36    12     -     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.21
 RESO |     -     8     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   7.08
 REYK |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  285   7.47
 RIOG |     -    49    17     -    25     -     -     -     -     -    74 |  287  10.40
 SANT |     -    29     -    29    23     -     -     -     -     -    32 |  275   8.97
 SCH2 |     -    20    13     -     -     -     -    14     -     -    11 |  288  24.84
 SFER |     -    52    53     -     -     -     -     -     -     -    44 |  233 922.04
 SPT0 |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     X |  174   0.03
 STJO |     -     -    18     -    41     -     -    27     -     -    28 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.93
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   7.63
 THTI |     -     -    39    67    41     -     -     -     -     -    32 |  288   3.03
 THU3 |     -    20    21     -     -     -     -     -     -     -    23 |  287   6.63
 TIDB |     -    40    43    25     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.06
 TIXI |     -    19     -    27    19     -     -     -     -     -     X |  287   6.32
 TSKB |     -    24    22    99    41     -     -     -     -     -    24 |  288   1.38
 TWTF |     -    22    15     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.76
 URUM |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  42.57
 USNO |     -    22    17     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.03
 USUD |     -     -    19    85     -     -     -    24     -     -    71 |  288  10.45
 VILL |     -    27     -     X     -     -     -    29     -     -    32 |  288  12.64
 WES2 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.10
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   2.33
 WILL |     -    22    25     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288 166.02
 WTZR |     -    22    22    37     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.08
 WUHN |     -     -    19     -    24     -     -     -     -     -    21 |  287  13.12
 YAR2 |     -    21    17     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   4.63
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    35 |  282 809.11
 YELL |     -    29    16    24    17     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 YSSK |     -    12     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  287   8.15
 ZWEN |     -     -     -    65    17     -     -     -     -     -    41 |  288  17.11
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3148    33    31    52    30    66  3276    36  2976     -    40 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 4.47e-14  1.05e-14  4.02e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.85e-14  6.19e-15  3.32e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.54   | 4.16e-14  8.92e-15  1.90e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.50   | 2.33e-14  8.07e-15  2.91e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.77   | 4.59e-14  1.10e-14  4.55e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.68   | 3.02e-14  5.34e-15  1.27e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.16   | 4.57e-14  8.23e-15  5.30e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    4.14   | 4.10e-14  1.03e-14  5.95e-15 |
 NPLD |   287     0     0   191    4.04   | 4.57e-14  1.14e-14  5.22e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.90   | 4.01e-14  9.75e-15  3.12e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.54   | 5.24e-14  1.19e-14  5.38e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    3.50   | 3.29e-14  9.09e-15  4.07e-15 |
 ONSA |   254     0     0   250    3.48   | 5.28e-14  7.98e-15         - |
 GOL2 |   261     2     0   257    3.33   | 4.58e-14  7.92e-15  3.94e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.00   | 3.08e-14  8.35e-15  4.30e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    2.69   | 4.12e-14  2.25e-14  8.27e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.64   | 2.36e-14  9.78e-15  3.43e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    2.49   | 5.75e-14  1.16e-14  8.86e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.40   | 1.67e-13  1.68e-14  3.64e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.05   | 5.28e-14  1.72e-14  4.28e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.91   | 3.71e-14  9.03e-15  7.74e-15 |
 PIE1 |   279     2     0   131    0.97   | 1.00e-13  2.03e-14  6.17e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    0.91   | 4.29e-14  8.24e-15  2.27e-15 |
 SPT0 |   174     0     0    29    0.72   | 3.62e-14  7.74e-15         - |
 G07  |   288     0     0   288    0.28   | 2.72e-13  5.78e-14  4.34e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.15   | 3.41e-13  9.77e-14  3.74e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.15   | 3.16e-13  5.54e-14  1.50e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.14   | 4.55e-13  5.92e-14  4.54e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.13   | 3.81e-13  1.04e-13  4.22e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.85e-13  1.33e-13  8.41e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 4.15e-13  1.22e-13  7.92e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.41e-13  1.24e-13  9.44e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.43e-13  1.20e-13  9.50e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.18e-13  1.14e-13  8.63e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.10e-13  8.99e-14  8.23e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.02e-13  1.07e-13  3.92e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.95e-13  1.48e-13  8.48e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.05   | 2.05e-13  9.52e-14  7.13e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.92e-13  1.09e-13  1.18e-13 |
 YEBE |   282     0     2    26    0.04   | 2.68e-13  3.58e-14  3.56e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 3.55e-13  1.48e-13  1.15e-13 |
 HRAO |   288     0     0   143    0.03   | 1.41e-13  4.14e-14  1.02e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 7.45e-13  1.65e-13  6.07e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.79e-13  1.68e-13  1.24e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.02e-12  2.94e-13  1.04e-13 |
 GODE |   288     0     0   288    0.01   | 4.91e-14  1.27e-14  3.40e-15 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.94e-13  1.51e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  5.31e-13  1.87e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.89e-13  1.89e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.58e-12  4.65e-13  1.04e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.63e-12  4.09e-13  2.74e-13 |
 G08  |   276     0     0   274    0.01   | 1.40e-12  3.84e-13  2.00e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.00   | 3.26e-13  1.56e-13  8.16e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   141    0.00   | 1.56e-12  3.97e-13  1.37e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-14  5.00e-15  1.94e-15 |
 PIMO |    85     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   147     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   275     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  8.55e-13  8.26e-13 |
 REYK |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SFER |   233     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  7.40e-14  5.41e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.78e-13  2.81e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.16e-13  3.23e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.48e-13  7.77e-14  2.32e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.13e-13  9.69e-14  2.13e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.45e-13  7.61e-14  1.71e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.15e-13  8.22e-14  2.15e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.31e-12  1.16e-13  3.49e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  5.82e-14  2.27e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 5.92e-13  9.66e-14  3.29e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.25e-13  7.08e-14  4.20e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.08e-13  1.92e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.74e-13  2.63e-13 |
 G05  |   288     0     1     0    0.00   | 1.46e-12  4.44e-13  3.71e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  6.62e-13  4.65e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.35e-13  1.13e-12  3.64e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.76e-13  3.04e-13  1.47e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.92e-13  1.78e-13  2.23e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.90e-13  4.36e-13  1.90e-12 |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.95e-12  5.67e-13  2.37e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.34e-13  7.03e-13  1.74e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  6.79e-13  2.90e-13 |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   279     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.29e-13  2.57e-13  5.84e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 2.95e-13  1.34e-12  6.86e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.94e-17  2.33e-16  1.40e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
