
 GPS week: 1284   Day: 6   MJD: 53238                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.27    -0.17     3.30     0.00
 cod |   288     0  25895     51     0.60    -1.26     0.04    17.49
 emr |   288     0  13507    287    19.23     3.16     0.03    26.42
 esa |   288     0  18518   2136   113.74    37.35     0.07     7.86
 gfz |   288     0  20855      6     0.04     0.16     0.03    21.24
 iga |    96     0   2784      3     0.23    -0.16     0.14     0.00
 igu |    96     0   2784      0     0.22    -0.11     2.65     0.00
 jpl |   288     0  18592     63    -2.98     2.08     0.04    14.94
 ngs |    96     0   2784      0     0.27    -0.17     3.19     0.00
 sio |    96    96      0      0 99999.99     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28217   4669    19.26     3.12     0.05    12.05

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -8799    13   -13   -15    27   -99 -3421   -85 -8289     -    79 |
    3 |  -982    18    74  -148    23  -168  1075   -40 -1843     -   -82 |
    4 | -6695   -11   116   -29    -7  -125  2399   -53 -6200     -  -153 |
    5 | -5674   -25    22   112   -58   105 -8054    34 -4844     -   -34 |
    6 |  1975    78   -45    17   -12  -269-11792     8  1691     -   -15 |
    7 |  -603   -44    34   -55    36   103  1268    12  -685     -   -54 |
    8 | -8146   -17    37   -42   -52    60 -3204     8 -7753     -    54 |
    9 | -7389    68  -144    30    90  -183-11285    43 -5864     -   -14 |
   10 |  2289     9   190    21  -116   -26  2301  -110  1808     -  -101 |
   11 |  3638   -16   -58    44    36  -161  2167   135  3673     -  -108 |
   13 |  5139    57   -72    -8   -16   -66  3203   155  5159     -   -84 |
   14 |  7634    69  -108     2    68  -124  1606   119  7224     -  -131 |
   15 | -8478    49   -84    18   -29   295 -8773   116 -7660     -     9 |
   16 |  5716    44     2   -67   -24  -116  3170    65  5605     -   -64 |
   17 | -3550    83    62    82  -147   172  9737   -17 -3358     -   -28 |
   18 |  5986    26  -148   -69    57    63  3722   168  5890     -    27 |
   19 |  4756   136  -132   -71    89  1444  3073   156  4774     -  -214 |
   20 |  5513    18   -26   205     7   -87  2842    40  5257     -  -169 |
   21 |  4264    38    37  -304   -33    58  2622   117  4116     -   -24 |
   22 |  7554     2  -172   -70   121  -125  3758   167  6372     -     9 |
   23 |  1806    62  -239   -40   137   -98   341   151  1430     -    32 |
   24 | -6459   -51   192     X   -28  -158  4019  -169 -6059     -   -89 |
   25 | -2171   -19    89    71   -16  -354 -6296   -75 -2040     -   -91 |
   26 |  -749   -92    86     X    60   -74  3224   -70  -939     -   -74 |
   27 |  -356   -19   -26    74    64  -153    17   -37  -546     -   -30 |
   28 |  7679  -131   -49   101   160   104  -381   -13  7257     -   -36 |
   29 | -3516    -9  -127     X    63   188  3161   109 -3314     -    45 |
   30 | -2803    15     3    98   -66  -120  1340    59 -2251     -   -49 |
   31 |  2421  -147   157  -125    28   -71 -1841     1  1390     -  -100 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -46    55  -325     -     -     -   128     -     -     - |
 AMC2 |     -   -41     -     -     -     -     -   -87     -     -   168 |
 AREQ |     -    -3    49   148   -41     -     -  -126     -     -    29 |
 ARTU |     -    39     -    16   -31     -     -    -9     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -   -36 |
 AUCK |     -     -     -  -136     -     -     -     -     -     -    89 |
 BAHR |     -     -    49     -   -50     -     -    -2     -     -   -17 |
 BOGT |     -    92     -     X     -     -     -     -     -     -  -133 |
 BRUS |     -    -9     -     -     -     -     -    11     -     -     X |
 CAS1 |     -    35     -   106   -59     -     -     -     -     -   -16 |
 CEDU |     -    14     -  -153     -     -     -     -     -     -    79 |
 CHAT |     -   -38     -     -    12     -     -     -     -     -    34 |
 CHUR |     -     8     -     -     -     -     -   -10     -     -     X |
 COCO |     -    15     -   191  -140     -     -     -     -     -   101 |
 CRO1 |     -    82    14     0   -36     -     -   -73     -     -     6 |
 DAV1 |     -    66     -     -   -32     -     -     -     -     -   -40 |
 DGAR |     -   -20     -     -     -     -     -    24     -     -     X |
 DRAO |     -    74   -25     -     -     -     -     5     -     -   -58 |
 DWH1 |     -   247     X     -     -     -     -  -290     -     -     X |
 FAIR |     -     -     -   463  -188     -     -    23     -     -     - |
 GODE |     -   -65     -   168     -     -     -     -     -     -   -15 |
 GOLD |     -    52     -   -54   -22     -     -   -36     -     -    43 |
 HOB2 |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 HOFN |     -     -     -     -   -18     -     -    26     -     -     - |
 HRAO |     -   -75     -     -     -     -     -    35     -     -    67 |
 IISC |     -    28     -  -194    48     -     -     -     -     -     X |
 ISPA |     -    10     -     -    93     -     -   -41     -     -  -129 |
 JAB1 |     -     3     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -78     -     -   105     -     -     7 |
 KERG |     -   -80   -70   215   105     -     -     -     -     -   -56 |
 KIRU |     -    12     -     -     -     -     -   -14     -     -     X |
 KOKB |     -    73     -     -  -129     -     -     -     -     -   124 |
 KOSG |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 KOUR |     -    48     -  -241    50     -     -     -     -     -     - |
 LAE1 |     -    56     -     -   -40     -     -     -     -     -    -9 |
 LAMA |     -   147     -     -     -     -     -  -172     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -    29     -     -   -41     -     -     X |
 LPGS |     -  -113    34     X     -     -     -     -     -     -    83 |
 MAC1 |     -   -42     -   193   -45     -     -     -     -     -    14 |
 MALI |     -    -9     -   -71     -     -     -     -     -     -    59 |
 MAS1 |     -     -     -    33   -47     -     -    47     -     -     4 |
 MBAR |     -   -40     -     -   -60     -     -    -1     -     -   165 |
 MCM4 |     -   161  -154     -   125     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   102     -  -131     -     -     -   -53     -     -     5 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -   -24 |
 NNOR |     -     -     -   223     -     -     -  -120     -     -     4 |
 NRC1 |     -     -    48     -   -94     -     -     -     -     -    61 |
 NRIL |     -     6     -     -    15     -     -   -28     -     -     X |
 NTUS |     -  -134     -     8     -     -     -     -     -     -   188 |
 NYA1 |     -    82     -     -   -68     -     -     -     -     -     X |
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 PDEL |     -   -39     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -97    48  -155   114     -     -     -     -     -   -65 |
 PETP |     -     -     -     -   -35     -     -    50     -     -     - |
 PIE1 |     -  -188    64    26     -     -     -     -     -     -   114 |
 RESO |     -    56     -     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 RIOG |     -   -14     -     -    21     -     -     -     -     -   -15 |
 SANT |     -   -15     -   -77   -48     -     -     -     -     -   169 |
 SCH2 |     -    28     -     -     -     -     -   -33     -     -     X |
 SEY1 |     -    83     -     -   -68     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     -    59     -   -80     -     -     8     -     -     X |
 SUTH |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 THTI |     -     -     -    88   -36     -     -     -     -     -     5 |
 THU3 |     -   -32     -     -   135     -     -     -     -     -  -192 |
 TIDB |     -    81   -39    30     -     -     -     -     -     -   -49 |
 TRO1 |     -    44     -     -   -21     -     -     -     -     -   -25 |
 TSKB |     -  -105     -   -22    65     -     -     -     -     -    52 |
 TWTF |     -    65     -     -     -     -     -   -76     -     -     X |
 ULAB |     -     -     -     -   117     -     -  -166     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -102   -69     -     -   -50     -     -   250 |
 URUM |     -   -84     -     -     -     -     -     -     -     -   121 |
 USNO |     -   -96    66     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 USUD |     -     -    89     1     -     -     -   -32     -     -  -156 |
 VILL |     -    27     -     X   -67     -     -     -     -     -    79 |
 WHIT |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 WTZR |     -   -47     -    67     -     -     -     -     -     -    25 |
 YAKT |     -     -     -   -86     -     -     -    45     -     -     X |
 YAR2 |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 YELL |     -   -66    51     X   -67     -     -     -     -     -   105 |
 YKRO |     -  -237     -     -   196     -     -     -     -     -     X |
 YSSK |     -     1     -     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -146    43     -     -     -     -     -    20 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4802    55    31    46    28    71  3170    63  5326     -    97 |  288   4.62
    3 |  6594    30    19    67    12    85  2422    18  5895     -    54 |  288   1.84
    4 |  2442    68    26    72    88    47  1242    49  2429     -    76 |  288   0.90
    5 |  4863    43    23    31    28    53  2578    24  4527     -    92 |  288   3.27
    6 |  1477    27    21    51    25   113  7535    26  1363     -    39 |  288   1.52
    7 |  1099    19    25   108    24    70  1003    17  1056     -    62 |  288   0.47
    8 |  1924    46    21    54    34    74  2023    80  2465     -    28 |  288   1.20
    9 |  6547    45    21    34    22    52  4334    33  6026     -    41 |  288   2.96
   10 |  3317   130    54   140    95   177  1775    87  3216     -    78 |  288   1.63
   11 |   935    42    30    38    34    30  1006    43  1043     -    63 |  288   0.27
   13 |   843    46    22    89    44    66  1623    30   842     -    50 |  288   0.28
   14 |  1667    36    25    43    35    55   753    95  1477     -    50 |  288   0.26
   15 |  5584    49    17    33    20   204  2619    29  5765     -    40 |  288   3.60
   16 |   949    44    70    47    51    79  1594    31   793     -    30 |  288   0.38
   17 |  2786    62    16    69    24   188  6074    65  2743     -    37 |  288   0.68
   18 |  1036    63    27   111    55    46  1938    42   979     -    69 |  288   0.48
   19 |   915    28    36   117    38   198   844    38   949     -    67 |  288   0.32
   20 |  1146    68    30    39    25   101  1364    38  1056     -    62 |  288   0.25
   21 |   643    33    48    25    31    86  1612    73   499     -    24 |  288   0.30
   22 |  5447    57    30   119    31    58  1314    45  5319     -    81 |  288   0.34
   23 |  1824    47    28    68    18    82   659    40  1669     -    35 |  288   0.37
   24 |  3276    37    21     X    29   362  2597    40  3216     -    72 |  288   1.92
   25 |  2857    41    25    39    28    95  2985    30  2897     -    55 |  288   1.79
   26 |  1331    36    22     X    20    61  1281    40  1230     -    64 |  288   0.60
   27 |  2212    47    31    33    20    84  1669    69  2266     -    77 |  288   0.89
   28 |  2409    59    36    76    26    90   645   114  2091     -    49 |  288   0.48
   29 |  2162    33    24     X    23   375  1943    29  2345     -    34 |  288   0.69
   30 |  3501    52    22    24    28    52   730    32  3366     -    59 |  288   0.69
   31 |  5767    20    24    50    22    60  3368    54  5103     -    61 |  288   0.96
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    25    16    62     -     -     -    21     -     -     - |  288  13.63
 AMC2 |     -    21     -     -     -     -     -    28     -     -    28 |  288   0.02
 AREQ |     -    33    11    36    15     -     -    21     -     -    48 |  288  15.86
 ARTU |     -    59     -    83    25     -     -    48     -     -     X |  284  14.17
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -   117     -     -     -     -     -     -    77 |  132  12.07
 BAHR |     -     -    23     -    24     -     -    40     -     -    23 |  288   1.10
 BOGT |     -    28     -     X     -     -     -     -     -     -    41 |  287  17.99
 BRUS |     -    27     -     -     -     -     -    31     -     -     X |  288   0.03
 CAS1 |     -    24     -    27    17     -     -     -     -     -    24 |  288   8.58
 CEDU |     -     9     -    26     -     -     -     -     -     -    13 |  288  24.41
 CHAT |     -    32     -     -    42     -     -     -     -     -   112 |  287  11.98
 CHUR |     -    45     -     -     -     -     -    52     -     -     X |  266  11.07
 COCO |     -    20     -    57    29     -     -     -     -     -    35 |  288   9.03
 CRO1 |     -    50    62    83    30     -     -    47     -     -    42 |  278  19.29
 DAV1 |     -    34     -     -    23     -     -     -     -     -    47 |  288  14.87
 DGAR |     -    20     -     -     -     -     -    23     -     -     X |  288  23.38
 DRAO |     -    18    11     -     -     -     -    21     -     -    31 |  288   0.26
 DWH1 |     -    18     X     -     -     -     -    21     -     -     X |  287   0.95
 FAIR |     -     -     -    37    21     -     -    21     -     -     - |  288   1.35
 GODE |     -    23     -    85     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.05
 GOLD |     -    38     -    89    49     -     -    71     -     -    33 |  288  12.51
 HOB2 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.13
 HOFN |     -     -     -     -    14     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    17     -     -     -     -     -    39     -     -    42 |  288   0.82
 IISC |     -    21     -    39    21     -     -     -     -     -     X |  288  20.14
 ISPA |     -    30     -     -    20     -     -    29     -     -    50 |  288  17.25
 JAB1 |     -    14     -    30     -     -     -     -     -     -     - |  288  14.46
 JPLM |     -     -     -     -    26     -     -    27     -     -    28 |  288   2.13
 KERG |     -    28    27    54    22     -     -     -     -     -    61 |  288   1.01
 KIRU |     -    18     -     -     -     -     -    21     -     -     X |  281   8.94
 KOKB |     -    38     -     -    31     -     -     -     -     -    35 |  288   0.06
 KOSG |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  78.28
 KOUR |     -    35     -    77    16     -     -     -     -     -     - |  288   1.91
 LAE1 |     -    34     -     -    38     -     -     -     -     -   107 |  287  16.35
 LAMA |     -    28     -     -     -     -     -    33     -     -     - |  287  13.43
 LHAS |     -     -     -     -    20     -     -    29     -     -     X |  288  10.61
 LPGS |     -    49    22     X     -     -     -     -     -     -    41 |  288  52.70
 MAC1 |     -    37     -    30    28     -     -     -     -     -    22 |  288  12.21
 MALI |     -    54     -    83     -     -     -     -     -     -    48 |  288  19.94
 MAS1 |     -     -     -    45    25     -     -    22     -     -    23 |  288   2.16
 MBAR |     -    36     -     -    61     -     -    21     -     -   118 |  288  22.04
 MCM4 |     -    40    18     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   6.28
 MKEA |     -    31     -    97     -     -     -    28     -     -    56 |  288  25.41
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    30 |  288   0.04
 NNOR |     -     -     -    31     -     -     -    24     -     -    24 |  288  25.93
 NRC1 |     -     -    14     -    24     -     -     -     -     -    22 |  288   0.02
 NRIL |     -    24     -     -    16     -     -    36     -     -     X |  288   9.29
 NTUS |     -    20     -    44     -     -     -     -     -     -    25 |  288  10.17
 NYA1 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     X |  288   0.08
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.08
 PDEL |     -    19     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  286  54.84
 PERT |     -    31    18    44    21     -     -     -     -     -    44 |  288   3.09
 PETP |     -     -     -     -    13     -     -    19     -     -     - |  247  10.27
 PIE1 |     -    41    30   119     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.13
 RESO |     -    23     -     -     -     -     -    27     -     -     - |  288   6.76
 RIOG |     -    33     -     -    27     -     -     -     -     -    55 |  273  13.91
 SANT |     -    23     -    51    22     -     -     -     -     -    28 |  280   9.94
 SCH2 |     -    22     -     -     -     -     -    26     -     -     X |  287   6.63
 SEY1 |     -    19     -     -    16     -     -     -     -     -     X |  286  20.19
 STJO |     -     -    20     -    40     -     -    33     -     -     X |  288   0.08
 SUTH |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288  12.02
 THTI |     -     -     -    56    20     -     -     -     -     -    30 |  288   8.37
 THU3 |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     -    35 |  288   7.49
 TIDB |     -    24    15    26     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 TRO1 |     -    14     -     -    24     -     -     -     -     -    50 |  288   8.30
 TSKB |     -    22     -    67    26     -     -     -     -     -    21 |  288   1.77
 TWTF |     -    18     -     -     -     -     -    21     -     -     X |  288   0.46
 ULAB |     -     -     -     -    48     -     -    68     -     -     - |  282  15.65
 UNSA |     -     -     -    49    19     -     -    24     -     -    43 |  285  22.01
 URUM |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287  12.21
 USNO |     -    20    10     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 USUD |     -     -    17   100     -     -     -    40     -     -    50 |  288   8.65
 VILL |     -    21     -     X    15     -     -     -     -     -    25 |  288   2.93
 WHIT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   2.92
 WTZR |     -    39     -    32     -     -     -     -     -     -    51 |  288   0.04
 YAKT |     -     -     -    73     -     -     -    38     -     -     X |  269    >>>
 YAR2 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   5.65
 YELL |     -    25    14     X    17     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 YKRO |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -     X |  267  47.12
 YSSK |     -    17     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  287   7.72
 ZWEN |     -     -     -    51    17     -     -     -     -     -    36 |  288  12.46
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3302    37    28    66    31   136  2649    43  3186     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   14.69   | 3.36e-14  6.65e-15  2.35e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   14.30   | 3.24e-14  1.21e-14  2.31e-15 |
 YELL |   288     0     0   288   12.73   | 2.75e-14  5.80e-15  1.72e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.06   | 4.92e-14  1.25e-14  2.00e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.58   | 4.64e-14  1.41e-14  2.51e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    7.23   | 4.99e-14  1.57e-14  4.81e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.90   | 4.51e-14  1.14e-14  1.91e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    6.20   | 4.16e-14  7.48e-15  2.86e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    5.23   | 5.55e-14  1.14e-14  2.73e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.97   | 6.11e-14  3.38e-14  6.83e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   286    2.73   | 6.37e-14  1.98e-14  4.84e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.50   | 3.00e-14  8.55e-15  6.05e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    2.36   | 4.61e-14  1.13e-14  8.11e-15 |
 TIDB |   288     0     2   207    1.90   | 1.70e-13  1.98e-14  4.75e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.85   | 4.64e-14  9.22e-15  4.66e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.03   | 8.27e-14  1.87e-14  1.87e-14 |
 FAIR |   288     0     1   230    0.42   | 4.69e-14  1.43e-14  7.88e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.14   | 4.42e-13  7.53e-14  4.16e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.13   | 2.67e-13  8.28e-14  5.52e-14 |
 TWTF |   288     1     0   287    0.13   | 3.63e-13  1.10e-13  4.46e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.11   | 3.43e-13  9.04e-14  4.95e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.10   | 4.73e-13  1.41e-13  1.02e-13 |
 G27  |   288     1     0   287    0.10   | 3.31e-13  1.06e-13  7.71e-14 |
 DWH1 |   287     1     0   285    0.09   | 5.14e-13  1.32e-13  9.02e-14 |
 G17  |   288     1     0   287    0.09   | 3.95e-13  1.26e-13  8.97e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.07   | 3.19e-13  1.12e-13  5.55e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.06   | 2.05e-13  1.35e-13  1.14e-13 |
 G29  |   288     1     0   287    0.05   | 3.99e-13  1.19e-13  9.01e-14 |
 G06  |   288     1     0   287    0.04   | 4.97e-13  1.67e-13  7.67e-14 |
 HRAO |   288     1     0   287    0.04   | 1.32e-13  4.31e-14  8.56e-14 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.03   | 5.67e-13  1.45e-13  8.63e-14 |
 G24  |   288     1     0   287    0.01   | 1.32e-12  3.22e-13  2.45e-13 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.46e-12  4.53e-13  1.84e-13 |
 TSKB |   288     1     0   287    0.01   | 9.61e-13  2.88e-13  1.17e-13 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 1.19e-12  2.89e-13  9.98e-14 |
 G22  |   288     1     5    18    0.01   | 8.70e-13  1.08e-13  2.30e-14 |
 G08  |   288     1     1   141    0.01   | 1.34e-12  3.55e-13  1.39e-13 |
 G09  |   288     1     0   287    0.01   | 1.27e-12  3.97e-13  2.25e-13 |
 G15  |   288     1     0   287    0.01   | 1.67e-12  5.70e-13  3.61e-13 |
 PERT |   288     1     0   287    0.01   | 1.87e-12  4.43e-13  2.78e-13 |
 MAS1 |   288     1     0   287    0.01   | 1.77e-12  6.16e-13  1.98e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.50e-12  4.61e-13  1.46e-13 |
 YAKT |   269     3     2   163    0.01   | 7.59e-13  7.38e-13  2.83e-13 |
 JPLM |   288     1     0   287    0.00   | 5.81e-13  1.87e-13  2.21e-13 |
 ALGO |   288     0     1   143    0.00   | 7.89e-13  6.67e-13  8.83e-13 |
 WHIT |   288     1     0   287    0.00   | 5.39e-13  3.28e-13  2.19e-13 |
 G20  |   288     1     3     3    0.00   | 6.35e-13  8.17e-14  1.31e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.30e-14  7.38e-15  1.27e-15 |
 CHUR |   266     0     1     0    0.00   | 1.12e-12  4.86e-13  8.81e-13 |
 RIOG |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   132     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     5     0    0.00   | 6.51e-13  7.35e-14  3.70e-14 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 4.99e-13  6.38e-14  2.31e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 8.19e-13  1.00e-13  3.05e-14 |
 G19  |   288     1     5     0    0.00   | 6.04e-13  6.79e-14  2.82e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.08e-13  5.53e-14 |
 G14  |   288     1     5     0    0.00   | 5.60e-13  6.73e-14  2.86e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 6.22e-13  1.17e-13  2.29e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.40e-14  3.44e-14 |
 G10  |   288     1     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.60e-13  1.22e-13 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.81e-13  3.82e-13 |
 G03  |   288     1     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.18e-13  1.90e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.45e-12  5.62e-13  5.51e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     1     1     0    0.00   | 1.03e-12  1.15e-12  3.39e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.04e-12  6.78e-13  2.80e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.43e-13  1.78e-13  5.24e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     1     0     0    0.00   | 6.08e-13  4.22e-13  3.91e-13 |
 SANT |   280     0     0     0    0.00   | 2.03e-12  7.35e-13  7.16e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.06e-13  3.23e-13  4.85e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     1     0    0.00   | 6.76e-13  9.47e-13  4.58e-12 |
 KIRU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.86e-17  2.22e-16  1.33e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
