
 GPS week: 1285   Day: 5   MJD: 53244                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      5     0.00    -0.01     2.97     0.00
 cod |   288     0  27573    476    -0.40     0.09     0.04    19.70
 emr |   288     0  20396      0    50.56    28.66     0.04    18.12
 esa |   288     0  18594   2108    49.52    28.68     0.05    13.94
 gfz |   288     0  20982    571    -0.04    -0.08     0.03    25.50
 iga |    96     0   2784      4    -0.09     0.09     0.08     0.00
 igu |    96     0   2784      0    -0.10     0.14     2.89     0.00
 jpl |   288     0  19490    487    -2.88    -1.42     0.07    10.27
 ngs |    96     0   2784      3    -0.04     0.03     2.79     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29795   7535    -3.10    -1.31     0.06    12.47

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  3137    50   -66  -102    -3   -49 11925    90  2505     -    63 |
    3 |  7748   -63   -20   -20    92   -75  5267    80  5562     -  -104 |
    4 | -4170    -3   -50    14    47  -116  1505    16 -3222     -   -49 |
    5 |  6043    46   -46   -71     5   100   997    47  4179     -    25 |
    6 | -8953     9  -205    83   160  -251-13231  -101 -7212     -   -53 |
    7 |  -687    -9  -135    -1    46   111 -1613   127 -1116     -    19 |
    8 | -5864     6   -35    -1    95   -16   -86  -106 -5353     -   -74 |
    9 | -5588    44   -74    62     1  -130 -1089   -43 -4931     -     3 |
   10 | -7723    -8  -160   331     5   -29 -1710    13 -6112     -   -68 |
   11 |  7144   -21    51   -39  -128   -85   -31   242  6182     -    66 |
   13 |  3845   120   -36   -87   -76   -17  1372   129  4091     -     9 |
   14 |  6932    48   -16   -61   -11   -30   937    42  6630     -     4 |
   15 |   208    -3   -80   -17   -10   184  -121   137   780     -    48 |
   16 |  5253    51   -18    15   -87  -126    14   174  5207     -   -25 |
   17 | -1534    29  -130     1   105    52  4189   -23 -1462     -   -54 |
   18 |   936    -7   -49   -27    76    35 -1379   -28  1090     -   -14 |
   19 |  3132   -19   -48    24    12  1314   784   274  3453     -  -177 |
   20 |  2074   -28   -90   161   -56   -49  1026   171  2123     -   -30 |
   21 |  9816    17     2   -54    21   121  3991     3  8394     -   -13 |
   22 | -3190   -68    51  -187    81  -156   -69    20 -2840     -    68 |
   23 |   164    73     9  -140     9  -105 -2037    24  -103     -    -9 |
   24 | -5864    50   -89   -48    54  -112   392     5 -6365     -   -11 |
   25 |  2311     4   -68   -10    79  -296  5929    -6  1437     -   -54 |
   26 | -2684   -16     -    80    42  -230  1796   -59 -2489     -  -101 |
   27 | -3731  -118     -   -15   173  -177 -1510   -81 -3221     -   -85 |
   28 |  1556    20    64  -222    61   108 -3960     X  1884     -     X |
   29 |  -143    10   -94     X     2   173 -4665    50  -647     -    76 |
   30 |  1772    -8   -71   -23   135   -98 -3697   -27   951     -  -112 |
   31 |-11768   -16   -21    39     8     3 -4926    96 -9308     -   -84 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    -4     -     -     -     -     8     -     -     X |
 ALGO |     -   -37     4     X     -     -     -    63     -     -     - |
 ALRT |     -    29     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -40     -     -     -     -     -  -107     -     -   152 |
 AREQ |     -   -20    98   174   -77     -     -  -125     -     -   -46 |
 ARTU |     -    28     -    34   -35     -     -   -16     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    40     -     -     -     -     -   -82 |
 AUCK |     -   -20     -     X     -     -     -     -     -     -    31 |
 BAHR |     -     -    25     -   -37     -     -     -     -     -    37 |
 BOGT |     -    71     -     X     1     -     -     -     -     -  -109 |
 BOR1 |     -   -35    38     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BRMU |     -     -     -     -    84     -     -     -     -     -  -173 |
 BRUS |     -     X    26     -     -     -     -   -47     -     -     X |
 CAS1 |     -    39     -    45   -71     -     -    36     -     -     5 |
 CEDU |     -  -181     -   209     -     -     -    55     -     -     7 |
 CHAT |     -  -100     -     -    76     -     -     -     -     -     3 |
 CHUR |     -   -20    22     -     -     -     -     -     -     -     X |
 COCO |     -   -53     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    70    60    -3  -143     -     -    32     -     -    72 |
 DAV1 |     -    60     -     -   -67     -     -    35     -     -    13 |
 DGAR |     -   -43     -     -    21     -     -    32     -     -     X |
 DRAO |     -    57  -165     -     -     -     -   161     -     -    17 |
 DWH1 |     -   212   -37     -     -     -     -  -342     -     -     X |
 FAIR |     -   -45   -38   306  -118     -     -    30     -     -     - |
 FLIN |     -    35     -     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 GLPS |     -   -12     -    24    -4     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    60   -48    23     -     -     -     -     -     -   -49 |
 GOL2 |     -     -    79     -     -     -     -     -     -     -  -114 |
 GOLD |     -    -7     -   -13     -     -     -   110     -     -   -50 |
 GUAM |     -   -41     -     X    44     -     -  -281     -     -   207 |
 HOB2 |     -   -46    50     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -   -19     -     -    48     -     -     - |
 HRAO |     -   -48     -     -     -     -     -    29     -     -    52 |
 IENG |     -   -57    62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    50     -  -104    19     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   103     -  -112     -     -     -     -     -    78 |
 KERG |     -     -   -86   159    52     -     -     -     -     -  -106 |
 KGN0 |     -   -85    93     -     -     -     -     -     -     -     X |
 KIRU |     -    -1     -     -     -     -     -     2     -     -     X |
 KOKB |     -   -43   110     -   -89     -     -     -     -     -    91 |
 KOSG |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -     -    81 |
 KOUR |     -    72     -  -267    90     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -    35     -     -   -88     -     -     X |
 LPGS |     -  -216   281     X     X     -     -     -     -     -   -91 |
 MAC1 |     -   -62     -    88   -38     -     -     -     -     -    76 |
 MAG0 |     -   -22     -     -     -     -     -    43     -     -     - |
 MALI |     -   116     -  -118     -     -     -     -     -     -   -51 |
 MAS1 |     -     -     -  -165     4     -     -   117     -     -    79 |
 MAW1 |     -   142     -     -  -101     -     -     -     -     -   -19 |
 MBAR |     -    25     -     -   -59     -     -    86     -     -    13 |
 MCM4 |     -   291     -     -  -224     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -31     -   -79     -     -     -     -     -   207 |
 METS |     -   -19    20     -     -     -     -     -     -     -     X |
 MIZU |     -     -    42   105     -     -     -  -217     -     -     X |
 MKEA |     -   114     -  -160     -     -     -   -44     -     -    34 |
 NLIB |     -     -  -131     -     -     -     -   185     -     -    39 |
 NNOR |     -     -   -33   399     -     -     -  -336     -     -  -117 |
 NPLD |     -   -74    81     -     -     -     -     -     -     -     X |
 NRC1 |     -    81   -41     -   -59     -     -     -     -     -    53 |
 NRIL |     -    12     -     -    -3     -     -   -16     -     -     X |
 NTUS |     -   -50     -  -121     -     -     -     -     -     -   214 |
 NYA1 |     -    90     -     -   -69     -     -     -     -     -     X |
 NYAL |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 ONSA |     -   -63    43    34     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    65     -     -   -51     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -14  -318   236     -     -     -     -     -  -105 |
 PETP |     -    42     -     -   -33     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     X     -   -54     -     -     -     -     -     -    61 |
 POL2 |     -    17     -     -     -     -     -   -33     -     -     X |
 POTS |     -   -33     -     -    -1     -     -     -     -     -    54 |
 PTBB |     -   -56    61     -     -     -     -     -     -     -     X |
 RESO |     -    33     -     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 SANT |     -   -94     -     X     X     -     -     -     -     -   149 |
 SCH2 |     -     -    43     -     -     -     -   -75     -     -     X |
 SCUB |     -   152     -     -     -     -     -  -291     -     -     - |
 SPT0 |     -  -104   113     -     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     -   -33     -     -     -     -    58     -     -     X |
 SUTH |     -   -89     -     -     -     -     -     -     -     -   140 |
 SUTM |     -     -   238     -  -138     -     -   -77     -     -     X |
 THTI |     -     -    73   -72    30     -     -     -     -     -   -85 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -36     -     -    29 |
 TIDB |     -     -   -41   171   -92     -     -     -     -     -    57 |
 TRO1 |     -    83     -     -  -126     -     -     -     -     -   128 |
 TWTF |     -     8    96     -     -     -     -  -184     -     -     X |
 ULAB |     -     -     -     -   -14     -     -    34     -     -     - |
 USUD |     -     -    80   -89     -     -     -     -     -     -   -18 |
 WHIT |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -   -49 |
 WILL |     -   -37    40     -     -     -     -     -     -     -     X |
 WTZR |     -   -91   143   -61     -     -     -     -     -     -     4 |
 WUHN |     -     -   -56     -   126     -     -     -     -     -  -177 |
 YAKT |     -    75     -  -126     -     -     -    27     -     -     X |
 YAR2 |     -  -106   115     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -144   -68   507   -85     -     -     -     -     -   -39 |
 ZWEN |     -     -     -  -217    86     -     -     -     -     -    73 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8958    33    45    53    36    33  8984    61  6130     -    47 |  288   4.52
    3 |  3942    38    61    54    31    46  3473    67  5249     -    37 |  288   2.59
    4 |  3827    41    28    36    28   144  1717    48  3681     -    45 |  288   0.68
    5 |  3892    64    40    71    23    69  1608    59  3618     -    60 |  288   2.18
    6 |  2604    38    33    26    31    65  7923    64  3154     -    46 |  288   1.34
    7 |  2279    21    31    38    22    42  1588    98  2029     -    42 |  288   0.92
    8 |  2456    60    78    39    31    37  1759    71  2981     -    73 |  288   2.16
    9 |  1686    42    66    46    36    48  2000    73  2275     -    56 |  288   1.84
   10 |  4924   145   138   166    54   161  2139    97  5051     -    98 |  288   1.46
   11 |  1641    43    41    63    41    30   491   120  1468     -    72 |  288   0.41
   13 |   808    28    46    37    69    52  1498    90   961     -   115 |  288   0.29
   14 |   696    35    27    39    32    50   598    84   540     -    81 |  288   0.23
   15 |  3754    50    57    52    32    56  2470    68  3322     -    50 |  288   2.49
   16 |   527    68    45    50    35    65   402   158   409     -    74 |  288   0.36
   17 |  1696    33    27    27    28    54  3291    56  1735     -    79 |  288   1.19
   18 |   993    76    58    39    35    92   667   117   901     -    51 |  288   0.38
   19 |  1266    37    18    58    31   120   395    44  1197     -    52 |  288   0.25
   20 |  1050    62    72    35    30    49  1030   146  1137     -    39 |  288   0.23
   21 |  2961    29    48    35    30    88  2212   126  2516     -    82 |  288   0.27
   22 |   839    69    72    32    34    54   321   139   739     -    79 |  288   0.37
   23 |  1116    33    39    40    48    54  1034    93   744     -    49 |  288   0.25
   24 |  4196    31    31    34    27    93  1996    33  3981     -    49 |  288   2.75
   25 |  4563    32    36    41    31    76  2765    25  3640     -    78 |  288   2.80
   26 |  1710    31     -    67    51    83  1668    55  1860     -    42 |  288   0.60
   27 |  1882    31     -    33    35    50   802    81  1438     -    97 |  288   0.75
   28 |  1202    53    50    84    34    71  2056     X  1031     -     X |  288   0.28
   29 |   945    40    62     X    43   145  2735   107  1370     -    67 |  288   0.88
   30 |  2217    60    34    38    24    32  2011    61  2403     -    36 |  288   0.60
   31 |  2185    21    32    45    24    31  3426    44  3376     -    98 |  288   0.63
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    16     -     -     -     -    28     -     -     X |  288   0.05
 ALGO |     -    20    17     X     -     -     -    26     -     -     - |  288   0.05
 ALRT |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   7.58
 AMC2 |     -    52     -     -     -     -     -    29     -     -    61 |  288   0.05
 AREQ |     -    47    33    36    28     -     -    23     -     -    42 |  288  14.78
 ARTU |     -    17     -    44    21     -     -    44     -     -     X |  288  12.15
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    41 |  288    >>>
 AUCK |     -    14     -     X     -     -     -     -     -     -    22 |  264  11.63
 BAHR |     -     -    23     -    25     -     -     -     -     -    29 |  288   0.81
 BOGT |     -    37     -     X    25     -     -     -     -     -    40 |  288  21.93
 BOR1 |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.43
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 BRUS |     -     X    23     -     -     -     -    41     -     -     X |  288   0.05
 CAS1 |     -    17     -    61    25     -     -    37     -     -    66 |  288   9.14
 CEDU |     -    33     -    34     -     -     -    26     -     -    23 |  288  24.72
 CHAT |     -    30     -     -    18     -     -     -     -     -    25 |  287    >>>
 CHUR |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     X |  288  16.12
 COCO |     -    20     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.15
 CRO1 |     -    52    59   111    55     -     -    80     -     -   105 |  272  20.47
 DAV1 |     -    20     -     -    18     -     -    22     -     -    30 |  288  14.23
 DGAR |     -    27     -     -    23     -     -    24     -     -     X |  288  16.63
 DRAO |     -    24    13     -     -     -     -    29     -     -    27 |  288   0.32
 DWH1 |     -    29    33     -     -     -     -    27     -     -     X |  288   0.46
 FAIR |     -    45    25    66    29     -     -    20     -     -     - |  288   0.08
 FLIN |     -    25     -     -     -     -     -    47     -     -     - |  288   9.14
 GLPS |     -    61     -    67    23     -     -     -     -     -     - |  288  18.01
 GODE |     -    24    38    43     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 GOL2 |     -     -    66     -     -     -     -     -     -     -    96 |  288 379.74
 GOLD |     -    19     -    40     -     -     -    21     -     -    30 |  288  13.45
 GUAM |     -    28     -     X    27     -     -    52     -     -    30 |  288  14.45
 HOB2 |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    11     -     -    27     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    36     -     -     -     -     -    53     -     -    29 |  288   0.95
 IENG |     -    20    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.61
 IISC |     -    23     -    35    23     -     -     -     -     -     - |  288  15.80
 JPLM |     -     -    25     -    30     -     -     -     -     -    56 |  288   1.26
 KERG |     -     -    26    76    33     -     -     -     -     -    63 |  288   1.22
 KGN0 |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.27
 KIRU |     -    52     -     -     -     -     -   101     -     -     X |  286   7.61
 KOKB |     -    67    79     -    42     -     -     -     -     -   101 |  288   0.07
 KOSG |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  92.35
 KOUR |     -    38     -    43    29     -     -     -     -     -     - |  288   1.83
 LHAS |     -     -     -     -    17     -     -    43     -     -     X |  281  11.97
 LPGS |     -    22    19     X     X     -     -     -     -     -    21 |  288  39.92
 MAC1 |     -    31     -    64    32     -     -     -     -     -    47 |  288  13.32
 MAG0 |     -    12     -     -     -     -     -    23     -     -     - |  287   8.06
 MALI |     -    41     -    61     -     -     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 MAS1 |     -     -     -    51    26     -     -    28     -     -    56 |  288   4.40
 MAW1 |     -    29     -     -    16     -     -     -     -     -    28 |  288  30.90
 MBAR |     -    84     -     -    89     -     -    40     -     -   177 |  288  21.98
 MCM4 |     -    73     -     -    57     -     -     -     -     -     - |  167    >>>
 MDO1 |     -     -    19     -    18     -     -     -     -     -    52 |  288  11.65
 METS |     -    18    19     -     -     -     -     -     -     -     X |  287  11.91
 MIZU |     -     -    13    42     -     -     -    52     -     -     X |  288   0.42
 MKEA |     -    30     -    46     -     -     -    59     -     -    51 |  288  23.94
 NLIB |     -     -    32     -     -     -     -    40     -     -    31 |  288   0.10
 NNOR |     -     -    15    34     -     -     -    23     -     -    24 |  288  15.86
 NPLD |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.08
 NRC1 |     -    62    31     -    43     -     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 NRIL |     -    25     -     -    22     -     -    23     -     -     X |  288   9.74
 NTUS |     -    28     -    45     -     -     -     -     -     -    32 |  288   9.32
 NYA1 |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -     X |  288   0.09
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.10
 ONSA |     -    88   140    66     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -    26     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  286  57.30
 PERT |     -     -    25    42    29     -     -     -     -     -    26 |  288   3.52
 PETP |     -    31     -     -    24     -     -     -     -     -     X |  287   9.74
 PIE1 |     -     X     -    25     -     -     -     -     -     -    28 |  242   1.12
 POL2 |     -     9     -     -     -     -     -    17     -     -     X |  288  10.06
 POTS |     -    35     -     -    37     -     -     -     -     -    33 |  288  41.12
 PTBB |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.30
 RESO |     -    18     -     -     -     -     -    35     -     -     - |  288   8.49
 SANT |     -    83     -     X     X     -     -     -     -     -   132 |  260   7.39
 SCH2 |     -     -    19     -     -     -     -    33     -     -     X |  288  16.29
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    32     -     -     - |  288  18.88
 SPT0 |     -    36    40     -     -     -     -     -     -     -     X |  286   0.04
 STJO |     -     -    15     -     -     -     -    26     -     -     X |  288   0.07
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  11.34
 SUTM |     -     -    40     -    29     -     -    28     -     -     X |  288  10.58
 THTI |     -     -    33    55    24     -     -     -     -     -   107 |  288   3.48
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    14 |  288   0.04
 TIDB |     -     -    20    36    18     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 TRO1 |     -    25     -     -    18     -     -     -     -     -    46 |  288   7.44
 TWTF |     -    16    24     -     -     -     -    23     -     -     X |  288   0.56
 ULAB |     -     -     -     -    49     -     -   122     -     -     - |  244  14.24
 USUD |     -     -    23    45     -     -     -     -     -     -    37 |  288   9.92
 WHIT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   1.64
 WILL |     -    27    29     -     -     -     -     -     -     -     X |  288 163.88
 WTZR |     -    14    26    43     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 WUHN |     -     -    38     -    37     -     -     -     -     -    29 |  287  14.24
 YAKT |     -    23     -    22     -     -     -    34     -     -     X |  288   0.46
 YAR2 |     -    23    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 385.35
 YELL |     -    27    19    40    17     -     -     -     -     -    28 |  288   0.04
 ZWEN |     -     -     -    57    18     -     -     -     -     -    38 |  288  12.48
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2975    41    44    53    33    76  2894    65  2788     -    59 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288   10.86   | 3.18e-14  7.83e-15  1.61e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   10.86   | 4.01e-14  1.31e-14  3.67e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.86   | 3.29e-14  8.16e-15  1.73e-15 |
 SPT0 |   286     1     0   283   10.65   | 4.65e-14  1.19e-14  2.89e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.91   | 4.27e-14  1.40e-14  3.20e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    8.76   | 4.23e-14  1.01e-14  1.61e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.46   | 4.62e-14  1.18e-14  3.31e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.95   | 3.98e-14  1.68e-14  3.10e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.93   | 9.54e-14  2.31e-14  3.53e-15 |
 ONSA |   288     1     0   287    3.40   | 4.71e-14  9.99e-15  8.62e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.15   | 5.24e-14  1.83e-14  5.32e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.90   | 3.71e-14  8.13e-15  3.07e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   287    2.12   | 5.36e-14  1.56e-14  6.93e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.95   | 5.70e-14  1.28e-14  6.35e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.26   | 5.16e-14  1.18e-14  7.41e-15 |
 TIDB |   288     0     3   133    1.00   | 1.68e-13  1.88e-14  3.29e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.00   | 4.24e-14  9.65e-15  4.37e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.94   | 2.78e-14  8.55e-15  5.57e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.79   | 4.66e-14  8.72e-15  2.12e-15 |
 PIE1 |   242     0     0   240    0.45   | 1.10e-13  2.42e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.27   | 7.83e-14  2.79e-14  2.04e-14 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.23   | 2.80e-13  6.89e-14  2.99e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.81e-13  8.62e-14  3.34e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.11   | 4.62e-13  7.58e-14  3.13e-14 |
 MIZU |   288     1     0   287    0.10   | 3.89e-13  1.13e-13  2.33e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.09   | 3.06e-13  1.34e-13  7.62e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.08   | 4.27e-13  1.20e-13  8.58e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.08   | 4.77e-13  1.09e-13  2.90e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.08   | 4.93e-13  1.26e-13  4.80e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.07   | 3.67e-14  8.90e-15  5.48e-15 |
 G26  |   288     1     0   287    0.06   | 3.55e-13  9.67e-14  7.68e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.06   | 2.88e-13  9.01e-14  8.36e-14 |
 G29  |   288     1     0   287    0.06   | 4.06e-13  1.25e-13  1.15e-13 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.06   | 3.97e-13  1.34e-13  3.73e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.05   | 3.70e-13  9.87e-14  1.00e-13 |
 IENG |   288     1     0   287    0.05   | 5.60e-13  1.54e-13  6.69e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.04   | 2.17e-13  1.18e-13  5.17e-14 |
 G06  |   288     1     0   287    0.04   | 5.10e-13  1.58e-13  1.02e-13 |
 G17  |   288     1     0   287    0.03   | 3.79e-13  9.76e-14  1.37e-13 |
 HRAO |   288     1     0   287    0.02   | 1.29e-13  8.69e-14  1.24e-13 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.02   | 5.84e-13  1.75e-13  6.50e-14 |
 G14  |   288     1     4    10    0.01   | 5.71e-13  6.27e-14  2.59e-14 |
 YAKT |   288     1     0   287    0.01   | 4.21e-13  1.26e-13  5.45e-14 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 1.25e-12  3.00e-13  1.38e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.38e-12  4.26e-13  1.22e-13 |
 G09  |   288     1     0   287    0.01   | 1.32e-12  4.59e-13  1.38e-13 |
 G10  |   288     1     0   287    0.01   | 1.21e-12  3.92e-13  8.48e-14 |
 G22  |   288     1     6    12    0.01   | 1.18e-12  1.40e-13  2.59e-14 |
 G15  |   288     1     0   287    0.01   | 1.55e-12  5.09e-13  2.95e-13 |
 PERT |   288     1     0   287    0.01   | 2.01e-12  5.94e-13  3.43e-13 |
 G24  |   288     1     0   287    0.01   | 1.32e-12  3.95e-13  3.39e-13 |
 G03  |   288     1     0   287    0.01   | 1.31e-12  4.53e-13  3.07e-13 |
 WHIT |   288     1     1   138    0.00   | 5.09e-13  2.15e-13  1.21e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.84e-14  7.85e-15  2.55e-15 |
 ULAB |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.39e-13  7.05e-14  2.37e-14 |
 G25  |   288     1     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.68e-13  2.87e-13 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.66e-13  6.08e-14  2.93e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.83e-13  9.84e-14  2.67e-14 |
 G20  |   288     1     5     0    0.00   | 6.65e-13  8.90e-14  1.43e-14 |
 G19  |   288     3     6     0    0.00   | 6.22e-13  8.82e-14  2.85e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.19e-12  1.14e-13  3.97e-14 |
 G13  |   288     1     5     0    0.00   | 6.63e-13  1.13e-13  2.79e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 8.13e-13  7.85e-14  3.75e-14 |
 G08  |   288     1     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.06e-13  2.20e-13 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.73e-13  2.74e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.83e-13  5.34e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 4.04e-13  1.84e-13  1.85e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     1     1     0    0.00   | 5.94e-13  3.50e-13  1.31e-12 |
 SANT |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.68e-13  8.88e-13  1.10e-12 |
 MCM4 |   167     2     0     0    0.00   | 7.86e-13  1.12e-12         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   | 1.70e-12  4.57e-13  4.85e-13 |
 MALI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 6.09e-13  1.89e-13  1.06e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     2     0    0.00   | 2.74e-13  1.32e-12  5.79e-13 |
 CHUR |   288     1     1     0    0.00   | 1.17e-12  4.24e-13  1.06e-12 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     0     0    0.00   | 4.69e-14  1.58e-14  5.70e-15 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.64e-17  1.96e-16  1.18e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      ALBH |
------------------------------------------+------------------------------+
