
 GPS week: 1294   Day: 6   MJD: 53308                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2774      0     0.04    -0.04     2.97     0.00      0
 cod |   288     0  24015    446    -0.10     0.32     0.05    18.54      0
 emr |   288     0  20994    101  2227.16    41.41     0.04    22.46      0
 esa |   288     0  18673   2259  2226.26    41.54     0.07    11.14      0
 gfz |   288     0  21089     22     0.03    -0.25     0.03    24.89      0
 iga |    96     0   2679     19     0.03    -0.05     0.12     0.00      0
 igu |    96     0   2774     68     2.03     0.80     3.03     0.00      0
 jpl |   288     0  19700     27    -9.40     0.89     0.04    22.97      0
 ngs |    96     0   2774      0     0.04    -0.05     2.74     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2341    -9  -116    37    67   -10  4214    30 -1096     - |
    3 |  2364   -40  -115   181    42  -121 -6009    13  1737     - |
    4 | -3633    91     7   140  -136   -96  -710    -1 -3155     - |
    5 |  5472   -13  -126   151    30   165 -8302    29  3580     - |
    6 | -4910     X  -135     X   115   -49-10208    11 -3920     - |
    7 | -6728    28     4     X   -53    14  -597    38 -5133     - |
    8 |   374   -59    79   -37    -7   -33  6487    -5   627     - |
    9 |  3969    43   -30    48    27  -139  6923   -59  2992     - |
   10 | -6297   124  -101   -21    62   157  -248   -59 -5106     - |
   11 |  1908   -34  -114    -6    36   -19   399   103  2311     - |
   13 |  2405    22   -31   308  -150    -4   610    27  2899     - |
   14 |  4499   -74  -129   -36   113    10  -681    80  3967     - |
   15 |  -970  -129   121  -102    37   225 -3470    -5 -1228     - |
   16 |  4102   -73  -143   -65    44   -40   413   182  3868     - |
   17 |  -154    17    -2   -61    42    93  9170   -27  -810     - |
   18 |  4941   -20  -156   -16   140    -1  -378    25  4822     - |
   19 |  3425    -9  -213   -59   157    79  1423    81  3838     - |
   20 |  4467   -35   -33     6    22    55-16617    34  4562     - |
   21 |  9669   -95    -7   -47   -34    18  3244   143  7897     - |
   22 | -2850    -5  -143  -101    69   -86   239   117 -2494     - |
   23 | -3033    58   -64    21   -68    23  -936    79 -2717     - |
   24 |  -135    83   -43   -22   -23   -35 -2378    10  -392     - |
   25 | -3277    -4  -133     4    82  -163  6439    43 -2288     - |
   26 | -2539    62  -115    18   122   -97   581   -78 -2106     - |
   27 | -1339   -61   -29    58    75  -154 -1294   -32 -1101     - |
   28 |  -449    23  -125   -51    13   170  4650   101  1099     - |
   29 | -5687    93   -80     X    23     - -5174   -30 -4852     - |
   30 | -5232   -44  -122    26   105    40 -5327    29 -5045     - |
   31 | -3329    23   -62   170   -51   -12  5104    18 -3242     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -51     -     -     -     -    50     -     - |
 ALGO |     -     -   -28     X     -     -     -    27     -     - |
 ALRT |     -   -23     -     -    17     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -51    42     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -    17     -   -13     -     -    -1     -     - |
 ARTU |     -   119     -    20   -38     -     -   -64     -     - |
 AUCK |     -  -179     -   298     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -     -   -47     -    75     -     -   -36     -     - |
 BILI |     -    96     -     -   -20     -     -   -56     -     - |
 BOGT |     -     -     -  -148    66     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -26    22     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    31    57     -     -     -     -   -81     -     - |
 CAS1 |     -   -30     -    -4    -8     -     -    35     -     - |
 CEDU |     -     -     -    76     -     -     -   -37     -     - |
 CHAT |     -   -68     -     -    50     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    57     -   -30  -111     -     -    89     -     - |
 CRO1 |     -     -     5   102   -22     -     -   -30     -     - |
 DARW |     -     -    45     -     -     -     -   -44     -     - |
 DAV1 |     -    89     -     -    21     -     -   -87     -     - |
 DGAR |     -   -50     -     -     -     -     -    40     -     - |
 DRAO |     -   103  -101     -     -     -     -    16     -     - |
 FAIR |     -     -    58     X   -91     -     -    40     -     - |
 GLPS |     -     -     -    19    -8     -     -     -     -     - |
 GMAS |     -     -   263     -     -     -     -  -257     -     - |
 GODE |     -   -71   108  -100     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    98     -     8     -     -     -   -83     -     - |
 GUAM |     -    74     -  -216    70     -     -   -32     -     - |
 GUAT |     -   226     -     -  -168     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -152   225     -     -     -     -   -97     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -   -34     -     -    37     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -58     -     -    63     -     - |
 IENG |     -   -45    37     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -49     -   -85    74     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -56     -     -    52     -     -   -12     -     - |
 KERG |     -     -   -67  -198   129     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -18    15     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -20     -     -     -     -     -    16     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    19   109     -     -  -127     -     - |
 KOKB |     -     -   189     -    -8     -     -  -176     -     - |
 KOUR |     -    64     -  -293    85     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   199   236  -220  -266     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   113     -     X   -84     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -   -51     -     -     -     -     -    42     -     - |
 MALI |     -    41     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -20    11    12     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   201     -     -  -150     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     4     -     -    42     -     -   -49     -     - |
 MDO1 |     -     -     0     -   -97     -     -   105     -     - |
 MIZU |     -     -    -3     X     -     -     -     3     -     - |
 MKEA |     -    21     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 MSKU |     -   -55     -     -    41     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -96     -     -     -     -    94     -     - |
 NNOR |     -     -    25   343     -     -     -  -167     -     - |
 NPLD |     -  -112    92     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    -2     -     2     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -     -     -   -22     -     -    24     -     - |
 NTUS |     -   -73     -   122     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   146     -     -  -109     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -11     -   168   -67     -     -     0     -     - |
 ONSA |     -   -46    96  -112     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -16     -     -    12     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    66  -544   132     -     -     -     -     - |
 PETP |     -     7     -     -    -6     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -77   155     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -43    36     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -88    72     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -39     -   133   -21     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    19   102     -     -     -     -  -115     -     - |
 SFER |     -   -96    80     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -136   113     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    16     -   -34     -     -    22     -     - |
 SUTM |     -     -   219     -  -191     -     -    -7     -     - |
 THTI |     -     -     -   141   -63     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -38    32     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -  -140   106    19     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -21     -     -   -29     -     -    48     -     - |
 TRO1 |     -    64     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -40    89  -113     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    -3   112     -     -     -     -  -108     -     - |
 USN3 |     -    13     -     -     -     -     -   -11     -     - |
 USUD |     -     -   -25    51     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    25   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -   124  -250     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    -4     -     3     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -20   -27   353  -120     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -   -19     -   -47    35     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9399    46    36    35    21    28  2692    40  8031     - |  288   3.66
    3 |  2838    96    36   113    59   104  4385    80  2514     - |  286   2.83
    4 |   921    43    20    80    40    51   642    26   903     - |  288   0.71
    5 |  4383    32    34    53    31    28  5109    53  4989     - |  288   2.09
    6 |  2563     X    72     X    87   313  5701    42  2653     - |  274   1.70
    7 |  3798   178   100     X    90   330   660   115  3235     - |  276   0.75
    8 |  2316    21    38    39    27    46  4032    27  2210     - |  288   1.63
    9 |  2000    55    32    58    45    34  2166    31  1911     - |  288   1.56
   10 |  3655    48    29    54    38    60  3952    28  3081     - |  288   3.60
   11 |   817    40    34    42    19   131   671    27   720     - |  288   0.48
   13 |   614    60    33   119    77    64   632    25   629     - |  288   0.33
   14 |  1473    57    52    78    32    63   588    29  1415     - |  288   0.26
   15 |  4425    39    27    28    21    33  3741    48  4735     - |  288   4.00
   16 |   881    33    43    40    34    43   714    23   795     - |  288   0.44
   17 |  2324    38    34    78    24   126  5360    25  1689     - |  288   1.29
   18 |   927    55    50    42    22    62   674    25   634     - |  288   0.37
   19 |  1045    84    56   117    42   335   935    32   812     - |  288   0.33
   20 |   687    74    36    26    21    91 10443    35   565     - |  288   0.24
   21 |  2992    40    33    51    27    38  1487    48  3376     - |  288   0.38
   22 |   471    60    31    43    33    64   546    21   489     - |  288   0.28
   23 |   698    44    26    35    20    55   764    25   501     - |  288   0.33
   24 |  2724    45    21    46    36    55  2251    19  2721     - |  288   2.49
   25 |  3846    53    17    74    20    22  3905    35  4261     - |  288   3.06
   26 |  1685    51    39    58    52    77  1213    49  1248     - |  288   0.53
   27 |  2061    34    41    42    33    23   844    27  1873     - |  288   0.68
   28 |  4649    36    77    43    42    92  4584    38  2890     - |  288   0.45
   29 |  1180    82    38     X    69     -  1810    39  1725     - |  286   0.83
   30 |  1407    29    27    61    16    30  2365    52  1258     - |  288   0.67
   31 |  1647   103    45   133    47   158  3013    55  1727     - |  288   1.55
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    37     -     -     -     -    36     -     - |  288   0.06
 ALGO |     -     -    16     X     -     -     -    15     -     - |  288   0.05
 ALRT |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   7.08
 AMC2 |     -    33    28     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.04
 AREQ |     -     -    34     -    33     -     -    44     -     - |  286  13.39
 ARTU |     -    39     -    20    20     -     -    18     -     - |  288  13.49
 AUCK |     -    49     -    82     -     -     -     -     -     - |  140  13.98
 BAHR |     -     -    39     -    36     -     -    24     -     - |  288   1.18
 BILI |     -    19     -     -    17     -     -    18     -     - |  287  12.33
 BOGT |     -     -     -    44    20     -     -     -     -     - |  240  27.75
 BOR1 |     -    52    43     -     -     -     -     -     -     - |  239  10.08
 BRUS |     -    17    33     -     -     -     -    26     -     - |  288   0.05
 CAS1 |     -    20     -    51    20     -     -    19     -     - |  288   8.12
 CEDU |     -     -     -    43     -     -     -    21     -     - |  288  17.61
 CHAT |     -    38     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  12.69
 COCO |     -    22     -    80    24     -     -    22     -     - |  288   6.83
 CRO1 |     -     -    18    48    25     -     -    37     -     - |  288  16.21
 DARW |     -     -    14     -     -     -     -    14     -     - |  288  18.83
 DAV1 |     -    14     -     -    27     -     -    30     -     - |  288  12.46
 DGAR |     -    46     -     -     -     -     -    37     -     - |  288  24.45
 DRAO |     -    25    25     -     -     -     -    22     -     - |  288   0.10
 FAIR |     -     -    27     X    16     -     -    26     -     - |  282   0.22
 GLPS |     -     -     -    25    11     -     -     -     -     - |  288  27.21
 GMAS |     -     -    42     -     -     -     -    41     -     - |  288   2.11
 GODE |     -    42    37    53     -     -     -     -     -     - |  288   0.22
 GOLD |     -    25     -   106     -     -     -    59     -     - |  288  15.92
 GUAM |     -    34     -    97    58     -     -    39     -     - |  288  21.47
 GUAT |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     - |  285    >>>
 HOB2 |     -    33    26     -     -     -     -    20     -     - |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    28     -     -    31     -     - |  283    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    21     -     -    23     -     - |  288   1.02
 IENG |     -    35    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.47
 IISC |     -    36     -    49    24     -     -     -     -     - |  288  28.52
 ISPA |     -    44     -     -    34     -     -    36     -     - |  284  19.79
 KERG |     -     -    47    69    46     -     -     -     -     - |  288   1.92
 KGN0 |     -    28    23     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.39
 KIRU |     -    16     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   9.78
 KIT3 |     -     -     -    43    14     -     -    13     -     - |  288  12.53
 KOKB |     -     -    27     -    36     -     -    36     -     - |  288   0.06
 KOUR |     -    41     -    56    33     -     -     -     -     - |  288   1.08
 LPGS |     -    54    36    49    31     -     -     -     -     - |  288  27.18
 MAC1 |     -    22     -     X    16     -     -     -     -     - |  284  14.06
 MAG0 |     -    24     -     -     -     -     -    19     -     - |  287  14.59
 MALI |     -    44     -    73     -     -     -     -     -     - |  282  21.19
 MAS1 |     -    32    34    50     -     -     -     -     -     - |  286   1.86
 MAW1 |     -    23     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  24.28
 MBAR |     -    90     -     -    71     -     -    63     -     - |  287  22.29
 MDO1 |     -     -    17     -    27     -     -    22     -     - |  288  23.21
 MIZU |     -     -    41     X     -     -     -    40     -     - |  288   0.32
 MKEA |     -    37     -    62     -     -     -     -     -     - |  288  35.60
 MSKU |     -    37     -     -    28     -     -     -     -     - |  286  25.14
 NLIB |     -     -    25     -     -     -     -    24     -     - |  288   0.08
 NNOR |     -     -    41   147     -     -     -    32     -     - |  288  15.28
 NPLD |     -    39    32     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.06
 NRC1 |     -     -    25     -    23     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -     -    22     -     -    23     -     - |  287   9.59
 NTUS |     -    30     -    49     -     -     -     -     -     - |  284   9.37
 NYA1 |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   0.10
 OHI2 |     -    30     -    91    32     -     -    43     -     - |  288   7.28
 ONSA |     -    29    46    46     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -    21     -     -    16     -     -     -     -     - |  243  53.97
 PERT |     -     -    41    71    30     -     -     -     -     - |  288   2.35
 PETP |     -    28     -     -    21     -     -     -     -     - |  287  17.94
 PIE1 |     -     -    29    58     -     -     -     -     -     - |  217   0.05
 PTBB |     -    28    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.25
 QAQ1 |     -    17    14     -     -     -     -     -     -     - |  282   8.74
 SANT |     -    40     -    54    21     -     -     -     -     - |  274   9.85
 SCH2 |     -    23    18     -     -     -     -    21     -     - |  288  28.26
 SFER |     -    23    19     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.36
 SPT0 |     -    49    41     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.08
 STJO |     -     -    43     -    29     -     -    55     -     - |  288   0.05
 SUTM |     -     -    31     -    20     -     -    25     -     - |  288  11.78
 THTI |     -     -     -    50    22     -     -     -     -     - |  288   6.51
 THU3 |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.68
 TIDB |     -    36    20    45     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 TOW2 |     -    37     -     -    34     -     -    33     -     - |  288  11.73
 TRO1 |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   8.22
 TSKB |     -    22    30    57     -     -     -     -     -     - |  288   1.05
 TWTF |     -    25    16     -     -     -     -    18     -     - |  194   0.41
 USN3 |     -    21     -     -     -     -     -    17     -     - |  288   0.06
 USUD |     -     -    26    53     -     -     -     -     -     - |  288  14.92
 WILL |     -    63    52     -     -     -     -     -     -     - |  288 102.48
 WTZR |     -     -    21    43     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 WUHN |     -     -    33     -    30     -     -     -     -     - |  287  23.77
 YELL |     -    22    45   117    25     -     -     -     -     - |  288   0.05
 ZWEN |     -    27     -    47    36     -     -     -     -     - |  288  18.44
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2968    45    37    66    35   123  3035    36  2744     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288   12.39   | 2.72e-14  6.67e-15  1.83e-15 |
 AMC2 |   276     0     0   276   11.91   | 3.19e-14  7.27e-15  3.78e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285   11.64   | 3.24e-14  5.71e-15  2.19e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   11.01   | 3.78e-14  6.23e-15  1.13e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.81   | 3.34e-14  5.73e-15  2.46e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.57   | 3.49e-14  6.31e-15  2.87e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.11   | 7.22e-14  2.07e-14  4.46e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.82   | 4.84e-14  1.94e-14  3.46e-15 |
 ALGO |   288     1     1   242    4.36   | 5.72e-14  2.33e-14  5.35e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.28   | 2.89e-14  7.60e-15  3.75e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.72   | 3.33e-14  1.14e-14  4.07e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.46   | 6.42e-14  1.82e-14  4.95e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.35   | 6.79e-14  2.21e-14  3.61e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.67   | 6.96e-14  2.33e-14  5.51e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.11   | 4.15e-14  1.20e-14  6.72e-15 |
 TIDB |   288     0     0   210    1.00   | 2.02e-13  1.70e-14  5.12e-15 |
 PIE1 |   217     0     0   217    0.71   | 4.49e-14  8.97e-15         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.52   | 6.68e-14  2.18e-14  8.62e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.19   | 3.43e-13  7.38e-14  2.69e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.16   | 4.86e-13  5.86e-14  5.73e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.14   | 5.85e-13  6.86e-14  2.84e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.12   | 3.98e-13  8.21e-14  2.81e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.49e-13  1.33e-13  2.80e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.99e-13  8.53e-14  5.30e-14 |
 SFER |   284     0     0   281    0.08   | 3.58e-13  7.46e-14  3.46e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.23e-13  9.97e-14  9.43e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.37e-13  1.36e-13  1.18e-13 |
 BOR1 |   239     0     0   238    0.06   | 4.96e-13  1.43e-13         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.28e-13  9.21e-14  7.13e-14 |
 G07  |   276     0     0   272    0.05   | 3.01e-13  1.02e-13  7.12e-14 |
 FAIR |   282     0     2    95    0.05   | 3.00e-13  7.48e-14  1.37e-14 |
 GODE |   288     0     1    95    0.05   | 5.56e-14  1.83e-14  1.60e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 3.91e-13  1.16e-13  1.11e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.13e-13  1.27e-13  8.60e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.11e-13  1.31e-13  3.88e-14 |
 G29  |   286     0     0   285    0.03   | 4.21e-13  1.64e-13  1.06e-13 |
 G06  |   274     0     0   270    0.03   | 4.49e-13  1.11e-13  1.37e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.85e-13  1.64e-13  1.63e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.50e-13  2.71e-13  1.14e-13 |
 TWTF |   194     0     0    49    0.01   | 3.76e-13  9.28e-14         - |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  3.03e-13  2.14e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.15e-13  1.82e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  4.12e-13  1.40e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  5.10e-13  9.25e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.16e-12  3.87e-13  2.31e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.30e-12  3.59e-13  2.58e-13 |
 MAS1 |   286     0     0   285    0.00   | 1.72e-12  5.93e-13  1.92e-13 |
 G14  |   288     0     6     1    0.00   | 5.92e-13  5.74e-14  3.10e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 5.14e-14  1.33e-14  2.86e-15 |
 PDEL |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   140     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.90e-14  4.04e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.51e-13  2.80e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.04e-13  3.18e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.32e-13  5.66e-14  2.22e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.89e-13  1.01e-13  2.58e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 7.93e-13  1.05e-13  3.97e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  6.49e-14  1.74e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.28e-12  1.10e-13  3.42e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  4.53e-13  4.88e-13 |
 G13  |   288     1     4     0    0.00   | 6.83e-13  1.02e-13  2.60e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.71e-13  7.99e-14  6.26e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.42e-13  2.31e-13 |
 G03  |   286     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.63e-13  2.88e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  6.25e-13  4.06e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USN3 |   288     0     5     0    0.00   | 1.85e-13  3.10e-14  6.47e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.94e-13  1.75e-13  4.76e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.49e-13  4.80e-13  1.88e-12 |
 SANT |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.04e-13  2.13e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 4.08e-13  1.59e-12  6.67e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   240     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  1.32e-13  1.05e-13 |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.99e-17  2.39e-16  1.43e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      SPT0      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
