
 GPS week: 1296   Day: 0   MJD: 53316                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2766      0     0.02    -0.03     3.21     0.00      0
 cod |   288     0  28428   1276    -0.09     0.18     0.05    12.72      0
 emr |   288     0  24805    287   644.13     0.54     0.03    22.41      0
 esa |   288     1  18244   4970 99999.99    19.43     0.08     5.47      0
 gfz |   288     0  20691    266    -0.05     0.40     0.03    27.23      0
 iga |    96     0   2766      7     0.01    -0.01     0.13     0.00      0
 igu |    96     0   2766      0     0.02    -0.01     3.20     0.00      0
 jpl |   288     0  19379      0    -5.82     0.57     0.04    17.95      0
 ngs |    96     0   2766      0     0.02    -0.01     3.15     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32648   1586  2551.86    42.49     0.05    14.22      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -808     X  -123     X    48   -25 -5132    67 -1504     -    20 |
    3 | -4295   -63    85     X   -56  -269  1003    88 -3876     -   -88 |
    4 | -1957   122   -83   123     8    12   784   -12 -1727     -   -23 |
    5 |   824   -34    32   127    20   243 -8406    -8  -119     -   -95 |
    6 |  3360     X   -47     X    13  -254-11806   104  2717     -   -82 |
    7 | -1728   -42     0   -16   109   -50 -1866   -57 -1853     -   -98 |
    8 | -3237   -77   126    30    49   -94 -4881   -70 -3258     -  -146 |
    9 |   545     2   -43   299    22   -67  2930   -82   580     -    30 |
   10 |  1558   142    27  -161    21   133 -1331   -66  1117     -   -70 |
   11 |  4626    74  -185   -15    -5    27  2706   167  4427     -    29 |
   13 |  2951   123  -179     X    77   -73   209   103  3084     -  -101 |
   14 |  3289   -32   -87    55    21   -36  2241   139  3253     -   -75 |
   15 |  3413   -71     X     X     4   318 12334    55  2230     -   -14 |
   16 |  3227   -94  -180   -49    80  -213   950   294  3421     -  -140 |
   17 |  -647    60   112   -61   -17    89 10093     3  -497     -  -180 |
   18 |  3547   -16  -202   148    58    91  1445   182  3773     -   -63 |
   19 |  4307   -36   -18   -80    15  1661  4112   198  4309     -  -189 |
   20 |  3156    95  -105    29   -21   -64  1889    87  3031     -    -1 |
   21 |  5821   -26  -167    96    96    99  7805   110  5365     -   -74 |
   22 | -7244    16  -178   159   116  -157 -2517    42 -6401     -   -66 |
   23 |  -844   129  -271   -48    67   -79   221   176  -874     -   -16 |
   24 | -3858    65     9   125    24  -151  -787   -77 -2815     -   -66 |
   25 | -3209  -136   -56   222     8  -142  2155   106 -2866     -   -18 |
   26 | -2117     X   -90     X   156  -326 -1239   -76 -2014     -   -59 |
   27 | -1446   -50     6  -206    70  -305     4    49 -1297     -   -92 |
   28 |  1045   -28  -203     X    94    12 -1087    85  1078     -    58 |
   29 | -2412     X   135     X    -2  -259 -1821  -101 -2134     -   -80 |
   30 | -4937   -91    -7   235     4    16 -2855    46 -4739     -   -56 |
   31 | -3127    69   -95  -169    68   -68 -8017    37 -2647     -   -30 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    53   -39     -     -     -     -   -31     -     -    53 |
 ALGO |     -   -53   -92   216     -     -     -    80     -     -    12 |
 ALRT |     -   -47     -     -     0     -     -    33     -     -     - |
 AMC2 |     -   -28   139     -     -     -     -  -234     -     -   102 |
 ANKR |     -   -32     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 AREQ |     -     -    12     -   -91     -     -    83     -     -    43 |
 ARTU |     -    83     -    92   -18     -     -   -58     -     -     X |
 AUCK |     -     -     -     X   -19     -     -     -     -     -    37 |
 BAHR |     -   -18    32     -    -3     -     -    30     -     -   -67 |
 BOGT |     -   270     -    -3    -5     -     -     -     -     -  -231 |
 BOR1 |     -   -32    68     -     -     -     -     -     -     -   -79 |
 BREW |     -     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 BRMU |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -   -49 |
 BRUS |     -   -59    58     -     -     -     -   -66     -     -    44 |
 CAGZ |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 CAS1 |     -    30     -   -69   -31     -     -     -     -     -    58 |
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -   -37     -     -    47 |
 CHAT |     -   -70     -     -    45     -     -     -     -     -   -24 |
 CHUR |     -   165    25     -     -     -     -  -122     -     -     X |
 COCO |     -   -43     -   -19   -37     -     -    28     -     -    82 |
 CRO1 |     -     -    -4     6    29     -     -   -27     -     -   -18 |
 DARW |     -     -     7     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 DAV1 |     -    46     -     -    -2     -     -     -     -     -   -38 |
 DGAR |     -   -49     -     -     -     -     -    55     -     -   -26 |
 DRAO |     -   104   -41     -     -     -     -    25     -     -   -61 |
 FAIR |     -     -    11   120   -33     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -     -   -37     -     -     -     -     -    71 |
 GMAS |     -     -   245     -     -     -     -  -306     -     -     X |
 GODE |     -     -    40   -42     -     -     -     -     -     -   -49 |
 GOL2 |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 GOLD |     -    72     -     X     -     -     -  -118     -     -    84 |
 GUAM |     -    53     -     X   110     -     -  -282     -     -   100 |
 GUAT |     -    90     -     -   -79     -     -     -     -     -    70 |
 HERS |     -  -249  -139     -     -     -     -     -     -     -   425 |
 HOB2 |     -   -68   203     -     -     -     -  -110     -     -  -120 |
 HOFN |     -     -     -     -    17     -     -  -100     -     -    94 |
 HRAO |     -     -     -     -  -117     -     -    49     -     -   162 |
 IENG |     -  -121    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -76    15     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -    35     -   -81     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -15     -  -102     -     -     -     -     -   220 |
 KERG |     -     -   -91     X   125     -     -     -     -     -   -97 |
 KGN0 |     -   -81    61     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 KIT3 |     -     -     -   -16    15     -     -   -55     -     -    47 |
 KOKB |     -   -51   108     -   -68     -     -     -     -     -     7 |
 KOUR |     -    93     -  -217     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    -4   -24     X     -     -     -     -     -     -    42 |
 MAC1 |     -    -6     -   113   -60     -     -     -     -     -    81 |
 MAS1 |     -     -    14   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -    45     -     -    16     -     -     -     -     -   -72 |
 MAW1 |     -   194     -     -   -55     -     -     -     -     -   -69 |
 MBAR |     -   -80     -     -    13     -     -   -86     -     -   156 |
 MCM4 |     -   189  -107     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   315  -191     -  -132     -     -     -     -     -   338 |
 METS |     -  -162    29     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 MIZU |     -     -    27     X     -     -     -     -     -     -   -42 |
 MKEA |     -    71     -    -6     -     -     -   -53     -     -     6 |
 NKLG |     -   265     -   -59     -     -     -  -150     -     -   -26 |
 NLIB |     -     -    20     -     -     -     -    26     -     -   -65 |
 NNOR |     -     -    -8    31     -     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -146    48     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 NRC1 |     -     -   -13     -   -27     -     -     -     -     -    74 |
 NRIL |     -     -     -     -   -43     -     -    65     -     -     X |
 NSSP |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 NTUS |     -  -150     -   -66     -     -     -     -     -     -   160 |
 NYA1 |     -   188     -     -   -91     -     -     -     -     -     6 |
 ONSA |     -   -49    24    15     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    80  -327     -     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -    25     -     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -86   198     -     -     -     -     -     -    76 |
 POL2 |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 PRDS |     -   -40     0     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 PTBB |     -   -80    58     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 QAQ1 |     -   -70    -7     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 REYK |     -    -4     -     -   -20     -     -     -     -     -    43 |
 RIOG |     -    58    42     -   -80     -     -     -     -     -    35 |
 SANT |     -    63     -   108   -50     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    31    -9     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 SFER |     -   -41    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -123    70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    74   -43     -     -     -     -     1     -     -     X |
 STR1 |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 SUTH |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 SUTM |     -     -   335     -  -241     -     -   -53     -     -     - |
 SUWN |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -47 |
 THTI |     -     -   117   -37   -90     -     -   -44     -     -    58 |
 THU3 |     -     3    79     -     -     -     -     -     -     -  -129 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -22     -     -    28 |
 TIDB |     -   -25    37    39     -     -     -     -     -     -   -51 |
 TIXI |     -    41     -     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 TLSE |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 TOW2 |     -   -70     -     -   -13     -     -    69     -     -     - |
 TRO1 |     -   104     -     -   -49     -     -   -38     -     -    50 |
 TSKB |     -   -84   112  -108    15     -     -     -     -     -   -93 |
 UNSA |     -     -     -   -10    -1     -     -     -     -     -     5 |
 URUM |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 USN3 |     -   -33     -     -     -     -     -     5     -     -    23 |
 USNO |     -   -12     1     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 WHIT |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 WILL |     -   -76   -10     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 WTZR |     -   -81   184  -171     -     -     -   -64     -     -   -77 |
 WUHN |     -     -    25     -    67     -     -     -     -     -  -168 |
 YAR2 |     -  -142    93     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 YEBE |     -     -    60     -     -     -     -  -105     -     -    37 |
 YELL |     -   -66    23   227   -65     -     -     -     -     -    70 |
 YSSK |     -    -8     -     -     -     -     -     6     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -321     -     -     -     -     -     -   123 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9655     X    20     X    17   171  3188    23  9706     -    48 |  276   5.14
    3 |  3645   154    39     X    40   215  3480    95  3398     -   106 |  284   2.67
    4 |  1245    38    31    62    28    76   493    29  1314     -    43 |  288   0.75
    5 |  7910    33    20    63    14    43  8153    24  8035     -    62 |  288   2.39
    6 |  1963     X    19     X    21   198  7205    21  1936     -    39 |  276   1.34
    7 |  1452   148    43   135    39   209   994    45  1412     -    36 |  288   1.02
    8 |  2822    34    40    51    18    33  3997    24  2619     -    44 |  288   1.94
    9 |  3740    49    16   106    29    75  3320    51  3717     -    70 |  288   2.44
   10 |  3062    47    38    73    13    69  1311    32  2685     -    48 |  288   1.37
   11 |   583    51    16    89    31    76  1584    27   542     -    53 |  288   0.29
   13 |   382    59    33     X    21    64   505    22   872     -    50 |  288   0.24
   14 |  1537    69    24    55    40    86  2014    29  1508     -   118 |  288   0.78
   15 |  4818    80     X     X    33   308  3966   139  4078     -    75 |  287   3.34
   16 |   484    23    38   108    59   141   745    70   552     -    76 |  288   0.35
   17 |  2435    37    28    72    23    76  6924    42  2323     -    57 |  288   1.36
   18 |   712    68    16    85    27   111   795    23   707     -    64 |  288   0.34
   19 |   497    82    97    95    77   259  1449    39   583     -    47 |  288   0.32
   20 |   389    78    28    60    20    83   892    21   429     -    34 |  288   0.22
   21 |  1763    53    24    54    25    66  4151    30  1611     -    55 |  288   0.33
   22 |  2825    59    25    69    20   101  1698    23  2577     -    40 |  288   0.53
   23 |   431    73    26    86    24    75   441    38   373     -    25 |  288   0.37
   24 |  4193    46    41    91    28    94  1963    33  4067     -    56 |  288   1.75
   25 |  4681    63    42    75    14    52  3260    24  4722     -    58 |  288   2.35
   26 |   887     X    24     X    11   122   664    35  1070     -    63 |  276   0.79
   27 |  2037    46    38    82    22    45   774    31  1919     -    60 |  288   0.81
   28 |   624    46    54     X    41    81   786    24   528     -    60 |  288   0.51
   29 |  2196     X    24     X    18   173  2051    41  2162     -    55 |  276   0.80
   30 |   616    25    20    66    14    49  2207    20   534     -    48 |  288   0.87
   31 |  1444   155    35   110    31   172  3333    70  1823     -    34 |  288   0.85
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    38    17     -     -     -     -    21     -     -    28 |  288   0.06
 ALGO |     -    21    14    68     -     -     -    15     -     -    27 |  288   0.06
 ALRT |     -    38     -     -    17     -     -    12     -     -     - |  288   7.95
 AMC2 |     -    44    17     -     -     -     -    26     -     -    31 |  288   0.04
 ANKR |     -    16     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  11.24
 AREQ |     -     -    76     -    23     -     -    34     -     -    86 |  286  14.30
 ARTU |     -    28     -    67    25     -     -    19     -     -     X |  288  10.92
 AUCK |     -     -     -     X    14     -     -     -     -     -    27 |  262  18.47
 BAHR |     -    78    31     -    28     -     -    25     -     -    14 |  288   0.40
 BOGT |     -    36     -    53    21     -     -     -     -     -    44 |  288  21.63
 BOR1 |     -    58    16     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.52
 BREW |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    10 |  286   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    34 |  286    >>>
 BRUS |     -    19    19     -     -     -     -    31     -     -    27 |  288   0.03
 CAGZ |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  286    >>>
 CAS1 |     -    60     -    75    17     -     -     -     -     -    51 |  288   7.36
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -    14     -     -    18 |  274  14.10
 CHAT |     -    50     -     -    17     -     -     -     -     -    24 |  284  11.33
 CHUR |     -    25    19     -     -     -     -    23     -     -     X |  257   0.10
 COCO |     -    40     -    80    22     -     -    54     -     -    46 |  288  10.70
 CRO1 |     -     -    54    82    62     -     -    58     -     -    41 |  288  20.48
 DARW |     -     -    25     -     -     -     -    31     -     -     - |  288  19.10
 DAV1 |     -    36     -     -    15     -     -     -     -     -    46 |  288  11.32
 DGAR |     -    27     -     -     -     -     -    24     -     -    37 |  288  18.37
 DRAO |     -    30    14     -     -     -     -    24     -     -    30 |  288   0.06
 FAIR |     -     -    20    94    14     -     -     -     -     -     - |  288   0.33
 GLPS |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -    16 |  286  22.06
 GMAS |     -     -    30     -     -     -     -    38     -     -     X |  287   2.12
 GODE |     -     -    27    53     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.49
 GOL2 |     -     -    47     -     -     -     -     -     -     -    74 |  284   0.45
 GOLD |     -    32     -     X     -     -     -    35     -     -    24 |  288  15.18
 GUAM |     -    26     -     X    30     -     -    39     -     -    60 |  281  23.48
 GUAT |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 HERS |     -    29    15     -     -     -     -     -     -     -    21 |  263  12.46
 HOB2 |     -    24    29     -     -     -     -    30     -     -    21 |  288   0.04
 HOFN |     -     -     -     -    34     -     -    32     -     -    55 |  284    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    22     -     -    43     -     -    44 |  288   0.16
 IENG |     -    24    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.37
 IISC |     -     -     -    57    11     -     -     -     -     -     - |  283  25.06
 JAB1 |     -    28     -    66     -     -     -     -     -     -     - |  284  20.56
 JPLM |     -     -    17     -    19     -     -     -     -     -    15 |  288   9.37
 KERG |     -     -    79     X    66     -     -     -     -     -    40 |  285   2.25
 KGN0 |     -    44    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   1.03
 KIT3 |     -     -     -    56    12     -     -    15     -     -    17 |  288  11.53
 KOKB |     -    34    28     -    35     -     -     -     -     -    39 |  288   0.05
 KOUR |     -    15     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  207   2.02
 LPGS |     -    41    41     X     -     -     -     -     -     -    68 |  288  30.84
 MAC1 |     -    83     -    92    39     -     -     -     -     -   154 |  288  14.96
 MAS1 |     -     -    13    54     -     -     -     -     -     -     - |  209   2.13
 MATE |     -    60     -     -    32     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 MAW1 |     -   110     -     -    18     -     -     -     -     -   124 |  287  42.80
 MBAR |     -    95     -     -    40     -     -    63     -     -    79 |  288  16.51
 MCM4 |     -   110    63     -     X     -     -     -     -     -     - |  266    >>>
 MDO1 |     -    46    54     -    34     -     -     -     -     -    46 |  241 422.91
 METS |     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -    15 |  280  11.67
 MIZU |     -     -     9     X     -     -     -     -     -     -    15 |  286   0.55
 MKEA |     -    58     -    92     -     -     -    40     -     -    16 |  288  33.59
 NKLG |     -    29     -    66     -     -     -    29     -     -    40 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    23     -     -     -     -    21     -     -    30 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    18    72     -     -     -     -     -     -     - |  234  16.76
 NPLD |     -    60    23     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    17     -    14     -     -     -     -     -    23 |  288   0.02
 NRIL |     -     -     -     -    10     -     -    16     -     -     X |  260   9.65
 NSSP |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286  10.83
 NTUS |     -    30     -    52     -     -     -     -     -     -    28 |  288   8.91
 NYA1 |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     -    18 |  288   0.09
 ONSA |     -    46    28    58     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -     -    22    92     -     -     -     -     -     -     - |  232   2.13
 PETP |     -    49     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  287  12.05
 PIE1 |     -     -    37    70     -     -     -     -     -     -    58 |  261   1.60
 POL2 |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   9.63
 PRDS |     -    30    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   1.69
 PTBB |     -    23    18     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.24
 QAQ1 |     -    55    23     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  11.11
 REYK |     -    60     -     -    27     -     -     -     -     -    49 |  288   7.39
 RIOG |     -    42    35     -    32     -     -     -     -     -    22 |  287  12.65
 SANT |     -    65     -   100    22     -     -     -     -     -     - |  288  17.18
 SCH2 |     -    18    20     -     -     -     -     -     -     -    33 |  275   7.12
 SFER |     -    22    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.39
 SPT0 |     -    23    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   0.04
 STJO |     -    36    20     -     -     -     -    23     -     -     X |  288   0.33
 STR1 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.69
 SUTH |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  286  16.28
 SUTM |     -     -    29     -    16     -     -    38     -     -     - |  288  11.45
 SUWN |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    16 |  286   1.63
 THTI |     -     -    28    77    21     -     -    67     -     -    60 |  288   8.94
 THU3 |     -    61    26     -     -     -     -     -     -     -    86 |  288   9.67
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    15 |  286   0.07
 TIDB |     -    36    25    55     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.10
 TIXI |     -    14     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  281   7.30
 TLSE |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    34 |  285   0.63
 TOW2 |     -    38     -     -    20     -     -    41     -     -     - |  288  13.38
 TRO1 |     -    35     -     -    26     -     -    25     -     -    26 |  280   9.17
 TSKB |     -    43    29    55    17     -     -     -     -     -    14 |  288   0.60
 UNSA |     -     -     -    71    21     -     -     -     -     -    42 |  287  19.72
 URUM |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286  25.11
 USN3 |     -    30     -     -     -     -     -    16     -     -    39 |  288   0.03
 USNO |     -    45    11     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.01
 WHIT |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  286   1.48
 WILL |     -    32    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288 107.25
 WTZR |     -    18    22    67     -     -     -    26     -     -    21 |  288   0.03
 WUHN |     -     -    18     -    20     -     -     -     -     -    26 |  287  21.58
 YAR2 |     -    42    27     -     -     -     -     -     -     -    43 |  288  10.07
 YEBE |     -     -    22     -     -     -     -    42     -     -    53 |  288  28.95
 YELL |     -    43    32    76    26     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 YSSK |     -    38     -     -     -     -     -    27     -     -     - |  287  10.68
 ZWEN |     -     -     -    94     -     -     -     -     -     -    36 |  247  20.56
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3209    53    31    76    28   132  3203    39  3152     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.98   | 3.68e-14  4.57e-15  1.83e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 3.37e-14  6.14e-15  2.72e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.91   | 3.80e-14  8.43e-15  2.68e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.01   | 3.15e-14  5.47e-15  8.38e-16 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.59   | 4.07e-14  1.40e-14  3.64e-15 |
 ONSA |   288     2     0   286    5.74   | 3.75e-14  7.45e-15  3.29e-15 |
 SPT0 |   283     0     0   281    5.62   | 3.77e-14  6.97e-15  2.08e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.24   | 3.82e-14  1.03e-14  3.31e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.84   | 3.62e-14  8.38e-15  2.20e-15 |
 BREW |   286     0     0   286    4.44   | 3.94e-14  9.06e-15  3.73e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.74   | 3.87e-14  6.40e-15  7.46e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.70   | 5.15e-14  1.30e-14  2.97e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.42   | 4.25e-14  1.70e-14  1.99e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.34   | 3.30e-14  1.10e-14  2.66e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.30   | 3.73e-14  1.35e-14  3.10e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.27   | 2.78e-14  7.97e-15  8.35e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.19   | 8.12e-14  9.33e-15  1.98e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.14   | 4.01e-14  8.75e-15  1.91e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.50   | 3.68e-14  7.40e-15  3.18e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.28   | 6.60e-14  1.79e-14  3.65e-15 |
 PIE1 |   261     3     0   256    1.10   | 1.34e-13  3.54e-14  8.69e-15 |
 YEBE |   288     1     0   287    1.06   | 1.53e-13  1.85e-14  2.84e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.90   | 1.69e-13  1.71e-14  6.10e-15 |
 GOL2 |   284     2     0   281    0.64   | 3.96e-14  9.61e-15  5.57e-15 |
 CHUR |   257     0     0   254    0.62   | 5.59e-14  9.00e-15         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 3.56e-13  7.39e-14  2.17e-14 |
 TID1 |   286     0     0   141    0.15   | 5.03e-14  8.15e-15  3.55e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.98e-13  5.60e-14  4.05e-14 |
 MIZU |   286     0     0   286    0.09   | 3.69e-13  1.00e-13  5.54e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.09   | 3.68e-13  1.24e-13  4.03e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.09   | 4.51e-14  1.22e-14  3.38e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.34e-13  1.09e-13  7.85e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.59e-13  1.16e-13  6.18e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.07   | 1.41e-13  3.25e-14  2.10e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.68e-13  1.07e-13  9.95e-14 |
 G14  |   288     0     4   106    0.05   | 6.55e-13  6.98e-14  6.26e-14 |
 G19  |   288     0     1   144    0.04   | 7.41e-13  9.71e-14  2.50e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.26e-13  1.49e-13  2.65e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.78e-13  1.32e-13  6.59e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.45e-13  1.40e-13  8.92e-14 |
 G29  |   276     0     0   274    0.03   | 4.18e-13  1.30e-13  1.00e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.28e-13  1.23e-13  5.51e-14 |
 STR1 |   286     0     0   286    0.03   | 7.07e-13  1.75e-13  6.37e-14 |
 G06  |   276     0     0   274    0.02   | 3.72e-13  1.30e-13  7.07e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.02   | 3.63e-13  1.10e-13  7.16e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 5.42e-13  1.76e-13  1.26e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 3.00e-13  1.04e-13  1.33e-13 |
 TLSE |   285     0     2   101    0.02   | 5.06e-13  1.28e-13  7.63e-14 |
 G28  |   288     1     5    13    0.02   | 6.26e-13  8.90e-14  4.30e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.48e-13  5.67e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.92e-13  1.58e-13 |
 PRDS |   286     0     0   286    0.01   | 1.51e-12  3.57e-13  2.00e-13 |
 KERG |   285     0     0   284    0.00   | 1.22e-12  4.22e-13  2.66e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.32e-13  1.92e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.00   | 1.23e-12  3.38e-13  2.19e-13 |
 KOUR |   207     0     0   205    0.00   | 1.43e-12  5.03e-13         - |
 SUWN |   286     0     0   141    0.00   | 9.78e-13  2.23e-13  1.59e-13 |
 G25  |   288     0     5    72    0.00   | 1.41e-12  3.01e-13  1.76e-13 |
 G08  |   288     0     1   143    0.00   | 1.30e-12  3.17e-13  2.39e-13 |
 MAS1 |   209     0     0   207    0.00   | 1.90e-12  6.53e-13         - |
 WHIT |   286     0     0   286    0.00   | 5.31e-13  1.74e-13  1.05e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.55e-14  6.45e-15  1.50e-15 |
 CEDU |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.76e-13  1.56e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.06e-13  5.81e-14  2.13e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.64e-13  1.06e-13  5.01e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.74e-13  1.11e-13  3.42e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.27e-13  7.54e-14  1.63e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.27e-12  1.08e-13  3.43e-14 |
 G15  |   287     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.91e-13  3.93e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.28e-14  2.50e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.93e-13  7.39e-14  3.35e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.16e-13  2.95e-13 |
 G03  |   284     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.98e-13  2.16e-13 |
 G01  |   276     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.44e-13  5.24e-13 |
 ZWEN |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.85e-13  2.14e-13  6.65e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   275     0     0     0    0.00   | 6.40e-13  3.98e-13  5.17e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   232     0     0     0    0.00   | 1.91e-12  4.75e-13         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   241     0     2     0    0.00   | 5.89e-13  8.67e-13         - |
 MCM4 |   266     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.32e-13  2.87e-13  8.73e-13 |
 JAB1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     6     0    0.00   | 4.01e-13  1.23e-13  3.32e-14 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 3.68e-13  1.32e-12  8.18e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.60e-13  1.42e-13  3.23e-14 |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.64e-17  1.97e-16  1.18e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
