
 GPS week: 1298   Day: 4   MJD: 53334                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2873      0     0.11    -0.09     2.95     0.00      0
 cod |   288     0  26276    424    -0.02     0.24     0.04    22.80      0
 esa |   288     0  19186   1711   264.98    48.10     0.06    12.39      0
 gfz |   288     0  21129    288    -0.15     0.34     0.03    32.15      0
 iga |    96     0   2685     46     0.07    -0.09     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2777      0     0.11    -0.13     4.09     0.00      0
 jpl |   288     0  17431    271    -7.32     2.82     0.05    15.73      0
 ngs |    96     0   2873      0     0.10    -0.08     2.76     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  33724   2592   264.48    48.23     0.05    16.94      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4102     X   181    -3 -1429-17187   -44 -1922     -   -94 |
    2 |  3883  -129     -    47  -437-11076    92  2739     -     - |
    3 |  -630    -4   -30    28 -1488  3090    37    53     -   -60 |
    4 |  1189    38    88     8  -490 18306   -87   708     -   -51 |
    5 | -1702   -56   399    38  -366 11626  -193 -1528     -  -109 |
    6 | -6489  -129   484    35 -1228-23190  -204 -5158     -   -58 |
    7 | -1128   142  -397    46  3528  9433    24 -1370     -   -10 |
    8 |  2197    49    68    12  1926  1218   -61  1253     -   -88 |
    9 | -2121   -35   267    18  -185 11370  -172 -3682     -   -22 |
   10 | -4338    70   155  -117  -218-10219     4 -5198     -    11 |
   11 |  2106   -54  -273     0   435  2992   334  2451     -   -37 |
   13 |  4531    86     X   -49  2002 -2740   141  4720     -  -158 |
   14 |  3736  -137    -7   -13 -1884 -5461   217  3804     -    12 |
   15 |  3931   -80     X   114  -130-10305     9  3031     -  -126 |
   16 |  5711   -71   -96    11  -869 -5552   243  5752     -   -79 |
   17 |  4196    12   271   -36  -345 33786   -51  3398     -   -98 |
   18 |  3262   -22   104   -11 -2346 -3367    12  3501     -   -38 |
   19 |  2113    91   -66   -87   180 -2070   270  2535     -  -160 |
   20 |  6296    24  -361    35  1249 -1765   154  6257     -    22 |
   21 | -1955   -58  -133   -56 -1515 -3859   248  -505     -    52 |
   22 | -4976   -39  -288    27 -1953 -9266   231 -3503     -    -2 |
   23 | -1672   -10   120  -153  1939 -3431   247 -1330     -   -21 |
   24 | -6934    11   113    -5     -     -   -80 -7001     -   -13 |
   25 | -2546   -29    53    38 -1354  5964   -31 -2287     -   -43 |
   26 |  -556  -131   294    65  -664  5512  -185 -1006     -   -30 |
   27 |  1474    77   -23    18   815  1790   -81   926     -   -47 |
   28 |  3127   -38  -112     3  3532 -1472   198  2125     -   -56 |
   29 | -3524   -96     X    47     -  9595    12 -3352     -    -1 |
   30 | -4637   -80   181    69 -1336 -1547  -127 -3799     -   -38 |
   31 |  -753   151  -381   -57  3191 -2317    80 -1826     -   108 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     7     -     -     -     -    45     -     -   -51 |
 ALGO |     -     -  -201     -     -     -    38     -     -   112 |
 ALRT |     -   -24     -    17     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    29     -     -     -     -  -193     -     -   140 |
 AREQ |     -    74     -   -49     -     -  -102     -     -    90 |
 ARTU |     -   151   -64   -40     -     -   -86     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -    78     -     -     -     -     -  -148 |
 AUCK |     -    45     X     -     -     -     -     -     -   -61 |
 BAHR |     -   -48     -    97     -     -     -     -     -  -119 |
 BOGT |     -    81   -30     -     -     -     -     -     -   -86 |
 BOR1 |     -    39     -     -     -     -  -132     -     -    60 |
 BREW |     -     -     -     -     -     -   -87     -     -    81 |
 BRMU |     -     -     -    21     -     -     -     -     -   -40 |
 BRUS |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 CAGZ |     -   107     -     -     -     -     -     -     -  -145 |
 CAS1 |     -    79  -107   -27     -     -     -     -     -    23 |
 CEDU |     -     -   414     -     -     -     -     -     -  -303 |
 CHAT |     -    84     -   -24     -     -     -     -     -   -68 |
 CHUR |     -     -     -     -     -     -   115     -     -  -107 |
 COCO |     -   147  -163   -34     -     -     -     -     -    -5 |
 CRO1 |     -     -   124   -37     -     -     8     -     -   -27 |
 DAV1 |     -    68     -   -48     -     -     X     -     -     X |
 DGAR |     -   -44     -     -     -     -    64     -     -     X |
 DRAO |     -     -   175     -     -     -   -10     -     -  -119 |
 DWH1 |     -   161     -     -     -     -     -     -     -  -217 |
 FORT |     -     -  -115    44     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    48     -   -21     -     -     -     -     -   -25 |
 GODE |     -     -  -192     -     -     -   -23     -     -   162 |
 GOLD |     -   -16     X     -     -     -   -42     -     -    61 |
 GUAM |     -     -  -505   124     -     -   -78     -     -   207 |
 HOB2 |     -   -48    70     -     -     -     -     -     -    14 |
 HOFN |     -     -     -  -158     -     -     -     -     -   299 |
 IISC |     -     -   -74    29     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    23     -     -  -131     -     -    79 |
 JPLM |     -     -     -     -     -     -    31     -     -   -29 |
 KERG |     -     -  -150     X     -     -     -     -     -   110 |
 KGN0 |     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 KIRU |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -   133 |
 KIT3 |     -     -   -39   -12     -     -    -6     -     -    56 |
 KOKB |     -     -     -    75     -     -  -174     -     -    19 |
 KOSG |     -  -108     -     -     -     -     -     -     -   146 |
 KOUR |     -   180   -80   -43     -     -     -     -     -  -100 |
 LPGS |     -  -102   234     -     -     -     -     -     -   -37 |
 MAC1 |     -    42   101   -69     -     -     -     -     -     X |
 MADR |     -     -     -     -     -     -    33     -     -   -30 |
 MAS1 |     -   -13   -20     -     -     -     -     -     -    33 |
 MATE |     -     2  -132     -     -     -     -     -     -    94 |
 MAW1 |     -    45     -  -115     -     -     -     -     -   157 |
 MBAR |     -   -55     -   -40     -     -    32     -     -   120 |
 MCM4 |     -  -527     -   374     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -56     -     -     -     -     -   106 |
 METS |     -    64     -     -     -     -     -     -     -   -87 |
 NKLG |     -   123  -178    11     -     -     -     -     -   -55 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    64     -     -   -59 |
 NNOR |     -     -   145     -     -     -     -     -     -  -106 |
 NPLD |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 NRC1 |     -     -     -   -34     -     -     -     -     -    64 |
 NRIL |     -    53     -   -41     -     -    10     -     -     X |
 NSSP |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 NTUS |     -  -147    26     -     -     -     -     -     -   178 |
 NYA1 |     -    99     -   -70     -     -     -     -     -     0 |
 OHI2 |     -   121    43   -55     -     -     -     -     -   -89 |
 ONSA |     -    11   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -115     -    19     -     -     -     -     -   119 |
 PERT |     -   -97   -31   121     -     -     -     -     -   -77 |
 PETP |     -    82     -   -58     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -    87     -     -     -     -     -     -   -64 |
 PIMO |     -     -   443     -     -     -     -     -     -  -324 |
 POTS |     -   -45     -    32     -     -     -     -     -     X |
 RESO |     -    80     -     -     -     -  -116     -     -     - |
 REYK |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 SANT |     -    19     X   -24     -     -     -     -     -    21 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -  -160     -     -   148 |
 SEY1 |     -   283     -   134     -     -     -     -     -  -633 |
 STJO |     -     -     -     -     -     -    -1     -     -     1 |
 SUTH |     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 THTI |     -     -    -9    -2     -     -     -     -     -    12 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -19     -     -    18 |
 TIDB |     -    44  -149     -     -     -     -     -     -    50 |
 TLSE |     -     -     -     -     -     -  -136     -     -   126 |
 TOW2 |     -    38     -   -27     -     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -   159     -   -75     -     -     -     -     -   -72 |
 TSKB |     -  -127   101     0     -     -     -     -     -    96 |
 TWTF |     -   -95     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 URUM |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 USN3 |     -   -23     -     -     -     -   -36     -     -    64 |
 USNO |     -    -7     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 USUD |     -     -   135     -     -     -  -106     -     -     X |
 VILL |     -     -  -599     -     -     -     -     -     -   438 |
 WHIT |     -   -14     -   -36     -     -   -78     -     -   159 |
 WILL |     -    55     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 WTZR |     -   -79    97     -     -     -     -     -     -    35 |
 WUHN |     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -64 |
 YAKT |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 YELL |     -   -15   111  -133     -     -     -     -     -   190 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5421     X    84    64   130  6250    88  5368     -    74 |  277   3.54
    2 |  2251    53     -    30   146  5152    80  1698     -     - |  288   0.75
    3 |  2707    39    58    27    75  2231    53  2414     -    78 |  288   1.50
    4 |  1689    50    39    37   134  2028   116  1292     -    36 |  288   0.96
    5 |  1579    18    28    14    68  4132    38  1539     -    38 |  288   1.29
    6 |  2731    55    66    20    82 11085    60  2319     -    46 |  288   1.35
    7 |  1346    36    29    21    76   623    37  1539     -    35 |  288   0.82
    8 |  2396    34    97    27    56  3107    91  2635     -   113 |  288   1.63
    9 |  7469    29    34    14    75  2494    41  7173     -    38 |  288   1.82
   10 |  4909    29    59    18    94  3246    46  4239     -    65 |  288   1.95
   11 |  1152    56    52    27   125   886    38   929     -    93 |  288   0.30
   13 |  1141    43     X    29    74  1263    63   788     -    68 |  288   0.29
   14 |  1175    46    92    59    67   434    74  1072     -    76 |  288   0.29
   15 |  4295    82     X    29   120  2215    51  4512     -    77 |  288   2.03
   16 |  1390    34    46    44    79  1081    84   884     -    90 |  288   0.27
   17 |  2522    53    49    23    73 13410    48  2234     -    62 |  288   1.65
   18 |   948    46    68    31    96   607    45   763     -    43 |  288   0.32
   19 |  1231    59   100    39    64   687   121  1007     -    79 |  288   0.26
   20 |  1413    48    26    47   113   975    30  1259     -    58 |  288   0.29
   21 |  2319    75    46    46    85   681    57  2193     -    55 |  288   0.30
   22 |  2911    60    38    30    74  2087    73  2607     -    52 |  288   0.30
   23 |   927    58   144    70    80   573    87   716     -   123 |  288   0.29
   24 |  3421    58    44    28     -     -    49  3376     -    85 |  288   2.81
   25 |  5049    43    92    21    83  6297    39  4732     -    33 |  288   1.43
   26 |   848   129   134    60   165   673    65   890     -   107 |  288   0.57
   27 |  1801    66    50    23    63   752    37  1568     -    65 |  288   0.93
   28 |  3889    29    36    22   122  2745    57  2875     -    72 |  288   0.29
   29 |  1373   151     X    63     -   712    49  1315     -    68 |  278   1.01
   30 |  1608    26    36    21    78  1541    27  1830     -    44 |  288   0.92
   31 |  3387    40    38    23    59  1827    26  3403     -    60 |  288   1.50
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    26     -     -     -     -    48     -     -    37 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    28     -     -     -    13     -     -    21 |  288   0.02
 ALRT |     -    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   6.63
 AMC2 |     -    15     -     -     -     -    25     -     -    13 |  288   0.04
 AREQ |     -    41     -    23     -     -    38     -     -    17 |  288  17.18
 ARTU |     -    28    79    46     -     -    39     -     -     X |  283  13.08
 ASPA |     -     -     -    18     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 AUCK |     -    12     X     -     -     -     -     -     -    16 |  264  13.61
 BAHR |     -    24     -    21     -     -     -     -     -    26 |  288   0.63
 BOGT |     -    24    47     -     -     -     -     -     -    36 |  288  21.79
 BOR1 |     -    11     -     -     -     -    19     -     -    14 |  276   0.58
 BREW |     -     -     -     -     -     -    20     -     -    19 |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -    14     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 BRUS |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.02
 CAGZ |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    59 |  277    >>>
 CAS1 |     -    51    47    50     -     -     -     -     -   149 |  288   8.39
 CEDU |     -     -    55     -     -     -     -     -     -    40 |  288  13.27
 CHAT |     -    27     -    22     -     -     -     -     -    26 |  287  11.53
 CHUR |     -     -     -     -     -     -    46     -     -    43 |  285   0.06
 COCO |     -    32    73    24     -     -     -     -     -    29 |  288   7.81
 CRO1 |     -     -    29    31     -     -    48     -     -    36 |  288  13.45
 DAV1 |     -    29     -    21     -     -     X     -     -     X |  254  13.95
 DGAR |     -    21     -     -     -     -    30     -     -     X |  287  16.45
 DRAO |     -     -    40     -     -     -    28     -     -    16 |  288   0.07
 DWH1 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.64
 FORT |     -     -    44    17     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 GLPS |     -    25     -    20     -     -     -     -     -    16 |  288  23.18
 GODE |     -     -    32     -     -     -    19     -     -    20 |  288   0.25
 GOLD |     -    21     X     -     -     -    27     -     -    34 |  288  10.54
 GUAM |     -     -    85    22     -     -    52     -     -    30 |  288  22.03
 HOB2 |     -    25    44     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -    41     -     -     -     -     -    77 |  261    >>>
 IISC |     -     -    42    16     -     -     -     -     -     - |  288  25.22
 ISPA |     -     -     -    25     -     -    53     -     -    58 |  284  13.71
 JPLM |     -     -     -     -     -     -    26     -     -    24 |  277  12.63
 KERG |     -     -   108     X     -     -     -     -     -    79 |  288   1.36
 KGN0 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    37 |  286   0.41
 KIRU |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   6.28
 KIT3 |     -     -    46    17     -     -    32     -     -    16 |  288  18.70
 KOKB |     -     -     -    21     -     -    37     -     -    35 |  288   0.06
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  79.58
 KOUR |     -    32    34    27     -     -     -     -     -    28 |  285   1.40
 LPGS |     -    77   144     -     -     -     -     -     -    36 |  252  30.58
 MAC1 |     -    24    46    17     -     -     -     -     -     X |  288  15.95
 MADR |     -     -     -     -     -     -    42     -     -    39 |  285  16.51
 MAS1 |     -    20    68     -     -     -     -     -     -    46 |  288   2.26
 MATE |     -    27    55     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.19
 MAW1 |     -    23     -    13     -     -     -     -     -    23 |  288  16.95
 MBAR |     -    40     -    29     -     -    54     -     -    55 |  288  16.19
 MCM4 |     -    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  23.77
 MDO1 |     -     -     -     9     -     -     -     -     -    16 |  277  24.06
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287  10.95
 NKLG |     -    26    43    27     -     -     -     -     -    34 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -   143     -     -   133 |  288   0.12
 NNOR |     -     -    55     -     -     -     -     -     -    40 |  288  19.56
 NPLD |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   0.02
 NRC1 |     -     -     -    12     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 NRIL |     -    32     -    18     -     -    37     -     -     X |  288  10.12
 NSSP |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  10.85
 NTUS |     -    22    53     -     -     -     -     -     -    38 |  288   9.21
 NYA1 |     -    17     -    15     -     -     -     -     -    18 |  288   0.11
 OHI2 |     -    83    91    21     -     -     -     -     -   100 |  288  14.03
 ONSA |     -    26    48     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    20     -    23     -     -     -     -     -    24 |  288  55.52
 PERT |     -    37    82    27     -     -     -     -     -    30 |  288   1.85
 PETP |     -    16     -    12     -     -     -     -     -     X |  287  12.30
 PIE1 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.08
 PIMO |     -     -   107     -     -     -     -     -     -    78 |  275  17.26
 POTS |     -    22     -    16     -     -     -     -     -     X |  288  24.98
 RESO |     -    12     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   7.43
 REYK |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   7.46
 SANT |     -    15     X    16     -     -     -     -     -    21 |  288   6.80
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -    47     -     -    44 |  287  14.49
 SEY1 |     -    44     -    27     -     -     -     -     -    36 |  288  18.91
 STJO |     -     -     -     -     -     -    18     -     -    17 |  288   0.10
 SUTH |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288  19.35
 THTI |     -     -    51    36     -     -     -     -     -    61 |  288   9.45
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    35     -     -    32 |  288   0.06
 TIDB |     -    22    23     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.06
 TLSE |     -     -     -     -     -     -    17     -     -    16 |  286   0.75
 TOW2 |     -    33     -    24     -     -     -     -     -     X |  288  14.89
 TRO1 |     -    20     -    16     -     -     -     -     -    20 |  287   8.03
 TSKB |     -    24    61    26     -     -     -     -     -    34 |  288   0.88
 TWTF |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288   0.70
 URUM |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  19.93
 USN3 |     -    19     -     -     -     -    21     -     -    23 |  288   0.04
 USNO |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.04
 USUD |     -     -    58     -     -     -    46     -     -     X |  288  11.09
 VILL |     -     -    41     -     -     -     -     -     -    30 |  286  26.16
 WHIT |     -    23     -    15     -     -    34     -     -    24 |  288   1.06
 WILL |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288 135.74
 WTZR |     -    16    31     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2.18
 WUHN |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    42 |  287  11.72
 YAKT |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.68
 YELL |     -    57    81    36     -     -     -     -     -    76 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2950    40    65    30    95  4094    55  2762     -    51 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288   10.39   | 4.83e-14  1.87e-14  3.02e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.39   | 3.07e-14  6.86e-15  2.58e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.27   | 3.21e-14  6.65e-15  2.30e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    9.89   | 3.75e-14  9.81e-15  4.56e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.60   | 4.30e-14  9.70e-15  4.29e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.17   | 3.89e-14  1.10e-14  4.05e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.85   | 7.77e-14  1.54e-14  3.67e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.19   | 7.66e-14  1.90e-14  5.00e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    3.89   | 3.62e-14  1.00e-14  5.12e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.86   | 5.11e-14  9.38e-15  5.11e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    3.50   | 4.57e-14  8.80e-15  7.24e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.14   | 3.05e-14  7.10e-15  9.39e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    3.10   | 3.53e-14  6.91e-15  2.66e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    2.72   | 8.63e-14  2.50e-14  1.29e-14 |
 ALGO |   288     0     0   143    2.56   | 3.46e-14  7.48e-15  1.56e-15 |
 YELL |   288     0     0   143    1.64   | 2.90e-14  6.84e-15  2.32e-15 |
 NPLD |   287     0     0   137    1.35   | 3.50e-14  7.88e-15  2.78e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   143    1.31   | 7.33e-14  1.88e-14  4.47e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.03   | 4.19e-14  8.31e-15  8.13e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.97   | 6.68e-14  1.56e-14  2.41e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    0.86   | 5.38e-14  1.56e-14  2.09e-14 |
 STJO |   288     0     0   143    0.65   | 3.64e-14  9.00e-15  6.71e-15 |
 CHUR |   285     0     0   143    0.30   | 4.84e-14  1.20e-14  3.34e-15 |
 G02  |   288     0     1   270    0.28   | 5.34e-13  7.90e-14  4.02e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.27   | 5.02e-13  5.91e-14  2.87e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.17   | 3.77e-13  1.04e-13  6.31e-14 |
 KGN0 |   286     0     0   284    0.15   | 3.69e-13  1.17e-13  3.29e-14 |
 TLSE |   286     0     0   285    0.14   | 4.13e-13  1.35e-13  7.32e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.13   | 3.53e-13  9.01e-14  8.28e-14 |
 G28  |   288     0     4    67    0.13   | 5.43e-13  5.84e-14  3.17e-14 |
 G19  |   288     0     0   185    0.13   | 5.35e-13  7.12e-14  2.15e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.12   | 4.40e-13  1.33e-13  5.43e-14 |
 G23  |   288     0     1   143    0.10   | 5.12e-13  8.29e-14  2.21e-14 |
 BOR1 |   276     0     0   276    0.08   | 4.21e-13  1.52e-13  6.25e-14 |
 G14  |   288     0     3    45    0.08   | 5.68e-13  6.33e-14  3.43e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.72e-13  1.27e-13  5.51e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.03e-13  1.15e-13  5.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 3.11e-13  1.03e-13  1.13e-13 |
 G29  |   278     0     0   276    0.05   | 4.10e-13  1.16e-13  8.68e-14 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.05   | 4.21e-14  5.14e-14  1.55e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 2.90e-13  1.38e-13  1.22e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.11e-13  1.55e-13  1.22e-13 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.04   | 4.19e-13  9.77e-14  4.08e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.06e-12  2.40e-13  8.29e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.14e-13  1.56e-13  1.60e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.02   | 1.40e-12  3.70e-13  1.58e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 1.34e-12  3.27e-13  1.01e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 1.06e-12  3.21e-13  2.18e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.78e-13  1.40e-13 |
 G25  |   288     0     0   241    0.01   | 1.59e-12  4.92e-13  1.23e-13 |
 BAHR |   288     0     2    41    0.01   | 6.96e-13  1.12e-13  6.99e-14 |
 KOUR |   285     0     0   282    0.01   | 1.53e-12  4.33e-13  1.22e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.70e-13  2.38e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.69e-13  1.56e-13 |
 G09  |   288     0     1   143    0.00   | 1.37e-12  4.73e-13  2.05e-13 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.33e-13  2.74e-13  1.21e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.72e-14  7.34e-15  2.23e-15 |
 MDO1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.97e-13  3.49e-13 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.52e-13  1.23e-13  3.29e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.20e-13  1.03e-13  2.66e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.87e-14  2.93e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.41e-12  1.68e-13  3.02e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  6.49e-13  1.97e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  1.16e-13  2.95e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.20e-13  6.00e-14  3.13e-14 |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  7.54e-13  1.98e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     5     0    0.00   | 2.10e-13  1.92e-14  5.28e-15 |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.77e-13  2.32e-13  6.78e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   | 6.03e-13  5.10e-13  9.86e-13 |
 SANT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  4.87e-13  1.42e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.76e-13  3.54e-13  1.34e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  4.35e-13  2.49e-13 |
 MADR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.43e-13  8.97e-13  4.58e-12 |
 KIT3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   277     0     1     0    0.00   | 5.56e-13  4.74e-13  1.17e-12 |
 ISPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 3.28e-13  1.15e-12  9.00e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   277     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.70e-17  2.04e-16  1.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      AMC2      ALGO |
------------------------------------------+------------------------------+
