
 GPS week: 1299   Day: 2   MJD: 53339                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2868      0     0.03     0.01     2.89     0.00      0
 cod |   288     0  24171    617    -0.13     0.51     0.04    15.27      0
 emr |   288     0  12340     15   507.93    48.02     0.04    19.22      0
 esa |   288     0  17213   2066   506.83    48.12     0.06    10.99      0
 gfz |   288     0  20180     43    -0.03     0.60     0.03    28.42      0
 iga |    96     0   2772      4     0.01     0.02     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2868      0     0.00     0.02     2.81     0.00      0
 jpl |   288     0  16469     40     1.96    -0.99     0.06    10.26      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  25759   7849   507.84    48.14     0.04    15.85      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4603     X   -52   124   -11    -1  8048    67     -   -38 |
    2 |  4223   -57    67     -    75     - -2586    -4     -  -159 |
    3 |  6663   -55   -53    80    11  -145  9954    97     -   -20 |
    4 | -4250   -25   -65   146   -83   -19  1401    12     -   122 |
    5 |   987   -93    72   167     8    24  5130   -46     -  -100 |
    6 | -2407   -88  -215   215    85   -20 -3751    19     -    33 |
    7 | -3657    15    19  -109   -57   126  -105   119     -    64 |
    8 |  3302    36   139    -5   -36  -143 -9444  -136     -   -47 |
    9 |-10665    -6   -70   -95    80  -163  3037   -44     -    41 |
   10 | -6056    59   -36    -1   -57   165 -7027    98     -    27 |
   11 |  2046    43    53  -140   -43   -67   497   140     -   -26 |
   13 |  4513   128   -76    31   -26   -83   247    23     -   -23 |
   14 |  6015    25   147  -211   -36    -4  -307    96     -   -56 |
   15 | -6651  -151   240   263  -170   104-12393    24     -   -38 |
   16 |  6884   -35  -108   -23    50   -42    32   226     -   -55 |
   17 | -3248   -92    30   215   -11    50  2389   -20     -   -66 |
   18 |  4038   -95  -106   167   125  -105  1788   -74     -   -72 |
   19 |  4104   -11   -77    96    27  1454  3096   314     -  -215 |
   20 |  6857    46   -37  -315    28   -73   575   143     -    77 |
   21 |  2841   -38   -46   -28    93    92   646   107     -  -125 |
   22 | -2809   -30    30  -219    35    -7  -548   135     -    -6 |
   23 |  -952   125   -87   -64    43   -60    66   145     -  -139 |
   24 | -7023   -82   -21   228    12  -199 -3649  -110     -    -4 |
   25 |  1098   -58   -35   163    -4  -215  -830   -30     -    12 |
   26 |   227     X   -58     X    62  -186  -616  -193     -    79 |
   27 | -1107  -112   163  -150   102  -313  1363  -151     -   -71 |
   28 |   353    91   -20  -132    15    27  7360   174     -  -110 |
   29 |   213  -129   110     X     4  -100  -819   -59     -     - |
   30 |  -126  -105  -110   291    49   -99 -1244  -100     -    10 |
   31 |  -995    -5   -37   -52   -33   -15 -2022   102     -    79 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    22     X     -     -     -   -58     -    11 |
 ALRT |     -   -98     -     -    53     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -48     -     -     -     -     -  -238     -   201 |
 AREQ |     -   108     -     -   -16     -     -  -118     -     X |
 AUCK |     -     3     -     X    -2     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -   -76     -     -    60     -     -     -     -   -35 |
 BOGT |     -     -     -  -119     -     -     -     -     -    83 |
 BOR1 |     -   -88     -     -     -     -     -   130     -     X |
 CAS1 |     -    53     -    70  -141     -     -     -     -   153 |
 CEDU |     -     -     -   216     -     -     -  -231     -     X |
 CHAT |     -    46     -     -   -27     -     -     -     -     8 |
 CHUR |     -    26     -     -     -     -     -   -39     -     - |
 COCO |     -    54     -   -24   -85     -     -     -     -   117 |
 CRO1 |     -   121   106   -37   -27     -     -   -22     -  -155 |
 DAEJ |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 DAV1 |     -    15     -     -   -11     -     -     8     -     X |
 DGAR |     -   -52     -     -     -     -     -    88     -    -7 |
 DRAO |     -   -77  -128   458     -     -     -  -136     -     X |
 FORT |     -    -6   -31  -402   166     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    44     -     -   -54     -     -     -     -    55 |
 GOLD |     -     3     -     X     -     -     -  -206     -   130 |
 GUAM |     -    77     -  -375   193     -     -  -252     -     X |
 GUAT |     -   106     -     -   -57     -     -     -     -     X |
 HARB |     -    99     -     -     -     -     -  -147     -     X |
 HOB2 |     -    74     -  -109     -     -     -     -     -     4 |
 HOLM |     -    59     -     -     -     -     -   -88     -     - |
 HRAO |     -   -87     -     -     -     -     -   129     -     X |
 IISC |     -    14     -     X    -8     -     -     -     -     X |
 INVK |     -   -70     -     -     -     -     -   -77     -   118 |
 JPLM |     -     -     -     -  -111     -     -   308     -     X |
 KERG |     -     -   103  -451   105     -     -     -     -     X |
 KIT3 |     -     -     -    39   -99     -     -   234     -     X |
 KOKB |     -     -   215     -   -41     -     -  -289     -     X |
 KOUR |     -   -16     -    22     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -34     -   -68     -     -     -     -     -    80 |
 MAC1 |     -    46     -   294  -133     -     -     -     -    -9 |
 MATE |     -   173     -  -431     -     -     -     -     -   132 |
 MBAR |     -     2     -     -   -52     -     -    95     -    30 |
 MCM4 |     -  -100  -411     -   332     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     6     -    -4     -     -     -     -     X |
 MKEA |     -     -     -   133     -     -     -     7     -   -96 |
 NKLG |     -    58     -  -220    -4     -     -     -     -    85 |
 NRC1 |     -    34    69     -   -57     -     -     -     -   -15 |
 NRIL |     -     -     -     -   -62     -     -   -50     -   144 |
 NYA1 |     -   110     -     -   -59     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -     -     -    46    85     -     -     -     -  -176 |
 ONSA |     -    -3     -     9    -2     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -68     -     -   -20     -     -     -     -   101 |
 PETP |     -     -     -     -    12     -     -     -     -   -22 |
 PIE1 |     -    59     -   -81     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -   -32     -     -    17     -     -     -     -     X |
 RIOG |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     X |
 SANT |     -    62     -     X   -32     -     -     -     -    -2 |
 SCH2 |     -    79     -     -     -     -     -  -118     -     X |
 STJO |     -    34    23     -     -     -     -   -28     -   -42 |
 SUTH |     -  -166     -     -     -     -     -     -     -   160 |
 SUTM |     -     -     -     -   -77     -     -   214     -     - |
 THTI |     -     -     -   122    56     -     -     -     -  -185 |
 THU3 |     -   242     -     -     -     -     -     -     -  -234 |
 TIDB |     -  -103     -   144     -     -     -     -     -     X |
 TOW2 |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 TRO1 |     -   153     -     -   -82     -     -     -     -     X |
 TSKB |     -  -110    75  -150    67     -     -     -     -     X |
 UNSA |     -     -     -   109   -42     -     -     -     -     X |
 USN3 |     -    24     -     -     -     -     -   -36     -     X |
 USNO |     -  -155   108     -     -     -     -     -     -    18 |
 USUD |     -     -     -   150     -     -     -  -107     -   -35 |
 WHIT |     -    52     -     -   -27     -     -    -1     -     X |
 WTZR |     -   -28     -   -74     -     -     -     -     -    79 |
 YELL |     -    20    88    73   -98     -     -     -     -     X |
 ZWE2 |     -   125     -     -   -67     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7289     X    45   138    15   178  6515   120     -    36 |  276   4.82
    2 |  1839    60    33     -    32     -  1990    37     -    57 |  288   0.58
    3 |  3219    68    27    44    36    69  6083    50     -    24 |  288   3.21
    4 |  3393    59    93    52    70    46  1025    80     -    66 |  288   0.94
    5 |  2026    19    17    78    13    70  2971    39     -    32 |  288   1.87
    6 |  5510    41    21    25    18    56  2306    18     -    26 |  288   1.16
    7 |  1673    62    26    83    13    46   390    74     -    26 |  288   0.44
    8 |  2988    54    46    35    28    46  4998    79     -    81 |  288   1.52
    9 |  2300    37    21    57    13    65  2326    38     -    21 |  288   1.29
   10 |  6150    44    21    53    13    27  4266    49     -    29 |  288   2.85
   11 |  1647    51    26    36    22   110   257    42     -    55 |  288   0.39
   13 |   807    75    35    46    30    75   513    65     -    50 |  288   0.35
   14 |   901    70    38    38    20    81   551    88     -    14 |  288   0.20
   15 |  4102    50    67    36    15    83  7019    36     -    67 |  288   2.15
   16 |   498    27    15    61    21    36   386    46     -    45 |  288   0.38
   17 |  3741    52    31    50    19   118  1682    24     -    41 |  288   1.01
   18 |  1273    42    48    31    48    80   988    48     -    84 |  288   0.34
   19 |   835    56    43    46    25   120  1268   106     -    50 |  288   0.24
   20 |   842    46    45    55    26   106   267    37     -    41 |  288   0.21
   21 |   762    45    30    53    20    58   403    44     -    24 |  288   0.28
   22 |  1146    50    35    25    20    93   639    49     -    36 |  288   0.31
   23 |   510    82    48    45    37    87   383    49     -    35 |  288   0.32
   24 |  2489    48    35    65    20    76  1860    34     -    34 |  288   1.32
   25 |  2707    39    38    44    21    50  1949    41     -    24 |  288   2.02
   26 |  1364     X    43     X    13   268  1147    43     -    65 |  276   0.86
   27 |  1401    51    55    30    27   103   838    83     -    38 |  288   0.97
   28 |   765    44    20    36    48   102  4818    92     -    68 |  288   0.37
   29 |  3338   104   102     X    67   174  1343   115     -     - |  277   1.60
   30 |  1449    19    16    36    11    66   827    35     -    55 |  288   0.54
   31 |  4049    49    32    46    18    31  1252    35     -    30 |  288   1.22
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -     9     X     -     -     -    37     -    32 |  288   0.02
 ALRT |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   5.39
 AMC2 |     -    21     -     -     -     -     -    36     -    19 |  288   0.03
 AREQ |     -    72     -     -    20     -     -    77     -     X |  288  16.73
 AUCK |     -    36     -     X    19     -     -     -     -     - |  264  12.42
 BAHR |     -    27     -     -    12     -     -     -     -    18 |  288   0.39
 BOGT |     -     -     -    38     -     -     -     -     -    26 |  203  19.60
 BOR1 |     -    79     -     -     -     -     -   117     -     X |  180   0.44
 CAS1 |     -    48     -    48    28     -     -     -     -   101 |  288   8.48
 CEDU |     -     -     -    44     -     -     -    47     -     X |  288  11.55
 CHAT |     -    30     -     -    19     -     -     -     -    35 |  287  11.07
 CHUR |     -    17     -     -     -     -     -    25     -     - |  288   0.02
 COCO |     -    26     -    59    21     -     -     -     -    39 |  288   8.25
 CRO1 |     -    69    22    75    35     -     -    52     -    26 |  288  14.49
 DAEJ |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   2.55
 DAV1 |     -    18     -     -    17     -     -    38     -     X |  288  13.03
 DGAR |     -    36     -     -     -     -     -    42     -    31 |  288  19.82
 DRAO |     -    12    22    68     -     -     -    46     -     X |  288   0.06
 FORT |     -    61    27    42    31     -     -     -     -     X |  287   0.12
 GLPS |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    37 |  288  25.72
 GOLD |     -    34     -     X     -     -     -    45     -    24 |  288  12.38
 GUAM |     -    30     -   104    32     -     -    55     -     X |  288  19.52
 GUAT |     -    29     -     -    16     -     -     -     -     X |  285    >>>
 HARB |     -    23     -     -     -     -     -    34     -     X |  286  29.28
 HOB2 |     -    25     -    35     -     -     -     -     -    13 |  288   0.03
 HOLM |     -    20     -     -     -     -     -    29     -     - |  288   6.79
 HRAO |     -    17     -     -     -     -     -    25     -     X |  288   0.40
 IISC |     -    23     -     X    12     -     -     -     -     X |  287  27.73
 INVK |     -    11     -     -     -     -     -    35     -    25 |  288   6.72
 JPLM |     -     -     -     -    28     -     -    78     -     X |  229  31.93
 KERG |     -     -    34    30    25     -     -     -     -     X |  288   1.23
 KIT3 |     -     -     -    59    20     -     -    57     -     X |  286  53.34
 KOKB |     -     -    16     -    14     -     -    40     -     X |  288   0.07
 KOUR |     -    34     -    47     -     -     -     -     -     - |  227   2.44
 LPGS |     -    35     -    74     -     -     -     -     -    43 |  288  23.28
 MAC1 |     -    21     -    38    15     -     -     -     -    12 |  288  16.21
 MATE |     -    36     -    61     -     -     -     -     -    17 |  288   0.12
 MBAR |     -    39     -     -    30     -     -   123     -    50 |  288  14.91
 MCM4 |     -    18    21     -    16     -     -     -     -     - |  288   2.48
 MDO1 |     -     -    13     -     9     -     -     -     -     X |  288  27.92
 MKEA |     -     -     -    77     -     -     -    26     -    52 |  280  25.88
 NKLG |     -    31     -    49    37     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 NRC1 |     -    30    18     -    19     -     -     -     -    28 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    19     -     -    35     -    20 |  288   9.02
 NYA1 |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     X |  288   0.12
 OHI2 |     -     -     -    62    36     -     -     -     -    78 |  196  20.16
 ONSA |     -    19     -    49    16     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    27     -     -    29     -     -     -     -    36 |  288  58.10
 PETP |     -     -     -     -    11     -     -     -     -    21 |  287   9.88
 PIE1 |     -    23     -    31     -     -     -     -     -     X |  287   0.04
 POTS |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     X |  288  14.97
 RIOG |     -    49     -     -    26     -     -     -     -     X |  288  10.62
 SANT |     -   107     -     X    35     -     -     -     -   111 |  288   8.12
 SCH2 |     -    16     -     -     -     -     -    24     -     X |  287  42.05
 STJO |     -    60     8     -     -     -     -    62     -    27 |  281  29.21
 SUTH |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  13.52
 SUTM |     -     -     -     -    12     -     -    34     -     - |  288  10.07
 THTI |     -     -     -    73    44     -     -     -     -    41 |  288   4.66
 THU3 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   6.30
 TIDB |     -    22     -    31     -     -     -     -     -     X |  288   0.11
 TOW2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286  12.32
 TRO1 |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     X |  288   9.32
 TSKB |     -    20    26    60    19     -     -     -     -     X |  288   1.37
 UNSA |     -     -     -    43    17     -     -     -     -     X |  288  15.74
 USN3 |     -    16     -     -     -     -     -    23     -     X |  288   0.04
 USNO |     -    22    17     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    56     -     -     -    45     -    16 |  288   9.06
 WHIT |     -    19     -     -    14     -     -    13     -     X |  288   1.82
 WTZR |     -    29     -    67     -     -     -     -     -    27 |  288   0.08
 YELL |     -    38    11    69    11     -     -     -     -     X |  288   0.06
 ZWE2 |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  10.49
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2894    42    38    56    25    99  2809    57     -    43 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   14.68   | 2.85e-14  5.61e-15  1.79e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   14.57   | 3.22e-14  8.11e-15  1.84e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   12.96   | 2.43e-14  6.37e-15  2.10e-15 |
 YELL |   288     0     0   288   12.74   | 2.44e-14  5.78e-15  2.60e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.42   | 4.51e-14  8.17e-15  4.75e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.50   | 3.18e-14  8.82e-15  4.77e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    6.25   | 4.38e-14  1.16e-14  3.35e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    4.77   | 2.79e-14  6.91e-15  9.07e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.31   | 9.72e-14  1.20e-14  3.11e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.85   | 5.43e-14  1.80e-14  5.76e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.57   | 6.57e-14  1.92e-14  4.70e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.76   | 4.63e-14  8.04e-15  1.78e-15 |
 FORT |   287     0     0   142    1.63   | 7.45e-14  1.60e-14  1.30e-14 |
 PIE1 |   287     0     0   286    1.29   | 3.79e-14  1.03e-14  2.33e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.77   | 3.90e-14  1.32e-14  7.84e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.37   | 1.46e-13  2.91e-14  3.58e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.28   | 5.08e-13  5.93e-14  4.93e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.24   | 2.94e-13  7.06e-14  5.64e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.16   | 2.92e-13  8.83e-14  6.52e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.11   | 3.78e-13  1.17e-13  6.42e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.10   | 3.34e-13  1.10e-13  9.27e-14 |
 G14  |   288     0     4    27    0.07   | 5.44e-13  6.11e-14  2.33e-14 |
 G19  |   288     0     3    51    0.07   | 5.60e-13  6.84e-14  2.28e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.51e-13  1.36e-13  1.18e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.06   | 1.98e-13  1.16e-13  1.30e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 4.75e-13  1.47e-13  1.16e-13 |
 G29  |   277     0     0   275    0.05   | 4.13e-13  1.27e-13  1.24e-13 |
 BOR1 |   180     0     0   156    0.04   | 3.70e-13  1.36e-13         - |
 G23  |   288     0     6    19    0.04   | 5.45e-13  6.99e-14  2.35e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.03e-13  1.59e-13  1.48e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.03   | 9.65e-13  2.84e-13  1.62e-13 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.02   | 4.07e-14  1.38e-14  1.05e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.02   | 1.29e-12  3.45e-13  1.66e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 1.42e-12  3.49e-13  9.44e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.02   | 1.21e-12  3.28e-13  1.09e-13 |
 STJO |   281     0     0   279    0.02   | 6.87e-14  1.71e-13  5.20e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  3.94e-13  1.27e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.86e-13  1.85e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.69e-13  2.36e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.23e-13  2.86e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.56e-12  5.77e-13  2.33e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 5.14e-13  1.65e-13  1.56e-13 |
 G11  |   288     0     5     7    0.01   | 6.55e-13  6.77e-14  5.17e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   142    0.01   | 1.49e-12  3.57e-13  2.45e-13 |
 KOUR |   227     0     0    82    0.00   | 1.48e-12  5.53e-13         - |
 G28  |   288     0     4     1    0.00   | 5.95e-13  6.18e-14  2.45e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.73e-14  3.79e-15  1.18e-15 |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   288     8     6     0    0.00   | 8.81e-13  2.26e-13  9.17e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.22e-13  9.45e-14  3.21e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  7.09e-14  1.54e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.22e-13  2.24e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  1.31e-13  3.43e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.65e-13  4.12e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  7.38e-14  3.38e-14 |
 G01  |   276     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  7.06e-13  4.14e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     1     6     0    0.00   | 2.18e-13  2.36e-14  6.74e-15 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.04e-13  2.28e-13  4.69e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   196     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.56e-13  2.84e-13  2.67e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.29e-13  6.80e-13  8.65e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.98e-13  1.16e-13  3.47e-14 |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.57e-17  3.08e-16  1.85e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      AMC2      CHUR |
------------------------------------------+------------------------------+
