
 GPS week: 1299   Day: 3   MJD: 53340                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2755      0    -0.16     0.32     3.79     0.00      0
 cod |   288     0  29891    131    -0.05     0.55     0.05    17.57      0
 emr |   288     0  25584      1   554.81    47.58     0.04    20.74      0
 esa |   288     0  17858   1627   553.70    47.50     0.07     9.55      0
 gfz |   288     0  20825    576    -0.17     0.55     0.04    20.82      0
 iga |    96     0   2755     79    -0.10     0.24     0.09     0.00      0
 igu |    96     0   2755      0    -0.10     0.18     2.91     0.00      0
 jpl |   288     0  16258    319     0.07    -1.95     0.05    13.99      0
 ngs |    96     0   2755      0    -0.16     0.37     3.51     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36853   3036   554.75    47.62     0.05    17.33      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1541   172  -191   306   -68  -159 -6347    56  -801     -   -61 |
    3 |  1996   -39  -229   254   137    39 -4298    55  1439     -   -35 |
    4 | -2495    29   -71    96    34    44  -990   -68 -2216     -    17 |
    5 | -3619   -35    18   -40    75   209 -5470   -49 -3607     -   -14 |
    6 |  4357    19  -232    71   130   123 -9411    45  3377     -    25 |
    7 | -3081   -31    62    96    63    50  -920  -108 -2934     -   -85 |
    8 |  2943   -17    53   130   113   -70  2482  -175  2303     -  -113 |
    9 | -4641    51  -106   -51   158   -26  4730   -13 -5002     -   -77 |
   10 | -2465   161    -6   -21   -27    24  7961   -20 -3245     -   -96 |
   11 |  2986   -10   -87    94    -2    65  3179   158  2847     -   -62 |
   13 |  1671   166  -138   214    -3   -19 -1369    23  2098     -  -137 |
   14 |  4660    73  -131    42  -149     2  1223   339  4733     -   -42 |
   15 | -7304  -107    85   350    39  -278 12112   -77 -6423     -  -171 |
   16 |  6152   -75  -100   165     9   -26  -504   205  6063     -   -69 |
   17 | -7971    35    34    61   -14   223  3152   -25 -7524     -   -73 |
   18 |  2734    65    30  -237    60   127 -1005     9  2656     -   -50 |
   19 |  2227    25  -235   -24   -19    63  -186   392  2441     -   -25 |
   20 |  3916    80  -176     1   126   -64   -39     -  3684     -   -22 |
   21 |   194     5  -129   114    48  -131  -792   206   402     -  -136 |
   22 | -1052    19   -15    22   -42  -109  3355    97  -538     -   -42 |
   23 | -1434    70  -235    42   -80  -110 -1893   316 -1456     -    24 |
   24 | -1996   -12   -31    60    84   116  1899  -100 -1740     -    -3 |
   25 |  4161    29  -155   206   -50   105 -1198   104  3413     -    19 |
   26 | -2567   -80   -54   223    34  -119 -3027   -36 -2586     -    19 |
   27 | -2465   -82    50   -99   139    -9 -2025   -81 -2471     -   -23 |
   28 |  3880   119    93  -297   -42    30  1335   125  4173     -  -116 |
   29 |  2060   -67   135     X   -28  -529  1036   -35  1912     -   -43 |
   30 | -2162   -19   -19   -31    62   185 -1380    12 -2034     -   -24 |
   31 |  1192   -29  -135   -53   192   -20 -2187    -6  1434     -    -6 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   101   -39     -     -     -     -    14     -     -   -67 |
 ALGO |     -   -55    -6     X     -     -     -    75     -     -     2 |
 AMC2 |     -   -15    83     -     -     -     -  -237     -     -   107 |
 AREQ |     -    34    66     -   -34     -     -  -163     -     -    61 |
 ASPA |     -     -     -     -    25     -     -     -     -     -   -31 |
 AUCK |     -   -14     -     X     -     -     -     -     -     -    14 |
 BAHR |     -   -32   180     -   -69     -     -     -     -     -  -100 |
 BAN2 |     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 BOGT |     -   121     -  -191   -24     -     -     -     -     -    13 |
 BOR1 |     -     5    94     -     -     -     -     -     -     -  -117 |
 BREW |     -     -    45     -     -     -     -  -117     -     -    41 |
 BRMU |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -   -33 |
 BRUS |     -    -8   -35     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 CAS1 |     -    90     -   -38   -90     -     -     -     -     -    37 |
 CHAT |     -    34     -     -   -16     -     -     -     -     -   -16 |
 CHUR |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 COCO |     -   -36     -   118   -89     -     -     -     -     -    78 |
 CRO1 |     -     -    39    78   -41     -     -    20     -     -   -57 |
 DAEJ |     -   -47    39     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    -9     -     -   -24     -     -     -     -     -    38 |
 DGAR |     -   -50     -     -     -     -     -    62     -     -     X |
 DRAO |     -    63   -13   217     -     -     -  -106     -     -   -83 |
 DWH1 |     -    39    72     -     -     -     -     -     -     -  -126 |
 GLPS |     -    50     -     -   -42     -     -     -     -     -     0 |
 GODE |     -     -    96  -178     -     -     -     -     -     -   -17 |
 GOL2 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 GOLD |     -   -17     -  -126     -     -     -   -50     -     -   116 |
 GRAS |     -     3     -     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 GRAZ |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 GUAM |     -   213     -  -266   -10     -     -  -171     -     -    83 |
 HARB |     -    58     -     -     -     -     -   -66     -     -    -6 |
 HERS |     -   -68    58     -     -     -     -     -     -     -     X |
 HLFX |     -     -   185     -     -     -     -  -274     -     -     X |
 HOB2 |     -   -69    99     -     -     -     -     -     -     -   -49 |
 HOFN |     -     -     -     -  -181     -     -     -     -     -   217 |
 HRAO |     -   -88     -     -     -     -     -    26     -     -    68 |
 IENG |     -   -87    73     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    31     -     X   -26     -     -     -     -     -     X |
 ISPA |     -    88     -     -    78     -     -  -193     -     -   -27 |
 JPLM |     -     -   -34     -     -     -     -     X     -     -    41 |
 KERG |     -     -   -20   140   -23     -     -     -     -     -   -25 |
 KGN0 |     -    78   -31     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 KIRU |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 KIT3 |     -     -     -  -156   -28     -     -     2     -     -   116 |
 KOKB |     -     -    64     -    57     -     -  -154     -     -   -21 |
 KOSG |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 KOUR |     -   -24     -  -475     5     -     -     -     -     -   279 |
 LPGS |     -   -84    45    91     X     -     -     -     -     -   -20 |
 MAC1 |     -   -11     -   -60    36     -     -     -     -     -     X |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    68     -     -   -55 |
 MAS1 |     -    68    66  -668     -     -     -   150     -     -    78 |
 MATE |     -   171     -  -708     -     -     -     -     -     -   138 |
 MAW1 |     -     -     -     -  -109     -     -     -     -     -   131 |
 MBAR |     -   -42     -     -  -126     -     -   109     -     -   107 |
 MCM4 |     -   290  -246     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -  -128     -  -138     -     -     -     -     -   319 |
 MEDI |     -   -74    20     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 METS |     -  -124    61     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 MIZU |     -     -   -26   292     -     -     -     -     -     -  -130 |
 NKLG |     -   127     -     -     -     -     -     -     -     -  -128 |
 NLIB |     -     -    -6     -     -     -     -     4     -     -     4 |
 NNOR |     -     -    27   185     -     -     -  -129     -     -   -31 |
 NPLD |     -  -125    23     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 NRC1 |     -    17    68     -   -12     -     -     -     -     -   -84 |
 NRIL |     -     -     -     -   -30     -     -    44     -     -     X |
 NSSP |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 NTUS |     -  -144     -   -61     -     -     -     -     -     -   179 |
 NYA1 |     -   125     -     -  -110     -     -     -     -     -     5 |
 OHI2 |     -     -     -    53    74     -     -     -     -     -  -101 |
 ONSA |     -     4    69    79  -106     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    37     -     -   -10     -     -     -     -     -   -26 |
 PERT |     -    55   132  -558   141     -     -     -     -     -   -75 |
 PIE1 |     -   -81    62   -26     -     -     -     -     -     -    23 |
 PIMO |     -    27     -   -49     -     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 POTS |     -   -27     -     -    23     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -   -61    -1     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 PTBB |     -   -62    40     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 QAQ1 |     -   -90   -21     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 RIOG |     -    47    37     -  -139     -     -     -     -     -    76 |
 SANT |     -  -162     -     X     8     -     -     -     -     -   151 |
 SCH2 |     -   -25     9     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 SEY1 |     -     -     -     -   537     -     -     -     -     -  -645 |
 SFER |     -    26   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -109    78     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 STJO |     -    63   -53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -     -    63     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 SUTH |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 SUTM |     -     -   180     -   -56     -     -  -184     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -42    -2     -     -     -     -     -    25 |
 THU3 |     -    66   133     -   -33     -     -     -     -     -  -185 |
 TIDB |     -     -    20   141     -     -     -     -     -     -  -102 |
 TLSE |     -     -   -32     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 TOW2 |     -    69     -     -   -58     -     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -    67     -     -   -82     -     -     -     -     -    31 |
 TSKB |     -  -134    21   160    20     -     -     -     -     -    -2 |
 TWTF |     -   -98    28     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 USN3 |     -   -53     -     -     -     -     -   -99     -     -   133 |
 USNO |     -  -140   101     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 USUD |     -   -76   -44   221     -     -     -    10     -     -     X |
 VILL |     -     -     -  -367     -     -     -    94     -     -   127 |
 WHIT |     -   -38     -     -   -67     -     -   -82     -     -   186 |
 WILL |     -    17    61     -     -     -     -     -     -     -   -90 |
 WTZR |     -  -113   126    -1     -     -     -     -     -     -   -36 |
 WUHN |     -     -     -     -  -113     -     -     -     -     -   136 |
 YAR2 |     -     2    59     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 YEBE |     -     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 YELL |     -   -48   -57   363  -105     -     -     -     -     -    41 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 | 10131   170    64   120    45   118  3769    93  9098     -   102 |  288   5.89
    3 |  4061    60    31    84    63    65  4596    35  3770     -    59 |  288   1.54
    4 |  2336    69    47    69    37    82   496    51  1963     -    58 |  288   0.80
    5 |  1923    24    26    28    11    41  2822    29  1959     -    41 |  288   1.95
    6 |  4761    45    52    42    35    25  6468    29  4656     -    40 |  288   1.88
    7 |  1510    49    24    37    17    55  1189    58  1371     -    43 |  288   0.71
    8 |  3105    51    19    40    23    33  1425    34  2394     -    62 |  288   1.71
    9 |  4211    33    20    78    20    44  2240    45  4126     -    55 |  288   2.16
   10 |  4514    56    26    64    28    75  4044    60  4096     -    67 |  288   2.00
   11 |  1313    62    30    41    22    67  2724    52  1219     -    56 |  288   0.45
   13 |  1724    81    24    68    53   106   652    58  1785     -    61 |  288   0.33
   14 |   762    66    32    44    35    73   781    67   741     -    63 |  288   0.29
   15 |  7664    67   164   104    85   343  8262    72  7289     -   111 |  288   3.59
   16 |   581    40    54    51    28    57   399   109   590     -    38 |  288   0.31
   17 |  2350    57    33    56    27    55  2695    25  2156     -    68 |  288   1.29
   18 |   927    40    54    76    19    69   948    38   955     -    48 |  288   0.37
   19 |  1023    70    40    55    61    72   998    58  1132     -   132 |  288   0.35
   20 |  1008    43    28    52    29    53   454     -   998     -    57 |  288   0.23
   21 |   944    50    43    54    57    38   673    53  1024     -    50 |  288   0.26
   22 |  7456    60    27    37    24    61  4881    74  7171     -    45 |  288   2.34
   23 |   505    82    56    64    39    71  1022    50   453     -    77 |  288   0.22
   24 |  6081    68    22    53    26    46  2495    26  5158     -    76 |  288   3.13
   25 |  5044    30    34    46    34    49  3061    45  4866     -    61 |  288   1.75
   26 |   959   165    39   145    78   112  1084    54  1001     -    68 |  288   0.53
   27 |   745    66    19   112    20    28   920    28   917     -    39 |  288   0.96
   28 |  2786    40    27    51    33    40  1085   104  2238     -    87 |  288   0.30
   29 |  1046   146    80     X   130   233  1542    78  1077     -   106 |  277   0.97
   30 |  1191    22    19    57    19    37   839    40  1210     -    17 |  288   0.44
   31 |  4064    36    23    65    40    43  1956    74  3858     -    46 |  212   1.63
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21    38     -     -     -     -    40     -     -    28 |  288   0.05
 ALGO |     -    25     9     X     -     -     -    40     -     -    14 |  288   0.03
 AMC2 |     -    13    39     -     -     -     -    38     -     -    21 |  288   0.04
 AREQ |     -    39    40     -    69     -     -    78     -     -    33 |  284  44.11
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 AUCK |     -    51     -     X     -     -     -     -     -     -    52 |  264  10.72
 BAHR |     -    36    18     -    18     -     -     -     -     -    26 |  288   0.70
 BAN2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  15.75
 BOGT |     -    29     -    68    34     -     -     -     -     -    35 |  288  68.32
 BOR1 |     -    77    14     -     -     -     -     -     -     -    86 |  288   8.42
 BREW |     -     -    37     -     -     -     -    41     -     -    22 |  288   0.08
 BRMU |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 BRUS |     -    18    19     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.02
 CAS1 |     -    20     -    84    18     -     -     -     -     -    71 |  288   8.52
 CHAT |     -    55     -     -    29     -     -     -     -     -    68 |  287  10.28
 CHUR |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.06
 COCO |     -    36     -    44    36     -     -     -     -     -    31 |  288  10.72
 CRO1 |     -     -    23    47    51     -     -    79     -     -    27 |  288  20.16
 DAEJ |     -    33    28     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   2.65
 DAV1 |     -    26     -     -    18     -     -     -     -     -    21 |  288  12.33
 DGAR |     -    36     -     -     -     -     -    46     -     -     X |  288  16.77
 DRAO |     -    49    29    43     -     -     -    19     -     -    39 |  288   0.07
 DWH1 |     -    37    45     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.41
 GLPS |     -    46     -     -    35     -     -     -     -     -    33 |  283  23.11
 GODE |     -     -    32    63     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.25
 GOL2 |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    30 |  279 394.61
 GOLD |     -    34     -   123     -     -     -    50     -     -    44 |  288  71.17
 GRAS |     -    17     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  288   9.21
 GRAZ |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 GUAM |     -    36     -   101    48     -     -    68     -     -    32 |  288  22.05
 HARB |     -    67     -     -     -     -     -    72     -     -    21 |  287  27.20
 HERS |     -    34    29     -     -     -     -     -     -     -     X |  210    >>>
 HLFX |     -     -    21     -     -     -     -    32     -     -     X |  288   5.94
 HOB2 |     -    41    26     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 HRAO |     -    57     -     -     -     -     -    66     -     -    32 |  288   0.27
 IENG |     -    24    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.74
 IISC |     -    35     -     X    30     -     -     -     -     -     X |  287  26.72
 ISPA |     -    17     -     -    24     -     -    68     -     -    40 |  272  18.26
 JPLM |     -     -    71     -     -     -     -     X     -     -    84 |  288  41.88
 KERG |     -     -    73   190   110     -     -     -     -     -   145 |  276   1.66
 KGN0 |     -    23    26     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.64
 KIRU |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 KIT3 |     -     -     -    47    28     -     -    48     -     -    21 |  285  53.30
 KOKB |     -     -    37     -    54     -     -    35     -     -    37 |  286   0.07
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  33.40
 KOUR |     -    65     -    51    62     -     -     -     -     -    20 |  288   1.27
 LPGS |     -    31    22    35     X     -     -     -     -     -    21 |  288  25.38
 MAC1 |     -    28     -    24    26     -     -     -     -     -     X |  288  14.60
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    20     -     -    16 |  288  12.12
 MAS1 |     -    24    22    51     -     -     -    23     -     -    33 |  288   1.63
 MATE |     -    24     -    42     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 MAW1 |     -     -     -     -    59     -     -     -     -     -    71 |  218  64.32
 MBAR |     -    19     -     -    31     -     -    55     -     -    24 |  288  16.28
 MCM4 |     -    35    29     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   5.85
 MDO1 |     -     -    21     -    40     -     -     -     -     -    66 |  216 377.10
 MEDI |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.17
 METS |     -    16    20     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   9.06
 MIZU |     -     -    36    64     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.46
 NKLG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  285    >>>
 NLIB |     -     -    37     -     -     -     -    46     -     -    30 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    25    33     -     -     -    73     -     -    42 |  288  20.19
 NPLD |     -    19    21     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.03
 NRC1 |     -    31    28     -    27     -     -     -     -     -    34 |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -     -    15     -     -    22     -     -     X |  288  10.02
 NSSP |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  10.64
 NTUS |     -    33     -    77     -     -     -     -     -     -    20 |  288   9.47
 NYA1 |     -    23     -     -    17     -     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 OHI2 |     -     -     -   154    89     -     -     -     -     -   121 |  197 132.18
 ONSA |     -    56   136    82    53     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    17     -     -    23     -     -     -     -     -    23 |  288  53.84
 PERT |     -    33    34    42    20     -     -     -     -     -    25 |  288   1.93
 PIE1 |     -    27    43    49     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.10
 PIMO |     -    74     -   136     -     -     -     -     -     -     X |  228  27.14
 POL2 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  11.74
 POTS |     -    21     -     -    18     -     -     -     -     -     X |  288  16.22
 PRDS |     -    24    29     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1.92
 PTBB |     -    18    28     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.28
 QAQ1 |     -    24    19     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   9.11
 RIOG |     -    32    32     -    46     -     -     -     -     -    41 |  288  11.61
 SANT |     -    33     -     X    50     -     -     -     -     -    36 |  288   6.27
 SCH2 |     -    16    15     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288  29.85
 SEY1 |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    15 |  288  19.50
 SFER |     -    20    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.55
 SPT0 |     -    50    62     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 STJO |     -    43    37     -     -     -     -     -     -     -     - |  280  96.90
 STR1 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.84
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288  18.00
 SUTM |     -     -    35     -    30     -     -    51     -     -     - |  288  11.00
 THTI |     -     -     -    85    43     -     -     -     -     -    25 |  288   8.04
 THU3 |     -    28    15     -    26     -     -     -     -     -    23 |  282   9.00
 TIDB |     -     -    40    53     -     -     -     -     -     -    46 |  288   0.20
 TLSE |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287   0.66
 TOW2 |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     -     X |  288  12.68
 TRO1 |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     -    39 |  288   9.30
 TSKB |     -    33    21    51    25     -     -     -     -     -    14 |  288   0.85
 TWTF |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.35
 USN3 |     -    27     -     -     -     -     -    54     -     -    37 |  288   0.05
 USNO |     -    37    25     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 USUD |     -    28    51    55     -     -     -    66     -     -     X |  288   9.94
 VILL |     -     -     -    24     -     -     -    33     -     -    31 |  286  25.51
 WHIT |     -    24     -     -    15     -     -    25     -     -    28 |  288   0.77
 WILL |     -    26    35     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288 117.88
 WTZR |     -    15    31    42     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -    40 |  287  17.85
 YAR2 |     -    18    30     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   6.51
 YEBE |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  27.01
 YELL |     -    40    15    66    24     -     -     -     -     -    44 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3791    47    40    72    42    88  2914    55  3512     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.66   | 4.18e-14  1.98e-14  5.07e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.68   | 3.26e-14  6.12e-15  2.56e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.40   | 6.06e-14  1.00e-14  4.24e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.96   | 3.07e-14  6.28e-15  3.42e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.73   | 5.92e-14  1.09e-14  5.30e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    7.33   | 3.10e-14  8.15e-15  2.00e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    4.99   | 5.63e-14  1.65e-14  2.71e-15 |
 BRUS |   288     0     0   143    4.93   | 4.01e-14  7.22e-15  1.88e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.90   | 8.72e-14  2.01e-14  3.21e-15 |
 NPLD |   287     0     0   132    4.55   | 3.79e-14  7.96e-15  2.33e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    4.53   | 2.49e-14  7.11e-15  7.68e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    4.18   | 3.59e-14  1.02e-14  2.33e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    3.73   | 4.54e-14  8.34e-15  3.69e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.20   | 3.53e-14  8.36e-15  5.49e-15 |
 KOKB |   286     0     0   285    2.45   | 6.89e-14  1.85e-14  4.86e-15 |
 CHUR |   288     1     0   287    2.38   | 4.88e-14  1.04e-14  4.49e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.77   | 6.44e-14  1.58e-14  6.67e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.29   | 5.60e-14  1.28e-14  3.92e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    1.24   | 4.78e-14  9.78e-15  3.82e-15 |
 MEDI |   288     0     0   143    1.03   | 3.90e-14  1.01e-14  9.12e-15 |
 YEBE |   288     1     0   142    0.99   | 1.63e-13  3.21e-14  1.62e-14 |
 NLIB |   288     0     0   143    0.72   | 3.73e-14  6.82e-15  3.56e-15 |
 GOL2 |   279     0     0   133    0.58   | 3.39e-14  6.33e-15  5.81e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.41   | 4.90e-13  5.37e-14  3.28e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.41   | 1.79e-13  7.10e-14  3.25e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.21   | 3.34e-13  1.07e-13  4.55e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.17   | 3.59e-13  1.10e-13  5.82e-14 |
 TIDB |   288     1     2    29    0.16   | 2.20e-13  2.71e-14  9.94e-15 |
 G06  |   288     0     0   288    0.15   | 3.91e-13  1.21e-13  1.14e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.14   | 2.79e-13  8.05e-14  8.38e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.11   | 4.60e-13  1.12e-13  9.65e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.11   | 3.55e-13  7.58e-14  3.34e-14 |
 G29  |   277     1     0   274    0.09   | 4.12e-13  1.35e-13  8.26e-14 |
 GODE |   288     0     0   143    0.09   | 5.44e-14  2.57e-14  2.51e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.09   | 5.04e-13  1.20e-13  6.16e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 4.96e-13  1.42e-13  1.55e-13 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.06   | 3.73e-13  1.19e-13  4.97e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   132    0.05   | 4.07e-13  1.10e-13  6.95e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.21e-13  1.08e-13  1.20e-13 |
 G31  |   212     0     0   212    0.05   | 2.11e-13  1.30e-13         - |
 WTZR |   288     0     0   288    0.05   | 4.53e-14  2.51e-14  8.26e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.04   | 3.76e-13  1.10e-13  3.83e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.04   | 4.76e-13  1.22e-13  4.09e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.03   | 9.86e-13  2.92e-13  7.98e-14 |
 SFER |   284     0     0   132    0.03   | 3.72e-13  1.11e-13  6.39e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.03   | 5.45e-13  1.48e-13  5.11e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.02   | 6.53e-13  1.72e-13  9.26e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 1.41e-12  3.62e-13  2.20e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 1.29e-12  3.93e-13  2.13e-13 |
 KERG |   276     0     0   275    0.02   | 1.24e-12  4.20e-13  9.53e-14 |
 TLSE |   287     0     0   132    0.02   | 4.07e-13  1.38e-13  4.72e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 1.48e-12  3.85e-13  1.59e-13 |
 KOUR |   288     0     0   287    0.01   | 1.32e-12  4.77e-13  8.69e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.02e-13  2.21e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.70e-13  1.55e-13 |
 G22  |   288     0     2    95    0.01   | 8.17e-13  1.13e-13  1.59e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.93e-13  1.84e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 5.18e-13  1.70e-13  8.08e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.47e-12  3.45e-13  2.53e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   143    0.00   | 1.98e-12  4.83e-13  1.39e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.17e-14  4.39e-15  2.01e-15 |
 MAW1 |   218     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   210     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.40e-13  8.19e-14  2.67e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  3.30e-13  3.69e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.75e-13  6.84e-14  2.56e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.09e-13  1.10e-13  2.12e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  7.46e-14  1.98e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 7.22e-13  8.44e-14  3.09e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.50e-12  1.40e-13  3.52e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.24e-13  2.53e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.52e-13  6.75e-14  3.27e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.58e-13  1.45e-13  2.99e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.17e-13  7.25e-14  3.97e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.60e-13  1.39e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  8.36e-13  6.68e-13 |
 YAR2 |   288     0     2     0    0.00   | 9.01e-13  1.34e-12  5.94e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.78e-13  2.66e-13  7.55e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   280     0     0     0    0.00   | 3.02e-14  1.07e-14  3.48e-15 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.31e-13  8.95e-13  2.07e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  6.28e-13  2.21e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.48e-13  4.01e-13  7.58e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     2     0    0.00   | 1.96e-13  2.16e-13  6.41e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.62e-13  1.07e-12  1.14e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  1.04e-13  7.91e-14 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.54e-17  3.05e-16  1.84e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
