
 GPS week: 1307   Day: 3   MJD: 53396                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      4     0.01    -0.01     2.92     0.00      0
 cod |   288     0  27756      0    -0.05    -0.28     0.04    23.04      0
 emr |   288     0  23804      5  3428.02    51.56     0.04    19.95      0
 esa |   288     0  18846    845  3427.76    51.63     0.05    14.77      0
 gfz |   288     0  20270    928    -0.09     0.05     0.05    15.15      0
 iga |    96     0   2784      9     0.02    -0.10     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0     0.03    -0.13     2.98     0.00      0
 jpl |   288     0  16033     17    -5.74    -1.35     0.06    11.93      0
 ngs |    96     0   2784      1     0.00    -0.07     2.43     0.00      0
 usn |   288     0  34064   3162  3428.01    51.56     0.05    15.15      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -988    17  -118   156     2    46  6398     - -2563   -25 |
    2 | -1326  -135   -82   486  -194  -101 -1018   152 -1108   -86 |
    3 |  -884   -32   -74    29    67    40 -3160    59  -665     7 |
    4 | -1903    13    83   -40   -95   -63   380   160 -1738  -120 |
    5 | -3277    12  -104   162   128    15  3652   -83 -2126  -101 |
    6 |    73    45  -104     8   184   -62 -5540   -34  -595   -97 |
    7 | -1191    11    21  -151   195    -3   260   101 -1237  -171 |
    8 | -4257   -46   -39    91     7   -47  3299   126 -3874   -76 |
    9 | -2962    39   -36   -42   151   -97 -5372    69 -3015  -173 |
   10 | -4741   -58   163   -50   -12    11  2106    76 -3949  -123 |
   11 |  1511    52  -137   -54   107    22  -412    99  2057   -31 |
   13 |  2677    28   -33    34   -87     5   595   164  3404   -74 |
   14 |  1427    69   -84   191  -293   -50   861   111  2045    25 |
   15 |   976   -29   -34   193    48   151  2497   -64   414   -98 |
   16 |  3983   -60    28   -17    -2    13  1421   106  4243   -11 |
   17 | -8067   117    17  -272   122    48  3798    73 -6997  -114 |
   18 |  2757    75   -57  -165    48   -10   220    19  2856    58 |
   19 |  3627    22  -164    65   220   567   639    36  3953  -129 |
   20 |  2973   -33  -108    14   127   -78  1553    90  3249   -18 |
   21 |  9694   118  -107  -230    64    -8  1088   123  8248    25 |
   22 |  2114    30   -54  -174    57    93 -7864   123   946    41 |
   23 | -2079   -25  -201    93    91  -118 -1620    41 -1770    89 |
   24 | -1073   -63    56    46   -11    -2  5568   134 -1327  -118 |
   25 |   386   -49   -82   238    60  -173 -9433   -43  -966   -83 |
   26 | -2296   122    40  -150    13   -91 -1990     - -2405  -106 |
   27 |  -848   -61   -13   101    85   -67  -369    40  -884  -105 |
   28 | 10055    40   -62  -167    22    97  3786    66  9404   110 |
   29 | -3569    33   -15   -43    66   -64  -891    64 -3184  -104 |
   30 | -2852    55   -69    10    99   -31  -451   -55 -2436   -58 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    49     -   -59 |
 ALGO |     -     -   -80   188     -     -     -     1     -   -78 |
 ALRT |     -   -51     -     -    77     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    85    44   209    34     -     -  -468     -   -58 |
 ARTU |     -   140     -    62  -113     -     -  -203     -     X |
 ASPA |     -   114     -     -  -244     -     -     -     -    70 |
 AUCK |     -    42     -     X     -     -     -     -     -   -63 |
 BAHR |     -   -73   140     -   -29     -     -     -     -   -44 |
 BAN2 |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -    30 |
 BILI |     -     2     -     -    -3     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -   -15     6     -     -     -     -     -     -    16 |
 BRUS |     -  -112    38     -     -     -     -     -     -   121 |
 CAGZ |     -    35     -     -     -     -     -     -     -   -54 |
 CAS1 |     -   -48     -    86    27     -     -     -     -   -38 |
 CEDU |     -     -     -   113     -     -     -   -80     -   -23 |
 CHAT |     -    74     -     -  -107     -     -     -     -    -5 |
 COCO |     -   -41     -    16   -32     -     -     -     -    78 |
 DAEJ |     -   -61    38     -     -     -     -     -     -    43 |
 DAKA |     -    17     -     -    66     -     -  -116     -     - |
 DGAR |     -   -33     -     -     -     -     -    78     -   -11 |
 DRAO |     -    45   -85   196     -     -     -   -83     -   -82 |
 DWH1 |     -   102    -3     -     -     -     -     -     -  -149 |
 FAIR |     -   -74   151  -113    24     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    45     -   -30   -40     -     -     -     -     X |
 GODE |     -     -    11    52     -     -     -   -83     -     X |
 GOLD |     -    92     -   -27     -     -     -  -144     -     X |
 GUAT |     -   -11     -     -   -75     -     -     -     -    91 |
 HOB2 |     -    47     7     -     -     -     -     -     -   -81 |
 HOFN |     -     -     -     -  -196     -     -     -     -   196 |
 HRAO |     -   -84     -     -  -100     -     -   115     -   137 |
 IENG |     -   -44    50     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -45    43     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   165  -222     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    51     -   -36     -     -   -87     -    38 |
 KERG |     -     -   -55    38    27     -     -     -     -    10 |
 KIRU |     -   -56     -     -     -     -     -   116     -    -7 |
 KOKB |     -   -24    96     -  -113     -     -   -17     -    36 |
 KOSG |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -   120 |
 KOUR |     -   154     -  -214   -22     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -   -12    63   -75     X     -     -     -     -     8 |
 MAC1 |     -  -110     -   -79    84     -     -     -     -   161 |
 MAD2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -   -17 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -     6     -    -5 |
 MALI |     -     8     -   -13     -     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -     -   -55    52     X     -     -     -     -    21 |
 MATE |     -     -     -  -251     -     -     -     -     -   245 |
 MAW1 |     -    95     -     -  -108     -     -     -     -   -36 |
 MBAR |     -   -53     -     -   -67     -     -   -13     -   158 |
 MCM4 |     -   230  -266     -     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -  -107     -     -     -     -     -     -   141 |
 METS |     -  -124    81     -     -     -     -     -     -    82 |
 MIZU |     -     -  -167   429     -     -     -     -     -  -199 |
 NANO |     -   122     -     -     -     -     -  -236     -     - |
 NISU |     -    32     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -127     -     -     -     -     -   124 |
 NLIB |     -     -    74     -     -     -     -   -97     -   -21 |
 NNOR |     -     -    76  -191     -     -     -     -     -    86 |
 NOT1 |     -   -93     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 NPLD |     -  -150    66     -     -     -     -     -     -   140 |
 NRC1 |     -     -     1     -   -74     -     -     -     -    72 |
 NRIL |     -   -11     -     -    57     -     -   -51     -     X |
 NSSP |     -    34     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 NTUS |     -  -207     -   223     -     -     -     -     -    97 |
 NYA1 |     -    47     -     -  -142     -     -     -     -    71 |
 ONSA |     -     -   -28    38     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    12     X    94     -     -   -63     -   -59 |
 PIE1 |     -     -   195  -428     -     -     -     -     -   161 |
 PIMO |     -     -     -     3     -     -     -     -     -    -3 |
 POL2 |     -    53     -     -     -     -     -  -117     -    11 |
 POTS |     -    84     -     -  -128     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -     4     -     -     -     -     -     -    -6 |
 PTBB |     -   -35    17     -     -     -     -     -     -    31 |
 QAQ1 |     -   -77     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 RIOG |     -    10    59     -   -53     -     -     -     -   -40 |
 SANT |     -    25     -     X   -38     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -14    50     -     -     -     -  -107     -    40 |
 SFER |     -   101  -117     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -184   103     -     -     -     -     -     -   144 |
 STJO |     -     -    12     -   -25     -     -    12     -     X |
 STR1 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -   -55 |
 SUTH |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 THTI |     -     -   231  -144  -129     -     -     -     -   -61 |
 THU3 |     -   -34   140     -     -     -     -     -     -  -133 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -81     -    64 |
 TIDB |     -    79    36   -48     -     -     -     -     -  -120 |
 TLSE |     -     -   -82     -     -     -     -     -     -   108 |
 TOW2 |     -    36     -     -   -14     -     -     -     -   -40 |
 TRO1 |     -   -36     -     -    67     -     -     -     -   -13 |
 TSKB |     -   -62     6    62    21     -     -     -     -     4 |
 TWTF |     -  -195   154     -     -     -     -     -     -    94 |
 URUM |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 USN3 |     -    46     -     -     -     -     -    27     -   -91 |
 USUD |     -     -   -23   -51     -     -     -   102     -     X |
 VILL |     -     -     -   -85     -     -     -   -12     -    92 |
 WHIT |     -    11     -     -     -     -     -   -42     -    16 |
 WILL |     -   -47   126     -     -     -     -     -     -   -95 |
 WROC |     -     -    84     -     -     -     -  -141     -     - |
 WTZR |     -   -27    94   -20     -     -     -     -     -   -64 |
 WUHN |     -     -   -44     -   139     -     -     -     -   -81 |
 YAR2 |     -     -    34     -     -     -     -     -     -   -45 |
 YEBE |     -     -   -73     -     -     -     -     -     -    96 |
 YELL |     -    24    -1    54  -124     -     -     -     -    37 |
 ZIMM |     -    -6     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 ZWE2 |     -    10     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8235    36    61    73    65    45  3534     -  6163    67 |  288   4.54
    2 |  1317    56    29    40    30    52   822   100  1290   106 |  288   0.41
    3 |  4141    51    71    55    52    20  2618    97  3632    70 |  288   2.37
    4 |   994    48    46    65    28    40   874    43  1282    52 |  288   0.96
    5 |  5306    29    17    38    32    65  5347    49  4107    54 |  288   3.54
    6 |  1166    29    19    24    22    39  3881    30  1067    47 |  288   1.31
    7 |   446    30    28    47    40    22   202    92   457    54 |  288   0.36
    8 |  2205    64    34    70   143    66  2809   117  2039    45 |  288   1.90
    9 |  3182    68    74    57    67    62  3879    68  2949    50 |  288   2.72
   10 |  1893    45    39    50    24    45  2470   101  1443    45 |  288   1.70
   11 |   655    61    27    37    37    46   252    75   817    49 |  288   0.46
   13 |  1033    36    36    46    33    42   951    61  1041    88 |  288   0.28
   14 |  1417    35    65    65    47    44  1181    55  1563    69 |  288   0.34
   15 |  3492    48    81    44    39    34  2154    77  2876    48 |  288   2.18
   16 |   638    63    48    57    16    52   986    63   597    38 |  288   0.28
   17 |  1976    52    22    50    38    54  2627    49  2099    70 |  288   0.94
   18 |   431    47    61    56    31   102   333    48   500    35 |  288   0.36
   19 |   830    34    62    60    38    88   301    62   880    53 |  288   0.21
   20 |   779    47    30    32    31    58   950    58   936    34 |  288   0.26
   21 |  2620    62    67    26    83    49  1595    38  2407    89 |  288   0.48
   22 |  4133    43    40    36    49    50  5111    46  3820    43 |  288   0.44
   23 |   723    35    31    92    21    58   727    59   823    69 |  288   0.20
   24 |  4313    54    54    40    23    59  5088    51  3261   114 |  288   2.05
   25 |  6569    58    32    42    26    83  9563    60  5000    73 |  288   1.96
   26 |   851    39    31    58    18    14   971     -   616    81 |  288   0.43
   27 |  1068    45    65    89    52    80   609    92  1201    79 |  288   0.86
   28 |  1722    55    75   114    86    87  1595    88  2296   111 |  288   0.40
   29 |  1071    36    26    62    19    50   541    69   742    55 |  288   0.62
   30 |  1530    27    33    30    24    61   597    37  1504    31 |  288   0.91
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    28     -     -     -     -    24     -    33 |  288   0.06
 ALGO |     -     -    12    28     -     -     -    36     -    15 |  288   0.03
 ALRT |     -    13     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   6.22
 AREQ |     -    35    36    41    29     -     -    46     -    56 |  288  16.90
 ARTU |     -    24     -    31    18     -     -    22     -     X |  288   9.60
 ASPA |     -    40     -     -    31     -     -     -     -    79 |  288    >>>
 AUCK |     -    56     -     X     -     -     -     -     -    85 |  264   9.54
 BAHR |     -    12    21     -    17     -     -     -     -    28 |  288   0.42
 BAN2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -    18 |  288  18.44
 BILI |     -    27     -     -    41     -     -     -     -     X |  287   5.90
 BOR1 |     -    17    15     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.58
 BRUS |     -    11    13     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.04
 CAGZ |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    67 |  282   0.81
 CAS1 |     -    37     -    69    20     -     -     -     -    55 |  288   6.92
 CEDU |     -     -     -    56     -     -     -    62     -    71 |  288  13.03
 CHAT |     -    34     -     -    30     -     -     -     -    54 |  287  10.84
 COCO |     -    23     -    25    30     -     -     -     -    37 |  288   8.78
 DAEJ |     -    35    56     -     -     -     -     -     -   117 |  287    >>>
 DAKA |     -    22     -     -    32     -     -    37     -     - |  287  17.74
 DGAR |     -    26     -     -     -     -     -    43     -    51 |  288  14.58
 DRAO |     -    15    16    27     -     -     -    20     -    30 |  288   0.07
 DWH1 |     -    34    43     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.51
 FAIR |     -    21    30    30    28     -     -     -     -     - |  288   0.14
 GLPS |     -    19     -    28    21     -     -     -     -     X |  288  22.75
 GODE |     -     -    18    34     -     -     -    33     -     X |  288   0.21
 GOLD |     -    18     -    24     -     -     -    29     -     X |  284  10.56
 GUAT |     -    21     -     -    28     -     -     -     -    16 |  264    >>>
 HOB2 |     -    33    32     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 HRAO |     -    37     -     -    35     -     -    37     -    49 |  288   0.40
 IENG |     -    18    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 IISC |     -     -     -    28    28     -     -     -     -     - |  288  21.89
 IRKT |     -     -    32    43     -     -     -     -     -     - |  288   0.17
 JPLM |     -     -   124     -    97     -     -   160     -   127 |  288    >>>
 KERG |     -     -    30    32    50     -     -     -     -    43 |  288   1.59
 KIRU |     -    10     -     -     -     -     -    25     -    19 |  288   7.10
 KOKB |     -    40    23     -    46     -     -    40     -    31 |  288   0.50
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287  41.92
 KOUR |     -    39     -    37    38     -     -     -     -     X |  288   1.48
 LPGS |     -    44    30    27     X     -     -     -     -    71 |  288  21.13
 MAC1 |     -    43     -    78    73     -     -     -     -    91 |  288  13.45
 MAD2 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -    71 |  286   0.22
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    19     -    15 |  282  10.16
 MALI |     -    31     -    48     -     -     -     -     -     X |  288  15.20
 MAS1 |     -     -    25    37     X     -     -     -     -    31 |  286   1.61
 MATE |     -     -     -    28     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 MAW1 |     -    43     -     -    37     -     -     -     -    91 |  288   6.87
 MBAR |     -    40     -     -    45     -     -    81     -    50 |  288  10.98
 MCM4 |     -    35    40     -     X     -     -     -     -     - |  287  43.48
 MDO1 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    29 |  288  21.66
 METS |     -    13    16     -     -     -     -     -     -    13 |  287   6.76
 MIZU |     -     -    45    37     -     -     -     -     -    81 |  288   0.52
 NANO |     -    10     -     -     -     -     -    20     -     - |  287  44.70
 NISU |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NKLG |     -     -     -    53     -     -     -     -     -    51 |  286    >>>
 NLIB |     -     -    24     -     -     -     -    34     -    34 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    25    32     -     -     -     -     -    26 |  288  11.94
 NOT1 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 NPLD |     -    16    21     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.14
 NRC1 |     -     -    14     -    11     -     -     -     -    16 |  288   0.05
 NRIL |     -    13     -     -    11     -     -    23     -     X |  288   9.45
 NSSP |     -    10     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   6.46
 NTUS |     -    27     -    41     -     -     -     -     -    58 |  288   8.34
 NYA1 |     -    12     -     -    21     -     -     -     -    12 |  288   0.12
 ONSA |     -     -    79   106     -     -     -     -     -     - |  286   0.08
 PERT |     -     -    40     X    38     -     -    97     -    66 |  288   1.83
 PIE1 |     -     -    37    37     -     -     -     -     -    27 |  288   0.07
 PIMO |     -     -     -    64     -     -     -     -     -    62 |  253  17.70
 POL2 |     -    19     -     -     -     -     -    25     -    25 |  288   8.66
 POTS |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     X |  288  13.15
 PRDS |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    29 |  288   3.85
 PTBB |     -    14    24     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.23
 QAQ1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   7.81
 RIOG |     -    30    27     -    25     -     -     -     -    47 |  275   7.15
 SANT |     -   110     -     X   167     -     -     -     -     - |  215  77.96
 SCH2 |     -    20    15     -     -     -     -    31     -    16 |  288  11.00
 SFER |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.35
 SPT0 |     -    17    22     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.05
 STJO |     -     -    14     -    27     -     -    31     -     X |  288   0.04
 STR1 |     -     -    32     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.76
 SUTH |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    57 |  288  13.79
 THTI |     -     -    56    98    68     -     -     -     -    37 |  276  13.84
 THU3 |     -    26    27     -     -     -     -     -     -    25 |  281   7.49
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    85     -    67 |  288   0.12
 TIDB |     -    46    36    33     -     -     -     -     -    45 |  288   0.15
 TLSE |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.34
 TOW2 |     -    57     -     -    80     -     -     -     -    47 |  287  14.21
 TRO1 |     -    16     -     -    15     -     -     -     -    29 |  288   8.80
 TSKB |     -    54    88    82   201     -     -     -     -    79 |  288   1.55
 TWTF |     -    39    42     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.07
 URUM |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    40 |  287  82.61
 USN3 |     -    14     -     -     -     -     -    35     -    25 |  288   0.03
 USUD |     -     -    26    44     -     -     -    46     -     X |  288   9.65
 VILL |     -     -     -    30     -     -     -    26     -    20 |  286   8.22
 WHIT |     -    14     -     -     -     -     -    18     -    18 |  288  12.37
 WILL |     -    27    36     -     -     -     -     -     -    14 |  288 115.15
 WROC |     -     -    21     -     -     -     -    35     -     - |  288  17.23
 WTZR |     -    42    21    26     -     -     -     -     -    53 |  285  24.58
 WUHN |     -     -    35     -    22     -     -     -     -    36 |  287  13.97
 YAR2 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    25 |  288  18.29
 YEBE |     -     -     9     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.07
 YELL |     -    22    14    24    17     -     -     -     -    44 |  288   0.04
 ZIMM |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 ZWE2 |     -    11     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   9.26
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2918    36    41    52    52    57  2982    61  2430    53 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.97   | 2.65e-14  7.63e-15  3.80e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.94   | 3.22e-14  4.67e-15  2.90e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.50e-14  6.81e-15  6.58e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.46   | 3.22e-14  4.87e-15  1.13e-15 |
 NISU |   288     0     0   202    6.99   | 5.14e-14  6.26e-15  2.00e-15 |
 ONSA |   286     0     0   284    6.22   | 3.22e-14  6.48e-15  5.60e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.09   | 3.53e-14  7.48e-15  1.44e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.76   | 3.69e-14  9.90e-15  3.39e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.31   | 7.03e-14  9.54e-15  1.70e-15 |
 MAD2 |   286     0     0   285    4.12   | 3.86e-14  9.57e-15  2.91e-15 |
 TID1 |   288     1     0   287    3.88   | 6.15e-14  1.39e-14  7.88e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.28   | 4.42e-14  1.08e-14  4.41e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.84   | 3.25e-14  4.94e-15  4.80e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.43   | 6.02e-14  1.78e-14  2.94e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.28   | 4.08e-14  6.33e-15  3.64e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.96   | 6.50e-14  1.92e-14  4.67e-15 |
 WTZR |   285     0     0   284    1.83   | 4.05e-14  8.54e-15  1.60e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.64   | 4.55e-14  1.48e-14  8.85e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.98   | 2.07e-13  2.43e-14  1.20e-14 |
 STJO |   288     0     0   143    0.66   | 3.80e-14  1.19e-14  3.84e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    0.52   | 5.64e-14  8.28e-15  5.44e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.45   | 4.24e-14  8.59e-15  1.48e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.40   | 1.52e-13  3.84e-14  1.51e-14 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.39   | 5.02e-14  1.93e-14  1.46e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.35   | 2.45e-13  5.67e-14  2.49e-14 |
 YEBE |   288     0     3    35    0.21   | 9.04e-14  1.76e-14  8.41e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.15   | 4.44e-13  5.94e-14  2.71e-14 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.15   | 6.04e-14  2.14e-14  8.63e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.14   | 2.77e-13  7.96e-14  2.73e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.14   | 3.16e-14  1.68e-14  5.05e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.14   | 1.21e-13  2.67e-14  4.72e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 3.15e-13  1.06e-13  4.28e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.11   | 4.47e-13  1.21e-13  7.39e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.11   | 3.69e-13  1.11e-13  4.26e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.10   | 3.74e-13  9.74e-14  3.90e-14 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.10   | 4.29e-14  1.28e-14  2.96e-14 |
 G13  |   288     0     3    56    0.09   | 4.89e-13  5.80e-14  2.60e-14 |
 G23  |   288     0     1   120    0.09   | 5.19e-13  6.29e-14  1.08e-14 |
 G21  |   288     0     5    62    0.08   | 8.67e-13  9.24e-14  2.97e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.07   | 3.55e-13  1.10e-13  3.36e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.82e-13  9.99e-14  4.74e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.06   | 4.70e-13  1.31e-13  4.18e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.86e-13  1.19e-13  4.60e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.21e-13  1.68e-13  6.34e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.13e-13  1.36e-13  7.99e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.13e-13  1.21e-13  1.06e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 5.41e-13  2.04e-13  7.32e-14 |
 CAGZ |   282     0     0   184    0.03   | 7.31e-13  1.13e-13  4.86e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.28e-13  1.83e-13  7.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.76e-13  1.37e-13  1.29e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.50e-13  1.08e-13  1.21e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.57e-13  3.05e-13  2.02e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  3.51e-13  1.71e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  2.91e-13  1.52e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.55e-13  1.72e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.14e-13  1.53e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  5.70e-13  2.68e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  4.59e-13  1.69e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  3.78e-13  3.41e-13 |
 G11  |   288     0     3     7    0.00   | 6.25e-13  7.08e-14  5.20e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-14  3.13e-15  2.46e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.84e-13  8.27e-14  2.59e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.22e-13  2.62e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.17e-13  4.14e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  8.59e-14  2.33e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 7.29e-13  9.29e-14  3.24e-14 |
 G18  |   288     5     6     0    0.00   | 1.60e-12  2.58e-13  9.44e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  7.30e-14  2.30e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.91e-13  2.25e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-12  4.15e-13  1.72e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.21e-13  4.07e-13 |
 G02  |   288     0     3     0    0.00   | 4.38e-13  4.94e-14  2.31e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  6.64e-13  5.39e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 5.33e-13  6.20e-13  6.28e-13 |
 VILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 3.95e-13  3.38e-13  1.13e-12 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-12  5.32e-13  1.43e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   286     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  5.38e-13  1.28e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   282     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   287     0     0     0    0.00   | 7.47e-13  8.44e-13  2.63e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.56e-13  2.06e-13  2.72e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.37e-13  8.24e-13  9.40e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.54e-17  1.85e-16  1.11e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      SPT0      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
