
 GPS week: 1310   Day: 2   MJD: 53416                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2876      0    -0.17     0.54     3.03     0.00      0
 cod |   288     0  25748      1    -0.24     0.41     0.05    19.20      0
 emr |   288     0  13184     60   339.89    54.33     0.04    23.86      0
 esa |   288   288      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 gfz |   288     0  27612    677    -0.09     0.20     0.03    27.75      0
 iga |    96     0   2876    157    -2.37     5.75     3.44     0.00      0
 igu |    96     0   2876      0    -0.16     0.51     3.64     0.00      0
 jpl |   288     0  18909   1144    -0.34     0.79     0.07    10.89      0
 ngs |    96     0   2876      0    -0.17     0.54     2.55     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32849   4070   340.04    54.29     0.05    18.31      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  7433    70   -61     -    37 -1612 13214   -23  3024     -   -38 |
    2 | -1522    50   -30     -    11 -1462  -328    27 -2058     -   -46 |
    3 | -7406   -68   -46     -   103  3000 -2135   -11 -5381     -   -17 |
    4 | -1409    29   -91     -    23   396 -2352   103 -2375     -    -7 |
    5 | -5478   -55    55     -    50   -45-17702   -45 -3805     -   -62 |
    6 |  -613   -81   -10     -   145   -68-10818    -4  -579     -  -120 |
    7 |  -132   -37   -95     -    60    57   376    97  -332     -    14 |
    8 | -4524    29   -49     -   -37    71 -3527   137 -4272     -     8 |
    9 | -5416   -14     2     -    79    57 -3060     1 -4752     -  -109 |
   10 |  2605  -176    77     -    67 -1343 10509   103  2158     -   -79 |
   11 |  2563    73   -93     -    68  1653   239     X  2899     -   -59 |
   13 |  3309   111    -9     -   -36   -23  2038    27  3732     -   -66 |
   14 |  4773    60     7     -    45 -3281  1200   -27  4543     -  -123 |
   15 |  2357   -75    38     -   100  9940  5025   -52   599     -   -92 |
   16 |  3133   -54    83     -    20 -2649  1434    52  3094     -  -110 |
   17 |  -714     3   -46     -    93  9927 11956   111  -922     -  -149 |
   18 |  3315    10    -2     -    30 -2873  2804    32  3802     -   -72 |
   19 |  4500    25    73     -   -26 -1575  3472   139  4902     -  -164 |
   20 |  4113    -4   -78     -    40   -42   907     X  4346     -    48 |
   21 |  1910    75    70     -    -6  -148  -405    39  2491     -  -184 |
   22 | -3612   -32    58     -    29 -3345  1454   202 -2365     -  -175 |
   23 |   467   158   -68     -  -145 -1136   510     7   216     -   139 |
   24 | -2960   -89    36     -     4 10012  3780   154 -2123     -   -52 |
   25 | -2159   -35   -35     -    79   -50 -6758    -2 -2755     -   -36 |
   26 | -3409   -62   -16     -    76  -342   126    11 -3064     -   -36 |
   27 |  1057  -110   -68     -    73    46  -967   119   394     -    23 |
   28 |   149    96  -116     -    -5    78 -4709   -24  1062     -    72 |
   29 |  -977    14    35     -     4     X  -971   108  -975     -  -131 |
   30 |  -513   -32    13     -    77   -59  -487   -10  -571     -   -93 |
   31 |  -730    12  -124     -    67  3027 -4378     3  -841     -    47 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -     -     -     -     -   -55     -     -    33 |
 ALGO |     -     2    61     -    15     -     -     -     -     -  -104 |
 AMC2 |     -   -61     -     -     -     -     -  -262     -     -   220 |
 ARTU |     -     -     -     -   -13     -     -    32     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   160     -     -  -329     -     -   -51 |
 AUCK |     -    33     -     -   -21     -     -     -     -     -    -3 |
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -     -    66     -     -   -39 |
 BJFS |     -     -     -     -    69     -     -  -177     -     -     X |
 BOGT |     -    -8     -     -     2     -     -    -4     -     -     9 |
 BOR1 |     -    71     -     -   -83     -     -     -     -     -    51 |
 BRMU |     -     -     -     -   -68     -     -     -     -     -   102 |
 BRUS |     -    36     -     -   -63     -     -    98     -     -     X |
 CAGZ |     -   150     -     -     -     -     -     -     -     -  -158 |
 CEDU |     -  -282     -     -   195     -     -     -     -     -     X |
 CHAT |     -    36     -     -    25     -     -     -     -     -   -76 |
 COCO |     -  -158     -     -    52     -     -     -     -     -    87 |
 DAV1 |     -   -48     -     -    33     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -     4     -     -   147     -     -   -93 |
 DRAO |     -    37    80     -   -16     -     -  -166     -     -   -20 |
 DWH1 |     -   231     -     -     -     -     -  -263     -     -   -86 |
 FAIR |     -     -     -     -    31     -     -   -80     -     -     - |
 FLIN |     -    90     -     -   -30     -     -   -83     -     -     - |
 FORT |     -     -  -154     -   102     -     -    81     -     -     X |
 GLPS |     -     -     -     -    81     -     -  -207     -     -     X |
 GODE |     -    23     -     -     4     -     -    43     -     -   -55 |
 GOLD |     -    56     -     -    -9     -     -   -75     -     -     X |
 GUAM |     -   -26     -     -    -7     -     -  -316     -     -   200 |
 GUAT |     -   -90     -     -    67     -     -     -     -     -    -9 |
 HARB |     -     -     -     -    25     -     -     -     -     -   -39 |
 HOB2 |     -    43     -     -   -58     -     -     -     -     -    42 |
 HRAO |     -   -62     -     -   -74     -     -   173     -     -    75 |
 INVK |     -    68     -     -     -     -     -  -120     -     -     X |
 JOZE |     -     -     -     -   -18     -     -     -     -     -    27 |
 JPLM |     -     -     -     -  -111     -     -   -13     -     -   176 |
 KERG |     -     -   -93     -    59     -     -     X     -     -    32 |
 KGN0 |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 KIRU |     -    28     -     -     -     -     -   110     -     -   -94 |
 KIT3 |     -   -24     -     -    11     -     -    14     -     -     X |
 KOKB |     -    -1    76     -   -77     -     -  -134     -     -    98 |
 KOSG |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 KOUR |     -   172     -     -   -97     -     -    32     -     -   -27 |
 LAMA |     -    34     -     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    40     -     -     X     -     -     -     -     -   -42 |
 MAC1 |     -   -74     -     -  -125     -     -     -     -     -   254 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -   -41     -     -    25 |
 MALI |     -   123     -     -     2     -     -     -     -     -  -132 |
 MAS1 |     -    -7     -     -   -57     -     -   163     -     -    -4 |
 MATE |     -     -     -     -   -37     -     -     -     -     -    55 |
 MAUI |     -     -     -     -    -1     -     -     2     -     -     - |
 MAW1 |     -   113     -     -  -103     -     -     -     -     -    37 |
 MBAR |     -   -55     -     -  -129     -     -   201     -     -   139 |
 MCM4 |     -    84   -68     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   135    11     -  -207     -     -     -     -     -   160 |
 METS |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 NLIB |     -    85     -     -   -96     -     -     -     -     -    60 |
 NPLD |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 NRC1 |     -     -    14     -  -156     -     -     -     -     -   218 |
 NSSP |     -    80     -     -     -     -     -     -     -     -   -84 |
 NTUS |     -  -240     -     -    36     -     -     -     -     -   197 |
 NYA1 |     -    62     -     -     -     -     -     -     -     -   -65 |
 NYAL |     -     -    34     -   -29     -     -     -     -     -     X |
 PERT |     -     -     -     -     4     -     -    15     -     -   -15 |
 PIE1 |     -     -     -     -  -144     -     -    -4     -     -   221 |
 PIMO |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -   -49 |
 POTS |     -   102     -     -   -71     -     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -     8     -     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 REYK |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 RIOG |     -   -23   168     -  -169     -     -     -     -     -     0 |
 SCH2 |     -     -     -     -  -117     -     -     -     -     -   177 |
 SPT0 |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 STJO |     -     -    19     -   -26     -     -    25     -     -     X |
 SUTH |     -  -112     -     -   -44     -     -     -     -     -   183 |
 THTI |     -     -    94     -   -18     -     -     -     -     -   -94 |
 THU3 |     -   -62   146     -     1     -     -     -     -     -  -128 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -68     -     -    41 |
 TIDB |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -51 |
 TOW2 |     -    44     -     -    29     -     -     -     -     -   -90 |
 TRO1 |     -   -97     -     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 TROM |     -     -     -     -   171     -     -     -     -     -  -260 |
 TSKB |     -   -95    19     -    25     -     -     -     -     -    38 |
 TWTF |     -   -95     -     -     -     -     -     -     -     -   100 |
 URUM |     -    99     -     -   -69     -     -     -     -     -     X |
 USN3 |     -    46     -     -     -     -     -    26     -     -   -63 |
 USNO |     -   -63    60     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 USUD |     -     -     -     -    27     -     -   -68     -     -     X |
 VILL |     -     -     -     -   -32     -     -     -     -     -    49 |
 WILL |     -    57     -     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 WTZR |     -   -22     -     -    15     -     -     -     -     -     0 |
 WUHN |     -     -     -     -     7     -     -     -     -     -   -10 |
 YAR2 |     -   -49     -     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 YELL |     -   -80    32     -  -104     -     -     -     -     -   199 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9280    54    35     -    55  2195  8871   100  5779     -    54 |  288   6.44
    2 |  1599    50    22     -    27  1981   521    51   988     -    53 |  288   0.30
    3 |  5085    81    25     -    39  2410  1786    92  5162     -    57 |  288   1.96
    4 |  3322    34    23     -    21   255  1678    41  1919     -    44 |  288   0.65
    5 |  4805    58    36     -    35   612 10989    63  4341     -    87 |  288   2.55
    6 |  1112    28    27     -    23   595  5937    89  1070     -    43 |  288   1.31
    7 |  1120    31    34     -    21   584   784    74  1164     -    40 |  288   0.66
    8 |  2683    46    25     -    26   589  2531    61  2751     -    56 |  288   2.34
    9 |  1830    37    36     -    15   581  3212    50  1981     -    46 |  288   2.03
   10 |  2552    74    30     -    43  1979  4323    63  3179     -    51 |  276   2.42
   11 |   637    34    58     -    32  1060   422     X   548     -    73 |  288   0.40
   13 |  1196    69   100     -    36   588  1539   154   968     -    66 |  288   0.22
   14 |   640    44    43     -    30  3816   900    48   554     -    45 |  288   0.20
   15 |  6678    36    31     -    30  9395  2706    78  6553     -    60 |  288   4.07
   16 |   542    67    33     -    59  3503  1095   116   467     -    99 |  288   0.44
   17 |  1551    38    30     -    24  9435  5994    65  1481     -    58 |  288   1.46
   18 |  1151    70    42     -    22  3658  1320    74  1125     -    35 |  288   0.34
   19 |   752    56    30     -    66  2288  1055   146   851     -    94 |  288   0.21
   20 |   833    81    33     -    29   594   384     X   789     -    79 |  288   0.27
   21 |   726    38    16     -    25   663   284    69   693     -    61 |  288   0.32
   22 |  3353    70    69     -    55  4051  1202    94  2928     -    51 |  288   0.36
   23 |   805    59    28     -    33  1493   478   141   510     -   119 |  288   0.44
   24 |  3614    25    21     -    17  9430  2340    46  2681     -    56 |  288   2.31
   25 |  4920    36    25     -    29   577  7366    73  4170     -    49 |  288   2.07
   26 |  1158    18    40     -    33  2338   624    46  1106     -    43 |  288   0.77
   27 |  1177    50    30     -    25   603   589    98  1111     -    43 |  288   0.88
   28 |  1468    63    21     -    33   576  2299    79  1217     -    74 |  288   0.31
   29 |  1242    23    39     -    26     X   600    46  1099     -    61 |  288   0.61
   30 |   853    54    27     -    30   600   512    63   988     -    39 |  288   0.66
   31 |  1002    81    52     -    50  2537  2378    93   834     -    84 |  288   0.50
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -    17 |  288   0.06
 ALGO |     -    26    12     -    19     -     -     -     -     -    14 |  288   0.03
 AMC2 |     -    44     -     -     -     -     -    56     -     -    23 |  288   0.04
 ARTU |     -     -     -     -    12     -     -    30     -     -     X |  288   9.84
 ASPA |     -     -     -     -    25     -     -    72     -     -    24 |  288    >>>
 AUCK |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     -    22 |  264   9.95
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -    20 |  285  19.29
 BJFS |     -     -     -     -    22     -     -    57     -     -     X |  287   8.15
 BOGT |     -    34     -     -    25     -     -    49     -     -    41 |  265    >>>
 BOR1 |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     -    15 |  288   0.54
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    29 |  228    >>>
 BRUS |     -    24     -     -    14     -     -    41     -     -     X |  288   0.03
 CAGZ |     -    94     -     -     -     -     -     -     -     -    99 |  288   0.82
 CEDU |     -    44     -     -    30     -     -     -     -     -     X |  275  13.75
 CHAT |     -    32     -     -    17     -     -     -     -     -    33 |  287  11.00
 COCO |     -    36     -     -    36     -     -     -     -     -    64 |  288   7.21
 DAV1 |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   9.16
 DGAR |     -     -     -     -    28     -     -    35     -     -    46 |  288  21.09
 DRAO |     -    66     9     -    19     -     -    51     -     -    22 |  288   0.19
 DWH1 |     -    14     -     -     -     -     -    41     -     -    26 |  287   0.57
 FAIR |     -     -     -     -    44     -     -   113     -     -     - |  288   0.32
 FLIN |     -    55     -     -    20     -     -    49     -     -     - |  288  17.44
 FORT |     -     -    53     -    24     -     -   135     -     -     X |  277   0.09
 GLPS |     -     -     -     -    19     -     -    48     -     -     X |  288  20.44
 GODE |     -    38     -     -    32     -     -    36     -     -    30 |  288   0.15
 GOLD |     -    36     -     -    17     -     -    40     -     -     X |  288  12.31
 GUAM |     -    88     -     -    56     -     -    41     -     -    45 |  288  12.72
 GUAT |     -    29     -     -    21     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    22 |  287  42.67
 HOB2 |     -    37     -     -    15     -     -     -     -     -    33 |  288   0.08
 HRAO |     -    33     -     -    33     -     -    36     -     -    51 |  288   0.23
 INVK |     -    65     -     -     -     -     -   115     -     -     X |  288   8.12
 JOZE |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     -     -    11     -     -    34     -     -    26 |  288  14.26
 KERG |     -     -    34     -    37     -     -     X     -     -    45 |  288   1.34
 KGN0 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.40
 KIRU |     -    36     -     -     -     -     -    77     -     -    20 |  288   7.73
 KIT3 |     -    26     -     -    23     -     -    38     -     -     X |  287  11.60
 KOKB |     -    56    22     -    19     -     -    64     -     -    33 |  288   0.04
 KOSG |     -    37     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288  60.15
 KOUR |     -    49     -     -    34     -     -    57     -     -    30 |  288   1.30
 LAMA |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   6.76
 LPGS |     -    24     -     -     X     -     -     -     -     -    25 |  278  18.50
 MAC1 |     -    52     -     -    21     -     -     -     -     -    58 |  287  27.50
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -    19 |  288   0.04
 MALI |     -    39     -     -    23     -     -     -     -     -    37 |  288  21.31
 MAS1 |     -    12     -     -    16     -     -    52     -     -    48 |  288   2.52
 MATE |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    35 |  288   0.09
 MAUI |     -     -     -     -    17     -     -    42     -     -     - |  263  17.77
 MAW1 |     -    40     -     -    21     -     -     -     -     -    70 |  288   9.40
 MBAR |     -    71     -     -    53     -     -    55     -     -    35 |  288  15.80
 MCM4 |     -    41    33     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  10.64
 MDO1 |     -    55    21     -    21     -     -     -     -     -    47 |  288  22.72
 METS |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   6.11
 NLIB |     -    64     -     -    24     -     -     -     -     -    72 |  285 449.04
 NPLD |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287   0.08
 NRC1 |     -     -    22     -    25     -     -     -     -     -    51 |  288   0.03
 NSSP |     -    42     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   8.72
 NTUS |     -    37     -     -    25     -     -     -     -     -    41 |  288  10.73
 NYA1 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.09
 NYAL |     -     -    13     -    11     -     -     -     -     -     X |  288   0.08
 PERT |     -     -     -     -    31     -     -    67     -     -    53 |  288   3.62
 PIE1 |     -     -     -     -    32     -     -    81     -     -    90 |  284 169.17
 PIMO |     -     -     -     -    38     -     -     -     -     -    57 |  240  16.30
 POTS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  288  16.79
 PTBB |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.22
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   7.87
 RIOG |     -    52    99     -   149     -     -     -     -     -    66 |  277    >>>
 SCH2 |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    19 |  288  69.19
 SPT0 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 STJO |     -     -    16     -    16     -     -    28     -     -     X |  288   0.03
 SUTH |     -    28     -     -    22     -     -     -     -     -    28 |  288  16.13
 THTI |     -     -    49     -    51     -     -     -     -     -    33 |  264   2.39
 THU3 |     -    16    14     -    21     -     -     -     -     -    27 |  288   6.06
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    38     -     -    22 |  286   0.08
 TIDB |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    46 |  288   0.10
 TOW2 |     -    45     -     -    32     -     -     -     -     -    22 |  288  12.92
 TRO1 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288   8.25
 TROM |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 TSKB |     -    64    28     -    26     -     -     -     -     -    44 |  288   0.74
 TWTF |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 URUM |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  288  13.28
 USN3 |     -    18     -     -     -     -     -    43     -     -    20 |  288   0.04
 USNO |     -    29    24     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -     -    23     -     -    58     -     -     X |  288  12.19
 VILL |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    33 |  288   9.14
 WILL |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  286  42.67
 WTZR |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    45 |  287  10.08
 YAR2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  13.34
 YELL |     -    91    65     -    87     -     -     -     -     -   126 |  282    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3030    46    38     -    33  3443  3639    71  2554     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.97   | 4.31e-14  1.05e-14  2.14e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.97   | 3.45e-14  6.27e-15  2.77e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 4.78e-14  7.83e-15  2.24e-15 |
 NPLD |   287     1     0   285    9.87   | 3.91e-14  6.51e-15  1.66e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.16   | 3.57e-14  6.89e-15  2.03e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.54   | 6.16e-14  1.05e-14  1.95e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    6.39   | 3.89e-14  7.17e-15  3.43e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    5.51   | 2.99e-14  7.37e-15  5.85e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.18   | 4.00e-14  8.84e-15  3.93e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.99   | 4.67e-14  1.06e-14  5.53e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.86   | 4.60e-14  1.56e-14  4.71e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.64   | 4.12e-14  1.15e-14  5.06e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.56   | 3.43e-14  8.31e-15  4.66e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.16   | 5.64e-14  1.61e-14  1.63e-14 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.81   | 4.47e-14  8.57e-15  2.64e-15 |
 NLIB |   285     1     0   283    1.65   | 3.46e-14  7.84e-15  3.08e-15 |
 YELL |   282     0     0   281    1.57   | 4.39e-14  1.01e-14  3.55e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.50   | 4.76e-14  1.01e-14  2.51e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.34   | 3.30e-14  1.01e-14  6.34e-15 |
 FORT |   277     0     0   275    1.23   | 8.22e-14  2.81e-14  7.21e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.10   | 4.57e-14  1.52e-14  8.53e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    1.09   | 2.79e-14  9.35e-15  7.30e-15 |
 PIE1 |   284     0     0   283    0.92   | 4.60e-14  1.67e-14  9.45e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.68   | 3.51e-14  1.44e-14  1.16e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.31   | 2.67e-13  4.72e-14  2.13e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.26   | 1.23e-13  2.04e-14  2.64e-14 |
 G23  |   288     0     0   184    0.26   | 4.27e-13  6.03e-14  2.67e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.23   | 1.58e-13  6.02e-14  2.66e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.18   | 2.10e-13  8.09e-14  5.39e-14 |
 G13  |   288     0     3   114    0.17   | 5.76e-13  5.76e-14  1.65e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 3.73e-13  1.07e-13  3.71e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.08   | 2.36e-13  3.23e-14  8.18e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.85e-13  1.08e-13  8.26e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.07   | 3.94e-13  1.18e-13  8.30e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 5.03e-13  7.88e-14  5.25e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.62e-13  1.34e-13  6.46e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.06   | 5.33e-13  1.23e-13  5.66e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.33e-13  1.28e-13  8.12e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.81e-13  8.53e-14  7.91e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.18e-13  1.18e-13  7.53e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.33e-13  1.38e-13  8.65e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.20e-13  1.17e-13  8.68e-14 |
 TID1 |   286     0     0   285    0.04   | 7.26e-14  2.52e-14  5.51e-15 |
 CAGZ |   288     0     1   143    0.02   | 5.04e-13  1.13e-13  6.67e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.01   | 8.43e-13  3.05e-13  1.16e-13 |
 G11  |   288     0     5    21    0.01   | 7.01e-13  6.42e-14  4.49e-14 |
 G02  |   288     0     4    10    0.01   | 4.84e-13  5.42e-14  2.63e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.25e-13  2.82e-13  5.53e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  3.38e-13  1.07e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.36e-13  1.91e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.88e-13  1.65e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.37e-13  2.67e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.80e-13  7.69e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.53e-13  2.87e-13 |
 G10  |   276     0     0   274    0.01   | 1.19e-12  3.82e-13  2.59e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.90e-13  1.91e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.85e-13  3.08e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.34e-14  5.34e-15  2.49e-15 |
 PIMO |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAUI |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.81e-13  8.51e-14  2.96e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 1.36e-12  1.87e-13  3.56e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.46e-13  1.09e-13  2.56e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.71e-13  9.72e-14  1.89e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 7.19e-13  7.12e-14  1.80e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.28e-12  1.44e-13  4.97e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  4.71e-13  4.76e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  5.77e-14  1.79e-14 |
 G01  |   288     0     2     0    0.00   | 2.04e-12  7.20e-13  7.85e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   264     0     0     0    0.00   | 4.07e-13  2.96e-13  2.33e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   277     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-12  4.54e-13  2.64e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.85e-13  4.43e-13  1.07e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-12  5.63e-13  2.72e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     2     1     0    0.00   | 7.05e-13  6.99e-13  3.44e-12 |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.61e-13  4.15e-13  1.28e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  3.30e-13  9.46e-13 |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.85e-13  1.56e-12  5.92e-13 |
 CEDU |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   265     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.67e-17  2.00e-16  1.20e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      SPT0      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
