
 GPS week: 1318   Day: 3   MJD: 53473                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2779     19    -0.21    -1.24     3.77     0.00      0
 cod |   288     0  28770    108    -0.73    -2.47     0.05    18.11      0
 emr |   288     0  24887    402   514.84    83.82     0.07    10.75      0
 esa |   288     0  18230   1023   514.64    84.06     0.07     9.15      0
 gfz |   288     0  29866   1162     0.30    -0.71     0.04    23.01      0
 iga |    96     0   2779      0    -0.10    -2.30     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2779     28    -0.47    -0.45     4.17     0.00      0
 jpl |   288     0  17431     41     2.64    -0.53     0.04    25.71      0
 ngs |    96     0   2779      4     0.01    -2.46     3.02     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  34735   4157   514.64    83.96     0.06    13.27      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |-11667    -4   -77    18    13    73 -9476     5 -6762     -    22 |
    2 |  -421    -9     X   -74    22   -40  2119    25  -879     -   -26 |
    3 |   871   -75  -103   190    80   -19  4486     8   -67     -   -74 |
    4 |  1414   -49   -51    -6    61   -54 -1211    38   355     -   -66 |
    5 | -2758    14   -69  -102    79   225-10148    25 -3175     -   -78 |
    6 | -1576   -41   -74    39    88  -252 -7119    73 -2277     -  -206 |
    7 |  9542   -16     7   183    16   145 -5367   -85  5777     -    18 |
    8 | -6510   -30    63    10    65   167  6244   -64 -5268     -    -5 |
    9 | -6682   -23    28  -155    13   -16  6325    98 -5327     -   -96 |
   10 | -1979     0   196   -10   -45    44  4901    57 -1335     -  -188 |
   11 |  6527    -2  -176     X   122     9  1494   -12  5811     -   -43 |
   13 |  5808    28  -160   101   121   -16  3384   -41  5198     -  -110 |
   14 |  6909     2  -197   -25   102   132  3028    72  5822     -  -141 |
   15 | -1742   -94    -6   121     9   124 -4831    75 -3646     -  -111 |
   16 |  7186   -56  -179   -41   121   -57  2082    81  6252     -  -118 |
   18 |  5574    10  -117   -60    13   -17  3170   142  5210     -  -177 |
   19 |  6325   147  -298    42    76   -33  2144     -  5608     -  -114 |
   20 |  6289    43   -62    -4    43   118  3523   -53  5752     -    21 |
   21 |   735    -5  -178   -29   -44     4  1210   215  1015     -  -170 |
   22 | -3678    -2  -354   144   104  -260   372    91 -2758     -  -193 |
   23 |  1063   251  -212   -57     7   -15  3060   -53   359     -   -40 |
   24 | -7956   -53   115    73    19   -57-17784   -24 -6559     -   -58 |
   25 | -1805   -76  -118  -144   167  -132 13820    15 -1593     -   -21 |
   26 |  -641   -31  -192   -46    16  -144  1275   104 -1282     -     X |
   27 |  7827   -43   129    25    68   -12  5385   -41  5530     -  -102 |
   28 |  5852    17   -49    62    97   220  -806   -22  5311     -  -153 |
   29 |  -344    62   -68   -97     5   -73 -2609   136  -731     -  -237 |
   30 | -2170   -12  -146   -86    -9   -78  1045   114 -1886     -   -10 |
   31 |-27948    47    41   -22   -16     2-13878    -6-14915     -   -45 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    21    90     -     -     -     -   -59     -     -    13 |
 ALGO |     -     -   -26    71   -55     -     -     -     -     -    67 |
 ALIC |     -    56     -     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 ALRT |     -   -61     -     -    48     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    19   245     -     -     -     -  -206     -     -   225 |
 ARTU |     -     -     -   138    27     -     -   -73     -     -     X |
 ASC1 |     -    78     -     -    21     -     -   -92     -     -    16 |
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -   -41 |
 AUCK |     -     -     -     X    14     -     -     -     -     -   -25 |
 BAHR |     -   -65   -46     -    70     -     -    -6     -     -    15 |
 BAN2 |     -     -    34     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 BJFS |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   172   -47     -  -110     -     -     -     -     -   -10 |
 BREW |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 BRMU |     -     -     -     -   -24     -     -     -     -     -    42 |
 BRUS |     -   -11    98     -     -     -     -   -34     -     -     X |
 CAGZ |     -    61     -     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 CAS1 |     -   -88     -   292    22     -     -    -2     -     -  -116 |
 CHAT |     -     -     -     -    -1     -     -     -     -     -     1 |
 CHUR |     -   -87   207     -   -86     -     -     -     -     -    88 |
 COCO |     -   -36     -     0     -     -     -   -16     -     -    80 |
 CORD |     -   -87     -     -    49     -     -    17     -     -     - |
 DAKA |     -     7     -     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -28     -     -   119     -     -  -182 |
 DWH1 |     -   102    15     -     -     -     -     -     -     -  -151 |
 FAIR |     -     -   165    28   -58     -     -   -30     -     -     - |
 FLIN |     -   130     -     -     2     -     -   -94     -     -     - |
 FORT |     -   160  -261  -310   126     -     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -     5     -   121    81     -     -  -119     -     -     X |
 GODE |     -     -   111   -91    37     -     -   -53     -     -    13 |
 GODZ |     -     -     -     -     -     -     -   -21     -     -    41 |
 GOLD |     -   130     -   -38  -112     -     -    23     -     -     X |
 GRAZ |     -  -161   272     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -59     -   -76   100     -     -  -139     -     -   230 |
 GUAT |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -   -36 |
 HARB |     -   183     -     -  -126     -     -     -     -     -   -21 |
 HERS |     -     -  -171     -     -     -     -     -     -     -   139 |
 HOB2 |     -    -6   -63     -    -2     -     -    59     -     -   -53 |
 HRAO |     -   -67     -     -   -19     -     -     -     -     -   123 |
 IENG |     -    -6    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    66   -77     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -    72     -     -   -97     -     -    63 |
 JAB1 |     -    56     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -    52     -     -     -     -     -   -91 |
 JPLM |     -     -   166     -   -83     -     -     -     -     -    10 |
 KARR |     -   -21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   173     -     -  -155     -     -     - |
 KERG |     -  -112  -208    90   309     -     -     -     -     -  -296 |
 KGN0 |     -   -90    35     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 KIT3 |     -     -     -  -188    61     -     -     -     -     -    23 |
 KOKB |     -     -    86     -   -83     -     -     -     -     -    75 |
 KOSG |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -     -   140 |
 KOUR |     -   -39     -   130   -21     -     -     -     -     -     X |
 LAMA |     -    19     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     1    53   -54     X     -     -     -     -     -    -7 |
 MAC1 |     -  -116     -   293   -68     -     -     -     -     -    74 |
 MAD2 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 MAS1 |     -     -    67  -145     X     -     -     -     -     -    47 |
 MATE |     -     -     -    16   -80     -     -     -     -     -   128 |
 MBAR |     -    27     -     -  -122     -     -   -44     -     -   262 |
 MCM4 |     -   120  -202     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   179    18     -  -196     -     -     -     -     -    82 |
 MEDI |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 METS |     -   -99    45     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 MIZU |     -     -   -54  -540     -     -     -     -     -     -   353 |
 MKEA |     -     -     -    58   -40     -     -    15     -     -     X |
 NKLG |     -    93     -     -  -111     -     -     -     -     -    66 |
 NNOR |     -     -   109    36     -     -     -     -     -     -  -113 |
 NPLD |     -   -79    40     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 NRC1 |     -     -    72     -   -69     -     -     -     -     -    62 |
 NSSP |     -   -71     -     -     -     -     -     -     -     -    97 |
 NTUS |     -  -112     -    74    18     -     -     -     -     -    75 |
 NYA1 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 NYAL |     -     -    40     -   -19     -     -     -     -     -     X |
 ONSA |     -     -    55   -16   -19     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -    22     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    38     X     -     -     -     -     -     -   -31 |
 PIE1 |     -    63   281  -268  -177     -     -   -29     -     -   216 |
 POL2 |     -    64     -     -    10     -     -   -55     -     -     3 |
 POTS |     -    39     -     -   -31     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -  -167   180     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 QAQ1 |     -   -90     9     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 RBAY |     -   -29     -     -  -119     -     -    22     -     -   204 |
 RESO |     -    67     -     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    88     -     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -     5   102     -     8     -     -     -     -     -  -103 |
 SANT |     -   -74     -   223   -31     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    69    97     -  -178     -     -     -     -     -   136 |
 SCUB |     -    69     -     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 SFER |     -   -12    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -257     -     -   211     -     -    37 |
 SPT0 |     -   -96    35     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 STJO |     -     -     5     -    -4     -     -     2     -     -     X |
 STR1 |     -     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 THTI |     -     -   -89   -82    55     -     -     -     -     -    33 |
 THU3 |     -   -21   137     -    71     -     -     -     -     -  -205 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -37     -     -    72 |
 TIDB |     -     -    64    -2    24     -     -     -     -     -   -93 |
 TIXI |     -   -20     -    39     X     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 TOW2 |     -    87     -     -   -29     -     -     3     -     -   -74 |
 TRO1 |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -     -    59 |
 TROM |     -     -     -     -   -81     -     -     -     -     -   140 |
 TSKB |     -   -46    11    37    34     -     -   -64     -     -    92 |
 TWTF |     -   -66   -32     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 USN3 |     -    37     -     -     -     -     -    46     -     -  -139 |
 USNO |     -    14   -41     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 USUD |     -   -23   -32    84     -     -     -     -     -     -     X |
 VILL |     -     -     -   164  -167     -     -     -     -     -   176 |
 WILL |     -   -63   207     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 WSRT |     -     -    82     -   -26     -     -     -     -     -   -21 |
 WTZR |     -     -   114  -134     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -66     -    23     -     -     -     -     -    13 |
 YAR2 |     -   -33    43     -    28     -     -     -     -     -   -38 |
 YELL |     -    60   146  -176  -124     -     -     -     -     -   200 |
 YSSK |     -    33     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9716    47    51    37    26    24  4263    15  6499     -    44 |  288   5.00
    2 |   803    51     X    87    46   208  1600    22   602     -    87 |  288   0.21
    3 |  2284   107    83   147    48   101  1673    43  2267     -    62 |  288   2.01
    4 |  1565    52    45    99    40    92  1075    30  1666     -    74 |  288   0.61
    5 |  8202    48    39    50    25   108  8401    25  5545     -    66 |  288   1.72
    6 |  1505   134    68   112    48   125  5178    71  1533     -    53 |  288   1.10
    7 |  4232   142   136    66    41   121  3498    30  3696     -    72 |  288   0.83
    8 |  4326    30    69    46    15    44  3017    45  2818     -    50 |  288   1.61
    9 |  2220    43    66    43    44   166  4958    68  3931     -   102 |  288   1.94
   10 |  3338    51   105    40    21    46  3872    31  2380     -    97 |  288   1.80
   11 |   948    39    45     X    23    43  1408    24   745     -    68 |  288   0.36
   13 |  1051    52   101    77    90    52  2082    45   782     -    54 |  288   0.34
   14 |  1588    49    45    40    31    36  1458    27  1041     -    82 |  288   0.38
   15 |  6439    33    42   110    18    61  4676    20  4153     -    87 |  288   3.51
   16 |   916    49    44    52    17    38  1154    24  1064     -    76 |  288   0.32
   18 |  1575    38    46   119    35    37  1865    39  1274     -    86 |  288   0.38
   19 |  1142    40    52   104    43    85  1468     -   840     -    53 |  288   0.36
   20 |   768    75    58    38    28    49  1543    47   571     -    71 |  288   0.25
   21 |  2188    41    51    52    27    45   753    15  1834     -    86 |  288   0.30
   22 |  3563    46    39    73    41   192   678    40  2906     -   109 |  273   0.34
   23 |   911    53    39    51    40    80  1708    54   694     -    57 |  288   0.24
   24 |  4799    47    34    35    24    37  9382    27  3541     -    45 |  288   3.21
   25 |  4409    36    36    42    28    60  8455    24  4647     -    44 |  288   1.67
   26 |  1393    48    48    40    26    54  1079    26  1128     -     X |  288   0.75
   27 |  3775    30    42    53    36    81  4130    31  2933     -    54 |  288   0.48
   28 |  1017    44    49    57    42    67  1399    40  1045     -    54 |  288   0.43
   29 |  1530    41    54    42    33    54  1520    33  1250     -   114 |  288   0.39
   30 |  2729    41    52    79    30    46   890    23  2181     -    43 |  288   0.81
   31 |  7846   109    60   131    40   236 11529    73  7464     -    56 |  288   6.78
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    12    18     -     -     -     -    13     -     -    24 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    70    57    34     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 ALIC |     -    28     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  14.06
 ALRT |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   8.05
 AMC2 |     -    16    37     -     -     -     -    22     -     -    36 |  288   0.03
 ARTU |     -     -     -    47    30     -     -    29     -     -     X |  279  10.25
 ASC1 |     -   106     -     -    46     -     -    85     -     -   111 |  283    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    42 |  276    >>>
 AUCK |     -     -     -     X    43     -     -     -     -     -    75 |  264  10.63
 BAHR |     -    28    36     -    19     -     -    27     -     -    35 |  288   0.87
 BAN2 |     -     -    56     -     -     -     -     -     -     -    45 |  278  19.80
 BJFS |     -    28     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  287  12.38
 BOR1 |     -    32    60     -    21     -     -     -     -     -    26 |  287  38.87
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 BRUS |     -    21    32     -     -     -     -    21     -     -     X |  288   0.03
 CAGZ |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288   1.98
 CAS1 |     -    24     -    41    32     -     -    16     -     -    48 |  288   7.16
 CHAT |     -     -     -     -    55     -     -     -     -     -    95 |  239  12.09
 CHUR |     -    30    64     -    24     -     -     -     -     -    32 |  287   0.05
 COCO |     -    37     -    68     -     -     -    32     -     -    55 |  288  14.02
 CORD |     -    46     -     -    31     -     -    25     -     -     - |  288  12.70
 DAKA |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  17.61
 DGAR |     -     -     -     -    27     -     -    31     -     -    48 |  288  28.35
 DWH1 |     -    55    86     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1.68
 FAIR |     -     -    82   128   124     -     -    74     -     -     - |  274  23.70
 FLIN |     -    17     -     -    13     -     -    12     -     -     - |  288  15.27
 FORT |     -    44    95   113    84     -     -     -     -     -     X |  288   0.10
 GLPS |     -    70     -    90    44     -     -    32     -     -     X |  281  22.04
 GODE |     -     -    89    42    35     -     -    30     -     -    33 |  288   0.14
 GODZ |     -     -     -     -     -     -     -    10     -     -    20 |  288  17.52
 GOLD |     -    15     -    37    18     -     -    20     -     -     X |  282  16.30
 GRAZ |     -    16    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5.12
 GUAM |     -    33     -   101    42     -     -    31     -     -    45 |  282  15.37
 GUAT |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 HARB |     -    56     -     -    21     -     -     -     -     -    58 |  287  59.14
 HERS |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    29 |  241  14.75
 HOB2 |     -    28    71     -    36     -     -    30     -     -    55 |  288   0.10
 HRAO |     -    48     -     -    31     -     -     -     -     -    87 |  284    >>>
 IENG |     -    18    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  216   0.35
 IRKT |     -     -    25    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.17
 ISPA |     -     -     -     -    34     -     -    40     -     -    57 |  288  24.67
 JAB1 |     -    29     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  264  22.62
 JOZE |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    47     -    29     -     -     -     -     -    18 |  288   8.50
 KARR |     -    38     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  276  15.69
 KELY |     -     -     -     -    27     -     -    25     -     -     - |  288   8.48
 KERG |     -    39    56    56    46     -     -     -     -     -    76 |  276   1.80
 KGN0 |     -    23   112     -     -     -     -     -     -     -    69 |  287   0.33
 KIT3 |     -     -     -    62    10     -     -     -     -     -    42 |  288  17.65
 KOKB |     -     -    75     -    35     -     -     -     -     -    48 |  288   0.04
 KOSG |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288  51.37
 KOUR |     -    36     -    66    31     -     -     -     -     -     X |  288   1.59
 LAMA |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287  11.12
 LPGS |     -    44   232   122     X     -     -     -     -     -    98 |  288  21.53
 MAC1 |     -    45     -    54    58     -     -     -     -     -   170 |  288  12.55
 MAD2 |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.08
 MAS1 |     -     -    74    48     X     -     -     -     -     -    44 |  285    >>>
 MATE |     -     -     -    31    26     -     -     -     -     -    40 |  288   0.10
 MBAR |     -    86     -     -    46     -     -    38     -     -   126 |  288  27.73
 MCM4 |     -    31    53     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  18.25
 MDO1 |     -    26    93     -    34     -     -     -     -     -    33 |  288  12.48
 MEDI |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 METS |     -    14    24     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   8.60
 MIZU |     -     -   103    36     -     -     -     -     -     -    90 |  216   0.47
 MKEA |     -     -     -    55    23     -     -    22     -     -     X |  288  22.23
 NKLG |     -    18     -     -    20     -     -     -     -     -    34 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    47    56     -     -     -     -     -     -    38 |  288  14.14
 NPLD |     -    20    34     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    68     -    42     -     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 NSSP |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288  11.81
 NTUS |     -    51     -   197    36     -     -     -     -     -    44 |  286   8.16
 NYA1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.16
 NYAL |     -     -    29     -    14     -     -     -     -     -     X |  288   0.16
 ONSA |     -     -    37    45    12     -     -     -     -     -     X |  288   0.06
 PDEL |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288  53.40
 PERT |     -     -    51     X     -     -     -     -     -     -    41 |  288    >>>
 PIE1 |     -    63    40    65    73     -     -    65     -     -    47 |  272   3.94
 POL2 |     -    33     -     -    18     -     -    18     -     -    42 |  288  12.15
 POTS |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     X |  288  23.06
 PRDS |     -    22    23     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.76
 QAQ1 |     -    37    56     -     -     -     -     -     -     -    17 |  275   7.44
 RBAY |     -    25     -     -    30     -     -    42     -     -    49 |  288  27.09
 RESO |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   7.98
 REUN |     -    32     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  266  20.10
 RIOG |     -    45    98     -    43     -     -     -     -     -    60 |  288  11.10
 SANT |     -    78     -   123    27     -     -     -     -     -     - |  288   6.27
 SCH2 |     -    36    62     -    26     -     -     -     -     -    30 |  288  27.68
 SCUB |     -    30     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  288  18.62
 SFER |     -    16    28     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   0.49
 SHAO |     -     -     -     -    21     -     -    20     -     -    20 |  288  21.30
 SPT0 |     -    16    27     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 STJO |     -     -    91     -    38     -     -    37     -     -     X |  288   0.08
 STR1 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.52
 THTI |     -     -    36    51    32     -     -     -     -     -    48 |  276   2.32
 THU3 |     -    18    28     -    18     -     -     -     -     -    25 |  288   8.86
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    49 |  288   0.16
 TIDB |     -     -    40    34    38     -     -     -     -     -    41 |  288   0.15
 TIXI |     -    37     -    72     X     -     -     -     -     -     X |  285   7.52
 TLSE |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.78
 TOW2 |     -    40     -     -    26     -     -    15     -     -    33 |  288  17.15
 TRO1 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  284   8.29
 TROM |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    53 |  285    >>>
 TSKB |     -    23   165    76    58     -     -    37     -     -   103 |  288   1.38
 TWTF |     -    31   108     -     -     -     -     -     -     -    61 |  288   0.05
 USN3 |     -    19     -     -     -     -     -    20     -     -    32 |  288   0.04
 USNO |     -    15    38     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.04
 USUD |     -    61    89    27     -     -     -     -     -     -     X |  288  14.79
 VILL |     -     -     -    31    11     -     -     -     -     -    24 |  288  17.21
 WILL |     -    23    53     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288 154.68
 WSRT |     -     -    34     -    20     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 WTZR |     -     -    28    33     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.12
 WUHN |     -     -    84     -    27     -     -     -     -     -    42 |  287  21.01
 YAR2 |     -    38    59     -    26     -     -     -     -     -    31 |  288   5.38
 YELL |     -    69   155    66    81     -     -     -     -     -   179 |  287  46.92
 YSSK |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287  10.51
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3768    46    68    75    36    98  4168    36  3022     -    59 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    9.86   | 3.72e-14  6.91e-15  2.71e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.68   | 3.79e-14  6.23e-15  1.27e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.65   | 3.24e-14  6.21e-15  3.51e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.65   | 3.52e-14  5.30e-15  1.40e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.87   | 3.60e-14  7.48e-15  3.26e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.19   | 4.42e-14  8.87e-15  2.21e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.34   | 6.34e-14  8.94e-15  3.89e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    5.26   | 3.53e-14  6.12e-15  2.93e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.94   | 4.80e-14  8.05e-15  4.04e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.51   | 5.04e-14  1.73e-14  4.00e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    4.36   | 2.94e-14  8.00e-15  2.02e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.27   | 3.55e-14  9.14e-15  4.86e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.58   | 4.31e-14  1.25e-14  4.64e-15 |
 CHUR |   287     0     0   286    2.13   | 5.14e-14  1.05e-14  2.49e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.01   | 3.70e-14  1.04e-14  1.03e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.64   | 4.19e-14  1.43e-14  3.60e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    1.38   | 4.70e-14  8.98e-15  4.88e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.35   | 3.93e-14  1.43e-14  4.58e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.27   | 4.07e-14  9.21e-15  5.15e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.63   | 6.62e-14  1.55e-14  1.05e-14 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.58   | 4.45e-14  5.14e-14  1.08e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.54   | 3.18e-14  1.82e-14  1.42e-14 |
 FORT |   288     0     0   143    0.53   | 8.69e-14  2.13e-14  8.92e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.40   | 4.27e-14  1.60e-14  8.29e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.39   | 3.28e-14  1.85e-14  1.36e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.34   | 4.93e-14  1.92e-14  1.83e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.31   | 4.45e-14  1.01e-14  1.25e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.20   | 2.02e-13  2.51e-14  1.10e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.10   | 4.84e-13  6.51e-14  3.46e-14 |
 G13  |   288     0     0   151    0.09   | 4.78e-13  6.70e-14  2.97e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.08   | 4.19e-13  1.22e-13  3.09e-14 |
 PIE1 |   272     4     1   251    0.07   | 5.41e-13  1.35e-13  2.81e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 2.89e-13  9.58e-14  3.98e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.07   | 5.90e-13  8.69e-14  3.11e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 4.36e-13  1.00e-13  6.76e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.47e-13  7.89e-14  1.84e-14 |
 SFER |   285     0     0   283    0.06   | 3.72e-13  1.37e-13  4.86e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.70e-13  1.05e-13  8.38e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.88e-13  9.03e-14  9.23e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.05   | 4.49e-13  1.42e-13  9.05e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.55e-13  1.20e-13  5.88e-14 |
 MIZU |   216     0     0   216    0.04   | 4.04e-13  1.10e-13         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.62e-13  1.52e-13  5.90e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.47e-13  1.20e-13  9.63e-14 |
 BAHR |   288     0     0   239    0.03   | 5.30e-13  1.51e-13  9.78e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.74e-13  1.75e-13  3.54e-14 |
 IENG |   216     0     0   216    0.03   | 5.32e-13  1.28e-13         - |
 PRDS |   288     0     0   288    0.02   | 1.21e-13  6.00e-14  5.45e-14 |
 G31  |   288     0     1   135    0.02   | 1.98e-13  1.17e-13  3.82e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  2.96e-13  2.15e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.45e-13  1.37e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.52e-13  3.43e-13  9.46e-14 |
 G25  |   288     0     1   234    0.01   | 1.46e-12  4.00e-13  1.43e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.17e-13  1.43e-13 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.17e-12  3.32e-13  1.06e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.52e-12  4.07e-13  1.16e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.10e-12  3.59e-13  2.45e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  4.44e-13  1.14e-13 |
 HRAO |   284     3     2   110    0.00   | 5.92e-13  7.09e-13  6.14e-13 |
 G22  |   273     0     3     1    0.00   | 6.83e-13  7.32e-14  3.35e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-14  7.09e-15  1.52e-15 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     5     6     0    0.00   | 1.22e-12  2.48e-13  1.34e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.53e-13  3.77e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  5.54e-14  2.07e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.07e-13  1.27e-13  3.11e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  7.87e-14  1.68e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.08e-12  9.99e-14  4.47e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  5.74e-13  4.02e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  6.83e-14  2.52e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  6.51e-14  4.42e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  3.50e-13  1.87e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.67e-13  2.24e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  6.11e-14  2.17e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  6.69e-13  4.87e-13 |
 YELL |   287     0     0     0    0.00   | 7.31e-14  2.45e-13  7.29e-13 |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   | 1.43e-12  1.17e-12  3.63e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.05e-13  2.82e-13  1.53e-13 |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   | 5.78e-13  7.83e-13  9.62e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.87e-13  4.28e-13  1.02e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.94e-13  3.38e-13  9.91e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GODZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     2     0    0.00   | 2.86e-13  1.28e-12  1.19e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.64e-17  3.17e-16  1.90e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
