
 GPS week: 1334   Day: 4   MJD: 53586                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780      0    -1.22     1.35     3.24     0.00      0
 cod |   288     0  25811    648    -1.81     0.80     0.03    18.82      0
 emr |   288     0  22508    316   815.04     9.21     0.02    31.31      0
 esa |   288     0  18640   2081   814.91     8.98     0.07     7.13      0
 gfz |   288     0  28513    286    -0.73     0.14     0.04    15.54      0
 iga |    96     0   2780      0    -1.23     1.32     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2780     96 -3992.08 -3783.34     3.18     0.00      0
 jpl |   288     0  18381    763     1.16    -0.30     0.05    11.14      0
 ngs |    96     0   2780      0    -1.21     1.32     2.79     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35037    650     1.07    -0.16     0.04    16.04      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -8015   122   -63   -69     9   -53-10920    49 -7018     -   -31 |
    2 | -1956    58   -37    -4    72    78   833    21 -2105     -   -78 |
    3 | -7376   121   -95    46    55    15  2399    34 -5849     -   -54 |
    4 | -1541    55     1   102   -22  -123  -981    39 -1657     -  -112 |
    5 | -1281  -195   137   -68     9   -30 12734   -22 -1666     -    -3 |
    6 | -2980   -60   -32    40    95   -38 -7165    11 -1982     -    16 |
    7 | -1499  -152    78    -8    -7   -10   511   -53 -1713     -    71 |
    8 |   663    68   -37   101    30   -53 -3289   -24    19     -   -68 |
    9 |   720     1    67   -37    41   -85 -5895  -115  -218     -   -75 |
   10 | -2423     X    86     X   -78   -30  6846  -173 -1090     -    29 |
   11 |  3302   114  -151   112   111   161   -16   203  3197     -  -138 |
   13 |  5244    89   -68    -8    53    49  -900   145  4774     -  -120 |
   14 |  2844   164  -136   -73   183    52  1166   121  2687     -  -154 |
   15 | -9096   -13   -68    88    55    77 -3454    29 -6559     -    36 |
   16 |  5015   -14  -118   133   117     4    75   165  4375     -   -39 |
   18 |  5407   -39   -53   -88   131    17  1359   190  4846     -   -65 |
   19 |   761   145  -207    49   201   106   728   140   350     -   -78 |
   20 |  4533    35   -95   -28    74   -15   630   125  4239     -     X |
   21 |  7620   -80   -45   -54   136   147  1212   105  6981     -     0 |
   22 |  4119   -25   -79     X   199   138   239   151  2924     -  -106 |
   23 |   -88   178  -130   -70   194    -9  1708    55  -289     -  -150 |
   24 | -5750    21    -4     0   -47  -114   303    20 -5562     -    16 |
   25 | -7659    55   -73    71    97   -18     X    57 -6919     -   -87 |
   26 |   149   -13    39    -2    54   -91   632  -103    24     -   -41 |
   27 | -5510    20     2    83    53   -88  1348   -84 -3019     -   -57 |
   28 |  2873     7   -34   -16   116   174 -3108     X  2985     -   -47 |
   29 | -2353    29    -4    50    99   -65 -4912   -86 -2661     -   -86 |
   30 | -1029  -102    -8   129   118  -130   366   130  -491     -  -127 |
   31 | 15198   -36   -22     3    51   -68  7844    58 11350     -     1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    -6     -     -     -     -    79     -     -   -42 |
 ALGO |     -     -   -66   179   -80     -     -   260     -     -   -54 |
 ALRT |     -  -180     -     -   -62     -     -     -     -     -   272 |
 AMC2 |     -  -163   188     -     -     -     -  -328     -     -   114 |
 ARTU |     -    32     -   161    51     -     -   -81     -     -   -97 |
 AUCK |     -     -     -     X    51     -     -     -     -     -   -49 |
 BAHR |     -   -44     5     -    -7     -     -    -8     -     -    53 |
 BOGT |     -    25     -  -225    83     -     -     -     -     -   -10 |
 BOR1 |     -    24     X     -   -75     -     -     -     -     -    44 |
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -30 |
 BRUS |     -   -18    44     -     -     -     -     -     -     -   -65 |
 CAS1 |     -    52     -    20   -28     -     -   -18     -     -   -31 |
 CHAT |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -33 |
 CHUR |     -    -5    30     -  -124     -     -     -     -     -    68 |
 COCO |     -   -74     -    92   180     -     -  -155     -     -   -20 |
 CORD |     -     -     -     -    12     -     -   -11     -     -    -4 |
 DAEJ |     -   119     -     -     -     -     -     -     -     -  -139 |
 DAKA |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 DGAR |     -   -47     -     -    36     -     -   -45     -     -    52 |
 DRAO |     -     X    25     X   -73     -     -     X     -     -    21 |
 DWH1 |     -   135   -10     -     -     -     -     -     -     -  -140 |
 FAIR |     -     -   -33     X  -116     -     -   254     -     -     - |
 FLIN |     -    77     -     -   -93     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -25     -   -50     4     -     -   -77     -     -   101 |
 GODE |     -   -28    38    95   -56     -     -     -     -     -   -29 |
 GOLD |     -    81     -   -81   -46     -     -   -73     -     -    31 |
 GRAS |     -     -     -     -   -59     -     -     -     -     -    57 |
 GUAM |     -   106     -   -74   -28     -     -     -     -     -   -64 |
 HARB |     -     -     -     -   -61     -     -     -     -     -    59 |
 HERS |     -     -  -125     -     -     -     -     -     -     -   244 |
 HLFX |     -     -   -14     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 HOB2 |     -   104    47     -  -117     -     -   -58     -     -   -59 |
 HOFN |     -     -     -     -  -237     -     -  -132     -     -   320 |
 HRAO |     -     5     -     -   -56     -     -    53     -     -    12 |
 IISC |     -    22     -   -37    -7     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -13     -     -    85     -     -   -67     -     -   -20 |
 JPLM |     -     -   -13     -  -218     -     -     -     -     -   236 |
 KARR |     -   -40     -     -    48     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -    59   -38   -46     -     -   -43     -     -   -30 |
 KIRU |     -   -22     -   145     -     -     -     -     -     -   -34 |
 KIT3 |     -     -     -   -10    27     -     -     -     -     -   -24 |
 KOKB |     -     -   121     -  -145     -     -     -     -     -   -95 |
 KOUR |     -   170     -  -135  -121     -     -     -     -     -   -22 |
 LHAS |     -     3     -     -   -68     -     -     -     -     -    63 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -45     -     -     -     -     -    43 |
 MAD2 |     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 MAG0 |     -   -30     -     -     -     -     -    51     -     -     - |
 MALI |     -    -9     -  -212    96     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   168  -284  -249     -     -    27     -     -    37 |
 MATE |     -     -     -    48   -75     -     -     -     -     -    55 |
 MAW1 |     -    50     -     -   -24     -     -    -2     -     -   -30 |
 MBAR |     -   -57     -     -     8     -     -   -67     -     -   105 |
 MCM4 |     -  -216     -     -   262     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   121   -81     -  -149     -     -     -     -     -   176 |
 MEDI |     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 MKEA |     -    65     -   -11   -85     -     -   -64     -     -    56 |
 NKLG |     -     -     -     -   -76     -     -     -     -     -    73 |
 NLIB |     -     -   -17     -   -83     -     -     -     -     -   114 |
 NNOR |     -     -    41   258     -     -     -     -     -     -  -168 |
 NPLD |     -   -91    28     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 NRC1 |     -     -    28     -   -98     -     -     -     -     -    41 |
 NRIL |     -   -49     -     -   203     -     -  -184     -     -   -11 |
 NSSP |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 NTUS |     -   -14     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    69     -    97   -16     -     -   175     -     -  -230 |
 PERT |     -    97    97  -125     -     -     -  -167     -     -  -132 |
 PETP |     -     -     -     -   184     -     -     -     -     -  -179 |
 PIE1 |     -    -3    35    31     -     -     -  -170     -     -    42 |
 POTS |     -     -     -     -   -93     -     -     -     -     -    90 |
 PRDS |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 PTBB |     -   -83     9     -     -     -     -     4     -     -    78 |
 QAQ1 |     -     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 QUIN |     -   -94     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 RESO |     -    -2     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -60    94     -  -131     -     -     -     -     -    13 |
 SANT |     -   -63     -   118    22     -     -     -     -     -     X |
 SCH2 |     -     -    48     -  -170     -     -     -     -     -    70 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -  -142     -     -    99 |
 SHAO |     -     -     -  -184   -66     -     -     -     -     -   142 |
 SPT0 |     -  -213    74     -     -     -     -     -     -     -   106 |
 STJO |     -     -   -23     -   -67     -     -    55     -     -    73 |
 STR1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 SUTM |     -     -    75     -  -192     -     -     -     -     -    40 |
 THTI |     -     -    64   -51   134     -     -     -     -     -  -232 |
 THU3 |     -   -19    31     -   104     -     -     -     -     -  -139 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -   -12 |
 TIDB |     -    -9   120    -1  -126     -     -     -     -     -  -101 |
 TIXI |     -   -44     -   124    64     -     -     -     -     -   -65 |
 TLSE |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 TOW2 |     -   -33     -     -    63     -     -   -27     -     -    -4 |
 TROM |     -     -     -     -   -64     -     -     -     -     -    62 |
 TSKB |     -    26    50    48   -13     -     -  -116     -     -   -56 |
 TWTF |     -  -106    35     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 UNSA |     -     -     -   -94     9     -     -     -     -     -    35 |
 USN3 |     -   -15    51     -     -     -     -   -44     -     -   -53 |
 USUD |     -     -     5    93     -     -     -     -     -     -   -52 |
 VILL |     -     -     -  -261  -226     -     -     -     -     -   318 |
 WHIT |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -   -47 |
 WILL |     -   -21    67     -     -     -     -     -     -     -  -107 |
 WSRT |     -    53     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 WTZA |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 YAKT |     -    49     -  -129     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   -32     -     X     -     -     -     -     -    61 |
 YEBE |     -     -   -20     -     -     -     -  -111     -     -   116 |
 YELL |     -   -63    24    29   -23     -     -     -     -     -    39 |
 YSSK |     -  -122     -     -   148     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5244    38    22    44    28    61  6432    74  4905     -    47 |  288   3.14
    2 |   599    45    16    69    28    62   407    38   535     -    65 |  288   0.19
    3 |  4549    14    18    40    33    67  2866    54  5015     -    21 |  288   3.03
    4 |  1112    40    13   133    25    39  1143    81  1002     -    63 |  288   0.69
    5 |  2955    43    23    67    28   139  8063    38  2982     -    26 |  288   2.61
    6 |  3139    19    23    91    26    47  4966    49  2289     -    42 |  288   1.42
    7 |   770    13    17    88    37    42   493   102   804     -    23 |  288   0.75
    8 |  2705    65    35    30    85    64  4120   113  2685     -    38 |  288   2.04
    9 |  3480    66    19    87    45    87  5184    37  2529     -    47 |  288   2.82
   10 |  6160     X    21     X    25   230  6378    73  3984     -    19 |  276   1.53
   11 |   761    40    23    24    15    41   265    43   703     -    40 |  288   0.27
   13 |   830    30    36    21    32    53   471    39   795     -    92 |  288   0.31
   14 |  1296    39    22    60    32    95   564    59  1006     -    84 |  288   0.20
   15 |  6191    48    12    28    20    56  2072    37  4237     -    51 |  288   2.45
   16 |  1485    41    27    34    32    69   322    42  1082     -    31 |  288   0.35
   18 |  1467    69    27    52    39    88   627    45  1147     -    79 |  288   0.38
   19 |   886    24    35    63    21    54   435    21   701     -    66 |  288   0.20
   20 |  1074    62    29    26    25    46   367    50   796     -     X |  288   0.24
   21 |   792    28    36   118    51    74   807    37   820     -    51 |  288   0.26
   22 |  1510    68    28     X    38    53  1021    31  2152     -    27 |  288   0.24
   23 |   715    40    29    22    19    42   739    29   713     -    65 |  288   0.20
   24 |  3062    28    25    45    25    33  1636    49  2588     -    45 |  288   2.46
   25 |  3244    51    34    60    28   104     X    50  3109     -   100 |  288   1.26
   26 |   506    37    21   101    23    53   444    27   792     -    57 |  288   0.51
   27 |  8108    53    25    48    25    70  5020    69  6630     -    26 |  288   2.49
   28 |  1851    46    29    59    44    75  1709     X  1690     -    28 |  288   0.62
   29 |  2772    39    24    56    25   141  3094    32  2371     -    35 |  288   0.49
   30 |  2847    42    18    56    25    38   899    33  2853     -    25 |  288   0.48
   31 |  5104    33    31    76    73    38  3578   110  5209     -    42 |  288   2.75
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    16     -     -     -     -    67     -     -    23 |  288   0.30
 ALGO |     -     -    23    73    63     -     -    46     -     -    19 |  288   0.05
 ALRT |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    12 |  288   5.93
 AMC2 |     -    23    19     -     -     -     -    50     -     -    32 |  288   0.04
 ARTU |     -    63     -    69    74     -     -    63     -     -    91 |  282  12.62
 AUCK |     -     -     -     X    29     -     -     -     -     -    28 |  231   9.22
 BAHR |     -    19    16     -    23     -     -    21     -     -    18 |  288   1.44
 BOGT |     -    25     -   144    24     -     -     -     -     -    50 |  288  14.58
 BOR1 |     -    25     X     -    34     -     -     -     -     -    21 |  288   0.83
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.06
 BRUS |     -    16    12     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 CAS1 |     -    30     -    37    36     -     -    58     -     -    22 |  288   7.12
 CHAT |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    16 |  287  10.03
 CHUR |     -    25    14     -    24     -     -     -     -     -    22 |  288   0.12
 COCO |     -    13     -    34    26     -     -    31     -     -    16 |  288  11.14
 CORD |     -     -     -     -    34     -     -    35     -     -    34 |  288   7.44
 DAEJ |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   7.33
 DAKA |     -    69     -     -    84     -     -     -     -     -     - |  276  14.11
 DARW |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    70 |  186   3.78
 DGAR |     -    31     -     -    27     -     -    42     -     -    23 |  288  20.51
 DRAO |     -     X    16     X    46     -     -     X     -     -    63 |  286   0.20
 DWH1 |     -    44    25     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.23
 FAIR |     -     -    32     X    61     -     -    31     -     -     - |  288   0.07
 FLIN |     -    19     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   8.34
 GLPS |     -    36     -    38    21     -     -    55     -     -    11 |  288  12.41
 GODE |     -    24    19    55    39     -     -     -     -     -    31 |  288   0.06
 GOLD |     -    26     -    83    30     -     -    81     -     -    54 |  288   9.68
 GRAS |     -     -     -     -   105     -     -     -     -     -   102 |  264   7.43
 GUAM |     -    35     -    89    66     -     -     -     -     -    54 |  288  17.16
 HARB |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    12 |  287  30.26
 HERS |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    42 |  241  12.66
 HLFX |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    25 |  286  15.36
 HOB2 |     -    14    17     -    34     -     -    39     -     -    14 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    18     -     -    26     -     -    30 |  287    >>>
 HRAO |     -    43     -     -    20     -     -    42     -     -    50 |  288   0.68
 IISC |     -    59     -    56    68     -     -     -     -     -     - |  214  16.45
 ISPA |     -    24     -     -    39     -     -    55     -     -    44 |  288  11.57
 JPLM |     -     -    37     -    41     -     -     -     -     -    60 |  288   4.01
 KARR |     -    81     -     -    99     -     -     -     -     -     - |  108   7.54
 KERG |     -     -    27    47    46     -     -    85     -     -    37 |  276   1.84
 KIRU |     -    19     -    34     -     -     -     -     -     -    20 |  288  11.87
 KIT3 |     -     -     -    84    40     -     -     -     -     -    24 |  277  82.69
 KOKB |     -     -    41     -    48     -     -     -     -     -   104 |  288   0.04
 KOUR |     -    39     -   108    31     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 LHAS |     -    27     -     -    29     -     -     -     -     -    26 |  288  11.02
 MAC1 |     -     -     -     X    26     -     -     -     -     -    25 |  264   8.96
 MAD2 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.13
 MAG0 |     -    18     -     -     -     -     -    31     -     -     - |  286   9.65
 MALI |     -    22     -    69    21     -     -     -     -     -     - |  287  19.71
 MAS1 |     -     -    28    44    32     -     -    26     -     -    25 |  287  18.61
 MATE |     -     -     -    92    32     -     -     -     -     -    36 |  288   0.12
 MAW1 |     -    27     -     -    37     -     -    77     -     -    56 |  286   8.36
 MBAR |     -    34     -     -    59     -     -    24     -     -    27 |  288  19.59
 MCM4 |     -    16     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  249   5.07
 MDO1 |     -    64    26     -    36     -     -     -     -     -    52 |  287    >>>
 MEDI |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.56
 MKEA |     -    19     -    68    33     -     -    63     -     -    25 |  288  18.60
 NKLG |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    14 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    23     -    35     -     -     -     -     -    23 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    12    23     -     -     -     -     -     -    23 |  288  11.86
 NPLD |     -    21     9     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.13
 NRC1 |     -     -    13     -    43     -     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 NRIL |     -    16     -     -    18     -     -    31     -     -    25 |  279   9.40
 NSSP |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  10.63
 NTUS |     -    27     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  287   8.95
 OHI2 |     -    43     -    50    97     -     -    49     -     -    70 |  288   8.24
 PERT |     -    26    13    22     -     -     -    35     -     -    18 |  288   2.40
 PETP |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    11 |  287  12.39
 PIE1 |     -    34    15    84     -     -     -    76     -     -    41 |  288   0.05
 POTS |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    23 |  286  13.26
 PRDS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.08
 PTBB |     -    27    14     -     -     -     -    41     -     -    22 |  288   0.24
 QAQ1 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  265  22.45
 QUIN |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   7.75
 RESO |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   6.99
 RIOG |     -    24    30     -   100     -     -     -     -     -    33 |  288   7.94
 SANT |     -    31     -    66    47     -     -     -     -     -     X |  288   3.28
 SCH2 |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     -    12 |  288  14.08
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    43     -     -    30 |  288  42.34
 SHAO |     -     -     -    77    57     -     -     -     -     -    41 |  288  15.21
 SPT0 |     -    19    14     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 STJO |     -     -    17     -    30     -     -    28     -     -     9 |  288   0.05
 STR1 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.74
 SUTM |     -     -    19     -    26     -     -     -     -     -    22 |  288  14.48
 THTI |     -     -    19    76    35     -     -     -     -     -    25 |  288   6.87
 THU3 |     -    24    16     -    18     -     -     -     -     -    27 |  288   7.10
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    35     -     -    24 |  288   0.05
 TIDB |     -    22    21    38    29     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 TIXI |     -    14     -    41    21     -     -     -     -     -    26 |  287   8.23
 TLSE |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.35
 TOW2 |     -    24     -     -    35     -     -    47     -     -    21 |  288   4.04
 TROM |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 TSKB |     -    33    21    48    30     -     -    33     -     -    20 |  288   1.16
 TWTF |     -    22    16     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.08
 UNSA |     -     -     -   133    68     -     -     -     -     -    73 |  265  15.02
 USN3 |     -    18    11     -     -     -     -    33     -     -    14 |  288   0.03
 USUD |     -     -    31   112     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.14
 VILL |     -     -     -    72    18     -     -     -     -     -    23 |  288  14.90
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  282   2.52
 WILL |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  97.71
 WSRT |     -    18     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 WTZA |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  283   0.84
 YAKT |     -    11     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  266   0.97
 YAR2 |     -     -    46     -     X     -     -     -     -     -    90 |  283    >>>
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -    47     -     -    27 |  288   0.44
 YELL |     -    33    17   114    23     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 YSSK |     -    20     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  287   9.23
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3238    35    23    70    40    81  3181    52  2793     -    40 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 4.59e-14  1.15e-14  1.95e-15 |
 NPLD |   287     1     0   285    9.66   | 4.25e-14  1.07e-14  4.57e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.56   | 5.24e-14  1.53e-14  5.42e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.30   | 4.06e-14  1.01e-14  2.21e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.64   | 5.24e-14  8.23e-15  3.67e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.40   | 4.47e-14  9.24e-15  3.07e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    4.94   | 4.00e-14  9.62e-15  2.31e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.82   | 6.21e-14  1.32e-14  2.24e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.79   | 3.19e-14  9.57e-15  2.79e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.79   | 8.45e-14  1.52e-14  2.99e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.36   | 5.77e-14  1.60e-14  2.97e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    3.67   | 7.15e-14  1.45e-14  3.12e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.66   | 4.69e-14  1.31e-14  8.12e-15 |
 DRAO |   286     0     0   285    3.46   | 2.95e-14  8.01e-15  2.74e-15 |
 TWTF |   288     0     3   192    3.07   | 1.33e-13  1.99e-14  4.98e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.93   | 4.35e-14  8.23e-15  9.72e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.69   | 3.17e-14  9.62e-15  2.24e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.41   | 5.70e-14  1.82e-14  4.45e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.87   | 7.11e-14  1.76e-14  5.76e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.79   | 5.25e-14  1.14e-14  3.64e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.26   | 7.21e-14  2.30e-14  1.14e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.11   | 3.66e-14  8.17e-15  4.87e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    0.83   | 5.22e-14  1.29e-14  3.65e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.81   | 6.46e-14  1.30e-14  5.91e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.55   | 4.00e-14  1.93e-14  2.41e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.32   | 2.80e-13  5.26e-14  2.06e-14 |
 TIDB |   288     0     5    45    0.20   | 2.27e-13  2.17e-14  4.69e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    0.20   | 2.82e-13  6.42e-14  1.02e-14 |
 YEBE |   288     0     1   234    0.17   | 2.64e-13  2.34e-14  4.20e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.19e-13  9.49e-14  2.03e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.09   | 5.62e-14  1.45e-14  3.58e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 3.85e-13  1.18e-13  8.58e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 3.87e-13  1.07e-13  3.63e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.63e-13  1.12e-13  5.28e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.48e-13  9.94e-14  4.07e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.59e-13  1.59e-13  6.18e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.78e-13  1.09e-13  5.58e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.89e-13  9.85e-14  8.09e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.25e-13  2.05e-13  7.44e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.42e-13  3.37e-14  8.36e-14 |
 G22  |   288     0     6    27    0.02   | 7.15e-13  7.84e-14  2.15e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   143    0.02   | 4.78e-13  1.29e-13  9.09e-14 |
 WTZA |   283     0     0   142    0.02   | 4.17e-13  1.06e-13  6.86e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.13e-13  2.84e-13  1.17e-13 |
 YAKT |   266     0     0   121    0.01   | 4.11e-13  1.85e-13  1.01e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.66e-13  1.34e-13  1.13e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.41e-13  1.34e-13 |
 G16  |   288     0     3    20    0.01   | 5.86e-13  7.38e-14  3.86e-14 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.12e-12  3.29e-13  2.08e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.30e-13  2.75e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.67e-13  2.51e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  5.79e-13  2.70e-13 |
 G10  |   276     0     0   274    0.00   | 1.24e-12  4.04e-13  1.18e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  4.44e-13  2.72e-13 |
 WHIT |   282     0     2    92    0.00   | 4.88e-13  2.94e-13  1.80e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.30e-14  8.35e-15  2.25e-15 |
 KARR |   108     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  7.39e-14  5.16e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.63e-13  6.09e-14  1.39e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.86e-13  1.18e-13  2.28e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  8.10e-14  2.44e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.27e-14  2.17e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.08e-13  3.99e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.95e-13  7.21e-14  1.84e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  7.73e-14  2.08e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  6.59e-14  2.99e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.13e-13  2.17e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.70e-13  2.56e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.99e-13  3.60e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  5.41e-14  2.00e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-12  6.48e-13  3.72e-13 |
 YAR2 |   283     0     0     0    0.00   | 8.72e-13  8.53e-13  5.09e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.22e-13  5.37e-13  2.79e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.79e-13  2.99e-13  4.93e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.60e-13  7.18e-13  1.58e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.84e-12  6.85e-13  2.10e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   265     0     1     0    0.00   | 3.42e-13  7.50e-13  2.08e-12 |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-12  6.09e-13  1.62e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     3     0    0.00   | 8.54e-13  8.07e-13  1.40e-12 |
 MCM4 |   249     0     0     0    0.00   | 6.51e-13  3.95e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   277     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.05e-13  2.31e-13  4.06e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 2.10e-13  2.17e-13  9.54e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   186     0     0     0    0.00   | 2.52e-13  6.53e-13         - |
 DAKA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.63e-13  1.21e-12  1.34e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.17e-17  3.81e-16  2.29e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      DRAO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
