
 GPS week: 1334   Day: 5   MJD: 53587                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780      0     0.03    -0.09     3.43     0.00      0
 cod |   288     0  26661     69    -0.35    -0.04     0.04    17.96      0
 emr |   288     0  22667     16   824.42     9.52     0.03    22.63      0
 esa |   288     0  17543   2450   824.52     8.93     0.07     6.97      0
 gfz |   288     0  30919    320    -0.15     0.43     0.03    22.54      0
 iga |    96     0   2780      0     0.01    -0.06     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2780      0     0.02    -0.08     3.86     0.00      0
 jpl |   288     0  18568    288     1.60     0.33     0.04    16.29      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  37056    786     1.63     0.41     0.04    13.60      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4906   -38   -27    39    -5   -22  8605    77     -    -9 |
    2 | -1971    74   -77   -41    36    77  1108   108     -  -137 |
    3 | -6852   -14  -147   105   135    23 -4765    50     -   -73 |
    4 | -2015    10   -56   130    57    -7  -868    39     -  -129 |
    5 |  8123  -134   148    85   -22   -23  4389   -97     -    39 |
    6 |  1006   -42   -60   139    77   -15-10648    19     -   -66 |
    7 | -1562   -12   -33   -25   151     8 -3127  -185     -    55 |
    8 |  4606    75   -62   -33    60   -61 11187   -49     -   -19 |
    9 |-12524    25    37    -9    50   -52-14933  -130     -   -15 |
   10 | -1340   -38    -5     X   110    76 -5388  -119     -    16 |
   11 |  2815     5   -71  -137   -28    90  -645   247     -   -67 |
   13 |  3312    34  -157   118    47   124   -64   179     -  -137 |
   14 |  1725    39   -67   -68    15   -12   563    87     -   -34 |
   15 | -3423     1  -133   156    81    42  7524    -4     -    14 |
   16 |  4272   -10  -137    -6    29   -17   617   209     -   -57 |
   18 |  4781  -107   -26    18   111    10  1105     X     -     X |
   19 | -1351   185  -218   -93    34  -177     1   114     -   -28 |
   20 |  3851   -26  -118     1   -13   -97   528   163     -    56 |
   21 |  6593   -27   -95    87    51    88  1122   144     -  -123 |
   22 | -4401  -181    33  -153    64    94 -1939   152     -   -23 |
   23 | -2666   244  -212    73    -7    77    31   185     -  -217 |
   24 | -1411    26   -80   -71    43   -30  5374    63     -   -11 |
   25 | -5793   -55   -84   123    92     0  8543    81     -  -101 |
   26 | -1129   -12   -23   137    42   -37 -2866   -45     -   -32 |
   27 |   477   -79  -105   141   166   -14 -3368   -19     -   -46 |
   28 |  9112    31  -106    12   164   125  7147   -33     -  -103 |
   29 |  -929    25   -98     X    87   -38  1582   -11     -     X |
   30 |  3131  -100    20   120    67   -60 -1583    51     -  -135 |
   31 | -1607   116     1   -47    55  -163 -9478  -152     -   -43 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    28     -     -     -     -   -17     -   -27 |
 ALGO |     -     -   -10     X   -56     -     -   103     -   -14 |
 ALRT |     -   -76     -     -    61     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -118   197     -     -     -     -  -269     -   158 |
 ARTU |     -    54     -    17    -4     -     -   -25     -   -49 |
 ASPA |     -     -     -     -   101     -     -     -     -  -167 |
 AUCK |     -     -     -     X   -54     -     -     -     -    90 |
 BAHR |     -    34    31     -  -116     -     -     -     -    96 |
 BILI |     -    45     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 BJFS |     -     -     -     -  -113     -     -     -     -   187 |
 BOGT |     -     0     -     X    -2     -     -     -     -     3 |
 BOR1 |     -    37    78     -  -161     -     -     -     -    89 |
 BREW |     -     -    24     -     -     -     -     -     -   -40 |
 BRMU |     -     -     -     -    84     -     -     -     -  -139 |
 BRUS |     -   -21    35     -     -     -     -     -     -   -31 |
 CAS1 |     -    17     -    45    59     -     -   -62     -   -70 |
 CHAT |     -   -40     -     -    57     -     -     -     -   -41 |
 CHUR |     -    16    57     -   -70     -     -     -     -    -1 |
 COCO |     -   -46     -     5    34     -     -   -29     -    35 |
 CORD |     -  -121     -     -    27     -     -    58     -    46 |
 DAEJ |     -   175     -     -     -     -     -     -     -  -232 |
 DAKA |     -   -97     -     -    78     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -     -    53     -     -     -     -   -88 |
 DGAR |     -   -41     -     -   -37     -     -    44     -    64 |
 DWH1 |     -    59    47     -     -     -     -     -     -  -157 |
 FAIR |     -  -121   -35     X  -122     -     -   350     -     - |
 FLIN |     -    36     -     -   -22     -     -    -9     -     - |
 GLPS |     -   -51     -   -88    62     -     -   -62     -    85 |
 GODE |     -    13    14  -103     -     -     -     -     -    12 |
 GOLD |     -    46     -   -21   -28     -     -   -58     -    58 |
 GRAS |     -     -     -     -  -161     -     -     -     -   267 |
 GUAM |     -     -     -    52   -17     -     -     -     -     3 |
 GUAT |     -     -     -     -    65     -     -     -     -  -107 |
 HARB |     -     -     -     -   -87     -     -     -     -   144 |
 HERS |     -     -  -149     -     -     -     -     -     -   248 |
 HLFX |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -    13 |
 HOB2 |     -    52    35     -   -52     -     -    34     -   -81 |
 HOFN |     -     -     -     -   -76     -     -   -73     -   213 |
 HRAO |     -     -     -     -   -99     -     -    85     -    62 |
 ISPA |     -     -     -     -   110     -     -  -168     -    18 |
 JPLM |     -     -    35     -  -134     -     -     -     -   163 |
 KERG |     -     -    30  -247   128     -     -  -139     -    31 |
 KGN0 |     -   -43    31     -     -     -     -     -     -     4 |
 KIT3 |     -     -     -   103  -137     -     -     -     -   179 |
 KOKB |     -     -   138     -  -123     -     -     -     -   -26 |
 KOUR |     -   220     -  -160  -120     -     -     -     -   -10 |
 LAE1 |     -    60     -     -     6     -     -     -     -   -89 |
 LAMA |     -   -77     -     -    61     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -   238     -     -   174     -     -  -490     -   -15 |
 MAC1 |     -   -47     -     X    40     -     -     -     -    -5 |
 MAD2 |     -     -   -19     -     -     -     -     -     -    32 |
 MAG0 |     -   -41     -     -     -     -     -    45     -     - |
 MALI |     -     -     -  -148    46     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -   -63     -    76 |
 MAS1 |     -    50   106  -150   -72     -     -   -57     -    23 |
 MATE |     -    72     -  -172   -65     -     -     -     -   100 |
 MAW1 |     -   114     -     -   -17     -     -   -36     -   -79 |
 MBAR |     -    33     -     -   -38     -     -   -28     -    53 |
 MCM4 |     -   276     -     -  -220     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   130  -100     -  -132     -     -     -     -   214 |
 MEDI |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    43 |
 MKEA |     -     -     -   113   -89     -     -    30     -    56 |
 MSKU |     -    85     -     -   -68     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -   -42     -     -     -     -    70 |
 NLIB |     -     -    88     -  -141     -     -     -     -    89 |
 NNOR |     -     -    48    40     -     -     -     -     -  -101 |
 NPLD |     -  -133    49     -     -     -     -     -     -    94 |
 NRC1 |     -     -    -5     -   -24     -     -     -     -    49 |
 NRIL |     -     -     -     -    16     -     -   -44     -    26 |
 NSSP |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 NTUS |     -   -37     -     -    30     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    56     -   134     3     -     -   120     -  -292 |
 ONSA |     -   -22     -     -    17     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    37   -83    41     -     -     -     -   -90 |
 PETP |     -     -     -     -   150     -     -     -     -  -248 |
 PIE1 |     -     -    54  -122     -     -     -   -91     -    76 |
 POL2 |     -     -     -     -    -9     -     -     -     -    15 |
 POTS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -   -29 |
 PRDS |     -     -    28     -     -     -     -     -     -   -47 |
 PTBB |     -   -15    28     -     -     -     -   -48     -    31 |
 QAQ1 |     -  -107    64     -     -     -     -     -     -    35 |
 QUIN |     -  -140     -     -     -     -     -     -     -   185 |
 RESO |     -    11     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     -     5     -     -     -     -    -8 |
 RIOG |     -   -14   113     -  -111     -     -     -     -    16 |
 SANT |     -   -60     -   143    23     -     -     -     -   -33 |
 SCH2 |     -     2    98     -  -156     -     -     -     -    93 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -  -141     -   169 |
 SHAO |     -     -     -  -433     -     -     -     -     -   222 |
 SPT0 |     -  -185    92     -     -     -     -     -     -    91 |
 STJO |     -     -   -15     -   -56     -     -    35     -    75 |
 STR1 |     -     -    46     -     -     -     -     -     -   -76 |
 SUTM |     -     -    88     -  -263     -     -     -     -   291 |
 THTI |     -     -   113  -246   -96     -     -     -     -    98 |
 THU3 |     -   -30    52     -   145     -     -     -     -  -287 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    38     -   -45 |
 TIDB |     -     -   119    16   -83     -     -     -     -   -68 |
 TIXI |     -    14     -     X     6     -     -     -     -   -29 |
 TLSE |     -     -     2     -     -     -     -     -     -    -3 |
 TOW2 |     -    15     -     -   -44     -     -    36     -    11 |
 TROM |     -     -     -     -   -39     -     -     -     -    65 |
 TSKB |     -    -9   -32    75   107     -     -   -93     -   -40 |
 TWTF |     -  -146    52     -     -     -     -     -     -   106 |
 ULAB |     -     -     -     -    24     -     -   -33     -     - |
 UNSA |     -     -     -   112   157     -     -     -     -  -312 |
 USN3 |     -    32     0     -     -     -     -    45     -   -96 |
 USNO |     -    78   -32     -     -     -     -     -     -   -51 |
 USUD |     -     -     -   347     -     -     -     -     -  -178 |
 VILL |     -     -     -  -204   -45     -     -     -     -   173 |
 WHIT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 WILL |     -   -47   112     -     -     -     -     -     -  -123 |
 WSRT |     -   108     -     -   -86     -     -     -     -     - |
 WTZA |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    81 |
 WUHN |     -     -     8     -     X     -     -     -     -   -14 |
 YAKT |     -   -49     -   127     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -65   115     -   -78     -     -     -     -    17 |
 YEBE |     -     -    12     -     -     -     -  -140     -   148 |
 YELL |     -   -42    63   -90   -40     -     -     -     -    59 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6265    39    28    44    25    60  4962    33     -    35 |  288   4.17
    2 |   577    40    32    94    40    73   711    32     -    74 |  288   0.21
    3 |  3686    23    32    44    22    41  2419    34     -    72 |  288   1.89
    4 |  1823    29    36    82    21    29   796    43     -    51 |  288   0.62
    5 |  4310    39    24    74    18    80  3256    25     -    36 |  288   2.17
    6 |  2822    20    34   113    36    57  5576    53     -    59 |  288   0.88
    7 |   489    17    33    84    21    35  1688    34     -    32 |  288   0.47
    8 |  5486    54    28    45    25   121  6937    33     -    39 |  288   2.17
    9 |  6308    67    33    93    39    84  7849    26     -    66 |  288   2.60
   10 |  2745   147    52     X    57   165  2596    56     -    59 |  277   1.64
   11 |   748    25    55    70    42    48   410    48     -    21 |  288   0.39
   13 |   743    35    35    38    22    46   504    30     -    87 |  288   0.22
   14 |  1210    41    27    42    36    84   414    30     -    67 |  288   0.23
   15 |  3993    69    57    96    70    83  4503    59     -    73 |  288   2.44
   16 |   806    68    33    34    32    54  1208    34     -   113 |  288   0.36
   18 |   706    54    28    48    35    70  1126     X     -     X |  288   0.32
   19 |   776    20    35    45    37    80   583    36     -   111 |  288   0.17
   20 |   556    74    42    34    27    73   931    26     -    58 |  288   0.31
   21 |  2031    77    69    64    45   133   992    43     -    85 |  288   0.31
   22 |  2129    62    32    54    40    57  1318    68     -    74 |  288   0.40
   23 |   670    42    25    70    19    50   466    43     -    37 |  288   0.31
   24 |  2542    36    47    59    28    43  2917    39     -    72 |  288   2.63
   25 |  3131    45    33    49    16    72  4085    19     -    39 |  288   1.76
   26 |   656    34    32    67    26    39  1157    46     -   101 |  288   0.52
   27 |  4318    43    27    32    23    99  2135    36     -    57 |  288   1.77
   28 |  2788    55    27    35    22    41  4028    51     -    57 |  288   0.24
   29 |  2507    37    31     X    24    54  1037    36     -     X |  288   0.52
   30 |  2179    41    26    36    21    64  1109    20     -    38 |  288   0.70
   31 |  9954    52    46    68    16    37 12868    45     -    66 |  288   6.40
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    19     -     -     -     -    38     -    20 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    33     X    67     -     -    33     -    26 |  288   0.06
 ALRT |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   7.03
 AMC2 |     -    24    18     -     -     -     -    21     -    23 |  288   0.07
 ARTU |     -    22     -    56    40     -     -    76     -   111 |  285  12.07
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -     X    18     -     -     -     -    31 |  264    >>>
 BAHR |     -    18    27     -    23     -     -     -     -    13 |  288   1.46
 BILI |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    46 |  287   9.09
 BJFS |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    26 |  286  10.01
 BOGT |     -    32     -     X    24     -     -     -     -    23 |  288  13.16
 BOR1 |     -    32    29     -    26     -     -     -     -    27 |  288   0.70
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 BRUS |     -    18    22     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 CAS1 |     -    21     -    51    17     -     -    25     -    30 |  288   7.31
 CHAT |     -    29     -     -    27     -     -     -     -    49 |  287  10.47
 CHUR |     -    32    38     -    44     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 COCO |     -    20     -    30    24     -     -    26     -    26 |  288  12.15
 CORD |     -    27     -     -    21     -     -    13     -    17 |  288   8.33
 DAEJ |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.06
 DAKA |     -    33     -     -    26     -     -     -     -     - |  288  15.55
 DAV1 |     -     -     -     -    44     -     -     -     -    73 |  182   2.77
 DGAR |     -    21     -     -    33     -     -    24     -    26 |  288  18.59
 DWH1 |     -    39    21     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.46
 FAIR |     -    26    21     X    31     -     -    30     -     - |  288   0.05
 FLIN |     -    33     -     -    25     -     -    23     -     - |  287  12.41
 GLPS |     -    26     -    49    17     -     -    27     -    17 |  288  10.96
 GODE |     -    48    36    95     -     -     -     -     -    33 |  287 790.27
 GOLD |     -    31     -   107    28     -     -    50     -    13 |  284  12.69
 GRAS |     -     -     -     -    11     -     -     -     -    19 |  118   7.82
 GUAM |     -     -     -    88    29     -     -     -     -    34 |  288  16.43
 GUAT |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    28     -     -     -     -    47 |  287  29.85
 HERS |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    34 |  241  13.73
 HLFX |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    25 |  286  12.82
 HOB2 |     -    22    35     -    33     -     -    33     -    37 |  288   0.17
 HOFN |     -     -     -     -    25     -     -    21     -    34 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    36     -     -    37     -    81 |  288   0.66
 ISPA |     -     -     -     -    41     -     -    49     -    30 |  288  11.64
 JPLM |     -     -    39     -    32     -     -     -     -    30 |  288   4.36
 KERG |     -     -    37    68    38     -     -    98     -    83 |  276   2.67
 KGN0 |     -    25    34     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.25
 KIT3 |     -     -     -    40    20     -     -     -     -    26 |  288  35.55
 KOKB |     -     -    32     -    38     -     -     -     -    96 |  288   0.06
 KOUR |     -    25     -    42    25     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 LAE1 |     -    25     -     -    28     -     -     -     -    26 |  287  12.44
 LAMA |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     - |  287  12.83
 LHAS |     -    25     -     -    24     -     -    26     -    31 |  288  11.52
 MAC1 |     -    30     -     X    34     -     -     -     -    48 |  264  10.03
 MAD2 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.08
 MAG0 |     -    15     -     -     -     -     -    16     -     - |  286   9.81
 MALI |     -     -     -    48    15     -     -     -     -     - |  239  23.30
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -    58     -    70 |  174    >>>
 MAS1 |     -    28    26    79    38     -     -    27     -    23 |  288  25.07
 MATE |     -    22     -    36    20     -     -     -     -    15 |  288   0.09
 MAW1 |     -    34     -     -    31     -     -    51     -    51 |  288   7.47
 MBAR |     -    23     -     -    30     -     -    49     -    72 |  288  19.98
 MCM4 |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     - |  270  19.37
 MDO1 |     -    39    15     -    25     -     -     -     -    17 |  288  29.28
 MEDI |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.24
 MKEA |     -     -     -    95    21     -     -    37     -    20 |  288  18.20
 MSKU |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  20.34
 NKLG |     -     -     -     -    15     -     -     -     -    25 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    23     -    25     -     -     -     -    24 |  288   0.07
 NNOR |     -     -    29    52     -     -     -     -     -    29 |  288  10.43
 NPLD |     -    18    15     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    26     -    44     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 NRIL |     -     -     -     -    42     -     -    39     -    42 |  288   8.60
 NSSP |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288  10.48
 NTUS |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   9.20
 OHI2 |     -    25     -    32    29     -     -    25     -    35 |  288   8.59
 ONSA |     -    24     -     -    19     -     -     -     -     - |  287   0.10
 PERT |     -     -    28    48    21     -     -     -     -    30 |  288   1.50
 PETP |     -     -     -     -    14     -     -     -     -    23 |  287  15.57
 PIE1 |     -     -    28   104     -     -     -    25     -    30 |  288   0.04
 POL2 |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    28 |  288   8.50
 POTS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    29 |  286  11.84
 PRDS |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     9 |  288   0.09
 PTBB |     -    22    19     -     -     -     -    28     -    24 |  288   0.23
 QAQ1 |     -    12    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 QUIN |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.98
 RESO |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   6.74
 REUN |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    27 |  286  13.38
 RIOG |     -    28    24     -    20     -     -     -     -    22 |  288   7.63
 SANT |     -    19     -   121    22     -     -     -     -    69 |  288   5.67
 SCH2 |     -    53    33     -    74     -     -     -     -    29 |  288  12.86
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    17     -    21 |  288  51.05
 SHAO |     -     -     -    33     -     -     -     -     -    17 |   92  11.81
 SPT0 |     -    19    17     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 STJO |     -     -    22     -    33     -     -    23     -    16 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.65
 SUTM |     -     -    37     -    36     -     -     -     -    35 |  288  14.04
 THTI |     -     -    23    47    21     -     -     -     -    42 |  288   1.60
 THU3 |     -    13    21     -    19     -     -     -     -    15 |  288   6.71
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    14     -    17 |  288   0.09
 TIDB |     -     -    40    71    17     -     -     -     -    40 |  288   0.12
 TIXI |     -    17     -     X    20     -     -     -     -    21 |  287   7.81
 TLSE |     -     -    11     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.51
 TOW2 |     -    25     -     -    32     -     -    33     -    67 |  288   3.51
 TROM |     -     -     -     -    14     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 TSKB |     -    24    23   113    28     -     -    33     -    18 |  288   1.72
 TWTF |     -    25    28     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 ULAB |     -     -     -     -    18     -     -    24     -     - |  288  14.70
 UNSA |     -     -     -    72    25     -     -     -     -    42 |  288  15.44
 USN3 |     -    21    16     -     -     -     -    25     -    27 |  288   0.03
 USNO |     -    50    23     -     -     -     -     -     -    89 |  288   0.05
 USUD |     -     -     -   121     -     -     -     -     -    62 |   79   0.13
 VILL |     -     -     -   103    23     -     -     -     -    26 |  288  18.89
 WHIT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1.45
 WILL |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    15 |  288  87.64
 WSRT |     -    44     -     -    35     -     -     -     -     - |  288   0.07
 WTZA |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    16 |  273   0.58
 WUHN |     -     -    19     -     X     -     -     -     -    31 |  287  13.41
 YAKT |     -    23     -    60     -     -     -     -     -     - |  285   1.28
 YAR2 |     -    21    35     -    27     -     -     -     -    31 |  288   4.56
 YEBE |     -     -    31     -     -     -     -    30     -    28 |  288   0.50
 YELL |     -    17    22    40    19     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3425    37    30    68    30    74  3857    38     -    45 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.92   | 3.52e-14  6.41e-15  2.75e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.80   | 5.70e-14  9.25e-15  2.97e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.85   | 4.14e-14  2.10e-14  3.66e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.84   | 4.12e-14  1.10e-14  2.04e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.83   | 5.29e-14  1.82e-14  3.53e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.14   | 4.78e-14  9.38e-15  3.42e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.93   | 2.80e-14  9.36e-15  3.63e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.89   | 5.12e-14  1.37e-14  4.42e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.63   | 8.72e-14  1.16e-14  2.37e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.54   | 6.72e-14  1.38e-14  3.36e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    4.08   | 4.60e-14  9.05e-15  4.77e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    4.04   | 6.63e-14  1.23e-14  4.78e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.88   | 5.15e-14  1.86e-14  7.72e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.25   | 4.15e-14  1.40e-14  4.26e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.18   | 3.32e-14  9.35e-15  3.11e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.65   | 4.28e-14  9.96e-15  3.02e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.62   | 4.41e-14  8.47e-15  7.31e-15 |
 ONSA |   287     1     0   143    2.14   | 5.06e-14  1.23e-14  9.51e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.69   | 7.15e-14  1.74e-14  5.21e-15 |
 GODE |   287     0     0   286    1.58   | 4.97e-14  1.09e-14  3.86e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.15   | 4.39e-14  1.58e-14  8.44e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.01   | 6.67e-14  2.12e-14  9.63e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    0.78   | 4.73e-14  1.02e-14  3.30e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.78   | 5.63e-14  9.20e-15  2.11e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.37   | 4.22e-14  1.24e-14  2.03e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.31   | 2.73e-13  5.19e-14  1.55e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 3.13e-13  8.40e-14  6.33e-14 |
 YEBE |   288     0     1   143    0.10   | 2.92e-13  2.57e-14  3.98e-14 |
 TIDB |   288     0     1    23    0.09   | 2.01e-13  2.16e-14  7.28e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.97e-13  1.03e-13  3.75e-14 |
 G16  |   288     0     0   239    0.07   | 5.66e-13  6.57e-14  4.05e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 3.86e-13  1.03e-13  4.67e-14 |
 WTZA |   273     0     0   270    0.06   | 4.48e-13  1.39e-13  6.49e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.06   | 4.91e-14  1.05e-14  1.25e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.11e-13  1.31e-13  5.54e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.85e-13  1.21e-13  6.20e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.97e-13  1.22e-13  6.83e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.78e-13  1.20e-13  3.96e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   137    0.05   | 3.29e-13  8.74e-14  1.83e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.12e-13  1.26e-13  5.96e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.11e-13  9.76e-14  5.83e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.89e-13  1.49e-13  6.07e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.37e-13  2.89e-14  7.21e-14 |
 G11  |   288     0     3    46    0.03   | 5.02e-13  5.84e-14  4.46e-14 |
 YAKT |   285     0     0   283    0.02   | 4.30e-13  1.26e-13  8.21e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  3.13e-13  1.56e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.71e-13  1.01e-13  1.09e-13 |
 G10  |   277     0     0   275    0.01   | 1.32e-12  3.48e-13  9.66e-14 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.08e-12  3.25e-13  2.35e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  4.07e-13  2.18e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.07e-13  2.91e-13  1.75e-13 |
 DAV1 |   182     0     0    92    0.00   | 2.06e-13  3.46e-13         - |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 5.93e-13  1.95e-13  4.35e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 4.30e-14  1.16e-14  3.69e-15 |
 GRAS |   118     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |    79     0     0     0    0.00   | 3.28e-13  7.42e-14         - |
 SHAO |    92     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.71e-14  2.61e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.32e-13  1.55e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.19e-13  2.73e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.23e-13  6.31e-14  2.70e-14 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 6.20e-13  7.16e-14  2.65e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.49e-13  1.33e-13  2.78e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  8.28e-14  2.51e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  6.40e-14  1.25e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.37e-12  1.34e-13  3.32e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  4.70e-13  2.43e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  7.09e-14  1.90e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  7.91e-14  1.39e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.34e-13  2.73e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  3.71e-13  2.59e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.17e-13  2.28e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.41e-13  2.03e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.42e-13  5.64e-14  1.72e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.68e-12  8.19e-13  4.88e-13 |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   | 9.49e-13  7.74e-13  6.50e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TWTF |   288     0     4     0    0.00   | 8.83e-14  1.89e-14  4.10e-15 |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.47e-13  6.47e-13  3.74e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.30e-13  1.76e-13  1.44e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.12e-13  6.24e-13  1.17e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     1     0    0.00   | 2.96e-13  3.13e-13  8.73e-13 |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-12  4.49e-13  1.59e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   270     0     1     0    0.00   | 8.28e-13  4.59e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   174     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 2.11e-13  5.01e-13  8.07e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.42e-13  1.01e-12  1.51e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.30e-17  3.96e-16  2.38e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      AMC2      ALBH |
------------------------------------------+------------------------------+
