
 GPS week: 1346   Day: 1   MJD: 53667                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2844     19    -0.57     1.14     2.98     0.00      0
 cod |   288     0  26487    408    -0.84     0.78     0.05    14.69      0
 emr |   288     0  10766     39   651.30    23.89     0.05    13.45      0
 esa |   288     0  19561   1869   651.53    23.80     0.06    11.13      0
 gfz |   288     0  28914    487    -0.92     0.45     0.03    26.27      0
 iga |    96     0   2748      0    -1.09     0.98     0.13     0.00      0
 igu |    96     0   2748      0    -0.96     1.20     3.33     0.00      0
 jpl |   288     0  18460     27    -1.21     2.23     0.04    16.94      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35310     77    -1.28     2.38     0.04    17.52      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4140   -88    55   123    27    79 -5970   -29     -   -59 |
    2 | -1850    53  -126    35   114    19  2651    13     -  -153 |
    3 | -2479   -79   -57   161    38   -72  2208   -41     -    -2 |
    4 |   270   -27  -106     7   131    49  1724    57     -  -152 |
    5 |  2491   -55    33     4    62   -14-16249   -28     -   -47 |
    6 |   607     X    52     X   103     6 -9750  -117     -   -78 |
    7 | -2016   -61    21    55    21   -47  -857    75     -  -102 |
    8 | -4618   -72   -61   171   -20   -29  8583    75     -   -44 |
    9 | -1219   -36    36    83    70   -28   263   -88     -   -71 |
   10 | -8090   -48   -61  -171   124    69  3505    76     -   -65 |
   11 |  3217   -39   -12   -69    11    20  1873   147     -   -72 |
   13 |  4933    -2  -135   181    89     9  3466   102     -  -235 |
   14 |  6043     2    18  -111   116   153  2936   -60     -   -53 |
   15 | -2646   -56   132  -107    70   115 -8445   -45     -   -48 |
   16 |  3403   -33    42   -37    -1  -130  2599    83     -   -61 |
   17 |  3310    44     -     -     X     -     -  -103     -    62 |
   18 |  3475    52    28  -134    61    -5  2538   -32     -   -40 |
   19 | -1786   124   -24   175   -13  -235  2846  -142     -   -45 |
   20 |  3725     8   -55   -89    -9   -31  2111   101     -     8 |
   21 |  3456    91    31  -147    53   -69  3336   -47     -   -48 |
   22 | -6107    88    -1  -118   127    55  1727   -23     -  -167 |
   23 |   135    52  -126    10    88   -86  2091    14     -   -93 |
   24 | -8700  -115  -103   113    32    23 -7741    93     -   -33 |
   25 |-10923  -141    87    24    64    35  -389    10     -   -70 |
   26 | -1247    11   -72    -3    79    92 -1833    19     -   -89 |
   27 |   174  -106    22   171    16   -79  -830    60     -  -119 |
   28 |  9091     9   -92   123   -29    21   714    69     -   -39 |
   29 |  1847    24     -     X    37   -15   965     4     -   -79 |
   30 | -3494   -92    68   149   117    39  -920   -81     -  -164 |
   31 | 24775    37   190   -33     -    77  9449  -190     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -     -     -     -     -    10     -   -10 |
 ALGO |     -     -    91   -94   -21     -     -    78     -   -55 |
 ALRT |     -  -210     -     -   -92     -     -     -     -   314 |
 AMC2 |     -   -31     -     -     -     -     -  -180     -   199 |
 ARTU |     -    82     -   125    31     -     -     -     -  -195 |
 AUCK |     -    70     -     X   -61     -     -     -     -    33 |
 BAHR |     -   -17     -     -   -40     -     -     -     -    74 |
 BILI |     -    62     -     -    25     -     -     -     -   -90 |
 BJFS |     -     -     -     -  -135     -     -     -     -   202 |
 BOGT |     -     -     -    27    49     -     -     -     -   -91 |
 BOR1 |     -    -5     -     -   -34     -     -     -     -    55 |
 BRUS |     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 CAGZ |     -   -88     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 CAS1 |     -   -14     -     1    61     -     -   -84     -     1 |
 CEDU |     -     -     -  -328   121     -     -     -     -    28 |
 CHAT |     -   -48     -     -    37     -     -     -     -   -15 |
 CHUR |     -     -     -     -   -43     -     -     -     -    65 |
 COCO |     -   -88     -  -119   -17     -     -    27     -   148 |
 CRO1 |     -    66     -   -14    63     -     -   -12     -  -130 |
 DAEJ |     -    79     -     -     -     -     -     -     -   -66 |
 DGAR |     -     -     -  -162     -     -     -    60     -    45 |
 DRAO |     -   138   -86     -  -113     -     -    99     -    25 |
 DWH1 |     -   120     -     -     -     -     -     -     -  -101 |
 FAIR |     -   -59     -    38    17     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -     -  -129     -     -     -     -     -    82 |
 GODE |     -     -     -   -55     1     -     -     -     -    33 |
 GOLD |     -     -     -   156   -56     -     -   -46     -    30 |
 GRAS |     -    14     -     -   -46     -     -     -     -    57 |
 GUAM |     -     -     -     X    -8     -     -     -     -    12 |
 GUAT |     -   229     -     -    -4     -     -     -     -  -186 |
 HARB |     -     -     -     -   -49     -     -     -     -    74 |
 HOB2 |     -    71     -     -   -97     -     -   144     -   -53 |
 HOFN |     -     -     -     -   -90     -     -     -     -   136 |
 HRAO |     -     -     -     -  -105     -     -    -4     -   162 |
 IISC |     -     -     -   -44    19     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -    70     -     -  -147     -    37 |
 JOZE |     -     -     -     -    46     -     -     -     -   -69 |
 JPLM |     -     -     -     -   -72     -     -     -     -   108 |
 KERG |     -   -33     -  -168    90     -     -     1     -    -1 |
 KGN0 |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 KIRU |     -   -67     -    37     -     -     -     -     -    33 |
 KIT3 |     -     -     -  -102    36     -     -     -     -    11 |
 KOKB |     -     -     -     -   107     -     -  -127     -   -38 |
 KOUR |     -   374     -  -105   -11     -     -     -     -  -228 |
 LHAS |     -     2     -     -   -14     -     -     -     -    20 |
 LPGS |     -    -3     -     -     X     -     -    58     -   -54 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -59     -     -     -     -    89 |
 MAG0 |     -   -41     -     -     -     -     -    35     -     - |
 MAS1 |     -     -     -   -78  -170     -     -   164     -   146 |
 MATE |     -     -     -    37   -39     -     -     -     -    36 |
 MAW1 |     -   163     -     -   -59     -     -   -48     -    -1 |
 MBAR |     -   -88     -     -     3     -     -    -8     -    77 |
 MCM4 |     -   112  -206  -225   138     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   184     -     -  -202     -     -     -     -   150 |
 METS |     -  -127     -     -     -     -     -     -     -   107 |
 MKEA |     -   -45     -   -98    18     -     -     -     -    70 |
 NLIB |     -     -     -     -   -81     -     -     -     -   121 |
 NNOR |     -     -     -   -25     -     -     -     -     -    16 |
 NOT1 |     -     -     -     -     -     -     -   -52     -    51 |
 NPLD |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 NRC1 |     -     -    90     -     3     -     -     -     -   -74 |
 NRIL |     -    79     -     -   -62     -     -     -     -    27 |
 NTUS |     -  -195     -   -71   100     -     -     -     -    59 |
 NYA1 |     -    77     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 NYAL |     -     -     -     -   -11     -     -    97     -   -78 |
 OHI2 |     -  -120     -   196  -104     -     -   263     -  -122 |
 ONSA |     -     -     -     3    32     -     -   -51     -     - |
 PIE1 |     -     -     -   103     -     -     -   -92     -    24 |
 PIMO |     -     -     -    64   -96     -     -     -     -   104 |
 POL2 |     -     -     -     -    23     -     -     -     -   -34 |
 POTS |     -     -     -     -    -3     -     -     -     -     5 |
 PTBB |     -    32     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 RABT |     -    67     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 RBAY |     -   -28     -     X  -163     -     -     -     -   263 |
 RESO |     -    21     -     -    19     -     -   -48     -     - |
 REYK |     -    48     -     -     -     -     -   -38     -    -4 |
 RIOG |     -   -43   145   141   -98     -     -     -     -   -18 |
 SANT |     -    20     -    42   -29     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   155     -     -   -92     -     -  -118     -   122 |
 SHAO |     -  -151     -     -  -129     -     -     -     -   322 |
 STJO |     -   139    83     -   -57     -     -     -     -   -95 |
 SUTH |     -   -88     -     -   -54     -     -     -     -   155 |
 SUTM |     -     -     -     -   -39     -     -     -     -    58 |
 THTI |     -     -    71   -96     5     -     -     -     -    -1 |
 THU3 |     -   -52     -     -   134     -     -     -     -  -157 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    85     -   -82 |
 TIDB |     -   -43   -42   248   -75     -     -     -     -    23 |
 TIXI |     -    34     -   134    10     -     -   -22     -  -109 |
 TOW2 |     -    34     -     -   -31     -     -    12     -     6 |
 TRO1 |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 TROM |     -     -     -     -   -35     -     -     -     -    53 |
 TSKB |     -    16     -    22     -     -     -   -64     -    35 |
 TWTF |     -   -66     -     -     -     -     -   -65     -   118 |
 USN3 |     -    18     -     -     -     -     -    19     -   -34 |
 USNO |     -    31    40     -     -     -     -     -     -   -57 |
 USUD |     -     -     -    69     -     -     -     -     -   -44 |
 VILL |     -     -     -    -5  -116     -     -     -     -   177 |
 WHIT |     -  -150     -     -     -     -     -    47     -    81 |
 WILL |     -    93     -     -     -     -     -     -     -   -78 |
 WSRT |     -     -     -     -    61     -     -   -42     -   -51 |
 WTZA |     -   -50     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 YAR2 |     -   -84     -     -    47     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    94   116   -64   -34     -     -     -     -   -77 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5964    88    82   104    98   123  3284   104     -    86 |  288   4.23
    2 |   836    61    71    43    16   161  1638    32     -    38 |  288   0.22
    3 |  3323   122    53   138    30   274  2618   134     -    45 |  288   2.15
    4 |  1234    73    38    47    18    57  1323    30     -    20 |  288   0.72
    5 |  1999    59    71    50    15    72  9794    25     -    28 |  288   1.53
    6 |  4445     X    86     X    25   277  6743    41     -    32 |  275   1.22
    7 |   589   111    69   171    52   204   334    97     -    34 |  288   0.62
    8 |  3626    46    27    31    20    41  4111    26     -    13 |  288   1.52
    9 |  2806    44    56    42    15    39  2597    25     -    30 |  288   1.94
   10 |  2052    43    21    23    19    30  1419    27     -    23 |  288   2.24
   11 |   610    94    47    26    41   140   976    49     -    45 |  288   0.46
   13 |   710    77    48    30    42    89  2059    20     -    42 |  288   0.28
   14 |  1177   101    93    32    31    76  1489    83     -    69 |  288   0.29
   15 |  9855    53    52    53    45    53  8025    61     -    47 |  288   5.03
   16 |   458    32    61    53    28    71  1796    27     -   102 |  288   0.32
   17 |  1803    70     -     -     X     -     -    88     -    58 |  288   0.48
   18 |   523    45    35    36    29   105  1517    26     -    69 |  288   0.32
   19 |   903    64    31    67    56    84  2007    53     -    79 |  288   0.23
   20 |   565    54    33    29    14   114  1009    16     -    21 |  288   0.21
   21 |   550    79    48    25    69    73  2019    72     -   116 |  288   0.31
   22 |   822    56   130    36    30   138  1022    54     -    50 |  288   0.18
   23 |   850    78    24    40    34   143  1029    44     -    27 |  288   0.27
   24 |  3442    44    40    17    26    32  3471    43     -    90 |  288   2.93
   25 |  4409    67    34    87    15    52  1844    32     -    48 |  288   1.78
   26 |  1956   126    32   121    36    90  1024    47     -    87 |  288   0.71
   27 |  1833    50    23    51    22    51  1313    31     -    36 |  288   1.34
   28 |  2732    72    36    65    23    99   723    48     -    59 |  288   0.82
   29 |  1159   136     -     X    30   256  1092    55     -    51 |  282   1.06
   30 |  1936    61    83    96    19    57   715    23     -    15 |  288   0.45
   31 |  5071    87    62    89     -   124  5926    83     -     - |  198   5.98
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -     -     -     -     -    20     -    19 |  286   0.16
 ALGO |     -     -    14    33    13     -     -     9     -    19 |  288   0.03
 ALRT |     -    13     -     -    11     -     -     -     -    16 |  288   5.87
 AMC2 |     -    23     -     -     -     -     -    19     -    21 |  288   0.02
 ARTU |     -    29     -    27    43     -     -     -     -    80 |  288  10.34
 AUCK |     -    21     -     X    24     -     -     -     -    31 |  264  10.60
 BAHR |     -    19     -     -    11     -     -     -     -    21 |  288   0.26
 BILI |     -    39     -     -    12     -     -     -     -    39 |  287   9.30
 BJFS |     -     -     -     -    10     -     -     -     -    15 |  287  10.79
 BOGT |     -     -     -    66    12     -     -     -     -    43 |  288  13.07
 BOR1 |     -    24     -     -    45     -     -     -     -    61 |  286   0.57
 BRUS |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 CAGZ |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.85
 CAS1 |     -    28     -    28    16     -     -    25     -    33 |  288   7.18
 CEDU |     -     -     -    66    31     -     -     -     -    29 |  288   1.52
 CHAT |     -    40     -     -    28     -     -     -     -    25 |  287   9.80
 CHUR |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 COCO |     -    30     -    33    23     -     -    29     -    26 |  288  11.17
 CRO1 |     -    49     -    38    24     -     -    35     -    23 |  288   0.27
 DAEJ |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  10.38
 DGAR |     -     -     -    51     -     -     -    22     -    27 |  288  14.37
 DRAO |     -    19    21     -    24     -     -    27     -    32 |  288   0.04
 DWH1 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     9 |  286   0.30
 FAIR |     -    30     -    32    12     -     -     -     -     - |  288   0.09
 FORT |     -     -     -   156     -     -     -     -     -    99 |  274  63.05
 GODE |     -     -     -    27    18     -     -     -     -    21 |  288   0.24
 GOLD |     -     -     -    38    22     -     -    23     -    47 |  288   9.29
 GRAS |     -    20     -     -    17     -     -     -     -    36 |  288   9.42
 GUAM |     -     -     -     X    17     -     -     -     -    26 |  288  17.70
 GUAT |     -    33     -     -    21     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    18 |  286  30.05
 HOB2 |     -    17     -     -    20     -     -    28     -    14 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    44     -     -    39     -    75 |  288   0.39
 IISC |     -     -     -    38    16     -     -     -     -     - |  288  16.82
 ISPA |     -     -     -     -    18     -     -    38     -    31 |  288  11.98
 JOZE |     -     -     -     -    26     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    24 |  286   3.35
 KERG |     -    27     -    32    25     -     -    20     -    26 |  288   2.73
 KGN0 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     9 |  287   0.28
 KIRU |     -    19     -    21     -     -     -     -     -    23 |  288  10.11
 KIT3 |     -     -     -    69    18     -     -     -     -    36 |  240  11.69
 KOKB |     -     -     -     -    29     -     -    30     -    48 |  288   0.10
 KOUR |     -    41     -    46    19     -     -     -     -    21 |  288  14.25
 LHAS |     -    33     -     -    10     -     -     -     -    22 |  271  16.15
 LPGS |     -    39     -     -     X     -     -    47     -    52 |  211  22.69
 MAC1 |     -     -     -     X    17     -     -     -     -    26 |  264  11.32
 MAG0 |     -    42     -     -     -     -     -    37     -     - |  286   9.42
 MAS1 |     -     -     -    44    18     -     -    16     -    22 |  288  17.38
 MATE |     -     -     -    92    22     -     -     -     -    29 |  216   0.10
 MAW1 |     -    40     -     -    29     -     -    37     -    51 |  288   7.51
 MBAR |     -    34     -     -    80     -     -    40     -   104 |  288  14.93
 MCM4 |     -    40    22    47    12     -     -     -     -     - |  288  38.07
 MDO1 |     -    41     -     -     9     -     -     -     -    35 |  288  20.89
 METS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287  10.49
 MKEA |     -    18     -    84    19     -     -     -     -    29 |  288  25.37
 NLIB |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    17 |  288   0.06
 NNOR |     -     -     -    29     -     -     -     -     -    19 |  288  12.79
 NOT1 |     -     -     -     -     -     -     -    15     -    14 |  288   0.06
 NPLD |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    17     -    10     -     -     -     -    11 |  288   0.02
 NRIL |     -    38     -     -    25     -     -     -     -    59 |  288   8.56
 NTUS |     -    31     -    27    21     -     -     -     -    29 |  288  11.71
 NYA1 |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286   0.09
 NYAL |     -     -     -     -    15     -     -    16     -    31 |  288   0.12
 OHI2 |     -    25     -    57    39     -     -    61     -   111 |  288   8.82
 ONSA |     -     -     -    31    20     -     -    21     -     - |  288   0.05
 PIE1 |     -     -     -    82     -     -     -    55     -    98 |  288   0.09
 PIMO |     -     -     -    49    26     -     -     -     -    29 |  288  17.79
 POL2 |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    41 |  288   7.09
 POTS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    26 |  286  11.72
 PTBB |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.20
 RABT |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287  16.24
 RBAY |     -    95     -     X   109     -     -     -     -   146 |  286 973.52
 RESO |     -    32     -     -    24     -     -    16     -     - |  288   7.55
 REYK |     -    13     -     -     -     -     -     8     -     9 |  288   8.45
 RIOG |     -    44    40    66    43     -     -     -     -    34 |  287   7.45
 SANT |     -    46     -    74    33     -     -     -     -     - |  287 542.93
 SCH2 |     -    12     -     -    11     -     -    11     -    10 |  288   9.31
 SHAO |     -    29     -     -    32     -     -     -     -    51 |  288  52.60
 STJO |     -    18    18     -    18     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 SUTH |     -    27     -     -    26     -     -     -     -    47 |  288  12.52
 SUTM |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    24 |  288  13.92
 THTI |     -     -    41    53    46     -     -     -     -    33 |  288   1.39
 THU3 |     -    16     -     -     8     -     -     -     -    21 |  288   7.21
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    16     -    15 |  286   0.13
 TIDB |     -    50    23    40    25     -     -     -     -    19 |  288   0.18
 TIXI |     -    17     -    30    11     -     -    19     -    22 |  286   8.56
 TOW2 |     -    41     -     -    40     -     -    31     -    25 |  288   3.60
 TRO1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -     7 |  288  12.09
 TROM |     -     -     -     -    39     -     -     -     -    59 |  286    >>>
 TSKB |     -    41     -    42     -     -     -    44     -    17 |  288   0.87
 TWTF |     -    33     -     -     -     -     -    26     -    16 |  288   0.05
 USN3 |     -    24     -     -     -     -     -    39     -    22 |  288   0.03
 USNO |     -    44    30     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -    23     -     -     -     -     -    15 |  288   0.10
 VILL |     -     -     -    38    28     -     -     -     -    37 |  288  13.51
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -    21     -    16 |  288   3.19
 WILL |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    12 |  286 131.95
 WSRT |     -     -     -     -    17     -     -    18     -    13 |  288   0.03
 WTZA |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  282   0.61
 YAR2 |     -    40     -     -    22     -     -     -     -     - |  254    >>>
 YELL |     -    28    14    31    15     -     -     -     -    11 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2978    50    52    60    31   127  3328    44     -    44 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 2.96e-14  6.45e-15  2.10e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.86   | 3.76e-14  6.46e-15  2.29e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    8.46   | 4.37e-14  6.84e-15  4.86e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.61   | 2.91e-14  5.64e-15  2.43e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.26   | 2.69e-14  4.71e-15  3.29e-15 |
 ONSA |   288     0     0   287    6.13   | 3.54e-14  9.57e-15  3.74e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    5.93   | 4.92e-14  1.41e-14  2.74e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.85   | 3.77e-14  1.42e-14  4.39e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.67   | 3.22e-14  7.44e-15  2.12e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    5.15   | 5.15e-14  1.43e-14  2.66e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.85   | 3.36e-14  6.78e-15  3.93e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.32   | 3.44e-14  6.46e-15  4.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.22   | 4.89e-14  1.19e-14  5.10e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.94   | 2.57e-14  1.06e-14  3.77e-15 |
 USN3 |   288     0     1   202    2.77   | 9.37e-14  1.18e-14  2.93e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.68   | 3.47e-14  1.29e-14  2.51e-15 |
 MATE |   216     0     0   214    1.36   | 5.62e-14  1.58e-14         - |
 NYAL |   288     0     0   288    1.01   | 3.76e-14  8.48e-15  1.06e-14 |
 NYA1 |   286     1     0   284    1.00   | 2.51e-14  6.31e-15  1.15e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.00   | 5.61e-14  8.51e-15  4.81e-15 |
 TID1 |   286     0     0   285    0.93   | 1.16e-13  1.88e-14  7.11e-15 |
 ALBH |   286     0     0   286    0.91   | 4.23e-14  1.22e-14  1.11e-14 |
 YELL |   288     0     0   288    0.58   | 3.14e-14  7.06e-15  2.55e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.37   | 1.66e-13  2.53e-14  8.70e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.33   | 5.39e-14  1.59e-14  5.91e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.29   | 3.87e-14  9.19e-15  1.47e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.24   | 1.67e-13  4.18e-14  2.70e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.13   | 1.33e-13  3.24e-14  1.10e-14 |
 DWH1 |   286     0     0   286    0.12   | 3.07e-13  1.04e-13  2.33e-14 |
 G16  |   288     0     0   262    0.11   | 5.22e-13  6.11e-14  3.94e-14 |
 PTBB |   288     0     2   109    0.11   | 2.79e-13  6.70e-14  1.49e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 3.35e-13  9.30e-14  2.58e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.10   | 3.47e-13  7.86e-14  1.86e-14 |
 FORT |   274     0     0   126    0.10   | 7.55e-14  2.04e-14  2.53e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 2.01e-13  5.57e-14  1.04e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 2.99e-13  9.88e-14  4.81e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 4.18e-13  1.09e-13  7.19e-14 |
 WTZA |   282     0     0   276    0.06   | 4.85e-13  9.17e-14  6.37e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 3.01e-13  8.31e-14  6.55e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.41e-13  4.49e-14  3.76e-14 |
 G29  |   282     0     0   280    0.03   | 4.36e-13  1.51e-13  1.06e-13 |
 G06  |   275     0     0   273    0.02   | 3.97e-13  1.34e-13  1.01e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.17e-13  1.69e-13  9.51e-14 |
 G17  |   288     0     3    44    0.02   | 6.14e-13  7.62e-14  3.06e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.02   | 4.68e-13  1.18e-13  3.13e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.17e-13  3.10e-13  7.92e-14 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  2.79e-13  9.64e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.18e-13  1.41e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.72e-13  1.45e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.60e-13  2.18e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.20e-13  1.67e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.76e-13  2.18e-13 |
 CEDU |   288     0     1    80    0.00   | 2.31e-13  7.04e-14  1.07e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.24e-12  3.67e-13  2.01e-13 |
 G14  |   288     0     2     3    0.00   | 5.90e-13  6.21e-14  3.63e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.91e-14  5.37e-15  1.44e-15 |
 LHAS |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   254     0     1     0    0.00   | 9.90e-13  1.28e-12         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  7.63e-14  5.59e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.40e-13  3.82e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 4.84e-13  6.00e-14  2.20e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  6.71e-14  1.88e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.86e-13  1.16e-13  3.31e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.58e-14  2.13e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  8.21e-14  1.58e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.34e-13  8.83e-14  3.24e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  6.25e-13  4.41e-13 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.17e-13  7.20e-14  1.96e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.16e-13  7.42e-14  5.26e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.11e-12  3.68e-13  2.70e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  5.36e-14  2.26e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  6.32e-13  4.12e-13 |
 WILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.50e-13  6.76e-13  1.67e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 3.11e-13  3.46e-14  6.64e-15 |
 TROM |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.16e-13  4.28e-13  3.31e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.24e-13  1.90e-13  7.11e-14 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.75e-13  4.00e-13  7.06e-13 |
 SANT |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   211     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     0     0    0.00   | 6.15e-13  2.08e-13  3.96e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  5.54e-13  1.05e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.64e-17  3.16e-16  1.89e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      ALGO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
