
 GPS week: 1348   Day: 3   MJD: 53683                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772     24    -0.18     0.30     2.58     0.00      0
 cod |   288     0  24035     15    -0.82     1.23     0.06    26.37      0
 emr |   288     0  17421    288  1021.54    26.41     0.05    28.71      0
 esa |   288     1  14742    399 99999.99    15.48     0.12     0.00      0
 gfz |   288     0  23148    288    -0.15    -0.16     0.07    23.26      0
 iga |    96     0   2676      1    -1.11     1.51     0.12     0.00      0
 igu |    96     0   2676     66    -1.47     5.64     3.13     0.00      0
 jpl |   288     0  15746    109     0.25     1.46     0.07    21.66      0
 ngs |    96     0   2676      8    -0.77     1.04     2.30     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |    91    91      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1949   -15   -82    -4   153   111 -3048   -39  -859     -     - |
    2 | -2171    34    33  -145   -64    40  2002   -16 -2197     -     - |
    3 |  1598   -52  -129   166   172   -24  1178    50  1116     -     - |
    4 | -2668   -55     2   177   -35   -24 -1328   102 -3009     -     - |
    5 |  -447     8   -80   -59    70   -11-14431    21  -855     -     - |
    6 |     9  -143    15   -23    31    36 -8614   150    -9     -     - |
    7 |  -764  -112  -119   135   103     9  -537   183  -740     -     - |
    8 | -2497    -6  -138   185    -1   -38  3980   191 -2329     -     - |
    9 | -6088   -93    88  -124  -129     3-15994   182 -5066     -     - |
   10 | -6613   -87   -70   -70    57   139 -3036   137 -5775     -     - |
   11 |  5116   -50     6    29    87    55  1701   -41  5027     -     - |
   13 |  4755   123   -75   200   -40    56  2430   -12  4747     -     - |
   14 |  4015    56    -2  -200    90   147  2722  -158  3900     -     - |
   15 | -5453  -138   -23  -219   184   -16  -491    -1 -5353     -     - |
   16 |  3199    22  -110   -52   142   -81  1422   -37  3549     -     - |
   17 | -4048   -94     X     -    20     -     -    94     -     -     - |
   18 |  3310   -76    11  -221   105  -111  1431   -35  3342     -     - |
   19 |  1026   140  -244   198    63    37  2588    85   625     -     - |
   20 |  5376   -64  -122    72    66   102  1879   168  5102     -     - |
   21 |  4088    13   -10  -211    27   -57  1369   -33  3953     -     - |
   22 | -1118    -8    28  -291    79    42   758  -112 -1651     -     - |
   23 |  -446   190  -118    55   -57   -64  2791   -19  -482     -     - |
   24 | -3405   -55   -68    61    41    54  5396   113 -2180     -     - |
   25 | -2234   -88   -17    30   133   -29 -3964   -13 -4342     -     - |
   26 |  -240   -41   -45   272     3   -60   493   108  -565     -     - |
   27 |  2481   -97  -133    79   109  -111  3643   177  1168     -     - |
   28 |  4311    -3  -123    36    91    16  6465    69  4023     -     - |
   29 |  1339   -13   -44   -31   -33  -130 -1061   109   530     -     - |
   30 | -2039   -56   -11   -11    53   -93  -905    26 -2097     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    22     -     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 ALGO |     -     -    38   -83   -32     -     -   -16     -     -     - |
 AMC2 |     -   -77   242     -     -     -     -  -227     -     -     - |
 AREQ |     -     -    41     -   -51     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -   -69     -     -    79     -     -     -     -     -     - |
 BILI |     -    10     -     -    19     -     -   -33     -     -     - |
 BOR1 |     -    -1     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -   103     -     -  -117     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -58    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     0     -    43   -52     -     -    56     -     -     - |
 CHAT |     -   -36     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   112     -     -  -127     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    55     -   185   -63     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    55   -98   -16     -     -   -56     -     -     - |
 DAV1 |     -   430     -     -  -487     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -42     -     -    45     -     -     - |
 DRAO |     -    78   -53     -   -96     -     -    79     -     -     - |
 FAIR |     -    37    37    50   -89     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -   -22   -24     -     -     -     -    55     -     -     - |
 GLPS |     -    30     -     -    81     -     -  -124     -     -     - |
 GOLD |     -    78     -   -54   -78     -     -   -12     -     -     - |
 GUAM |     -   -76     -  -686    86     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    57     -   -10   -65     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -86     -     -    93     -     -     - |
 IENG |     -  -102    94     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    73     -     -    13     -     -  -103     -     -     - |
 JAB1 |     -    68     -    93   -77     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    56     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   192     -     -  -207     -     -     - |
 KGN0 |     -   -68    63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -     -   -34     -     -    36     -     -     - |
 KOUR |     -    57     -  -301   -65     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    61     -    68     -     -     -   -74     -     -     - |
 MAD2 |     -     -   118     -     -     -     -  -157     -     -     - |
 MALI |     -     3     -    85    -4     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   110  -189  -168     -     -    36     -     -     - |
 MAW1 |     -    64     -     -   -73     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -     -    61     -     -   -66     -     -     - |
 MCM4 |     -   185  -170   236     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   184   -30     -  -164     -     -     -     -     -     - |
 MSKU |     -   142     -     -  -161     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -156   143     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    38     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -  -137     -     -   155     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    11     -     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -    62  -106   -76     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   138     X     -     -     -  -183     -     -     - |
 PTBB |     -   -72    66     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   123     -     -  -140     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    22     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -    23     -     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 RIOG |     -   -76    91    70   -26     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   146     -     -  -166     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    36   -33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -154   142     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    98   -15     -   -92     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    14     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -     -   170     -   215     -     -  -457     -     -     - |
 TIDB |     -    10   -18   279    11     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    17     -   201    35     -     -   -59     -     -     - |
 TOW2 |     -    34     -   144   -39     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    13     -     -     -     -     -   -16     -     -     - |
 TSKB |     -   -96    14   -18    91     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -  -154   142     -     -     -     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -   -45    57     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 USNO |     -   -18    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -51   142     -     -     -    67     -     -     - |
 WSRT |     -    26     -     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -53     -    29    60     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    18     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    13    29   137   -51     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4573   118   126   146    53   101  3199    67  5245     -     - |  277   4.16
    2 |   718    48    38    82    41    65  1480    89   776     -     - |  288   0.16
    3 |  3046    49    34    41    64    90  1693    41  2582     -     - |  288   2.75
    4 |  1542    48    29    23    38    65   857    37  1233     -     - |  288   0.67
    5 |  1249    21    23    31    25    60  9358    44  1195     -     - |  288   1.91
    6 |  1847    80    46    50    42    85  4625   149  1930     -     - |  288   1.01
    7 |   500    40    57    58    33    51   811    80   747     -     - |  288   0.58
    8 |  3623    85    49    85   203   125  4330    73  3623     -     - |  288   2.24
    9 |  3332   151   205   246   137   228  9002   152  3594     -     - |  288   4.59
   10 |  2825    38    33    96    30    84  2299    79  2886     -     - |  288   1.65
   11 |   473    50    21    40    31    65   944    27   642     -     - |  288   0.33
   13 |   594    49    50    91    52   255  1655    43   814     -     - |  288   0.37
   14 |   699    60    51   166    64    83  1418    56   765     -     - |  288   0.28
   15 |  3414    52    28    96    23    73  3698    44  3552     -     - |  288   2.65
   16 |   750    70    68    44    51   126  1080    94   880     -     - |  288   0.21
   17 |  1132   125     X     -    72     -     -    90     -     -     - |  288   0.48
   18 |   682    37    26    63    21    62  1163    35   788     -     - |  288   0.33
   19 |   616    71    46    65    30   120  1274    54   650     -     - |  288   0.28
   20 |   698    56    39    72    13   101  1013    24   737     -     - |  288   0.21
   21 |   528    43    35    43    43    45  1196    30   813     -     - |  288   0.33
   22 |  3710    27    42    33    23   123   816    33  3328     -     - |  288   0.21
   23 |   555    55    64    51    59    86  1483    45   746     -     - |  288   0.21
   24 |  5215    49    30    40    30    30  5083    30  4120     -     - |  288   2.16
   25 |  6754    64    28    61    30    44  4467    54  3849     -     - |  288   2.54
   26 |  1070   196    51   276    58   202   850   134   856     -     - |  278   0.49
   27 |  3706    50    32    57    34    47  2112    35  2568     -     - |  288   2.55
   28 |  2048    45    18    49    37    83  3638    25  1982     -     - |  288   0.23
   29 |  1729   129   118   213    71   262  1257    61  1621     -     - |  276   1.00
   30 |   465    29    31    44    12    46   885    45   666     -     - |  288   0.28
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    10     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   0.07
 ALGO |     -     -    23    58    43     -     -    33     -     -     - |  288   0.04
 AMC2 |     -    17    25     -     -     -     -    31     -     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -     -    21     -    25     -     -     -     -     -     - |  275  28.91
 BAHR |     -    17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   0.59
 BILI |     -    20     -     -    21     -     -    19     -     -     - |  287   8.86
 BOR1 |     -    15     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   0.48
 BRFT |     -    18     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 BRUS |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.02
 CAS1 |     -   111     -   114   260     -     -   148     -     -     - |  288   6.63
 CHAT |     -   119     -     -   134     -     -     -     -     -     - |  285  11.47
 CHUR |     -    16     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 COCO |     -    81     -   281    92     -     -     -     -     -     - |  265    >>>
 CRO1 |     -     -    23    80    41     -     -    44     -     -     - |  288    >>>
 DAV1 |     -    16     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  146   2.74
 DGAR |     -     -     -     -    97     -     -   104     -     -     - |  288  13.52
 DRAO |     -    16    15     -    17     -     -    29     -     -     - |  288   0.03
 FAIR |     -    28    14    27    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 FORT |     -    18    37     -     -     -     -    45     -     -     - |  287    >>>
 GLPS |     -    20     -     -    35     -     -    34     -     -     - |  288  16.86
 GOLD |     -    17     -   112    23     -     -    26     -     -     - |  288  10.46
 GUAM |     -    49     -    81    56     -     -     -     -     -     - |  286  20.31
 HOB2 |     -   180     -   193   204     -     -     -     -     -     - |  288   0.12
 HRAO |     -     -     -     -    25     -     -    27     -     -     - |  288   0.69
 IENG |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.37
 ISPA |     -    43     -     -    39     -     -    67     -     -     - |  288  12.19
 JAB1 |     -    31     -   340    35     -     -     -     -     -     - |  248  19.45
 KARR |     -    31     -     -    35     -     -     -     -     -     - |  260   9.81
 KELY |     -     -     -     -    32     -     -    35     -     -     - |  277   7.20
 KGN0 |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.53
 KOKB |     -     -     -     -    85     -     -    91     -     -     - |  287   0.14
 KOUR |     -    31     -    50    35     -     -     -     -     -     - |  283  19.59
 LPGS |     -    57     -   103     -     -     -    69     -     -     - |  285  26.03
 MAD2 |     -     -    29     -     -     -     -    38     -     -     - |  288   0.06
 MALI |     -    19     -    85    22     -     -     -     -     -     - |  275  11.29
 MAS1 |     -     -    24    82    16     -     -    39     -     -     - |  288  18.12
 MAW1 |     -    69     -     -    78     -     -     -     -     -     - |  282   8.47
 MBAR |     -     -     -     -    45     -     -    48     -     -     - |  288  12.05
 MCM4 |     -    19    17    35     X     -     -     -     -     -     - |  288  34.31
 MDO1 |     -    23    16     -    17     -     -     -     -     -     - |  287  21.69
 MSKU |     -    18     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  253  19.14
 NPLD |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    18     -    22     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 NTUS |     -    27     -     -    31     -     -     -     -     -     - |  288  10.23
 OHI2 |     -    23     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  288  11.53
 ONSA |     -     -    19    71    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PIE1 |     -     -   153     X     -     -     -   203     -     -     - |  288   0.40
 PTBB |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  274   0.45
 RBAY |     -    30     -     -    34     -     -     -     -     -     - |  288  29.78
 RESO |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   6.72
 REYK |     -    17     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  264  22.50
 RIOG |     -    35    23   148    31     -     -     -     -     -     - |  288   6.66
 SCH2 |     -    37     -     -    42     -     -     -     -     -     - |  288  12.15
 SFER |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.76
 SPT0 |     -    21    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 STJO |     -    19    13     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  12.10
 SUTH |     -    17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  12.68
 THU3 |     -     -    46     -    49     -     -   111     -     -     - |  288   6.18
 TIDB |     -    30    21    42    45     -     -     -     -     -     - |  288   0.31
 TIXI |     -    33     -    57    28     -     -    23     -     -     - |  287   6.25
 TOW2 |     -    50     -   278    57     -     -     -     -     -     - |  269   2.96
 TRO1 |     -     8     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   9.45
 TSKB |     -    15    23    55    25     -     -     -     -     -     - |  288   1.50
 TWTF |     -    30    28     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 USN3 |     -    27    27     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   0.03
 USNO |     -    42    39     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 USUD |     -     -    26    75     -     -     -    34     -     -     - |  288   0.07
 WSRT |     -    26     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 WTZR |     -    12     -   308    14     -     -     -     -     -     - |  281   0.19
 WUHN |     -     -   154     -   191     -     -     -     -     -     - |  287  18.54
 YAR2 |     -    23     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   7.04
 YELL |     -    31    19    28    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2576    57    53   123    65   117  3127    68  2304     -     - |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288   10.35   | 3.71e-14  9.76e-15  1.95e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   10.31   | 4.00e-14  1.12e-14  2.29e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.67   | 3.45e-14  1.03e-14  2.10e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    8.85   | 2.72e-14  7.57e-15  2.67e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    7.65   | 3.61e-14  1.10e-14  2.77e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.33   | 3.67e-14  6.55e-15  2.61e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.50   | 3.64e-14  6.18e-15  1.71e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.86   | 4.40e-14  9.74e-15  4.42e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.70   | 7.02e-14  1.27e-14  3.28e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.02   | 3.90e-14  7.97e-15  4.39e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.57   | 4.03e-14  1.05e-14  3.72e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    3.30   | 4.95e-14  8.64e-15  1.66e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.42   | 4.97e-14  9.64e-15  4.95e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.17   | 4.21e-14  1.26e-14  2.64e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.00   | 4.02e-14  8.71e-15  3.88e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.89   | 4.40e-14  1.68e-14  5.69e-15 |
 KOKB |   287     0     0   286    1.66   | 7.32e-14  1.62e-14  8.96e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.46   | 2.81e-14  8.49e-15  2.74e-15 |
 WTZR |   281     0     0   274    1.16   | 4.28e-14  2.30e-14  2.08e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.97   | 1.50e-13  3.04e-14  1.03e-14 |
 BRFT |   288     0     0   143    0.95   | 4.81e-14  1.36e-14  4.66e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    0.60   | 6.26e-14  7.85e-15  5.93e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.38   | 1.21e-13  3.72e-14  2.83e-14 |
 FORT |   287     0     0   143    0.37   | 6.80e-14  1.29e-14  1.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.23   | 2.63e-13  6.55e-14  3.03e-14 |
 CRO1 |   288     3     0   285    0.20   | 2.43e-13  1.07e-13  4.96e-14 |
 PTBB |   274     0     0   271    0.18   | 3.02e-13  8.35e-14  4.60e-14 |
 G16  |   288     0     4   116    0.14   | 5.81e-13  5.78e-14  1.83e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.12   | 3.14e-13  7.98e-14  2.53e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.12   | 2.71e-13  6.53e-14  1.12e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.41e-13  9.01e-14  4.36e-14 |
 G26  |   278     0     0   276    0.09   | 3.88e-13  1.31e-13  5.25e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.34e-13  8.97e-14  5.45e-14 |
 G17  |   288     0     0   172    0.08   | 5.74e-13  6.78e-14  5.77e-14 |
 G02  |   288     0     4    29    0.08   | 4.99e-13  5.50e-14  1.16e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.78e-13  9.95e-14  7.49e-14 |
 G23  |   288     0     5    70    0.06   | 5.80e-13  6.94e-14  2.12e-14 |
 G13  |   288     0     2    95    0.06   | 6.00e-13  6.36e-14  4.18e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.71e-13  1.08e-13  4.15e-14 |
 SFER |   276     0     0   133    0.04   | 3.76e-13  1.31e-13  5.95e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.63e-13  1.47e-13  9.07e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.83e-13  1.67e-13  1.09e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.21e-13  5.61e-14  6.80e-14 |
 G29  |   276     0     0   274    0.02   | 4.21e-13  1.34e-13  1.05e-13 |
 G09  |   288     0     0   151    0.01   | 5.91e-13  1.48e-13  2.59e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.78e-13  2.66e-13  1.04e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  4.21e-13  1.82e-13 |
 G25  |   288     0     0   180    0.00   | 1.36e-12  3.82e-13  2.59e-13 |
 TOW2 |   269     0     0   268    0.00   | 4.45e-13  5.26e-13  2.14e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-14  5.42e-15  1.30e-15 |
 DAV1 |   146     0     0     0    0.00   | 1.68e-13  3.15e-13         - |
 KARR |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   264     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.66e-13  6.63e-14  1.87e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.17e-12  4.42e-13  3.17e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  4.05e-13  2.58e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  6.35e-14  2.19e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.28e-13  1.27e-13  2.77e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  7.33e-14  2.03e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  7.01e-14  2.58e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.83e-13  9.05e-14  2.64e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.48e-13  2.84e-13 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 5.91e-13  5.66e-14  3.39e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.28e-14  4.06e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.35e-13  3.67e-13 |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  6.97e-13  2.60e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.97e-13  7.31e-13  7.08e-13 |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.85e-13  3.27e-14  5.85e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 6.83e-13  3.33e-13  7.16e-13 |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.36e-13  7.32e-13  8.30e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.77e-13  6.29e-13  1.93e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   265     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.70e-17  3.24e-16  1.94e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      BRUS      FAIR |
------------------------------------------+------------------------------+
