
 GPS week: 1348   Day: 6   MJD: 53686                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2773      2     0.39    -0.01     3.00     0.00      0
 cod |   288     0  26530    564    -0.45     0.51     0.04    21.45      0
 emr |   288     0  25394     35  1098.29    25.29     0.04    22.52      0
 gfz |   288     0  28656    317    -0.05    -0.48     0.03    28.12      0
 iga |    96     0   2773     11     0.26     0.15     0.15     0.00      0
 igu |    96     0   2677      0     0.22     0.23     3.96     0.00      0
 ngs |    96     0   2677      5     0.32    -0.05     2.84     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36964     44     0.27    -0.88     0.03    27.91      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  3989   -27  -154   130    62  5769  1974     -     6 |
    2 | -2695    57    45     7    10  1223 -2597     -   -86 |
    3 | -7378   -23  -135    80    37   654 -5510     -    46 |
    4 | -3102   106    15     6   -49  -321 -3199     -  -100 |
    5 | -1363    -5  -128   102   -90-17166 -1647     -     4 |
    6 | -2406   -84   -31   117   -51-10632 -2559     -   -28 |
    7 | -2499    -1    29    27   -58  -491 -2398     -   -50 |
    8 |  1613    85   -67    43    52    -9  1251     -   -50 |
    9 | 18945   -54  -115    51  -147-17920 13733     -    79 |
   10 | -1849   -40  -102    14   -84  2354 -1521     -    98 |
   11 |  3178   -32    73    88    76  2908  3567     -  -123 |
   13 |  2018   207     8    30   100  2075  2726     -  -194 |
   14 |  2435    90   -58   101   131  1702  2812     -  -120 |
   15 | -4071  -207  -188   111   -63  4662 -2790     -   199 |
   16 |  3560   -78  -110   140    21  2090  3593     -     8 |
   17 |   178   383   -61   -68   410     -     -     -  -177 |
   18 |  2450   -24   -74   123   -99  1898  2707     -   -46 |
   19 |    50   167  -283    36   -88  2081    43     -    64 |
   20 |  2913   -57   -50    80   -69  1811  3350     -     4 |
   21 |  2912   -13   -53    12   -31  1802  3115     -    40 |
   22 | -5410   -35   -18   102    -7   -26 -4611     -   -62 |
   23 |  -538   191   -99    26   116  2755  -442     -   -92 |
   24 |  2487    41    -5    58   -18 12746  1734     -   -86 |
   25 | -7808  -116   -62   141    26 -1483 -5790     -    -3 |
   26 | -1131     X    -9    62  -108 -1988 -1304     -   -55 |
   27 |  3204    54   -71    71   -76  9556  1845     -   -55 |
   28 |  3141    43     2    20   158 -1270  3136     -   -55 |
   29 | -7551     X    38    96   -20 -4822 -6356     -  -127 |
   30 | -5165    40    40    90  -162   -81 -4390     -  -154 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    37   -42     -     -     -     -     -     5 |
 ALGO |     -     -    24   -39     -     -     -     -    20 |
 ALRT |     -  -134     -   102     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -126    82     -     -     -     -     -    30 |
 AREQ |     -     -    13   -30     -     -     -     -    20 |
 ASPA |     -     -     -   192     -     -     -     -  -193 |
 AUCK |     -     -     -     7     -     -     -     -    -7 |
 BAHR |     -    -7    44   -10     -     -     -     -   -20 |
 BILI |     -    16     -    19     -     -     -     -   -32 |
 BJFS |     -     -     -   -22     -     -     -     -    22 |
 BOGT |     -    34     -   -44     -     -     -     -    18 |
 BOR1 |     -    11    71  -116     -     -     -     -    51 |
 BREW |     -     -    20     -     -     -     -     -   -16 |
 BRUS |     -    33   100     -     -     -     -     -  -105 |
 CAS1 |     -     6     -   -11     -     -     -     -     7 |
 CEDU |     -     -     -  -102     -     -     -     -   102 |
 CHAT |     -   -40     -    -4     -     -     -     -    35 |
 CHUR |     -     -   -27  -155     -     -     -     -   178 |
 COCO |     -    -2     -    71     -     -     -     -   -70 |
 CRO1 |     -    69    55    31     -     -     -     -  -128 |
 DARW |     -    37    81     -     -     -     -     -   -88 |
 DAV1 |     -  -572     -   436     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -45     -   111     -     -     -     -   -77 |
 DRAO |     -   157     9   -83     -     -     -     -   -44 |
 DWH1 |     -   230    -5     -     -     -     -     -  -173 |
 FAIR |     -     -    30   -24     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    -3     -     2     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     8     -    14     -     -     -     -   -20 |
 GMAS |     -     -   129     -     -     -     -     -  -104 |
 GODE |     -     -    96     -     -     -     -     -   -77 |
 GOLD |     -    33     -  -129     -     -     -     -   105 |
 GRAS |     -   -29     -   -20     -     -     -     -    43 |
 GRAZ |     -  -119   120     -     -     -     -     -    -5 |
 GUAM |     -     -     -    21     -     -     -     -   -21 |
 GUAT |     -     -     -   -43     -     -     -     -    44 |
 HARB |     -     -     -    -3     -     -     -     -     4 |
 HERS |     -     -  -308     -     -     -     -     -   248 |
 HLFX |     -     -   -22     -     -     -     -     -    18 |
 HOB2 |     -   197   172  -243     -     -     -     -   -45 |
 HOFN |     -     -     -  -188     -     -     -     -   190 |
 HRAO |     -    64     -   -37     -     -     -     -   -11 |
 IENG |     -  -100    95     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -73     -     -     -     -     -     -    56 |
 ISPA |     -    67     -    57     -     -     -     -  -109 |
 JOZE |     -     -     -   -43     -     -     -     -    43 |
 JPLM |     -     -    13  -194     -     -     -     -   187 |
 KERG |     -    56   -95    51     -     -     -     -   -19 |
 KGN0 |     -   -97    26     -     -     -     -     -    54 |
 KIT3 |     -     -     -  -158     -     -     -     -   159 |
 KOKB |     -     -    80     2     -     -     -     -   -67 |
 LAMA |     -   -10     -     8     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    17   -42     -     -     -     -     -    21 |
 MAC1 |     -     -     -   -52     -     -     -     -    53 |
 MAD2 |     -     -   -16     -     -     -     -     -    13 |
 MATE |     -     -     -  -141     -     -     -     -   143 |
 MAW1 |     -    46     -    84     -     -     -     -  -119 |
 MBAR |     -    52     -   -29     -     -     -     -   -11 |
 MCM4 |     -   116  -110     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    96   -87  -192     -     -     -     -   190 |
 MEDI |     -     -   -26     -     -     -     -     -    21 |
 METS |     -  -136     -     -     -     -     -     -   104 |
 MIZU |     -  -156     4     -     -     -     -     -   117 |
 MKEA |     -     -     -   -70     -     -     -     -    70 |
 NKLG |     -     -     -   -15     -     -     -     -    15 |
 NPLD |     -  -166    46     -     -     -     -     -    90 |
 NRC1 |     -    98    18   -88     -     -     -     -    -1 |
 NRIL |     -     -     -    15     -     -     -     -   -15 |
 NTUS |     -  -107     -    33     -     -     -     -    49 |
 NYA1 |     -    10     -     -     -     -     -     -    -8 |
 NYAL |     -     -     7    -2     -     -     -     -    -4 |
 OHI2 |     -   557     -     -     -     -     -     -  -428 |
 ONSA |     -   -39   -14   -96     -     -     -     -   142 |
 PIE1 |     -     -    30     -     -     -     -     -   -24 |
 PIMO |     -     -     -    15     -     -     -     -   -15 |
 POL2 |     -     -     -    -7     -     -     -     -     7 |
 POTS |     -     -     -   -37     -     -     -     -    37 |
 PRDS |     -     -     0     -     -     -     -     -     0 |
 PTBB |     -   -73   -24     -     -     -     -     -    75 |
 QUIN |     -   -94     -     -     -     -     -     -    72 |
 RBAY |     -   -27     -  -148     -     -     -     -   172 |
 RESO |     -    77     -   -58     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -105     -     -     -     -     -     -    81 |
 RIOG |     -    20    92   -23     -     -     -     -   -67 |
 SANT |     -    49     -   -38     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   123  -142     -     -     -     -    44 |
 SFER |     -   -67    64     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -206    24     -     -     -     -     -   140 |
 STJO |     -     -    -9   -68     -     -     -     -    76 |
 STR1 |     -     -    53     -     -     -     -     -   -43 |
 THTI |     -     -    46   -27     -     -     -     -    -9 |
 THU3 |     -   -32   107   265     -     -     -     -  -329 |
 TIDB |     -    41   -12    17     -     -     -     -   -39 |
 TIXI |     -    66     -   -20     -     -     -     -   -31 |
 TLSE |     -     -     4     -     -     -     -     -    -3 |
 TOW2 |     -    45     -   -50     -     -     -     -    16 |
 TRO1 |     -  -142     -     -     -     -     -     -   109 |
 TROM |     -     -     -  -146     -     -     -     -   147 |
 TSKB |     -   -76     8    43     -     -     -     -     8 |
 TWTF |     -  -177    37     -     -     -     -     -   107 |
 UNSA |     -     -     -    84     -     -     -     -   -85 |
 USN3 |     -   -35   111     -     -     -     -     -   -62 |
 USNO |     -    18    27     -     -     -     -     -   -35 |
 USUD |     -     -    23     -     -     -     -     -   -19 |
 WES2 |     -     -   -64     -     -     -     -     -    52 |
 WHIT |     -     8     -     -     -     -     -     -    -6 |
 WILL |     -    57   124     -     -     -     -     -  -145 |
 WSRT |     -     -    90   -65     -     -     -     -    -7 |
 WTZA |     -   -92     -     -     -     -     -     -    70 |
 WTZR |     -     -    84   -68     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    42    28     -     -     -     -   -62 |
 YAR2 |     -   -55     2    98     -     -     -     -   -56 |
 YELL |     -     -    15   -76     -     -     -     -    64 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6017   116    81    71   177  4182  4164     -    88 |  277   3.08
    2 |   539    61    31    39    86  1002   466     -    42 |  288   0.22
    3 |  4361    28    33    23   113  4691  4125     -    35 |  288   2.11
    4 |   970    60    33    30    84   995  1211     -    29 |  288   1.07
    5 |  1525    32    24    29   184 11164  1575     -    49 |  288   1.66
    6 |  2626    17    30    28   173  7196  2139     -    30 |  288   1.20
    7 |   989    42    41    21    70   702  1012     -    22 |  288   0.64
    8 |  3330    53    84   101   106  4250  3987     -    24 |  288   2.95
    9 |  8643    34   101    65   217 10619  8593     -    64 |  288   1.46
   10 |  2624    39    26    28   116  2660  2362     -    24 |  288   2.44
   11 |   720    57    48    26   173  1476   582     -    29 |  288   0.38
   13 |   774    47    25    26   171  1262   781     -    25 |  288   0.22
   14 |   741    54    55    27   139  1044   750     -    37 |  288   0.42
   15 |  5311    73    40    21   111  5351  4418     -    37 |  288   2.63
   16 |   969    35    25    16    92  1337  1007     -    32 |  288   0.27
   17 |  1081    63    76    46   150     -     -     -    37 |  288   0.34
   18 |   702    55    41    41    69  1245   524     -    49 |  288   0.27
   19 |   894    64    36    34   112  1327   626     -    75 |  288   0.19
   20 |   672    44    38    20   151  1324   487     -    30 |  288   0.19
   21 |   652    65    42    33    90  1039   727     -    24 |  288   0.39
   22 |  1338    26    29    29   108   540  1515     -    29 |  288   0.25
   23 |   488    57    51    21   153  1371   556     -    21 |  288   0.27
   24 |  4956    52    33    32   106  4039  5337     -    55 |  288   2.42
   25 |  4905    49    29    24    86  2639  3640     -    32 |  288   2.18
   26 |   706     X    19    19   376  1188   776     -    20 |  276   0.39
   27 |  3736    62    51    43   152  3210  3888     -    39 |  288   2.33
   28 |  1301    25    25    32   112  1113  1318     -    26 |  288   0.31
   29 |  1636     X    58    49   295  2040  2063     -    88 |  276   0.53
   30 |  1645    44    24    28   104  1177  1503     -    46 |  288   0.59
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    27    16     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    19    16     -     -     -     -    11 |  288   0.08
 ALRT |     -    12     -     9     -     -     -     -     - |  288   6.41
 AMC2 |     -    28    33     -     -     -     -     -    21 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    65    32     -     -     -     -    52 |  288  11.80
 ASPA |     -     -     -    20     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -    38     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 BAHR |     -    27    23    19     -     -     -     -    16 |  288   0.52
 BILI |     -    39     -    17     -     -     -     -    30 |  286   8.92
 BJFS |     -     -     -    19     -     -     -     -    19 |  287  11.91
 BOGT |     -    35     -    34     -     -     -     -    28 |  288  13.18
 BOR1 |     -    21    50    44     -     -     -     -    27 |  288   0.61
 BREW |     -     -    22     -     -     -     -     -    18 |  286   0.05
 BRUS |     -    39    20     -     -     -     -     -    19 |  288   0.03
 CAS1 |     -    20     -    13     -     -     -     -    22 |  288   8.84
 CEDU |     -     -     -    13     -     -     -     -    13 |  286   2.55
 CHAT |     -    46     -    38     -     -     -     -    35 |  287  11.22
 CHUR |     -     -    49    19     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 COCO |     -    24     -    13     -     -     -     -    13 |  288   7.76
 CRO1 |     -    28    15    20     -     -     -     -    15 |  288   0.15
 DARW |     -    48    93     -     -     -     -     -    45 |  286   4.44
 DAV1 |     -    20     -    15     -     -     -     -     - |   89   3.64
 DGAR |     -    33     -    30     -     -     -     -    22 |  288  16.91
 DRAO |     -    28    17    35     -     -     -     -    24 |  288   0.03
 DWH1 |     -    26    23     -     -     -     -     -    18 |  288   0.42
 FAIR |     -     -    17    13     -     -     -     -     - |  288   0.06
 FLIN |     -    19     -    14     -     -     -     -     - |  288   7.04
 GLPS |     -    26     -    16     -     -     -     -    16 |  288  18.46
 GMAS |     -     -    19     -     -     -     -     -    15 |  288   2.52
 GODE |     -     -    12     -     -     -     -     -     9 |  288   0.40
 GOLD |     -    21     -    17     -     -     -     -    11 |  288  11.83
 GRAS |     -    24     -    28     -     -     -     -    32 |  288   9.20
 GRAZ |     -    40    34     -     -     -     -     -     9 |  288   4.49
 GUAM |     -     -     -    32     -     -     -     -    32 |  288  16.25
 GUAT |     -     -     -    14     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    23     -     -     -     -    23 |  285  37.14
 HERS |     -     -    29     -     -     -     -     -    23 |  229  26.11
 HLFX |     -     -    29     -     -     -     -     -    23 |  286   3.33
 HOB2 |     -    31    57    31     -     -     -     -    30 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -    17     -     -     -     -    17 |  287    >>>
 HRAO |     -    38     -    21     -     -     -     -    22 |  288   0.38
 IENG |     -    31    30     -     -     -     -     -     - |  288   0.33
 INVK |     -    34     -     -     -     -     -     -    26 |  286   8.65
 ISPA |     -    24     -    20     -     -     -     -    15 |  288  13.86
 JOZE |     -     -     -    12     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    73    42     -     -     -     -    24 |  288  18.39
 KERG |     -    32    27    68     -     -     -     -    66 |  252   0.90
 KGN0 |     -    15    17     -     -     -     -     -    17 |  287   0.45
 KIT3 |     -     -     -    29     -     -     -     -    29 |  288  17.08
 KOKB |     -     -    53    37     -     -     -     -    74 |  288   0.07
 LAMA |     -    24     -    18     -     -     -     -     - |  287   8.62
 LPGS |     -    36    31     -     -     -     -     -    22 |  288  24.36
 MAC1 |     -     -     -    23     -     -     -     -    23 |  264  11.71
 MAD2 |     -     -    31     -     -     -     -     -    25 |  286   0.06
 MATE |     -     -     -    19     -     -     -     -    19 |  288   0.08
 MAW1 |     -    22     -    17     -     -     -     -    21 |  288   7.52
 MBAR |     -    39     -    28     -     -     -     -    14 |  288  15.18
 MCM4 |     -    41    39     X     -     -     -     -     - |  288  21.61
 MDO1 |     -    35    21    28     -     -     -     -    29 |  288  35.31
 MEDI |     -     -    29     -     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 METS |     -    40     -     -     -     -     -     -    30 |  285   8.08
 MIZU |     -    99    45     -     -     -     -     -    79 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    13     -     -     -     -    13 |  288  24.59
 NKLG |     -     -     -    35     -     -     -     -    35 |  287    >>>
 NPLD |     -    19    22     -     -     -     -     -    18 |  287   0.03
 NRC1 |     -    30    15    21     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -    12     -     -     -     -    12 |  288   7.37
 NTUS |     -    26     -    22     -     -     -     -    17 |  288   8.99
 NYA1 |     -    29     -     -     -     -     -     -    22 |  286   0.06
 NYAL |     -     -    18    36     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 OHI2 |     -    51     -     -     -     -     -     -    39 |  102   5.73
 ONSA |     -    34    35    31     -     -     -     -    25 |  288   0.03
 PIE1 |     -     -    20     -     -     -     -     -    16 |  286   1.03
 PIMO |     -     -     -    33     -     -     -     -    33 |  288  19.07
 POL2 |     -     -     -    23     -     -     -     -    23 |  288  10.43
 POTS |     -     -     -    31     -     -     -     -    32 |  286  10.24
 PRDS |     -     -    18     -     -     -     -     -    14 |  288   0.45
 PTBB |     -    33    20     -     -     -     -     -    19 |  276   0.48
 QUIN |     -    29     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9.33
 RBAY |     -    48     -    18     -     -     -     -    47 |  288  28.61
 RESO |     -    23     -    18     -     -     -     -     - |  288   7.08
 REYK |     -    16     -     -     -     -     -     -    12 |  276   6.79
 RIOG |     -    24    19    27     -     -     -     -    23 |  288   7.60
 SANT |     -    19     -    14     -     -     -     -     - |  288   8.46
 SCH2 |     -     -    14    12     -     -     -     -    12 |  288  12.67
 SFER |     -    28    27     -     -     -     -     -     - |  280   0.30
 SPT0 |     -    23    20     -     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 STJO |     -     -    25    27     -     -     -     -    15 |  288 113.30
 STR1 |     -     -    33     -     -     -     -     -    27 |  288   0.48
 THTI |     -     -    27    38     -     -     -     -    25 |  288  14.77
 THU3 |     -    35    17    28     -     -     -     -    47 |  288   6.74
 TIDB |     -    38    49    18     -     -     -     -    29 |  288   0.14
 TIXI |     -    22     -    56     -     -     -     -    64 |  286   7.34
 TLSE |     -     -    26     -     -     -     -     -    21 |  286   0.74
 TOW2 |     -    31     -    34     -     -     -     -    22 |  288   4.01
 TRO1 |     -    17     -     -     -     -     -     -    13 |  288   9.77
 TROM |     -     -     -    45     -     -     -     -    45 |  286    >>>
 TSKB |     -    49    25    49     -     -     -     -    18 |  288   0.91
 TWTF |     -    32    22     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    45     -     -     -     -    45 |  269  14.34
 USN3 |     -    39    21     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 USNO |     -    22    15     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 USUD |     -     -    19     -     -     -     -     -    15 |  288   0.08
 WES2 |     -     -    11     -     -     -     -     -     9 |  286   0.05
 WHIT |     -    19     -     -     -     -     -     -    15 |  288   4.10
 WILL |     -    10    14     -     -     -     -     -    15 |  288  94.94
 WSRT |     -     -    26    27     -     -     -     -    11 |  288   0.04
 WTZA |     -    29     -     -     -     -     -     -    23 |  278   0.31
 WTZR |     -     -    90    72     -     -     -     -     - |  269   0.10
 WUHN |     -     -    21    29     -     -     -     -    20 |  287  17.34
 YAR2 |     -    39    31    23     -     -     -     -    39 |  277    >>>
 YELL |     -     -    18    13     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3002    40    38    32   153  3955  2838     -    32 |


 BEST CLOCK FIT: ONSA   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    9.85   | 3.47e-14  6.41e-15  1.81e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.25   | 3.71e-14  8.31e-15  6.14e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.40   | 3.63e-14  9.09e-15  2.48e-15 |
 BREW |   286     0     0   285    7.28   | 4.73e-14  7.99e-15  2.31e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.16   | 3.31e-14  6.22e-15  2.27e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    6.74   | 4.82e-14  7.06e-15  2.97e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    6.45   | 5.02e-14  1.19e-14  4.91e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.07   | 3.50e-14  6.13e-15  2.21e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.32   | 3.11e-14  8.13e-15  2.39e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.15   | 3.85e-14  1.05e-14  1.93e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.36   | 3.50e-14  5.04e-15  1.72e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.88   | 4.02e-14  8.61e-15  3.52e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.76   | 8.51e-14  1.37e-14  4.52e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.55   | 4.51e-14  1.02e-14  2.30e-15 |
 NYA1 |   286     0     0   285    2.39   | 2.66e-14  4.90e-15  4.31e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.11   | 3.73e-14  5.36e-15  2.82e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.90   | 4.17e-14  1.31e-14  4.70e-15 |
 MAD2 |   286     0     0   285    1.66   | 4.35e-14  7.59e-15  4.87e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.51   | 5.42e-14  1.20e-14  3.99e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.46   | 4.20e-14  1.15e-14  4.10e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.26   | 3.78e-14  1.02e-14  7.33e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    1.22   | 2.64e-14  6.40e-15  2.07e-15 |
 WES2 |   286     0     0   286    1.07   | 3.65e-14  7.24e-15  4.16e-15 |
 WTZR |   269     0     0   261    0.67   | 4.36e-14  1.72e-14  8.18e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.58   | 1.29e-13  2.10e-14  4.83e-15 |
 G05  |   288     0     0   288    0.22   | 2.35e-13  5.97e-14  9.12e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.18   | 1.16e-13  2.19e-14  1.16e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.14   | 4.38e-14  8.33e-15  7.26e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.12   | 3.58e-14  1.26e-14  2.92e-14 |
 PTBB |   276     0     0   275    0.12   | 3.18e-13  7.13e-14  3.04e-14 |
 PIE1 |   286     1     0   284    0.11   | 1.19e-13  1.92e-14  6.62e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.10   | 3.13e-13  7.85e-14  3.09e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.09   | 1.85e-13  3.26e-14  1.00e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.09   | 2.60e-13  8.56e-14  4.95e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.53e-13  1.02e-13  5.28e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.24e-13  7.99e-14  3.16e-14 |
 G26  |   276     0     1   135    0.06   | 3.72e-13  1.10e-13  2.56e-14 |
 SFER |   280     0     0   275    0.06   | 3.55e-13  1.11e-13  2.91e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.06   | 3.33e-13  1.07e-13  3.33e-14 |
 WTZA |   278     0     0   270    0.06   | 4.29e-13  1.03e-13  2.41e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.59e-13  1.42e-13  4.12e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.04e-13  9.47e-14  8.76e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.04   | 4.17e-13  1.29e-13  3.01e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.25e-13  1.38e-13  1.19e-13 |
 G29  |   276     0     0   274    0.03   | 4.04e-13  1.28e-13  2.45e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.30e-13  4.96e-14  4.33e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.03   | 6.01e-13  1.74e-13  1.21e-13 |
 TLSE |   286     0     0   286    0.03   | 3.98e-13  1.33e-13  4.63e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 3.79e-13  1.61e-13  1.20e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.34e-13  1.61e-13  4.82e-14 |
 G14  |   288     0     5    36    0.02   | 6.92e-13  7.33e-14  4.59e-14 |
 G17  |   288     0     4    50    0.02   | 7.12e-13  7.08e-14  3.31e-14 |
 G13  |   288     0     3    26    0.01   | 5.17e-13  6.47e-14  1.49e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  3.31e-13  6.82e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.42e-13  1.34e-13 |
 G25  |   288     0     0   191    0.00   | 1.34e-12  5.24e-13  1.32e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  3.78e-13  2.14e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.04e-13  2.18e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  3.75e-13  2.38e-13 |
 WHIT |   288     0     0   276    0.00   | 5.50e-13  2.01e-13  2.34e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.05e-12  5.26e-13  2.49e-13 |
 KERG |   252     0     0   105    0.00   | 1.09e-12  3.04e-13         - |
 CEDU |   286     0     0   286    0.00   | 2.42e-13  7.77e-14  2.07e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.29e-14  6.65e-15  1.94e-15 |
 OHI2 |   102     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.88e-14  3.01e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  6.60e-14  2.85e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 6.13e-13  6.72e-14  4.02e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.37e-13  1.10e-13  3.90e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.60e-13  6.58e-14  1.45e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  6.01e-14  1.46e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.78e-13  8.90e-14  3.02e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.34e-13  5.81e-14  3.39e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.05e-13  2.58e-13 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.47e-14  4.91e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-12  3.65e-13  2.72e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  6.18e-14  1.53e-14 |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  7.85e-13  1.77e-13 |
 YAR2 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.99e-13  3.36e-14  5.68e-15 |
 UNSA |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.36e-13  6.69e-13  4.87e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.87e-13  2.83e-13  8.61e-13 |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 6.07e-13  8.13e-13  1.18e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.11e-13  4.00e-13  1.63e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     2     0    0.00   | 6.81e-13  5.78e-13  1.95e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 1.92e-13  1.30e-13  1.98e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |    89     0     0     0    0.00   | 2.52e-13  1.05e-12         - |
 DARW |   286     0     0     0    0.00   | 2.37e-13  5.86e-13  5.23e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.19e-13  5.31e-13  6.38e-13 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.48e-17  2.97e-16  1.78e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NYA1      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
