
 GPS week: 1356   Day: 0   MJD: 53736                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2766     38    -0.79     1.54     3.37     0.00      0
 cod |   288     0  24589      0    -1.50     3.86     0.04    35.32      0
 esa |     1     1      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 gfz |   288     0  27621     21    -0.73     0.46     0.04    39.17      0
 iga |    96     0   2766     93    -1.34     4.70     0.15     0.00      0
 igu |    96     0   2670     44    -0.67     0.38     3.74     0.00      0
 usn |   288     0  31344    734    -1.64     2.37     0.06    25.51      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   usn |
 -----+-------------------------------------------+
    1 |  2137    -6     -     5   -28 -1206     1 |
    2 |  -717   -69     -   142    25   630  -123 |
    3 |-11159     4     -   -10  -149 -7538     9 |
    4 | -1441    75     -    78    91 -1735  -223 |
    5 | -2084    -7     -   -25   -14-15200    47 |
    6 | -1789    40     -    20  -222     -   -86 |
    7 | -3957   -26     -    -9    57 -5351    50 |
    8 |  1625   -84     -    78   167  4803    -3 |
    9 |  1038   -65     -    49   -37 -1239    18 |
   10 | -1907   -37     -     8   291  1093    40 |
   11 |  2990     8     -    98    94  -459  -181 |
   13 |  6031    86     -   116   132   805  -297 |
   14 |  1490    38     -    67   -13   250  -155 |
   15 | -5728   -44     -   -27   -40  4881   103 |
   16 |  5175    -3     -    31     1   496   -48 |
   17 |-10317   205     -    16    15 -4075  -308 |
   18 |  3846   -34     -    79    70   435   -75 |
   19 |  -138   -70     -   -48   -55 -1426   170 |
   20 |  3984  -107     -    16   -89   182   123 |
   21 |  5244    45     -    43   -72  -231  -128 |
   22 |  6197    52     -   124   261  9998  -279 |
   23 | -1518   -43     -   103    60  -822  -101 |
   24 | -3534   -23     -   -10 -1081  7395    48 |
   25 | 16521    80     -   -23    28 19610   -81 |
   26 | -1971    17     -   130   120  1982  -223 |
   27 | -1954  -109     -    98  -502  9937     X |
   28 | -1236    52     -    14  -248-10097   -93 |
   29 |   767    11     -    63    11 -1062  -112 |
   30 |  -521    81     -   100    74 -1425  -266 |
 -----+-------------------------------------------+
 ALBH |     -    23     -     -     -     -   -32 |
 ALGO |     -     -     -    -4     -     -     6 |
 ALRT |     -  -197     -     -     -     -   272 |
 AMC2 |     -  -107     -     -     -     -   149 |
 ARTU |     -   188     -   -22     -     -  -228 |
 BAHR |     -    29     -    68     -     -  -144 |
 BILI |     -    -8     -   -31     -     -    58 |
 BJFS |     -     -     -   -70     -     -   107 |
 BOGT |     -   125     -   -20     -     -  -142 |
 BOR1 |     -   143     -   -62     -     -  -102 |
 BRMU |     -     -     -    10     -     -   -16 |
 BRUS |     -    13     -     -     -     -   -17 |
 CHAT |     -    22     -    20     -     -   -61 |
 CHUR |     -    47     -   -76     -     -    51 |
 CORD |     -     -     -  -154     -     -   236 |
 CRO1 |     -     -     -    59     -     -   -91 |
 DAEJ |     -    68     -     -     -     -   -94 |
 DGAR |     -     -     -    45     -     -   -68 |
 DRAO |     -    89     -   -41     -     -   -61 |
 DWH1 |     -   152     -     -     -     -  -211 |
 FAIR |     -     7     -    -7     -     -     - |
 FLIN |     -    17     -   -15     -     -     - |
 GODE |     -    21     -     -     -     -   -30 |
 GOLD |     -     -     -  -125     -     -   192 |
 GRAS |     -   -31     -    33     -     -    -8 |
 GUAM |     -     -     -   -80     -     -   123 |
 GUAT |     -     -     -     0     -     -     0 |
 HARB |     -     -     -   -41     -     -    62 |
 HOFN |     -     -     -   -82     -     -   126 |
 HRAO |     -     -     -   -21     -     -    33 |
 IISC |     -    44     -   -39     -     -     - |
 INVK |     -  -117     -     -     -     -   162 |
 ISPA |     -     -     -    20     -     -   -30 |
 JOZE |     -     -     -   -95     -     -   146 |
 JPLM |     -     -     -   -75     -     -   114 |
 KERG |     -     -     -    93     -     -  -143 |
 KIRU |     -   -18     -     -     -     -    25 |
 KOKB |     -   -41     -    -8     -     -    68 |
 KOUR |     -    23     -   -44     -     -    36 |
 LPGS |     -    53     -   -45     -     -    -3 |
 MALI |     -    20     -   -18     -     -     - |
 MAS1 |     -     -     -   -10     -     -    15 |
 MATE |     -   104     -   -70     -     -   -41 |
 MBAR |     -    -6     -     6     -     -     X |
 MCM4 |     -  -368     -   332     -     -     - |
 MDO1 |     -    49     -  -154     -     -   169 |
 MIZU |     -  -101     -     -     -     -   140 |
 MKEA |     -    -8     -   -96     -     -   159 |
 NKLG |     -     -     -   -12     -     -    19 |
 NLIB |     -     -     -   -30     -     -    46 |
 NPLD |     -   -58     -     -     -     -    81 |
 NRC1 |     -     -     -    -4     -     -     6 |
 NRIL |     -   -44     -     1     -     -    60 |
 NYA1 |     -   -17     -     -     -     -    23 |
 NYAL |     -     -     -    -9     -     -    14 |
 OHI2 |     -    80     -   122     -     -  -291 |
 PDEL |     -     3     -    -2     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    40     -     -   -61 |
 PIMO |     -     -     -   -31     -     -    48 |
 POL2 |     -     -     -    -7     -     -    10 |
 POTS |     -     -     -   -62     -     -    95 |
 PRDS |     -   -39     -     -     -     -    54 |
 PTBB |     -    12     -     -     -     -   -16 |
 RBAY |     -   -13     -  -117     -     -   195 |
 RESO |     -    -2     -     2     -     -     - |
 SANT |     -    32     -   -29     -     -     - |
 SCH2 |     -   102     -  -156     -     -    99 |
 SCUB |     -   -44     -     -     -     -    61 |
 SHAO |     -     -     -  -164     -     -   251 |
 SPT0 |     -   -65     -     -     -     -    91 |
 STJO |     -     -     -    -3     -     -     5 |
 SUTH |     -     -     -  -137     -     -   210 |
 SUTM |     -     -     -   -58     -     -    89 |
 THU3 |     -  -106     -   145     -     -   -77 |
 TID2 |     -     -     -   -24     -     -    37 |
 TIDB |     -     -     -    15     -     -   -23 |
 TIXI |     -   -12     -    59     -     -   -74 |
 TRO1 |     -   -49     -     -     -     -    68 |
 TROM |     -     -     -  -102     -     -   157 |
 TSKB |     -   -87     -    86     -     -   -11 |
 TWTF |     -  -135     -     -     -     -   186 |
 USN3 |     -    18     -     -     -     -   -25 |
 USNO |     -    94     -     -     -     -  -130 |
 VILL |     -     -     -   -28     -     -    43 |
 WHIT |     -  -109     -     -     -     -   151 |
 WILL |     -    87     -     -     -     -  -120 |
 WSRT |     -    87     -   -78     -     -     - |
 WTZA |     -   -36     -     -     -     -    50 |
 WTZR |     -    29     -   -26     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    74     -     -  -114 |
 YELL |     -   -31     -    17     -     -    17 |
 -----+-------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------+--------------
    1 | 10665    38     -    31    52  5899    49 |  288   4.99
    2 |   837    62     -    30    54   834    67 |  288   0.16
    3 |  2767   118     -    47    94  3018   130 |  288   1.82
    4 |  1019    49     -    38    63   930    33 |  288   0.67
    5 |  1646    39     -    27    60  9370    28 |  288   1.76
    6 |  1450    25     -    18   229     -    22 |  288   0.71
    7 |  1432    23     -    16    69  3113    26 |  288   0.40
    8 |  3085   129     -    86   134  2491    51 |  278   2.56
    9 |  4155   123     -    67   219  3012   159 |  277   3.52
   10 |  2300    45     -    37   178  1266    32 |  288   1.46
   11 |   861    61     -    83   143   650   200 |  288   0.39
   13 |   886    37     -    37    83   745    94 |  288   0.27
   14 |  1329    47     -    42   123   643    55 |  288   0.21
   15 |  5318    43     -    29    91  4760    42 |  288   4.61
   16 |   443    36     -    34    86   914    79 |  288   0.34
   17 |  2850    47     -    26    71  3543    98 |  288   1.33
   18 |   934    38     -    31   209   806    35 |  288   0.28
   19 |  1468    31     -    31   102   713    71 |  288   0.18
   20 |  1072    52     -    38    92   624    60 |  288   0.28
   21 |  1790    43     -    45    80   536    57 |  288   0.29
   22 |  4712    59     -    90   313  5363   146 |  288   0.29
   23 |   575    42     -    56    81   744   119 |  288   0.17
   24 |  3504    56     -    17   158  5866    72 |  288   3.47
   25 |  6932    57     -   101   191  9710   135 |  277  21.31
   26 |  1217    36     -    30    60  1342    71 |  288   0.44
   27 |  3304   105     -    94   404  6043     X |  266   3.39
   28 |  6339    39     -    25   205  6145    58 |  288   0.62
   29 |  1403    35     -    42    91  1275    77 |  288   1.10
   30 |  1169    27     -    15    67  1588    33 |  288   0.46
 -----+-------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    19     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 ALGO |     -     -     -    17     -     -    26 |  288   0.06
 ALRT |     -    16     -     -     -     -    22 |  288   7.12
 AMC2 |     -    22     -     -     -     -    31 |  288   0.03
 ARTU |     -    38     -    38     -     -    31 |  281  10.39
 BAHR |     -    29     -    26     -     -    58 |  288   0.28
 BILI |     -    39     -    13     -     -    59 |  287   7.90
 BJFS |     -     -     -    20     -     -    31 |  287  14.95
 BOGT |     -    31     -    32     -     -    62 |  288  17.13
 BOR1 |     -    32     -    41     -     -   101 |  288   0.66
 BRMU |     -     -     -    14     -     -    21 |  288    >>>
 BRUS |     -    21     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 CHAT |     -    50     -    57     -     -    43 |  275  12.99
 CHUR |     -    26     -     9     -     -    31 |  288   0.06
 CORD |     -     -     -    25     -     -    38 |  286   9.82
 CRO1 |     -     -     -    34     -     -    52 |  288   0.10
 DAEJ |     -    17     -     -     -     -    23 |  288   9.78
 DGAR |     -     -     -    33     -     -    51 |  286  15.48
 DRAO |     -    56     -    25     -     -   111 |  288 112.66
 DWH1 |     -    22     -     -     -     -    30 |  285   0.69
 FAIR |     -    14     -    13     -     -     - |  288  10.58
 FLIN |     -    21     -    19     -     -     - |  288  17.12
 GODE |     -    16     -     -     -     -    23 |  288   0.08
 GOLD |     -     -     -    22     -     -    33 |  288  10.48
 GRAS |     -    23     -    26     -     -    44 |  288   6.92
 GUAM |     -     -     -    26     -     -    40 |  288  18.07
 GUAT |     -     -     -    14     -     -    22 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    16     -     -    25 |  287  32.08
 HOFN |     -     -     -    79     -     -   122 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    18     -     -    27 |  288   0.66
 IISC |     -    27     -    24     -     -     - |  288  19.51
 INVK |     -    16     -     -     -     -    22 |  288   9.86
 ISPA |     -     -     -    15     -     -    24 |  288  13.21
 JOZE |     -     -     -    61     -     -    93 |  276    >>>
 JPLM |     -     -     -    22     -     -    34 |  288   5.04
 KERG |     -     -     -    17     -     -    25 |  288   1.51
 KIRU |     -    17     -     -     -     -    24 |  286  12.95
 KOKB |     -    29     -    41     -     -    86 |  288   0.07
 KOUR |     -    43     -    21     -     -    71 |  288  12.50
 LPGS |     -    57     -    30     -     -    59 |  288  21.88
 MALI |     -    26     -    24     -     -     - |  278  18.98
 MAS1 |     -     -     -    30     -     -    46 |  288   9.97
 MATE |     -    20     -    14     -     -    27 |  288   0.07
 MBAR |     -    35     -    32     -     -     X |  287  13.43
 MCM4 |     -    22     -    19     -     -     - |  288  11.26
 MDO1 |     -    13     -    53     -     -    77 |  288    >>>
 MIZU |     -    33     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 MKEA |     -    20     -    19     -     -    19 |  288  20.08
 NKLG |     -     -     -    18     -     -    28 |  282    >>>
 NLIB |     -     -     -    14     -     -    22 |  288   0.03
 NPLD |     -    29     -     -     -     -    40 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -    17     -     -    26 |  288   0.03
 NRIL |     -    30     -    17     -     -    48 |  288   6.89
 NYA1 |     -    26     -     -     -     -    36 |  288   0.10
 NYAL |     -     -     -    18     -     -    27 |  288   0.10
 OHI2 |     -    73     -    56     -     -   112 |  281   7.73
 PDEL |     -    18     -    17     -     -     - |  288  53.43
 PERT |     -     -     -    14     -     -    22 |  288   2.19
 PIMO |     -     -     -    46     -     -    70 |  288  19.80
 POL2 |     -     -     -    42     -     -    65 |  288   8.96
 POTS |     -     -     -    13     -     -    21 |  285  10.51
 PRDS |     -    14     -     -     -     -    20 |  288   0.95
 PTBB |     -    35     -     -     -     -    48 |  288   0.26
 RBAY |     -    86     -   109     -     -   147 |  265    >>>
 RESO |     -    24     -    21     -     -     - |  288   8.77
 SANT |     -    33     -    29     -     -     - |  288 181.36
 SCH2 |     -    16     -    11     -     -    19 |  288  28.44
 SCUB |     -    22     -     -     -     -    31 |  286  15.29
 SHAO |     -     -     -    23     -     -    35 |  288  18.67
 SPT0 |     -    32     -     -     -     -    44 |  288   0.10
 STJO |     -     -     -    13     -     -    20 |  288   0.03
 SUTH |     -     -     -    16     -     -    25 |  288   9.06
 SUTM |     -     -     -    50     -     -    77 |  288  11.85
 THU3 |     -    45     -    36     -     -   106 |  288   7.04
 TID2 |     -     -     -    71     -     -   110 |  146   0.12
 TIDB |     -     -     -    34     -     -    52 |  288   0.18
 TIXI |     -    27     -    24     -     -    21 |  287   8.53
 TRO1 |     -    17     -     -     -     -    24 |  288  10.17
 TROM |     -     -     -    33     -     -    51 |  287  12.50
 TSKB |     -    27     -    30     -     -    28 |  288   0.90
 TWTF |     -    35     -     -     -     -    49 |  288   0.06
 USN3 |     -    11     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 USNO |     -    15     -     -     -     -    21 |  288   0.02
 VILL |     -     -     -    13     -     -    20 |  288   9.89
 WHIT |     -    48     -     -     -     -    67 |  288   0.66
 WILL |     -    12     -     -     -     -    17 |  288  13.13
 WSRT |     -    13     -    12     -     -     - |  288   0.04
 WTZA |     -    29     -     -     -     -    40 |  247   0.53
 WTZR |     -    13     -    12     -     -     - |  286    >>>
 WUHN |     -     -     -    23     -     -    35 |  287  18.73
 YELL |     -    19     -    15     -     -    26 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3367    43     -    38   152  3743    62 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NLIB |   288     0     0   288   10.83   | 3.05e-14  6.82e-15  2.00e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.83   | 3.12e-14  6.29e-15  1.30e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   10.30   | 2.88e-14  7.84e-15  2.67e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.69   | 2.94e-14  6.66e-15  4.25e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    9.47   | 2.23e-14  6.02e-15  1.49e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    6.03   | 3.85e-14  1.01e-14  1.97e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.99   | 2.58e-14  6.05e-15  4.65e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.59   | 3.31e-14  5.48e-15  2.46e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.51   | 4.13e-14  1.33e-14  5.01e-15 |
 NPLD |   287     0     0   142    5.34   | 2.97e-14  6.35e-15  2.32e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.77   | 2.80e-14  4.35e-15  1.48e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.55   | 3.54e-14  8.65e-15  2.19e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.55   | 2.64e-14  6.05e-15  5.31e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    2.39   | 2.15e-14  5.09e-15  1.48e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.73   | 4.87e-14  7.60e-15  3.00e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.25   | 4.30e-14  1.16e-14  2.73e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.84   | 2.63e-14  6.10e-15  8.82e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.72   | 3.60e-14  5.73e-15  8.51e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.48   | 4.10e-14  1.37e-14  6.24e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.47   | 3.06e-14  1.05e-14  6.99e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.31   | 1.42e-13  4.04e-14  1.31e-14 |
 USN3 |   288     0     5    38    0.26   | 1.23e-13  1.80e-14  5.65e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.23   | 1.94e-13  2.95e-14  8.77e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 3.03e-13  7.70e-14  2.18e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.12   | 3.27e-13  9.45e-14  3.95e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.81e-13  8.54e-14  3.70e-14 |
 G22  |   288     1     2    79    0.07   | 6.09e-13  7.93e-14  5.10e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.41e-13  4.95e-14  6.04e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.83e-13  8.10e-14  4.02e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.04e-13  1.19e-13  8.18e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 3.62e-13  1.01e-13  2.60e-14 |
 WTZA |   247     0     0   240    0.04   | 3.89e-13  1.37e-13         - |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.03   | 4.57e-13  1.58e-13  4.68e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.05e-13  6.60e-14  1.18e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.03e-13  1.29e-13  8.75e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.02   | 3.91e-13  1.19e-13  1.02e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 3.92e-13  1.23e-13  1.24e-13 |
 G20  |   288     0     3    45    0.02   | 5.89e-13  7.16e-14  2.24e-14 |
 DWH1 |   285     0     0   140    0.02   | 2.94e-13  7.77e-14  4.35e-14 |
 G11  |   288     0     1    41    0.01   | 7.16e-13  7.38e-14  4.77e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.67e-13  2.83e-13  5.52e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.43e-13  1.40e-13 |
 TID2 |   146     0     0     3    0.01   | 1.13e-13  2.31e-14         - |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.33e-13  1.49e-13 |
 G25  |   277     0     1   242    0.00   | 2.68e-13  2.65e-13  1.21e-12 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.90e-12  5.86e-13  1.99e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.18e-12  3.82e-13  1.06e-13 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.00e-13  2.73e-13  5.95e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.89e-14  6.24e-15  3.42e-15 |
 G27  |   266     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.73e-13  3.63e-13 |
 KIRU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.42e-13  9.98e-14  6.87e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.73e-13  4.38e-13 |
 G23  |   288     0     3     0    0.00   | 5.26e-13  5.52e-14  1.47e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.78e-13  9.60e-14  3.21e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.95e-13  7.34e-14  2.28e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.41e-13  8.48e-14  1.97e-14 |
 G17  |   288     0     5     0    0.00   | 5.69e-13  7.80e-14  8.08e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  6.21e-14  4.35e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  6.25e-13  4.88e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.97e-13  5.71e-14  1.80e-14 |
 G13  |   288     1     4     0    0.00   | 5.57e-13  6.62e-14  3.15e-14 |
 G09  |   277     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  4.48e-13  3.51e-13 |
 G08  |   278     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  4.63e-13  2.82e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  5.56e-14  1.17e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   265     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   282     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.60e-13  6.40e-13  1.39e-12 |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.50e-13  2.53e-13  5.25e-13 |
 JOZE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.27e-17  2.72e-16  1.63e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
