
 GPS week: 1383   Day: 2   MJD: 53927                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2774     16     0.60    -1.35     2.94     0.00      0
 cod |   288     0  25287    760     0.15    -1.42     0.04    15.61      0
 emr |   288     0  21473     61  4604.55    51.80     0.03    24.70      0
 esa |   288     0  18648   1531    -3.16    -0.27     0.06     9.63      0
 gfz |   288     0  30278    308     0.30    -1.20     0.04    17.14      0
 iga |    96     0   2774      0     0.49    -1.40     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2678      0     0.51    -1.36     4.05     0.00      0
 jpl |   288     0  19993      0     0.50    -0.18     0.04    19.51      0
 ngs |    96     0   2774      2     0.51    -1.37     2.79     0.00      0
 usn |   288     0  27546    317     0.48    -0.14     0.05    13.40      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -1269   -60   -83   109    15    -6   711    94 -3901   -11 |
    2 | -2555     9   -62   -58   103    58  1396    37 -2315   -40 |
    3 | -3961    -6  -156   -54   101     8 16094    77 -3424    92 |
    4 |  1931    65     5   107    20   157  1296     4   815  -193 |
    5 |  -858  -100   -39   -69    82    32-10809   -53  -972   212 |
    6 | -9952    66  -137    13   186   112 -4922   -43 -8353    -8 |
    7 | -2352  -110  -140  -140   110   -58  -174    25 -2201   310 |
    8 |  2525     X    28     X   -52   -25  -250   -46  1890    81 |
    9 | -3873    -5  -111   274    73   -66  7518    13 -3734   -74 |
   10 | -2774  -191    50     X    81   -58-13052   -93 -1916   172 |
   11 |  1785    14     2  -200   -12    82  1056   205  2544  -159 |
   13 |  3519   123   -75   307    62   199  2321   126  4135  -489 |
   14 |  4516    47   -80    20    18    -2  -525   178  4078  -204 |
   15 | -2584  -134   -60  -255   111   -15 -4966    32  -720   264 |
   16 |  4014   -18  -122     5    17   -54   625   105  4182    68 |
   17 |  1800   141  -130   188    24   -49  4106    77  1531  -203 |
   18 |  7881   -33  -113    10    85   -53  2676   141  7304   -70 |
   19 |  -183   131  -178     X     3   -75  1496   -69  -485   272 |
   20 |  4963  -108   -57     4    -7   -77  1921    53  5118   157 |
   21 |  3264   -33  -121  -139   119    51  1207    82  3442    59 |
   22 | -3947     5  -113  -121    96     0  -334   288 -3139  -248 |
   23 | -1282   125   -55    24    30   -48   395    58 -1022  -184 |
   24 |  -956   -59    16   110   -24    51 -1791   -48 -1238    62 |
   25 |  4707   -31     -   112   -34  -160 13483    -1  1766     - |
   26 |  -668    -4    -6   140   -10    12  2627   101  -461  -220 |
   27 |  1239  -153    31     X    89  -138 -5907   -37   847    21 |
   28 |  5823  -140    75   -64     3    16 -4476    59  4104   -18 |
   29 | -2510   -41    27     X   -15   -57     -    64 -2256   -77 |
   30 | -8427   164  -155   142   197   155-12433   143 -5698  -468 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    64   -19     -     -     -     -   -27     -     - |
 ALGO |     -     -   -50   -25   -39     -     -   119     -   -13 |
 ALRT |     -  -228     -     -     -     -     -     -     -   266 |
 AMC2 |     -   -74   191  -124     -     -     -  -282     -   233 |
 AREQ |     -    17    44     -   -79     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    23     -   164   -17     -     -     -     -  -123 |
 ASPA |     -     -     -     -    95     -     -     -     -  -122 |
 AUCK |     -  -164     -     -     -     -     -     -     -   191 |
 BAHR |     -     -   154     -  -177     -     -   -19     -   -31 |
 BILI |     -   -37     -     -    13     -     -     -     -    27 |
 BJFS |     -     -     -     -  -108     -     -     -     -   138 |
 BOGT |     -   103     -     3    -3     -     -     -     -  -118 |
 BRFT |     -     -     -     -    24     -     -     -     -   -31 |
 BRUS |     -   -79   129     -     -     -     -     -     -  -146 |
 CAS1 |     -     0     -   -28   -45     -     -    40     -    19 |
 CHUR |     -   151     8     -  -149     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   101  -379   133     -     -    -1     -   -84 |
 DAEJ |     -   152   -84     -     -     -     -     -     -   -22 |
 DARW |     -   -17    -6     -   115     -     -   -63     -   -24 |
 DAV1 |     -   -88     -     -    80     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -  -165     -     -    58     -     -     -     -   119 |
 DRAO |     -     -   -60     -   -45     -     -    76     -    56 |
 FAIR |     -     -    10    30    -6     -     -   -22     -     - |
 GLPS |     -    -4     -     -    65     -     -   -98     -    65 |
 GODE |     -    99     -     -     -     -     -     -     -  -115 |
 GOLD |     -   153     -    17  -165     -     -  -129     -   209 |
 GRAS |     -    56     -     -    56     -     -     -     -  -136 |
 GRAZ |     -     -   101     -   -64     -     -     -     -  -104 |
 GUAM |     -     -     -  -132    71     -     -   -74     -   111 |
 GUAT |     -    60     -     -    52     -     -     -     -  -137 |
 HOB2 |     -    69   148   -18  -150     -     -   -35     -   -99 |
 HRAO |     -     -     -     -  -149     -     -    12     -   173 |
 IISC |     -     -     -    27   -15     -     -     -     -     X |
 INVK |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 IRKT |     -     -     7    85   -56     -     -   -42     -    59 |
 ISPA |     -     -     -     -   138     -     -  -164     -    62 |
 JAB1 |     -    93     -     1   -85     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   103     -  -148     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    18     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   224   -75    70     -     -   -63     -  -357 |
 KOKB |     -     -    39     -    25     -     -    53     -  -192 |
 KOUR |     -   238     -     2   -49     -     -    13     -  -235 |
 LAE1 |     -     -     -     -   -39     -     -     -     -    50 |
 MAC1 |     -    23     -   -41   -57     -     -     -     -    75 |
 MAS1 |     -     -   -10    72   -78     -     -    82     -   -55 |
 MATE |     -     -     -    71   -88     -     -     -     -    61 |
 MAW1 |     -   165     -     -  -156     -     -     -     -     7 |
 MBAR |     -   -74     -     -    -6     -     -     -     -    94 |
 MCM4 |     -    27   -68   151     X     -     -    -6     -     - |
 MDO1 |     -   146     -     -  -133     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   -67    42     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   119     -    58  -108     -     -     -     -   -43 |
 NKLG |     -     -     -     -   -25     -     -     -     -    33 |
 NLIB |     -     -     -     -   -25     -     -    15     -    10 |
 NNOR |     -     -   186  -277     -     -     -   -99     -     - |
 NOUM |     -     -     -     -   438     -     -  -384     -     - |
 NPLD |     -  -100    63     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   158   -62     -   -36     -     -     3     -   -30 |
 NRIL |     -   -95     -     -   -30     -     -     -     -   148 |
 NTUS |     -   -59     -  -191    58     -     -     -     -   132 |
 NYA1 |     -    34     -     -     -     -     -   -28     -     - |
 NYAL |     -     -     -     -   -62     -     -     -     -    79 |
 OHI2 |     -   111     -     -    25     -     -     -     -  -165 |
 ONSA |     -  -124    85    74   -51     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -22     -     -    20     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -10    91    88     -     -     -     -  -159 |
 PIE1 |     -     -    38   -96     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    76   -43     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -94    60     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -     2     -     -     -     -     -     -    -4 |
 RESO |     -    44     -     -    11     -     -   -44     -     - |
 RIOG |     -   -84    76   114  -129     -     -     8     -    31 |
 SANT |     -   -30     -   -12    12     -     -     -     -    29 |
 SCH2 |     -     -   111     -  -161     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     X    33     -   -83     -     -    22     -    14 |
 STR1 |     -     -  -133     -     -     -     -     -     -   245 |
 SUTM |     -     -    67     -   -62     -     -  -117     -   126 |
 SYOG |     -     -     2     -  -199     -     -   169     -     - |
 THTI |     -     -    68  -123   -52     -     -     -     -    29 |
 THU3 |     -   -95  -117     -   255     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -60   299  -130     -     -     -     -    62 |
 TIXI |     -  -115     -    22    21     -     -    38     -    37 |
 TOW2 |     -   -17     -     -   -77     -     -    10     -   103 |
 TRO1 |     -  -105     -     -     -     -     -     -     -   123 |
 TSKB |     -   -80    42    -4    30     -     -   -84     -   103 |
 TWTF |     -  -120    76     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -297   119     -     -     -     -    62 |
 URUM |     -   -10     -     -     9     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -    23    11     -     -     -     -   -48     -    23 |
 USNO |     -    67    28     -     -     -     -  -145     -    81 |
 USUD |     -     -    39  -126     -     -     -     -     -    19 |
 VILL |     -     -     -   199  -239     -     -   112     -     - |
 WHIT |     -    54     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 WSRT |     -    95    92     -  -154     -     -   -24     -   -59 |
 WUHN |     -     -   -22     -    65     -     -     -     -   -43 |
 YAR2 |     -  -109    58     -    15     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   155     6    -5    -5     -     -  -125     -     - |
 ZAMB |     -   105     -     -    58     -     -  -135     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -   110     -     -   -97     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8014    63    54    37    11    46  5459    23  7427    64 |  288   5.40
    2 |   360    40    35    37    15    65   647    52   505    64 |  288   0.23
    3 |  1145    21    22    36    17    34  9467    20  1237    70 |  288   1.16
    4 |  3369    27    23    30    17    50  1186    19  3384    31 |  288   1.05
    5 |   856    39    19    28    22    46  7350    20  1105    36 |  288   1.15
    6 |  2552    40    40   125    88   212  4046    51  2348    81 |  288   1.02
    7 |   547    27    28    47     9    39   755    28   721    62 |  288   0.51
    8 |  1918     X    49     X    34   195  2217   115  2066    65 |  276   1.95
    9 |  2221   110    51   174    63   211  5289    26  2138    39 |  288   1.55
   10 |  3121   125    56     X    68   103  7603    92  3619    80 |  276   2.71
   11 |   827    36    14   134    23    62   491    70   685    28 |  288   0.31
   13 |  2106    40    17    30    32    63  1533    20  1771    53 |  288   0.32
   14 |  1057    43    21    42    53    27   561    46  1204    59 |  288   0.28
   15 |  7465    61    25    53    28    55  2944    27  5750   159 |  288   3.86
   16 |   387    45    20   106    14    57   485    21   380    39 |  288   0.27
   17 |  2091    34    34    26    24    32  2457    34  1954    39 |  288   0.30
   18 |  1164    50    36    48    20    48  1500    15  1409    18 |  288   0.27
   19 |  1022    69    19     X    35   108   577    30   861    24 |  288   0.18
   20 |   804    67    36    59    16   110   773    21   980    31 |  288   0.34
   21 |   417    78    54    70    74    31   645    57   511    48 |  288   0.35
   22 |  1234    45    35    44    36    41   725    25  1317    54 |  288   0.27
   23 |   488    54    36    38    24    83   445    22   458    43 |  288   0.21
   24 |  2705    52    22    26    20    56  2337    21  2958    47 |  288   2.74
   25 |  4033    78     -   124    57   111 10314    59  3873     - |  288   1.96
   26 |  1034    58    16    98    16    26  1013    28   973    28 |  288   0.95
   27 |  3060   116    64     X    38   241  3071    61  2462    47 |  282   2.75
   28 |  6270    62    45    48    29    68  3847    30  5453    17 |  288   0.50
   29 |  1256    79    30     X    17    97     -    40  1324    48 |  288   0.85
   30 |  3665    28    23    46    14    62  4776    21  4617    24 |  288   3.05
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    15    13     -     -     -     -    13     -     - |  288   4.68
 ALGO |     -     -    11    30    20     -     -     9     -    14 |  288   0.04
 ALRT |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  10.96
 AMC2 |     -    20    18    49     -     -     -    22     -    29 |  288   0.03
 AREQ |     -    19     8     -    18     -     -     -     -     - |  288  10.09
 ARTU |     -    27     -    87    31     -     -     -     -    54 |  288   9.57
 ASPA |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 AUCK |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 BAHR |     -     -    14     -    30     -     -    29     -    16 |  288   0.81
 BILI |     -    27     -     -    21     -     -     -     -    15 |  286  10.47
 BJFS |     -     -     -     -    38     -     -     -     -    49 |  287   7.00
 BOGT |     -    22     -    34    16     -     -     -     -    31 |  288   8.12
 BRFT |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    22 |  288   0.13
 BRUS |     -    20    10     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 CAS1 |     -    14     -    53    42     -     -    21     -    28 |  288   7.50
 CHUR |     -    36    15     -    40     -     -     -     -     - |  288   0.06
 CRO1 |     -     -    24    50    40     -     -    25     -    28 |  288    >>>
 DAEJ |     -    32    23     -     -     -     -     -     -    40 |  288   4.18
 DARW |     -    27    33     -    23     -     -    43     -    97 |  288   3.41
 DAV1 |     -    64     -     -    58     -     -     -     -     - |  288   5.18
 DGAR |     -    38     -     -    26     -     -     -     -    65 |  288  12.22
 DRAO |     -     -    13     -    29     -     -    16     -    30 |  288   0.03
 FAIR |     -     -    26    27    22     -     -    21     -     - |  288   6.88
 GLPS |     -    17     -     -    22     -     -    15     -    19 |  288   8.46
 GODE |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.20
 GOLD |     -    42     -    43    31     -     -    18     -    44 |  288  12.63
 GRAS |     -    28     -     -    59     -     -     -     -    54 |  288   7.25
 GRAZ |     -     -    16     -    26     -     -     -     -    20 |  288   5.51
 GUAM |     -     -     -    59    40     -     -    36     -    31 |  288  14.79
 GUAT |     -    67     -     -    25     -     -     -     -    52 |  288    >>>
 HOB2 |     -    24    44    40   145     -     -    31     -    65 |  288   0.16
 HRAO |     -     -     -     -    25     -     -    28     -    64 |  288   0.87
 IISC |     -     -     -    77    43     -     -     -     -     X |  250  10.24
 INVK |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   7.67
 IRKT |     -     -    26    49    15     -     -    33     -    29 |  288   0.13
 ISPA |     -     -     -     -    33     -     -    43     -    30 |  288   9.08
 JAB1 |     -    23     -    24    21     -     -     -     -     - |  288   8.36
 JPLM |     -     -    65     -    94     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    28     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   7.41
 KERG |     -     -    13    49    60     -     -    29     -    70 |  288   1.14
 KOKB |     -     -    27     -    46     -     -    39     -   143 |  288   0.05
 KOUR |     -    35     -    48    44     -     -    79     -    41 |  288   8.64
 LAE1 |     -     -     -     -    55     -     -     -     -    71 |  287  11.37
 MAC1 |     -    20     -    39    38     -     -     -     -    58 |  288   7.93
 MAS1 |     -     -    12    35    31     -     -    23     -    27 |  288  12.13
 MATE |     -     -     -    28    29     -     -     -     -    39 |  288   0.14
 MAW1 |     -    35     -     -    25     -     -     -     -    35 |  288   8.20
 MBAR |     -    30     -     -    14     -     -     -     -    28 |  288  19.14
 MCM4 |     -    57    41    42     X     -     -    26     -     - |  288   4.47
 MDO1 |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     - |  287  17.96
 MIZU |     -    36    22     -     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 MKEA |     -    47     -    91    25     -     -     -     -    19 |  288  21.31
 NKLG |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    29 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -    24     -     -    24     -    41 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    32    65     -     -     -    17     -     - |  288  14.25
 NOUM |     -     -     -     -    26     -     -    23     -     - |  254    >>>
 NPLD |     -    23    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |     -    26    10     -    21     -     -    12     -    14 |  288   0.04
 NRIL |     -    26     -     -    26     -     -     -     -    13 |  288   6.73
 NTUS |     -    30     -    42    18     -     -     -     -    28 |  288   9.16
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -    14     -     - |  288   0.08
 NYAL |     -     -     -     -    11     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 OHI2 |     -    63     -     -    56     -     -     -     -   143 |  288   7.47
 ONSA |     -    54    41    70    64     -     -     -     -     - |  288   0.08
 PDEL |     -    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  55.12
 PERT |     -     -    26    45    22     -     -     -     -    45 |  288   3.59
 PIE1 |     -     -    17    45     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    44    25     -     -     -     -     - |  288  13.79
 PTBB |     -    34    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.28
 QAQ1 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288   7.66
 RESO |     -    26     -     -    31     -     -    18     -     - |  288   7.84
 RIOG |     -    91    49    94    22     -     -    38     -    29 |  288  11.18
 SANT |     -    23     -    33    31     -     -     -     -    22 |  288   2.38
 SCH2 |     -     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  288   8.13
 STJO |     -     X    28     -    98     -     -    62     -    31 |  283 151.24
 STR1 |     -     -    38     -     -     -     -     -     -    70 |  288   4.56
 SUTM |     -     -    18     -    23     -     -    21     -    49 |  288  13.03
 SYOG |     -     -    21     -    46     -     -    46     -     - |  221   0.77
 THTI |     -     -    19    50    18     -     -     -     -    62 |  288   4.32
 THU3 |     -    25    17     -    12     -     -     -     -     - |  288  10.79
 TIDB |     -     -    31    54    26     -     -     -     -    27 |  288   1.35
 TIXI |     -    37     -    47    32     -     -    22     -    24 |  287   8.23
 TOW2 |     -    48     -     -    23     -     -    30     -    39 |  288   2.57
 TRO1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   8.01
 TSKB |     -    32    18    62    34     -     -    23     -    29 |  288   0.94
 TWTF |     -    41    26     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    63    18     -     -     -     -    39 |  288  15.48
 URUM |     -    41     -     -    38     -     -     -     -     - |  288  45.49
 USN3 |     -    28    16     -     -     -     -    14     -    14 |  288   0.03
 USNO |     -    36    12     -     -     -     -    15     -    22 |  288   0.02
 USUD |     -     -    23    34     -     -     -     -     -    36 |  288   0.08
 VILL |     -     -     -    27    30     -     -    29     -     - |  288  14.32
 WHIT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2.44
 WSRT |     -    24    63     -   130     -     -    29     -    26 |  288   0.04
 WUHN |     -     -    22     -    34     -     -     -     -    29 |  287   9.83
 YAR2 |     -    20    21     -    32     -     -     -     -     - |  288  13.43
 YELL |     -    16    15    28    17     -     -    12     -     - |  288   0.03
 ZAMB |     -    27     -     -    15     -     -    21     -     - |  288  18.48
 ZWE2 |     -     -     -     -    27     -     -    24     -     - |  288   8.83
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2941    45    30    61    40   100  4049    36  2790    49 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 4.03e-14  8.98e-15  2.63e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.96   | 3.32e-14  8.86e-15  2.64e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.64   | 3.98e-14  8.37e-15  3.36e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.33   | 3.83e-14  1.08e-14  3.23e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.48   | 4.90e-14  9.92e-15  2.32e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.78   | 4.47e-14  1.49e-14  3.19e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.73   | 4.23e-14  1.77e-14  2.33e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.98   | 6.81e-14  1.61e-14  4.34e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.40   | 3.95e-14  1.60e-14  3.45e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.95   | 5.94e-14  2.13e-14  7.42e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.22   | 3.35e-14  6.04e-15  1.75e-15 |
 STJO |   283     1     0   281    3.48   | 5.30e-14  2.00e-14  8.19e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.06   | 4.62e-14  1.20e-14  6.29e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   143    1.57   | 6.70e-14  1.14e-14  4.39e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.50   | 2.86e-14  8.66e-15  9.73e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.37   | 5.13e-14  1.62e-14  1.57e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.30   | 3.39e-14  7.40e-15  6.10e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.28   | 4.94e-14  1.01e-14  2.80e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.25   | 5.96e-14  1.31e-14  4.51e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.93   | 1.66e-13  3.19e-14  1.32e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.56   | 7.31e-14  2.17e-14  1.47e-14 |
 USUD |   288     0     0   238    0.53   | 2.35e-13  3.46e-14  6.58e-15 |
 BRFT |   288     0     0   143    0.37   | 6.30e-14  2.57e-14  1.30e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.34   | 3.62e-14  1.01e-14  3.12e-15 |
 GODE |   288     0     0   143    0.25   | 5.73e-14  1.49e-14  1.44e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.18   | 2.97e-13  8.81e-14  4.31e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.13   | 3.05e-13  5.90e-14  2.27e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.85e-13  1.28e-13  9.31e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.89e-13  5.87e-14  1.02e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.30e-13  1.23e-13  8.19e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 5.11e-13  1.36e-13  8.74e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.69e-13  1.44e-13  5.61e-14 |
 G06  |   288     0     0   257    0.04   | 6.04e-13  1.79e-13  7.28e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.03   | 3.32e-13  1.53e-13  1.20e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.27e-13  3.52e-14  9.54e-14 |
 SYOG |   221     0     0   219    0.02   | 7.01e-13  1.77e-13         - |
 G03  |   288     0     0   288    0.02   | 3.82e-13  1.96e-13  1.17e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.51e-13  9.44e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.62e-13  7.93e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  5.54e-13  1.66e-13 |
 TIDB |   288     0     2    82    0.01   | 1.29e-13  5.83e-14  8.84e-14 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.31e-13  3.17e-13  2.91e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.99e-13  2.30e-13  2.45e-13 |
 THTI |   288     0     1   285    0.00   | 4.89e-13  1.69e-13  3.50e-13 |
 JPLM |   288     2     0   286    0.00   | 7.81e-13  2.74e-13  2.14e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-14  4.81e-15  1.16e-15 |
 IISC |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  6.34e-14  2.93e-14 |
 G27  |   282     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.20e-13  2.78e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.20e-13  3.34e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.08e-13  5.52e-14  1.44e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  6.96e-14  2.10e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.83e-13  1.20e-13  3.49e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  8.01e-14  2.43e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.91e-14  1.25e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.16e-13  7.64e-14  2.53e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 4.75e-13  5.69e-14  3.38e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.74e-13  6.34e-14  3.11e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.92e-13  4.34e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.13e-14  3.52e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.23e-13  6.23e-14  3.47e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.50e-13  6.12e-14  2.83e-14 |
 G10  |   276     0     0     0    0.00   | 1.15e-12  4.34e-13  2.98e-13 |
 G08  |   276     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.33e-13  1.10e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.50e-14  2.39e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  7.03e-13  6.40e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.97e-13  3.64e-13  6.45e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  5.39e-13  1.66e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  3.85e-13  2.54e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     1     0    0.00   | 8.17e-13  9.98e-13  1.33e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 9.06e-13  3.28e-13  4.30e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     1     0     0    0.00   | 2.51e-13  7.79e-13  3.14e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.11e-13  3.98e-13  2.53e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.35e-17  2.82e-16  1.69e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
