
 GPS week: 1403   Day: 1   MJD: 54066                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2959     71     0.43     0.33     2.96     0.00      0  2.962  0.000   6.15   6.15   0.00
 cod |   288     0  24835    307     0.08    -0.53     0.04    30.17      0  0.056  0.031   0.09   0.11   0.07
 emr |   288     0  19825    347   -63.08    -0.67     0.05    20.80      0  0.074  0.032   0.10   0.13   0.07
 esa |   288     0  18503    888     2.14    -0.14     0.06    17.29      0  0.078  0.050   0.14   0.15   0.13
 gfz |   288     0  27720     28    -0.44     0.55     0.04    31.73      0  0.050  0.030   0.08   0.11   0.06
 iga |    96     0   2755      4   275.73  -184.84     0.10     0.00      0  0.101  0.000   0.16   0.16   0.00
 igu |    96     0   2869     17   276.08  -185.75     3.67     0.00      0  3.668  0.000  11.15  11.15   0.00
 ngs |    96     0   2869     25   274.82  -183.33     2.36     0.00      0  2.361  0.000   4.18   4.18   0.00
 usn |   288     0  15790    145    -0.65    -0.24     0.17     0.00      0  0.214  0.115   2.07   2.10   2.03

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -4619   -20   -56    -6    58   -25-12500 -3112 -1961 |
    2 | -1506   -98   106   -68    62   169  -483  -655   115 |
    3 |  7927    78  -115   -59    33   -55 -7404  4844 -3192 |
    4 | -7419     X  -145     X    95   123 -3721 -5684 -2192 |
    5 | -4232   -60   -17   178   -29   -79 -9990 -3227 -2561 |
    6 |  -586    75  -201    97     7    -2 -7343  -443 -3614 |
    7 | -3603   -78   -13    25    68   -32 -3091 -3156 -1942 |
    8 | -1768   -80   -98   200    31    95   384 -1761 -2456 |
    9 |  2422   -39   -29   101     1   -48  7952  1521 -2169 |
   10 | -6930  -149   155    73     0   116  4159 -4943 -2256 |
   11 |  2168     5     6    45   -34   -25  -575  3025 -1304 |
   12 | 21513   -46     -     -    43     -     -     -     - |
   13 |  1999     9   -51    41     2    70   228  2835 -2355 |
   14 |  3281    62    27  -112   -16   134  -755  3692 -2061 |
   15 |  4474  -143     X   307   -30     - 53845  5137     - |
   16 |  2072    41    -3  -105    20   -13   114  2808 -2411 |
   17 |  -429    37  -207   256   -39  -170 -1114  -427   -51 |
   18 |  3506   -86    34  -176   156   -18  -232  4200 -1638 |
   19 |  2404    61    31    61  -112  -435  1502  2594  -144 |
   20 |  3389   -91   109    30    -1  -109  -666  4285 -1707 |
   21 |  2589     9    14    -8   -13   108  -527  3184 -2278 |
   22 | -3446   -16    50  -119    47   108  -373 -2506  -879 |
   23 | -2446    19    52   -84    -6    49   -49 -1546  -205 |
   24 | -7336   -21  -121     X    98    42 -8404 -5091 -2597 |
   25 | -3748    22   -97     8    36   -95-11900 -2288 -2340 |
   26 | -2644   -88   -19   156    11     6  -722 -1851 -2207 |
   27 | -3762   -87  -154   192    79    31 12110 -3616 -2834 |
   28 |  7513   -62   -16   -12    76   131   813  7288  -912 |
   29 | -4107   -72    70     -    23   -50 -7639 -3039 -2199 |
   30 | -2905    61  -206    58    46  -135  8546 -2037 -2997 |
   31 |   871   334    85    51  -400   133 -1619  1016  -659 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    70   -19   -36     -     -     -  2088 |
 ALIC |     -    52     -     -   -49     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -41   152  -111     -     -     -     -  2182 |
 AREQ |     -    33   -51     -     3     -     -     -  2104 |
 ARTU |     -     -     -    70   -38     -     -     -     - |
 BILI |     -   -46     -     -    44     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    32   -17     -     -     -  2063 |
 BOR1 |     -   -46     -     -    44     -     -     -     - |
 BRUS |     -    31   -46     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -80     -   125     8     -     -     -  2122 |
 CEDU |     -   -48     -     -    46     -     -     -     - |
 CHUR |     -    57    57     -   -92     -     -     -  2054 |
 COCO |     -   -55     -   -25    66     -     -     -  1982 |
 CRO1 |     -     -    94  -104    -5     -     -     -  2099 |
 DAEJ |     -    79    88  -243     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    -4     -     2     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -28    15     -     -     -  1970 |
 DRAO |     -   107   -81     -   -49     -     -     -  2061 |
 FAIR |     -     -    40   -12   -20     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -57     -     -    54     -     -     -     - |
 GODE |     -    15   -21     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     9     -  -105    49     -     -     -     - |
 GRAS |     -    60     -     -   -57     -     -     -     - |
 GRAZ |     -     -    -2     -     1     -     -     -  1914 |
 GUAM |     -   -67     -    18    53     -     -     -  2050 |
 HOB2 |     -    31    34  -227    72     -     -     -     - |
 HRAO |     -    32     -     -   -30     -     -     -  1987 |
 IISC |     -     -     -     1    -1     -     -     -     - |
 IRKT |     -   166   -44     -  -129     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    85     -   -56     -     -     -     - |
 KARR |     -    37     -     -   -36     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   162  -223    15     -     -     -  2288 |
 KIT3 |     -   108     -    42  -130     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -25    23     -     8     -     -     -  1701 |
 KOUR |     -    47     -   -82     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    65     -     -   -62     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -55   -61     X    92     -     -     -  1944 |
 MAC1 |     -   -52     -   160   -37     -     -     -  1837 |
 MALI |     -    17     -   -30     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    30  -204    91     -     -     -  1857 |
 MATE |     -     -     -    75   -41     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -    58  -264    95     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    25    28     -   -45     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -13     -   -34    31     -     -     -     - |
 NISU |     -    10   -15     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    15     -   -10     -     -     -  1994 |
 NRIL |     -    36     -     -   -34     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -19     -    12     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    22     -     -   -21     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -     -    80   -43     -     -     -     - |
 PDEL |     -   131     -  -129   -54     -     -     -     - |
 PERT |     -   -14     -    24     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -  -116    63     -     -     -     - |
 POL2 |     -    71     -     -   -67     -     -     -     - |
 PRDS |     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -9    13     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    14     -     -   -14     -     -     -     - |
 RESO |     -   -30     -     -    28     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -35     -    38    12     -     -     -     - |
 SANT |     -    20     -    64   -54     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -    37     -   -24     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    64     -   -42     -     -     -     - |
 SUTH |     -    24     -     -   -23     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -   -28     -    18     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -66    36     -     -     -  2417 |
 THU3 |     -   -98     -     -    93     -     -     -  1997 |
 TIDB |     -     -   -15    57   -22     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -28     -     -    26     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -69    48     -    34     -     -     -  2047 |
 TWTF |     -   -13    19     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -50    27     -     -     -  1979 |
 URUM |     -    53     -     -   -51     -     -     -     - |
 USN3 |     -   -12    17     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -10    15     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    33   -39     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    15   -22     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    87    -6     -   -79     -     -     -  1822 |
 WTZR |     -    33     -     -   -31     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -50     -    87     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -  -143    22     -   122     -     -     -  2065 |
 YELL |     -     -   -12   122   -58     -     -     -  1952 |
 ZWE2 |     -    35     -     -   -34     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6040    79    87    57    51    77  6857  5418   156 |  288   5.29
    2 |   791    56    89   135    58   125  1023   573   191 |  288   0.15
    3 |  3546    28    45    43    29    42  3327  3111   246 |  288   0.81
    4 |  2554     X    72     X    47   361  1242  1541   173 |  264   0.81
    5 |  1217    21    41    49    17    37  5351  1066   166 |  288   0.97
    6 |  1115    31    62    36    23    62  3423  1471    87 |  288   0.46
    7 |  1933    30    45    37    16    53  1596  1413   156 |  288   0.70
    8 |  2939    54    69    58    40    46  1795  2234   197 |  288   1.80
    9 |  5538    83    92    79    58    74  7685  4354   179 |  288   2.61
   10 |  4635    45    40    82    35    38  3170  4169   180 |  288   2.42
   11 |   766    54    87    57    57    79   938   537   216 |  288   0.33
   12 |  8514    55     -     -    52     -     -     -     - |  269   1.26
   13 |   848    65    97    98    63    66  1510  1056   299 |  288   0.44
   14 |  1479    38    61    48    37   222  1260  1296   275 |  288   0.45
   15 |  5178    94     X   106    97     -  9482  5269     - |  282  11.57
   16 |   728    41    63    88    20    43  1079   523   225 |  288   0.25
   17 |  3743    58    50    94    56    80  1209  3800   174 |  288   0.85
   18 |   723    51    84    77    39    57  1155   704   208 |  288   0.32
   19 |   889    51    59    53    49    77  1526   799   224 |  288   0.22
   20 |   862    46    85    76    48    62  1172   663   196 |  288   0.27
   21 |   748    61    89   103    87    84  1112   621   154 |  288   0.38
   22 |  2356    39    80    80    42    65  3149  2299   287 |  288   1.94
   23 |   708    46    82    74    40    83  1069   560   199 |  288   0.20
   24 |  4801   110   123     X    73   147  2970  3450   250 |  287   2.37
   25 |  1707    72    91   109    72    55  7069  1232   452 |  288   1.35
   26 |   841    62    66    51    48    45   889   767   265 |  288   0.57
   27 |  2725    52    75    89    51    58  4880  2948   205 |  288   3.10
   28 |  1532    22    27    58    27    68  1892  1945   114 |  288   0.58
   29 |  1532    73    42     -    59    70  3856  1005   244 |  288   1.07
   30 |  2310    30    79    73    20    32  5389  2282   137 |  288   1.83
   31 |   816    29    74    97    37    87   877   971   246 |  288   0.40
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    11    19    12     -     -     -    42 |  288   0.04
 ALIC |     -    19     -     -    18     -     -     -     - |  288   9.98
 AMC2 |     -    12    28    37     -     -     -     -    37 |  288   0.02
 AREQ |     -    23    18     -    24     -     -     -    85 |  288  13.07
 ARTU |     -     -     -    76    41     -     -     -     - |  245  10.87
 BILI |     -    11     -     -    11     -     -     -     - |  287   7.06
 BOGT |     -     -     -    32    18     -     -     -    71 |  288  15.01
 BOR1 |     -   135     -     -   128     -     -     -     - |  273   2.54
 BRUS |     -    22    31     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 CAS1 |     -    16     -    23    13     -     -     -    94 |  288   6.46
 CEDU |     -    19     -     -    18     -     -     -     - |  288   7.94
 CHUR |     -    16    29     -    10     -     -     -    25 |  288   5.29
 COCO |     -    20     -    43    17     -     -     -   104 |  288  13.05
 CRO1 |     -     -    20    29    20     -     -     -    75 |  288   0.08
 DAEJ |     -    23    18    31     -     -     -     -     - |  288   5.83
 DARW |     -     -    50     -    33     -     -     -     - |  288   6.62
 DGAR |     -     -     -    35    19     -     -     -    73 |  288  13.21
 DRAO |     -    12    16     -    11     -     -     -    62 |  288   0.13
 FAIR |     -     -    20    31    22     -     -     -     - |  288   6.66
 GLPS |     -    14     -     -    13     -     -     -     - |  288  18.49
 GODE |     -    15    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 GOLD |     -    17     -    31    16     -     -     -     - |  288 174.88
 GRAS |     -    11     -     -    10     -     -     -     - |  288   6.57
 GRAZ |     -     -    18     -    12     -     -     -    89 |  288   3.55
 GUAM |     -    32     -    47    37     -     -     -   145 |  288  14.51
 HOB2 |     -    35    38    36    60     -     -     -     - |  288   0.07
 HRAO |     -    29     -     -    28     -     -     -   140 |  288   0.30
 IISC |     -     -     -    26    14     -     -     -     - |  288  18.19
 IRKT |     -    12    23     -    11     -     -     -     - |  288   0.13
 JPLM |     -     -    90     -    59     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    26     -     -    25     -     -     -     - |  288  12.10
 KERG |     -     -    42    71    50     -     -     -   127 |  288   8.07
 KIT3 |     -    83     -   102    27     -     -     -     - |  260  13.38
 KOKB |     -    74    79     -    22     -     -     -   334 |  276 288.82
 KOUR |     -    26     -    45     -     -     -     -     - |  251   1.07
 LAMA |     -    26     -     -    25     -     -     -     - |  288   8.79
 LPGS |     -    22    26     X    25     -     -     -   165 |  288  19.25
 MAC1 |     -    34     -    28    27     -     -     -    82 |  288   6.62
 MALI |     -    27     -    47     -     -     -     -     - |  242  14.77
 MAS1 |     -     -    26    23    14     -     -     -   159 |  288  11.91
 MATE |     -     -     -    26    14     -     -     -     - |  288   0.18
 MCM4 |     -     -    21   153    75     -     -     -     - |  288   2.54
 MDO1 |     -    16    26     -    13     -     -     -     - |  288  39.43
 MKEA |     -    19     -    22    19     -     -     -     - |  288  16.56
 NISU |     -    18    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NLIB |     -     -    29     -    19     -     -     -    59 |  288   0.04
 NRIL |     -    15     -     -    14     -     -     -     - |  288   7.92
 NYAL |     -     -    20     -    13     -     -     -     - |  288   0.20
 OHI2 |     -    22     -     -    20     -     -     -     - |  288   9.76
 ONSA |     -     -     -    27    15     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    16     -    33    19     -     -     -     - |  288  54.14
 PERT |     -    37     -    64     -     -     -     -     - |  275   1.51
 PIMO |     -     -     -    40    22     -     -     -     - |  288  19.52
 POL2 |     -    10     -     -     9     -     -     -     - |  288   8.06
 PRDS |     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   4.02
 PTBB |     -    15    22     -     -     -     -     -     - |  288   0.24
 RBAY |     -    35     -     -    34     -     -     -     - |  284 131.82
 RESO |     -    18     -     -    18     -     -     -     - |  288   7.33
 RIOG |     -    26     -    58    31     -     -     -     - |  288   9.80
 SANT |     -    19     -    49    25     -     -     -     - |  288   3.59
 SCH2 |     -     -    36     -    23     -     -     -     - |  288  26.40
 STJO |     -     -    24     -    15     -     -     -     - |  288   0.09
 SUTH |     -    19     -     -    18     -     -     -     - |  288  10.90
 SYOG |     -     -    17     -    11     -     -     -     - |  288   1.00
 THTI |     -     -     -    43    24     -     -     -   104 |  288   2.02
 THU3 |     -    10     -     -    10     -     -     -    41 |  288   7.72
 TIDB |     -     -    28    41    23     -     -     -     - |  288   0.48
 TOW2 |     -    20     -     -    19     -     -     -     - |  288   8.22
 TSKB |     -    23    28     -    27     -     -     -    84 |  288   1.14
 TWTF |     -    12    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 UNSA |     -     -     -    68    37     -     -     -   140 |  288  18.83
 URUM |     -    32     -     -    30     -     -     -     - |  288  24.94
 USN3 |     -    17    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 USNO |     -    16    23     -     -     -     -     -     - |  288   0.02
 USUD |     -     -    25    30     -     -     -     -     - |  288   0.09
 WILL |     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288  42.07
 WSRT |     -    33    33     -    31     -     -     -    94 |  288   0.04
 WTZR |     -    13     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 YAKT |     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  288   7.00
 YAR2 |     -    25    35     -    30     -     -     -    93 |  288  15.30
 YELL |     -     -    18    39    12     -     -     -    45 |  288   0.04
 ZWE2 |     -    20     -     -    19     -     -     -     - |  288   9.29
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2962    41    54    64    37   101  3668  2361   174 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   11.85   | 3.65e-14  6.92e-15  2.05e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   11.85   | 3.81e-14  8.45e-15  2.97e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   11.85   | 3.01e-14  5.21e-15  2.00e-15 |
 NISU |   288     0     0   288   10.83   | 4.45e-14  7.31e-15  2.07e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   10.65   | 2.74e-14  7.32e-15  3.35e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.53   | 3.78e-14  8.33e-15  2.84e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.81   | 3.12e-14  1.23e-14  2.15e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.24   | 4.38e-14  1.26e-14  4.35e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.55   | 3.16e-14  6.46e-15  1.62e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.46   | 4.92e-14  1.06e-14  5.46e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.50   | 9.66e-14  1.34e-14  7.17e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.48   | 2.94e-14  5.53e-15  1.85e-15 |
 KOKB |   276     1     0   275    2.07   | 7.03e-14  1.57e-14  3.57e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.38   | 3.96e-14  1.19e-14  1.65e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    1.13   | 4.05e-14  7.77e-15  8.32e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    0.91   | 2.00e-14  5.88e-15  7.93e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.84   | 3.35e-14  7.85e-15  1.30e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.81   | 1.78e-13  1.96e-14  3.97e-15 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.45   | 7.15e-14  1.33e-14  1.30e-14 |
 STJO |   288     0     0   143    0.35   | 3.51e-14  1.94e-14  7.87e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.27   | 2.63e-13  5.96e-14  1.57e-14 |
 HRAO |   288     0     0   143    0.15   | 1.53e-13  2.79e-14  2.58e-14 |
 G17  |   288     0     5    86    0.13   | 6.21e-13  7.19e-14  5.21e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 2.98e-13  9.32e-14  6.71e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.10   | 1.67e-13  6.02e-14  7.53e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.10   | 4.43e-13  1.24e-13  4.31e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 4.00e-13  9.65e-14  7.49e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.09   | 3.68e-13  9.47e-14  1.04e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 4.54e-13  9.98e-14  8.54e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.06   | 1.26e-13  6.55e-14  5.31e-14 |
 G11  |   288     0     5    70    0.05   | 6.83e-13  7.22e-14  4.28e-14 |
 G04  |   264     0     0   261    0.04   | 4.30e-13  1.52e-13  7.25e-14 |
 BOR1 |   273     0     0   131    0.03   | 4.41e-13  1.07e-13  3.59e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 2.29e-13  9.77e-14  1.15e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.64e-13  1.96e-13  9.78e-14 |
 G22  |   288     0     1   143    0.02   | 8.02e-13  1.15e-13  1.49e-13 |
 G15  |   282     1     0   280    0.02   | 2.62e-13  1.73e-13  5.09e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.07e-12  3.12e-13  8.11e-14 |
 G02  |   288     0     3    10    0.02   | 5.37e-13  5.72e-14  1.32e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.67e-13  1.65e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.72e-13  2.76e-13 |
 KOUR |   251     0     0   250    0.01   | 1.58e-12  3.33e-13         - |
 G08  |   288     0     0   191    0.00   | 1.17e-12  3.82e-13  2.19e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 4.21e-13  1.67e-13  1.21e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.25e-14  3.77e-15  1.77e-15 |
 MALI |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     1     6     0    0.00   | 6.14e-13  8.00e-14  2.62e-14 |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 6.16e-13  8.76e-14  3.48e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.34e-13  4.03e-13 |
 G24  |   287     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.05e-13  3.11e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.49e-13  5.81e-14  1.60e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.80e-13  1.33e-13  3.97e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.19e-14  2.51e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  6.60e-14  1.56e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.65e-13  7.69e-14  3.79e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  5.52e-14  2.86e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.89e-13  6.36e-14  3.65e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 7.45e-13  1.26e-13  3.23e-14 |
 G12  |   269     0     5     0    0.00   | 6.11e-13  5.74e-14  8.55e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.62e-13  3.31e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  7.16e-13  6.84e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     4     0    0.00   | 2.46e-13  5.13e-14  8.83e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   275     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  4.98e-13  1.54e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.47e-13  3.99e-13  2.90e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 7.79e-13  4.89e-13  9.94e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.08e-13  6.73e-13  4.15e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.04e-17  2.45e-16  1.47e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      AMC2      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
