
 GPS week: 1404   Day: 0   MJD: 54072                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2965     64     0.24    -0.69     2.57     0.00      0  2.574  0.000   5.17   5.17   0.00
 cod |   288     0  21098     11     1.57    -3.82     0.04    29.95      0  0.060  0.030   0.10   0.13   0.08
 emr |   288     0  18117    291   -65.39    -1.41     0.06    18.92      0  0.080  0.041   0.11   0.14   0.07
 esa |   288     0  17345    134   183.53    15.12     0.07    17.76      0  0.083  0.051   0.16   0.15   0.16
 gfz |   288     0  24821    515     0.56    -0.59     0.04    33.37      0  0.056  0.027   0.08   0.11   0.07
 iga |    96     0   2867     29     3.54    -6.53     0.06     0.00      0  0.062  0.000   0.10   0.10   0.00
 igu |    96     0   2784      0     3.57    -6.64     2.72     0.00      0  2.723  0.000   4.52   4.52   0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0  0.000  0.000   0.00   0.00   0.00
 ngs |    96     0   2965     55     1.68    -2.47     2.45     0.00      0  2.449  0.000   4.38   4.38   0.00
 usn |   288     0  24206     22 17675.30-12583.58  4936.37     0.00      0 ****** ****** ****** ****** ******

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |-11070  -111     1    73    60    34 -1783     - -4159****** |
    2 |   699     7  -136   131     1    10 -1360     -   431246702 |
    3 |  2769  -126    -8   -89   165    97 -2948     -  1434****** |
    4 | -1147    94  -240   132   -19   -80   256     - -1492****** |
    5 | -1863    76    47   -59   -64  -149 -5585     - -2199****** |
    6 | -3032    72  -172    23    21   -48 -2303     - -3198****** |
    7 |  -501   -98    63   -18    62    -6   749     -  -559****** |
    8 |   502  -110   -67   162    50    46  7631     -   791****** |
    9 | -8526    50  -136    12    26    57 -5256     - -7625****** |
   10 | -2363  -122   111    96    -4    31  7597     - -2403578225 |
   11 |  7521   -69    15   -83    96   -80  -897     -  6233****** |
   12 |  8377    80     -     -   -72     -     -     -  7204     - |
   13 |  4250   102   -49   -99   -11    74 -1533     -  4230 53434 |
   14 |  3808   -34    94   -46     2    92   232     -  3551175998 |
   15 |-19685   -96     X   162     X    32     -     --12992****** |
   16 |  4162   -85    12    -8    74    62   820     -  3887****** |
   17 |  -312   -25  -229   191    51  -149   966     - -1007****** |
   18 |  3316   -88   136  -131    72    -2    -4     -  3429****** |
   19 |  -142   -16    26   -62    33   -21   -55     -  -189****** |
   20 |  5175  -113   102     0    44   -24   -20     -  4665****** |
   21 |  3924   -61    34   132   -36   -17   161     -  3832****** |
   22 | -2626   -64   100   -69    38    17 -1868     - -2401****** |
   23 |  1202    35    69   -99   -18     5  1262     -   852****** |
   24 | -1308   -47  -153   240     4   -30  1935     - -1924****** |
   25 |   320   -43  -170   101    90    74 -7861     -  -717****** |
   26 |   169    94   -81     3   -40    19   307     -  -633****** |
   27 | -1630   -77  -146    53   124   163  1849     - -2033617098 |
   28 |  1958  -150    50    25    93   125  8401     -  2286****** |
   29 | -2472    49   -27     -   -29   -58 -3450     - -2599****** |
   30 | -6513   146  -209   -36     6  -152  4337     - -4888-74578 |
   31 |  -390   396   -21    19  -355  -104 -1576     -  -491****** |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    32   -51     -     -     -     -     -     -****** |
 ALGO |     -    30   -28   110   -70     -     -     -     - 57337 |
 ALIC |     -   -67     -     -    60     -     -     -     -****** |
 AMC2 |     -   -73   116     -     -     -     -     -     -****** |
 AREQ |     -    61   -49     -   -26     -     -     -     --88753 |
 BAHR |     -    75     -     -   -67     -     -     -     -****** |
 BOGT |     -     -     -   427  -227     -     -     -     -****** |
 BOR1 |     -    42     -     -   -37     -     -     -     -487282 |
 CAS1 |     -  -115     -   -22   115     -     -     -     - 57462 |
 CHUR |     -     -    87     -   -49     -     -     -     -****** |
 COCO |     -   -52     -    -7    51     -     -     -     - 57304 |
 CRO1 |     -     -    19   -73    28     -     -     -     -****** |
 DAEJ |     -   154    74  -382     -     -     -     -     -****** |
 DRAO |     -     -   -60    50     7     -     -     -     -****** |
 FAIR |     -     -    38     -   -22     -     -     -     -****** |
 FLIN |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    72     -     -   -65     -     -     -     -789215 |
 GUAM |     -     -     -  -120    64     -     -     -     -****** |
 GUAT |     -   172     -     -  -155     -     -     -     -****** |
 HARB |     -    17     -     -   -15     -     -     -     -****** |
 HOB2 |     -     -   -22  -144    89     -     -     -     -****** |
 IISC |     -     5     -   -29    11     -     -     -     -772035 |
 JPLM |     -     -    96     -   -54     -     -     -     -****** |
 KERG |     -    63    79  -247     X     -     -     -     -****** |
 KIRU |     -   -19     -    33     -     -     -     -     -****** |
 KIT3 |     -     -     -   -18    10     -     -     -     -976052 |
 KOKB |     -    45   -64     -    -4     -     -     -     -****** |
 KOUR |     -    14     -    39   -33     -     -     -     -****** |
 LPGS |     -   -96    93   128   -17     -     -     -     - 57503 |
 MAC1 |     -   102     -  -117   -29     -     -     -     -****** |
 MALI |     -     -     -   -26    14     -     -     -     -****** |
 MAS1 |     -     -    38  -103    33     -     -     -     -****** |
 MATE |     -     -     -   -31    17     -     -     -     -****** |
 MDO1 |     -     -   134     -   -76     -     -     -     -****** |
 MKEA |     -   -39     -    58     4     -     -     -     -****** |
 NISU |     -    -4     6     -     -     -     -     -     -****** |
 NKLG |     -     -     -   139   -74     -     -     -     -****** |
 NLIB |     -     -    95     -   -54     -     -     -     -****** |
 NRC1 |     -    42     -    -4   -36     -     -     -     - 57379 |
 NYAL |     -     -    21     -   -12     -     -     -     -****** |
 OHI2 |     -     6     -     -    -5     -     -     -     -****** |
 ONSA |     -     -    -9   -28    20     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    12    60   -68    -9     -     -     -     -****** |
 PIMO |     -     -     -   -22    11     -     -     -     -****** |
 POTS |     -     -     -    65   -35     -     -     -     -****** |
 PTBB |     -   -28    44     -     -     -     -     -     -****** |
 QAQ1 |     -   -56    89     -     -     -     -     -     -772218 |
 RESO |     -    35     -     -   -31     -     -     -     -****** |
 RIOG |     -    21     -    -9   -14     -     -     -     -772049 |
 SANT |     -    37     -     -   -33     -     -     -     -****** |
 SCH2 |     -     -    15     -    -8     -     -     -     -****** |
 SPT0 |     -   -35    55     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    44     -   -25     -     -     -     -772137 |
 SYOG |     -    90    29  -154   -15     -     -     -     -****** |
 THTI |     -     -   -47    50     -     -     -     -     -****** |
 THU3 |     -   -14     -    -2    13     -     -     -     -****** |
 TIDB |     -    46    14   -85    -4     -     -     -     -****** |
 TIXI |     -    32     -     -   -28     -     -     -     -****** |
 TOW2 |     -   -20     -     -    18     -     -     -     -****** |
 TSKB |     -   -94    49     -    56     -     -     -     -****** |
 TWTF |     -     9   -14     -     -     -     -     -     -****** |
 ULAB |     -     -     -   259  -138     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -242   129     -     -     -     -****** |
 USNO |     -    -5     9     -     -     -     -     -     -****** |
 WSRT |     -    74     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -    33     -   -19     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -30    35     -     7     -     -     -     -****** |
 YELL |     -     -     8    16   -13     -     -     -     --88949 |
 ZAMB |     -  -202     -     -   181     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    38     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6910    58    76   121    67    42  3758     -  7303****** |  288   5.42
    2 |   649    38    88   107    41    50   918     -   616****** |  288   0.12
    3 |  2136    40    71    74    37    39  1931     -  1909****** |  288   0.54
    4 |  1369   104    96   112   122    90   981     -  1330****** |  288   0.90
    5 |   718    34    54    68    40    39  3543     -   750****** |  288   1.22
    6 |   657    25    47    29    24    32  1632     -   904****** |  288   0.82
    7 |  1332    30    48    33    28    40   482     -  1079****** |  288   0.64
    8 |  6468    65    68    46    42    25  8861     -  5727****** |  288   3.27
    9 |  2564    73    87    63    48    33  3333     -  2000****** |  288   1.93
   10 |  3115    55    60    65    39    20  3340     -  3122****** |  288   3.22
   11 |  2300    99   106   114    64    44   620     -  1927****** |  288   0.32
   12 |  2215    45     -     -    41     -     -     -  1977     - |  288   0.69
   13 |   660    67   108    86    55    68   920     -   564****** |  288   0.36
   14 |   508    46    59    71    43    28   444     -   694****** |  288   0.23
   15 |  6027    54     X    91     X   185     -     -  5582****** |  261   3.59
   16 |   666    39    55    59    21    21   561     -   551****** |  288   0.20
   17 |  3861    34    64   120    49    26  1671     -  3628****** |  288   1.38
   18 |  1600    52    75    51    41    48   322     -  1519****** |  288   0.34
   19 |   919    48    76    87    47    29   350     -   813****** |  288   0.17
   20 |   986    51    98   107    44    29   442     -   852****** |  288   0.19
   21 |   929    48   109    78    43    40   437     -   717****** |  288   0.35
   22 |  2007    60    72    68    57    40  1249     -  1818****** |  288   0.43
   23 |   528    47   104    84    34    35   684     -   570****** |  288   0.27
   24 |  2490    98    94    93    95    82  2361     -  2353****** |  288   2.71
   25 |  1681    93   143    93   128    98  5076     -  1530****** |  288   0.98
   26 |   971    76    56    70    35    44   962     -  1210****** |  288   0.96
   27 |  2002    49    40    54    48    35  2727     -  1929****** |  288   2.13
   28 |  2894    47    43    75    52    19  4514     -  2947****** |  288   0.23
   29 |  1060    85    79     -    53   175  2729     -   884****** |  288   1.05
   30 |  4407    35    61    91    36    38  2051     -  3733****** |  288   1.54
   31 |   860    43    86   100    54    44  1567     -   814****** |  288   0.51
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     8    12     -     -     -     -     -     -****** |  288   4.24
 ALGO |     -    18    22    28    12     -     -     -     -****** |  288   0.06
 ALIC |     -    22     -     -    20     -     -     -     -****** |  288  10.53
 AMC2 |     -    31    48     -     -     -     -     -     -****** |  202   0.05
 AREQ |     -    22    24     -    19     -     -     -     -****** |  288   9.22
 BAHR |     -    14     -     -    13     -     -     -     -****** |  288   0.49
 BOGT |     -     -     -    44    23     -     -     -     -****** |   98   8.69
 BOR1 |     -    16     -     -    14     -     -     -     -****** |  286   0.60
 CAS1 |     -    22     -    38    10     -     -     -     -****** |  288   6.54
 CHUR |     -     -    20     -    11     -     -     -     -****** |  288   6.33
 COCO |     -    27     -    39    18     -     -     -     -****** |  288  12.36
 CRO1 |     -     -    26    41    20     -     -     -     -****** |  245   0.08
 DAEJ |     -    28    51    19     -     -     -     -     -****** |  216   5.89
 DRAO |     -     -    21    26     9     -     -     -     -****** |  288   0.11
 FAIR |     -     -    47     -    26     -     -     -     -****** |  203   6.76
 FLIN |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  26.18
 GRAS |     -    16     -     -    14     -     -     -     -****** |  287   5.54
 GUAM |     -     -     -    51    27     -     -     -     -****** |  244  14.40
 GUAT |     -    38     -     -    35     -     -     -     -****** |  288    >>>
 HARB |     -    32     -     -    29     -     -     -     -****** |  275  34.75
 HOB2 |     -     -    42    49    15     -     -     -     -****** |  288   0.18
 IISC |     -    35     -    77    28     -     -     -     -****** |  288  21.57
 JPLM |     -     -    35     -    20     -     -     -     -****** |  286    >>>
 KERG |     -    14    20    26     X     -     -     -     -****** |  250   7.64
 KIRU |     -     8     -    14     -     -     -     -     -****** |  288   8.43
 KIT3 |     -     -     -    22    12     -     -     -     -****** |  276  12.57
 KOKB |     -    85    67     -    50     -     -     -     -****** |  224   0.04
 KOUR |     -    33     -    46    35     -     -     -     -****** |  288   2.25
 LPGS |     -    28    29    91    41     -     -     -     -****** |  288  19.62
 MAC1 |     -    26     -    28    27     -     -     -     -****** |  288   7.95
 MALI |     -     -     -    99    53     -     -     -     -****** |  287  16.61
 MAS1 |     -     -    33    28    15     -     -     -     -****** |  288  12.35
 MATE |     -     -     -    19    10     -     -     -     -****** |  288   0.07
 MDO1 |     -     -    23     -    13     -     -     -     -****** |  288 102.15
 MKEA |     -    68     -   101    17     -     -     -     -****** |  254  17.47
 NISU |     -    11    18     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.03
 NKLG |     -     -     -   105    56     -     -     -     -****** |  213    >>>
 NLIB |     -     -    19     -    11     -     -     -     -****** |  288   0.05
 NRC1 |     -    21     -    29    14     -     -     -     -****** |  288   0.01
 NYAL |     -     -    20     -    11     -     -     -     -****** |  288   0.07
 OHI2 |     -    18     -     -    16     -     -     -     -****** |  287   8.58
 ONSA |     -     -    66    54    29     -     -     -     -     - |  276   0.05
 PERT |     -    21    27    35    12     -     -     -     -****** |  288   2.14
 PIMO |     -     -     -    59    31     -     -     -     -****** |  263  16.61
 POTS |     -     -     -    33    18     -     -     -     -****** |  228  10.16
 PTBB |     -    22    35     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.42
 QAQ1 |     -    17    27     -     -     -     -     -     -****** |  288   5.08
 RESO |     -    14     -     -    12     -     -     -     -****** |  288   6.20
 RIOG |     -    31     -    37    29     -     -     -     -****** |  288   8.90
 SANT |     -    97     -     -    87     -     -     -     -****** |  212  10.11
 SCH2 |     -     -    14     -     8     -     -     -     -****** |  288  31.75
 SPT0 |     -    20    32     -     -     -     -     -     -     - |  278   0.05
 STJO |     -     -    20     -    11     -     -     -     -****** |  288   0.03
 SYOG |     -    33    23    56    11     -     -     -     -****** |  287   0.79
 THTI |     -     -    68    72     -     -     -     -     -****** |  288   1.49
 THU3 |     -    20     -    27    10     -     -     -     -****** |  288   6.34
 TIDB |     -    19    23    45    20     -     -     -     -****** |  227   0.43
 TIXI |     -    12     -     -    11     -     -     -     -****** |  287   6.61
 TOW2 |     -    27     -     -    24     -     -     -     -****** |  288   8.84
 TSKB |     -    17    26     -    16     -     -     -     -****** |  288   1.42
 TWTF |     -    27    42     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.09
 ULAB |     -     -     -    22    12     -     -     -     -     - |  204  17.67
 UNSA |     -     -     -    49    26     -     -     -     -****** |  288  17.84
 USNO |     -    20    31     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.02
 WSRT |     -    35     -     -    31     -     -     -     -     - |  288   0.05
 WTZR |     -     -   157     -    89     -     -     -     -     - |  234    >>>
 YAR2 |     -    23    31     -    17     -     -     -     -****** |  288  14.02
 YELL |     -     -    22    42    15     -     -     -     -****** |  288   0.03
 ZAMB |     -    27     -     -    24     -     -     -     -     - |  283  46.90
 ZIMM |     -    27     -     -    25     -     -     -     -     - |  288   3.60
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2574    45    62    68    39    62  2723     -  2449****** |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     1     0   287   13.80   | 3.17e-14  7.44e-15  2.62e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   12.93   | 3.00e-14  7.01e-15  5.42e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288   11.46   | 4.97e-14  1.85e-14  3.91e-15 |
 ONSA |   276     0     0   276    9.15   | 4.92e-14  1.33e-14  3.80e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    6.42   | 3.68e-14  1.00e-14  8.76e-15 |
 NLIB |   288     0     0   143    6.14   | 3.06e-14  6.23e-15  3.88e-15 |
 CRO1 |   245     0     0   244    5.40   | 1.31e-13  2.65e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    4.81   | 2.74e-14  8.36e-15  7.48e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   143    4.79   | 3.10e-14  6.95e-15  1.31e-15 |
 HOB2 |   288     0     2   235    4.51   | 1.90e-13  3.89e-14  1.58e-14 |
 USNO |   288     0     0   143    4.10   | 3.50e-14  7.57e-15  1.83e-15 |
 NISU |   288     0     0   143    3.39   | 5.19e-14  7.31e-15  2.82e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    2.89   | 4.42e-14  1.14e-14  6.44e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    2.61   | 3.05e-14  9.45e-15  3.11e-15 |
 KOKB |   224     0     0   223    1.62   | 6.98e-14  1.59e-14         - |
 G23  |   288     0     3   163    0.91   | 5.55e-13  6.66e-14  3.30e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.67   | 2.96e-13  9.31e-14  5.37e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.58   | 4.69e-13  9.23e-14  6.75e-14 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.55   | 3.46e-14  6.75e-15  4.95e-15 |
 G05  |   288     0     0   288    0.44   | 1.79e-13  7.27e-14  8.21e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.40   | 4.11e-13  1.06e-13  6.27e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.34   | 3.21e-13  8.51e-14  6.20e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.30   | 4.58e-13  1.21e-13  5.49e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.26   | 4.03e-13  1.41e-13  6.05e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.26   | 2.75e-13  6.08e-14  3.71e-14 |
 G15  |   261     0     0   254    0.21   | 2.14e-13  9.70e-14         - |
 SPT0 |   278     0     2    88    0.20   | 4.17e-14  9.59e-15  2.61e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.16   | 3.92e-13  1.43e-13  1.09e-13 |
 TIDB |   227     0     0   124    0.13   | 1.06e-13  1.74e-14         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.13   | 5.03e-13  1.83e-13  1.04e-13 |
 G29  |   288     0     0   287    0.10   | 2.03e-13  9.56e-14  1.25e-13 |
 G17  |   288     0     1   144    0.09   | 6.63e-13  6.79e-14  9.05e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 1.44e-12  4.52e-13  1.62e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.05   | 9.93e-13  3.05e-13  1.13e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.03   | 1.38e-12  4.17e-13  1.55e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.03   | 1.46e-12  4.61e-13  1.99e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 1.32e-12  3.84e-13  2.36e-13 |
 SYOG |   287     0     0   142    0.02   | 7.14e-13  2.19e-13  7.50e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.02   | 2.04e-12  5.05e-13  1.82e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.01   | 3.80e-13  1.71e-13  1.06e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.74e-14  6.57e-15  1.50e-15 |
 BOGT |    98     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   213     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     3     0    0.00   | 5.92e-13  5.73e-14  3.26e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.40e-14  2.07e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.43e-13  3.16e-13 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 8.59e-13  1.42e-13  5.78e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  1.48e-13  3.41e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  7.78e-14  1.60e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.60e-14  1.13e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.46e-13  7.16e-14  3.62e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.15e-13  5.21e-14  1.41e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  5.66e-14  1.68e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 6.72e-13  1.44e-13  5.27e-14 |
 G12  |   288     1     6     0    0.00   | 6.07e-13  6.22e-14  4.00e-14 |
 G11  |   288     0     3     0    0.00   | 6.44e-13  5.92e-14  4.01e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.02e-13  3.45e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  3.85e-13  4.15e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.63e-13  5.11e-14  1.07e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  8.27e-13  5.46e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 5.71e-13  1.10e-12  2.03e-12 |
 SANT |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     3     0    0.00   | 8.25e-13  5.50e-13  1.92e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AMC2 |   202     0     0     0    0.00   | 3.16e-14  6.77e-15         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.53e-17  3.04e-16  1.82e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      NLIB      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
