
 GPS week: 1406   Day: 2   MJD: 54088                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2852     79     0.68    -1.17     2.06     0.00      0  2.065  0.000   4.53   4.53   0.00
 cod |   288     0  26373    517    -0.61     0.45     0.05    21.72      0  0.083  0.033   0.12   0.14   0.12
 emr |   288     0  19100    724   -79.19    -3.10     0.06    21.79      0  0.073  0.040   0.09   0.11   0.07
 gfz |   288     0  28013     55     0.31    -0.45     0.03    38.81      0  0.040  0.024   0.08   0.10   0.07
 iga |    96     0   2845     64    -1.86     2.88     0.07     0.00      0  0.070  0.000   0.10   0.10   0.00
 igu |    96     0   2756      0    -1.97     3.15     2.88     0.00      0  2.879  0.000   6.66   6.66   0.00
 jpl |   288     0  19678    683    14.01    -2.10     0.06    17.68      0  0.091  0.030   0.14   0.17   0.11
 ngs |    96     0   2852     42    -0.85     0.89     2.32     0.00      0  2.319  0.000   4.35   4.35   0.00
 usn |   288     0  29327    367   -80.09    -3.14     0.07     0.00      0  0.099  0.053   1.84   2.98   1.12

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -5341    18  -183    81    16-10166    26 -1436 -2848 |
    2 |  -595  -128    34    29    72   605    57  -257  -952 |
    3 | -6886   -91   -88   116    56 -5342   -35 -5754 -4203 |
    4 |  1851   -42   -66   -10    55 -1144   155   836 -3137 |
    5 | -2644   -37    13    31    17  4380   -37 -2042 -3464 |
    6 | -4668    30     X   -14     5 -3100    -6 -3854 -4489 |
    7 | -2355   -74    25   133    10 -2339  -231 -2674 -2773 |
    9 |  -586     X   -85    48   -71  2200     X  -455 -3210 |
   10 | -5597  -139   -17   115    67 -3041   -60 -5151 -3330 |
   11 |  2271   -57    14   -41    19  -931   143  2556 -2432 |
   12 |  4708   166     -  -244   -12  4362   332  4012     - |
   13 |  4883    82   -83   -60  -208    97   114  5015 -3207 |
   14 |  4118    56   -76   -32    -8   336    94  4458 -3012 |
   15 | -5476     X  -130    53  -237     -    34 -9699 -3402 |
   16 |  3853     6   -81    33     5   880    21  3802 -3255 |
   17 |  -911   -35  -144   -74   -99  4096   382  -394 -1260 |
   18 |  4068     3   -54     0    -7   -84    74  4252 -2794 |
   19 |   537   -42    50    58    50   570  -137   782 -1032 |
   20 |  3875   -46    22    40    20   971   -59  4224 -2669 |
   21 |  3274    -7    63   -78   -69   -71   119  3550 -3339 |
   22 |  9628    10     X   -16    57 16622    25  6227 -1673 |
   23 |   475    29    28   -18    -7   641   -31  1104 -1083 |
   24 | -5300   -79   -70    43     0 -7354    88 -5262 -3534 |
   25 | -4376    25   -99   101   -47   763  -151 -4046 -3304 |
   26 | -1814    23  -104   -16    -9   677   135 -1594 -3212 |
   27 |  5135   -76   -33   110   165 14807   -95  4040 -3615 |
   28 | -1840  -121     4    51    55-14540    31 -1495 -2050 |
   29 | -3066   -15   -24    -1   -57  2911    46 -2510 -3398 |
   30 |  -289    54   -56   -66   -15 -6839   147 -1254 -3957 |
   31 | -1704   349   102  -283     6   767     X -1151 -1432 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -37     -     -     -    46     -  1000 |
 ALGO |     -   130    17   -47     -     -   -76     -  1078 |
 ALRT |     -  -113     -    63     -     -     -     -  1105 |
 AMC2 |     -   -64    64     -     -     -     -     -  1206 |
 AREQ |     -     -   -67    25     -     -    27     -  1150 |
 AUCK |     -  -320     -   179     -     -     -     -   928 |
 BAHR |     -    80    40   -47     -     -   -47     -  1066 |
 BILI |     -    -2     -     1     -     -     -     -  1046 |
 BJFS |     -     0     -     0     -     -     -     -  1195 |
 BOR1 |     -   133     -   -87     -     -    33     -  5882 |
 BRUS |     -     2    -2     -     -     -     -     -  1004 |
 CAS1 |     -  -310     -   349     -     -  -343     -   790 |
 CEDU |     -   -10     -     -     -     -    13     -  1089 |
 CHAT |     -   -13     -     7     -     -     -     -  1286 |
 CHUR |     -    50    17   -37     -     -     -     -  1024 |
 COCO |     -    98     -   -81     -     -    57     -  1138 |
 CRO1 |     -     4    22    -6     -     -   -20     -  1094 |
 DAEJ |     -   -15    15     -     -     -     -     -   975 |
 DARW |     -     -   -17   -63     -     -   158     -  1206 |
 DAV1 |     -  -271     -   152     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    70    16   -48     -     -     -     -  1154 |
 FLIN |     -     1     -     0     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -39     -    11     -     -    24     -   988 |
 GODE |     -     -     5    -3     -     -     -     -  1069 |
 GOLD |     -     -     -    46     -     -  -101     -  1186 |
 GRAZ |     -  -266    39   127     -     -     -     -   977 |
 GUAT |     -   133     -   -75     -     -     -     -  1253 |
 HARB |     -   -34     -    19     -     -     -     -  1115 |
 HOB2 |     -     -   101    17     -     -  -162     -  1303 |
 HRAO |     -    55     -   -63     -     -    70     -  1165 |
 IISC |     -    -3     -     1     -     -     -     -  1058 |
 IRKT |     -     -    -2     1     -     -     -     -  1164 |
 ISPA |     -     -     -     2     -     -    -5     -  1085 |
 JAB1 |     -    77     -   -43     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    16     -    -9     -     -     -     -  1176 |
 KERG |     -     -   -92    26     -     -    56     -  1176 |
 KIRU |     -    65     -     -     -     -   -79     -  1195 |
 KOKB |     -   -60   108   -27     -     -     0     -  1111 |
 KOUR |     -    30     -   -17     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    37     -   -21     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -99   -75   113     -     -   -35     -   997 |
 MAC1 |     -   138     -   -48     -     -   -66     -  1135 |
 MAS1 |     -     -    61   -34     -     -     -     -  1187 |
 MBAR |     -    82     -   -46     -     -     -     -  1014 |
 MCM4 |     -     -    54    64     -     -  -206     -  1156 |
 MDO1 |     -     -   111   -62     -     -     -     -  1479 |
 MKEA |     -    49     -   -28     -     -     -     -  1142 |
 NISU |     -   -53    53     -     -     -     -     -  1027 |
 NKLG |     -   101     -   -56     -     -     -     -  1104 |
 NLIB |     -     -    97    -9     -     -  -100     -  1117 |
 NRC1 |     -     -     -    34     -     -   -76     -     - |
 NYA1 |     -  -157     -     -     -     -   193     -   814 |
 NYAL |     -     -    52   -29     -     -     -     -  1106 |
 OHI2 |     -    21     -    -4     -     -   -17     -   936 |
 ONSA |     -    75     -   -42     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -50     -    28     -     -     -     -  1095 |
 PETP |     -    70     -   -39     -     -     -     -  1177 |
 POL2 |     -    63     -   -35     -     -     -     -  1005 |
 PRDS |     -     -    52     -     -     -   -64     -  1209 |
 PTBB |     -    13   -13     -     -     -     -     -  1083 |
 QAQ1 |     -   -65    64     -     -     -     -     -  1037 |
 RBAY |     -   -63     -    35     -     -     -     -  1287 |
 RESO |     -    25     -   -14     -     -     -     -  1030 |
 RIOG |     -   108     -  -122     -     -   134     -  1058 |
 SANT |     -    11     -    -6     -     -     -     -  1094 |
 SCH2 |     -    38    80   -48     -     -   -40     -  1030 |
 STJO |     -   118     8   -61     -     -   -20     -  1028 |
 SUTM |     -     -     -    58     -     -  -126     -  1150 |
 SYOG |     -    72    -1   -42     -     -     5     -  1231 |
 THU3 |     -   -63     -    35     -     -     -     -  1035 |
 TIDB |     -     -    19   -11     -     -     -     -  1235 |
 TIXI |     -   -40     -    58     -     -   -78     -   997 |
 TOW2 |     -    85     -   -37     -     -   -23     -  1142 |
 TSKB |     -   -41    38    19     -     -   -40     -  1076 |
 TWTF |     -    42   -42     -     -     -     -     -  1102 |
 URUM |     -    32     -   -18     -     -     -     -  1102 |
 USNO |     -    12   -16     -     -     -     5     -  1156 |
 WILL |     -   -34    34     -     -     -     -     -  1136 |
 WSRT |     -   140    25   -43     -     -  -109     -  1001 |
 YAR2 |     -     -    31    57     -     -  -164     -  1001 |
 YELL |     -  -184   146    12     -     -    12     -  1017 |
 YSSK |     -    61     -   -34     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -    -2     -     -     4     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4185    74    56    49    39  6083    47  6392   131 |  288   5.82
    2 |   973    99    58    26    82   371   140   809   125 |  288   0.16
    3 |  1800    45    58    25    21  3142    33  1780    50 |  288   0.89
    4 |  2306    75    67    19    49   971    81  1560    93 |  288   0.59
    5 |  2092    49    69    28    76  2983    26  2132    42 |  288   1.04
    6 |  1995    29     X    20    47  1973    40  1953   121 |  288   0.96
    7 |  1709    23    66    30    59  1330    38  1276    75 |  288   0.41
    9 |  3428     X   110    62   153  2472     X  3346    80 |  210   1.75
   10 |  3135    66    74    17   100  1599    55  3290    77 |  288   2.18
   11 |   935    93    70    39    69   783   116  1127   104 |  288   0.36
   12 |  2099    77     -    29    69  2070    99  1774     - |  288   0.57
   13 |   662   128    85    55   117   504   106   652   130 |  288   0.39
   14 |   801    96    93    37    66   451   126   892    80 |  288   0.36
   15 |  6416     X    69    50    76     -    75  5598    90 |  288   5.58
   16 |   521    98    42    37    72   582   104   601    37 |  288   0.30
   17 |  1793    27    51    37    40  2596    79  1820    98 |  288   0.29
   18 |   572    75    68    34    78   316   129   561    67 |  288   0.35
   19 |   598    36    57    23    43   315    38   512   111 |  288   0.16
   20 |   439   101    56    30    75   633   135   516    45 |  288   0.38
   21 |   463    95    42    35    83   420   140   584    66 |  288   0.32
   22 |  3011    91     X    30    62  8301   130  3315   129 |  288   0.25
   23 |   924    95    50    23    65   471   139   817    89 |  288   0.30
   24 |  3516    82   104    22    50  3005    50  3612    94 |  288   3.65
   25 |  1545   109   132    80    44   592    72  1857   119 |  288   0.95
   26 |   607    50    57    31    23   401    84   747    90 |  288   0.57
   27 |  1828   119    98    90    82  5421    42  2811   198 |  287   2.27
   28 |  3228   107    62    36    48  6146    85  3513    92 |  288   0.55
   29 |  1446   141    96    50   103  1546   100  1110    96 |  287   1.20
   30 |  2199    37    68    40    46  3011    35  1819    65 |  288   1.13
   31 |   934    56    59    33    86   863     X  1404   112 |  288   0.36
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    18     -     -     -    22     -    38 |  288   4.29
 ALGO |     -    27    15    17     -     -    18     -    31 |  288   0.07
 ALRT |     -    23     -    13     -     -     -     -    35 |  288  10.98
 AMC2 |     -    23    23     -     -     -     -     -    39 |  288   0.04
 AREQ |     -     -    23    15     -     -    19     -    35 |  288  12.74
 AUCK |     -    43     -    24     -     -     -     -    52 |  288 259.55
 BAHR |     -    26    22    13     -     -    33     -    37 |  288   0.57
 BILI |     -    19     -    11     -     -     -     -    41 |  287   7.78
 BJFS |     -    22     -    12     -     -     -     -    41 |  286   8.56
 BOR1 |     -    24     -    13     -     -    33     -   188 |  288   0.32
 BRUS |     -    19    19     -     -     -     -     -    47 |  288   0.04
 CAS1 |     -    70     -    61     -     -    50     -    73 |  288   6.45
 CEDU |     -    21     -     -     -     -    25     -    49 |  288   8.59
 CHAT |     -    44     -    24     -     -     -     -    56 |  287  10.17
 CHUR |     -    23    26    16     -     -     -     -    36 |  285   5.36
 COCO |     -    15     -    11     -     -    25     -    45 |  288  11.84
 CRO1 |     -    30    33    24     -     -    24     -    37 |  288   0.11
 DAEJ |     -    18    17     -     -     -     -     -    77 |  288   4.48
 DARW |     -     -    17    17     -     -    25     -    37 |  288   8.83
 DAV1 |     -    28     -    15     -     -     -     -     - |  158   2.19
 DRAO |     -    37    30    28     -     -     -     -    40 |  288   0.11
 FLIN |     -    13     -     8     -     -     -     -     - |  288  21.11
 GLPS |     -    20     -    10     -     -    16     -    36 |  288  15.53
 GODE |     -     -   131    74     -     -     -     -    89 |  288    >>>
 GOLD |     -     -     -     8     -     -    18     -    29 |  288 459.69
 GRAZ |     -    21    29    11     -     -     -     -    50 |  276   3.31
 GUAT |     -    51     -    29     -     -     -     -    52 |  286    >>>
 HARB |     -    45     -    25     -     -     -     -    54 |  276  28.94
 HOB2 |     -     -    37    13     -     -    24     -    37 |  288   0.15
 HRAO |     -    41     -    26     -     -    24     -    54 |  288   0.28
 IISC |     -    18     -    10     -     -     -     -    70 |  276  18.07
 IRKT |     -     -    46    26     -     -     -     -   108 |  236   0.09
 ISPA |     -     -     -    19     -     -    43     -    32 |  288   9.01
 JAB1 |     -    24     -    14     -     -     -     -     - |  288   9.52
 KARR |     -    46     -    26     -     -     -     -    58 |  288   9.43
 KERG |     -     -    33    26     -     -    36     -    46 |  276    >>>
 KIRU |     -    20     -     -     -     -    25     -    36 |  288   7.26
 KOKB |     -    30    24    31     -     -    55     -    56 |  288    >>>
 KOUR |     -   113     -    63     -     -     -     -     - |  258   1.37
 LAMA |     -    17     -     9     -     -     -     -     - |  288   8.00
 LPGS |     -    52    37    26     -     -    24     -    49 |  288  19.65
 MAC1 |     -    22     -    13     -     -    33     -    43 |  288   6.99
 MAS1 |     -     -    34    19     -     -     -     -    48 |  288   8.04
 MBAR |     -    81     -    45     -     -     -     -    61 |  284   9.80
 MCM4 |     -     -    59    32     -     -    20     -    39 |  288  13.76
 MDO1 |     -     -   112    63     -     -     -     -    82 |  288    >>>
 MKEA |     -    47     -    26     -     -     -     -   119 |  288  13.43
 NISU |     -    19    19     -     -     -     -     -    33 |  288   0.07
 NKLG |     -    40     -    23     -     -     -     -   102 |  259    >>>
 NLIB |     -     -    17    10     -     -    15     -    33 |  288   0.04
 NRC1 |     -     -     -     6     -     -    13     -     - |  288   0.01
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -    21     -    38 |  268   0.05
 NYAL |     -     -    24    14     -     -     -     -    36 |  269   0.06
 OHI2 |     -    17     -    13     -     -    25     -    42 |  288   6.56
 ONSA |     -    31     -    18     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -    25     -    14     -     -     -     -    54 |  288  54.59
 PETP |     -    10     -     6     -     -     -     -    40 |  287   7.42
 POL2 |     -    22     -    12     -     -     -     -    34 |  281  11.87
 PRDS |     -     -    20     -     -     -    24     -    34 |  288   0.12
 PTBB |     -    21    21     -     -     -     -     -    39 |  287   0.37
 QAQ1 |     -    13    13     -     -     -     -     -    30 |  288   5.60
 RBAY |     -    26     -    14     -     -     -     -    50 |  267  45.75
 RESO |     -    13     -     7     -     -     -     -    35 |  288   8.64
 RIOG |     -    31     -    21     -     -    24     -    34 |  288   8.90
 SANT |     -    26     -    14     -     -     -     -    50 |  288   7.06
 SCH2 |     -    17    16     9     -     -    16     -    28 |  288  44.13
 STJO |     -    18    16     7     -     -    20     -    29 |  288   0.09
 SUTM |     -     -     -    14     -     -    31     -    77 |  287  13.42
 SYOG |     -    23    27    19     -     -    24     -    50 |  288   1.15
 THU3 |     -    15     -     8     -     -     -     -    36 |  288   7.68
 TIDB |     -     -    24    14     -     -     -     -    42 |  288   0.25
 TIXI |     -    29     -     9     -     -    38     -    68 |  287   6.85
 TOW2 |     -    29     -    19     -     -    28     -    45 |  288  10.24
 TSKB |     -    17    33    10     -     -    16     -    62 |  288   1.80
 TWTF |     -    22    22     -     -     -     -     -    37 |  288   0.06
 URUM |     -    21     -    11     -     -     -     -    41 |  281  23.72
 USNO |     -    24    22     -     -     -    19     -    29 |  288   0.06
 WILL |     -    16    16     -     -     -     -     -    39 |  288  21.35
 WSRT |     -    19    26    15     -     -    26     -    44 |  288   0.05
 YAR2 |     -     -    25    18     -     -    25     -    40 |  288  11.62
 YELL |     -    32    84    40     -     -    40     -   141 |  288   0.06
 YSSK |     -    12     -     7     -     -     -     -     - |  287   7.34
 ZWE2 |     -     -     -    32     -     -    71     -     - |  285   7.48
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2065    54    56    30    70  2879    63  2319    69 |



CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
cod |  15     | 1406-2  7:55:00 |         636
gfz |  CAS1   | 1406-2  1:55:00 |        -743
gfz |  FAIR   | 1406-2 12:00:00 |        1215


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NLIB |   288     0     0   288   10.93   | 3.68e-14  5.53e-15  2.47e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.73   | 3.40e-14  4.98e-15  3.94e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   10.70   | 2.33e-14  5.24e-15  2.53e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.40   | 3.18e-14  6.01e-15  3.50e-15 |
 NISU |   288     0     0   288   10.17   | 4.69e-14  6.68e-15  4.27e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    8.22   | 2.31e-14  4.33e-15  4.16e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.93   | 4.28e-14  1.17e-14  3.75e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.70   | 3.67e-14  5.79e-15  1.75e-15 |
 NRC1 |   288     1     2   215    5.58   | 5.77e-14  1.01e-14  4.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.36   | 3.85e-14  7.02e-15  1.70e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    2.12   | 5.08e-14  1.34e-14  4.13e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.02   | 2.63e-14  5.16e-15  2.05e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.63   | 6.39e-14  1.17e-14  3.76e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.30   | 1.13e-13  2.20e-14  1.06e-14 |
 IRKT |   236     0     0    97    1.19   | 6.15e-14  1.75e-14         - |
 GODE |   288     1     0   287    1.13   | 5.15e-14  1.31e-14  6.07e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    1.04   | 2.59e-14  8.30e-15  8.91e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.80   | 7.56e-14  1.19e-14  4.36e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.63   | 1.90e-13  3.09e-14  1.12e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.60   | 1.31e-13  3.86e-14  2.89e-14 |
 NYA1 |   268     0     0   267    0.43   | 3.02e-14  7.93e-15  2.33e-15 |
 NYAL |   269     0     0   117    0.38   | 3.20e-14  8.58e-15  3.09e-15 |
 PTBB |   287     0     0   286    0.26   | 2.76e-13  5.54e-14  3.91e-14 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.23   | 1.01e-13  4.28e-14  2.45e-14 |
 G16  |   288     0     0   238    0.18   | 5.23e-13  6.30e-14  4.13e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.14   | 5.43e-13  8.04e-14  2.81e-14 |
 G02  |   288     0     2    67    0.14   | 5.15e-13  5.46e-14  1.32e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 2.93e-13  9.19e-14  4.67e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.92e-13  9.09e-14  5.76e-14 |
 G28  |   288     0     5    46    0.10   | 6.52e-13  5.92e-14  2.71e-14 |
 G11  |   288     0     1   145    0.10   | 5.90e-13  6.31e-14  3.65e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.53e-13  8.15e-14  5.46e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.08   | 3.03e-13  8.76e-14  9.05e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 5.00e-13  1.22e-13  8.11e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.07   | 1.94e-13  9.17e-14  1.02e-13 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.76e-13  1.17e-13  2.82e-14 |
 G31  |   288     0     3   110    0.06   | 5.60e-13  6.72e-14  2.78e-14 |
 G06  |   288     0     2    96    0.05   | 4.17e-13  1.32e-13  5.97e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.44e-13  1.24e-13  7.08e-14 |
 G29  |   287     0     0   286    0.03   | 2.13e-13  8.37e-14  1.22e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.67e-13  2.13e-13  1.35e-13 |
 G22  |   288     0     6    18    0.02   | 7.47e-13  8.21e-14  2.55e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.89e-13  1.21e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.01e-13  9.27e-14 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 2.22e-13  1.94e-13  4.53e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.16e-12  4.26e-13  2.44e-13 |
 KOUR |   258     0     0   256    0.00   | 1.53e-12  4.62e-13         - |
 G20  |   288     0     3     4    0.00   | 6.86e-13  9.09e-14  4.01e-14 |
 G14  |   288     0     2     1    0.00   | 5.36e-13  5.95e-14  3.97e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.84e-14  7.29e-15  3.53e-15 |
 DAV1 |   158     0     0     0    0.00   | 2.73e-13  6.00e-13         - |
 G09  |   210     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  5.69e-13         - |
 URUM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   287     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.06e-13  2.83e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   259     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.71e-13  5.01e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.66e-13  1.21e-13  2.74e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  6.10e-14  1.35e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.00e-13  8.31e-14  4.06e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.06e-13  5.99e-14  1.58e-14 |
 G13  |   288     1     4     0    0.00   | 8.32e-13  1.91e-13  5.40e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  6.66e-14  4.00e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  7.36e-13  6.33e-13 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.79e-13  9.55e-13  2.63e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.95e-13  6.48e-13  9.20e-13 |
 MBAR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.56e-17  3.07e-16  1.85e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      STJO      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
