
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1419   Day: 3   MJD: 54180                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2854      0      67    -141   2603   2603      0   4909   4909      0    0.00
 cod |   288     0  26491    396    -195    -466     60     92     37    104    126     92   16.84
 emr |   288     0  19731     51    3364     480     48     59     37     94    111     79   24.72
 esa |   288   288  14217  14217  -48429   32800      0      0      0      0      0      0    0.00
 gfz |   288     0  26353     30       8     188     27     34     23     70     67     70   41.07
 iga |    96     0   2756      9      29    -110     70     70      0    104    104      0    0.00
 igu |    96     0   2758      0      16       1   2927   2927      0   6194   6194      0    0.00
 jpl |   288     0  19398    431    6660     598     65     91     34    128    140    119   17.38
 ngs |    96     0   2854      0      59    -110   2460   2460      0   4464   4464      0    0.00
 usn |   288     0  27632    111    5389     621     59     79     48   1870   2897   1183    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3001    -4   -10     X    43    52-11254   -84 -1404 -2798 |
    2 |  2090   -81   -15     -    -8     -     -   117  1485     - |
    3 | -6417     X    28     X   -26   -39-12552    26 -4880 -4060 |
    4 |   419    57  -139     X    -4  -128  -721   150    -9 -3107 |
    5 | -1946   -38    72     X     4   108 -2511   -74 -2156 -3490 |
    6 | -2390    13   -20     X   -26    19 -2645    79 -2312 -4294 |
    7 | -1469    21    88     X   -69    39  -772    20 -1837 -2670 |
    8 | -5970  -105   -36     X    60   -60 -1698    11 -5259 -3407 |
    9 | -1289   -29   -17     X    35    98 -5894   -31 -1252 -3191 |
   10 | -5008  -162   178     X     8   -68  3165  -114 -4829 -3210 |
   11 |  6885   -55   -49     X    38   -33  1445    32  6488 -2230 |
   12 |   324    59  -147     X    12   112  1250   126   251 -1220 |
   13 |  6126    75  -139     X    14    51  2486    86  5552 -3169 |
   14 |  4266    89   -21     X   -31   -10  2426    14  4020 -2875 |
   16 |  5112   -96    72     X   -59   121  1565   151  4801 -3094 |
   17 | -4157    29  -139     X     4  -185  3358   169 -3837 -1084 |
   18 |  5315   -76    19     X    20     0  2474    -1  5108 -2548 |
   19 |  2361   -32     7     X    18    23  1325   -19  1846 -1100 |
   20 |  7312   -14   -59     X    15  -116  1531    62  7088 -2553 |
   21 |  4021  -101    45     X   -12    52  1448    55  3904 -3235 |
   22 |  1370   -73   -73     X    72   155  3336     6   705 -1563 |
   23 |  2274    14  -143     X    55     8  2350    66  2090 -1041 |
   24 |  1952   -64    27     X    10    10 10394    -1  -529 -3544 |
   25 | -3534   -31   -88     X    -1   -39 -6456   157 -3213 -3215 |
   26 |  -471    38   -87     X    37   -70   694     X  -755 -3210 |
   27 | -6898   -62   -56     X    25   -50  1889    79 -6281 -3663 |
   28 |   598  -170     8     X   113    -3  1906  -113  1090 -1943 |
   29 | -7603   -33   -12     -     1   -31-13456    46 -5924 -3193 |
   30 | -2877    43  -135     X    -9     4 11767   171 -1901 -3749 |
   31 |  1323   -13  -115     X    -3   -14   717   182   915 -1493 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    30    -1     X  -100     -     -   208     -  1144 |
 ALRT |     -   -70     -     -    29     -     -     -     -  1127 |
 AMC2 |     -     1     -     X     -     -     -    -1     -  1287 |
 AREQ |     -    69   -33     -   -37     -     -    72     -  1210 |
 ARTU |     -   -18     -     X     7     -     -     -     -  1092 |
 AUCK |     -  -307     -     -   126     -     -     -     -  1182 |
 BAHR |     -    -2    26     -    20     -     -   -84     -  1192 |
 BILI |     -   -49     -     -    20     -     -     -     -  1045 |
 BOR1 |     -    66     -     -    15     -     -  -116     -  1071 |
 BRUS |     -   -20    14     -     -     -     -     -     -  1117 |
 CAS1 |     -  -140     -     -    75     -     -   -42     -  1159 |
 CEDU |     -     0     -     -    -5     -     -    11     -  1256 |
 CHAT |     -     0     -     -     0     -     -     -     -  1324 |
 CHUR |     -    52    40     -   -47     -     -     4     -  1140 |
 COCO |     -  -119     -     -    53     -     -    -9     -  1032 |
 CRO1 |     -     -    39     X   -33     -     -    23     -  1145 |
 DAEJ |     -  -115    78     -     -     -     -     -     -  1020 |
 DRAO |     -   130    -9     -   -48     -     -     -     -  1278 |
 FAIR |     -   -13    79     X   -57     -     -    35     -  1289 |
 FLIN |     -    -8     -     -     3     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -38     -    16     -     -    17     -  1207 |
 GOL2 |     -     -    -5     -     -     -     -     7     -  1207 |
 GOLD |     -    37     -     X     1     -     -   -39     -  1202 |
 GUAM |     -     -     -     X   -21     -     -    51     -  1147 |
 HARB |     -   240     -     -   -98     -     -     -     -  1333 |
 HOB2 |     -    42    11     -    53     -     -  -181     -  1205 |
 HOLM |     -    86     -     -     -     -     -   -84     -     - |
 IENG |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    30     -     X   -12     -     -     -     -  1157 |
 ISPA |     -     -     -     X    -1     -     -     2     -  1194 |
 JPLM |     -     -   145     -   -87     -     -     -     -  1264 |
 KARR |     -    10     -     -    -4     -     -     -     -  1066 |
 KERG |     -   -11   224     X  -131     -     -     -     -   997 |
 KIRU |     -    28     -     -     -     -     -   -27     -  1235 |
 KOKB |     -     -    39     X   -25     -     -     3     -  1209 |
 KOUR |     -   104    58     X   -81     -     -     -     -  1230 |
 LAMA |     -    16     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -13     8     X     1     -     -     -     -  1041 |
 MAC1 |     -    35     -     -   -37     -     -    55     -  1253 |
 MAS1 |     -    15    16     X     1     -     -   -40     -  1232 |
 MCM4 |     -     4   -45     X    43     -     -   -42     -  1123 |
 MDO1 |     -    36    22     -   -28     -     -     -     -  1126 |
 NLIB |     -   -50    43     -    71     -     -  -183     -  1144 |
 NRC1 |     -    70    37     -   -52     -     -     3     -  1297 |
 NRIL |     -    65     -     -   -27     -     -     -     -  1224 |
 NYA1 |     -    37     -     -     -     -     -   -36     -  1028 |
 NYAL |     -     -    28     -   -17     -     -     -     -  1120 |
 OHI2 |     -    26     -     -   -17     -     -    14     -  1058 |
 ONSA |     -    61     -     X   -25     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    64     -     X   -26     -     -     -     -  1159 |
 PERT |     -     -   -23     X    14     -     -     -     -  1201 |
 PETP |     -    58     -     -   -24     -     -     -     -  1317 |
 POL2 |     -    27     -     -    12     -     -   -53     -  1185 |
 PRDS |     -     -   -20     -     -     -     -    28     -  1257 |
 PTBB |     -    26   -18     -     -     -     -     -     -  1164 |
 RESO |     -   158     -     -   -65     -     -     -     -  1213 |
 SANT |     -    12     -     X    -5     -     -     -     -  1211 |
 SCH2 |     -     -   181     -   -69     -     -   -94     -  1274 |
 STJO |     -   -13    44     -   -47     -     -    62     -  1303 |
 SUTH |     -   -16     -     -     7     -     -    -2     -  1308 |
 SUTM |     -     -    36     -   -21     -     -     -     -  1271 |
 SYOG |     -    42     -     -   102     -     -  -281     -  1227 |
 THTI |     -     -   -16     X    10     -     -     -     -  1186 |
 THU3 |     -   -89     -     -    36     -     -     -     -  1174 |
 TIDB |     -     -   -45     X    27     -     -     -     -  1226 |
 TOW2 |     -   114     -     -    -1     -     -  -108     -  1184 |
 TSKB |     -   -66    19     -    56     -     -   -96     -  1130 |
 TWTF |     -    59   -40     -     -     -     -     -     -  1165 |
 URUM |     -   -29     -     -    12     -     -     -     -  1235 |
 USN3 |     -    -5     4     -     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    18   -12     -     -     -     -     -     -  1082 |
 WSRT |     -   124    49     -   -56     -     -   -59     -  1139 |
 WTZR |     -    79     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    14     -     -     -     -     -   -14     -     - |
 YAR2 |     -  -102    -9     -   203     -     -  -368     -  1011 |
 YELL |     -     4    38     X   -25     -     -     -     -  1087 |
 YSSK |     -    20     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7327    50    46     X    22    55  5549    40  6307    45 |  277   4518
    2 |   576    73    63     -    27     -     -   103   677     - |  288    176
    3 |  3805     X    68     X    47   160  6080   140  3289    66 |  261   1941
    4 |   757    38    44     X    32    52  1097    58  1038    50 |  288    415
    5 |   621    65    49     X    37    30  1882    38   833    66 |  288    801
    6 |  1518   142    75     X    47    84  1858    53  1214    78 |  277   1147
    7 |   726   143    62     X    36    78   561    61   787    68 |  277    766
    8 |  3193    35    37     X    17    17  1977    49  3664    76 |  288   2067
    9 |  2163    61    37     X    14    39  4184    61  2406    41 |  288   2197
   10 |  3076    59    60     X    24    39  1336    28  3222    54 |  288   2456
   11 |  1031    99    61     X    46    61   681    59  1221    82 |  288    541
   12 |  1037    96    43     X    28    84   598   135  1029    53 |  288    406
   13 |   494    91    77     X    34    83  1177   110   443    57 |  288    399
   14 |   940   113    62     X    28    90  1381   114   865    74 |  288    276
   16 |   593   125    42     X    34    65   679   122   633    63 |  288    349
   17 |  2454    90    84     X    60    93  1937   152  2658   149 |  288    215
   18 |   781   131    54     X    37    75  1456   131   632   127 |  288    279
   19 |   608    93    54     X    23    94   599   125   646   105 |  288    231
   20 |   438   104    55     X    29    82   665   145   505   107 |  288    245
   21 |   733   123    44     X    30    64   628    76   858    85 |  288    331
   22 |  1463   126    47     X    28    71  1100   109  1479   106 |  288    404
   23 |   442   100    72     X    32    90  1093   109   587    69 |  288    182
   24 |  5315    92    56     X    19    43  4361    35  5135    89 |  288   2763
   25 |   865    43    47     X    23    45  2481    40  2046    41 |  288    665
   26 |   600    94    54     X    26    56   527     X   761    49 |  278    488
   27 |  3617    75    47     X    13    23  3410    42  2600    69 |  288   2870
   28 |  3384    89    69     X    30    59   602    99  3258    63 |  288    414
   29 |  4067    90   117     -    85    78  7001    43  3880    84 |  276   1706
   30 |  5198    50    40     X    14    29  7448    25  4654    71 |  288   1930
   31 |   599    88    70     X    24    62   580   120   476    94 |  288    180
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    51    26     X    40     -     -    35     -    34 |  288     72
 ALRT |     -    23     -     -    10     -     -     -     -    31 |  288   5927
 AMC2 |     -    25     -     X     -     -     -    24     -    40 |  288     45
 AREQ |     -    36    19     -    21     -     -    27     -    36 |  288  13502
 ARTU |     -    33     -     X    14     -     -     -     -    69 |  285   6781
 AUCK |     -    50     -     -    20     -     -     -     -    86 |  288   5562
 BAHR |     -    17    20     -    14     -     -    19     -    26 |  288    657
 BILI |     -    28     -     -    11     -     -     -     -    31 |  287   7085
 BOR1 |     -    70     -     -    66     -     -   100     -   157 |  277    >>>
 BRUS |     -    11     7     -     -     -     -     -     -    27 |  288     40
 CAS1 |     -    25     -     -    11     -     -    26     -    37 |  288   7061
 CEDU |     -    34     -     -    19     -     -    29     -    70 |  288   6756
 CHAT |     -    55     -     -    23     -     -     -     -    55 |  287  10056
 CHUR |     -    14    14     -    11     -     -    17     -    30 |  288     68
 COCO |     -    37     -     -    26     -     -    36     -    43 |  288  13834
 CRO1 |     -     -    21     X    17     -     -    19     -    32 |  288    106
 DAEJ |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    74 |  288   4152
 DRAO |     -    24    17     -    16     -     -     -     -    32 |  288     59
 FAIR |     -    58   169     X    59     -     -    49     -    52 |  288   6524
 FLIN |     -    23     -     -     9     -     -     -     -     - |  264    >>>
 GODE |     -     -    25     -    20     -     -    21     -    43 |  288     75
 GOL2 |     -     -    13     -     -     -     -    18     -    32 |  288     35
 GOLD |     -    82     -     X    19     -     -    43     -    42 |  288  13198
 GUAM |     -     -     -     X    16     -     -    39     -    57 |  288  10772
 HARB |     -    78     -     -    32     -     -     -     -    76 |  196  34053
 HOB2 |     -    43    31     -    21     -     -    31     -    48 |  288    122
 HOLM |     -    21     -     -     -     -     -    21     -     - |  288   6078
 IENG |     -    28    19     -     -     -     -     -     -     - |  279    250
 IISC |     -    33     -     X    14     -     -     -     -    40 |  284  18280
 ISPA |     -     -     -     X    15     -     -    36     -    40 |  234  10670
 JPLM |     -     -    25     -    15     -     -     -     -    33 |  288   8236
 KARR |     -    36     -     -    15     -     -     -     -    63 |  288   9267
 KERG |     -    75    91     X    34     -     -     -     -    60 |  276    >>>
 KIRU |     -    15     -     -     -     -     -    15     -    45 |  288   9156
 KOKB |     -     -    22     X    14     -     -    38     -    38 |  288  31522
 KOUR |     -    33    30     X    21     -     -     -     -    83 |  259   1675
 LAMA |     -    15     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   8290
 LPGS |     -    25    25     X    18     -     -     -     -    31 |  288  21557
 MAC1 |     -    36     -     -    22     -     -    31     -    51 |  288   7628
 MAS1 |     -    30    16     X    18     -     -    23     -    49 |  288  13827
 MCM4 |     -    47    13     X    12     -     -    33     -    44 |  288   6305
 MDO1 |     -    37    40     -    32     -     -     -     -    37 |  287    >>>
 NLIB |     -    19    36     -    24     -     -    20     -    45 |  288     34
 NRC1 |     -    52    15     -    32     -     -    32     -    35 |  288     74
 NRIL |     -    34     -     -    14     -     -     -     -    31 |  288   9412
 NYA1 |     -    16     -     -     -     -     -    15     -    33 |  288     68
 NYAL |     -     -    14     -     9     -     -     -     -    28 |  288     69
 OHI2 |     -    36     -     -    11     -     -    31     -    40 |  288   8584
 ONSA |     -    19     -     X     8     -     -     -     -     - |  288     67
 PDEL |     -    21     -     X     9     -     -     -     -    34 |  288  57510
 PERT |     -     -    26     X    15     -     -     -     -    37 |  288  14474
 PETP |     -    15     -     -     6     -     -     -     -    32 |  287   6608
 POL2 |     -    19     -     -    10     -     -    25     -    45 |  288   7277
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -    18     -    31 |  288    113
 PTBB |     -    29    20     -     -     -     -     -     -    29 |  288    405
 RESO |     -    12     -     -     5     -     -     -     -    28 |  288  12697
 SANT |     -    31     -     X    13     -     -     -     -    45 |  288   4431
 SCH2 |     -     -    18     -    10     -     -    15     -    70 |  287    >>>
 STJO |     -    80    42     -    90     -     -    83     -    66 |  288     82
 SUTH |     -    26     -     -    16     -     -    26     -    44 |  288   9784
 SUTM |     -     -    29     -    17     -     -     -     -    34 |  288  13758
 SYOG |     -    20     -     -    13     -     -    30     -    37 |  288   1357
 THTI |     -     -    26     X    16     -     -     -     -    39 |  288   6094
 THU3 |     -    20     -     -     8     -     -     -     -    30 |  288   6340
 TIDB |     -     -    17     X    10     -     -     -     -    42 |  288    325
 TOW2 |     -    63     -     -    36     -     -    39     -    46 |  288   8903
 TSKB |     -    21    20     -    15     -     -    26     -    49 |  288   1141
 TWTF |     -    20    14     -     -     -     -     -     -    43 |  288     97
 URUM |     -    43     -     -    18     -     -     -     -    50 |  288  13654
 USN3 |     -    30    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 WILL |     -    29    19     -     -     -     -     -     -    33 |  288  23440
 WSRT |     -    15    19     -    16     -     -    16     -    31 |  288     60
 WTZR |     -    71     -     -    29     -     -     -     -     - |  288     62
 YAKT |     -    53     -     -     -     -     -    51     -     - |  288   7249
 YAR2 |     -    32    29     -    19     -     -    24     -    40 |  288  11024
 YELL |     -    15    12     X     9     -     -     -     -    30 |  288     75
 YSSK |     -    24     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   6873
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2604    61    48     -    28    71  2927    66  2460    59 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   KERG  | 1419-3 19:00:00 |       -1300
esa |   AMC2  | 1419-3  0:15:00 |       -1258
esa |   ARTU  | 1419-3  0:15:00 |       -1290
esa |   CRO1  | 1419-3  0:15:00 |       -1318
esa |   FAIR  | 1419-3  0:15:00 |       -1260
esa |   GOLD  | 1419-3  0:15:00 |       -1261
esa |   ALGO  | 1419-3  0:15:00 |       -1274
esa |   ARTU  | 1419-3  0:45:00 |        -753
esa |   ALGO  | 1419-3  0:45:00 |        -748
esa |   AMC2  | 1419-3  0:45:00 |        -735
esa |   FAIR  | 1419-3  0:45:00 |        -758
esa |   GOLD  | 1419-3  0:45:00 |        -756
esa |   CRO1  | 1419-3  1:35:00 |        -835
esa |   FAIR  | 1419-3  1:35:00 |        -832
esa |   AMC2  | 1419-3  1:35:00 |        -829
esa |   ARTU  | 1419-3  1:35:00 |        -834
esa |   GOLD  | 1419-3  1:35:00 |        -843
esa |   ALGO  | 1419-3  1:35:00 |        -833



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   10.82   | 4.33e-14  6.68e-15  2.18e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.82   | 3.98e-14  7.56e-15  3.65e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.82   | 4.22e-14  6.73e-15  2.09e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288   10.58   | 4.24e-14  7.27e-15  5.30e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.83   | 3.01e-14  7.16e-15  3.38e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.36   | 2.95e-14  7.04e-15  1.69e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.53   | 4.68e-14  1.72e-14  4.20e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.44   | 3.39e-14  1.38e-14  4.67e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.84   | 5.16e-14  1.45e-14  4.87e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.83   | 4.85e-14  9.26e-15  7.13e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.10   | 2.69e-14  5.59e-15  2.37e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.88   | 1.07e-13  1.62e-14  6.37e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    2.26   | 5.79e-14  1.42e-14  8.20e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.39   | 1.88e-13  2.16e-14  7.95e-15 |
 IENG |   279     0     0   141    1.36   | 3.81e-14  7.39e-15  6.95e-15 |
 GOL2 |   288     0     1   143    1.22   | 8.12e-14  1.04e-14  3.15e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.12   | 2.87e-14  6.92e-15  6.52e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.79   | 9.27e-14  2.37e-14  9.98e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.71   | 3.37e-14  6.08e-15  6.01e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    0.65   | 4.81e-14  1.07e-14  7.01e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.51   | 3.36e-14  8.55e-15  6.08e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.50   | 1.07e-13  3.56e-14  2.54e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.32   | 2.88e-13  6.90e-14  3.11e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.17   | 6.04e-13  7.30e-14  4.05e-14 |
 G17  |   288     0     2   149    0.15   | 6.01e-13  6.68e-14  1.75e-14 |
 G13  |   288     0     3    95    0.14   | 5.69e-13  6.35e-14  3.10e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.14   | 4.41e-13  1.17e-13  4.35e-14 |
 G12  |   288     0     4   108    0.12   | 6.14e-13  6.34e-14  3.51e-14 |
 G11  |   288     0     4   102    0.08   | 7.19e-13  6.60e-14  5.54e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.93e-13  1.21e-13  4.51e-14 |
 G26  |   278     0     0   276    0.07   | 3.87e-13  1.13e-13  3.25e-14 |
 STJO |   288     1     0   287    0.07   | 5.33e-14  1.76e-14  9.60e-15 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 1.81e-13  6.56e-14  9.60e-14 |
 G07  |   277     0     0   275    0.05   | 2.73e-13  1.07e-13  1.02e-13 |
 G06  |   277     0     0   275    0.05   | 3.63e-13  1.12e-13  9.99e-14 |
 BOR1 |   277     0     0   271    0.04   | 5.02e-13  1.91e-13  6.43e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 6.13e-13  1.77e-13  6.25e-14 |
 G28  |   288     0     2    22    0.02   | 6.00e-13  6.26e-14  2.95e-14 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.01   | 7.73e-13  2.56e-13  9.82e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.72e-13  9.46e-14 |
 G03  |   261     0     0   258    0.01   | 1.44e-12  4.48e-13  1.96e-13 |
 G29  |   276     0     0   274    0.01   | 1.29e-12  3.65e-13  9.50e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.01   | 5.05e-14  1.22e-14  6.61e-15 |
 KOUR |   259     0     0   256    0.01   | 1.52e-12  3.85e-13         - |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.71e-13  2.40e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.03e-13  2.18e-13 |
 G08  |   288     0     0   180    0.00   | 1.37e-12  4.47e-13  1.53e-13 |
 MCM4 |   288     0     1   145    0.00   | 9.44e-13  4.12e-13  4.21e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.96e-14  8.91e-15  2.46e-15 |
 FLIN |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   196     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.75e-14  1.55e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.73e-13  2.94e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.11e-13  2.48e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  6.28e-14  2.15e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.33e-13  6.43e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.40e-13  3.31e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.66e-13  7.28e-14  2.75e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 6.56e-13  7.08e-14  1.80e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.50e-13  8.25e-14  3.15e-14 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 6.51e-13  6.18e-14  2.53e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.10e-12  3.99e-13  3.22e-13 |
 G02  |   288     0     3     0    0.00   | 4.97e-13  5.21e-14  1.50e-14 |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  7.49e-13  3.44e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.93e-13  2.27e-13  4.83e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.18e-12  7.21e-13  3.29e-13 |
 RESO |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 8.69e-13  3.99e-13  7.22e-13 |
 ISPA |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.98e-17  2.38e-16  1.43e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
