
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1433   Day: 3   MJD: 54278                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2875      0     260    -882   3326   3326      0   5309   5309      0    0.00
 cod |   288     0  14085      0    -196    -730     64     79     26     94    104     76   50.00
 gfz |   288     0  12545     14     106    -509     76     89     38    153    166    123    0.00
 iga |    96     0   2869      0     273    -953     91     91      0    170    170      0    0.00
 igu |    96     0   2649      0     -34    -245   3658   3658      0   6640   6640      0    0.00
 jpl |   288     0  14085      0    4693   -1797     64     79     26     94    104     76   50.00
 ngs |    96     0   2875      0     259    -883   2846   2846      0   4508   4508      0    0.00
 usn |   288     0  13739     21    2338   -2109    110    130     64   2020   1741   2410    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  2086    57    66   165  1236   -57  1809 -1414 |
    2 |  -332   -37    63    81  1236    37  -336   260 |
    3 | -4253    -1   -14    75  8414     1 -4920 -2738 |
    4 | -1433    72   -57    54   -30   -72 -1472 -2060 |
    5 |-13349    57   206    17-16707   -57 -9603 -2155 |
    6 | -1991    26   -18   -98  -425   -26 -1666 -3185 |
    7 | -2466     4   154   -21 -1833    -4 -2460 -1285 |
    8 | -3703   -87    80   150 -9009    87 -4233 -2194 |
    9 | -3712    22    81    19 -1871   -22 -3271 -2009 |
   10 | -1416    91   161   305 -2927   -91 -1540 -1816 |
   11 |  5697  -120  -159  -217   585   120  4989  -989 |
   12 |   197   -39  -187  -258   653    39   388  -310 |
   13 |  2940   -43   -59   107  -470    43  3339 -1942 |
   14 |  4594     4   -89  -107  2676    -4  4365 -1495 |
   16 |  3514   -70  -130     0  1060    70  3582 -1915 |
   17 |   305  -107  -185  -161  1841   107   208   -12 |
   18 |  5302   -37    53   -49   693    37  5086 -1350 |
   19 |  -434    76   119   107   411   -76  -418   374 |
   20 |  3559    19   -96    13   915   -19  3694 -1302 |
   21 |  3989   -17     6   -74  1220    17  3967 -1755 |
   22 |  8859   -89   -94  -243 15177    89  4322  -353 |
   23 |     9  -100  -231     4  2592   100   423   139 |
   24 | -5089    48   124    99 -6264   -48 -4076 -2255 |
   25 | -1130   -51   136     5 -5379    51 -1346 -1820 |
   26 |   557   -34   -11   -11  1949    34   379 -2033 |
   27 | -4611   -70   210   121   -29    70 -4773 -2308 |
   28 |  1868   -77    54   235  9983    77  3168  -581 |
   29 |  -930   -67   -22   -16     -    67  -935 -2140 |
   30 |   447    21  -149   -83 -2537   -21   293 -2755 |
   31 |   847   -83  -223  -212  3267    83   921  -526 |
 -----+-------------------------------------------------+
 AREQ |     -   -26    28     -     -    26     -  2461 |
 CAS1 |     -   -20   106     -     -    20     -  2450 |
 CEDU |     -   102   -72     -     -  -102     -  2514 |
 CHUR |     -    79   -27     -     -   -79     -  2424 |
 COCO |     -    31   231     -     -   -31     -  2359 |
 DAEJ |     -   162     -     -     -  -162     -  2372 |
 GLPS |     -   -14   -44     -     -    14     -  2411 |
 HARB |     -    59   -81     -     -   -59     -  2354 |
 HRAO |     -    18    49     -     -   -18     -  2402 |
 KIRU |     -   -12    47     -     -    12     -  2338 |
 KOKB |     -    -6    53     -     -     6     -  2442 |
 MAC1 |     -    20   129     -     -   -20     -  2521 |
 MCM4 |     -   -16    43     -     -    16     -  2375 |
 NYA1 |     -    36  -178     -     -   -36     -  2284 |
 OHI2 |     -   139   -33     -     -  -139     -  2298 |
 POL2 |     -    22     -     -     -   -22     -  2394 |
 TIXI |     -   -60     -     -     -    60     -  2426 |
 TOW2 |     -    93     -     -     -   -93     -  2528 |
 YAKT |     -    29     -     -     -   -29     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------+-------------
    1 |  7486    79    46    51  4778    79  6470    84 |  288   4577
    2 |   565   118    87   130   381   118   597   141 |  288    220
    3 |  3035    31    34    41  3419    31  2738    47 |  288   2230
    4 |  1175    30    72    67   862    30  1104   161 |  288    880
    5 |  3995    58    46    65 11047    58  3671    70 |  288   1251
    6 |  2572    30    34    25  1105    30  2266    78 |  288    740
    7 |   648    35    41    30  1227    35   596    69 |  288    292
    8 |  5008   124   180    84  4691   124  5133   201 |  288   2303
    9 |  2989   105   107   114  2566   105  2676   150 |  288   3144
   10 |  2501   127   127   100  3745   127  2425    66 |  271   2283
   11 |  1678    77    72    60   542    77  1455   160 |  288    518
   12 |   700    82    48    69   448    82   803    95 |  288    398
   13 |   762    77   145    97   691    77   659    70 |  288    242
   14 |   917    86    45    78  1594    86  1096   126 |  288    285
   16 |   803    72    76    84   626    72   620    94 |  288    368
   17 |   733    43    78    53  1076    43   743   107 |  288    191
   18 |   835    83   107   108   514    83  1101   112 |  288    259
   19 |   600    42    41    82   406    42   602   258 |  288    305
   20 |   836    82    94    72   473    82   668   146 |  288    307
   21 |   772    74    60    84   674    74   880    80 |  288    346
   22 |  7198    91   100   133  8902    91  4375    70 |  288    461
   23 |  1452   105    39   125  1399   105   999    92 |  288    259
   24 |  6868    51    67    33  5038    51  5539   113 |  288   3674
   25 |  1647   117   155   121  2276   117  1160   320 |  288    407
   26 |  2389    50    78    83  1127    50  2169    92 |  288    528
   27 |  2645    99   167   134  2687    99  2358   205 |  288   2284
   28 |  4650    69    60    82  6546    69  3959    73 |  288    506
   29 |  6805    43    85   172     -    43  6012    82 |  288   2629
   30 |  2757    44    36    80  2347    44  3043    68 |  288   2645
   31 |  2175    97   101   103  2149    97  2125    62 |  288    358
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 AREQ |     -    16    45     -     -    16     -    42 |  287  24709
 CAS1 |     -    27    35     -     -    27     -   107 |  288   7638
 CEDU |     -    39    27     -     -    39     -    52 |  288    >>>
 CHUR |     -    17    42     -     -    17     -    39 |  288     97
 COCO |     -    42    30     -     -    42     -    48 |  288   8879
 DAEJ |     -    23     -     -     -    23     -    53 |  288   4867
 GLPS |     -    14    47     -     -    14     -    52 |  288  12326
 HARB |     -    23    22     -     -    23     -    87 |  287  31537
 HRAO |     -    12    27     -     -    12     -    77 |  288     78
 KIRU |     -    25    19     -     -    25     -    36 |  288  29226
 KOKB |     -    11    32     -     -    11     -    37 |  288     65
 MAC1 |     -    30    66     -     -    30     -   105 |  288   6263
 MCM4 |     -    17    39     -     -    17     -    94 |  288 131315
 NYA1 |     -    21    17     -     -    21     -    32 |  288    111
 OHI2 |     -    41    55     -     -    41     -    65 |  286   8552
 POL2 |     -    37     -     -     -    37     -    43 |  288  10572
 TIXI |     -    18     -     -     -    18     -    34 |  287   6184
 TOW2 |     -    31     -     -     -    31     -    77 |  288   6040
 YAKT |     -    31     -     -     -    31     -     - |  283   8633
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3327    64    77    91  3659    64  2846   110 |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288   48.30   | 4.75e-14  8.89e-15  4.09e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288   14.02   | 6.28e-14  1.25e-14  5.95e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287   13.11   | 5.98e-14  1.15e-14  1.09e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    3.04   | 3.09e-13  8.88e-14  2.82e-14 |
 G02  |   288     0     2   113    2.96   | 5.19e-13  4.92e-14  2.20e-14 |
 CHUR |   288     0     1   143    2.49   | 7.70e-14  1.88e-14  6.23e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    2.32   | 5.38e-13  6.65e-14  4.39e-14 |
 G31  |   288     0     2   119    2.24   | 5.46e-13  6.87e-14  3.60e-14 |
 CEDU |   288     1     0   287    1.79   | 1.48e-13  4.45e-14  3.58e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    1.77   | 3.57e-13  1.13e-13  3.56e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    1.60   | 3.64e-13  1.11e-13  5.93e-14 |
 G11  |   288     0     1   143    1.18   | 6.77e-13  6.67e-14  5.23e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    1.08   | 4.06e-13  1.21e-13  5.39e-14 |
 G28  |   288     0     1    95    0.94   | 6.19e-13  7.31e-14  4.24e-14 |
 G23  |   288     0     1    61    0.88   | 5.36e-13  5.84e-14  2.47e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.87   | 1.90e-13  7.48e-14  1.14e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.62   | 4.76e-13  1.50e-13  1.01e-13 |
 G13  |   288     0     5    27    0.54   | 5.74e-13  7.11e-14  2.90e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.14   | 1.32e-12  4.03e-13  1.42e-13 |
 G10  |   271     0     0   271    0.11   | 1.17e-12  3.59e-13  2.20e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 6.43e-14  1.21e-14  4.55e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.90e-13  3.16e-13 |
 G29  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  5.02e-13  2.85e-13 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.83e-13  2.09e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.30e-13  4.84e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 9.74e-13  1.39e-13  3.96e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.81e-13  1.16e-13  3.46e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 6.63e-13  7.80e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  5.85e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288     0     5     0    0.00   | 7.62e-13  6.87e-14  3.12e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  7.04e-14  1.70e-14 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 5.34e-13  6.40e-14  3.53e-14 |
 G12  |   288     0     4     0    0.00   | 5.60e-13  6.64e-14  3.25e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  4.95e-13  3.23e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.00e-13  2.78e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  7.68e-13  5.39e-13 |
 YAKT |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.69e-17  2.04e-16  1.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     HRAO      HRAO      HRAO |
------------------------------------------+------------------------------+
