
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1512   Day: 4   MJD: 54832                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2759      0     730   -1201   2902   2902      0   4290   4290      0    0.00
 cod |   288     0  18326      0     875   -1604     18     22     15     85     97     72   50.00
 gfz |   288     0  18326      0     675    -823     18     22     15     85     97     72   50.00
 iga |    96     0   2748      0     657   -1134     48     48      0    297    297      0    0.00
 igu |    96     0   2759     42     864   -2875   2863   2863      0   5109   5109      0    0.00
 ngs |    96     0   2759      0     720   -1148   2492   2492      0   3723   3723      0    0.00
 usn |   288     0  14874      1   -5375    2142    110    135     69   2015   1942   2104    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------+
    2 | -1013   -73    73   100   367  -769    48 |
    3 |  -548   -74    74   300  7688  -810 -3017 |
    4 | -1333   -86    86  -387  -774 -1418 -2066 |
    5 |  -608    75   -75   127 14141 -1585 -2671 |
    6 | -1872   -38    38    37 -1341 -1714 -3236 |
    8 | -2509   -64    64   353  9420 -2115 -2539 |
    9 | -1136   -14    14   -74  2586   147 -2299 |
   10 | -6020   -52    52   111  -111 -5509 -2373 |
   11 |  5432   -39    39   -40  -653  4970 -1040 |
   12 |  -620    -6     6  -481   738  -475  -398 |
   13 |   614    16   -16  -252 -1887   996 -1865 |
   14 |  4107   -21    21    43   984  4077 -1753 |
   15 |   876   -31    31  -161   182   742  -254 |
   16 |  2616    43   -43   347 -1531  2597 -2449 |
   17 |   524    -2     2  -649   302   400  -116 |
   18 |  3855   -45    45   364  -622  3883 -1702 |
   19 |  1354   101  -101    22   293  1028 -1176 |
   20 |  3657    -2     2    -6  -552  3775 -2073 |
   21 |  2715    16   -16   401  -101  2550 -2176 |
   22 | -3257  -185   185    64 -3260 -2872  -404 |
   23 |  -348    -9     9    82 -1502  -505  -379 |
   24 | -2461    11   -11   221  3019 -1821 -2675 |
   25 | -1628   -46    46  -180 -1289 -2408 -2099 |
   26 |   690   -30    30  -419  -629   -65 -2196 |
   27 | -7327    54   -54   167 -2480 -4881 -2788 |
   28 |  7475   -21    21   443 -2548  5858  -968 |
   29 |  -145   386  -386   -80  -571  -168  -349 |
   30 | -5002    47   -47  -192-14100 -4761 -2696 |
   31 |  1211   -79    79  -451  1212   360  -442 |
   32 | -1939   135  -135   529 -2228 -2112 -2698 |
 -----+-------------------------------------------+
 ALRT |     -     8    -8     -     -     -     - |
 AREQ |     -    12   -12     -     -     -  2084 |
 ARTU |     -    63   -63     -     -     -  2145 |
 ASPA |     -   -79    79     -     -     -  1991 |
 AUCK |     -   -38    38     -     -     -  2100 |
 BOR1 |     -   -74    74     -     -     -  2049 |
 BRFT |     -   -92    92     -     -     -  1960 |
 BRUS |     -    17   -17     -     -     -  2071 |
 COCO |     -   110  -110     -     -     -  2157 |
 DAV1 |     -   -77    77     -     -     -     - |
 DGAR |     -    24   -24     -     -     -  2237 |
 GLPS |     -   -12    12     -     -     -  2079 |
 GLSV |     -    44   -44     -     -     -     - |
 GOLD |     -    78   -78     -     -     -  2276 |
 GRAZ |     -  -196   196     -     -     -  2228 |
 HRAO |     -    31   -31     -     -     -  2087 |
 LAMA |     -   -60    60     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    56   -56     -     -     -     - |
 MATE |     -    19   -19     -     -     -  2094 |
 MBAR |     -   105  -105     -     -     -  2189 |
 NICO |     -    -8     8     -     -     -     - |
 NRMD |     -   -74    74     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -50    50     -     -     -     - |
 ONSA |     -    55   -55     -     -     -     - |
 RESO |     -   -13    13     -     -     -  2039 |
 SANT |     -    48   -48     -     -     -  2050 |
 SHAO |     -    72   -72     -     -     -  2048 |
 SUTH |     -    50   -50     -     -     -  2202 |
 THU3 |     -  -125   125     -     -     -  2129 |
 TSKB |     -   -14    14     -     -     -  2127 |
 WSRT |     -    90   -90     -     -     -  2058 |
 WTZR |     -    19   -19     -     -     -     - |
 YSSK |     -    17   -17     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -32    32     -     -     -  1957 |
 ZWE2 |     -   115  -115     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------+-------------
    2 |   883    13    13    33   794   917   127 |  288    385
    3 |  2473    15    15    19  4928  2578    94 |  288   1834
    4 |  1268    15    15    35   750  1156    68 |  288    580
    5 |  2909    21    21    76  8692  2218   179 |  277   2403
    6 |  1117    16    16    35  2385  1194    98 |  288   1044
    8 |  7534    10    10    43  6889  6701   162 |  288   1496
    9 |  3373    22    22    55  2028  2588   141 |  288   2269
   10 |  1355    78    78   109  1583  1905   133 |  131    918
   11 |   870    24    24    75   452   569   145 |  288    244
   12 |   681    16    16    54   408   689   206 |  288    314
   13 |   882    10    10    47  1078  1089   145 |  287    268
   14 |   622    18    18    26   495   679   136 |  288    167
   15 |  1091    13    13    89   454   954   123 |  288    171
   16 |   551    14    14    29   760   416   134 |  288    402
   17 |  1009    18    18    43   392   814   152 |  288    250
   18 |   664    37    37    46   520   633   119 |  277    233
   19 |  1172    11    11    41   351   846    85 |  288    215
   20 |   680    39    39    39   574   672   169 |  277    245
   21 |   639    21    21    31   381   670   156 |  288    338
   22 |   937    40    40    29  1578   947   136 |  276    445
   23 |   982    15    15    46   828   940   143 |  288    190
   24 |  4288    20    20    24  4939  4038   107 |  288   2625
   25 |  4691    11    11    23  1486  3804    84 |  288    342
   26 |  1059    19    19    45  1674  2069   125 |  288    988
   27 |  5578    11    11    51  2745  5338   128 |  288   3867
   28 |  3881    16    16    25  2739  2821   177 |  288    555
   29 |   378    22    22    33   427   570   117 |  288    229
   30 |  7378    15    15    88  7846  5174   107 |  277   2144
   31 |  2796    11    11    22   583  2455   153 |  288    433
   32 |  1130    20    20    59   811  1194    97 |  141    785
 -----+-------------------------------------------+-------------
 ALRT |     -     9     9     -     -     -     - |  288   7634
 AREQ |     -    11    11     -     -     -    74 |  288   8170
 ARTU |     -    10    10     -     -     -    77 |  288  10209
 ASPA |     -    13    13     -     -     -    98 |  288   8845
 AUCK |     -    22    22     -     -     -    64 |  287   4854
 BOR1 |     -    13    13     -     -     -    67 |  288   2563
 BRFT |     -    22    22     -     -     -    74 |  288     59
 BRUS |     -     8     8     -     -     -    55 |  288     20
 COCO |     -    25    25     -     -     -    55 |  288  12699
 DAV1 |     -    10    10     -     -     -     - |  288   9799
 DGAR |     -    18    18     -     -     -    45 |  288  11952
 GLPS |     -    13    13     -     -     -    55 |  288   7964
 GLSV |     -    12    12     -     -     -     - |  288   5395
 GOLD |     -    12    12     -     -     -    76 |  288  13928
 GRAZ |     -     9     9     -     -     -    58 |  288   2731
 HRAO |     -    38    38     -     -     -    91 |  281    161
 LAMA |     -     9     9     -     -     -     - |  288   3032
 MAS1 |     -    13    13     -     -     -     - |  288   3779
 MATE |     -    15    15     -     -     -    51 |  288     29
 MBAR |     -    17    17     -     -     -    59 |  288   9211
 NICO |     -     9     9     -     -     -     - |  276   3184
 NRMD |     -    32    32     -     -     -     - |  288   5096
 NTUS |     -    14    14     -     -     -     - |  288   3417
 ONSA |     -    11    11     -     -     -     - |  288     18
 RESO |     -     8     8     -     -     -    70 |  288   7008
 SANT |     -    15    15     -     -     -    77 |  288    795
 SHAO |     -     9     9     -     -     -    86 |  288   7491
 SUTH |     -    20    20     -     -     -    80 |  288   7860
 THU3 |     -    19    19     -     -     -    78 |  288   2804
 TSKB |     -    13    13     -     -     -    66 |  288   1523
 WSRT |     -    11    11     -     -     -    56 |  288     16
 WTZR |     -     9     9     -     -     -     - |  276     29
 YSSK |     -    10    10     -     -     -     - |  287   8229
 ZIMM |     -     9     9     -     -     -    61 |  288   2824
 ZWE2 |     -    11    11     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2903    19    19    48  2864  2492   111 |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   30.61   | 2.32e-14  4.69e-15  1.57e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   29.46   | 2.36e-14  3.80e-15  7.93e-16 |
 WTZR |   276     0     0   275   24.84   | 2.39e-14  6.50e-15  1.41e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    8.90   | 2.16e-14  5.55e-15  1.01e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    3.92   | 3.27e-14  6.85e-15  3.52e-15 |
 BRFT |   288     0     0   143    1.27   | 6.30e-14  1.67e-14  4.85e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.44   | 2.00e-13  6.96e-14  3.91e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.14   | 4.33e-13  1.44e-13  3.88e-14 |
 G12  |   288     0     0   206    0.08   | 5.97e-13  7.95e-14  2.42e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 6.53e-13  8.56e-14  4.31e-14 |
 G05  |   277     0     0   275    0.07   | 2.01e-13  1.05e-13  1.52e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 4.37e-13  1.17e-13  9.44e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 3.76e-13  1.62e-13  6.46e-14 |
 HRAO |   281     0     1   134    0.03   | 7.42e-14  2.26e-14  3.72e-15 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 8.16e-13  2.17e-13  4.77e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.97e-13  1.27e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  5.33e-13  2.17e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  4.01e-13  1.46e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.42e-13  2.97e-13 |
 G30  |   277     0     0   275    0.01   | 1.43e-12  5.21e-13  2.28e-13 |
 THU3 |   288     0     0   288    0.00   | 3.80e-13  1.62e-13  2.62e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   143    0.00   | 2.27e-13  3.85e-13  3.85e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.75e-14  5.85e-15  1.37e-15 |
 G10  |   131     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  3.77e-13         - |
 G32  |   141     0     0     0    0.00   | 2.18e-13  1.27e-13         - |
 NICO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.70e-14  4.81e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.69e-14  2.04e-14 |
 G28  |   288     7     6     0    0.00   | 9.05e-13  2.30e-13  4.47e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  5.79e-13  4.33e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  6.62e-14  1.16e-14 |
 G22  |   276     2     6     0    0.00   | 1.89e-12  2.38e-13  6.28e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.77e-13  1.16e-13  2.63e-14 |
 G20  |   277     0     6     0    0.00   | 7.57e-13  8.52e-14  2.68e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.61e-13  7.93e-14  1.83e-14 |
 G18  |   277     0     6     0    0.00   | 7.73e-13  7.67e-14  2.29e-14 |
 G17  |   288     2     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.70e-14  3.34e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  6.69e-14  1.51e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  5.43e-14  1.43e-14 |
 G13  |   287     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  6.34e-14  2.26e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.23e-13  6.93e-14  2.49e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  3.65e-13  2.99e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.28e-13  7.51e-14  3.32e-14 |
 ZWE2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.04e-17  2.45e-16  1.47e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
