
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1855   Day: 0   MJD: 57229                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0      28    -138   1261   1261      0   2925   2925      0    0.00
 cod |   288     0  27897      6    -487    -195     14     15     13     49     57     46   34.72
 emr |   288     0  19837      0   -1778    1127     15     16     15     77    101     49   32.23
 iga |    96     0   2975      0      28    -137     82     82      0    102    102      0    0.00
 igc |   288     0   7718      0     -82     415    122    122      0    281    281      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      29    -139   1152   1152      0   2288   2288      0    0.00
 jpl |   288     0  20421      4    5875    1938     15     16     14     82    106     58   33.05
 ngs |    96     0   2976      4       8    -107   1139   1139      0   2740   2740      0    0.00
 usn |   288     0  21290    185   -1742     949    258    261    256    347    349    346    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1083    19   -91    54   -49   393    68   702    89 |
    2 |   487   -73    80   -34   -62   644    -1    75  -187 |
    3 |   231    95   -51    15     - -2915   -51   220   156 |
    4 | -1685    12   -27   -19  -119 -1539    15 -2081  -127 |
    5 |   513    67    79    79    85  1348  -148   258    60 |
    6 |   355    75   189    15  -198   583  -264    26   271 |
    7 |  -444    56   -44    84    -3  -418   -16  -910   174 |
    9 |   366    62    25     3  -176  3261   -89   428    20 |
   10 | -3455   -60    65   -36     - -3198     - -4532    48 |
   11 |   492    31  -154   -85   551 -1192   117  1229   -89 |
   12 |  -732   -12   -68    84  -228  1675    79  -818    19 |
   13 |  2988     0   -83   -57   -64  1046    81  3077     9 |
   14 |   540   -37    19  -106   -86   680    20   845  -216 |
   15 |   207    65    -4    20   253  1191   -64   420   -76 |
   16 |  2020    60    86   -49   103  1053  -147  1724  -180 |
   17 | -2743    53  -164    80   180   847   104 -2485   286 |
   18 |  3386    11   -48   -66   332  1222    35  3216   142 |
   19 |  -866    10   -91   -55   585     -    79  -784  -395 |
   20 |  2826    24   186   -41   130   969  -207  2842  -222 |
   21 |  2378   -41    26     5     -   622    17  2443    70 |
   22 | -4730   -33   231    37   157 -1078  -189 -3721  -135 |
   23 |  -259    69  -113   -22  -104  1542    38  -310   248 |
   24 | -3147    14   -97    83  -136 -6804    80 -2594    55 |
   25 |   556     6   -76    10   -11   117    68   810   124 |
   26 |   641    33    57   -17  -434 -3314   -90   452   348 |
   27 |   173   120   -18    -1   -82   616  -109   260     - |
   28 |  8693   -44     2   -27  -221   432    44  8099   -45 |
   29 | -1979    24  -112    52   186  -669    84 -2099   382 |
   30 |     -    34   -51    47  -165   624    13   408   177 |
   31 | -3868    50   -23    59  -329  -540   -30 -3299   335 |
   32 | -4029   -80   100  -113     -  2803   -13 -4095  -572 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALIC |     -   -37     -     -     -     -    39     -   126 |
 AMC2 |     -   -54    58     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -16     -     -     -     -    17     -     - |
 ARTU |     -    -9     -     -     -     -     9     -  -150 |
 AUCK |     -    34     -     -     -     -   -36     -   105 |
 BOGT |     -     1     -     -     -     -    -1     -    96 |
 BREW |     -     -    21     -     -     -   -21     -   243 |
 BRMU |     -   -58     -     -     -     -    61     -   100 |
 CAS1 |     -   -61     -     -     -     -    65     -  -391 |
 CHUR |     -     5     -     -     -     -    -5     -   217 |
 COCO |     -    42     -     -     -     -   -44     -  -160 |
 CRO1 |     -   -69   109     -     -     -   -34     -    36 |
 DAEJ |     -     4    -5     -     -     -     -     -  -217 |
 DARW |     -   -13     -     -     -     -    14     -  -131 |
 GODE |     -   -19    20     -     -     -     -     -    93 |
 GUAM |     -   -33     -     -     -     -    35     -  -141 |
 HARB |     -   -15    16     -     -     -     -     -    70 |
 HERS |     -    17   -18     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     4    15     -     -     -   -18     -   -33 |
 HRAO |     -   119  -128     -     -     -     -     -   211 |
 IENG |     -   -38    64     -     -     -   -23     -     - |
 ISPA |     -    89     -     -     -     -   -94     -   -33 |
 KIRU |     -    21   -28     -     -     -     5     -     - |
 KOKB |     -   -16    21     -     -     -    -3     -  -110 |
 KOUR |     -    29   -32     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -25     -     -     -     -    26     -    43 |
 MAS1 |     -    18   -19     -     -     -     -     -    -4 |
 MAW1 |     -   -22     -     -     -     -    23     -   -46 |
 MCM4 |     -    -1     -     -     -     -     2     -    21 |
 MEDI |     -    50   -54     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -26     -     -     -     -    27     -     - |
 NRC1 |     -   -14    15     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -25     -     -     -     -    26     -  -173 |
 NYA1 |     -    11    -2     -     -     -   -10     -   -78 |
 ONSA |     -    18   -19     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -39     -     -     -     -    41     -    30 |
 PIE1 |     -   -64    69     -     -     -     -     -  -990 |
 PIMO |     -     7     -     -     -     -    -7     -   561 |
 POL2 |     -    34     -     -     -     -   -36     -  -231 |
 PTBB |     -   -37    39     -     -     -     -     -   -97 |
 RABT |     -   -17     -     -     -     -    18     -    16 |
 REUN |     -   -47     -     -     -     -    49     -  -208 |
 SCH2 |     -     7     -     -     -     -    -7     -    87 |
 SEY1 |     -    50     -     -     -     -   -52     -     - |
 SPT0 |     -   -54    58     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -125     -     -     -     -   131     -   -97 |
 STHL |     -     1     -     -     -     -    -1     -     - |
 STJO |     -   -20     -     -     -     -    21     -    12 |
 SUTH |     -    48     -     -     -     -   -50     -    -2 |
 SYDN |     -   -25    27     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -13    14     -     -     -     -     -   196 |
 THU3 |     -  -122   -35     -     -     -   162     -   -74 |
 TID1 |     -    -9    10     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -26    28     -     -     -     -     -   140 |
 TOW2 |     -   -14     -     -     -     -    15     -   -76 |
 TSKB |     -    36   -39     -     -     -     -     -   388 |
 USUD |     -     -   -22     -     -     -    21     -     - |
 VILL |     -     0     0     -     -     -     -     -  -229 |
 WAB2 |     -    14   -15     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -62    66     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -14    -4     -     -     -    19     -   -63 |
 WSRT |     -     2    -2     -     -     -     -     -   -47 |
 WTZA |     -   -10    10     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     9   -10     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    -7     7     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    24   -26     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -61   -42     -     -     -   106     -   173 |
 YKRO |     -    13     -     -     -     -   -14     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |   472    22    12   117   127   344    17   534   192 |  288    186
    2 |   733    21    26    89   117   335    10   542   221 |  288    284
    3 |   239     7    12    66     -  1785     7   215   177 |  288    272
    4 |  1531    34    20    72    92   895    51  1501   195 |  288    947
    5 |   913    10    13    57   102   794    11   806   235 |  288    304
    6 |   845    17    11   104   128   166    14   788   160 |  288    138
    7 |   914    15     9   110    93   439    16  1021   315 |  288    335
    9 |   303    15     8    60    71  1884    19   313   178 |  288    185
   10 |  4311    11    12    81     -  3364     -  3333   330 |  288   1908
   11 |   870    22    19    77   272   679    14  1191   260 |  288    359
   12 |  1036     8    22    98    78  1009    20   957   157 |  288    302
   13 |   482     7    16    62   103   556    13   417   397 |  288    221
   14 |   658     9    20    79   147   388    15   417   211 |  288    171
   15 |   800     9    24    68    71   847    23   733   356 |  288    180
   16 |  1105     8    14   106    78   340    13  1000   274 |  288    342
   17 |   710     8    11    84   161  1043     9   503   318 |  288    281
   18 |   420    14    14    71   129   747    10   398   291 |  288    235
   19 |   353    15    18   103   210     -    11   263   181 |  288    253
   20 |  1311    14    23    79    98   764    12  1190   243 |  288    337
   21 |   507    40    23    80     -   711    26   449   233 |  288    367
   22 |  1804    12    13    66   192   903     8  1495   220 |  288    219
   23 |   293    18    13    55    84   697    12   315   226 |  288    213
   24 |  1347    13    23    96   109  2177    13  1558   523 |  288   1064
   25 |   551    11    14    72    63   169     9   560   147 |  288    202
   26 |   633     9    13   103    85  2026    14   603   285 |  288    288
   27 |   517    13    21    37    67   389    11   509     - |  288    215
   28 |  2488     6    13    95   118   751    14  2830   344 |  288    445
   29 |  1195    15    10    85    89   620    15  1114   260 |  288    275
   30 |     -     8    11    72   112   241     9   490   258 |  288    194
   31 |   968    14    21   100    84   376    13  1130   126 |  288    347
   32 |  1493     5    13    62     -  1839    14  1393   126 |  288    677
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALIC |     -     9     -     -     -     -    10     -   181 |  288   3096
 AMC2 |     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288     35
 AREQ |     -    15     -     -     -     -    16     -     - |  288   5454
 ARTU |     -    11     -     -     -     -    11     -    79 |  288   8373
 AUCK |     -    16     -     -     -     -    17     -   159 |  288   4457
 BOGT |     -    15     -     -     -     -    16     -   312 |  288  11696
 BREW |     -     -     8     -     -     -     8     -   104 |  288     28
 BRMU |     -    19     -     -     -     -    20     -   323 |  288   5746
 CAS1 |     -    16     -     -     -     -    17     -   276 |  288   3395
 CHUR |     -    12     -     -     -     -    12     -    47 |  288   4259
 COCO |     -     8     -     -     -     -     8     -   725 |  288    >>>
 CRO1 |     -    12    20     -     -     -    12     -   179 |  288     36
 DAEJ |     -     7     8     -     -     -     -     -   111 |  288   3674
 DARW |     -    14     -     -     -     -    15     -   256 |  287   3042
 GODE |     -    10    10     -     -     -     -     -   110 |  288     71
 GUAM |     -    25     -     -     -     -    26     -   105 |  288   7346
 HARB |     -    13    14     -     -     -     -     -   252 |  288   1410
 HERS |     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  288     52
 HOB2 |     -    20    26     -     -     -    37     -   279 |  288    126
 HRAO |     -    16    17     -     -     -     -     -   291 |  288     17
 IENG |     -    17    16     -     -     -    12     -     - |  288     27
 ISPA |     -    27     -     -     -     -    29     -   258 |  285  11287
 KIRU |     -     9    10     -     -     -    11     -     - |  288   1917
 KOKB |     -    10    14     -     -     -    10     -    96 |  288     35
 KOUR |     -    27    29     -     -     -     -     -     - |  288     47
 MAC1 |     -     7     -     -     -     -     7     -   143 |  288   3855
 MAS1 |     -    13    14     -     -     -     -     -   169 |  287   6534
 MAW1 |     -     8     -     -     -     -     9     -   237 |  281   5776
 MCM4 |     -    12     -     -     -     -    13     -   203 |  288   6237
 MEDI |     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  288     29
 NKLG |     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288   7819
 NRC1 |     -    17    19     -     -     -     -     -     - |  288     27
 NRIL |     -    12     -     -     -     -    13     -   115 |  288   6423
 NYA1 |     -    10    11     -     -     -     9     -   168 |  288   3260
 ONSA |     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288     23
 PDEL |     -    10     -     -     -     -    11     -   238 |  288   2162
 PIE1 |     -    10    11     -     -     -     -     -   582 |  288     38
 PIMO |     -    13     -     -     -     -    13     -    96 |  288  10780
 POL2 |     -    15     -     -     -     -    16     -    80 |  288   6787
 PTBB |     -    12    13     -     -     -     -     -   170 |  288     57
 RABT |     -     9     -     -     -     -    10     -   174 |  288   8271
 REUN |     -     8     -     -     -     -     8     -   471 |  288   5591
 SCH2 |     -     5     -     -     -     -     6     -   316 |  288   3910
 SEY1 |     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  284   8227
 SPT0 |     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288     45
 SSIA |     -    13     -     -     -     -    13     -   296 |  288   9722
 STHL |     -    10     -     -     -     -    10     -     - |  288  13562
 STJO |     -     7     -     -     -     -     8     -   166 |  288     47
 SUTH |     -     8     -     -     -     -     8     -   364 |  288   8514
 SYDN |     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  287    608
 SYOG |     -    10    11     -     -     -     -     -   581 |  282   4317
 THU3 |     -     9     8     -     -     -     9     -   113 |  288   6032
 TID1 |     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  285   4290
 TIDB |     -    10    11     -     -     -     -     -   426 |  288     66
 TOW2 |     -     8     -     -     -     -     9     -   323 |  288   6656
 TSKB |     -    18    19     -     -     -     -     -   134 |  285   4894
 USUD |     -     -    19     -     -     -    18     -     - |  288     54
 VILL |     -    13    14     -     -     -     -     -   192 |  288   3672
 WAB2 |     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288     35
 WES2 |     -    19    21     -     -     -     -     -     - |  288   2972
 WHIT |     -    13    14     -     -     -     9     -    65 |  288  26061
 WSRT |     -    12    13     -     -     -     -     -   175 |  288     40
 WTZA |     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288    534
 WTZR |     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288     23
 YAKT |     -    19    21     -     -     -     -     -     - |  280   6496
 YAR2 |     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  287     74
 YELL |     -    11    15     -     -     -    11     -   125 |  288     33
 YKRO |     -    12     -     -     -     -    12     -     - |  288  16620
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1262    14    16    83   123  1153    15  1140   259 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   284     1   288     4.50     5.43     5.41     5.41   | 4.27e-14  1.32e-14  2.52e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.16     5.43     1.12     1.12   | 5.20e-14  8.70e-15  8.00e-15 |
 HOB2 |   288   279     3   288     4.48     5.43     2.70     2.70   | 1.21e-13  3.40e-14  1.16e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.48     5.43     5.41     5.41   | 3.36e-14  8.06e-15  2.48e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.18     5.43     5.41     5.41   | 3.65e-14  8.79e-15  1.55e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.40     5.43     5.41     5.41   | 2.62e-14  1.30e-14  2.87e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.90     5.43     0.40     0.40   | 4.01e-14  1.36e-14  3.57e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.40     5.43     5.41     5.41   | 5.05e-14  1.14e-14  2.20e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.06     5.43     4.94     4.94   | 6.47e-14  9.15e-15  1.61e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.40     5.43     5.41     5.41   | 3.00e-14  7.05e-15  2.38e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.17     5.43     5.41     5.41   | 3.74e-14  1.02e-14  3.01e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.29     5.40     5.41     5.41   | 3.63e-14  9.50e-15  3.84e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.37     5.40     5.40     5.40   | 2.69e-14  9.65e-15  4.55e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.53     4.57     2.70     2.70   | 6.87e-14  1.23e-14  2.68e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.42     4.20     0.16     0.16   | 5.25e-14  1.25e-14  3.35e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.02     2.94     5.38     5.38   | 1.06e-13  1.08e-14  2.09e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.03     2.94     0.53     0.53   | 3.98e-14  1.31e-14  1.69e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.98     2.81     0.08     0.08   | 2.92e-14  7.29e-15  1.71e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.90     2.58     2.73     2.73   | 9.87e-14  1.34e-14  4.03e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.88     2.52     5.41     5.41   | 9.17e-14  1.44e-14  2.67e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.74     2.18     2.86     2.86   | 1.14e-13  1.15e-14  4.63e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.57     1.77     4.57     4.57   | 1.23e-13  1.40e-14  4.55e-15 |
 YAR2 |   287   287     0   287     0.92     0.60     0.30     0.30   | 6.85e-14  1.48e-14  9.01e-15 |
 G06  |   288   281     2   288     2.19     0.57     2.14     2.14   | 7.61e-14  2.53e-14  1.85e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.39     0.53     5.41     5.41   | 4.72e-14  2.10e-14  2.11e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.98     0.20     0.19     0.19   | 6.88e-14  1.96e-14  5.83e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.33     0.14     0.26     0.26   | 7.37e-13  7.78e-14  3.08e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.66     0.13     0.11     0.11   | 5.70e-14  1.52e-14  1.22e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.76     0.12     0.11     0.11   | 5.88e-14  2.14e-14  2.96e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.63     0.63   | 5.40e-13  1.20e-13  3.87e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.08     0.08   | 4.85e-13  1.25e-13  1.15e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.05     1.31     1.31   | 5.92e-13  6.27e-14  1.86e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.05     1.03     1.03   | 5.93e-13  7.35e-14  2.91e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.28     0.28   | 6.20e-13  7.18e-14  3.47e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.39     0.04     0.55     0.55   | 5.62e-14  3.40e-14  2.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.35     0.35   | 7.03e-13  7.62e-14  2.87e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.60     0.60   | 6.54e-13  5.98e-14  5.11e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.82     0.82   | 7.08e-13  6.62e-14  1.37e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.88     0.88   | 6.62e-13  6.26e-14  1.54e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.31     0.31   | 6.58e-13  7.73e-14  3.53e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.11     0.11   | 7.38e-13  7.21e-14  3.09e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.45     0.45   | 6.70e-13  7.53e-14  3.04e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.14     1.14   | 6.55e-13  6.55e-14  4.20e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.81     0.02     0.27     0.27   | 2.10e-13  5.49e-14  1.01e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.36     0.02     0.41     0.41   | 5.91e-13  5.35e-14  2.78e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.06     0.06   | 6.72e-13  6.45e-14  1.60e-14 |
 G01  |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-14  2.87e-14  2.25e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.66e-13  1.89e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-13  8.48e-14  5.03e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  8.35e-14  2.30e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  9.83e-14  1.36e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.42e-13  3.53e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.83e-13  6.69e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-14  3.13e-14  1.52e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-13  7.25e-14  2.03e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-13  3.10e-13  8.69e-14 |
 KOUR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-14  1.50e-14  4.67e-15 |
 PDEL |   288   240    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-11  3.64e-12  7.47e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  5.21e-13  2.14e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-14  5.99e-15  1.25e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  3.92e-13  1.51e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  2.32e-13  7.69e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.67e-22  4.21e-20  7.54e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PIE1      YELL      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
