
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1897   Day: 0   MJD: 57523                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      4     -28      47   1073   1073      0   2291   2291      0    0.00
 cod |   288     0  17517     56    -756     359     19     19     20    162    214     78   14.56
 emr |   288     0  13533      1    -970     948     13     15      9    103    124     34   25.09
 esa |   288     0  18346     18    1766   -4781     11     11     11    201    284     51   24.53
 iga |    96     0   2976     17  -14706    -757     36     36      0    204    204      0    0.00
 igc |   288     0   8704      0    6239    6383    728    728      0  14238  14238      0    0.00
 igu |    96     0   2976     48  -14744    -412    691    691      0   1090   1090      0    0.00
 jpl |   288     0  16114      2    2619    1122      8      8      9    101    132     33   35.82
 ngs |    96     0   2976      4  -14734    -709   1038   1038      0   2169   2169      0    0.00
 usn |   288     0  16847      0   -1387     933     51     70     28    145    185    104    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -416   276   -48  -438  -103  -542   149   222  -167   171 |
    2 | -2441  -129    24   169   -67  -113  -416   -81 -2067  -140 |
    3 |   503   107   -97  -162   -63   124   590   136   631   174 |
    5 |  -770    14    93  -303    90   331   735   137  -808   256 |
    6 |   668   -43    99  -166   -21   -58  -168    61   488     - |
    7 |  -707    59    81  -257    55   201   642    96  -893   167 |
    8 |   590   -98   149    97   -39  2352  -924  -131  -222   124 |
    9 |  -315    -4    17    53   -24  -208  -111   -46  -484   104 |
   10 |   178    90    42  -142   605    12  2301    31   330    72 |
   11 |  -628    82   -96    18  -172   270  -390    21   -18     - |
   12 | -1799   295    45  -253   -25  -273   189    22 -1677     - |
   13 |  4419    68   -97  -100  -174   105   635   109  3804     - |
   14 |  2158  -165   -46   179   -72    31   610   -23  2368     - |
   15 | -1603     0   126  -210    45   115   462    55 -1634   139 |
   16 |   187  -376    67   301    -6   158  -443  -100   278    19 |
   17 |  -727   156    90  -344    75   216   702   108  -442   178 |
   18 |  3624   -21  -553   206  -335  2964   -38   255  3749  -500 |
   19 | -1979  -196    18   415    46    24   258  -218 -1898  -254 |
   20 |  1755  -240   103   361   -49   109  -355  -222  1739   -57 |
   21 |  1977  -389    36   640    65   270   641  -296  1918  -134 |
   22 | -4046  -450    15   593   121   156 -1385  -234 -3618  -147 |
   23 | -1815   125   -71    63  -148  -276  -794   -44 -1760  -122 |
   24 | -3629   309   -30  -378   -94   165 -1578   154 -3818   105 |
   25 |   501   236  -105    49  -142  -132   -11   -56   697   -49 |
   26 |   -41   132    68  -114   -58   113   743   -23   -59    70 |
   27 |   239   128    68   -61   -48  -160   655   -58   209    97 |
   28 |  4104  -200    15   186   -59   -98   492   -57  3899  -105 |
   29 | -2981   396    51  -506    39   462 -1491   150 -2553   191 |
   30 |   360   156    30   -93   -78  -242  -805   -21   206   -19 |
   31 |  1356   324   -25  -294   -48  -184   279    87   689   -27 |
   32 |  1206    80    19  -119   825    60 -1936    35  1002   210 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -78    45     -     -     -     -     -     -    56 |
 AMC2 |     -   -80    25     -     -     -     -    15     -   -69 |
 ASPA |     -   -25     -    15     -     -     -     -     -   165 |
 BRST |     -    48     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 CGGN |     -     -     -   -26     -     -     -    18     -    -6 |
 CHPI |     -     -     -    15     -     -     -   -10     -   -38 |
 CHTI |     -    19     -   -72     -     -     -    39     -     - |
 DAEJ |     -   120   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -   -46     -     -     -    31     -    57 |
 GMSD |     -     -     -     8     -     -     -    -5     -  -129 |
 GODZ |     -     -    -9     9     -     -     -     -     -   -46 |
 GOL2 |     -     -   -25    25     -     -     -     -     -  -105 |
 GUAT |     -  -190     -   113     -     -     -     -     -  -114 |
 HARB |     -   -67    39     -     -     -     -     -     -   110 |
 HYDE |     -   -34     -    64     -     -     -   -30     -   -33 |
 IENG |     -    23   -13     -     -     -     -     -     -    43 |
 ISPA |     -     -     -    31     -     -     -   -21     -    77 |
 MAL2 |     -  -134     -    80     -     -     -     -     -  -184 |
 MBAR |     -   -60     -    36     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    34     -     -     -   -23     -     - |
 NIST |     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -173     -   103     -     -     -     -     -  -166 |
 NNOR |     -     -    20   -20     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -  -100     -    42     -     -     -    12     -   -38 |
 NYA1 |     -    37   -21     -     -     -     -     -     -    50 |
 OPMT |     -    38   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    13     -     -     -     -     -    -5     -   -38 |
 PETS |     -     -     -   -41     -     -     -    28     -   -13 |
 PIMO |     -    30     -    17     -     -     -   -24     -   219 |
 PNGM |     -     -     -   -33     -     -     -    23     -    28 |
 PTBB |     -    36   -39    19     -     -     -     -     -    26 |
 QAQ1 |     -    83     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    -7     -     4     -     -     -     -     -    60 |
 REUN |     -  -178     -    77     -     -     -    20     -  -121 |
 SPT0 |     -     -   -14    14     -     -     -     -     -  -235 |
 SSIA |     -   -24     -     -     -     -     -    10     -    70 |
 STHL |     -    35     -     9     -     -     -   -20     -    21 |
 THTI |     -     -     -   109     -     -     -   -74     -  -104 |
 THU3 |     -   -16     9     -     -     -     -     -     -   -78 |
 TIXI |     -     6     -    74     -     -     -   -53     -    -6 |
 TRO1 |     -   -74     -     -     -     -     -    30     -     - |
 VALD |     -     -     -    60     -     -     -   -41     -     - |
 WAB2 |     -    26   -15     -     -     -     -     -     -    89 |
 YELL |     -    15    -6    -4     -     -     -     1     -   -72 |
 YKRO |     -     -     -     6     -     -     -    -4     -     - |
 YSSK |     -     -     -    27     -     -     -   -19     -   -30 |
 ZAMB |     -   -57     -   -12     -     -     -    31     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   394    23    11    11    33   767   306     7   470    71 |  288    143
    2 |   690    14    11    10    23   125   225     8   687    68 |  288    183
    3 |   469    33    16    20   110   334   505    12   538    47 |  288    102
    5 |   724    12    16    12    29   116   551     9   591    69 |  288    321
    6 |   328    17    11    10    15   165   167    13   443     - |  288    133
    7 |   946    29     9     8    26   121   519     9   849    48 |  288    383
    8 |  2594    32    10    10    46  2115  1618     7  2891    77 |  288    956
    9 |   615    11    12     9    25   132   180     8   377    33 |  288    173
   10 |   215    12     8     8    26   243   639     7   248    56 |  288    122
   11 |  1031    28    29    17    22   221   309     7  1342     - |  288    316
   12 |   670    20    17    13    31   125   497     6   666     - |  288    380
   13 |  1251    12    17    15    21   135   487     7  1527     - |  288    438
   14 |   573    15    15    15    43   171   662     6   670     - |  288    240
   15 |   400    14    14    10    22   114   313     8   387    40 |  288    302
   16 |   406     8    16     9    41   176   403    11   419    49 |  288    343
   17 |  1130    14    23    13    40   185   856    11  1184    93 |  288    425
   18 |   636    13     7     9    22  4062   387     6   680   103 |  288    432
   19 |   373    28    23    12    39   227   232     9   503    81 |  288    257
   20 |   591    14    14    10    26   163   439     7   494    78 |  288    227
   21 |   597    17    15    15    30   355   521     7   459    61 |  288    357
   22 |   606    15     7    14    41   235   819     9   430    63 |  288    283
   23 |   410    13    16    10    38   142   347     9   367    54 |  288    218
   24 |  3385    14    11     9    24   120  2152     7  2818    90 |  288   1108
   25 |   603    18    16     8    19   126   201    12   613    98 |  288    177
   26 |   289     9    27    14    26   137   841    12   425    67 |  288    244
   27 |   449    32    13     7    32   252   453     9   428    72 |  288    156
   28 |  1518    17    17    11    32   362   518     9  1315    74 |  288    409
   29 |   784    24    15    10    40   128   821     6   671    91 |  288    323
   30 |   435    16    14     9    20   176   522     9   360    52 |  288    257
   31 |  2078    23    14     9    41   165   272     8  1937    79 |  288    253
   32 |   813    17    15    13    22   166  1634     8   544    46 |  288    306
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    15     9     -     -     -     -     -     -    20 |  288     75
 AMC2 |     -    28    18     -     -     -     -    11     -    23 |  288     32
 ASPA |     -    11     -     7     -     -     -     -     -    20 |  276   7720
 BRST |     -     9     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   5926
 CGGN |     -     -     -    10     -     -     -     7     -    40 |  288   4826
 CHPI |     -     -     -     7     -     -     -     5     -    35 |  288   4913
 CHTI |     -    13     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   3162
 DAEJ |     -    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  287   3769
 DGAV |     -     -     -    10     -     -     -     7     -    40 |  288   9377
 GMSD |     -     -     -    10     -     -     -     7     -    30 |  288   5361
 GODZ |     -     -    15    15     -     -     -     -     -    29 |  288  15113
 GOL2 |     -     -     7     8     -     -     -     -     -    17 |  288    138
 GUAT |     -    17     -    10     -     -     -     -     -    21 |  276   3244
 HARB |     -    19    11     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1908
 HYDE |     -    34     -    12     -     -     -    10     -    28 |  288   3529
 IENG |     -    15     8     -     -     -     -     -     -    22 |  288     40
 ISPA |     -     -     -    12     -     -     -     8     -    26 |  288  11003
 MAL2 |     -    40     -    24     -     -     -     -     -    47 |  120   2417
 MBAR |     -    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     -     6     -     -     -     4     -     - |  288     16
 NIST |     -    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 NKLG |     -    18     -    11     -     -     -     -     -    17 |  288   5789
 NNOR |     -     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  288    447
 NRIL |     -    16     -     5     -     -     -     6     -    25 |  288   6522
 NYA1 |     -    10     6     -     -     -     -     -     -    14 |  287   3758
 OPMT |     -    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 PDEL |     -    14     -     -     -     -     -     6     -    29 |  288   2526
 PETS |     -     -     -     7     -     -     -     5     -    16 |  288   8966
 PIMO |     -    17     -    11     -     -     -    10     -    43 |  288   8252
 PNGM |     -     -     -    23     -     -     -    16     -    26 |  276   9245
 PTBB |     -     8     7     7     -     -     -     -     -    22 |  288     36
 QAQ1 |     -    50     -    30     -     -     -     -     -     - |  168    >>>
 RBAY |     -    22     -    13     -     -     -     -     -    34 |  264   6396
 REUN |     -    24     -    12     -     -     -    13     -    52 |  288   5271
 SPT0 |     -     -     8     8     -     -     -     -     -    19 |  288   2882
 SSIA |     -    25     -     -     -     -     -    10     -    19 |  288   5176
 STHL |     -    26     -    10     -     -     -    10     -    19 |  288  16072
 THTI |     -     -     -    12     -     -     -     8     -    63 |  288   7077
 THU3 |     -    18    11     -     -     -     -     -     -    23 |  287   5281
 TIXI |     -    10     -    11     -     -     -     9     -    19 |  288    >>>
 TRO1 |     -    27     -     -     -     -     -    11     -     - |  288   4291
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     5     -     - |  288   4332
 WAB2 |     -     9     5     -     -     -     -     -     -    16 |  288     12
 YELL |     -    12     7    12     -     -     -    14     -    13 |  288     15
 YKRO |     -     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288  16339
 YSSK |     -     -     -    11     -     -     -     7     -    32 |  286   7738
 ZAMB |     -    25     -     9     -     -     -     9     -     - |  288  11756
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1073    20    14    12    36   728   691     9  1039    51 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     8.66     8.69     8.68     8.68   | 3.56e-14  7.76e-15  4.85e-15 |
 G06  |   288   282     2   288     4.99     8.69     8.68     8.68   | 7.07e-14  2.58e-14  1.02e-14 |
 NIST |   288   285     1   288     8.58     8.69     8.68     8.68   | 7.77e-14  1.45e-14  2.34e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     8.66     8.69     8.68     8.68   | 4.20e-14  1.22e-14  2.76e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     8.66     8.69     1.63     1.63   | 3.14e-14  8.24e-15  1.12e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.93     8.69     3.46     3.46   | 4.42e-14  1.10e-14  3.10e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     8.65     8.69     8.68     8.68   | 3.78e-14  6.86e-15  1.32e-15 |
 G03  |   288   287     1   288     5.88     6.54     1.22     1.22   | 5.53e-14  1.40e-14  1.35e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     6.47     2.83     2.83   | 7.99e-14  1.14e-14  6.72e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     5.79     5.54     0.98     0.98   | 7.27e-14  2.71e-14  1.60e-14 |
 G27  |   288   285     2   288     7.47     3.44     0.56     0.56   | 7.00e-14  2.69e-14  2.46e-14 |
 G18  |   288   287     0   288     0.64     2.90     0.94     0.94   | 8.12e-13  8.00e-14  6.22e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.91     1.52     8.68     8.68   | 7.17e-14  2.00e-14  1.03e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.55     1.13     8.68     8.68   | 6.67e-14  2.40e-14  2.89e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.72     1.07     0.20     0.20   | 9.12e-14  2.28e-14  1.55e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.70     1.06     4.91     4.91   | 5.88e-13  5.89e-14  1.79e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.68     1.01     3.90     3.90   | 5.60e-13  6.52e-14  1.78e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.21     0.93     3.19     3.19   | 5.91e-14  1.79e-14  2.55e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.62     0.88     0.91     0.91   | 6.32e-13  6.24e-14  3.12e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.59     0.81     1.05     1.05   | 6.85e-13  6.23e-14  4.77e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.59     0.80     3.07     3.07   | 7.05e-13  7.00e-14  3.20e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.59     0.80     1.15     1.15   | 7.03e-13  7.23e-14  3.06e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.59     0.80     1.98     1.98   | 6.89e-13  6.83e-14  3.68e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.58     0.79     2.78     2.78   | 6.48e-13  6.84e-14  1.63e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.57     0.76     0.36     0.36   | 6.79e-13  7.18e-14  3.53e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.91     0.66     1.12     1.12   | 6.27e-14  3.14e-14  2.12e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     8.65     0.55     0.62     0.62   | 5.72e-14  2.54e-14  2.25e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.75     0.48     1.69     1.69   | 7.46e-13  6.78e-14  3.94e-14 |
 G13  |   288   275     5   207     0.57     0.24     0.71     0.71   | 8.66e-13  1.62e-13  3.02e-14 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-14  7.25e-15  7.60e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  7.45e-14  3.27e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  2.35e-13  1.45e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  9.91e-14  3.04e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  7.31e-14  4.57e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  8.96e-14  5.04e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.43e-13  7.89e-14  2.28e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  9.26e-14  4.18e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.45e-13  5.81e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  7.08e-14  1.64e-14 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  1.86e-13  3.31e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-13  2.21e-13  3.06e-13 |
 YELL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  5.49e-15  1.19e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-14  5.68e-15  1.02e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.10e-13  1.95e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OPMT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-14  8.18e-15  2.04e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.01e-21  1.40e-19  4.36e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      YELL |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
