
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1899   Day: 0   MJD: 57537                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -25       2    691    691      0   2392   2392      0    0.00
 cod |   288     0  19998    305    -942     325     17     15     19    123    170     67   15.93
 emr |   288     0  12947     42   -1063    -807     20     21     17    139    162     62   13.64
 esa |   288     0  20840    338   -3973    1555     13     11     14    165    199    133   22.48
 gfz |   288     0  24634    562    -669     203     10      9     10    100    108     96   28.80
 iga |    96     0   2976      6     -24       1     27     27      0    182    182      0    0.00
 igc |   288     0   8643      0   20266  -10173    990    990      0  15096  15096      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0     -21       0    699    699      0   1239   1239      0    0.00
 jpl |   288     0  15763      4    2861     -81     14     13     15    105    127     67   19.14
 ngs |    96     0   2976      0     -25       2    699    699      0   2202   2202      0    0.00
 usn |   288     0  20062     21   -1587    -666     55     67     49    194    181    200    0.00
 whu |   288     0  19413    522  -12990      13     43     48     38    138    160    118    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -429   238  -138  -272    29   -74   105  -558   175  -185   123   170 |
    2 | -3949  -158   136   164   -93    64     4     -   -19 -3485   -28     - |
    3 |   229    53  -104  -156   183  -125  -144    96   -62   169   106   -81 |
    5 | -1085     4    60  -224    81   -15   144   836    96 -1490   219    50 |
    6 |  -545   -45   119  -119    42   -18  -246  -175    30  -443   312   -87 |
    7 | -2462    23    41  -160    62    38   127   184    45 -1930   152    49 |
    8 |   622  -122   187    96    78    44   968  1626  -259   757   127  -306 |
    9 |   808  -148   -23    36   149    -1  -314   502  -126   667   107    45 |
   10 |   304    95   -94  -139    76   455   -55  1038    38   483    31   149 |
   11 |  1358    21   -31    43   -34   -92  -733  -639     6  1467    17   -28 |
   12 | -2190   212    48  -252     5    30  -167  -485    78 -2291   -21  -168 |
   13 |  3901    30   -71   -98    35  -129   875   428    89  3583     -    10 |
   14 |   995  -150  -160   159    44   -92    94  -289   -15  1291     -  -130 |
   15 |  -768   -45    87  -147    55     3    28   517    66 -1049   156    -4 |
   16 |   350  -268    26   235    46     8   331 -1229  -142   516    75  -119 |
   17 | -2400   120    47  -286    71     3   557   767    96 -2064     -    26 |
   18 |  5532   202  -639  -100   196  -414  3524  -295    99  5001  -577  -799 |
   19 | -2282  -256   151   320  -168   168   121   253   -18 -2096  -135  -111 |
   20 |  3119  -233    97   201     8   -88    92  -596  -123  2674     -   -83 |
   21 |  1674     X  -163   117   236  -145 -2807  -944  -385  1464     -  -414 |
   22 | -2434  -438   258   348   -42   186    60   256  -165 -2525     -   -81 |
   23 | -1093    21  -117     8    26  -106 -1442   512    18  -965   -24  -156 |
   24 |  2918   214   -72  -351   106  -101   136 -1644   127  2736    90   -60 |
   25 |  -974   126   -60   -86    28   -71   -10  -338    -5  -687    25  -202 |
   26 |    70    43   -14   -42    91   -15   239  1735  -113   232     -    26 |
   27 |  -749    85   -57   -16   131    18   -18   -55  -206  -742    13   -97 |
   28 |  5073  -171   205   142  -122    30    45  2958    14  4285     1   -89 |
   29 | -3124   207    45  -435    99   -80  -340 -1279   158 -2788   102  -119 |
   30 |  -622   153   108  -119   -28   -21  -102  -176   -22  -425    51  -184 |
   31 | -2568   196  -157  -262   203   -90  -223  -998   -48 -2573   -36   -80 |
   32 |   721    13    74   -45     X   663    -3 -2007   -11   412     -    60 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -37     -     -     -    56     -    18    27 |
 ADIS |     -     -     -   -50    39     -     -     -     -     -   318  -110 |
 ALGO |     -   -26    30     -     -     -     -     -     -     -  -218  -132 |
 ALRT |     -    30     -     -   -16     -     -     -     -     -   -51    51 |
 AMC2 |     -  -116    80     -     -     -     -     -    40     -   -62     - |
 AREV |     -     -     -    52   -40     -     -     -     -     -    70     - |
 ARTU |     -     -     -    68   -53     -     -     -     -     -   -12    45 |
 ASPA |     -    14     -   -24    10     -     -     -     -     -    50    54 |
 BAKE |     -     -     -   167  -130     -     -     -     -     -    -1   118 |
 BJNM |     -   -68     -     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    67     -     -   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    25   -38     -     -     -    28     -     -    56 |
 CHPI |     -     -     -    60   -11     -     -     -   -54     -   -41    56 |
 CHTI |     -    -7     -    60     -     -     -     -   -62     -     -    46 |
 CORD |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     -    45     - |
 CRO1 |     -    67   -67     -    -5     -     -     -     -     -    52     - |
 CUSV |     -     -     -    79   -61     -     -     -     -     -   172    74 |
 DAEJ |     -   -11    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -   -11   -24     -     -     -    49     -    40   116 |
 FAA1 |     -  -108     -    76     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   461  -360     -     -     -     -     -   326     - |
 GODE |     -     -    60     -   -28     -     -     -     -     -  -199     - |
 GODZ |     -     -   -91    55     -     -     -     -     -     -  -296   -30 |
 GOL2 |     -     -    -2     1     -     -     -     -     -     -  -102     - |
 GUAT |     -  -137     -   128   -16     -     -     -     -     -  -105   -21 |
 HARB |     -   -21    25     -     -     -     -     -     -     -   186   177 |
 HOB2 |     -   100    84    33  -121     -     -     -     0     -   198   187 |
 HYDE |     -    50     -   103  -102     -     -     -     -     -   -87    43 |
 IENG |     -   -25    28     -     1     -     -     -     -     -   -41     - |
 ISPA |     -     -     -   -22   -49     -     -     -    98     -   157    15 |
 KELY |     -     -     -     -   -67     -     -     -   101     -  -147   -49 |
 KOKV |     -     -     -    20   -16     -     -     -     -     -    17   102 |
 LHAZ |     -     -     -  -528   412     -     -     -     -     -  -570     X |
 MBAR |     -   -53     -    16   -30     -     -     -    71     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    15     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 NAUR |     -     -     -    44     -     -     -     -   -52     -  -106     - |
 NKLG |     -    19     -   141  -102     -     -     -     -     -   108    37 |
 NRIL |     -   -37     -    79   -32     -     -     -   -13     -   -51    63 |
 NRMD |     -   -68     -     -     -     -     -     -    57     -     -    39 |
 NYA1 |     -    87    28     -   -61     -     -     -     -     -  -508    56 |
 OHI2 |     -   -41     -     -    22     -     -     -     -     -  -106    -6 |
 OUS2 |     -     -     -    10    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -   153  -120     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -   144  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    59     -     -   -66     -     -     -    51     -    90     - |
 PETS |     -     -     -    22   -17     -     -     -     -     -   -23    34 |
 PIMO |     -   -40     -     8   -51     -     -     -   100     -    86     - |
 PTBB |     -   -79   -54    12    60     -     -     -     -     -  -108     - |
 QAQ1 |     -   -41     -    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     5     -     -     -     -     -     -    -5     -    -9    36 |
 RBAY |     -   131     -     X   -73     -     -     -     -     -   208    77 |
 REUN |     -   -70     -   110   -36     -     -     -     -     -   121     8 |
 RIO2 |     -     -     -   -55    43     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    29     -     -   -16     -     -     -     -     -   -39    33 |
 STHL |     -   -30     -    33    -6     -     -     -    -6     -    40     - |
 THU3 |     -    42    98     -   -69     -     -     -     -     -   -33     - |
 TIXI |     -    51     -    93   -69     -     -     -   -48     -    76    28 |
 TRO1 |     -    32     -     -   -17     -     -     -     -     -  -672     - |
 TWTF |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     -     -   289 |
 ULAB |     -     -     -   -81    63     -     -     -     -     -     -   122 |
 UNSA |     -     -     -   -84    65     -     -     -     -     -     -   197 |
 VALD |     -     -     -     3     -     -     -     -    -4     -     -   -53 |
 WAB2 |     -    17   -39     -     9     -     -     -     -     -    28     - |
 WIND |     -    58     -    -7   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     -  -104     -     -     -   156     -   136   157 |
 YSSK |     -     -     -     -   -25     -     -     -    37     -   -15     - |
 ZAMB |     -     3     -    81   -67     -     -     -     4     -     -   108 |
 ZWE2 |     -    71     -     -   -37     -     -     -    -3     -   100     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   295    10    19    15    10    23   185   265     8   234    68    38 |  288    160
    2 |   589    25    21    22     8    33   181     -    14   910    93     - |  288    260
    3 |   250    18    24     9    11    24   413   246    13   212    62    46 |  288    102
    5 |   793    12    24    15    10    19   104   289    12   524    89    27 |  288    301
    6 |   146    14    22    13     7    21    90   112    10   170    74    50 |  288    126
    7 |  1543    13     9     7     7    28    84   626     9  1367    28    36 |  288    398
    8 |   946    21    17    17    17    26  1005   818    12  1019    70    52 |  288    817
    9 |   352    13    15     8     9    20   122   229    13   319    50    59 |  288    240
   10 |   400    11    16     5     8    16    82   457    12   326    51    39 |  288    149
   11 |   622    20    30    11    10    20  1195   481     9   662    59    37 |  288    432
   12 |   771    15    18     6    11    21    67   365     8   581    54    39 |  288    382
   13 |   589    12    16     9     7    16   676   656     9   747     -    39 |  288    396
   14 |   548    17    29     8    12    26    90   417    10   465     -    37 |  288    345
   15 |   466    13    13    10     7    20   172   323    12   402    70    56 |  288    326
   16 |   623    14    15     8    12    41   125   668    12   783    41    74 |  288    437
   17 |   291    14    30    13     7    29   280   426    16   395     -    39 |  288    292
   18 |  1123    12    11    11    11    20  4691   270     9  1081    73    82 |  288    313
   19 |   310    22    23    15     7    38    60   225    14   251    70    33 |  288    220
   20 |   817     8    26     9    10    25   240   307    10   898     -    69 |  288    260
   21 |   412     X    53    18    19    63  3207   283    42  1064     -    51 |  288    290
   22 |   283    11    15     8     7    22   216   285     8   355     -    51 |  288    305
   23 |   252    14    22     7    11    30  1035   217    15   264    55    57 |  288    224
   24 |  1150    14    14     6     9    23   101  1326     9  1364    72    44 |  288   1050
   25 |   415    15    36     9     8    19    66   128    12   598    80    47 |  288    147
   26 |   438    16    15    15     5    18    61  1230    13   482     -    41 |  288    177
   27 |   221    29    16    14    13    16    83   120    14   200   106    52 |  288    212
   28 |  1542    15    14    14     7    20   121  2012    17  1196    74    39 |  288    334
   29 |   867    11    12     9     8    39   783   480    14   729    65    76 |  288    277
   30 |   252    13    11    10     8    26   103   367    11   303    40    55 |  288    245
   31 |   360    17    14     8     9    35    84   499    11   390    66    34 |  288    216
   32 |   749    11    21    12     X    25   162  1785    12   650     -    44 |  288    407
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -     7     -     -     -    11     -    23    22 |  288   7592
 ADIS |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -    68    33 |  288    >>>
 ALGO |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -    35    42 |  288    123
 ALRT |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     -   124    15 |  288   6963
 AMC2 |     -    31    16     -     -     -     -     -    18     -    15     - |  288     37
 AREV |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -    26     - |  288   3975
 ARTU |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -   140   104 |  288   7630
 ASPA |     -    27     -    13    14     -     -     -     -     -    31    33 |  288   6766
 BAKE |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -    19    30 |  288   2931
 BJNM |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  286    135
 BRUX |     -    27     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CHAN |     -     -     -     9     8     -     -     -     6     -     -    26 |  288   5788
 CHPI |     -     -     -     9    10     -     -     -    13     -    36    48 |  288   3979
 CHTI |     -    17     -    12     -     -     -     -    10     -     -    70 |  288   3063
 CORD |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    25     - |  288   5062
 CRO1 |     -    21    22     -    17     -     -     -     -     -    29     - |  288     54
 CUSV |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -    31    32 |  288   6825
 DAEJ |     -    17    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   2529
 DGAV |     -     -     -    12    13     -     -     -    16     -    37    55 |  288   7672
 FAA1 |     -    36     -    25     X     -     -     -     -     -     -     - |  262   7973
 GMSD |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -    41     - |  288   5598
 GODE |     -     -    26     -    12     -     -     -     -     -    31     - |  285    123
 GODZ |     -     -    23    14     -     -     -     -     -     -    45    49 |  288  11958
 GOL2 |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -    38     - |  288    112
 GUAT |     -    20     -    16    11     -     -     -     -     -    43    54 |  288   2875
 HARB |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -    27    30 |  288   1036
 HOB2 |     -    22    11    10     9     -     -     -    12     -    17    26 |  288     16
 HYDE |     -    15     -    12    13     -     -     -     -     -    56    36 |  288   3483
 IENG |     -    19    14     -    13     -     -     -     -     -    51     - |  288     24
 ISPA |     -     -     -    12    12     -     -     -    17     -    33    25 |  288  12274
 KELY |     -     -     -     -    10     -     -     -    15     -    21    17 |  287   6485
 KOKV |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -    65    59 |  288    145
 LHAZ |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -   164     X |  288   6058
 MBAR |     -    22     -    11    12     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     17
 NAUR |     -     -     -    32     -     -     -     -    38     -    36     - |  257   3897
 NKLG |     -    12     -    14     9     -     -     -     -     -    30    20 |  288   5068
 NRIL |     -    19     -     7     9     -     -     -     9     -    32    12 |  288   5802
 NRMD |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -     -    31 |  243   3769
 NYA1 |     -     8    14     -     7     -     -     -     -     -    13    14 |  288   2910
 OHI2 |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    51    29 |  206     50
 OUS2 |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3842
 PBRI |     -     -     -    21    16     -     -     -     -     -     -     - |  268   4190
 PDEL |     -    14     -     -     9     -     -     -    10     -    48     - |  288   2854
 PETS |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -    28    26 |  288   9618
 PIMO |     -    24     -    22    14     -     -     -    20     -    56     - |  288   8076
 PTBB |     -    20    18    11    12     -     -     -     -     -    26     - |  288     37
 QAQ1 |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RABT |     -     9     -     -     -     -     -     -     8     -    27    19 |  288   8027
 RBAY |     -    13     -     X     7     -     -     -     -     -    17    20 |  288   3818
 REUN |     -    15     -     9     9     -     -     -     -     -    54    36 |  288   3787
 RIO2 |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    24    47 |  288   5288
 STHL |     -    46     -    38    26     -     -     -    32     -    33     - |  288  13223
 THU3 |     -    10    11     -     7     -     -     -     -     -    28     - |  288   6332
 TIXI |     -    13     -     9     8     -     -     -    10     -    21    21 |  288    >>>
 TRO1 |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -    23     - |  288   3711
 TWTF |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     -    44 |  288     30
 ULAB |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 VALD |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -     -    37 |  288   4479
 WAB2 |     -    22    19     -    18     -     -     -     -     -    22     - |  288     25
 WIND |     -    19     -    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -     -     -    12     -     -     -    18     -    38    50 |  288   6655
 YSSK |     -     -     -     -     5     -     -     -     8     -    35     - |  288   8470
 ZAMB |     -    12     -    11     8     -     -     -     7     -     -    24 |  288   8257
 ZWE2 |     -    14     -     -    10     -     -     -     8     -    20     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   692    18    20    13    10    27   991   699    14   699    56    43 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.61     7.62     7.62     7.62   | 3.82e-14  1.38e-14  3.78e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     7.61     7.62     7.62     7.62   | 4.57e-14  9.14e-15  1.87e-15 |
 WAB2 |   288   282     2   288     7.61     7.62     1.25     1.25   | 6.51e-14  1.34e-14  3.16e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.39     7.62     2.59     2.59   | 3.94e-14  1.12e-14  2.93e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     5.11     7.62     7.62     7.62   | 4.91e-14  1.18e-14  8.62e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     5.30     7.62     7.62     7.62   | 3.26e-14  7.96e-15  1.95e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.56     7.58     7.62     7.62   | 3.34e-14  5.26e-15  3.32e-15 |
 GODE |   285   284     0   285     5.74     7.50     3.47     3.47   | 8.23e-14  2.22e-14  1.85e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.86     7.19     2.87     2.87   | 3.23e-14  7.77e-15  1.96e-15 |
 BJNM |   286   283     1   286     1.64     5.79     3.79     3.79   | 9.98e-14  2.70e-14  1.18e-14 |
 OHI2 |   206   206     0   206     1.41     5.36     1.16     1.16   | 8.43e-12  2.66e-12         - |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.29     3.56     2.43     2.43   | 9.17e-14  1.49e-14  5.86e-15 |
 G03  |   288   286     1   288     5.39     2.96     0.96     0.96   | 6.48e-14  1.91e-14  3.47e-15 |
 G09  |   288   287     1   288     5.17     2.50     0.76     0.76   | 7.01e-14  2.57e-14  2.24e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.02     2.23     1.16     1.16   | 6.83e-14  1.24e-14  4.23e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     6.55     1.57     0.43     0.43   | 5.82e-14  2.60e-14  2.46e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.57     1.34     0.73     0.73   | 8.01e-13  7.36e-14  4.18e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.05     0.74     7.59     7.59   | 9.12e-14  2.17e-14  1.60e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.72     0.58     0.17     0.17   | 7.76e-14  2.02e-14  4.93e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     1.67     0.55     7.62     7.62   | 6.28e-14  2.51e-14  2.88e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.63     0.49     3.83     3.83   | 5.19e-13  6.20e-14  1.99e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.61     0.47     6.82     6.82   | 6.68e-13  6.44e-14  3.44e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.28     0.45     2.54     2.54   | 5.34e-14  1.50e-14  2.00e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.56     0.41     0.72     0.72   | 6.05e-13  6.06e-14  2.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.53     0.38     1.56     1.56   | 6.12e-13  6.68e-14  6.59e-14 |
 G07  |   288   286     1   288     0.53     0.37     0.82     0.82   | 7.15e-13  7.62e-14  2.48e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.52     0.37     0.90     0.90   | 7.05e-13  7.26e-14  1.42e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.52     0.36     2.39     2.39   | 6.38e-13  6.38e-14  4.18e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.52     0.36     2.15     2.15   | 7.16e-13  6.67e-14  1.45e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.51     0.35     0.29     0.29   | 6.71e-13  7.18e-14  2.88e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     3.23     0.32     0.95     0.95   | 7.59e-14  2.35e-14  2.85e-14 |
 G26  |   288   285     2   288     7.60     0.28     0.62     0.62   | 7.95e-14  2.89e-14  1.70e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.23     1.34     1.34   | 6.51e-13  6.22e-14  2.15e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-14  2.05e-14  8.23e-15 |
 CRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-13  2.37e-14  6.41e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-13  7.04e-14  3.73e-14 |
 G06  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-14  1.56e-14  2.02e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  2.13e-13  9.64e-14 |
 G11  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  8.53e-14  5.19e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  7.70e-14  4.61e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-13  6.61e-14  2.89e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  7.88e-14  2.69e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.15e-13  2.55e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  9.68e-14  3.54e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.86e-13  9.62e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  7.49e-14  3.17e-14 |
 PDEL |   288   245    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  9.56e-13  2.42e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  6.26e-15  2.53e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  3.25e-13  1.09e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.26e-21  1.78e-19  6.58e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     HOB2      MGUE      G10 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
