
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1899   Day: 5   MJD: 57542                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2939      0     -16     -38   1125   1125      0   2214   2214      0    0.00
 cod |   288     0  20774    560    -723      31     20     20     20    145    204     82   13.95
 emr |   288     0  14260    506   -1011    -662     18     21     11     96    113     62   17.82
 esa |   288     0  21670    622   -2880     151     12     12     12    143    182    107   24.03
 gfz |   288     0  24573   1046    -714     369     11     12     11     99    104     96   24.74
 iga |    96     0   2939     38      -3     -61     33     33      0    166    166      0    0.00
 igc |   288     0   8801      4    -683     372     90     90      0   5208   5208      0    0.00
 igu |    96     0   2939      0     -26     -32    936    936      0   1610   1610      0    0.00
 jpl |   288     0  16603    477    1492      92     15     15     15     96    111     77   19.46
 ngs |    96     0   2939      0     -15     -37   1109   1109      0   2032   2032      0    0.00
 usn |   288     0  19005      3   -1658    -464     64     97     43    205    162    222    0.00
 whu |   288     0  19788     14  -12408      33     47     51     44    202    239    168    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -487   277  -260  -226   105  -110   105   396   185  -271     -   167 |
    2 | -1446  -125   184    71   -78   -44    95 -1541   -67 -1641     -   -50 |
    3 |   -19    58  -174  -101   189   -65  -122   412     2    95     -    -4 |
    5 | -1255    86    85  -199    67    19   161   426    21 -1302   198    27 |
    6 |  -918    -9   125   -52    20    23   -51    96   -69  -707   301  -106 |
    7 | -1241    60   -27  -133    86    34   -40  1392    37 -1053    60     9 |
    8 | -1078     X     X     0     0    -2  -106   733     X -1030  -170  -402 |
    9 |   122   -80  -107    98   100    24  -256   348   -92   -83    68    38 |
   10 |  -497   -56     5   -44   130   437    41  1314   -76  -356    79   153 |
   11 |   100     8  -145    44    28  -147   277 -1128    37   729     -   -17 |
   12 | -1099   273    55  -265    -3   -52  -202   106    85 -1116   -67  -166 |
   13 |  3749    37  -173   -34    62  -135    61  1220    96  3330     -     0 |
   14 |   624  -247   -51   155    64  -117   -49  -319   -48  1191     -   -23 |
   15 | -3107   -69    88  -107    55   -21   145  -194    31 -2528   104     7 |
   16 |  1619  -289    -5   204    86    47   299    30  -150  1588     -  -140 |
   17 |   725   170   -37  -232   124    40   319  1808    42   806     -    22 |
   18 |  2021   114   -51  -199   192  -311 -1328 -2074   -32  2067  -120  -829 |
   19 | -1142  -193   114   181   -86    48   352   382   -81 -1225  -185    42 |
   20 |  2307  -159   -45   230     7   -33   255  -798  -138  2325   -28   -31 |
   21 |   309  -447   -35   250   265   -14   468   191  -292   672     -  -286 |
   22 | -2943  -433   183   287   -31   105  -134 -1010  -172 -2597     -  -157 |
   23 | -1057    89  -108   -16    14  -149   -74  -500    38  -982   -22   -41 |
   24 |  -118   282  -121  -311   100   -77   -38 -2162   165  -697    88    15 |
   25 |   427   162  -134   -51    46   -80  -140    15    10   323   -12   -74 |
   26 |  -241   -42    31   -25    97    21    55  1805   -92  -268    28   105 |
   27 |  -395     X     X   -82    80   165   165  -279     X  -502   -86   -56 |
   28 |  6023  -175    79   160   -79    73    24  3645   -43  5303  -147  -155 |
   29 |  2823   232    52  -367    93   -76   373 -1240   120  1279   116    -6 |
   30 |  -787   187    -1   -81   -18   -14  -458  -417    -9  -667   -63  -241 |
   31 | -2960   324   -80  -324   114   -77  -286   451    96 -2659   -38   -74 |
   32 |  -286   -27    26    61     X   606    60 -3060   -80  -294    82    34 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -180   175     -     -     -     -     -   750   291 |
 ALGO |     -   -25    20     -     -     -     -     -     -     -    12   -83 |
 ALRT |     -    32     -     -   -18     -     -     -     -     -   -39    91 |
 AMC2 |     -   -37    50     -     -     -     -     -   -19     -   -23     - |
 AREV |     -     -     -   508  -494     -     -     -     -     -   665     - |
 ARTU |     -   114     -    33   -96     -     -     -     -     -    16    51 |
 ASPA |     -    64     -   -39     0     -     -     -     -     -   140   -20 |
 BAKE |     -     -     -    60   -58     -     -     -     -     -  -142    -8 |
 BJCO |     -     -     -    68   -66     -     -     -     -     -   176     - |
 BJNM |     -   -38     -     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   113     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    41   -38     -     -     -     0     -     -    77 |
 CHPI |     -     -     -    32   -44     -     -     -    16     -    93    35 |
 CHTI |     -    14     -     2     -     -     -     -   -12     -     -    -4 |
 CNMR |     -     -     -     8     -     -     -     -   -10     -    43     - |
 CORD |     -   -22     -     -    13     -     -     -     -     -    39     - |
 CRO1 |     -     -   -10     -     7     -     -     -     -     -   -11     - |
 CUSV |     -     -     -    91   -88     -     -     -     -     -    70    59 |
 DAEJ |     -    20   -16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    24    11     -     -     -   -44     -    33    65 |
 FAA1 |     -  -203     -   118     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    18     X     -     -     -   -22     -  -260     - |
 GODE |     -     -   190     -  -137     -     -     -     -     -   -72     - |
 GODZ |     -     -   -34    25     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 GOL2 |     -     -    74   -55     -     -     -     -     -     -  -220     - |
 GUAT |     -   -43     -   131   -98     -     -     -     -     -    38    53 |
 HARB |     -   -28    22     -     -     -     -     -     -     -   -77   162 |
 HYDE |     -     6     -    77   -79     -     -     -     -     -   -39   201 |
 IENG |     -   -22    -2     -    14     -     -     -     -     -   -14     - |
 IRKM |     -     -    34     -     -     -     -     -   -31     -     -    16 |
 ISPA |     -     -     -    77   -38     -     -     -   -47     -   -85    56 |
 KELY |     -     -     -     -   -80     -     -     -   102     -  -165   -53 |
 KOKV |     -     -     -    54   -53     -     -     -     -     -    52    23 |
 MAL2 |     -   -43     -     X     X     -     -     -    31     -  -249    51 |
 MBAR |     -   -34     -     2   -45     -     -     -    79     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    32     -     -     -     -   -40     -     -     - |
 NIST |     -   -11     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -56     -   113   -78     -     -     -     -     -    39    87 |
 NNOR |     -     -    23   -17     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 NRIL |     -   -79     -    60    10     -     -     -   -30     -  -108   145 |
 NRMD |     -     0     -     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    41    65     -   -68     -     -     -     -     -  -513    78 |
 OHI2 |     -   -71     -     -    40     -     -     -     -     -    -6     2 |
 OPMT |     -    66   -52     -     -     -     -     -     -     -   -11     - |
 OUS2 |     -     -     -   -52    50     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    26   -55     -     -     -    40     -   158     - |
 PBRI |     -     -     -   149   -96     -     -     -   -55     -     -     - |
 PDEL |     -    77     -     -   -86     -     -     -    54     -   -36     - |
 PETS |     -     -     -     6   -54     -     -     -    60     -   -49   -26 |
 PIMO |     -   -64     -    65   -62     -     -     -    45     -    67     - |
 POHN |     -     -     -  -196     -     -     -     -   242     -     -     - |
 PTBB |     -   136    85   -48   -93     -     -     -     -     -    58     - |
 QAQ1 |     -    50     -   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   170     -     X   -96     -     -     -     -     -    69    88 |
 RESO |     -   -46     -     -    26     -     -     -     -     -  -160    75 |
 REUN |     -    37     -     X   -27     -     -     -     9     -    58    47 |
 RIO2 |     -     -     -   -77    75     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    33     -     -   -18     -     -     -     -     -    18    41 |
 STHL |     -    17     -    47   -41     -     -     -   -19     -   -68     - |
 SYDN |     -   -39    30     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 TASH |     -     -     -   -68    66     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -32    13     -     9     -     -     -     -     -   -95     - |
 TIXI |     -    34     -   118   -46     -     -     -  -112     -  -133    74 |
 TRO1 |     -   -65     -     -     6     -     -     -    39     -  -634     - |
 TWTF |     -  -140     -     -    79     -     -     -     -     -     -    85 |
 ULAB |     -     -     -   -72    70     -     -     -     -     -     -   112 |
 UNSA |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -    25 |
 VALD |     -     -     -   -25     -     -     -     -    31     -     -   -22 |
 WAB2 |     -    89    -5     -   -46     -     -     -     -     -    42     - |
 WIND |     -  -114     -    43    29     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     -   -64     -     -     -    81     -   273   136 |
 YELL |     -   121    30   -67   -74     -     -     -    62     -   -37    21 |
 ZAMB |     -   -97     -    69   -79     -     -     -    84     -     -   137 |
 ZWE2 |     -    39     -     -   -22     -     -     -     -     -    28     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   370    34    12    15    12    31    97   323    11   365     -    43 |  288    230
    2 |   339    17    13     9    11    15    50   817    14   436     -    52 |  288    177
    3 |   266    33    21    11    11    18   179   379    21   233     -    36 |  288     78
    5 |   364    13    14     8    11    13    37   249    17   421    57    49 |  288    318
    6 |   207    19    17    17    13    21    59   117    11   215    81    43 |  288    154
    7 |   646    21    18    12    12    33    73   786    10   588    87    64 |  288    238
    8 |  1634     X     X    14    14   133   200  1452     X  1654   163   118 |  252   1592
    9 |   412    21    26    11    12    45    81   242    20   533    74    40 |  288    262
   10 |   191    15    34    15    12    27    72   686    15   277    87    37 |  288    112
   11 |   525    42    15    20     8    20   180   345    12  1080     -    66 |  288    324
   12 |   584    13    28    13    12    23    43   261    12   687    71    42 |  288    311
   13 |   600    17    16    10    15    20   145   676    15   699     -    57 |  288    225
   14 |   661    16    22    14    10    23    75   290    11   635     -    34 |  288    233
   15 |  1138    13    17    10     7    16    59   252    13  1204   103    35 |  288    264
   16 |   576    12    28    15     8    21    61   356    18   562     -    61 |  288    445
   17 |  1196    21    16    10    16    29    71   870    13  1168     -    30 |  288    344
   18 |   792    15    27    12    16    12    65   872    15   735   111    34 |  288    251
   19 |   371     8    15    12    14    26    64   282    11   575    78    32 |  288    282
   20 |   426    14    21     9     9    19    39   460    16   424    87    34 |  288    273
   21 |   669    23    19    10    14    26    72   562    16   583     -    43 |  288    320
   22 |   344    25    24     9    12    30   102   736    25   381     -    30 |  288    197
   23 |   325    12    35    11     7    16    89   320    20   386    86    61 |  288    192
   24 |  2943    13    19    16    14    24    43  2067    13  2794   104    27 |  288    783
   25 |   430    38    31    14    20    18    69   130    15   349    89    23 |  288    228
   26 |   341    10    26    20     6    13    43  1280    16   428    87    27 |  288    206
   27 |   280     X     X    18    18    54   126   181     X   299   248   120 |  213    224
   28 |  2241    13    16    13    14    42    65  2782    10  2398    56    62 |  288    280
   29 |  3771    16    18     8    10    31    88   680    18  3486    71    67 |  288    298
   30 |   540    18    12    12    11    22    53   295     9   544    72    59 |  288    263
   31 |   942    21    13    13     8    18    58   490    14   682    90    30 |  288    218
   32 |   452    13    19    10     X    33    65  2227    15   425    64    27 |  288    315
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    48    31 |  287    >>>
 ALGO |     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -    27    25 |  288    106
 ALRT |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    39    23 |  288   6654
 AMC2 |     -    22    11     -     -     -     -     -    10     -    46     - |  288     42
 AREV |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    78     - |  258   4177
 ARTU |     -    29     -     8    12     -     -     -     -     -    23    18 |  288   7318
 ASPA |     -    35     -    17    17     -     -     -     -     -    61    30 |  288   8510
 BAKE |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    26    36 |  288   3922
 BJCO |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    26     - |  216   4150
 BJNM |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287     38
 BRUX |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 CHAN |     -     -     -    11    10     -     -     -    14     -     -    24 |  288     81
 CHPI |     -     -     -    17    16     -     -     -    24     -    52    52 |  288   8005
 CHTI |     -    18     -     9     -     -     -     -    10     -     -    79 |  288   4462
 CNMR |     -     -     -    12     -     -     -     -    15     -    35     - |  276   9660
 CORD |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    50     - |  288   3780
 CRO1 |     -     -    19     -    14     -     -     -     -     -    42     - |  288     31
 CUSV |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    36    40 |  288   6486
 DAEJ |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   1934
 DGAV |     -     -     -    11    14     -     -     -    14     -    38   111 |  288  10258
 FAA1 |     -    22     -    13     X     -     -     -     -     -     -     - |  276   7819
 GMSD |     -     -     -    10     X     -     -     -    12     -    38     - |  288   3725
 GODE |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    27     - |  288     40
 GODZ |     -     -    17    13     -     -     -     -     -     -     -    51 |  287   1795
 GOL2 |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -    21     - |  288    147
 GUAT |     -    16     -    14    11     -     -     -     -     -    33    63 |  288   3002
 HARB |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -    49    29 |  288   1150
 HYDE |     -    31     -    20    19     -     -     -     -     -    88    59 |  288   3482
 IENG |     -    27    11     -    20     -     -     -     -     -    20     - |  288     37
 IRKM |     -     -     7     -     -     -     -     -     6     -     -    24 |  288     98
 ISPA |     -     -     -    14    14     -     -     -    17     -    26    23 |  288   8122
 KELY |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -    41    16 |  288   7308
 KOKV |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -    42    62 |  288    101
 MAL2 |     -     9     -     X     X     -     -     -     7     -    39    48 |   80   4050
 MBAR |     -    11     -     8    10     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     25
 NIST |     -    13    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 NKLG |     -    15     -     9     8     -     -     -     -     -    35    23 |  288   7099
 NNOR |     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288    673
 NRIL |     -    21     -    13    13     -     -     -    12     -    22    25 |  288   5726
 NRMD |     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  192   2937
 NYA1 |     -    14     7     -     9     -     -     -     -     -    18    18 |  288   3363
 OHI2 |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -    35    31 |  288    202
 OPMT |     -    10     8     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  288     25
 OUS2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     6    10     -     -     -    14     -    24     - |  288   3712
 PBRI |     -     -     -    13    13     -     -     -    17     -     -     - |  287   3839
 PDEL |     -    27     -     -    19     -     -     -    18     -    39     - |  288   2535
 PETS |     -     -     -    11    13     -     -     -    10     -    34    23 |  288   9374
 PIMO |     -    30     -    16    19     -     -     -    17     -    44     - |  288   8378
 POHN |     -     -     -    34     -     -     -     -    42     -     -     - |  246   7901
 PTBB |     -    23    15    11    15     -     -     -     -     -    55     - |  288     66
 QAQ1 |     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  216    >>>
 RBAY |     -    17     -     X    10     -     -     -     -     -    18    29 |  287   4333
 RESO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    20    18 |  288   7527
 REUN |     -    17     -     X    11     -     -     -    11     -    46    40 |  288   4171
 RIO2 |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    22     -     -    12     -     -     -     -     -    34    50 |  288   5700
 STHL |     -    25     -    11    11     -     -     -    15     -    48     - |  288  13841
 SYDN |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |  286    906
 TASH |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THU3 |     -    36    12     -    18     -     -     -     -     -   120     - |  278   6498
 TIXI |     -    25     -    14    10     -     -     -    17     -    43    28 |  288    >>>
 TRO1 |     -    10     -     -     9     -     -     -    11     -    28     - |  288   3838
 TWTF |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     -     -    82 |  269     72
 ULAB |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    27 |  286    >>>
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -    32 |  273   4923
 WAB2 |     -    15     7     -    10     -     -     -     -     -    35     - |  288     23
 WIND |     -    13     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -    38    81 |  288   9240
 YELL |     -    15    14    10     9     -     -     -    11     -    20    30 |  288     14
 ZAMB |     -    22     -    12     9     -     -     -    12     -     -    39 |  288   7399
 ZWE2 |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    48     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1125    20    18    13    12    33    90   936    15  1109    65    48 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.40     7.44     7.43     7.43   | 3.46e-14  8.62e-15  2.93e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     5.22     7.44     3.10     3.10   | 5.55e-14  1.30e-14  2.96e-15 |
 PTBB |   288   279     3   288     7.40     7.44     7.43     7.43   | 6.53e-14  1.15e-14  4.64e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.40     7.44     1.20     1.20   | 2.85e-14  1.30e-14  2.29e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     7.40     7.44     7.43     7.43   | 2.40e-14  5.09e-15  1.35e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.79     7.44     2.45     2.45   | 3.99e-14  8.58e-15  3.57e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     4.65     7.44     7.43     7.43   | 5.10e-14  8.14e-15  4.28e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.39     7.44     7.43     7.43   | 3.21e-14  6.72e-15  1.66e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     6.95     7.39     7.41     7.41   | 3.52e-14  9.12e-15  2.09e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.84     6.86     1.45     1.45   | 3.42e-14  5.72e-15  1.88e-14 |
 BJNM |   287   287     0   287     1.51     4.64     3.87     3.87   | 5.58e-14  1.37e-14  4.73e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.26     3.23     0.52     0.52   | 1.08e-13  1.11e-14  3.57e-15 |
 G06  |   288   288     0   190     2.60     3.10     4.51     4.51   | 5.33e-14  2.16e-14  1.21e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.20     2.90     2.35     2.35   | 8.63e-14  1.32e-14  8.58e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.88     2.29     0.90     0.90   | 5.45e-14  1.80e-14  4.42e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     4.65     1.93     0.71     0.71   | 6.99e-14  2.63e-14  3.66e-14 |
 TWTF |   269   269     1   269     0.87     1.65     1.31     1.31   | 1.61e-13  4.76e-14  8.95e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.52     1.03     0.69     0.69   | 8.12e-13  7.59e-14  2.17e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.56     0.65     0.09     0.09   | 1.45e-13  1.69e-14  1.19e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.97     0.59     7.35     7.35   | 7.55e-14  2.48e-14  2.56e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.67     0.47     0.17     0.17   | 9.28e-14  2.70e-14  9.35e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     1.60     0.43     7.43     7.43   | 6.92e-14  2.59e-14  3.03e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.56     0.37     3.78     3.78   | 6.20e-13  5.73e-14  1.60e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.22     0.35     2.41     2.41   | 6.30e-14  2.09e-14  2.22e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.50     0.31     0.67     0.67   | 6.18e-13  6.45e-14  2.24e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.48     0.29     1.49     1.49   | 6.79e-13  6.40e-14  4.43e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.47     0.28     0.77     0.77   | 6.70e-13  7.27e-14  3.12e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.47     0.28     2.29     2.29   | 6.14e-13  6.09e-14  2.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.47     0.28     0.84     0.84   | 7.16e-13  8.90e-14  2.01e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.47     0.28     2.06     2.06   | 6.94e-13  7.17e-14  2.39e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.27     0.27     0.27   | 7.32e-13  8.06e-14  3.14e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     3.18     0.25     0.91     0.91   | 7.43e-14  2.52e-14  1.67e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     7.39     0.23     0.64     0.64   | 6.41e-14  2.71e-14  1.13e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.61     0.17     1.25     1.25   | 7.06e-13  7.07e-14  2.11e-14 |
 ALGO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-14  6.73e-15  4.83e-15 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-14  1.02e-14  7.65e-15 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  6.48e-14  1.78e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  7.49e-14  3.56e-14 |
 G08  |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.94e-13  1.43e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  8.12e-14  3.81e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-13  7.70e-14  3.50e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  6.81e-14  2.44e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.74e-14  3.65e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  1.02e-13  3.07e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  9.29e-14  3.38e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.24e-13  7.51e-14 |
 G27  |   213   210     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-12  8.83e-13         - |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  7.99e-14  3.19e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  2.76e-13  4.63e-14 |
 PDEL |   288   239    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-12  1.21e-12  2.13e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-14  6.44e-15  2.16e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.08e-13  7.66e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  1.95e-13  3.28e-14 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-14  6.16e-15  3.35e-15 |
 OPMT |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-14  5.67e-15  1.49e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.87e-22  5.19e-20  8.93e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      YELL      OPMT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
